{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":34,"sheets":["【入力案内】","【出力】設備投資判断結果","【入力】導入設備","【参照】導入設備5年目以降","【出力】投資回収期間","【出力】散布図","【出力】削減量グラフ（選択設備）","【出力】削減量グラフ（全設備）","【参照】グラフ作成用データ","【参照】散布図_計算式","【入力補助】CO2排出量","【入力】CO2算出（電気・都市ガス）","【出力】投資によるエネルギーコスト・CO2排出量削減効果","【出力】CO2排出量計算表","【出力】炭素生産性","【入力】企業情報","【出力】財務分析","【出力】ローカルベンチマーク","【参考】データ集計","【参照】選択リスト","【参照】排出量係数","集計表","【出力】経営革新計画","係数一覧（小売電気事業者）","【参照】業種","【参照】設備区分","【参照】業種区分","【参照】企業規模","【参照】売上増加率基準値","【参照】営業利益率基準値","【参照】労働生産性基準値","【参照】EBITDA基準値","【参照】営業運転資本回転期間基準値","【参照】自己資本比率基準値"],"not_rendered":{"charts":53,"images":5,"macros":1,"external_links":4,"defined_names":573,"comments":4,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"【入力案内】","index":0,"n_rows":37,"n_cols":10,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,9,37,10],[3,1,6,10],[16,7,17,7],[18,7,19,7],[24,7,25,7],[20,3,23,3],[20,5,31,5],[20,6,31,6],[12,3,13,3],[12,7,13,7],[32,1,37,1],[12,1,19,1],[12,2,19,2],[32,3,37,3],[28,7,31,7],[14,3,19,3],[14,7,15,7],[32,2,37,2],[20,1,31,1],[20,2,31,2],[26,7,27,7],[34,7,35,7],[36,7,37,7],[22,7,23,7],[24,3,29,3],[12,5,19,5],[12,6,19,6],[32,5,37,5],[32,6,37,6],[32,7,33,7]]}
[]
[null,"【入力案内】エネルギーコスト削減促進ツールについて"]
[]
[null,"〇　「エネルギーコスト削減促進ツール」（以下「本ツール」という。）は、省エネルギー設備の投資をする際の判断材料を提供するツールです。\n〇　具体的には、Ⅰ　投資設備の情報や資金の調達方法から今回投資する設備の回収期間を算出する 「導入設備」 の観点、Ⅱ　電気代・ガス代等のお支払い状況から投資によって削減できる水道光熱費等・CO2排出量を算出する 「エネルギーコスト・二酸化炭素排出量」 の観点、Ⅲ　決算書から会社全体の財務状況を検討する 「財務指標」 の観点、の３つの観点からシミュレーションをすることが可能です。データの出力に際しては、カーボンニュートラルに向けた投資促進税制や経営革新計画の申請に活用可能な各種様式を出力できます。\n〇　それぞれのシミュレーションは個別に実施することも可能ですし、３つの観点の全てをご入力いただくと総合判断のための「設備投資判断結果」のシートを出力することが可能となります。ぜひ、本ツールをご活用いただき、収益構造の改善に向けた経営計画の立案にご利用ください。"]
[]
[]
[]
[]
[null,"データ入力",null,null,null,"データ出力"]
[null,"　以下の各入力シートにデータを入力していただくことで、各様式のシートが出力されます。",null,null,null,"右のボタンを押していただくことで全ての出力シートが別ファイルに出力されます。"]
[]
[null,"区分","入力内容","入力シート",null,"区分","出力内容","出力シート",null,"出力内容"]
[null,"Ⅰ　導入設備","設備のカタログや見積書から製品情報を入力します。\nまた、資金調達方法（借入や補助金など）を入力します。","【入力】導入設備",null,"Ⅰ　導入設備","今回投資設備の回収期間と、投資設備の法定耐用年数を比較し、投資計画が妥当かどうかが分かります。\n\n※ 同様の設備を投資している県内の事例をグラフに出力できるため、他社のデータを比較しながら計画を立案することができます。","【出力】投資回収期間",null,"Ⅳ　総合判断\n\n・Ⅰ～Ⅲの入力情報\nから計算結果をまとめて出力できます。\n\n【出力】設備投資判断結果"]
[]
[null,null,null,"※ 【入力】導入設備のタブへは、\n上の入力フォーム（ボタン）から簡単に入力できます。\n\n※ 設備区分・設備種別をご入力いただくと、【出力】\n削減量グラフが表示されますので、ご活用ください。",null,null,null,"【出力】散布図"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"【出力】削減量グラフ（選択設備）"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"【出力】削減量グラフ（全設備）"]
[]
[null,"Ⅱ　エネルギーコスト・\n二酸化炭素排出量","電気・都市ガス等の使用量・使用金額を入力します。\n\n※ 【入力】導入設備の下記の項目を入力すると、今回の投資によって削減できるエネルギーコストや二酸化炭素排出量が分かります。\n　　・設備区分\n　　・投資額\n\n※ 【入力】企業情報の下記の項目を入力すると、県内の似たような業種、売上規模の他社のエネルギーコストや二酸化炭素排出量が分かります。\n　　・ローカルベンチマーク23業種_大分類\n　　・売上高（最新決算期）","【入力】CO2算出（電気・都市ガス）\n　　　年間を通じての電気等の使用量・使用金額が\n　　　分かる場合には、こちらのシートから入力してください。",null,"Ⅱ　エネルギーコスト・\n二酸化炭素排出量","会社全体の現在のエネルギーコスト（≒水道光熱費）や二酸化炭素排出量を見える化します。\nさらに、今回の投資によって削減できるエネルギーコストや二酸化炭素排出量が分かります。"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"【出力】投資によるエネルギーコスト・CO2排出量削減効果"]
[]
["　",null,null,"　　　　↑\n　　【入力補助】CO2排出量\n　　　　年間の電気等使用量・金額が分からない\n　　　　場合には、こちらのシートから毎月の伝票を\n　　　　入力することで上記の年間データを入力\n　　　　することができます。",null,null,null,"【出力】CO2排出量計算表……※"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"【出力】炭素生産性……………※"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"※ カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の申請に必要な様式です。出力内容をご確認の上、申請にご活用ください。"]
[]
[null,null,null,"　　 【入力】導入設備………※"]
[null,null,null,"　　 【入力】企業情報………※"]
[null,"Ⅲ　財務指標","業種、従業員数、決算書（貸借対照表・損益計算書）の内容を入力します。","【入力】企業情報",null,"Ⅲ　財務指標","会社の財務状況を安全性や健全性等の６項目から評価でき、\n会社全体でみて投資が可能な状態か分かります。","【出力】財務分析"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"【出力】ローカルベンチマーク"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"【出力】経営革新計画（申請必要書類）"]

{"sheet":"【出力】設備投資判断結果","index":1,"n_rows":62,"n_cols":30,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[39,12,39,14],[39,15,39,16],[39,17,39,18],[39,19,39,20],[39,21,39,23],[39,24,39,25],[46,12,46,23],[42,21,42,24],[24,4,25,9],[26,4,27,8],[26,9,27,9],[36,8,39,9],[36,12,36,14],[36,15,36,16],[36,17,36,18],[36,19,36,20],[36,21,36,23],[36,4,39,5],[36,6,39,7],[42,26,42,27],[44,1,45,3],[44,4,45,5],[44,6,45,9],[44,15,45,27],[40,17,40,18],[40,19,40,20],[40,21,40,23],[40,24,40,25],[40,26,40,27],[42,4,43,5],[42,6,43,7],[42,8,43,9],[42,15,42,17],[42,19,42,20],[40,1,43,3],[40,4,41,5],[40,6,41,7],[40,8,41,9],[40,12,40,14],[40,15,40,16],[36,26,36,27],[37,12,37,14],[37,15,37,16],[37,17,37,18],[37,19,37,20],[37,21,37,23],[37,24,37,25],[37,26,37,27],[38,26,38,27],[38,15,38,16],[38,17,38,18],[38,19,38,20],[38,21,38,23],[38,24,38,25],[36,24,36,25],[39,26,39,27],[38,12,38,14],[32,1,33,9],[33,12,34,14],[33,15,33,20],[33,21,33,27],[33,29,42,32],[34,1,39,3],[34,4,35,5],[34,6,35,7],[34,8,35,9],[34,15,34,16],[34,17,34,18],[34,19,34,20],[34,21,34,23],[34,24,34,25],[34,26,34,27],[35,12,35,14],[35,15,35,16],[35,17,35,18],[35,19,35,20],[35,21,35,23],[35,24,35,25],[35,26,35,27],[28,1,29,3],[28,4,29,9],[29,15,29,17],[29,19,29,20],[25,12,25,14],[25,15,25,16],[25,17,25,18],[25,19,25,20],[26,1,27,3],[26,12,26,14],[26,15,26,16],[26,17,26,18],[26,19,26,20],[27,12,27,14],[24,1,25,3],[24,12,24,14],[24,15,24,16],[24,17,24,18],[24,19,24,20],[27,15,27,16],[27,17,27,18],[27,19,27,20],[18,1,20,3],[18,4,20,9],[20,12,21,14],[20,15,20,20],[21,1,23,3],[21,4,21,6],[21,7,21,9],[21,15,21,16],[21,17,21,18],[21,19,21,20],[22,4,23,6],[22,7,23,9],[22,12,22,14],[22,15,22,16],[22,17,22,18],[22,19,22,20],[23,12,23,14],[23,15,23,16],[23,17,23,18],[23,19,23,20],[12,1,12,9],[12,12,12,14],[12,15,12,20],[14,1,17,3],[14,4,14,6],[14,7,14,9],[14,12,14,14],[14,15,14,20],[15,4,17,6],[15,7,17,9],[15,12,15,14],[15,15,15,20],[16,12,16,14],[16,15,16,20],[9,12,9,14],[9,15,9,20],[10,1,11,9],[10,12,10,14],[10,15,10,20],[11,12,11,14],[11,15,11,20],[1,11,1,33],[4,24,4,27],[6,12,6,14],[6,15,6,20],[8,12,8,14],[8,15,8,20],[4,6,8,9],[6,3,8,5],[4,3,5,5],[6,1,8,2],[4,1,5,2]]}
["設備投資判断の結果"]
[]
[null,"設備投資 資金回収期間"]
[null,{"$f":"\"　投資設備：\"&【入力】導入設備!C4&\"　　　（投資額：\"&IF(【入力】導入設備!C9=\"\",\"\",TEXT(【入力】導入設備!C9,\"#,##0\")&\"千円\") &\"　）\"","v":"　投資設備：　　　（投資額：　）"}]
[null,"回収年数",null,{"$f":"IF(【入力】導入設備!C29=\"\",\"-\",ROUND(【入力】導入設備!C29,2)&\"年\")","v":"-"},null,null,{"$f":"IF(【入力】導入設備!C29<【入力】導入設備!C8,\"償却が終わる前に回収することができます。\",\"償却が終わる前に回収することができません。\")","v":"償却が終わる前に回収することができません。"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"■基本情報"]
[null,"法定耐用年数",null,{"$f":"IF(【入力】導入設備!C8=\"\",\"-\",ROUND(【入力】導入設備!C8,1)&\"年\")","v":"-"},null,null,null,null,null,null,null,null,"商号",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!D5","v":""}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"所在地",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!D6","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"代表者名",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!D7","v":""}]
[null,"エネルギーコスト・CO2排出量（同規模同業種との比較）",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"業種_大分類",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!D9","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"業種_小分類",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!D10","v":""}]
[null,{"$f":"\"　業種 ※1：\"&【参考】データ集計!BF2&\" ／ 売上規模（千円）：\"&【参考】データ集計!BG2","v":"　業種 ※1： ／ 売上規模（千円）："},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"事業規模",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!D20","v":"業種欄が未入力のため規模判定ができません"}]
[null,{"$f":"\"（該当件数：　\"&【参考】データ集計!BS2&\"　件）\"","v":"（該当件数：　0　件）"}]
[null,"自社コスト年間合計額（千円）",null,null,"導入前",null,null,"導入後※3",null,null,null,null,"売上高",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!$D$27","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"【出力】CO2排出量計算表!L58","v":0},null,null,{"$f":"IFERROR(IF(【入力】導入設備!C22=\"\",E16-VLOOKUP(VLOOKUP(【入力】導入設備!C9*1000,【参照】選択リスト!A87:B103,2),'【出力】削減量グラフ（選択設備）'!C60:H80,4,FALSE),E16-【入力】導入設備!C22),0)","v":0},null,null,null,null,"営業利益",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!$D$29","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"従業員数",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!D12","v":""}]
[]
[null,"（参考）助成金申請者コスト平均額（千円）",null,null,{"$f":"IFERROR(【参考】データ集計!BT2/1000,\"該当データがありません\")","v":"該当データがありません"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"■財務指標(最新期）"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"指標",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!D26","v":""}]
[null,"自社CO2年間排出量（t-CO2）",null,null,"導入前",null,null,"導入後 ※3",null,null,null,null,null,null,null,"算出結果",null,"貴社点数",null,"業種基準値"]
[null,null,null,null,{"$f":"【出力】CO2排出量計算表!K57","v":0},null,null,{"$f":"IFERROR(IF(C49=0,【出力】CO2排出量計算表!K57-(【参照】散布図_計算式!K3*【入力】導入設備!C9 +(【参照】散布図_計算式!L3)), IF(C49=1, 【出力】CO2排出量計算表!K57-【参照】散布図_計算式!L3, IF(B49 = 0,【出力】CO2排出量計算表!K57-VLOOKUP(VLOOKUP(【入力】導入設備!C9*1000,【参照】選択リスト!A87:B103,2),'【出力】削減量グラフ（全設備）'!C60:H80,6,FALSE),【出力】CO2排出量計算表!K57-VLOOKUP(VLOOKUP(【入力】導入設備!C9*1000,【参照】選択リスト!A87:B103,2),'【出力】削減量グラフ（選択設備）'!C60:H80,6,FALSE)))),0)","v":0},null,null,null,null,"①売上増加率",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!K6","v":"-"},null,{"$f":"【出力】財務分析!L6","v":"."},null,{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】売上増加率基準値!$E:$E,MATCH($P$12&$P$13,INDEX(【参照】売上増加率基準値!$C:$C&【参照】売上増加率基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"②営業利益率",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!K7","v":"-"},null,{"$f":"【出力】財務分析!L7","v":"."},null,{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】営業利益率基準値!$E:$E,MATCH($P$12&$P$13,INDEX(【参照】営業利益率基準値!$C:$C&【参照】営業利益率基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"}]
[null,"自社の設備導入後CO2削減量",null,null,{"$f":"IFERROR(IF(C49=0, \"約\" & ROUND(【参照】散布図_計算式!K3*【入力】導入設備!C9 +(【参照】散布図_計算式!L3),1) & \"t（\" & ROUND((【参照】散布図_計算式!K3*【入力】導入設備!C9 +(【参照】散布図_計算式!L3)) /E23 *100, 1) & \"%）\", IF(C49=1, \"約\" & ROUND(【参照】散布図_計算式!L3, 1) & \"t（\" & ROUND(【参照】散布図_計算式!L3 / E23 * 100,1) & \"%）\", IF(B49 = 0, \"約\" & ROUND(VLOOKUP(VLOOKUP(【入力】導入設備!C9*1000,【参照】選択リスト!A87:B103,2),'【出力】削減量グラフ（全設備）'!C60:H80,6,FALSE),1) & \"t（\" & ROUND(VLOOKUP(VLOOKUP(【入力】導入設備!C9*1000,【参照】選択リスト!A87:B103,2),'【出力】削減量グラフ（全設備）'!C60:H80,6,FALSE) / E23 * 100,1) & \"%）\", \"約\" & ROUND(VLOOKUP(VLOOKUP(【入力】導入設備!C9*1000,【参照】選択リスト!A87:B103,2),'【出力】削減量グラフ（選択設備）'!C60:H80,6,FALSE),1) & \"t（\" & ROUND(VLOOKUP(VLOOKUP(【入力】導入設備!C9*1000,【参照】選択リスト!A87:B103,2),'【出力】削減量グラフ（選択設備）'!C60:H80,6,FALSE) / E23 * 100,1) & \"%）\"))),\"0.0\")","v":"0.0"},null,null,null,null,null,null,null,"③労働生産性",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!K8","v":"-"},null,{"$f":"【出力】財務分析!L8","v":"."},null,{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】労働生産性基準値!$E:$E,MATCH($P$12&$P$13,INDEX(【参照】労働生産性基準値!$C:$C&【参照】労働生産性基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"④EBITDA有利子負債倍率",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!K9","v":"-"},null,{"$f":"【出力】財務分析!L9","v":"."},null,{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】EBITDA基準値!$E:$E,MATCH($P$12&$P$13,INDEX(【参照】EBITDA基準値!$C:$C&【参照】EBITDA基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"}]
[null,{"$f":"\"電気事業者メニュー:\"&'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!L29","v":"電気事業者メニュー:中部電力ミライズ(株) メニューA"},null,null,"CO2を削減可能",null,null,null,null,{"$f":"IF(B49 = 0, \"※\", \"\")","v":""},null,null,"⑤営業運転資本回転期間",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!K10","v":"-"},null,{"$f":"【出力】財務分析!L10","v":"."},null,{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】営業運転資本回転期間基準値!$E:$E,MATCH($P$12&$P$13,INDEX(【参照】営業運転資本回転期間基準値!$C:$C&【参照】営業運転資本回転期間基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"⑥自己資本比率",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!K11","v":"-"},null,{"$f":"【出力】財務分析!L11","v":"."},null,{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】自己資本比率基準値!$E:$E,MATCH($P$12&$P$13,INDEX(【参照】自己資本比率基準値!$C:$C&【参照】自己資本比率基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"}]
[null,"（参考）助成金申請者CO2平均排出量\n（t-CO2）※2",null,null,{"$f":"IFERROR(【参考】データ集計!BU2,\"該当データがありません\")","v":"該当データがありません"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"総合評価点",null,null,{"$f":"SUM(R23:S28)","v":0},{"$f":"IF(S30>=24,\"A\",IF(S30>=18,\"B\",IF(S30>=12,\"C\",\"D\")))","v":"D"}]
[null,{"$f":"IF(B49 = 0, \"※　選択された設備のデータがないため、全設備のデータを使用しています。\", \"\")","v":""}]
[]
[null,"財務指標（ローカルベンチマークから会社の経営安定に関係する指標を抜粋）",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"■財務指標（過去2期）"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"指標",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!E26","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"【出力】財務分析!F26","v":""},null,null,null,null,null,null,null,"※１各項目の評点および総合評価点は各項目の業種基準値からの乖離を示すものであり、点数の高低が必ずしも企業の評価を示すものではありません。非財務指標も含め、総合的な判断が必要なことにご留意ください。\n\n※２レーダーチャートで3期分の財務分析結果の推移が確認できるため、各指標が良化（あるいは悪化）した要因を非財務の対話シートを活用しながら把握することで、経営状況や課題の把握に繋がります。"]
[null,"EBITDA有利子負債倍率\n【健全性・低いほどよい】\n（借入金－現金・預金）／\n（営業利益＋減価償却費）",null,null,"自社点数\n5点満点",null,"自社",null,"業種基準値",null,null,null,null,null,null,"算出結果",null,"貴社点数",null,"業種基準値",null,"算出結果",null,null,"貴社点数",null,"業種基準値"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"①売上増加率",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!M6","v":"-"},null,{"$f":"【出力】財務分析!N6","v":"."},null,{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】売上増加率基準値!$E:$E,MATCH($P$12&$P$13,INDEX(【参照】売上増加率基準値!$C:$C&【参照】売上増加率基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"},null,{"$f":"【出力】財務分析!O6","v":"-"},null,null,{"$f":"【出力】財務分析!P6","v":"."},null,{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】売上増加率基準値!$E:$E,MATCH($P$12&$P$13,INDEX(【参照】売上増加率基準値!$C:$C&【参照】売上増加率基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"}]
[null,null,null,null,{"$f":"【出力】ローカルベンチマーク!H26","v":"."},null,{"$f":"【出力】ローカルベンチマーク!F26","v":"-"},null,{"$f":"【出力】ローカルベンチマーク!J26","v":"-"},null,null,null,"②営業利益率",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!M7","v":"-"},null,{"$f":"【出力】財務分析!N7","v":"."},null,{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】営業利益率基準値!$E:$E,MATCH($P$12&$P$13,INDEX(【参照】営業利益率基準値!$C:$C&【参照】営業利益率基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"},null,{"$f":"【出力】財務分析!O7","v":"-"},null,null,{"$f":"【出力】財務分析!P7","v":"."},null,{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】営業利益率基準値!$E:$E,MATCH($P$12&$P$13,INDEX(【参照】営業利益率基準値!$C:$C&【参照】営業利益率基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"③労働生産性",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!M8","v":"-"},null,{"$f":"【出力】財務分析!N8","v":"."},null,{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】労働生産性基準値!$E:$E,MATCH($P$12&$P$13,INDEX(【参照】労働生産性基準値!$C:$C&【参照】労働生産性基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"},null,{"$f":"【出力】財務分析!O8","v":"-"},null,null,{"$f":"【出力】財務分析!P8","v":"."},null,{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】労働生産性基準値!$E:$E,MATCH($P$12&$P$13,INDEX(【参照】労働生産性基準値!$C:$C&【参照】労働生産性基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"④EBITDA有利子負債倍率",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!M9","v":"-"},null,{"$f":"【出力】財務分析!N9","v":"."},null,{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】EBITDA基準値!$E:$E,MATCH($P$12&$P$13,INDEX(【参照】EBITDA基準値!$C:$C&【参照】EBITDA基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"},null,{"$f":"【出力】財務分析!O9","v":"-"},null,null,{"$f":"【出力】財務分析!P9","v":"."},null,{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】EBITDA基準値!$E:$E,MATCH($P$12&$P$13,INDEX(【参照】EBITDA基準値!$C:$C&【参照】EBITDA基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"⑤営業運転資本回転期間",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!M10","v":"-"},null,{"$f":"【出力】財務分析!N10","v":"."},null,{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】営業運転資本回転期間基準値!$E:$E,MATCH($P$12&$P$13,INDEX(【参照】営業運転資本回転期間基準値!$C:$C&【参照】営業運転資本回転期間基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"},null,{"$f":"【出力】財務分析!O10","v":"-"},null,null,{"$f":"【出力】財務分析!P10","v":"."},null,{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】営業運転資本回転期間基準値!$E:$E,MATCH($P$12&$P$13,INDEX(【参照】営業運転資本回転期間基準値!$C:$C&【参照】営業運転資本回転期間基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"}]
[null,"自己資本比率\n【安全性・高いほどよい】\n純資産／負債・純資産合計",null,null,"自社点数\n5点満点",null,"自社",null,"業種基準値",null,null,null,"⑥自己資本比率",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!M11","v":"-"},null,{"$f":"【出力】財務分析!N11","v":"."},null,{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】自己資本比率基準値!$E:$E,MATCH($P$12&$P$13,INDEX(【参照】自己資本比率基準値!$C:$C&【参照】自己資本比率基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"},null,{"$f":"【出力】財務分析!O11","v":"-"},null,null,{"$f":"【出力】財務分析!P11","v":"."},null,{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】自己資本比率基準値!$E:$E,MATCH($P$12&$P$13,INDEX(【参照】自己資本比率基準値!$C:$C&【参照】自己資本比率基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"【出力】ローカルベンチマーク!H28","v":"."},null,{"$f":"【出力】ローカルベンチマーク!F28","v":"-"},null,{"$f":"【出力】ローカルベンチマーク!J28","v":"-"},null,null,null,null,null,null,"総合評価点",null,null,{"$f":"SUM(R36:S41)","v":0},{"$f":"IF(S43>=24,\"A\",IF(S43>=18,\"B\",IF(S43>=12,\"C\",\"D\")))","v":"D"},null,"総合評価点",null,null,null,{"$f":"SUM(Y36:Z41)","v":0},{"$f":"IF(Z43>=24,\"A\",IF(Z43>=18,\"B\",IF(Z43>=12,\"C\",\"D\")))","v":"D"}]
[]
[null,"総合評価点（30点満点）",null,null,{"$f":"【出力】ローカルベンチマーク!I30","v":0},null,{"$f":"【出力】ローカルベンチマーク!J30","v":"D"},null,null,null,null,null,null,null,null,"※総合評価点のランクはA：24点以上、B：18点以上24点未満、C：12点以上18点未満、D：12点未満"]
[]
[]
[]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(VLOOKUP(【入力】導入設備!C9*1000,【参照】選択リスト!A87:B103,2),'【出力】削減量グラフ（選択設備）'!C60:H80,6,FALSE), \"\")","v":""},{"$f":"IF(【参照】散布図_計算式!M3=\"該当データなし\",2,IF(AND(【参照】散布図_計算式!K3=0,【参照】散布図_計算式!N3<>\"該当データなし\"),1,0))","v":2},null,null,null,null,null,null,null,null,"引用元：ローカルベンチマーク（経済産業省HP）"]
["（注意事項）"]
[null,"※1　日本標準分類（細分類）の「一般貸切旅客自動車運送業」「航空運送業」「他に分類されない運輸に附帯するサービス業」「旅行業（旅行業者代理業を除く）」"]
[null,"　「旅行業者代理業」「他に分類されないその他の生活関連サービス業」については「サービス業，その他」に含まれます。"]
[null,"※2　CO2排出量について、算出には下記の一般的な係数を使用しているため参考値となります。"]
[null,"　電気：【入力】CO2算出（電気・都市ガス）にて選択した導入後の電気事業者メニューの係数を使用"]
[null,"　LPG（㎥）：0.0142、LPG（kl）：0.0161、LNG（㎥）：0.0139、LNG（kl）：0.0135、都市ガス：0.0136（単位発熱量係数：45）、灯油：0.0185、A重油：0.0189"]
[null,"※3　「自社コスト年間合計額（導入後）」「自社CO2年間排出量（導入後）」の値は、他社のデータや入力いただいた水道光熱費のデータなどを基に算出しています。"]
[null,"　各項目の値の算出の考え方は下記の通りです。"]
[null,"　自社コスト年間合計額（導入後）：（自社コスト年間合計額（導入前））ー（光熱水費削減額）　　　　※光熱水費削減額は、シート「【入力】導入設備」より値を取得しております。"]
[null,"　自社CO2年間排出量（導入後）：（自社CO2年間排出量（導入前））-（助成金申請者のデータより算出したCO2削減量参考値）"]
[null,"　※（助成金申請者のデータより算出したCO2削減量参考値）について、選択した設備の助成金申請者データがある場合は、選択設備に絞り込んだデータの近似曲線を利用して値を算出しています。"]
[null,"  　 データの傾向についてはシート「【出力】散布図」のグラフをご確認ください。"]
[null,"  　 選択した設備の助成金申請者データがない場合は、全設備のデータの平均CO2削減量を使用しています。"]

{"sheet":"【入力】導入設備","index":2,"n_rows":67,"n_cols":8,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,5,12,5]]}
[null,"黄色の欄は必ずご入力ください。（正しく出力されません。）水色の欄の入力は任意です。"]
[]
[null,"導入設備","※金額の単位は千円"]
[null,"設備名",null,"例）〇〇製　冷蔵機器"]
[null,"型番",null,"例）ABC-123"]
[null,"設備区分（大分類）",null,"例）空調・換気設備　※リスト選択"]
[null,"設備種別（細分類）",null,"例）業務用エアコン　※リスト選択"]
[null,"法定耐用年数（年）",null,"例）4　※「設備名＋法定耐用年数」で検索することで取得できます。"]
[null,"投資額（千円）",null,"例）1,000"]
[]
[null,"資金調達先","※金額の単位は千円",null,null,{"$f":"IF($C$9<>$F$14,\"※投資額と調達額の合計が異なります\",\"\")","v":""}]
[null,"調達方法",null,null,null,"合計","例）借入、その他"]
[null,"調達先",null,null,null,null,"例）〇〇銀行"]
[null,"調達額（千円）",null,null,null,{"$f":"SUM(C14:E14)","v":0},"例）2,000"]
[null,"月返済元金（千円）",null,null,null,{"$f":"SUMIF(C12:E12,\"借入\",C15:E15)","v":0},"例）100"]
[null,"返済期間（月）",null,null,null,"-","例）36"]
[null,"年支払利率（％）",null,null,null,{"$f":"IFERROR(SUMPRODUCT((C12:E12=\"借入\")*(C14:E14),(C12:E12=\"借入\")*(C17:E17))/SUMIF(C12:E12,\"借入\",C14:E14),0)","v":0},"例）2.5"]
[]
[null,"増減額計算","※金額の単位は千円",null,"「修正後データ反映」ボタンを押下すると修正内容に基づき再計算されます。また、併せて2年目～5年目欄に1年目の値をコピーします。"]
[null,"項目","1年目","2年目","3年目","4年目","5年目"]
[null,"①減価償却費増加額",null,null,null,null,null,"例）600"]
[null,"②水道光熱費削減額",null,null,null,null,null,"例）350"]
[null,"③借入利息支払",null,null,null,null,null,"例）20"]
[null,"④その他増減額",null,null,null,null,null,"例）-80"]
[null,"⑤法人税等税率（％）",null,null,null,null,null,"例）20"]
[null,"⑥法人税等増減額（ー①＋②－③＋④)×⑤",{"$f":"(-C21+C22-C23+C24)*C25/100","v":0},{"$f":"(-D21+D22-D23+D24)*D25/100","v":0},{"$f":"(-E21+E22-E23+E24)*E25/100","v":0},{"$f":"(-F21+F22-F23+F24)*F25/100","v":0},{"$f":"(-G21+G22-G23+G24)*G25/100","v":0}]
[null,"合計増減額（①＋②－③＋④－⑥）",{"$f":"C21+C22-C23+C24-C26","v":0},{"$f":"D21+D22-D23+D24-D26","v":0},{"$f":"E21+E22-E23+E24-E26","v":0},{"$f":"F21+F22-F23+F24-F26","v":0},{"$f":"G21+G22-G23+G24-G26","v":0}]
[null,"投資による累積利益",{"$f":"C27","v":0},{"$f":"IF(D27=0,0,C28+D27)","v":0},{"$f":"IF(E27=0,0,D28+E27)","v":0},{"$f":"IF(F27=0,0,E28+F27)","v":0},{"$f":"IF(G27=0,0,F28+G27)","v":0}]
[null,"回収期間（年）",null,null,"黄色の入力欄に入力後、「回収期間計算」ボタンを押下してください。"]
[]
[null,null,"※金額の単位は千円"]
[null,"年返済額"]
[null,"借入残額×利率（③の参考値）　※１"]
[null,"借入残額"]
[null,"※１　ご入力いただいた内容から近似値を算出しております。精確に計算されたい場合は、お近くの金融機関にお問い合わせください。"]
[]
[null,"■目次の入力フォームを使用して入力した場合の数値について"]
[null,"　入力フォームより情報を入力した場合、「増減額計算」の①～⑤は概算値が自動的に設定されます。各項目については下記のように値が設定されています。"]
[null,"　各項目の精確な数値がお手元に用意されている場合は、値を修正してください。"]
[null,"①減価償却費増加額","投資額/法定耐用年数"]
[null,"②水道光熱費削減額","(設備区分)(投資額)に入力いただいた情報から、散布図の近似曲線を参考に値を算出しています。"]
[null,null,"同じ設備区分に投資を行っている企業のデータが無い場合は、この欄は「0」になります。"]
[null,null,"シート「【出力】散布図」「【出力】削減量グラフ（選択設備）」「【出力】削減量グラフ（全設備）」のデータを参照し、手入力してください。"]
[null,"③借入利息支払","33行目(借入残額×利率)より算出された値を設定しています。"]
[null,"④その他増減額","デフォルト値として0を設定しています。"]
[null,"⑤法人税等税率（％）","法人税以外（地方税等）も含めているため、デフォルト値として40を設定しています。"]
[]
[null,"■算出指標"]
[null,"法人税等増減額","（ー減価償却費増加額＋水道光熱費削減額ー借入利息支払＋その他増減額）×法人税等税率"]
[null,"合計増減額","減価償却費増加額＋水道光熱費削減額ー借入利息支払＋その他増減額ー法人税等増減額"]
[null,"投資による累積利益","前年までの累積利益＋当年度の合計増減額"]
[null,"回収期間","投資による累積利益が投資額より多くなった年を基準年とします。"]
[null,null,"(累積利益>投資額となった前年)+｛(投資額)-(その前年までの投資による累積利益)｝/(累積利益>投資額となった年の合計増減額)"]
[]
[null,null,"下記に詳細を説明します。"]
[null,null,"累積利益>投資額となった前年を整数部とします。"]
[null,null,"前年までの「投資による累積利益」から投資額に到達するまでの残額（投資額-その前年のまでの投資による累積利益）を"]
[null,null,"投資額に到達する年の合計増減額（累積利益>投資額となった年の合計増減額）で割った数値を、小数部とします。"]
[null,null,"この2つを足し合わせることで、回収期間を算出しています。"]
[]
[null,null,"　例えば、投資額：2,000千円で、5年目に投資による累積利益：2,010千円となった場合、"]
[null,null,"　　　　　（4年目の投資による累積利益：1,608千円、5年目の合計増減額：402千円）"]
[null,null,"　　　　　累積利益>投資額となった前年：4"]
[null,null,"　　　　　(投資額-4年目までの投資による累積利益)/5年目の合計増減額：（2,000-1,608）/402"]
[null,null,"　　　　　回収期間は4.98年となります。"]
[null,"年返済額","月返済元金×12"]
[null,"借入残額","前年までの借入残額ー年返済額"]

{"sheet":"【参照】導入設備5年目以降","index":3,"n_rows":16,"n_cols":16,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
["項目","1年目","2年目","3年目","4年目","5年目","6年目","7年目","8年目","9年目","10年目","11年目","12年目","13年目","14年目","15年目"]
["①減価償却費増加額",{"$f":"【入力】導入設備!C21","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!D21","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!E21","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!F21","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!G21","v":0},{"$f":"IF(【入力】導入設備!$C$8>=6,【入力】導入設備!$G$21,0)","v":0},{"$f":"IF(【入力】導入設備!$C$8>=7,【入力】導入設備!$G$21,0)","v":0},{"$f":"IF(【入力】導入設備!$C$8>=8,【入力】導入設備!$G$21,0)","v":0},{"$f":"IF(【入力】導入設備!$C$8>=9,【入力】導入設備!$G$21,0)","v":0},{"$f":"IF(【入力】導入設備!$C$8>=10,【入力】導入設備!$G$21,0)","v":0},{"$f":"IF(【入力】導入設備!$C$8>=11,【入力】導入設備!$G$21,0)","v":0},{"$f":"IF(【入力】導入設備!$C$8>=12,【入力】導入設備!$G$21,0)","v":0},{"$f":"IF(【入力】導入設備!$C$8>=13,【入力】導入設備!$G$21,0)","v":0},{"$f":"IF(【入力】導入設備!$C$8>=14,【入力】導入設備!$G$21,0)","v":0},{"$f":"IF(【入力】導入設備!$C$8>=15,【入力】導入設備!$G$21,0)","v":0}]
["②水道光熱費削減額",{"$f":"【入力】導入設備!C22","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!D22","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!E22","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!F22","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!G22","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!$G$22","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!$G$22","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!$G$22","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!$G$22","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!$G$22","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!$G$22","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!$G$22","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!$G$22","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!$G$22","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!$G$22","v":0}]
["③借入利息支払",{"$f":"【入力】導入設備!C23","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!D23","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!E23","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!F23","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!G23","v":0},{"$f":"G13","v":0},{"$f":"H13","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0]
["④その他増減額",{"$f":"【入力】導入設備!C24","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!D24","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!E24","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!F24","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!G24","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!$G$24","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!$G$24","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!$G$24","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!$G$24","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!$G$24","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!$G$24","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!$G$24","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!$G$24","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!$G$24","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!$G$24","v":0}]
["⑤法人税等税率（％）",{"$f":"【入力】導入設備!C25","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!D25","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!E25","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!F25","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!G25","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!$G$25","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!$G$25","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!$G$25","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!$G$25","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!$G$25","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!$G$25","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!$G$25","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!$G$25","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!$G$25","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!$G$25","v":0}]
["⑥法人税等増減額（ー①＋②－③＋④)×⑤",{"$f":"【入力】導入設備!C26","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!D26","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!E26","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!F26","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!G26","v":0},{"$f":"(-G3+G4-G5+G6)*G7/100","v":0},0,0,0,0,{"$f":"(-L3+L4-L5+L6)*L7/100","v":0},{"$f":"(-M3+M4-M5+M6)*M7/100","v":0},0,0,0]
["合計増減額（①＋②－③＋④－⑥）",{"$f":"【入力】導入設備!C27","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!D27","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!E27","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!F27","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!G27","v":0},{"$f":"G3+G4-G5+G6-G8","v":0},0,0,0,0,0,{"$f":"M3+M4-M5+M6-M8","v":0},0,0,0]
["投資による累積利益",{"$f":"【入力】導入設備!C28","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!D28","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!E28","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!F28","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!G28","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!G28+【参照】導入設備5年目以降!G9","v":0},{"$f":"IF(H9=0,0,G10+H9)","v":0},0,0,0,0,0,{"$f":"IF(N9=0,0,M10+N9)","v":0},0,0]
[]
["年返済額",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["借入残額×利率（③の参考値）　※１",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["借入残額",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
["投資額（千円）",{"$f":"【入力】導入設備!$C$9","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!$C$9","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!$C$9","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!$C$9","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!$C$9","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!$C$9","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!$C$9","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!$C$9","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!$C$9","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!$C$9","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!$C$9","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!$C$9","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!$C$9","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!$C$9","v":0},{"$f":"【入力】導入設備!$C$9","v":0}]

{"sheet":"【出力】投資回収期間","index":4,"n_rows":15,"n_cols":7,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,1,8,2],[5,1,6,2],[5,3,6,5],[7,3,8,5],[5,6,8,11]]}
["投資回収期間の結果"]
["　今回投資設備の回収期間と、投資設備の法定耐用年数を比較し、投資計画が妥当かどうかが分かります。"]
[]
[null,"設備投資 資金回収期間"]
[null,{"$f":"\"　投資設備：\"&【入力】導入設備!C4&\"　　　（投資額：\"&IF(【入力】導入設備!C9=\"\",\"\",TEXT(【入力】導入設備!C9,\"#,##0\")&\"千円\") &\"　）\"","v":"　投資設備：　　　（投資額：　）"}]
[null,"回収年数",null,{"$f":"IF(【入力】導入設備!C29=\"\",\"-\",ROUND(【入力】導入設備!C29,2)&\"年\")","v":"-"},null,null,{"$f":"IF(【入力】導入設備!C29<【入力】導入設備!C8,\"償却が終わる前に回収することができます。\",\"償却が終わる前に回収することができません。\")","v":"償却が終わる前に回収することができません。"}]
[]
[null,"法定耐用年数",null,{"$f":"IF(【入力】導入設備!C8=\"\",\"-\",ROUND(【入力】導入設備!C8,1)&\"年\")","v":"-"}]
[]
[]
[]
[]
["（参考）投資による累積利益の推移"]
["　「【入力】導入設備」シートにて入力された増減額を参考として、5年目以降の投資による累積利益の推移を表したグラフになります。"]
["　1年目から5年目までの増減額を基とした概算値になりますので、参考としてご確認ください。"]

{"sheet":"【出力】散布図","index":5,"n_rows":251,"n_cols":19,"rows_kept":251,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,1,30,1],[5,1,8,1],[9,1,11,1],[12,1,16,1],[17,1,18,1],[19,1,21,1],[23,1,24,1]]}
[null,"設備区分・設備種別ごとの散布図"]
[null,"設備投資を行っている県内のデータを散布図に示しています。電気の二酸化炭素排出量は、電気事業者メニュー「中部電力ミライズ メニューA」の排出係数を使用して算出しています。"]
[null,"散布図内には近似曲線を引いていますが、「一般・業務用ヒートポンプ式給湯器」「高性能ボイラ」「変圧器」「工作機械」「プレス機械」「印刷機械」は平均線を引いています。"]
[null,"下記、リスト内のボタンを押下しますと、選択した設備区分、設備種別の散布図に移動することができます。"]
[null,"設備区分（大分類）","設備種別（細分類）",null,"空調・換気設備",null,null,null,null,null,null,"業務用エアコン",null,null,null,null,null,null,"一般用エアコン"]
[]
[]
[null,null,"換気装置（熱交換型）"]
[null,null,"温風暖房機・ジェットヒーター"]
[null,"照明設備"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"冷凍・冷蔵ユニットクーラ"]
[]
[null,"エネルギー管理設備","エネルギーマネジメントシステム"]
[null,null,"凍結防止ヒーター用節電器",null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_空調・換気設備_対象経費,[0]!散布図_空調・換気設備_削減額),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_空調・換気設備_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：0.393　，　サンプル数：639件"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_業務用エアコン_対象経費,[0]!散布図_業務用エアコン_削減額),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_業務用エアコン_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：0.464　，　サンプル数：519件"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_一般用エアコン_対象経費,[0]!散布図_一般用エアコン_削減額),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_一般用エアコン_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：0.527　，　サンプル数：116件"}]
[null,"恒温設備"]
[]
[]
[null,"熱電併給設備","高効率コージェネレーション"]
[null,"電気制御設備"]
[]
[null,null,"工業炉"]
[null,"生産設備"]
[]
[]
[]
[null,null,"ダイカストマシン"]
[null,null,"太陽光パネル及び付属設備"]
[null,null,"断熱ガラス及びサッシ"]
[null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_空調・換気設備_対象経費,[0]!散布図_空調・換気設備_排出削減量_中部電力固定),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_空調・換気設備_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：0.404　，　サンプル数：639件"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_業務用エアコン_対象経費,[0]!散布図_業務用エアコン_排出削減量_中部電力固定),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_業務用エアコン_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：0.447　，　サンプル数：519件"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_一般用エアコン_対象経費,[0]!散布図_一般用エアコン_排出削減量_中部電力固定),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_一般用エアコン_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：0.547　，　サンプル数：116件"}]
[]
[null,null,null,null,"業務用LED照明器具",null,null,null,null,null,null,"一般用LED照明器具",null,null,null,null,null,null,"非常時用照明器具（非常灯・誘導灯）"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_業務用LED照明器具_対象経費,[0]!散布図_業務用LED照明器具_削減額),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_業務用LED照明器具_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：0.635　，　サンプル数：349件"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_一般用LED照明器具_対象経費,[0]!散布図_一般用LED照明器具_削減額),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_一般用LED照明器具_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：0.499　，　サンプル数：56件"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_非常時用照明器具_対象経費,[0]!散布図_非常時用照明器具_削減額),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_非常時用照明器具_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：0.967　，　サンプル数：3件"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_業務用LED照明器具_対象経費,[0]!散布図_業務用LED照明器具_排出削減量_中部電力固定),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_業務用LED照明器具_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：0.628　，　サンプル数：349件"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_一般用LED照明器具_対象経費,[0]!散布図_一般用LED照明器具_排出削減量_中部電力固定),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_一般用LED照明器具_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：0.421　，　サンプル数：56件"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_非常時用照明器具_対象経費,[0]!散布図_非常時用照明器具_排出削減量_中部電力固定),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_非常時用照明器具_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：0.957　，　サンプル数：3件"}]
[]
[null,null,null,null,"冷蔵・冷凍設備",null,null,null,null,null,null,"業務用冷蔵・冷凍庫",null,null,null,null,null,null,"一般用冷蔵・冷凍庫"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_冷蔵・冷凍設備_対象経費,[0]!散布図_冷蔵・冷凍設備_削減額),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_冷蔵・冷凍設備_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：0.848　，　サンプル数：258件"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_業務用冷蔵・冷凍庫_対象経費,[0]!散布図_業務用冷蔵・冷凍庫_削減額),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_業務用冷蔵・冷凍庫_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：0.741　，　サンプル数：177件"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_一般用冷蔵・冷凍庫_対象経費,[0]!散布図_一般用冷蔵・冷凍庫_削減額),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_一般用冷蔵・冷凍庫_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：0.976　，　サンプル数：4件"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_冷蔵・冷凍設備_対象経費,[0]!散布図_冷蔵・冷凍設備_排出削減量_中部電力固定),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_冷蔵・冷凍設備_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：0.845　，　サンプル数：258件"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_業務用冷蔵・冷凍庫_対象経費,[0]!散布図_業務用冷蔵・冷凍庫_排出削減量_中部電力固定),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_業務用冷蔵・冷凍庫_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：0.702　，　サンプル数：177件"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_一般用冷蔵・冷凍庫_対象経費,[0]!散布図_一般用冷蔵・冷凍庫_排出削減量_中部電力固定),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_一般用冷蔵・冷凍庫_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：0.977　，　サンプル数：4件"}]
[]
[null,null,null,null,"冷凍・冷蔵ショーケース",null,null,null,null,null,null,"コンデンシングユニット",null,null,null,null,null,null,"チラー（冷却水循環装置）"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_冷凍・冷蔵ショーケース_対象経費,[0]!散布図_冷凍・冷蔵ショーケース_削減額),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_冷凍・冷蔵ショーケース_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：0.722　，　サンプル数：24件"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_コンデンシングユニット_対象経費,[0]!散布図_コンデンシングユニット_削減額),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_コンデンシングユニット_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：0.881　，　サンプル数：52件"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_チラー_対象経費,[0]!散布図_チラー_削減額),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_チラー_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：0.907　，　サンプル数：4件"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_冷凍・冷蔵ショーケース_対象経費,[0]!散布図_冷凍・冷蔵ショーケース_排出削減量_中部電力固定),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_冷凍・冷蔵ショーケース_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：0.736　，　サンプル数：24件"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_コンデンシングユニット_対象経費,[0]!散布図_コンデンシングユニット_排出削減量_中部電力固定),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_コンデンシングユニット_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：0.853　，　サンプル数：52件"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_チラー_対象経費,[0]!散布図_チラー_排出削減量_中部電力固定),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_チラー_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：0.981　，　サンプル数：4件"}]
[]
[null,null,null,null,"一般・業務用ヒートポンプ式給湯器",null,null,null,null,null,null,"高性能ボイラ",null,null,null,null,null,null,"変圧器"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_一般・業務用ヒートポンプ式給湯器_対象経費,[0]!散布図_一般・業務用ヒートポンプ式給湯器_削減額),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_一般・業務用ヒートポンプ式給湯器_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：0.093　，　サンプル数：7件"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_高性能ボイラ_対象経費,[0]!散布図_高性能ボイラ_削減額),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_高性能ボイラ_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：0.208　，　サンプル数：63件"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_変圧器_対象経費,[0]!散布図_変圧器_削減額),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_変圧器_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：0.067　，　サンプル数：36件"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_一般・業務用ヒートポンプ式給湯器_対象経費,[0]!散布図_一般・業務用ヒートポンプ式給湯器_排出削減量),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_一般・業務用ヒートポンプ式給湯器_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：0.224　，　サンプル数：7件"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_高性能ボイラ_対象経費,[0]!散布図_高性能ボイラ_排出削減量_中部電力固定),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_高性能ボイラ_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：0.101　，　サンプル数：63件"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_変圧器_対象経費,[0]!散布図_変圧器_排出削減量_中部電力固定),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_変圧器_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：0.1　，　サンプル数：36件"}]
[]
[null,null,null,null,"産業用モータ",null,null,null,null,null,null,"加熱設備",null,null,null,null,null,null,"工作機械"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_産業用モータ_対象経費,[0]!散布図_産業用モータ_削減額),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_産業用モータ_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：0.42　，　サンプル数：61件"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_加熱設備_対象経費,[0]!散布図_加熱設備_削減額),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_加熱設備_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：0.892　，　サンプル数：4件"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_工作機械_対象経費,[0]!散布図_工作機械_削減額),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_工作機械_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：-0.001　，　サンプル数：53件"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_産業用モータ_対象経費,[0]!散布図_産業用モータ_排出削減量_中部電力固定),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_産業用モータ_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：0.359　，　サンプル数：61件"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_加熱設備_対象経費,[0]!散布図_加熱設備_排出削減量_中部電力固定),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_加熱設備_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：0.892　，　サンプル数：4件"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_工作機械_対象経費,[0]!散布図_工作機械_排出削減量_中部電力固定),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_工作機械_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：-0.054　，　サンプル数：53件"}]
[]
[null,null,null,null,"プラスチック加工機械",null,null,null,null,null,null,"プレス機械",null,null,null,null,null,null,"印刷機械"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_プラスチック加工機械_対象経費,[0]!散布図_プラスチック加工機械_削減額),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_プラスチック加工機械_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：0.394　，　サンプル数：25件"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_プレス機械_対象経費,[0]!散布図_プレス機械_削減額),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_プレス機械_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：1　，　サンプル数：2件"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_印刷機械_対象経費,[0]!散布図_印刷機械_削減額),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_印刷機械_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：-0.043　，　サンプル数：4件"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_プラスチック加工機械_対象経費,[0]!散布図_プラスチック加工機械_排出削減量_中部電力固定),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_プラスチック加工機械_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：0.357　，　サンプル数：25件"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_プレス機械_対象経費,[0]!散布図_プレス機械_排出削減量_中部電力固定),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_プレス機械_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：1　，　サンプル数：2件"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_印刷機械_対象経費,[0]!散布図_印刷機械_排出削減量_中部電力固定),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_印刷機械_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：-0.145　，　サンプル数：4件"}]
[]
[null,null,null,null,"発電設備",null,null,null,null,null,null,"建物付属設備"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_発電設備_対象経費,[0]!散布図_発電設備_削減額),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_発電設備_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：0.671　，　サンプル数：52件"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_建物付属設備_対象経費,[0]!散布図_建物付属設備_削減額),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_建物付属設備_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：0.401　，　サンプル数：109件"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_発電設備_対象経費,[0]!散布図_発電設備_排出削減量_中部電力固定),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_発電設備_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：0.675　，　サンプル数：52件"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"\"　相関係数：\"& ROUND(CORREL([0]!散布図_建物付属設備_対象経費,[0]!散布図_建物付属設備_排出削減量_中部電力固定),3) & \"　，　サンプル数：\" & COUNT([0]!散布図_建物付属設備_対象経費) &\"件\"","v":"　相関係数：0.451　，　サンプル数：109件"}]

{"sheet":"【出力】削減量グラフ（選択設備）","index":6,"n_rows":80,"n_cols":10,"rows_kept":80,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,{"$f":"\"【\"&B7&\"】に設備投資を行った県内企業データ\"","v":"【空調・換気設備】に設備投資を行った県内企業データ"}]
[null,"同種の設備投資を行っている県内企業のデータを、投資額範囲別に表示します。",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"B7&\"_1件あたりのCO2排出削減量\"","v":"空調・換気設備_1件あたりのCO2排出削減量"}]
[]
[]
[]
[null,{"$f":"IF(【入力】導入設備!C6=\"\",\"空調・換気設備\",【入力】導入設備!C6)","v":"空調・換気設備"},null,{"$f":"B7&\"_対象経費\"","v":"空調・換気設備_対象経費"},null,{"$f":"B7&\"_件数\"","v":"空調・換気設備_件数"},null,{"$f":"B7&\"_1件あたりの削減額\"","v":"空調・換気設備_1件あたりの削減額"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"設備区分","投資額範囲（千円）","件数（件）","削減額（千円）","1件あたりの削減額（千円）","CO2排出削減量（t-CO2）","1件あたりのCO2排出削減量（t-CO2）"]
[null,{"$f":"B7","v":"空調・換気設備"},"1～1,000",{"$f":"VLOOKUP($B$60&C60,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,5,FALSE)","v":186},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C60,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,6,FALSE)/1000","v":17055.438999999998},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C60,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,7,FALSE)","v":91.695908602150539},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C60,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,8,FALSE)","v":301.82498596154284},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C60,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,9,FALSE)","v":1.6227149782878647}]
[null,null,"1,000～2,000",{"$f":"VLOOKUP($B$60&C61,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,5,FALSE)","v":259},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C61,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,6,FALSE)/1000","v":34241.550999999999},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C61,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,7,FALSE)","v":132.20676061776061},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C61,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,8,FALSE)","v":532.29960429303685},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C61,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,9,FALSE)","v":2.0552108273862428}]
[null,null,"2,000～3,000",{"$f":"VLOOKUP($B$60&C62,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,5,FALSE)","v":57},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C62,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,6,FALSE)/1000","v":13981.886},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C62,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,7,FALSE)","v":245.29624561403509},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C62,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,8,FALSE)","v":255.43954675689224},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C62,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,9,FALSE)","v":4.4813955571384607}]
[null,null,"3,000～4,000",{"$f":"VLOOKUP($B$60&C63,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,5,FALSE)","v":34},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C63,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,6,FALSE)/1000","v":8750.6270000000004},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C63,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,7,FALSE)","v":257.37138235294117},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C63,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,8,FALSE)","v":143.94795023999998},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C63,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,9,FALSE)","v":4.233763242352941}]
[null,null,"4,000～5,000",{"$f":"VLOOKUP($B$60&C64,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,5,FALSE)","v":26},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C64,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,6,FALSE)/1000","v":8846.4179999999997},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C64,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,7,FALSE)","v":340.24684615384615},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C64,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,8,FALSE)","v":165.01288167918409},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C64,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,9,FALSE)","v":6.3466492953532345}]
[null,null,"5,000～6,000",{"$f":"VLOOKUP($B$60&C65,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,5,FALSE)","v":20},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C65,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,6,FALSE)/1000","v":15251.683000000001},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C65,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,7,FALSE)","v":762.58415000000002},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C65,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,8,FALSE)","v":303.34771070000005},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C65,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,9,FALSE)","v":15.167385535000003}]
[null,null,"6,000～7,000",{"$f":"VLOOKUP($B$60&C66,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,5,FALSE)","v":11},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C66,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,6,FALSE)/1000","v":3668.1030000000001},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C66,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,7,FALSE)","v":333.46390909090911},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C66,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,8,FALSE)","v":51.478626913333351},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C66,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,9,FALSE)","v":4.6798751739393953}]
[null,null,"7,000～8,000",{"$f":"VLOOKUP($B$60&C67,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,5,FALSE)","v":11},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C67,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,6,FALSE)/1000","v":12842.66},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C67,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,7,FALSE)","v":1167.5145454545454},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C67,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,8,FALSE)","v":264.46249183333327},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C67,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,9,FALSE)","v":24.042044712121207}]
[null,null,"8,000～9,000",{"$f":"VLOOKUP($B$60&C68,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,5,FALSE)","v":3},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C68,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,6,FALSE)/1000","v":4609.8689999999997},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C68,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,7,FALSE)","v":1536.623},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C68,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,8,FALSE)","v":93.483517285516726},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C68,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,9,FALSE)","v":31.161172428505576}]
[null,null,"9,000～10,000",{"$f":"VLOOKUP($B$60&C69,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,5,FALSE)","v":14},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C69,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,6,FALSE)/1000","v":5974.6880000000001},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C69,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,7,FALSE)","v":426.76342857142856},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C69,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,8,FALSE)","v":105.48836440333318},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C69,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,9,FALSE)","v":7.5348831716666558}]
[null,null,"10,000～11,000",{"$f":"VLOOKUP($B$60&C70,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,5,FALSE)","v":8},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C70,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,6,FALSE)/1000","v":3935.83},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C70,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,7,FALSE)","v":491.97874999999999},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C70,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,8,FALSE)","v":75.530161366666761},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C70,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,9,FALSE)","v":9.4412701708333451}]
[null,null,"11,000～12,000",{"$f":"VLOOKUP($B$60&C71,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,5,FALSE)","v":3},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C71,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,6,FALSE)/1000","v":866.25},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C71,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,7,FALSE)","v":288.75},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C71,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,8,FALSE)","v":16.788709000000004},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C71,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,9,FALSE)","v":5.5962363333333345}]
[null,null,"12,000～13,000",{"$f":"VLOOKUP($B$60&C72,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,5,FALSE)","v":1},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C72,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,6,FALSE)/1000","v":53.985999999999997},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C72,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,7,FALSE)","v":53.985999999999997},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C72,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,8,FALSE)","v":0.69799599999999629},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C72,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,9,FALSE)","v":0.69799599999999629}]
[null,null,"13,000～14,000",{"$f":"VLOOKUP($B$60&C73,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,5,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C73,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,6,FALSE)/1000","v":1534.3620000000001},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C73,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,7,FALSE)","v":767.18100000000004},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C73,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,8,FALSE)","v":28.944750999999997},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C73,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,9,FALSE)","v":14.472375499999998}]
[null,null,"14,000～15,000",{"$f":"VLOOKUP($B$60&C74,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,5,FALSE)","v":3},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C74,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,6,FALSE)/1000","v":2977.0340000000001},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C74,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,7,FALSE)","v":992.34466666666663},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C74,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,8,FALSE)","v":58.577539000000009},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C74,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,9,FALSE)","v":19.525846333333337}]
[null,null,"15,000～16,000",{"$f":"VLOOKUP($B$60&C75,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,5,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C75,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,6,FALSE)/1000","v":0},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C75,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,7,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C75,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,8,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C75,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,9,FALSE)","v":0}]
[null,null,"16,000～17,000",{"$f":"VLOOKUP($B$60&C76,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,5,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C76,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,6,FALSE)/1000","v":0},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C76,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,7,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C76,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,8,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C76,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,9,FALSE)","v":0}]
[null,null,"17,000～18,000",{"$f":"VLOOKUP($B$60&C77,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,5,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C77,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,6,FALSE)/1000","v":0},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C77,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,7,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C77,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,8,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C77,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,9,FALSE)","v":0}]
[null,null,"18,000～19,000",{"$f":"VLOOKUP($B$60&C78,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,5,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C78,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,6,FALSE)/1000","v":0},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C78,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,7,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C78,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,8,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C78,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,9,FALSE)","v":0}]
[null,null,"19,000～20,000",{"$f":"VLOOKUP($B$60&C79,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,5,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C79,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,6,FALSE)/1000","v":0},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C79,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,7,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C79,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,8,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C79,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,9,FALSE)","v":0}]
[null,null,"20,000～",{"$f":"VLOOKUP($B$60&C80,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,5,FALSE)","v":1},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C80,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,6,FALSE)/1000","v":1841.972},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C80,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,7,FALSE)","v":1841.972},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C80,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,8,FALSE)","v":50.680051999999932},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C80,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$232,9,FALSE)","v":50.680051999999932}]

{"sheet":"【出力】削減量グラフ（全設備）","index":7,"n_rows":80,"n_cols":10,"rows_kept":80,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,{"$f":"\"設備投資を行った県内企業データ\"","v":"設備投資を行った県内企業データ"}]
[null,"設備投資を行っている県内企業のデータを、投資額範囲別に表示します。",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"B7&\"_1件あたりのCO2排出削減量\"","v":"空調・換気設備_1件あたりのCO2排出削減量"}]
[]
[]
[]
[null,{"$f":"IF(【入力】導入設備!C6=\"\",\"空調・換気設備\",【入力】導入設備!C6)","v":"空調・換気設備"},null,{"$f":"B7&\"_対象経費\"","v":"空調・換気設備_対象経費"},null,{"$f":"B7&\"_件数\"","v":"空調・換気設備_件数"},null,{"$f":"B7&\"_1件あたりの削減額\"","v":"空調・換気設備_1件あたりの削減額"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"設備区分","投資額範囲（千円）","件数（件）","削減額（千円）","1件あたりの削減額（千円）","CO2排出削減量（t-CO2）","1件あたりのCO2排出削減量（t-CO2）"]
[null,"全設備合計","1～1,000",{"$f":"VLOOKUP($B$60&C60,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,5,FALSE)","v":449},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C60,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,6,FALSE)/1000","v":44078.959499999997},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C60,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,7,FALSE)","v":98.171402004454336},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C60,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,8,FALSE)","v":741.61531246962238},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C60,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,9,FALSE)","v":1.651704482114972}]
[null,null,"1,000～2,000",{"$f":"VLOOKUP($B$60&C61,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,5,FALSE)","v":608},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C61,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,6,FALSE)/1000","v":89166.107999999993},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C61,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,7,FALSE)","v":146.65478289473685},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C61,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,8,FALSE)","v":1417.8619203328667},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C61,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,9,FALSE)","v":2.3320097373895834}]
[null,null,"2,000～3,000",{"$f":"VLOOKUP($B$60&C62,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,5,FALSE)","v":181},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C62,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,6,FALSE)/1000","v":57499.618499999997},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C62,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,7,FALSE)","v":317.67745027624312},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C62,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,8,FALSE)","v":1036.1807691742574},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C62,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,9,FALSE)","v":5.7247556307970022}]
[null,null,"3,000～4,000",{"$f":"VLOOKUP($B$60&C63,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,5,FALSE)","v":106},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C63,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,6,FALSE)/1000","v":40685.874000000003},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C63,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,7,FALSE)","v":383.82900000000001},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C63,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,8,FALSE)","v":753.73604244409023},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C63,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,9,FALSE)","v":7.1107173815480209}]
[null,null,"4,000～5,000",{"$f":"VLOOKUP($B$60&C64,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,5,FALSE)","v":69},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C64,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,6,FALSE)/1000","v":30917.127},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C64,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,7,FALSE)","v":448.07430434782611},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C64,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,8,FALSE)","v":577.76115281585078},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C64,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,9,FALSE)","v":8.3733500408094308}]
[null,null,"5,000～6,000",{"$f":"VLOOKUP($B$60&C65,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,5,FALSE)","v":53},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C65,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,6,FALSE)/1000","v":30977.552},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C65,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,7,FALSE)","v":584.48211320754717},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C65,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,8,FALSE)","v":580.93999134084993},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C65,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,9,FALSE)","v":10.961131912091508}]
[null,null,"6,000～7,000",{"$f":"VLOOKUP($B$60&C66,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,5,FALSE)","v":29},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C66,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,6,FALSE)/1000","v":13828.732},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C66,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,7,FALSE)","v":476.8528275862069},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C66,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,8,FALSE)","v":391.21863573000007},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C66,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,9,FALSE)","v":13.490297783793107}]
[null,null,"7,000～8,000",{"$f":"VLOOKUP($B$60&C67,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,5,FALSE)","v":40},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C67,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,6,FALSE)/1000","v":27177.0088},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C67,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,7,FALSE)","v":679.42521999999997},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C67,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,8,FALSE)","v":592.3528143458077},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C67,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,9,FALSE)","v":14.808820358645193}]
[null,null,"8,000～9,000",{"$f":"VLOOKUP($B$60&C68,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,5,FALSE)","v":20},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C68,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,6,FALSE)/1000","v":19891.377},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C68,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,7,FALSE)","v":994.56885},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C68,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,8,FALSE)","v":363.3539486855168},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C68,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,9,FALSE)","v":18.167697434275841}]
[null,null,"9,000～10,000",{"$f":"VLOOKUP($B$60&C69,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,5,FALSE)","v":44},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C69,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,6,FALSE)/1000","v":32230.351999999999},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C69,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,7,FALSE)","v":732.50800000000004},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C69,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,8,FALSE)","v":257.65555899270691},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C69,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,9,FALSE)","v":5.8558081589251572}]
[null,null,"10,000～11,000",{"$f":"VLOOKUP($B$60&C70,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,5,FALSE)","v":34},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C70,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,6,FALSE)/1000","v":24711.531999999999},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C70,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,7,FALSE)","v":726.80976470588246},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C70,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,8,FALSE)","v":489.44935651538765},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C70,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,9,FALSE)","v":14.395569309276107}]
[null,null,"11,000～12,000",{"$f":"VLOOKUP($B$60&C71,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,5,FALSE)","v":19},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C71,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,6,FALSE)/1000","v":28450.465},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C71,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,7,FALSE)","v":1497.392894736842},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C71,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,8,FALSE)","v":598.48357483333245},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C71,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,9,FALSE)","v":31.499135517543813}]
[null,null,"12,000～13,000",{"$f":"VLOOKUP($B$60&C72,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,5,FALSE)","v":17},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C72,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,6,FALSE)/1000","v":16097.403},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C72,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,7,FALSE)","v":946.90605882352941},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C72,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,8,FALSE)","v":274.93916768133352},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C72,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,9,FALSE)","v":16.17289221654903}]
[null,null,"13,000～14,000",{"$f":"VLOOKUP($B$60&C73,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,5,FALSE)","v":11},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C73,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,6,FALSE)/1000","v":16025.708000000001},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C73,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,7,FALSE)","v":1456.8825454545454},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C73,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,8,FALSE)","v":295.8524806399999},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C73,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,9,FALSE)","v":26.89568005818181}]
[null,null,"14,000～15,000",{"$f":"VLOOKUP($B$60&C74,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,5,FALSE)","v":15},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C74,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,6,FALSE)/1000","v":14111.286},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C74,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,7,FALSE)","v":940.75240000000008},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C74,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,8,FALSE)","v":276.9595728828034},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C74,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,9,FALSE)","v":18.463971525520225}]
[null,null,"15,000～16,000",{"$f":"VLOOKUP($B$60&C75,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,5,FALSE)","v":3},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C75,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,6,FALSE)/1000","v":2821.11},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C75,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,7,FALSE)","v":940.37},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C75,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,8,FALSE)","v":37.750083119999985},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C75,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,9,FALSE)","v":12.583361039999994}]
[null,null,"16,000～17,000",{"$f":"VLOOKUP($B$60&C76,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,5,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C76,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,6,FALSE)/1000","v":353.57400000000001},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C76,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,7,FALSE)","v":176.78700000000001},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C76,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,8,FALSE)","v":4.585036999999998},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C76,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,9,FALSE)","v":2.292518499999999}]
[null,null,"17,000～18,000",{"$f":"VLOOKUP($B$60&C77,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,5,FALSE)","v":5},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C77,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,6,FALSE)/1000","v":3792.5680000000002},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C77,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,7,FALSE)","v":758.5136},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C77,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,8,FALSE)","v":66.365043999999969},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C77,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,9,FALSE)","v":13.273008799999994}]
[null,null,"18,000～19,000",{"$f":"VLOOKUP($B$60&C78,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,5,FALSE)","v":3},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C78,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,6,FALSE)/1000","v":2702.6329999999998},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C78,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,7,FALSE)","v":900.87766666666664},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C78,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,8,FALSE)","v":72.214555633333319},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C78,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,9,FALSE)","v":24.071518544444441}]
[null,null,"19,000～20,000",{"$f":"VLOOKUP($B$60&C79,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,5,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C79,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,6,FALSE)/1000","v":47.238},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C79,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,7,FALSE)","v":23.619},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C79,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,8,FALSE)","v":0.77810099999999993},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C79,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,9,FALSE)","v":0.38905049999999997}]
[null,null,"20,000～",{"$f":"VLOOKUP($B$60&C80,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,5,FALSE)","v":15},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C80,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,6,FALSE)/1000","v":9320.2759999999998},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C80,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,7,FALSE)","v":621.3517333333333},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C80,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,8,FALSE)","v":169.45644444999994},{"$f":"VLOOKUP($B$60&C80,【参考】データ集計!$AV$2:$BD$253,9,FALSE)","v":11.297096296666663}]

{"sheet":"【参照】グラフ作成用データ","index":8,"n_rows":640,"n_cols":136,"rows_kept":640,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["設備区分","対象経費",null,"件数","削減額","1件あたりの削減額","排出量削減","1件あたりの排出量",null,"空調・換気設備","対象経費","削減額","排出削減量","排出削減量（中部電力固定）","業務用エアコン","対象経費","削減額","排出削減量","排出削減量（中部電力固定）","一般用エアコン","対象経費","削減額","排出削減量","排出削減量（中部電力固定）","業務用LED照明器具","対象経費","削減額","排出削減量","排出削減量（中部電力固定）","一般用LED照明器具","対象経費","削減額","排出削減量","排出削減量（中部電力固定）","非常時用照明器具（非常灯・誘導灯）","対象経費","削減額","排出削減量","排出削減量（中部電力固定）","冷蔵・冷凍設備","対象経費","削減額","排出削減量","排出削減量（中部電力固定）","業務用冷蔵・冷凍庫","対象経費","削減額","排出削減量","排出削減量（中部電力固定）","一般用冷蔵・冷凍庫","対象経費","削減額","排出削減量","排出削減量（中部電力固定）","冷凍・冷蔵ショーケース","対象経費","削減額","排出削減量","排出削減量（中部電力固定）","コンデンシングユニット","対象経費","削減額","排出削減量","排出削減量（中部電力固定）","チラー（冷却水循環装置）","対象経費","削減額","排出削減量","排出削減量（中部電力固定）","一般・業務用ヒートポンプ式給湯器","対象経費","削減額","排出削減量","排出削減量（中部電力固定）","平均削減額","平均排出削減量（中部電力固定）","高性能ボイラ","対象経費","削減額","排出削減量","排出削減量（中部電力固定）","平均削減額","平均排出削減量（中部電力固定）","変圧器","対象経費","削減額","排出削減量","排出削減量（中部電力固定）","平均削減額","平均排出削減量（中部電力固定）","産業用モータ","対象経費","削減額","排出削減量","排出削減量（中部電力固定）","加熱設備","対象経費","削減額","排出削減量","排出削減量（中部電力固定）","工作機械","対象経費","削減額","排出削減量","排出削減量（中部電力固定）","平均削減額","平均排出削減量（中部電力固定）","プラスチック加工機械","対象経費","削減額","排出削減量","排出削減量（中部電力固定）","プレス機械","対象経費","削減額","排出削減量","排出削減量（中部電力固定）","平均削減額","平均排出削減量（中部電力固定）","印刷機械","対象経費","削減額","排出削減量","排出削減量（中部電力固定）","平均削減額","平均排出削減量（中部電力固定）","発電設備","対象経費","削減額","排出削減量","排出削減量（中部電力固定）","建物付属設備","対象経費","削減額","排出削減量","排出削減量（中部電力固定）"]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW2","v":"空調・換気設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX2","v":"1～1,000"},"1\n～1,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ2","v":186},{"$f":"【参考】データ集計!BA2","v":17055439},{"$f":"【参考】データ集計!BB2","v":91.695908602150539},{"$f":"【参考】データ集計!BC2","v":301.82498596154284},{"$f":"【参考】データ集計!BD2","v":1.6227149782878647},null,null,3400,348.70800000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU5","v":4.6460899999999974},4.6460899999999974,null,3400,348.70800000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU5","v":4.6460899999999974},4.6460899999999974,null,1306.2,100.392,{"$f":"【参考】データ集計!AU9","v":0.93562640000000052},0.93562640000000052,null,900,284.964,{"$f":"【参考】データ集計!AU10","v":4.5699253000000004},4.5699253000000004,null,1470,55.814,{"$f":"【参考】データ集計!AU3","v":1.455746},1.455746,null,1362.9,48.564999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU534","v":8.3568999999998894E-2},8.3568999999998894E-2,null,1243,94,{"$f":"【参考】データ集計!AU7","v":1.26003},1.26003,null,1243,94,{"$f":"【参考】データ集計!AU7","v":1.26003},1.26003,null,781,89,{"$f":"【参考】データ集計!AU29","v":0.77073999999999998},0.77073999999999998,null,1444,72.385999999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU5","v":4.6460899999999974},1.8437139999999999,null,1206,23.652000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU154","v":0.56896200000000041},0.56896200000000041,null,2460,56.295999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU644","v":1.0340039999999995},1.0340039999999995,null,3000,110,{"$f":"【参考】データ集計!AU67","v":2.5026833333333336},2.5026833333333336,{"$f":"ROUND(AVERAGE(BT:BT),2)","v":410.52},{"$f":"ROUND(AVERAGE(BV:BV),2)","v":7.75},null,1832,9.4,{"$f":"【参考】データ集計!AU21","v":0.22022586666666699},0.22022586666666699,{"$f":"ROUND(AVERAGE(CA:CA),2)","v":438.2},{"$f":"ROUND(AVERAGE(CC:CC),2)","v":9},null,1632.4459999999999,18.382000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU37","v":0.50617699999999388},0.50617699999999388,{"$f":"ROUND(AVERAGE(CH:CH),2)","v":596.82000000000005},{"$f":"ROUND(AVERAGE(CJ:CJ),2)","v":12.61},null,2070,604.327,{"$f":"【参考】データ集計!AU27","v":12.457409999999982},12.457409999999982,null,10970,753.78499999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU111","v":23.122022593231577},23.122022593231577,null,14900,465.00099999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU35","v":10.083703999999898},10.083703999999898,{"$f":"ROUND(AVERAGE(CY:CY),2)","v":277.18},{"$f":"ROUND(AVERAGE(DA:DA),2)","v":4.57},null,10250,596.85400000000004,{"$f":"【参考】データ集計!AU2","v":13.123797000000025},13.123797000000025,null,8400,13.2,{"$f":"【参考】データ集計!AU494","v":0.14288999999999419},0.14288999999999419,{"$f":"ROUND(AVERAGE(DK:DK),2)","v":131.4},{"$f":"ROUND(AVERAGE(DM:DM),2)","v":0.82},null,6000,114.893,{"$f":"【参考】データ集計!AU175","v":1.6436680000000017},1.6436680000000017,{"$f":"ROUND(AVERAGE(DR:DR),2)","v":101.16},{"$f":"ROUND(AVERAGE(DT:DT),2)","v":1.46},null,8640,894.50400000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU33","v":22.359253999999993},22.359253999999993,null,1402,40.590000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU4","v":0.92599283333333293},0.92599283333333293]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW3","v":"空調・換気設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX3","v":"1,000～2,000"},"1,000\n～2,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ3","v":259},{"$f":"【参考】データ集計!BA3","v":34241551},{"$f":"【参考】データ集計!BB3","v":132.20676061776061},{"$f":"【参考】データ集計!BC3","v":532.29960429303685},{"$f":"【参考】データ集計!BD3","v":2.0552108273862428},null,null,7000,1726.7429999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU6","v":22.79485200000002},22.79485200000002,null,7000,1726.7429999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU6","v":22.79485200000002},22.79485200000002,null,5729.1670000000004,6639.9059999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU19","v":107.995396},107.995396,null,12000,179.113,{"$f":"【参考】データ集計!AU12","v":5.333953799999998},5.333953799999998,null,892.4,130.02600000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU34","v":1.6722459999999995},1.6722459999999995,null,4330,260.916,{"$f":"【参考】データ集計!AU697","v":5.5029970000000006},5.5029970000000006,null,893.1,24.5,{"$f":"【参考】データ集計!AU8","v":0.66248999999999991},0.66248999999999991,null,893.1,24.5,{"$f":"【参考】データ集計!AU8","v":0.66248999999999991},0.66248999999999991,null,800,48.545999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU531","v":0.6598919999999997},0.6598919999999997,null,900,79.38,{"$f":"【参考】データ集計!AU6","v":22.79485200000002},0.76251300000000022,null,2920,290.084,{"$f":"【参考】データ集計!AU428","v":5.7181979999999726},5.7181979999999726,null,1825,195.321,{"$f":"【参考】データ集計!AU701","v":1.7445569999999995},1.7445569999999995,null,859.95,396,{"$f":"【参考】データ集計!AU100","v":4.0031845414847158},4.0031845414847158,410.52,7.75,null,10469.549999999999,1985.346,{"$f":"【参考】データ集計!AU56","v":48.722239133333346},48.722239133333346,438.2,9,null,5066,248.58600000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU74","v":4.0585089999999973},4.0585089999999973,596.82000000000005,12.61,null,2250,55.8,{"$f":"【参考】データ集計!AU171","v":1.6107599999999991},1.6107599999999991,null,2282,131.196,{"$f":"【参考】データ集計!AU1066","v":1.641935999999987},1.641935999999987,null,8200,138.655,{"$f":"【参考】データ集計!AU42","v":2.3191479999999913},2.3191479999999913,277.18,4.57,null,7430,438.70800000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU98","v":5.7567350000000204},5.7567350000000204,null,9500,249.6,{"$f":"【参考】データ集計!AU547","v":1.4964480000000009},1.4964480000000009,{"$f":"ROUND(AVERAGE(DK:DK),2)","v":131.4},{"$f":"ROUND(AVERAGE(DM:DM),2)","v":0.82},null,2800,146.126,{"$f":"【参考】データ集計!AU220","v":2.7924170000000039},2.7924170000000039,{"$f":"ROUND(AVERAGE(DR:DR),2)","v":101.16},{"$f":"ROUND(AVERAGE(DT:DT),2)","v":1.46},null,7900,579.48599999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU65","v":6.7093349999999994},6.7093349999999994,null,1132.2,46.875,{"$f":"【参考】データ集計!AU16","v":0},0]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW4","v":"空調・換気設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX4","v":"2,000～3,000"},"2,000\n～3,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ4","v":57},{"$f":"【参考】データ集計!BA4","v":13981886},{"$f":"【参考】データ集計!BB4","v":245.29624561403509},{"$f":"【参考】データ集計!BC4","v":255.43954675689224},{"$f":"【参考】データ集計!BD4","v":4.4813955571384607},null,null,1306.2,100.392,{"$f":"【参考】データ集計!AU9","v":0.93562640000000052},0.93562640000000052,null,3819.4,201.51,{"$f":"【参考】データ集計!AU11","v":4.6919880000000003},4.6919880000000003,null,1250,81,{"$f":"【参考】データ集計!AU24","v":1.8030350500000019},1.8030350500000019,null,750,68.376999999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU13","v":0.73826499999999973},0.73826499999999973,null,780,53.41,{"$f":"【参考】データ集計!AU36","v":1.431065},1.431065,null,798.37,73.546999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU1478","v":0.93094999999999983},0.93094999999999983,null,1250,56.97,{"$f":"【参考】データ集計!AU18","v":0.91363000000000005},0.91363000000000005,null,1250,56.97,{"$f":"【参考】データ集計!AU18","v":0.91363000000000005},0.91363000000000005,null,954.54499999999996,498.786,{"$f":"【参考】データ集計!AU1479","v":6.1083309999999997},6.1083309999999997,null,900,7.41,{"$f":"【参考】データ集計!AU6","v":22.79485200000002},0.21390199999999981,null,1200,146.535,{"$f":"【参考】データ集計!AU550","v":2.1152049999999996},2.1152049999999996,null,22000,384.45299999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU715","v":6.257283000000001},6.257283000000001,null,3430,1432.425,{"$f":"【参考】データ集計!AU308","v":33.050576049999997},33.050576049999997,410.52,7.75,null,7400,1434.66,{"$f":"【参考】データ集計!AU59","v":57.561716666666655},57.561716666666655,438.2,9,null,9300,61.648000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU106","v":0.87336099999999561},0.87336099999999561,596.82000000000005,12.61,null,1480,223.191,{"$f":"【参考】データ集計!AU203","v":5.1353800000000014},5.1353800000000014,null,14795.5,1539.086,{"$f":"【参考】データ集計!AU1209","v":54.891380804803475},54.891380804803475,null,11700,119.277,{"$f":"【参考】データ集計!AU43","v":2.6144540000000234},2.6144540000000234,277.18,4.57,null,8000,354.37599999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU102","v":6.9747640000000004},6.9747640000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,5537.42,82.06,{"$f":"【参考】データ集計!AU1109","v":0.97771400000000064},0.97771400000000064,{"$f":"ROUND(AVERAGE(DR:DR),2)","v":101.16},{"$f":"ROUND(AVERAGE(DT:DT),2)","v":1.46},null,14000,2040.48,{"$f":"【参考】データ集計!AU86","v":34.056315999999981},34.056315999999981,null,4100,65.725999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU17","v":0},0]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW5","v":"空調・換気設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX5","v":"3,000～4,000"},"3,000\n～4,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ5","v":34},{"$f":"【参考】データ集計!BA5","v":8750627},{"$f":"【参考】データ集計!BB5","v":257.37138235294117},{"$f":"【参考】データ集計!BC5","v":143.94795023999998},{"$f":"【参考】データ集計!BD5","v":4.233763242352941},null,null,3819.4,201.51,{"$f":"【参考】データ集計!AU11","v":4.6919880000000003},4.6919880000000003,null,1275.9000000000001,37.5,{"$f":"【参考】データ集計!AU14","v":0.21650000000000003},0.21650000000000003,null,1074.2,130.09100000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU46","v":2.8227696711790387},2.8227696711790387,null,1800,456.92399999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU40","v":3.6804999999958454E-2},3.6804999999958454E-2,null,2300,401.65300000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU44","v":7.6615019999999996},7.6615019999999996,null,null,null,null,null,null,833,49.1,{"$f":"【参考】データ集計!AU20","v":0.5325899999999999},0.5325899999999999,null,833,49.1,{"$f":"【参考】データ集計!AU20","v":0.5325899999999999},0.5325899999999999,null,761.5,62.606000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1698","v":0.89674299999999985},0.89674299999999985,null,1500,314.12,{"$f":"【参考】データ集計!AU6","v":22.79485200000002},5.4150980000000013,null,3330,33.253,{"$f":"【参考】データ集計!AU555","v":0.84651499999999835},0.84651499999999835,null,1716,118.29600000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1182","v":1.9329119999999875},1.9329119999999875,null,800.63,29.664999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU527","v":0.4377629999999999},0.4377629999999999,410.52,7.75,null,1341,32.634,{"$f":"【参考】データ集計!AU87","v":0.83339355000000026},0.83339355000000026,438.2,9,null,3440,1610.954,{"$f":"【参考】データ集計!AU153","v":69.400806999999986},69.400806999999986,596.82000000000005,12.61,null,1193,44.1,{"$f":"【参考】データ集計!AU257","v":1.2730199999999972},1.2730199999999972,null,10695,1455.5519999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1577","v":17.458560000000002},17.458560000000002,null,5280,25.300999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU85","v":0.62222100000000324},0.62222100000000324,277.18,4.57,null,9795,86.268000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU107","v":2.2972815000000009},2.2972815000000009,null,null,null,null,null,null,null,null,2800,61.573999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1292","v":0.44555699999999976},0.44555699999999976,{"$f":"ROUND(AVERAGE(DR:DR),2)","v":101.16},{"$f":"ROUND(AVERAGE(DT:DT),2)","v":1.46},null,5460,114.675,{"$f":"【参考】データ集計!AU101","v":0},0,null,6000,94.341999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU23","v":1.9515349166666676},1.9515349166666676]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW6","v":"空調・換気設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX6","v":"4,000～5,000"},"4,000\n～5,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ6","v":26},{"$f":"【参考】データ集計!BA6","v":8846418},{"$f":"【参考】データ集計!BB6","v":340.24684615384615},{"$f":"【参考】データ集計!BC6","v":165.01288167918409},{"$f":"【参考】データ集計!BD6","v":6.3466492953532345},null,null,1275.9000000000001,37.5,{"$f":"【参考】データ集計!AU14","v":0.21650000000000003},0.21650000000000003,null,2850,371.66699999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU15","v":5.0695639999999962},5.0695639999999962,null,1100,84.900999999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU48","v":2.1591088666666662},2.1591088666666662,null,1750,377.68599999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU41","v":10.510642000000018},10.510642000000018,null,9391.9549999999999,830.67499999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU51","v":14.387290999999999},14.387290999999999,null,null,null,null,null,null,998,26.86,{"$f":"【参考】データ集計!AU25","v":0.6841399999999993},0.6841399999999993,null,998,26.86,{"$f":"【参考】データ集計!AU25","v":0.6841399999999993},0.6841399999999993,null,null,null,null,null,null,790,165.57900000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU6","v":22.79485200000002},2.8279230000000011,null,880,48.183999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU564","v":0.83352499999999985},0.83352499999999985,null,null,null,null,null,null,761.2,890.86500000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU756","v":13.949095000000002},13.949095000000002,410.52,7.75,null,4925,43.454000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU95","v":1.2607930866666379},1.2607930866666379,438.2,9,null,1885,86.384,{"$f":"【参考】データ集計!AU161","v":2.3377670000000066},2.3377670000000066,596.82000000000005,12.61,null,1410,84.873999999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU259","v":0.99286899999999711},0.99286899999999711,null,null,null,null,null,null,11800,90.971999999999994,{"$f":"【参考】データ集計!AU125","v":1.6116260000000011},1.6116260000000011,277.18,4.57,null,12000,154.41499999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU142","v":2.609257999999997},2.609257999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4545.4549999999999,300.16899999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU117","v":8.5842250000000035},8.5842250000000035,null,1862,100.562,{"$f":"【参考】データ集計!AU30","v":2.134472633999998},2.134472633999998]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW7","v":"空調・換気設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX7","v":"5,000～6,000"},"5,000\n～6,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ7","v":20},{"$f":"【参考】データ集計!BA7","v":15251683},{"$f":"【参考】データ集計!BB7","v":762.58415000000002},{"$f":"【参考】データ集計!BC7","v":303.34771070000005},{"$f":"【参考】データ集計!BD7","v":15.167385535000003},null,null,2850,371.66699999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU15","v":5.0695639999999962},5.0695639999999962,null,780,34.661000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU22","v":0.53562100000000012},0.53562100000000012,null,1510,20.106000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU50","v":0.23728399999999983},0.23728399999999983,null,1473,342,{"$f":"【参考】データ集計!AU49","v":4.9279730000000006},4.9279730000000006,null,1491.4,269.50700000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU55","v":2.598433},2.598433,null,null,null,null,null,null,862,62.3,{"$f":"【参考】データ集計!AU28","v":0.64776800000000101},0.64776800000000101,null,862,62.3,{"$f":"【参考】データ集計!AU28","v":0.64776800000000101},0.64776800000000101,null,null,null,null,null,null,1864,30.48,{"$f":"【参考】データ集計!AU6","v":22.79485200000002},0.90626899999999999,null,2289.5,172.55,{"$f":"【参考】データ集計!AU574","v":4.5356749999999977},4.5356749999999977,null,null,null,null,null,null,756.36400000000003,12.032,{"$f":"【参考】データ集計!AU1300","v":0.15934399999999993},0.15934399999999993,410.52,7.75,null,1830,3.4910000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU105","v":8.1587476666669545E-2},8.1587476666669545E-2,438.2,9,null,1611.971,42.262,{"$f":"【参考】データ集計!AU212","v":0.78026600000000101},0.78026600000000101,596.82000000000005,12.61,null,3690,220.95699999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU260","v":4.159398000000003},4.159398000000003,null,null,null,null,null,null,12800,281.44,{"$f":"【参考】データ集計!AU188","v":5.6759960880000015},5.6759960880000015,277.18,4.57,null,7300,64.599999999999994,{"$f":"【参考】データ集計!AU179","v":1.6454000000000004},1.6454000000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2430,452.71699999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU173","v":3.5073000000000003},3.5073000000000003,null,2080,30.78,{"$f":"【参考】データ集計!AU122","v":0.50053666666666885},0.50053666666666885]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW8","v":"空調・換気設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX8","v":"6,000～7,000"},"6,000\n～7,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ8","v":11},{"$f":"【参考】データ集計!BA8","v":3668103},{"$f":"【参考】データ集計!BB8","v":333.46390909090911},{"$f":"【参考】データ集計!BC8","v":51.478626913333351},{"$f":"【参考】データ集計!BD8","v":4.6798751739393953},null,null,5729.1670000000004,6639.9059999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU19","v":107.995396},107.995396,null,13500,1048.2570000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU26","v":20.457517999999993},20.457517999999993,null,8790,4013.5929999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU58","v":81.992411783333324},81.992411783333324,null,1764.6859999999999,354.81900000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU71","v":5.9091076999999999},5.9091076999999999,null,2740,170.20099999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU68","v":3.5094650000000005},3.5094650000000005,null,null,null,null,null,null,781,89,{"$f":"【参考】データ集計!AU29","v":0.77073999999999998},0.77073999999999998,null,1490,71.819999999999993,{"$f":"【参考】データ集計!AU53","v":1.15178},1.15178,null,null,null,null,null,null,904,51.381,{"$f":"【参考】データ集計!AU6","v":22.79485200000002},0.8239989999999997,null,1107,52.136000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU620","v":1.0192819999999996},1.0192819999999996,null,null,null,null,null,null,4552.28,2.67,{"$f":"【参考】データ集計!AU1473","v":0.11344599999999971},0.11344599999999971,410.52,7.75,null,10748.45,596.255,{"$f":"【参考】データ集計!AU126","v":12.529851339155798},12.529851339155798,438.2,9,null,2841.9389999999999,23.849,{"$f":"【参考】データ集計!AU288","v":0.38190600000000074},0.38190600000000074,596.82000000000005,12.61,null,5000,145.55500000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU437","v":5.2873630000000063},5.2873630000000063,null,null,null,null,null,null,9550,1578.54,{"$f":"【参考】データ集計!AU240","v":35.18817799999988},35.18817799999988,277.18,4.57,null,5630,181.46100000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU241","v":4.8322800000000008},4.8322800000000008,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10325,595.45399999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU191","v":5.175215999999998},5.175215999999998,null,1466.8,331.32,{"$f":"【参考】データ集計!AU139","v":7.5380822000000194},7.5380822000000194]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW9","v":"空調・換気設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX9","v":"7,000～8,000"},"7,000\n～8,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ9","v":11},{"$f":"【参考】データ集計!BA9","v":12842660},{"$f":"【参考】データ集計!BB9","v":1167.5145454545454},{"$f":"【参考】データ集計!BC9","v":264.46249183333327},{"$f":"【参考】データ集計!BD9","v":24.042044712121207},null,null,780,34.661000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU22","v":0.53562100000000012},0.53562100000000012,null,3119.3,89.171999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU31","v":2.2726005000000002},2.2726005000000002,null,1795,748.05399999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU60","v":17.398930866666667},17.398930866666667,null,2974,696.86599999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU73","v":12.379469999999969},12.379469999999969,null,9700,2119.2510000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU90","v":34.798477999999932},34.798477999999932,null,null,null,null,null,null,1490,71.819999999999993,{"$f":"【参考】データ集計!AU53","v":1.15178},1.15178,null,1265,107.8,{"$f":"【参考】データ集計!AU54","v":3.1046100000000001},3.1046100000000001,null,null,null,null,null,null,1350,65.501999999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU6","v":22.79485200000002},1.0504579999999999,null,1690,41.768000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU632","v":1.1301299999999994},1.1301299999999994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3500,9.7119999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU177","v":0.30556339000000055},0.30556339000000055,438.2,9,null,2720.4769999999999,143.751,{"$f":"【参考】データ集計!AU324","v":3.0223400000000069},3.0223400000000069,596.82000000000005,12.61,null,5748,1119,{"$f":"【参考】データ集計!AU516","v":18.207650000000001},18.207650000000001,null,null,null,null,null,null,7400,116.658,{"$f":"【参考】データ集計!AU249","v":2.3122199999999964},2.3122199999999964,277.18,4.57,null,7850,219.39099999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU255","v":4.1918730000000153},4.1918730000000153,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6121.3729999999996,917.221,{"$f":"【参考】データ集計!AU201","v":27.177678},27.177678,null,9404.7000000000007,1409.905,{"$f":"【参考】データ集計!AU140","v":31.787647166666602},31.787647166666602]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW10","v":"空調・換気設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX10","v":"8,000～9,000"},"8,000\n～9,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ10","v":3},{"$f":"【参考】データ集計!BA10","v":4609869},{"$f":"【参考】データ集計!BB10","v":1536.623},{"$f":"【参考】データ集計!BC10","v":93.483517285516726},{"$f":"【参考】データ集計!BD10","v":31.161172428505576},null,null,1250,81,{"$f":"【参考】データ集計!AU24","v":1.8030350500000019},1.8030350500000019,null,7786,1839.7380000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU32","v":40.995574000000005},40.995574000000005,null,6100,602.53599999999994,{"$f":"【参考】データ集計!AU76","v":14.105673166666676},14.105673166666676,null,2040,3.5920000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU79","v":6.2213440000000009E-2},6.2213440000000009E-2,null,870,337.71899999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU94","v":3.7683989999999987},3.7683989999999987,null,null,null,null,null,null,1265,107.8,{"$f":"【参考】データ集計!AU54","v":3.1046100000000001},3.1046100000000001,null,968,62.22,{"$f":"【参考】データ集計!AU57","v":1.5847800000000003},1.5847800000000003,null,null,null,null,null,null,1990,22.044,{"$f":"【参考】データ集計!AU6","v":22.79485200000002},0.59667399999999993,null,1050,39.119999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU647","v":1.0586850000000005},1.0586850000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10503,717.6,{"$f":"【参考】データ集計!AU187","v":16.516939999999991},16.516939999999991,438.2,9,null,10350,290.39699999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU330","v":7.7589270000000852},7.7589270000000852,596.82000000000005,12.61,null,3690,198.47499999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU558","v":5.0552750000000231},5.0552750000000231,null,null,null,null,null,null,17700,30.76,{"$f":"【参考】データ集計!AU267","v":1.6843699999999995},1.6843699999999995,277.18,4.57,null,17750,296.10000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU452","v":6.1052999999999997},6.1052999999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7391,757.34400000000005,{"$f":"【参考】データ集計!AU376","v":15.602722},15.602722,null,2298.8000000000002,204.6,{"$f":"【参考】データ集計!AU210","v":4.766341790393021},4.766341790393021]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW11","v":"空調・換気設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX11","v":"9,000～10,000"},"9,000\n～10,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ11","v":14},{"$f":"【参考】データ集計!BA11","v":5974688},{"$f":"【参考】データ集計!BB11","v":426.76342857142856},{"$f":"【参考】データ集計!BC11","v":105.48836440333318},{"$f":"【参考】データ集計!BD11","v":7.5348831716666558},null,null,13500,1048.2570000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU26","v":20.457517999999993},20.457517999999993,null,1302,98.236999999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU38","v":0.29703799999999703},0.29703799999999703,null,1483.2,1049.8009999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU80","v":22.473565999999998},22.473565999999998,null,768.5,169.33,{"$f":"【参考】データ集計!AU82","v":2.666184509999999},2.666184509999999,null,2256,231.46,{"$f":"【参考】データ集計!AU123","v":3.3405949999999995},3.3405949999999995,null,null,null,null,null,null,968,62.22,{"$f":"【参考】データ集計!AU57","v":1.5847800000000003},1.5847800000000003,null,850,38.340000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU78","v":0.61485999999999996},0.61485999999999996,null,null,null,null,null,null,750,29.16,{"$f":"【参考】データ集計!AU7","v":1.26003},0.46764000000000006,null,1400,176.81399999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU656","v":3.9515580000000003},3.9515580000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7500,173.16499999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU234","v":5.216600216666663},5.216600216666663,438.2,9,null,2601.2510000000002,143.227,{"$f":"【参考】データ集計!AU345","v":1.7289690000000002},1.7289690000000002,596.82000000000005,12.61,null,1806,24.3,{"$f":"【参考】データ集計!AU567","v":0.70146000000000086},0.70146000000000086,null,null,null,null,null,null,10800,39.531999999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU333","v":0.92973760000000105},0.92973760000000105,277.18,4.57,null,7000,86.215000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU563","v":20.532018449999995},20.532018449999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12300,1531.6469999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU392","v":26.692717999999985},26.692717999999985,null,1127.57,55.667999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU221","v":1.2339949090247444},1.2339949090247444]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW12","v":"空調・換気設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX12","v":"10,000～11,000"},"10,000\n～11,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ12","v":8},{"$f":"【参考】データ集計!BA12","v":3935830},{"$f":"【参考】データ集計!BB12","v":491.97874999999999},{"$f":"【参考】データ集計!BC12","v":75.530161366666761},{"$f":"【参考】データ集計!BD12","v":9.4412701708333451},null,null,3119.3,89.171999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU31","v":2.2726005000000002},2.2726005000000002,null,4190,36.034999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU39","v":0.78026599999999924},0.78026599999999924,null,1494,780.24699999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU81","v":14.324484664628823},14.324484664628823,null,1439.57,117.83199999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU124","v":3.0011229999999998},3.0011229999999998,null,2268.9,29.518000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU129","v":0.64170600000000011},0.64170600000000011,null,null,null,null,null,null,850,38.340000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU78","v":0.61485999999999996},0.61485999999999996,null,1200,20.8,{"$f":"【参考】データ集計!AU89","v":0.34206999999999987},0.34206999999999987,null,null,null,null,null,null,3100,197,{"$f":"【参考】データ集計!AU7","v":1.26003},5.7398480000000003,null,2003,109.68899999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU668","v":2.9684315000000003},2.9684315000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3403,225.55199999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU261","v":5.2592215999999965},5.2592215999999965,438.2,9,null,2337,300,{"$f":"【参考】データ集計!AU462","v":5.094245000000015},5.094245000000015,596.82000000000005,12.61,null,5685,105.986,{"$f":"【参考】データ集計!AU608","v":3.0595779999999877},3.0595779999999877,null,null,null,null,null,null,7800,81.599999999999994,{"$f":"【参考】データ集計!AU379","v":2.0784000000000011},2.0784000000000011,277.18,4.57,null,8650,58.2,{"$f":"【参考】データ集計!AU621","v":1.1452849999999728},1.1452849999999728,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7090.9089999999997,1096.2550000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU409","v":16.788709000000001},16.788709000000001,null,20400,419.83600000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU222","v":7.0747869999999935},7.0747869999999935]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW13","v":"空調・換気設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX13","v":"11,000～12,000"},"11,000\n～12,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ13","v":3},{"$f":"【参考】データ集計!BA13","v":866250},{"$f":"【参考】データ集計!BB13","v":288.75},{"$f":"【参考】データ集計!BC13","v":16.788709000000004},{"$f":"【参考】データ集計!BD13","v":5.5962363333333345},null,null,7786,1839.7380000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU32","v":40.995574000000005},40.995574000000005,null,1700,23,{"$f":"【参考】データ集計!AU45","v":0.10825000000000018},0.10825000000000018,null,1250,89.308000000000007,{"$f":"【参考】データ集計!AU84","v":0.97078600000000037},0.97078600000000037,null,1404.2,90.287999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU132","v":1.4479519999999999},1.4479519999999999,null,1222,93.165000000000006,{"$f":"【参考】データ集計!AU131","v":1.5297890000000001},1.5297890000000001,null,null,null,null,null,null,1200,20.8,{"$f":"【参考】データ集計!AU89","v":0.34206999999999987},0.34206999999999987,null,750,65.891999999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU119","v":0.92012500000000008},0.92012500000000008,null,null,null,null,null,null,984.2,105.3,{"$f":"【参考】データ集計!AU7","v":1.26003},2.2710850000000002,null,3840,743.96699999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU684","v":10.693368000000007},10.693368000000007,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6859.5280000000002,400.07400000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU266","v":142.78619347666665},142.78619347666665,438.2,9,null,2663.7,48.86,{"$f":"【参考】データ集計!AU472","v":1.0621489999999767},1.0621489999999767,596.82000000000005,12.61,null,1160,349.23599999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU626","v":8.313600000000001},8.313600000000001,null,null,null,null,null,null,13636.364,119.68899999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU406","v":2.1316589999999991},2.1316589999999991,277.18,4.57,null,7600,64.575999999999993,{"$f":"【参考】データ集計!AU692","v":1.7249854000000004},1.7249854000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12217.035,1364.9880000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU440","v":28.439873000000006},28.439873000000006,null,5127,500.577,{"$f":"【参考】データ集計!AU237","v":10.353600950000002},10.353600950000002]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW14","v":"空調・換気設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX14","v":"12,000～13,000"},"12,000\n～13,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ14","v":1},{"$f":"【参考】データ集計!BA14","v":53986},{"$f":"【参考】データ集計!BB14","v":53.985999999999997},{"$f":"【参考】データ集計!BC14","v":0.69799599999999629},{"$f":"【参考】データ集計!BD14","v":0.69799599999999629},null,null,1302,98.236999999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU38","v":0.29703799999999703},0.29703799999999703,null,940,5.28,{"$f":"【参考】データ集計!AU47","v":7.1444999999999953E-2},7.1444999999999953E-2,null,1180,203.911,{"$f":"【参考】データ集計!AU97","v":3.2668551000000043},3.2668551000000043,null,767.4,144.13,{"$f":"【参考】データ集計!AU134","v":2.1312259999999998},2.1312259999999998,null,2400,137.76,{"$f":"【参考】データ集計!AU136","v":2.9825039999999996},2.9825039999999996,null,null,null,null,null,null,750,65.891999999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU119","v":0.92012500000000008},0.92012500000000008,null,796,12.606999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU120","v":0.23728400000000005},0.23728400000000005,null,null,null,null,null,null,829,88.9,{"$f":"【参考】データ集計!AU7","v":1.26003},1.2401119999999999,null,895,34.64,{"$f":"【参考】データ集計!AU687","v":0.52825999999999951},0.52825999999999951,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18960,143.90799999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU331","v":21.412830633333328},21.412830633333328,438.2,9,null,4780,199.30199999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU622","v":3.4639999999999418},3.4639999999999418,596.82000000000005,12.61,null,2558,144,{"$f":"【参考】データ集計!AU633","v":1.4288999999999987},1.4288999999999987,null,null,null,null,null,null,9600,191.75299999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU413","v":1.0552209999999604},1.0552209999999604,277.18,4.57,null,6080,42.170999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU693","v":0.91925899999999672},0.91925899999999672,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14000,1943.251,{"$f":"【参考】データ集計!AU451","v":37.274372000000028},37.274372000000028,null,1450,11.611000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU254","v":0.49733323200000012},0.49733323200000012]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW15","v":"空調・換気設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX15","v":"13,000～14,000"},"13,000\n～14,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ15","v":2},{"$f":"【参考】データ集計!BA15","v":1534362},{"$f":"【参考】データ集計!BB15","v":767.18100000000004},{"$f":"【参考】データ集計!BC15","v":28.944750999999997},{"$f":"【参考】データ集計!BD15","v":14.472375499999998},null,null,4190,36.034999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU39","v":0.78026599999999924},0.78026599999999924,null,2600,284.59500000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU52","v":4.5984780833333296},4.5984780833333296,null,830,18.57,{"$f":"【参考】データ集計!AU103","v":0.22949000000000019},0.22949000000000019,null,955,162.32400000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU149","v":2.2264860000000013},2.2264860000000013,null,975,57.280999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU144","v":0.99243599999999998},0.99243599999999998,null,null,null,null,null,null,796,12.606999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU120","v":0.23728400000000005},0.23728400000000005,null,788,41.101999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU135","v":0.58108600000000266},0.58108600000000266,null,null,null,null,null,null,867,50.337000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU7","v":1.26003},1.0379010000000002,null,3300,82.427999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU691","v":1.2033070000000006},1.2033070000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1000,1.6619999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU371","v":3.8791591666666569E-2},3.8791591666666569E-2,438.2,9,null,2928,368.69499999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU627","v":7.1089939999999956},7.1089939999999956,596.82000000000005,12.61,null,1070,33.823,{"$f":"【参考】データ集計!AU670","v":0.32388400000000006},0.32388400000000006,null,null,null,null,null,null,13350,1887.4780000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU438","v":36.186676000000006},36.186676000000006,277.18,4.57,null,18300,561.6,{"$f":"【参考】データ集計!AU875","v":16.211519999999997},16.211519999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12000,1417.2560000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU467","v":32.762512000000015},32.762512000000015,null,1578.4659999999999,362.60599999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU271","v":11.772622400000001},11.772622400000001]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW16","v":"空調・換気設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX16","v":"14,000～15,000"},"14,000\n～15,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ16","v":3},{"$f":"【参考】データ集計!BA16","v":2977034},{"$f":"【参考】データ集計!BB16","v":992.34466666666663},{"$f":"【参考】データ集計!BC16","v":58.577539000000009},{"$f":"【参考】データ集計!BD16","v":19.525846333333337},null,null,1700,23,{"$f":"【参考】データ集計!AU45","v":0.10825000000000018},0.10825000000000018,null,900,54.988,{"$f":"【参考】データ集計!AU61","v":0.83482400000000112},0.83482400000000112,null,1730,20,{"$f":"【参考】データ集計!AU110","v":0.21649999999999636},0.21649999999999636,null,921.2,162.76900000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU155","v":2.8192630000000003},2.8192630000000003,null,760,96.959000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU150","v":1.6146570000000002},1.6146570000000002,null,null,null,null,null,null,788,41.101999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU135","v":0.58108600000000266},0.58108600000000266,null,827,23.361999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU152","v":0.65426300000000004},0.65426300000000004,null,null,null,null,null,null,1906.6,56.3,{"$f":"【参考】データ集計!AU8","v":0.66248999999999991},0.90237199999999995,null,1100,53.973999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU727","v":1.071674999999999},1.071674999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2500,53.701999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU390","v":1.2062933666666655},1.2062933666666655,438.2,9,null,5301.97,711.77099999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU640","v":15.801468999999997},15.801468999999997,596.82000000000005,12.61,null,1150,555.61500000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU676","v":12.393326000000009},12.393326000000009,null,null,null,null,null,null,19000,17.268999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU477","v":0.27668699999999991},0.27668699999999991,277.18,4.57,null,5800,176.56,{"$f":"【参考】データ集計!AU920","v":2.7482509999999962},2.7482509999999962,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,20818.182000000001,2693,{"$f":"【参考】データ集計!AU533","v":37.601719999999972},37.601719999999972,null,2260.1550000000002,71.822000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU281","v":2.0201910134999981},2.0201910134999981]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW17","v":"空調・換気設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX17","v":"15,000～16,000"},"15,000\n～16,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ17","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA17","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB17","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC17","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD17","v":0},null,null,1074.2,130.09100000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU46","v":2.8227696711790387},2.8227696711790387,null,1460,293.55599999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU62","v":4.1165310000000011},4.1165310000000011,null,1400,444.19499999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU113","v":7.0133010000000002},7.0133010000000002,null,796.04899999999998,128.62899999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU164","v":3.4465500999999961},3.4465500999999961,null,7803,1383.864,{"$f":"【参考】データ集計!AU182","v":32.364584999999806},32.364584999999806,null,null,null,null,null,null,827,23.361999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU152","v":0.65426300000000004},0.65426300000000004,null,751,43.752000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU178","v":1.18406448},1.18406448,null,null,null,null,null,null,1929,247.22,{"$f":"【参考】データ集計!AU8","v":0.66248999999999991},4.4728899999999996,null,2150,91.331000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU763","v":2.1165039999999999},2.1165039999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2130,1.07,{"$f":"【参考】データ集計!AU394","v":0},0,438.2,9,null,9552.77,1411.461,{"$f":"【参考】データ集計!AU678","v":39.981488000000013},39.981488000000013,596.82000000000005,12.61,null,1039.0999999999999,29.7,{"$f":"【参考】データ集計!AU681","v":0.85734000000000421},0.85734000000000421,null,null,null,null,null,null,150000,206.172,{"$f":"【参考】データ集計!AU510","v":0},0,277.18,4.57,null,10000,521.66300000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU921","v":14.566985999999986},14.566985999999986,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11664,1450.539,{"$f":"【参考】データ集計!AU553","v":25.021338},25.021338,null,909.09100000000001,44.588000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU297","v":0.71877999999999886},0.71877999999999886]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW18","v":"空調・換気設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX18","v":"16,000～17,000"},"16,000\n～17,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ18","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA18","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB18","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC18","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD18","v":0},null,null,940,5.28,{"$f":"【参考】データ集計!AU47","v":7.1444999999999953E-2},7.1444999999999953E-2,null,2875,222.108,{"$f":"【参考】データ集計!AU63","v":4.9528163000000021},4.9528163000000021,null,1710,161.03800000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU121","v":2.7910896666666662},2.7910896666666662,null,4800,1528.117,{"$f":"【参考】データ集計!AU185","v":40.818910000000002},40.818910000000002,null,821.5,201.57300000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU189","v":3.0768980000000017},3.0768980000000017,null,null,null,null,null,null,1206,23.652000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU154","v":0.56896200000000041},0.56896200000000041,null,945,609.86300000000006,{"$f":"【参考】データ集計!AU183","v":9.4298739999999981},9.4298739999999981,null,null,null,null,null,null,840,91.608999999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU8","v":0.66248999999999991},1.0656129999999995,null,1333,93.072000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU769","v":2.5187609999999996},2.5187609999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3800,304.75,{"$f":"【参考】データ集計!AU426","v":6.6321108333333356},6.6321108333333356,438.2,9,null,2600,101.646,{"$f":"【参考】データ集計!AU728","v":1.0764380000000013},1.0764380000000013,596.82000000000005,12.61,null,1052.75,110.592,{"$f":"【参考】データ集計!AU716","v":1.9952640000000024},1.9952640000000024,null,null,null,null,null,null,23200,70.495000000000005,{"$f":"【参考】データ集計!AU529","v":2.3970880000000534},2.3970880000000534,277.18,4.57,null,11000,72.995999999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU924","v":1.1288309999999999},1.1288309999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7500,212.24,{"$f":"【参考】データ集計!AU585","v":15.255455999999995},15.255455999999995,null,2197.2730000000001,44.597000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU307","v":0.75330409606986848},0.75330409606986848]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW19","v":"空調・換気設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX19","v":"17,000～18,000"},"17,000\n～18,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ19","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA19","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB19","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC19","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD19","v":0},null,null,1100,84.900999999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU48","v":2.1591088666666662},2.1591088666666662,null,9950,264,{"$f":"【参考】データ集計!AU64","v":4.3299999999999983},4.3299999999999983,null,1489.3,80.900000000000006,{"$f":"【参考】データ集計!AU128","v":1.3886310000000002},1.3886310000000002,null,2000,77.938999999999993,{"$f":"【参考】データ集計!AU194","v":1.5856460000000006},1.5856460000000006,null,750,352.72800000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU198","v":6.1090238000000001},6.1090238000000001,null,null,null,null,null,null,751,43.752000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU178","v":1.18406448},1.18406448,null,1492,45.6,{"$f":"【参考】データ集計!AU196","v":0.91969199999999995},0.91969199999999995,null,null,null,null,null,null,1272.7270000000001,129.80600000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU8","v":0.66248999999999991},2.8287890000000004,null,2727.2730000000001,346.24200000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU800","v":6.8864319999999992},6.8864319999999992,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4280,426.62400000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU478","v":10.67644709999999},10.67644709999999,438.2,9,null,2463,254.511,{"$f":"【参考】データ集計!AU747","v":3.7887500000000003},3.7887500000000003,596.82000000000005,12.61,null,2165,672.00699999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU750","v":14.781321000000162},14.781321000000162,null,null,null,null,null,null,14380,29.126999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU554","v":0.66378899999999996},0.66378899999999996,277.18,4.57,null,6500,47.405000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU928","v":1.3302799199999993},1.3302799199999993,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6000,404.63799999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU713","v":8.1005639999999985},8.1005639999999985,null,4726.57,490,{"$f":"【参考】データ集計!AU321","v":13.764116666666681},13.764116666666681]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW20","v":"空調・換気設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX20","v":"18,000～19,000"},"18,000\n～19,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ20","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA20","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB20","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC20","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD20","v":0},null,null,1510,20.106000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU50","v":0.23728399999999983},0.23728399999999983,null,3720,314.673,{"$f":"【参考】データ集計!AU66","v":5.6792279999999948},5.6792279999999948,null,854.54600000000005,160.38,{"$f":"【参考】データ集計!AU138","v":2.5252560000000006},2.5252560000000006,null,1488.5,538.73,{"$f":"【参考】データ集計!AU197","v":7.9866849999999996},7.9866849999999996,null,8579.8490000000002,717.43100000000004,{"$f":"【参考】データ集計!AU209","v":14.120129999999989},14.120129999999989,null,null,null,null,null,null,945,609.86300000000006,{"$f":"【参考】データ集計!AU183","v":9.4298739999999981},9.4298739999999981,null,760,78.856999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU211","v":1.165203},1.165203,null,null,null,null,null,null,6830,470.86700000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU8","v":0.66248999999999991},8.7093619999999703,null,1268,40.365000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU877","v":1.0275089999999985},1.0275089999999985,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2100,31.5,{"$f":"【参考】データ集計!AU479","v":0.75080499999999972},0.75080499999999972,438.2,9,null,2520,148.41399999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU755","v":2.2429400000000008},2.2429400000000008,596.82000000000005,12.61,null,1390,49.462000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU856","v":1.4276010000000028},1.4276010000000028,null,null,null,null,null,null,10000,113.66500000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU565","v":1.2154310000000006},1.2154310000000006,277.18,4.57,null,7500,62.402999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU945","v":1.1071810000000255},1.1071810000000255,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8300,1214.4159999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU730","v":31.869233000000008},31.869233000000008,null,1530,6.5,{"$f":"【参考】データ集計!AU322","v":0.16267441666666826},0.16267441666666826]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW21","v":"空調・換気設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX21","v":"19,000～20,000"},"19,000\n～20,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ21","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA21","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB21","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC21","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD21","v":0},null,null,2600,284.59500000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU52","v":4.5984780833333296},4.5984780833333296,null,850,263.89499999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU69","v":4.5706614000000005},4.5706614000000005,null,750,114.739,{"$f":"【参考】データ集計!AU162","v":3.1050429999999993},3.1050429999999993,null,3597.3,1120.184,{"$f":"【参考】データ集計!AU204","v":18.655372},18.655372,null,1600,93.427999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU229","v":1.5103040000000005},1.5103040000000005,null,null,null,null,null,null,1492,45.6,{"$f":"【参考】データ集計!AU196","v":0.91969199999999995},0.91969199999999995,null,781,20.818000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU223","v":0.33340999999999887},0.33340999999999887,null,null,null,null,null,null,1754,146.80000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU8","v":0.66248999999999991},2.3533550000000001,null,4900,804.3,{"$f":"【参考】データ集計!AU953","v":12.001894000000021},12.001894000000021,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7850,345.22,{"$f":"【参考】データ集計!AU486","v":11.589386233333357},11.589386233333357,438.2,9,null,2700,4752.4859999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU792","v":75.50957099999998},75.50957099999998,596.82000000000005,12.61,null,3150,781.60599999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU869","v":14.147842000000026},14.147842000000026,null,null,null,null,null,null,10814,47.234000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU600","v":0.62871599999999983},0.62871599999999983,277.18,4.57,null,11850,1559.04,{"$f":"【参考】データ集計!AU998","v":24.109439999999999},24.109439999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9487.76,1628.153,{"$f":"【参考】データ集計!AU759","v":27.930232000000011},27.930232000000011,null,5994.72,178.43600000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU323","v":4.8502003000000009},4.8502003000000009]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW22","v":"空調・換気設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX22","v":"20,000～"},"20,000～",{"$f":"【参考】データ集計!AZ22","v":1},{"$f":"【参考】データ集計!BA22","v":1841972},{"$f":"【参考】データ集計!BB22","v":1841.972},{"$f":"【参考】データ集計!BC22","v":50.680051999999932},{"$f":"【参考】データ集計!BD22","v":50.680051999999932},null,null,8790,4013.5929999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU58","v":81.992411783333324},81.992411783333324,null,768.5,75.075999999999993,{"$f":"【参考】データ集計!AU70","v":1.2037399999999998},1.2037399999999998,null,970,110,{"$f":"【参考】データ集計!AU166","v":1.7679389999999984},1.7679389999999984,null,1930.4,196.53700000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU207","v":5.0089439999999996},5.0089439999999996,null,4300,762.91,{"$f":"【参考】データ集計!AU244","v":12.234414999999998},12.234414999999998,null,null,null,null,null,null,760,78.856999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU211","v":1.165203},1.165203,null,1260,48.828000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU233","v":0.2113040000000006},0.2113040000000006,null,null,null,null,null,null,750,46.87,{"$f":"【参考】データ集計!AU8","v":0.66248999999999991},0.81837000000000004,null,800,33.200000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU964","v":0.53085800000000027},0.53085800000000027,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6600,681.26800000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU496","v":26.231637416666665},26.231637416666665,438.2,9,null,11650,1078.3520000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU797","v":20.499518999999964},20.499518999999964,596.82000000000005,12.61,null,1800,153.821,{"$f":"【参考】データ集計!AU919","v":4.3646400000000014},4.3646400000000014,null,null,null,null,null,null,14200,338.61399999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU610","v":3.9587310780000031},3.9587310780000031,277.18,4.57,null,12300,548.10799999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU1023","v":7.2947509999999909},7.2947509999999909,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11500,1333.25,{"$f":"【参考】データ集計!AU790","v":23.091889999999978},23.091889999999978,null,1394.54,15.704000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU338","v":0.31479100000000004},0.31479100000000004]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW23","v":"照明設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX23","v":"1～1,000"},"1\n～1,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ23","v":90},{"$f":"【参考】データ集計!BA23","v":13419660},{"$f":"【参考】データ集計!BB23","v":149.10733333333334},{"$f":"【参考】データ集計!BC23","v":216.7832989100001},{"$f":"【参考】データ集計!BD23","v":2.4087033212222235},null,null,1795,748.05399999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU60","v":17.398930866666667},17.398930866666667,null,784,20.137,{"$f":"【参考】データ集計!AU72","v":0.29833700000000007},0.29833700000000007,null,750,133.11199999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU169","v":1.9892019999999997},1.9892019999999997,null,13520,4613.4359999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU208","v":102.04211364000001},102.04211364000001,null,1485,188.37100000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU246","v":2.8915740000000003},2.8915740000000003,null,null,null,null,null,null,781,20.818000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU223","v":0.33340999999999887},0.33340999999999887,null,874,34.031999999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU236","v":0.92099100000000012},0.92099100000000012,null,null,null,null,null,null,937,220.5,{"$f":"【参考】データ集計!AU9","v":0.93562640000000052},5.0461819999999982,null,2828,63.427,{"$f":"【参考】データ集計!AU1004","v":0.89371199999999984},0.89371199999999984,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4950,499.2,{"$f":"【参考】データ集計!AU501","v":11.258268000000001},11.258268000000001,438.2,9,null,1720,70.623999999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU883","v":1.9112620000000002},1.9112620000000002,596.82000000000005,12.61,null,1650,102.789,{"$f":"【参考】データ集計!AU946","v":0.92185699999999926},0.92185699999999926,null,null,null,null,null,null,19500,29.969000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU811","v":0.50141400000000003},0.50141400000000003,277.18,4.57,null,11900,316.291,{"$f":"【参考】データ集計!AU1291","v":5.8632530000000012},5.8632530000000012,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10500,1572.366,{"$f":"【参考】データ集計!AU793","v":23.091889999999999},23.091889999999999,null,1029,233.22800000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU341","v":3.2089630000000007},3.2089630000000007]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW24","v":"照明設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX24","v":"1,000～2,000"},"1,000\n～2,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ24","v":177},{"$f":"【参考】データ集計!BA24","v":36992954},{"$f":"【参考】データ集計!BB24","v":208.99974011299437},{"$f":"【参考】データ集計!BC24","v":574.1047410000001},{"$f":"【参考】データ集計!BD24","v":3.2435296101694919},null,null,900,54.988,{"$f":"【参考】データ集計!AU61","v":0.83482400000000112},0.83482400000000112,null,1050,29.259,{"$f":"【参考】データ集計!AU75","v":2.2359822666666664},2.2359822666666664,null,823.9,16.443000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU181","v":0.26369699999999996},0.26369699999999996,null,1300,107.611,{"$f":"【参考】データ集計!AU214","v":2.7010540000000001},2.7010540000000001,null,13380,1652.327,{"$f":"【参考】データ集計!AU252","v":38.187569000000011},38.187569000000011,null,null,null,null,null,null,1260,48.828000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU233","v":0.2113040000000006},0.2113040000000006,null,750,71.171999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU242","v":1.1413880000000001},1.1413880000000001,null,null,null,null,null,null,780,49.015999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU9","v":0.93562640000000052},0.95303300000000002,null,4700,120.709,{"$f":"【参考】データ集計!AU1020","v":1.8186},1.8186,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3300,49.802999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU623","v":1.2062231331877626},1.2062231331877626,438.2,9,null,2978.9609999999998,1.385,{"$f":"【参考】データ集計!AU912","v":18.447531999999995},18.447531999999995,596.82000000000005,12.61,null,1270,25,{"$f":"【参考】データ集計!AU963","v":0.42434000000000083},0.42434000000000083,null,null,null,null,null,null,20500,55.707999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU817","v":0.76337900000000047},0.76337900000000047,277.18,4.57,null,8280,398.88,{"$f":"【参考】データ集計!AU1330","v":6.2351999999999634},6.2351999999999634,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9600,1484.75,{"$f":"【参考】データ集計!AU795","v":25.718901000000017},25.718901000000017,null,1987.231,44.027999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU350","v":1.4116009166666643},1.4116009166666643]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW25","v":"照明設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX25","v":"2,000～3,000"},"2,000\n～3,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ25","v":52},{"$f":"【参考】データ集計!BA25","v":22054078},{"$f":"【参考】データ集計!BB25","v":424.11688461538461},{"$f":"【参考】データ集計!BC25","v":390.41797028999997},{"$f":"【参考】データ集計!BD25","v":7.5080378901923073},null,null,1460,293.55599999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU62","v":4.1165310000000011},4.1165310000000011,null,1400,71.527000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU77","v":1.9090969999999996},1.9090969999999996,null,1172.8,52.472999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU195","v":0.88894900000000021},0.88894900000000021,null,1995,176.05099999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU226","v":3.3743690000001152},3.3743690000001152,null,1586.7,49,{"$f":"【参考】データ集計!AU296","v":0.86599999999999966},0.86599999999999966,null,null,null,null,null,null,874,34.031999999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU236","v":0.92099100000000012},0.92099100000000012,null,750,22.72,{"$f":"【参考】データ集計!AU248","v":0.63217999999999996},0.63217999999999996,null,null,null,null,null,null,1189,63.118000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU9","v":0.93562640000000052},0.95000200000000135,null,972,218.208,{"$f":"【参考】データ集計!AU1049","v":3.6337360000000007},3.6337360000000007,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,34000,322.89600000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU646","v":8.5066206499999737},8.5066206499999737,438.2,9,null,4248.2,142.24799999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU935","v":2.5962680000000233},2.5962680000000233,596.82000000000005,12.61,null,3054,773.08399999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU978","v":19.476970799999997},19.476970799999997,null,null,null,null,null,null,7700,18.876000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU824","v":0.31435799999999969},0.31435799999999969,277.18,4.57,null,8000,314.55900000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1453","v":2.9928960000000302},2.9928960000000302,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14520,920.07,{"$f":"【参考】データ集計!AU815","v":17.320000000000022},17.320000000000022,null,758,11.6,{"$f":"【参考】データ集計!AU352","v":0.25026833333333331},0.25026833333333331]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW26","v":"照明設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX26","v":"3,000～4,000"},"3,000\n～4,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ26","v":28},{"$f":"【参考】データ集計!BA26","v":13061507},{"$f":"【参考】データ集計!BB26","v":466.48239285714283},{"$f":"【参考】データ集計!BC26","v":199.28711553999997},{"$f":"【参考】データ集計!BD26","v":7.1173969835714272},null,null,2875,222.108,{"$f":"【参考】データ集計!AU63","v":4.9528163000000021},4.9528163000000021,null,1500,50.844999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU83","v":3.1240949999999996},3.1240949999999996,null,851.77,57.186999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU206","v":0.94977852991266376},0.94977852991266376,null,1100,109.518,{"$f":"【参考】データ集計!AU230","v":1.8969729999999991},1.8969729999999991,null,1130.75,55.728999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU448","v":1.1366250000000002},1.1366250000000002,null,null,null,null,null,null,750,71.171999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU242","v":1.1413880000000001},1.1413880000000001,null,760,19.89,{"$f":"【参考】データ集計!AU250","v":0.50661000000000012},0.50661000000000012,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,850,52.887,{"$f":"【参考】データ集計!AU1058","v":0.89804200000000023},0.89804200000000023,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1730,3.944,{"$f":"【参考】データ集計!AU714","v":9.9106260000000113E-2},9.9106260000000113E-2,438.2,9,null,3270,7389.5069999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU938","v":133.64978000000002},133.64978000000002,596.82000000000005,12.61,null,2856,118.779,{"$f":"【参考】データ集計!AU979","v":1.9389740000000018},1.9389740000000018,null,null,null,null,null,null,24500,118.623,{"$f":"【参考】データ集計!AU841","v":2.8807489999999998},2.8807489999999998,277.18,4.57,null,9500,173.953,{"$f":"【参考】データ集計!AU1477","v":2.4940799999999999},2.4940799999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8900,792.726,{"$f":"【参考】データ集計!AU837","v":17.956077000000022},17.956077000000022,null,1453.96,179.26,{"$f":"【参考】データ集計!AU355","v":2.2389490296666654},2.2389490296666654]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW27","v":"照明設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX27","v":"4,000～5,000"},"4,000\n～5,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ27","v":18},{"$f":"【参考】データ集計!BA27","v":13920926},{"$f":"【参考】データ集計!BB27","v":773.3847777777778},{"$f":"【参考】データ集計!BC27","v":261.57941350000004},{"$f":"【参考】データ集計!BD27","v":14.532189638888891},null,null,9950,264,{"$f":"【参考】データ集計!AU64","v":4.3299999999999983},4.3299999999999983,null,994,23.071000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU88","v":0.19398400000000005},0.19398400000000005,null,1870,60,{"$f":"【参考】データ集計!AU218","v":0.91276400000000013},0.91276400000000013,null,766.87,146.27699999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU231","v":3.7259649999999995},3.7259649999999995,null,1250,78.948999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU464","v":1.3674139999999997},1.3674139999999997,null,null,null,null,null,null,750,22.72,{"$f":"【参考】データ集計!AU248","v":0.63217999999999996},0.63217999999999996,null,763,28.5,{"$f":"【参考】データ集計!AU264","v":0.49362000000000006},0.49362000000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1300,63.432000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1075","v":1.1851209999999996},1.1851209999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3800,369.81900000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU738","v":11.482146666666665},11.482146666666665,438.2,9,null,2954,40.503,{"$f":"【参考】データ集計!AU987","v":1.0227460000000121},1.0227460000000121,596.82000000000005,12.61,null,1100,251.24700000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU995","v":3.715139999999991},3.715139999999991,null,null,null,null,null,null,12180,567,{"$f":"【参考】データ集計!AU901","v":8.1837},8.1837,277.18,4.57,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14181.817999999999,1700,{"$f":"【参考】データ集計!AU852","v":24.23587599999999},24.23587599999999,null,1232,217.63300000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU364","v":2.9158219999999999},2.9158219999999999]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW28","v":"照明設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX28","v":"5,000～6,000"},"5,000\n～6,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ28","v":12},{"$f":"【参考】データ集計!BA28","v":6873320},{"$f":"【参考】データ集計!BB28","v":572.77666666666664},{"$f":"【参考】データ集計!BC28","v":121.23930719999832},{"$f":"【参考】データ集計!BD28","v":10.10327559999986},null,null,3720,314.673,{"$f":"【参考】データ集計!AU66","v":5.6792279999999948},5.6792279999999948,null,758,273.83699999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU91","v":3.8840100000000004},3.8840100000000004,null,860,1.9119999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU225","v":2.8577999999999548E-2},2.8577999999999548E-2,null,1280,246.07499999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU235","v":5.3276320000000021},5.3276320000000021,null,1454.5450000000001,1166.5170000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU485","v":16.293790000000001},16.293790000000001,null,null,null,null,null,null,760,19.89,{"$f":"【参考】データ集計!AU250","v":0.50661000000000012},0.50661000000000012,null,842,11.7,{"$f":"【参考】データ集計!AU293","v":0.18186000000000002},0.18186000000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1420,39.130000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1081","v":1.0556540000000005},1.0556540000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6955,14.645,{"$f":"【参考】データ集計!AU770","v":0.47623843666667653},0.47623843666667653,438.2,9,null,1704.61,109.182,{"$f":"【参考】データ集計!AU1076","v":0.96559000000000061},0.96559000000000061,596.82000000000005,12.61,null,4450,611.26900000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1001","v":9.5359590000000054},9.5359590000000054,null,null,null,null,null,null,12750,49.75,{"$f":"【参考】データ集計!AU939","v":0.88894899999999666},0.88894899999999666,277.18,4.57,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10255,524.69000000000005,{"$f":"【参考】データ集計!AU853","v":11.907499999999999},11.907499999999999,null,7723.5190000000002,67.683000000000007,{"$f":"【参考】データ集計!AU387","v":2.6836972058078601},2.6836972058078601]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW29","v":"照明設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX29","v":"6,000～7,000"},"6,000\n～7,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ29","v":4},{"$f":"【参考】データ集計!BA29","v":5550716},{"$f":"【参考】データ集計!BB29","v":1387.6790000000001},{"$f":"【参考】データ集計!BC29","v":88.75807199999997},{"$f":"【参考】データ集計!BD29","v":22.189517999999993},null,null,850,263.89499999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU69","v":4.5706614000000005},4.5706614000000005,null,860,154.13999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU92","v":2.2247539999999999},2.2247539999999999,null,1313.5,58.63,{"$f":"【参考】データ集計!AU247","v":1.1032839999999999},1.1032839999999999,null,15334.527,2780.5369999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU243","v":37.220679999999987},37.220679999999987,null,4988,200.673,{"$f":"【参考】データ集計!AU499","v":1.8004140000000177},1.8004140000000177,null,null,null,null,null,null,763,28.5,{"$f":"【参考】データ集計!AU264","v":0.49362000000000006},0.49362000000000006,null,950,58.6,{"$f":"【参考】データ集計!AU294","v":1.5847800000000003},1.5847800000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1130,6.83,{"$f":"【参考】データ集計!AU1133","v":0.14505500000000104},0.14505500000000104,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5219,21.33,{"$f":"【参考】データ集計!AU782","v":0.28530589999999911},0.28530589999999911,438.2,9,null,2515,55.383000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1102","v":0.6953980000000044},0.6953980000000044,596.82000000000005,12.61,null,1896,120.405,{"$f":"【参考】データ集計!AU1011","v":1.4938499999999948},1.4938499999999948,null,null,null,null,null,null,11200,753.48,{"$f":"【参考】データ集計!AU948","v":9.3216239999999999},9.3216239999999999,277.18,4.57,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4980,553.13400000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU911","v":10.465176999999997},10.465176999999997,null,1819.912,100.152,{"$f":"【参考】データ集計!AU388","v":1.3691460000000015},1.3691460000000015]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW30","v":"照明設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX30","v":"7,000～8,000"},"7,000\n～8,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ30","v":6},{"$f":"【参考】データ集計!BA30","v":4662166},{"$f":"【参考】データ集計!BB30","v":777.02766666666662},{"$f":"【参考】データ集計!BC30","v":85.155944999999861},{"$f":"【参考】データ集計!BD30","v":14.192657499999976},null,null,768.5,75.075999999999993,{"$f":"【参考】データ集計!AU70","v":1.2037399999999998},1.2037399999999998,null,5180,893,{"$f":"【参考】データ集計!AU93","v":39.902682000000027},39.902682000000027,null,906.55,27.96,{"$f":"【参考】データ集計!AU253","v":0.40355600000000025},0.40355600000000025,null,1700,336.98,{"$f":"【参考】データ集計!AU251","v":6.270272999999996},6.270272999999996,null,1611.5250000000001,207.9,{"$f":"【参考】データ集計!AU512","v":1.4289000000000001},1.4289000000000001,null,null,null,null,null,null,842,11.7,{"$f":"【参考】データ集計!AU293","v":0.18186000000000002},0.18186000000000002,null,750,67.7,{"$f":"【参考】データ集計!AU295","v":1.10415},1.10415,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10800,1211.0989999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1136","v":30.11601600000003},30.11601600000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3700,83.88,{"$f":"【参考】データ集計!AU861","v":2.2073666999999979},2.2073666999999979,438.2,9,null,7526.12,529.99300000000005,{"$f":"【参考】データ集計!AU1131","v":8.5643070000000989},8.5643070000000989,596.82000000000005,12.61,null,1245,122.4,{"$f":"【参考】データ集計!AU1073","v":3.5332799999999995},3.5332799999999995,null,null,null,null,null,null,9860,661.452,{"$f":"【参考】データ集計!AU982","v":9.0349779999999988},9.0349779999999988,277.18,4.57,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11015.2,1753.05,{"$f":"【参考】データ集計!AU951","v":24.486149999999952},24.486149999999952,null,841.09,112.27800000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU412","v":2.5258236666666676},2.5258236666666676]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW31","v":"照明設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX31","v":"8,000～9,000"},"8,000\n～9,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ31","v":3},{"$f":"【参考】データ集計!BA31","v":6604057},{"$f":"【参考】データ集計!BB31","v":2201.3523333333333},{"$f":"【参考】データ集計!BC31","v":118.55236899999996},{"$f":"【参考】データ集計!BD31","v":39.517456333333321},null,null,784,20.137,{"$f":"【参考】データ集計!AU72","v":0.29833700000000007},0.29833700000000007,null,2900,19.119,{"$f":"【参考】データ集計!AU96","v":0.13552900000000001},0.13552900000000001,null,1389.5,13.26,{"$f":"【参考】データ集計!AU258","v":0.25113999999999992},0.25113999999999992,null,1730,120,{"$f":"【参考】データ集計!AU256","v":2.4802239999999642},2.4802239999999642,null,1778.384,50.024999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU517","v":0.74692499999999995},0.74692499999999995,null,null,null,null,null,null,950,58.6,{"$f":"【参考】データ集計!AU294","v":1.5847800000000003},1.5847800000000003,null,931,33.799999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU300","v":0.67115000000000014},0.67115000000000014,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3600,325.37700000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1151","v":5.3670350000000013},5.3670350000000013,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11300,486.57,{"$f":"【参考】データ集計!AU882","v":13.667767850000018},13.667767850000018,438.2,9,null,4550,178.548,{"$f":"【参考】データ集計!AU1164","v":3.8272869999999557},3.8272869999999557,596.82000000000005,12.61,null,1850,224.834,{"$f":"【参考】データ集計!AU1078","v":3.8110824666666758},3.8110824666666758,null,null,null,null,null,null,15800,4.3680000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU999","v":8.9042120000000224E-2},8.9042120000000224E-2,277.18,4.57,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12000,1614.9359999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU958","v":29.188097000000027},29.188097000000027,null,780.2,859.12,{"$f":"【参考】データ集計!AU420","v":20.772271666666668},20.772271666666668]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW32","v":"照明設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX32","v":"9,000～10,000"},"9,000\n～10,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ32","v":6},{"$f":"【参考】データ集計!BA32","v":7308973},{"$f":"【参考】データ集計!BB32","v":1218.1621666666667},{"$f":"【参考】データ集計!BC32","v":132.54779499999995},{"$f":"【参考】データ集計!BD32","v":22.091299166666658},null,null,1050,29.259,{"$f":"【参考】データ集計!AU75","v":2.2359822666666664},2.2359822666666664,null,1775,102.92700000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU99","v":2.0206378000000003},2.0206378000000003,null,1450,28.009,{"$f":"【参考】データ集計!AU276","v":0.44122700000000048},0.44122700000000048,null,2952.97,847.80600000000004,{"$f":"【参考】データ集計!AU262","v":14.119264000000001},14.119264000000001,null,1480.4,170.964,{"$f":"【参考】データ集計!AU542","v":2.7417559999999996},2.7417559999999996,null,null,null,null,null,null,750,67.7,{"$f":"【参考】データ集計!AU295","v":1.10415},1.10415,null,765,57.002000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU304","v":0.95259999999999989},0.95259999999999989,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,780,60.9,{"$f":"【参考】データ集計!AU1165","v":0.61745799999999995},0.61745799999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1704.86,0.4,{"$f":"【参考】データ集計!AU900","v":1.0010733333333299E-2},1.0010733333333299E-2,438.2,9,null,3520,71.584000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1233","v":0.79022500000000306},0.79022500000000306,596.82000000000005,12.61,null,3928,206.42099999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1084","v":3.2622219999999942},3.2622219999999942,null,null,null,null,null,null,9980,44.927999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU1005","v":0.748224},0.748224,277.18,4.57,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6348.5,741.57799999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU1057","v":13.639500000000005},13.639500000000005,null,770,303.31,{"$f":"【参考】データ集計!AU425","v":5.944976666666669},5.944976666666669]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW33","v":"照明設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX33","v":"10,000～11,000"},"10,000\n～11,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ33","v":4},{"$f":"【参考】データ集計!BA33","v":5465315},{"$f":"【参考】データ集計!BB33","v":1366.3287499999999},{"$f":"【参考】データ集計!BC33","v":115.80498400000002},{"$f":"【参考】データ集計!BD33","v":28.951246000000005},null,null,6100,602.53599999999994,{"$f":"【参考】データ集計!AU76","v":14.105673166666676},14.105673166666676,null,10208,134.05099999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU104","v":2.9023990000000026},2.9023990000000026,null,6790,839.63900000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU280","v":9.1631459999999976},9.1631459999999976,null,2800,160.374,{"$f":"【参考】データ集計!AU263","v":2.2689199999999801},2.2689199999999801,null,1100,106.697,{"$f":"【参考】データ集計!AU556","v":1.5873779999999975},1.5873779999999975,null,null,null,null,null,null,931,33.799999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU300","v":0.67115000000000014},0.67115000000000014,null,761,22.437000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU306","v":0.359823},0.359823,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1721,248.78399999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1207","v":3.4258960000000003},3.4258960000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1500,48.905000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU913","v":1.0530333333333353},1.0530333333333353,438.2,9,null,1555,225.32900000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1325","v":2.593237000000002},2.593237000000002,596.82000000000005,12.61,null,1050,73.959000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1099","v":0.90323800000000176},0.90323800000000176,null,null,null,null,null,null,13300,29.1,{"$f":"【参考】データ集計!AU1032","v":0.41178300000000068},0.41178300000000068,277.18,4.57,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11275.4,1399.232,{"$f":"【参考】データ集計!AU1090","v":18.818612999999992},18.818612999999992,null,2490,40.744,{"$f":"【参考】データ集計!AU439","v":0.80191599999999985},0.80191599999999985]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW34","v":"照明設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX34","v":"11,000～12,000"},"11,000\n～12,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ34","v":1},{"$f":"【参考】データ集計!BA34","v":4145889},{"$f":"【参考】データ集計!BB34","v":4145.8890000000001},{"$f":"【参考】データ集計!BC34","v":69.539799999999559},{"$f":"【参考】データ集計!BD34","v":69.539799999999559},null,null,1400,71.527000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU77","v":1.9090969999999996},1.9090969999999996,null,1224,26.721,{"$f":"【参考】データ集計!AU108","v":0.4524849999999998},0.4524849999999998,null,7500,1612,{"$f":"【参考】データ集計!AU299","v":31.547946999999994},31.547946999999994,null,1500,346.02,{"$f":"【参考】データ集計!AU265","v":1.6693015999999998},1.6693015999999998,null,1097.52,98.316999999999993,{"$f":"【参考】データ集計!AU589","v":1.7090509999999997},1.7090509999999997,null,null,null,null,null,null,765,57.002000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU304","v":0.95259999999999989},0.95259999999999989,null,1074,22.76,{"$f":"【参考】データ集計!AU313","v":0.61486000000000018},0.61486000000000018,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10000,789.13900000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1220","v":12.380336},12.380336,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2885.4,377.3,{"$f":"【参考】データ集計!AU952","v":9.4426242166666725},9.4426242166666725,{"$f":"ROUND(AVERAGE(CA:CA),2)","v":438.2},{"$f":"ROUND(AVERAGE(CC:CC),2)","v":9},null,4410.25,369.73200000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1328","v":7.1215509999999824},7.1215509999999824,596.82000000000005,12.61,null,3800,347,{"$f":"【参考】データ集計!AU1123","v":10.159479000000001},10.159479000000001,null,null,null,null,null,null,24400,332.16899999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1108","v":5.684857},5.684857,{"$f":"ROUND(AVERAGE(CY:CY),2)","v":277.18},{"$f":"ROUND(AVERAGE(DA:DA),2)","v":4.57},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5716,1545.8150000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1140","v":23.674274999999994},23.674274999999994,null,940.43,189.554,{"$f":"【参考】データ集計!AU442","v":2.5392289333333338},2.5392289333333338]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW35","v":"照明設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX35","v":"12,000～13,000"},"12,000\n～13,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ35","v":2},{"$f":"【参考】データ集計!BA35","v":1508923},{"$f":"【参考】データ集計!BB35","v":754.4615},{"$f":"【参考】データ集計!BC35","v":13.011476799999999},{"$f":"【参考】データ集計!BD35","v":6.5057383999999994},null,null,1483.2,1049.8009999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU80","v":22.473565999999998},22.473565999999998,null,1440,5.5389999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU109","v":0.13856000000000013},0.13856000000000013,null,1160,118.092,{"$f":"【参考】データ集計!AU317","v":1.0578190000000003},1.0578190000000003,null,940,70.551000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU268","v":1.1314290000000002},1.1314290000000002,null,5300,950.15,{"$f":"【参考】データ集計!AU598","v":15.138112999999999},15.138112999999999,null,null,null,null,null,null,761,22.437000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU306","v":0.359823},0.359823,null,779,20.791,{"$f":"【参考】データ集計!AU318","v":0.52955899999999989},0.52955899999999989,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1620,631.96900000000005,{"$f":"【参考】データ集計!AU1319","v":9.7381700000000002},9.7381700000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6890,589,{"$f":"【参考】データ集計!AU954","v":17.067504666666707},17.067504666666707,438.2,9,null,1840,86.914000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1340","v":2.0909569999999995},2.0909569999999995,596.82000000000005,12.61,null,5710,524.12800000000004,{"$f":"【参考】データ集計!AU1153","v":7.0921070000000057},7.0921070000000057,null,null,null,null,null,null,16600,229.67,{"$f":"【参考】データ集計!AU1138","v":2.8413459999999997},2.8413459999999997,277.18,4.57,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2729.2,471.73,{"$f":"【参考】データ集計!AU1197","v":5.6926510000000015},5.6926510000000015,null,2089.4360000000001,100.974,{"$f":"【参考】データ集計!AU475","v":1.8250315833333346},1.8250315833333346]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW36","v":"照明設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX36","v":"13,000～14,000"},"13,000\n～14,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ36","v":3},{"$f":"【参考】データ集計!BA36","v":7500486},{"$f":"【参考】データ集計!BB36","v":2500.1619999999998},{"$f":"【参考】データ集計!BC36","v":160.17885863999999},{"$f":"【参考】データ集計!BD36","v":53.392952879999996},null,null,1494,780.24699999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU81","v":14.324484664628823},14.324484664628823,null,2500,543.79999999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU112","v":14.862291999999997},14.862291999999997,null,5933.4,1945.059,{"$f":"【参考】データ集計!AU325","v":45.877368800000028},45.877368800000028,null,801.69500000000005,67.644999999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU270","v":1.083799},1.083799,null,4200,239.511,{"$f":"【参考】データ集計!AU662","v":4.5090454999999974},4.5090454999999974,null,null,null,null,null,null,1074,22.76,{"$f":"【参考】データ集計!AU313","v":0.61486000000000018},0.61486000000000018,null,1223,46.081000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU326","v":1.1418209999999998},1.1418209999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8953,1124.539,{"$f":"【参考】データ集計!AU1322","v":16.02359800000005},16.02359800000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3586,114.1,{"$f":"【参考】データ集計!AU957","v":2.8555616833333275},2.8555616833333275,438.2,9,null,1939,64.656000000000006,{"$f":"【参考】データ集計!AU1506","v":1.5553360000000005},1.5553360000000005,596.82000000000005,12.61,null,1300,59.427,{"$f":"【参考】データ集計!AU1173","v":0.83265899999999959},0.83265899999999959,null,null,null,null,null,null,14945,89.763999999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU1150","v":1.6995249999999977},1.6995249999999977,277.18,4.57,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11163,1293.896,{"$f":"【参考】データ集計!AU1217","v":17.685018999999997},17.685018999999997,null,2132.3000000000002,404.83499999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU497","v":8.0798073500000029},8.0798073500000029]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW37","v":"照明設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX37","v":"14,000～15,000"},"14,000\n～15,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ37","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA37","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB37","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC37","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD37","v":0},null,null,1500,50.844999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU83","v":3.1240949999999996},3.1240949999999996,null,2099,62.317,{"$f":"【参考】データ集計!AU114","v":1.0381607999999858},1.0381607999999858,null,3500,1692.3119999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU328","v":36.522540883333335},36.522540883333335,null,1192.3,85.418999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU274","v":1.150481000000001},1.150481000000001,null,1359,397.15300000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU675","v":5.9828043000000006},5.9828043000000006,null,null,null,null,null,null,779,20.791,{"$f":"【参考】データ集計!AU318","v":0.52955899999999989},0.52955899999999989,null,1420,29.213999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU327","v":0.46850599999999964},0.46850599999999964,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4970,276.899,{"$f":"【参考】データ集計!AU1345","v":5.8338089999999951},5.8338089999999951,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7126,136.93680000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU976","v":4.3935060400000054},4.3935060400000054,438.2,9,null,2329.9,104.84,{"$f":"【参考】データ集計!AU1510","v":1.5172319999999999},1.5172319999999999,596.82000000000005,12.61,null,4566.5,122.73,{"$f":"【参考】データ集計!AU1199","v":1.5635629999999985},1.5635629999999985,null,null,null,null,null,null,14030,34.253,{"$f":"【参考】データ集計!AU1171","v":0.46720700000000193},0.46720700000000193,277.18,4.57,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17000,1702.4159999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1219","v":24.571450999999982},24.571450999999982,null,1325.2,91.24,{"$f":"【参考】データ集計!AU511","v":1.9520929999999996},1.9520929999999996]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW38","v":"照明設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX38","v":"15,000～16,000"},"15,000\n～16,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ38","v":1},{"$f":"【参考】データ集計!BA38","v":2780537},{"$f":"【参考】データ集計!BB38","v":2780.5369999999998},{"$f":"【参考】データ集計!BC38","v":37.220679999999987},{"$f":"【参考】データ集計!BD38","v":37.220679999999987},null,null,1250,89.308000000000007,{"$f":"【参考】データ集計!AU84","v":0.97078600000000037},0.97078600000000037,null,2120,341.51600000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU115","v":4.0589420000000018},4.0589420000000018,null,1974.5540000000001,118.89,{"$f":"【参考】データ集計!AU339","v":1.7843929999999979},1.7843929999999979,null,1500,126.996,{"$f":"【参考】データ集計!AU275","v":2.1996399999999996},2.1996399999999996,null,866,754.91399999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU705","v":14.17642},14.17642,null,null,null,null,null,null,1223,46.081000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU326","v":1.1418209999999998},1.1418209999999998,null,800,9.0090000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU329","v":0.18575700000000017},0.18575700000000017,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7439,1024.5119999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1349","v":23.64829499999999},23.64829499999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10340,151.55500000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU981","v":5.2763364829999375},5.2763364829999375,438.2,9,null,null,null,null,null,null,null,null,1378.95,286.08,{"$f":"【参考】データ集計!AU1208","v":3.8710199999999997},3.8710199999999997,null,null,null,null,null,null,14100,39.031999999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU1244","v":0.60360200000000008},0.60360200000000008,277.18,4.57,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4454.5460000000003,697.43700000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1306","v":7.9598390000000006},7.9598390000000006,null,1180.5999999999999,27.212,{"$f":"【参考】データ集計!AU537","v":0.73078353333333368},0.73078353333333368]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW39","v":"照明設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX39","v":"16,000～17,000"},"16,000\n～17,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ39","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA39","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB39","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC39","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD39","v":0},null,null,994,23.071000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU88","v":0.19398400000000005},0.19398400000000005,null,1970,6.4029999999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU116","v":0.15241600000000011},0.15241600000000011,null,1063,157.488,{"$f":"【参考】データ集計!AU349","v":2.4070470000000004},2.4070470000000004,null,1070,196.60599999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU278","v":3.1526729999999996},3.1526729999999996,null,815,114.752,{"$f":"【参考】データ集計!AU708","v":1.6340120999999999},1.6340120999999999,null,null,null,null,null,null,1420,29.213999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU327","v":0.46850599999999964},0.46850599999999964,null,782,14.88,{"$f":"【参考】データ集計!AU343","v":0.4026900000000001},0.4026900000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1018,87.93,{"$f":"【参考】データ集計!AU1356","v":1.0972219999999986},1.0972219999999986,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1035,25.895,{"$f":"【参考】データ集計!AU1034","v":0.59814131666666626},0.59814131666666626,438.2,9,null,null,null,null,null,null,null,null,2377,180.8,{"$f":"【参考】データ集計!AU1212","v":3.9143200000000009},3.9143200000000009,null,null,null,null,null,null,23830,786.24,{"$f":"【参考】データ集計!AU1323","v":10.807680000000005},10.807680000000005,277.18,4.57,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5836.3639999999996,1736.2170000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1317","v":25.077195000000003},25.077195000000003,null,9885.4,336.26600000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU551","v":5.6642759037845725},5.6642759037845725]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW40","v":"照明設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX40","v":"17,000～18,000"},"17,000\n～18,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ40","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA40","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB40","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC40","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD40","v":0},null,null,758,273.83699999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU91","v":3.8840100000000004},3.8840100000000004,null,755,70.763999999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU118","v":0.35332800000000003},0.35332800000000003,null,750,158.982,{"$f":"【参考】データ集計!AU362","v":3.2892083333333311},3.2892083333333311,null,1360,417.24099999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU282","v":6.9531140000000002},6.9531140000000002,null,812,87.231999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU710","v":1.4133120000000048},1.4133120000000048,null,null,null,null,null,null,800,9.0090000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU329","v":0.18575700000000017},0.18575700000000017,null,1030,306.18299999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU363","v":4.416599999999999},4.416599999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1100,23.905999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1406","v":0.26759399999999989},0.26759399999999989,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5240.2150000000001,136.97,{"$f":"【参考】データ集計!AU1040","v":3.9773866100000532},3.9773866100000532,438.2,9,null,null,null,null,null,null,null,null,1080,55.008000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1213","v":0.74432699999999929},0.74432699999999929,null,null,null,null,null,null,20400,171.43799999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1337","v":3.7796569999999994},3.7796569999999994,277.18,4.57,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9100,1536.8389999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1369","v":24.933871999999951},24.933871999999951,null,1028,38.249000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU561","v":0.67875781000000091},0.67875781000000091]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW41","v":"照明設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX41","v":"18,000～19,000"},"18,000\n～19,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ41","v":1},{"$f":"【参考】データ集計!BA41","v":1997125},{"$f":"【参考】データ集計!BB41","v":1997.125},{"$f":"【参考】データ集計!BC41","v":34.590204999999997},{"$f":"【参考】データ集計!BD41","v":34.590204999999997},null,null,860,154.13999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU92","v":2.2247539999999999},2.2247539999999999,null,753,47.033000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU127","v":1.1972449999999997},1.1972449999999997,null,1500,25.75,{"$f":"【参考】データ集計!AU366","v":0.44599000000000011},0.44599000000000011,null,7045.0240000000003,383.84300000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU283","v":4.7162360000000056},4.7162360000000056,null,2332.413,3273.8809999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU742","v":87.284140000000036},87.284140000000036,null,null,null,null,null,null,782,14.88,{"$f":"【参考】データ集計!AU343","v":0.4026900000000001},0.4026900000000001,null,1000,94.120999999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU365","v":1.4960150000000008},1.4960150000000008,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,131.23400000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1447","v":1.4297659999999999},1.4297659999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3751,231.66,{"$f":"【参考】データ集計!AU1059","v":7.1573406666666699},7.1573406666666699,438.2,9,null,null,null,null,null,null,null,null,1989,370.13600000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1239","v":6.1641879999999958},6.1641879999999958,null,null,null,null,null,null,25895,35.924999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU1339","v":0.77792780000000405},0.77792780000000405,277.18,4.57,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9841.35,991.43,{"$f":"【参考】データ集計!AU1376","v":13.700120000000005},13.700120000000005,null,811.4,60.887,{"$f":"【参考】データ集計!AU618","v":1.3350006666666676},1.3350006666666676]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW42","v":"照明設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX42","v":"19,000～20,000"},"19,000\n～20,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ42","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA42","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB42","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC42","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD42","v":0},null,null,5180,893,{"$f":"【参考】データ集計!AU93","v":39.902682000000027},39.902682000000027,null,1634,55.155000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU130","v":1.231884999999977},1.231884999999977,null,950.4,264.23500000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU382","v":3.8831440000000015},3.8831440000000015,null,808,147,{"$f":"【参考】データ集計!AU285","v":1.5185310000000012},1.5185310000000012,null,1410.8,346.28800000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU764","v":4.9981189999999991},4.9981189999999991,null,null,null,null,null,null,1030,306.18299999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU363","v":4.416599999999999},4.416599999999999,null,772,23.52,{"$f":"【参考】データ集計!AU375","v":0.61053000000000002},0.61053000000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9088,477.03300000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1458","v":7.0297550000000086},7.0297550000000086,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6200,35.082999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1063","v":0.94851698333333445},0.94851698333333445,438.2,9,null,null,null,null,null,null,null,null,1060,31.41,{"$f":"【参考】データ集計!AU1274","v":0.90670200000000012},0.90670200000000012,null,null,null,null,null,null,25800,169.798,{"$f":"【参考】データ集計!AU1351","v":2.0766680000000051},2.0766680000000051,277.18,4.57,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12000,3731.6,{"$f":"【参考】データ集計!AU1427","v":40.394570000000002},40.394570000000002,null,3214.65,47.55,{"$f":"【参考】データ集計!AU665","v":0.6880231833333319},0.6880231833333319]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW43","v":"照明設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX43","v":"20,000～"},"20,000～",{"$f":"【参考】データ集計!AZ43","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA43","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB43","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC43","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD43","v":0},null,null,2900,19.119,{"$f":"【参考】データ集計!AU96","v":0.13552900000000001},0.13552900000000001,null,2273,111.334,{"$f":"【参考】データ集計!AU133","v":1.1050160000000009},1.1050160000000009,null,772.84,55.694000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU400","v":0.6287160000000005},0.6287160000000005,null,1150,471.26799999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU286","v":6.8193170000000052},6.8193170000000052,null,4200,924.28499999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU773","v":16.008875999999997},16.008875999999997,null,null,null,null,null,null,1000,94.120999999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU365","v":1.4960150000000008},1.4960150000000008,null,1085,30.25,{"$f":"【参考】データ集計!AU377","v":0.52393000000000001},0.52393000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1020,51.344999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1549","v":1.0586850000000005},1.0586850000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3295,128.76,{"$f":"【参考】データ集計!AU1077","v":3.3033880000000053},3.3033880000000053,438.2,9,null,null,null,null,null,null,null,null,10100,915.60900000000004,{"$f":"【参考】データ集計!AU1283","v":15.757303000000036},15.757303000000036,null,null,null,null,null,null,16430,123.904,{"$f":"【参考】データ集計!AU1357","v":1.7436909999999983},1.7436909999999983,277.18,4.57,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9175.4480000000003,1307.2840000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1432","v":20.964994000000001},20.964994000000001,null,1279.6199999999999,31.280999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU703","v":0.39931702547307113},0.39931702547307113]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW44","v":"冷蔵・冷凍設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX44","v":"1～1,000"},"1\n～1,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ44","v":146},{"$f":"【参考】データ集計!BA44","v":8620136},{"$f":"【参考】データ集計!BB44","v":59.04202739726027},{"$f":"【参考】データ集計!BC44","v":140.56415348999991},{"$f":"【参考】データ集計!BD44","v":0.96276817458904052},null,null,1180,203.911,{"$f":"【参考】データ集計!AU97","v":3.2668551000000043},3.2668551000000043,null,1046,21.004000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU137","v":0.32474999999999987},0.32474999999999987,null,960,92.790999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU405","v":4.5876349999999988},4.5876349999999988,null,5226.6610000000001,243.08,{"$f":"【参考】データ集計!AU289","v":5.1281055999999836},5.1281055999999836,null,766,399.55700000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU802","v":5.1219569999999983},5.1219569999999983,null,null,null,null,null,null,1444,72.385999999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU368","v":1.8437139999999999},1.8437139999999999,null,1000,60.436,{"$f":"【参考】データ集計!AU386","v":1.2444420000000003},1.2444420000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4000,401.36200000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1563","v":6.8782050000000083},6.8782050000000083,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3652,46.835000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1080","v":1.0761538333333327},1.0761538333333327,438.2,9,null,null,null,null,null,null,null,null,4800,219.37899999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1336","v":2.8162319999999994},2.8162319999999994,null,null,null,null,null,null,12300,96.004000000000005,{"$f":"【参考】データ集計!AU1378","v":2.104813},2.104813,277.18,4.57,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13200,2199.2919999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1454","v":23.002259000000002},23.002259000000002,null,2103.6999999999998,65.069999999999993,{"$f":"【参考】データ集計!AU707","v":0.99936399999999992},0.99936399999999992]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW45","v":"冷蔵・冷凍設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX45","v":"1,000～2,000"},"1,000\n～2,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ45","v":77},{"$f":"【参考】データ集計!BA45","v":7334985},{"$f":"【参考】データ集計!BB45","v":95.25954545454546},{"$f":"【参考】データ集計!BC45","v":124.05233499999996},{"$f":"【参考】データ集計!BD45","v":1.6110692857142852},null,null,1775,102.92700000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU99","v":2.0206378000000003},2.0206378000000003,null,1100.4000000000001,12.744999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU141","v":0.25373800000000202},0.25373800000000202,null,810,29.155000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU453","v":0.41940380000000044},0.41940380000000044,null,1500,62.878,{"$f":"【参考】データ集計!AU302","v":1.2964886},1.2964886,null,800.78,134.85599999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU804","v":1.8835499999999961},1.8835499999999961,null,null,null,null,null,null,772,23.52,{"$f":"【参考】データ集計!AU375","v":0.61053000000000002},0.61053000000000002,null,1000,70,{"$f":"【参考】データ集計!AU396","v":1.6627200000000002},1.6627200000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2300,114.304,{"$f":"【参考】データ集計!AU1571","v":-2.7387249999999987},-2.7387249999999987,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2300,27.908999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1088","v":0.60332101666666915},0.60332101666666915,438.2,9,null,null,null,null,null,null,null,null,3300,31.742999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1353","v":0.58974600000001942},0.58974600000001942,null,null,null,null,null,null,17500,129.24799999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1382","v":3.143146999999999},3.143146999999999,277.18,4.57,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9090.9089999999997,1614.8420000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1501","v":25.256456999999983},25.256456999999983,null,2405,708.07650000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU736","v":9.2828704999999996},9.2828704999999996]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW46","v":"冷蔵・冷凍設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX46","v":"2,000～3,000"},"2,000\n～3,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ46","v":12},{"$f":"【参考】データ集計!BA46","v":1875345},{"$f":"【参考】データ集計!BB46","v":156.27875},{"$f":"【参考】データ集計!BC46","v":32.570043499999954},{"$f":"【参考】データ集計!BD46","v":2.714170291666663},null,null,830,18.57,{"$f":"【参考】データ集計!AU103","v":0.22949000000000019},0.22949000000000019,null,1146,16.367999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU143","v":0.13639499999999982},0.13639499999999982,null,1473.3,72.724999999999994,{"$f":"【参考】データ集計!AU476","v":1.144419000000001},1.144419000000001,null,2300,92.16,{"$f":"【参考】データ集計!AU303","v":1.3994559999999998},1.3994559999999998,null,3060,193.24799999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU805","v":3.8034720000000002},3.8034720000000002,null,null,null,null,null,null,1085,30.25,{"$f":"【参考】データ集計!AU377","v":0.52393000000000001},0.52393000000000001,null,2208,53.36,{"$f":"【参考】データ集計!AU397","v":0.8313600000000001},0.8313600000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,784.21900000000005,41.892000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1601","v":0.77550299999999939},0.77550299999999939,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11000,11584.769,{"$f":"【参考】データ集計!AU1105","v":322.31431998333301},322.31431998333301,438.2,9,null,null,null,null,null,null,null,null,1540,221.68799999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1468","v":4.6240069999999989},4.6240069999999989,null,null,null,null,null,null,10100,199.1,{"$f":"【参考】データ集計!AU1384","v":1.2574319999999988},1.2574319999999988,277.18,4.57,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13000,1231.4079999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1529","v":20.282153000000005},20.282153000000005,null,1750,71.936000000000007,{"$f":"【参考】データ集計!AU776","v":6.4257200000000014E-2},6.4257200000000014E-2]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW47","v":"冷蔵・冷凍設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX47","v":"3,000～4,000"},"3,000\n～4,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ47","v":8},{"$f":"【参考】データ集計!BA47","v":1804246},{"$f":"【参考】データ集計!BB47","v":225.53075000000001},{"$f":"【参考】データ集計!BC47","v":30.090036000000005},{"$f":"【参考】データ集計!BD47","v":3.7612545000000006},null,null,10208,134.05099999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU104","v":2.9023990000000026},2.9023990000000026,null,985,58.225999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU145","v":0.90410400000000024},0.90410400000000024,null,780,7.26,{"$f":"【参考】データ集計!AU545","v":0.14289000000000002},0.14289000000000002,null,2494.0439999999999,606.78200000000004,{"$f":"【参考】データ集計!AU309","v":9.7201571999999992},9.7201571999999992,null,9500,232,{"$f":"【参考】データ集計!AU810","v":6.8223480000000007},6.8223480000000007,null,null,null,null,null,null,1000,60.436,{"$f":"【参考】データ集計!AU386","v":1.2444420000000003},1.2444420000000003,null,900,121.363,{"$f":"【参考】データ集計!AU403","v":2.6629499999999999E-3},2.6629499999999999E-3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4570,629.97299999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU1627","v":8.867407},8.867407,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3551.32,51.865000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1119","v":1.1287101833333324},1.1287101833333324,438.2,9,null,null,null,null,null,null,null,null,1720,361.68,{"$f":"【参考】データ集計!AU1476","v":5.2202480000000122},5.2202480000000122,null,null,null,null,null,null,10900,663.93399999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU1412","v":6.6270650000000009},6.6270650000000009,277.18,4.57,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14330,1995.5740000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1530","v":33.127530999999976},33.127530999999976,null,2930,298.46800000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU778","v":6.2162682249636134},6.2162682249636134]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW48","v":"冷蔵・冷凍設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX48","v":"4,000～5,000"},"4,000\n～5,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ48","v":7},{"$f":"【参考】データ集計!BA48","v":2697423},{"$f":"【参考】データ集計!BB48","v":385.34614285714287},{"$f":"【参考】データ集計!BC48","v":44.690796000000027},{"$f":"【参考】データ集計!BD48","v":6.3843994285714327},null,null,1224,26.721,{"$f":"【参考】データ集計!AU108","v":0.4524849999999998},0.4524849999999998,null,773,4.8470000000000004,{"$f":"【参考】データ集計!AU146","v":5.7156000000000207E-2},5.7156000000000207E-2,null,1200,973.99199999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU592","v":3.2750893999999846},3.2750893999999846,null,1110,92.811999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU310","v":2.486848899999984},2.486848899999984,null,1200,206.61199999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU839","v":3.1951070000000001},3.1951070000000001,null,null,null,null,null,null,1000,70,{"$f":"【参考】データ集計!AU396","v":1.6627200000000002},1.6627200000000002,null,1050,69.897999999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU416","v":0.79671999999999876},0.79671999999999876,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13660,1523.893,{"$f":"【参考】データ集計!AU1637","v":24.714340999999877},24.714340999999877,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3760.57,59.406999999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU1120","v":1.3139087500000031},1.3139087500000031,438.2,9,null,null,null,null,null,null,null,null,2578.5,130.166,{"$f":"【参考】データ集計!AU1487","v":3.3085529999999608},3.3085529999999608,null,null,null,null,null,null,11470,146.61199999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1419","v":1.9212210000000027},1.9212210000000027,277.18,4.57,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10000,1328.136,{"$f":"【参考】データ集計!AU1535","v":27.208853999999974},27.208853999999974,null,1682.29,124.569,{"$f":"【参考】データ集計!AU908","v":1.712944816666667},1.712944816666667]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW49","v":"冷蔵・冷凍設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX49","v":"5,000～6,000"},"5,000\n～6,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ49","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA49","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB49","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC49","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD49","v":0},null,null,1440,5.5389999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU109","v":0.13856000000000013},0.13856000000000013,null,750,23.206,{"$f":"【参考】データ集計!AU147","v":0.27538799999999997},0.27538799999999997,null,950,79.662000000000006,{"$f":"【参考】データ集計!AU595","v":1.4783486000000001},1.4783486000000001,null,3620,214.79900000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU311","v":3.0002569999999906},3.0002569999999906,null,6540,1546.9939999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU846","v":27.059902000000022},27.059902000000022,null,null,null,null,null,null,2208,53.36,{"$f":"【参考】データ集計!AU397","v":0.8313600000000001},0.8313600000000001,null,750,5.9480000000000004,{"$f":"【参考】データ集計!AU423","v":0.10695099999999991},0.10695099999999991,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,880,55.606999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1669","v":0.82486499999999996},0.82486499999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3789,167.51499999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1126","v":5.2358699800000039},5.2358699800000039,438.2,9,null,null,null,null,null,null,null,null,880,164.33199999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1494","v":1.9454690000000001},1.9454690000000001,null,null,null,null,null,null,15290,36.204999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1461","v":0.44036099999999578},0.44036099999999578,277.18,4.57,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3400,343.10899999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1550","v":6.0269269999999935},6.0269269999999935,null,2076.5,95.462000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU947","v":2.0755940166666669},2.0755940166666669]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW50","v":"冷蔵・冷凍設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX50","v":"6,000～7,000"},"6,000\n～7,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ50","v":1},{"$f":"【参考】データ集計!BA50","v":470867},{"$f":"【参考】データ集計!BB50","v":470.86700000000002},{"$f":"【参考】データ集計!BC50","v":8.7093619999999703},{"$f":"【参考】データ集計!BD50","v":8.7093619999999703},null,null,1730,20,{"$f":"【参考】データ集計!AU110","v":0.21649999999999636},0.21649999999999636,null,1500,35.329000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU148","v":0.9170940000000023},0.9170940000000023,null,1431,37.261000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU613","v":0.56246699999999983},0.56246699999999983,null,1358,45.908999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU312","v":0.72137799999999785},0.72137799999999785,null,1200,128.535,{"$f":"【参考】データ集計!AU922","v":2.9292449999999999},2.9292449999999999,null,null,null,null,null,null,900,121.363,{"$f":"【参考】データ集計!AU403","v":2.6629499999999999E-3},2.6629499999999999E-3,null,850,52.65,{"$f":"【参考】データ集計!AU432","v":0.84435000000000004},0.84435000000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2730,106.376,{"$f":"【参考】データ集計!AU1671","v":2.1667319999999997},2.1667319999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8594,1132.8800000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1134","v":11.979377999999997},11.979377999999997,438.2,9,null,null,null,null,null,null,null,null,1114.2,79.825999999999993,{"$f":"【参考】データ集計!AU1495","v":1.1050160000000009},1.1050160000000009,null,null,null,null,null,null,9400,313.97899999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1503","v":2.2567960000000014},2.2567960000000014,277.18,4.57,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9600,872.02599999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU1645","v":12.334005000000001},12.334005000000001,null,2035.44,315.44799999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU955","v":5.2213001198333266},5.2213001198333266]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW51","v":"冷蔵・冷凍設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX51","v":"7,000～8,000"},"7,000\n～8,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ51","v":1},{"$f":"【参考】データ集計!BA51","v":1024512},{"$f":"【参考】データ集計!BB51","v":1024.5119999999999},{"$f":"【参考】データ集計!BC51","v":23.64829499999999},{"$f":"【参考】データ集計!BD51","v":23.64829499999999},null,null,2500,543.79999999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU112","v":14.862291999999997},14.862291999999997,null,10000,365.33100000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU151","v":9.1171459999999982},9.1171459999999982,null,2098.9699999999998,28.35,{"$f":"【参考】データ集計!AU617","v":0.49102200000000096},0.49102200000000096,null,1275,169.29499999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU316","v":2.3646129999999999},2.3646129999999999,null,3180,467.036,{"$f":"【参考】データ集計!AU977","v":7.8056909999999959},7.8056909999999959,null,null,null,null,null,null,1050,69.897999999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU416","v":0.79671999999999876},0.79671999999999876,null,1497,8.1349999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU446","v":0.13812700000000011},0.13812700000000011,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4300,359.40699999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1702","v":6.8885970000000043},6.8885970000000043,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8500,130.05099999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1142","v":1.991799999999988E-2},1.991799999999988E-2,438.2,9,null,null,null,null,null,null,null,null,1400,81.233000000000004,{"$f":"【参考】データ集計!AU1500","v":1.4436219999999995},1.4436219999999995,null,null,null,null,null,null,10400,241.422,{"$f":"【参考】データ集計!AU1567","v":2.7430550000000009},2.7430550000000009,277.18,4.57,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7272.7269999999999,900.47500000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1646","v":16.195931999999999},16.195931999999999,null,1330,37.534999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU962","v":0.64652038333333195},0.64652038333333195]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW52","v":"冷蔵・冷凍設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX52","v":"8,000～9,000"},"8,000\n～9,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ52","v":2},{"$f":"【参考】データ集計!BA52","v":2617032},{"$f":"【参考】データ集計!BB52","v":1308.5160000000001},{"$f":"【参考】データ集計!BC52","v":32.098290000000134},{"$f":"【参考】データ集計!BD52","v":16.049145000000067},null,null,1400,444.19499999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU113","v":7.0133010000000002},7.0133010000000002,null,4700,65.504000000000005,{"$f":"【参考】データ集計!AU156","v":1.3903630000000007},1.3903630000000007,null,900,16.344000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU638","v":0.60490099999999991},0.60490099999999991,null,1712.806,337.13799999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU319","v":5.046615000000001},5.046615000000001,null,4320,2394.009,{"$f":"【参考】データ集計!AU1029","v":71.13107500000001},71.13107500000001,null,null,null,null,null,null,750,5.9480000000000004,{"$f":"【参考】データ集計!AU423","v":0.10695099999999991},0.10695099999999991,null,751,6.72,{"$f":"【参考】データ集計!AU449","v":0.18186000000000005},0.18186000000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1557.07,126.687,{"$f":"【参考】データ集計!AU1717","v":1.8025789999999997},1.8025789999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2250,64.302999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU1152","v":1.3264221666666707},1.3264221666666707,438.2,9,null,null,null,null,null,null,null,null,1210,102.384,{"$f":"【参考】データ集計!AU1507","v":0.76900800000000036},0.76900800000000036,null,null,null,null,null,null,12600,435.78300000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1608","v":8.0252220000000989},8.0252220000000989,277.18,4.57,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17181.817999999999,1634.0440000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1677","v":30.860775999999987},30.860775999999987,null,2300,83.42,{"$f":"【参考】データ集計!AU994","v":2.1523076666666672},2.1523076666666672]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW53","v":"冷蔵・冷凍設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX53","v":"9,000～10,000"},"9,000\n～10,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ53","v":1},{"$f":"【参考】データ集計!BA53","v":477033},{"$f":"【参考】データ集計!BB53","v":477.03300000000002},{"$f":"【参考】データ集計!BC53","v":7.0297550000000086},{"$f":"【参考】データ集計!BD53","v":7.0297550000000086},null,null,2099,62.317,{"$f":"【参考】データ集計!AU114","v":1.0381607999999858},1.0381607999999858,null,755,188.16900000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU157","v":3.8770819999999979},3.8770819999999979,null,2926,112.43899999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU679","v":1.7107829999999997},1.7107829999999997,null,1535.12,266.61900000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU320","v":6.4950000000000045},6.4950000000000045,null,1050,139.80600000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1054","v":1.5263682999999979},1.5263682999999979,null,null,null,null,null,null,2920,290.084,{"$f":"【参考】データ集計!AU428","v":5.7181979999999726},5.7181979999999726,null,900,94.72,{"$f":"【参考】データ集計!AU456","v":2.5633599999999999},2.5633599999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1070,68.051000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1722","v":1.0738400000000041},1.0738400000000041,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5290,372.42500000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1227","v":1.8107759791848679},1.8107759791848679,438.2,9,null,null,null,null,null,null,null,null,2100,226.00800000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1521","v":4.5516959999999926},4.5516959999999926,null,null,null,null,null,null,26960,1711.5509999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1668","v":30.16797600000001},30.16797600000001,277.18,4.57,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9000,1511.89,{"$f":"【参考】データ集計!AU1709","v":28.243724},28.243724,null,2531.56,199.82300000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1033","v":4.2134380000000036},4.2134380000000036]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW54","v":"冷蔵・冷凍設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX54","v":"10,000～11,000"},"10,000\n～11,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ54","v":2},{"$f":"【参考】データ集計!BA54","v":2000238},{"$f":"【参考】データ集計!BB54","v":1000.119},{"$f":"【参考】データ集計!BC54","v":42.49635200000003},{"$f":"【参考】データ集計!BD54","v":21.248176000000015},null,null,2120,341.51600000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU115","v":4.0589420000000018},4.0589420000000018,null,2700,234,{"$f":"【参考】データ集計!AU158","v":5.0408166383333342},5.0408166383333342,null,800,24.352,{"$f":"【参考】データ集計!AU682","v":0.32951299999999983},0.32951299999999983,null,1334.68,430.59,{"$f":"【参考】データ集計!AU332","v":6.0044110000000011},6.0044110000000011,null,4436.5,904.12400000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1160","v":13.049754},13.049754,null,null,null,null,null,null,850,52.65,{"$f":"【参考】データ集計!AU432","v":0.84435000000000004},0.84435000000000004,null,750,35.259,{"$f":"【参考】データ集計!AU471","v":0.66388426},0.66388426,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3900,225.25800000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1371","v":4.6424775833333314},4.6424775833333314,438.2,9,null,null,null,null,null,null,null,null,3335,124.371,{"$f":"【参考】データ集計!AU1522","v":1.5609650000000004},1.5609650000000004,null,null,null,null,null,null,9000,382.19400000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1688","v":6.4898039999999977},6.4898039999999977,277.18,4.57,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3123.7,127.053,{"$f":"【参考】データ集計!AU1037","v":2.7604597166666665},2.7604597166666665]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW55","v":"冷蔵・冷凍設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX55","v":"11,000～12,000"},"11,000\n～12,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ55","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA55","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB55","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC55","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD55","v":0},null,null,1970,6.4029999999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU116","v":0.15241600000000011},0.15241600000000011,null,1650,45.084000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU159","v":0.43299999999999983},0.43299999999999983,null,818,102.893,{"$f":"【参考】データ集計!AU686","v":1.113607943231441},1.113607943231441,null,889.5,107.206,{"$f":"【参考】データ集計!AU337","v":2.1520099999999971},2.1520099999999971,null,5890,271.74799999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1280","v":3.7237999999999998},3.7237999999999998,null,null,null,null,null,null,1497,8.1349999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU446","v":0.13812700000000011},0.13812700000000011,null,900,77.712999999999994,{"$f":"【参考】データ集計!AU473","v":1.8943749999999997},1.8943749999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7388,212.18600000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1440","v":5.6983443000000022},5.6983443000000022,438.2,9,null,null,null,null,null,null,null,null,1440,65.468000000000004,{"$f":"【参考】データ集計!AU1533","v":0.78243100000000032},0.78243100000000032,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,759.2,13.978999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1038","v":0.17562366666666662},0.17562366666666662]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW56","v":"冷蔵・冷凍設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX56","v":"12,000～13,000"},"12,000\n～13,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ56","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA56","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB56","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC56","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD56","v":0},null,null,755,70.763999999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU118","v":0.35332800000000003},0.35332800000000003,null,2030,84.218000000000004,{"$f":"【参考】データ集計!AU160","v":0.80927700000000069},0.80927700000000069,null,1564,56.045999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU702","v":0.64949999999999797},0.64949999999999797,null,1060,170.37,{"$f":"【参考】データ集計!AU348","v":1.6627200000000002},1.6627200000000002,null,3108.6,450.17700000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1397","v":9.2822210000000016},9.2822210000000016,null,null,null,null,null,null,751,6.72,{"$f":"【参考】データ集計!AU449","v":0.18186000000000005},0.18186000000000005,null,1442,73.194999999999993,{"$f":"【参考】データ集計!AU488","v":1.0396329999999994},1.0396329999999994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3027.1,52.234000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1446","v":1.4672548366666724},1.4672548366666724,438.2,9,null,null,null,null,null,null,null,null,7200,1049,{"$f":"【参考】データ集計!AU1555","v":13.163200000000018},13.163200000000018,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2346.8000000000002,116.873,{"$f":"【参考】データ集計!AU1039","v":3.8766564833333348},3.8766564833333348]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW57","v":"冷蔵・冷凍設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX57","v":"13,000～14,000"},"13,000\n～14,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ57","v":1},{"$f":"【参考】データ集計!BA57","v":1523893},{"$f":"【参考】データ集計!BB57","v":1523.893},{"$f":"【参考】データ集計!BC57","v":24.714340999999877},{"$f":"【参考】データ集計!BD57","v":24.714340999999877},null,null,1710,161.03800000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU121","v":2.7910896666666662},2.7910896666666662,null,820,64.671999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU163","v":1.6462659999999998},1.6462659999999998,null,1410,39.911000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU711","v":0.65339700000000001},0.65339700000000001,null,810,102.262,{"$f":"【参考】データ集計!AU351","v":1.4042190000000003},1.4042190000000003,null,6650,409.77,{"$f":"【参考】データ集計!AU1576","v":7.885796},7.885796,null,null,null,null,null,null,900,94.72,{"$f":"【参考】データ集計!AU456","v":2.5633599999999999},2.5633599999999999,null,2128,166.70400000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU489","v":2.3667779999999823},2.3667779999999823,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6396,56.728000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1466","v":0},0,438.2,9,null,null,null,null,null,null,null,null,3900,311.18700000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1580","v":5.061770000000001},5.061770000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1271,57.048000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1082","v":0.8814620813682672},0.8814620813682672]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW58","v":"冷蔵・冷凍設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX58","v":"14,000～15,000"},"14,000\n～15,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ58","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA58","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB58","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC58","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD58","v":0},null,null,753,47.033000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU127","v":1.1972449999999997},1.1972449999999997,null,855,16.873999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU165","v":0.4295359999999997},0.4295359999999997,null,2660,1849.826,{"$f":"【参考】データ集計!AU726","v":42.017523516666699},42.017523516666699,null,2500,20.062999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU353","v":0.5620339999999997},0.5620339999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,35.259,{"$f":"【参考】データ集計!AU471","v":0.66388426},0.66388426,null,1100,69.53,{"$f":"【参考】データ集計!AU491","v":1.7709699999999997},1.7709699999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9090.9089999999997,190.32,{"$f":"【参考】データ集計!AU1489","v":-311.33380666666665},-311.33380666666665,438.2,9,null,null,null,null,null,null,null,null,2271,147.154,{"$f":"【参考】データ集計!AU1582","v":2.3780359999999519},2.3780359999999519,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8450,617.97199999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1087","v":15.225729399999999},15.225729399999999]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW59","v":"冷蔵・冷凍設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX59","v":"15,000～16,000"},"15,000\n～16,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ59","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA59","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB59","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC59","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD59","v":0},null,null,1489.3,80.900000000000006,{"$f":"【参考】データ集計!AU128","v":1.3886310000000002},1.3886310000000002,null,1050,67.501000000000005,{"$f":"【参考】データ集計!AU167","v":1.515500000000003},1.515500000000003,null,758,597.6,{"$f":"【参考】データ集計!AU737","v":17.439603056768554},17.439603056768554,null,980,232.119,{"$f":"【参考】データ集計!AU358","v":2.0004600000000003},2.0004600000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,900,77.712999999999994,{"$f":"【参考】データ集計!AU473","v":1.8943749999999997},1.8943749999999997,null,975,21.33,{"$f":"【参考】データ集計!AU498","v":0.3420700000000001},0.3420700000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2824,111.84,{"$f":"【参考】データ集計!AU1552","v":2.2882281659388468},2.2882281659388468,438.2,9,null,null,null,null,null,null,null,null,1435,115.652,{"$f":"【参考】データ集計!AU1605","v":1.6311109999999971},1.6311109999999971,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,822.8,534.78599999999994,{"$f":"【参考】データ集計!AU1094","v":9.0249273165938888},9.0249273165938888]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW60","v":"冷蔵・冷凍設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX60","v":"16,000～17,000"},"16,000\n～17,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ60","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA60","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB60","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC60","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD60","v":0},null,null,1634,55.155000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU130","v":1.231884999999977},1.231884999999977,null,2200,62.386000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU168","v":1.3323409999999996},1.3323409999999996,null,1766,652.65099999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU740","v":8.0966670000000036},8.0966670000000036,null,9980,1930.7339999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU359","v":36.348185000000001},36.348185000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1442,73.194999999999993,{"$f":"【参考】データ集計!AU488","v":1.0396329999999994},1.0396329999999994,null,904,83.18,{"$f":"【参考】データ集計!AU504","v":1.4029199999999982},1.4029199999999982,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5200,190.38200000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1566","v":5.0548402833333341},5.0548402833333341,438.2,9,null,null,null,null,null,null,null,null,2380,159.27199999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1658","v":3.3172129999999989},3.3172129999999989,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1629.79,27.573,{"$f":"【参考】データ集計!AU1095","v":0.44078833333333201},0.44078833333333201]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW61","v":"冷蔵・冷凍設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX61","v":"17,000～18,000"},"17,000\n～18,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ61","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA61","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB61","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC61","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD61","v":0},null,null,2273,111.334,{"$f":"【参考】データ集計!AU133","v":1.1050160000000009},1.1050160000000009,null,10990,57.203000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU170","v":1.4228380000000014},1.4228380000000014,null,1300,125.31100000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU774","v":1.7549057000000001},1.7549057000000001,null,1350,306.125,{"$f":"【参考】データ集計!AU360","v":7.801794000000001},7.801794000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2128,166.70400000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU489","v":2.3667779999999823},2.3667779999999823,null,759.3,31.902000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU509","v":0.46071199999999912},0.46071199999999912,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5575,505.45299999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU1592","v":11.722568733333333},11.722568733333333,438.2,9,null,null,null,null,null,null,null,null,2996,2569.56,{"$f":"【参考】データ集計!AU1659","v":48.374760000000002},48.374760000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2030,175.816,{"$f":"【参考】データ集計!AU1096","v":3.9992879666666692},3.9992879666666692]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW62","v":"冷蔵・冷凍設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX62","v":"18,000～19,000"},"18,000\n～19,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ62","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA62","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB62","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC62","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD62","v":0},null,null,1046,21.004000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU137","v":0.32474999999999987},0.32474999999999987,null,1450,265.21499999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU172","v":6.4075340000001688},6.4075340000001688,null,2740,7.8310000000000004,{"$f":"【参考】データ集計!AU784","v":-0.32042000000000037},-0.32042000000000037,null,1380,212.459,{"$f":"【参考】データ集計!AU361","v":5.4146649999999994},5.4146649999999994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1100,69.53,{"$f":"【参考】データ集計!AU491","v":1.7709699999999997},1.7709699999999997,null,750,22.4,{"$f":"【参考】データ集計!AU524","v":0.13856000000000002},0.13856000000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4500,227.74299999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1597","v":5.6271241999999972},5.6271241999999972,438.2,9,null,null,null,null,null,null,null,null,1223,50.816000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1689","v":0.64430399999999999},0.64430399999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,863.63599999999997,174.52799999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1112","v":2.2026709999999952},2.2026709999999952]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW63","v":"冷蔵・冷凍設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX63","v":"19,000～20,000"},"19,000\n～20,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ63","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA63","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB63","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC63","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD63","v":0},null,null,854.54600000000005,160.38,{"$f":"【参考】データ集計!AU138","v":2.5252560000000006},2.5252560000000006,null,3000,165.108,{"$f":"【参考】データ集計!AU174","v":1.7817949999999998},1.7817949999999998,null,9500,206.07499999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU791","v":4.669471999999999},4.669471999999999,null,1488.3,123.523,{"$f":"【参考】データ集計!AU369","v":1.7584129999999998},1.7584129999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,975,21.33,{"$f":"【参考】データ集計!AU498","v":0.3420700000000001},0.3420700000000001,null,2332,237.83799999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU532","v":3.772295999999999},3.772295999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12011.8,516.87699999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU1663","v":12.784111559999985},12.784111559999985,438.2,9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1650,146.85300000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1174","v":2.9360128666666583},2.9360128666666583]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW64","v":"冷蔵・冷凍設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX64","v":"20,000～"},"20,000～",{"$f":"【参考】データ集計!AZ64","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA64","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB64","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC64","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD64","v":0},null,null,1100.4000000000001,12.744999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU141","v":0.25373800000000202},0.25373800000000202,null,1235.3,73.168000000000006,{"$f":"【参考】データ集計!AU176","v":1.3145880000000001},1.3145880000000001,null,798.46,9.77,{"$f":"【参考】データ集計!AU801","v":0.12340499999999999},0.12340499999999999,null,1380,170.04,{"$f":"【参考】データ集計!AU372","v":2.4542440000000005},2.4542440000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,904,83.18,{"$f":"【参考】データ集計!AU504","v":1.4029199999999982},1.4029199999999982,null,858,57.6,{"$f":"【参考】データ集計!AU535","v":1.5587999999999997},1.5587999999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5340,229.86099999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1704","v":6.8596826850000099},6.8596826850000099,438.2,9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,878.75,72.06,{"$f":"【参考】データ集計!AU1186","v":0.78979200000000027},0.78979200000000027]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW65","v":"エネルギー管理設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX65","v":"1～1,000"},"1\n～1,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ65","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA65","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB65","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC65","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD65","v":0},null,null,1146,16.367999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU143","v":0.13639499999999982},0.13639499999999982,null,7325,421.24700000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU180","v":8.3084039999999817},8.3084039999999817,null,950,17.117999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU827","v":0.27452199999999982},0.27452199999999982,null,2879,115.986,{"$f":"【参考】データ集計!AU380","v":8.4612530000000064},8.4612530000000064,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,759.3,31.902000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU509","v":0.46071199999999912},0.46071199999999912,null,790,53.433,{"$f":"【参考】データ集計!AU538","v":0.85647399999999951},0.85647399999999951,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2758.0369999999998,208.792,{"$f":"【参考】データ集計!AU1187","v":3.2738357666666662},3.2738357666666662]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW66","v":"エネルギー管理設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX66","v":"1,000～2,000"},"1,000\n～2,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ66","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA66","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB66","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC66","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD66","v":0},null,null,985,58.225999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU145","v":0.90410400000000024},0.90410400000000024,null,1320,68.659000000000006,{"$f":"【参考】データ集計!AU184","v":2.410110283333335},2.410110283333335,null,1120,99.475999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU835","v":0.88375299999999868},0.88375299999999868,null,1500,126.86199999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU383","v":1.8311569999999975},1.8311569999999975,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,22.4,{"$f":"【参考】データ集計!AU524","v":0.13856000000000002},0.13856000000000002,null,888,68.67,{"$f":"【参考】データ集計!AU540","v":1.0695100000000002},1.0695100000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1309.0909999999999,55.094999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1191","v":0.97872386666666644},0.97872386666666644]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW67","v":"エネルギー管理設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX67","v":"2,000～3,000"},"2,000\n～3,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ67","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA67","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB67","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC67","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD67","v":0},null,null,773,4.8470000000000004,{"$f":"【参考】データ集計!AU146","v":5.7156000000000207E-2},5.7156000000000207E-2,null,882,54.783000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU186","v":0.84261799999999898},0.84261799999999898,null,750,46.417000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU851","v":0.56376599999999977},0.56376599999999977,null,2810.4,2779.1790000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU389","v":38.805459999999997},38.805459999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,800,48.545999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU531","v":0.6598919999999997},0.6598919999999997,null,750,58.509,{"$f":"【参考】データ集計!AU568","v":0.9383109999999999},0.9383109999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,997.26400000000001,290.50200000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1200","v":3.1422809999999997},3.1422809999999997]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW68","v":"エネルギー管理設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX68","v":"3,000～4,000"},"3,000\n～4,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ68","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA68","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB68","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC68","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD68","v":0},null,null,750,23.206,{"$f":"【参考】データ集計!AU147","v":0.27538799999999997},0.27538799999999997,null,3220,114.03,{"$f":"【参考】データ集計!AU190","v":1.9485000000000028},1.9485000000000028,null,1354.5450000000001,28.835999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU862","v":0.46244400000000008},0.46244400000000008,null,1350,39.264000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU391","v":1.0695099999999993},1.0695099999999993,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2332,237.83799999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU532","v":3.772295999999999},3.772295999999999,null,8977,1492.4929999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU582","v":16.074692000000084},16.074692000000084,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1972.55,247.791,{"$f":"【参考】データ集計!AU1201","v":2.9222865333333328},2.9222865333333328]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW69","v":"エネルギー管理設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX69","v":"4,000～5,000"},"4,000\n～5,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ69","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA69","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB69","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC69","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD69","v":0},null,null,1500,35.329000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU148","v":0.9170940000000023},0.9170940000000023,null,7725.2,94.844999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU192","v":2.5269879999999985},2.5269879999999985,null,930,232.459,{"$f":"【参考】データ集計!AU865","v":5.491690516666667},5.491690516666667,null,824,44.881999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU393","v":1.1431200000000001},1.1431200000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,858,57.6,{"$f":"【参考】データ集計!AU535","v":1.5587999999999997},1.5587999999999997,null,750,60.554000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU596","v":1.0084569999999999},1.0084569999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,813.87,49.636499999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1216","v":1.0143847166666669},1.0143847166666669]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW70","v":"エネルギー管理設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX70","v":"5,000～6,000"},"5,000\n～6,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ70","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA70","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB70","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC70","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD70","v":0},null,null,10000,365.33100000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU151","v":9.1171459999999982},9.1171459999999982,null,950,58.68,{"$f":"【参考】データ集計!AU193","v":1.4115800000000003},1.4115800000000003,null,2876.96,52.225999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU866","v":8.0971000000001681E-2},8.0971000000001681E-2,null,3100,757.46500000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU398","v":12.147382},12.147382,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,790,53.433,{"$f":"【参考】データ集計!AU538","v":0.85647399999999951},0.85647399999999951,null,920.2,67.475999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU609","v":0.75125500000000045},0.75125500000000045,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,175.11600000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1228","v":1.9277160000000004},1.9277160000000004]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW71","v":"エネルギー管理設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX71","v":"6,000～7,000"},"6,000\n～7,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ71","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA71","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB71","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC71","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD71","v":0},null,null,4700,65.504000000000005,{"$f":"【参考】データ集計!AU156","v":1.3903630000000007},1.3903630000000007,null,3010,194.4,{"$f":"【参考】データ集計!AU199","v":7.0145999999999979},7.0145999999999979,null,1033,22.23,{"$f":"【参考】データ集計!AU906","v":0.37021500000000018},0.37021500000000018,null,1628.02,160.589,{"$f":"【参考】データ集計!AU399","v":4.0927159999999994},4.0927159999999994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,888,68.67,{"$f":"【参考】データ集計!AU540","v":1.0695100000000002},1.0695100000000002,null,900,9.7200000000000006,{"$f":"【参考】データ集計!AU616","v":0.15588000000000002},0.15588000000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1484.2,143.39599999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1229","v":1.8661229999999982},1.8661229999999982]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW72","v":"エネルギー管理設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX72","v":"7,000～8,000"},"7,000\n～8,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ72","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA72","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB72","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC72","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD72","v":0},null,null,755,188.16900000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU157","v":3.8770819999999979},3.8770819999999979,null,4560,236.946,{"$f":"【参考】データ集計!AU200","v":6.1416719999999998},6.1416719999999998,null,1097.18,443.22199999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU916","v":4.8366099999999932},4.8366099999999932,null,9400,1293.3679999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU401","v":24.551533000000003},24.551533000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,900,79.38,{"$f":"【参考】データ集計!AU544","v":0.76251300000000022},0.76251300000000022,null,964.5,41.137999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU628","v":0.99070399999999981},0.99070399999999981,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1707,529.26099999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU1246","v":7.0094040000000009},7.0094040000000009]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW73","v":"エネルギー管理設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX73","v":"8,000～9,000"},"8,000\n～9,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ73","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA73","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB73","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC73","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD73","v":0},null,null,2700,234,{"$f":"【参考】データ集計!AU158","v":5.0408166383333342},5.0408166383333342,null,1248.7,48.813000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU202","v":1.1665020000000013},1.1665020000000013,null,905,31.879000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU971","v":0.46027899999999899},0.46027899999999899,null,1667,54.756,{"$f":"【参考】データ集計!AU408","v":0.91189800000000076},0.91189800000000076,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1200,146.535,{"$f":"【参考】データ集計!AU550","v":2.1152049999999996},2.1152049999999996,null,750,42.33,{"$f":"【参考】データ集計!AU637","v":1.0781700000000001},1.0781700000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1196,155.316,{"$f":"【参考】データ集計!AU1269","v":3.5337888666666579},3.5337888666666579]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW74","v":"エネルギー管理設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX74","v":"9,000～10,000"},"9,000\n～10,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ74","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA74","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB74","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC74","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD74","v":0},null,null,1650,45.084000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU159","v":0.43299999999999983},0.43299999999999983,null,840,30.373999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU205","v":0.41134999999999966},0.41134999999999966,null,995,104.111,{"$f":"【参考】データ集計!AU993","v":1.413745},1.413745,null,1950,284.02600000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU410","v":7.4129599999999982},7.4129599999999982,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3330,33.253,{"$f":"【参考】データ集計!AU555","v":0.84651499999999835},0.84651499999999835,null,750,25.785,{"$f":"【参考】データ集計!AU639","v":0.41351499999999997},0.41351499999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1580,60.728999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1270","v":0.77475054803493482},0.77475054803493482]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW75","v":"エネルギー管理設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX75","v":"10,000～11,000"},"10,000\n～11,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ75","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA75","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB75","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC75","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD75","v":0},null,null,2030,84.218000000000004,{"$f":"【参考】データ集計!AU160","v":0.80927700000000069},0.80927700000000069,null,890,94.29,{"$f":"【参考】データ集計!AU213","v":1.9441700000000002},1.9441700000000002,null,936.16499999999996,120.489,{"$f":"【参考】データ集計!AU1008","v":2.5148639999999998},2.5148639999999998,null,3965,108.876,{"$f":"【参考】データ集計!AU414","v":2.0043569999999917},2.0043569999999917,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,880,48.183999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU564","v":0.83352499999999985},0.83352499999999985,null,782,105.93300000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU642","v":1.2175960000000003},1.2175960000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1530.67,69.983999999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU1272","v":1.0644134570669586},1.0644134570669586]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW76","v":"エネルギー管理設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX76","v":"11,000～12,000"},"11,000\n～12,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ76","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA76","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB76","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC76","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD76","v":0},null,null,750,114.739,{"$f":"【参考】データ集計!AU162","v":3.1050429999999993},3.1050429999999993,null,1900,116.839,{"$f":"【参考】データ集計!AU215","v":3.1154350000000015},3.1154350000000015,null,1508.85,62.273000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1025","v":1.1674821},1.1674821,null,8900,365.04199999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU417","v":10.357792999999999},10.357792999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,58.509,{"$f":"【参考】データ集計!AU568","v":0.9383109999999999},0.9383109999999999,null,750,10.08,{"$f":"【参考】データ集計!AU643","v":0.1039199999999999},0.1039199999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3157.9,272.00700000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1286","v":4.1944710000000036},4.1944710000000036]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW77","v":"エネルギー管理設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX77","v":"12,000～13,000"},"12,000\n～13,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ77","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA77","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB77","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC77","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD77","v":0},null,null,820,64.671999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU163","v":1.6462659999999998},1.6462659999999998,null,2030,100,{"$f":"【参考】データ集計!AU216","v":1.688699999999999},1.688699999999999,null,1800,103.059,{"$f":"【参考】データ集計!AU1035","v":2.9539259999999992},2.9539259999999992,null,1014,560.41700000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU418","v":13.795380000000002},13.795380000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2289.5,172.55,{"$f":"【参考】データ集計!AU574","v":4.5356749999999977},4.5356749999999977,null,750,18.88,{"$f":"【参考】データ集計!AU649","v":0.51094000000000006},0.51094000000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,807,112.977,{"$f":"【参考】データ集計!AU1287","v":1.4624124999999992},1.4624124999999992]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW78","v":"エネルギー管理設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX78","v":"13,000～14,000"},"13,000\n～14,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ78","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA78","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB78","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC78","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD78","v":0},null,null,855,16.873999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU165","v":0.4295359999999997},0.4295359999999997,null,4200,339.12799999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU217","v":7.0072389999999984},7.0072389999999984,null,1350,22.49,{"$f":"【参考】データ集計!AU1045","v":0.38918039999999943},0.38918039999999943,null,1100,165.541,{"$f":"【参考】データ集計!AU421","v":6.0234630000000005},6.0234630000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8977,1492.4929999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU582","v":16.074692000000084},16.074692000000084,null,1800,381.31200000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU659","v":4.6893899999999995},4.6893899999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2340.4,50.563000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1288","v":1.1287101833333342},1.1287101833333342]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW79","v":"エネルギー管理設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX79","v":"14,000～15,000"},"14,000\n～15,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ79","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA79","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB79","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC79","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD79","v":0},null,null,970,110,{"$f":"【参考】データ集計!AU166","v":1.7679389999999984},1.7679389999999984,null,1900.8,62.057000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU219","v":0.7586160000000004},0.7586160000000004,null,4000,261.16699999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU1050","v":3.6718399999999995},3.6718399999999995,null,1702,86.572999999999993,{"$f":"【参考】データ集計!AU430","v":1.2496380000000002},1.2496380000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1890,169.20699999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU590","v":2.9513280000000002},2.9513280000000002,null,850,75.144000000000005,{"$f":"【参考】データ集計!AU663","v":1.9467680000000003},1.9467680000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1300,90.222999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1358","v":0.78502899999999975},0.78502899999999975]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW80","v":"エネルギー管理設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX80","v":"15,000～16,000"},"15,000\n～16,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ80","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA80","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB80","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC80","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD80","v":0},null,null,1050,67.501000000000005,{"$f":"【参考】データ集計!AU167","v":1.515500000000003},1.515500000000003,null,1750,104.004,{"$f":"【参考】データ集計!AU224","v":1.4513727000000005},1.4513727000000005,null,800,30.035,{"$f":"【参考】データ集計!AU1053","v":0.21996400000000005},0.21996400000000005,null,5650,187.215,{"$f":"【参考】データ集計!AU433","v":2.7309309999982361},2.7309309999982361,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,900,7.41,{"$f":"【参考】データ集計!AU594","v":0.21390199999999981},0.21390199999999981,null,750,28.32,{"$f":"【参考】データ集計!AU671","v":0.30656400000000006},0.30656400000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1674.5,132.559,{"$f":"【参考】データ集計!AU1361","v":1.5943059999999996},1.5943059999999996]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW81","v":"エネルギー管理設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX81","v":"16,000～17,000"},"16,000\n～17,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ81","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA81","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB81","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC81","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD81","v":0},null,null,2200,62.386000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU168","v":1.3323409999999996},1.3323409999999996,null,789,33.645000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU227","v":0.74172900000000008},0.74172900000000008,null,750,41.387999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1070","v":0.67884550000000043},0.67884550000000043,null,3299.97,463.108,{"$f":"【参考】データ集計!AU434","v":2.2173929999999999},2.2173929999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,60.554000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU596","v":1.0084569999999999},1.0084569999999999,null,750,17,{"$f":"【参考】データ集計!AU698","v":0.43299999999999994},0.43299999999999994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1210.95,59.46,{"$f":"【参考】データ集計!AU1362","v":1.5016099999999977},1.5016099999999977]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW82","v":"エネルギー管理設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX82","v":"17,000～18,000"},"17,000\n～18,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ82","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA82","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB82","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC82","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD82","v":0},null,null,750,133.11199999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU169","v":1.9892019999999997},1.9892019999999997,null,753,14.545,{"$f":"【参考】データ集計!AU228","v":0.481929},0.481929,null,999.2,38.777999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1074","v":0.43646399999999996},0.43646399999999996,null,1395,76.516999999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU441","v":1.0985209999999999},1.0985209999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1500,314.12,{"$f":"【参考】データ集計!AU603","v":5.4150980000000013},5.4150980000000013,null,750,48.32,{"$f":"【参考】データ集計!AU719","v":1.30766},1.30766,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,839,107.458,{"$f":"【参考】データ集計!AU1373","v":0.74042999999999903},0.74042999999999903]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW83","v":"エネルギー管理設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX83","v":"18,000～19,000"},"18,000\n～19,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ83","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA83","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB83","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC83","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD83","v":0},null,null,10990,57.203000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU170","v":1.4228380000000014},1.4228380000000014,null,1249,52.8,{"$f":"【参考】データ集計!AU232","v":0.69279999999999919},0.69279999999999919,null,1460,85.013000000000005,{"$f":"【参考】データ集計!AU1097","v":1.1214700000000004},1.1214700000000004,null,2612,146.36500000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU444","v":2.5350418000000006},2.5350418000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,790,165.57900000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU606","v":2.8279230000000011},2.8279230000000011,null,1377,53.5,{"$f":"【参考】データ集計!AU720","v":1.4466530000000002},1.4466530000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,763.63599999999997,166.72800000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1403","v":3.7289981666666661},3.7289981666666661]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW84","v":"エネルギー管理設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX84","v":"19,000～20,000"},"19,000\n～20,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ84","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA84","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB84","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC84","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD84","v":0},null,null,1450,265.21499999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU172","v":6.4075340000001688},6.4075340000001688,null,1654.85,102.21,{"$f":"【参考】データ集計!AU238","v":0.32431699999997932},0.32431699999997932,null,1245,37.406999999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU1106","v":0.33730699999999991},0.33730699999999991,null,1980,370.19299999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU447","v":6.6127759999999967},6.6127759999999967,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,920.2,67.475999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU609","v":0.75125500000000045},0.75125500000000045,null,751.6,68.429000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU722","v":0.82313300000000034},0.82313300000000034,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,830,55,{"$f":"【参考】データ集計!AU1407","v":1.2513416666666668},1.2513416666666668]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW85","v":"エネルギー管理設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX85","v":"20,000～"},"20,000～",{"$f":"【参考】データ集計!AZ85","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA85","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB85","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC85","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD85","v":0},null,null,3000,165.108,{"$f":"【参考】データ集計!AU174","v":1.7817949999999998},1.7817949999999998,null,841,5.52,{"$f":"【参考】データ集計!AU239","v":9.5606399999999425E-2},9.5606399999999425E-2,null,1386,10.661,{"$f":"【参考】データ集計!AU1118","v":0.11604400000000048},0.11604400000000048,null,1500,297.55900000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU450","v":5.0292950000000189},5.0292950000000189,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,900,9.7200000000000006,{"$f":"【参考】データ集計!AU616","v":0.15588000000000002},0.15588000000000002,null,795,11.483000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU725","v":0.28924400000000006},0.28924400000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1299.5,109.595,{"$f":"【参考】データ集計!AU1416","v":1.0889950000000006},1.0889950000000006]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW86","v":"恒温設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX86","v":"1～1,000"},"1\n～1,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ86","v":4},{"$f":"【参考】データ集計!BA86","v":1328562},{"$f":"【参考】データ集計!BB86","v":332.14049999999997},{"$f":"【参考】データ集計!BC86","v":18.549386541484719},{"$f":"【参考】データ集計!BD86","v":4.6373466353711796},null,null,1235.3,73.168000000000006,{"$f":"【参考】データ集計!AU176","v":1.3145880000000001},1.3145880000000001,null,863,124.589,{"$f":"【参考】データ集計!AU245","v":1.4345290000000013},1.4345290000000013,null,850,28.332000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1130","v":0.61625113333333292},0.61625113333333292,null,1200,200.32,{"$f":"【参考】データ集計!AU463","v":3.7619039999999941},3.7619039999999941,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1107,52.136000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU620","v":1.0192819999999996},1.0192819999999996,null,753,12.407999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU752","v":0.2442120000000001},0.2442120000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1772.7280000000001,249.99,{"$f":"【参考】データ集計!AU1417","v":5.6885992166666686},5.6885992166666686]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW87","v":"恒温設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX87","v":"1,000～2,000"},"1,000\n～2,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ87","v":10},{"$f":"【参考】データ集計!BA87","v":439948},{"$f":"【参考】データ集計!BB87","v":43.994800000000005},{"$f":"【参考】データ集計!BC87","v":6.6117591283333255},{"$f":"【参考】データ集計!BD87","v":0.66117591283333255},null,null,7325,421.24700000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU180","v":8.3084039999999817},8.3084039999999817,null,1363.6369999999999,238.386,{"$f":"【参考】データ集計!AU269","v":4.6032229999999998},4.6032229999999998,null,1408.3,121.30500000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1139","v":3.0897147999999994},3.0897147999999994,null,3780,541.08199999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU469","v":15.610083000000001},15.610083000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,964.5,41.137999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU628","v":0.99070399999999981},0.99070399999999981,null,751,50.96,{"$f":"【参考】データ集計!AU754","v":1.379105},1.379105,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2445.4549999999999,89.5,{"$f":"【参考】データ集計!AU1421","v":1.7919212666666668},1.7919212666666668]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW88","v":"恒温設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX88","v":"2,000～3,000"},"2,000\n～3,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ88","v":8},{"$f":"【参考】データ集計!BA88","v":723920},{"$f":"【参考】データ集計!BB88","v":90.49},{"$f":"【参考】データ集計!BC88","v":16.651697932605522},{"$f":"【参考】データ集計!BD88","v":2.0814622415756903},null,null,823.9,16.443000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU181","v":0.26369699999999996},0.26369699999999996,null,896,107.98699999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU272","v":2.8928730000000087},2.8928730000000087,null,1575,105.402,{"$f":"【参考】データ集計!AU1184","v":1.1162740000000024},1.1162740000000024,null,1600,418.93099999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU470","v":2.5672570000000121},2.5672570000000121,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1864,30.48,{"$f":"【参考】データ集計!AU629","v":0.90626899999999999},0.90626899999999999,null,753,20.7,{"$f":"【参考】データ集計!AU761","v":0.29010999999999998},0.29010999999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1190,6.63,{"$f":"【参考】データ集計!AU1450","v":0.14015026666666652},0.14015026666666652]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW89","v":"恒温設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX89","v":"3,000～4,000"},"3,000\n～4,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ89","v":17},{"$f":"【参考】データ集計!BA89","v":3663575},{"$f":"【参考】データ集計!BB89","v":215.50441176470588},{"$f":"【参考】データ集計!BC89","v":90.826557223187777},{"$f":"【参考】データ集計!BD89","v":5.342738660187516},null,null,1320,68.659000000000006,{"$f":"【参考】データ集計!AU184","v":2.410110283333335},2.410110283333335,null,2104,1096.299,{"$f":"【参考】データ集計!AU273","v":32.370165569868988},32.370165569868988,null,900,26.16,{"$f":"【参考】データ集計!AU1190","v":1.5341190000000005},1.5341190000000005,null,1110.136,95.697000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU484","v":2.3018279999999995},2.3018279999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,904,51.381,{"$f":"【参考】データ集計!AU630","v":0.8239989999999997},0.8239989999999997,null,850,66.652000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU762","v":0.72614100000000192},0.72614100000000192,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,802,28.98,{"$f":"【参考】データ集計!AU1456","v":0.69074060000000026},0.69074060000000026]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW90","v":"恒温設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX90","v":"4,000～5,000"},"4,000\n～5,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ90","v":5},{"$f":"【参考】データ集計!BA90","v":1199691},{"$f":"【参考】データ集計!BB90","v":239.93820000000002},{"$f":"【参考】データ集計!BC90","v":28.936078386666626},{"$f":"【参考】データ集計!BD90","v":5.7872156773333252},null,null,882,54.783000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU186","v":0.84261799999999898},0.84261799999999898,null,1530,970.28,{"$f":"【参考】データ集計!AU277","v":20.341473999999891},20.341473999999891,null,1350,21.254999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1196","v":0.235985},0.235985,null,750,51.953000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU490","v":0.88808300000000173},0.88808300000000173,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1690,41.768000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU632","v":1.1301299999999994},1.1301299999999994,null,750,21.25,{"$f":"【参考】データ集計!AU767","v":0.54125000000000012},0.54125000000000012,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2113,2626.4459999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1483","v":40.615833000000066},40.615833000000066]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW91","v":"恒温設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX91","v":"5,000～6,000"},"5,000\n～6,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ91","v":6},{"$f":"【参考】データ集計!BA91","v":1456421},{"$f":"【参考】データ集計!BB91","v":242.73683333333335},{"$f":"【参考】データ集計!BC91","v":29.710560190851595},{"$f":"【参考】データ集計!BD91","v":4.9517600318085995},null,null,3220,114.03,{"$f":"【参考】データ集計!AU190","v":1.9485000000000028},1.9485000000000028,null,1177,79.814999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU279","v":2.4554828000000271},2.4554828000000271,null,1159,8.6929999999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU1218","v":0.12513699999999872},0.12513699999999872,null,4216.8620000000001,104.104,{"$f":"【参考】データ集計!AU493","v":1.9987279999999998},1.9987279999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,42.33,{"$f":"【参考】データ集計!AU637","v":1.0781700000000001},1.0781700000000001,null,3000,37.328000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU780","v":1.5211289999999993},1.5211289999999993,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2200,39.401000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1491","v":0.76511099999999965},0.76511099999999965]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW92","v":"恒温設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX92","v":"6,000～7,000"},"6,000\n～7,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ92","v":6},{"$f":"【参考】データ集計!BA92","v":1776798},{"$f":"【参考】データ集計!BB92","v":296.13299999999998},{"$f":"【参考】データ集計!BC92","v":187.51009098000003},{"$f":"【参考】データ集計!BD92","v":31.251681830000006},null,null,7725.2,94.844999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU192","v":2.5269879999999985},2.5269879999999985,null,1411,40.673999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU284","v":0.601437},0.601437,null,765,17.652999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1230","v":0.49535200000000001},0.49535200000000001,null,961,2100,{"$f":"【参考】データ集計!AU500","v":49.36200000000008},49.36200000000008,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,25.785,{"$f":"【参考】データ集計!AU639","v":0.41351499999999997},0.41351499999999997,null,789,112.194,{"$f":"【参考】データ集計!AU822","v":1.5600990000000001},1.5600990000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3400,118.42700000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1512","v":2.3362426666666707},2.3362426666666707]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW93","v":"恒温設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX93","v":"7,000～8,000"},"7,000\n～8,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ93","v":5},{"$f":"【参考】データ集計!BA93","v":2302167.7999999998},{"$f":"【参考】データ集計!BB93","v":460.43355999999994},{"$f":"【参考】データ集計!BC93","v":84.459553456666683},{"$f":"【参考】データ集計!BD93","v":16.891910691333337},null,null,950,58.68,{"$f":"【参考】データ集計!AU193","v":1.4115800000000003},1.4115800000000003,null,900,76.459999999999994,{"$f":"【参考】データ集計!AU287","v":1.6400637000000002},1.6400637000000002,null,1159,7.8360000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1265","v":9.0930000000000177E-2},9.0930000000000177E-2,null,1857.605,212.315,{"$f":"【参考】データ集計!AU502","v":3.6575510000000122},3.6575510000000122,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,782,105.93300000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU642","v":1.2175960000000003},1.2175960000000003,null,883,40.591999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU829","v":1.0985210000000005},1.0985210000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1485.63,69.739999999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU1516","v":1.4941019499999992},1.4941019499999992]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW94","v":"恒温設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX94","v":"8,000～9,000"},"8,000\n～9,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ94","v":2},{"$f":"【参考】データ集計!BA94","v":1262931},{"$f":"【参考】データ集計!BB94","v":631.46550000000002},{"$f":"【参考】データ集計!BC94","v":11.999295999999998},{"$f":"【参考】データ集計!BD94","v":5.9996479999999988},null,null,1172.8,52.472999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU195","v":0.88894900000000021},0.88894900000000021,null,4800,66.519000000000005,{"$f":"【参考】データ集計!AU290","v":0.63304600000000022},0.63304600000000022,null,3000,182.03200000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1266","v":2.5425759999999995},2.5425759999999995,null,6629.2,20.126000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU508","v":0.44469099999997752},0.44469099999997752,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,10.08,{"$f":"【参考】データ集計!AU643","v":0.1039199999999999},0.1039199999999999,null,891.9,39.200000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU832","v":0.62784999999999958},0.62784999999999958,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1272.7270000000001,49.06,{"$f":"【参考】データ集計!AU1540","v":1.1161967666666666},1.1161967666666666]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW95","v":"恒温設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX95","v":"9,000～10,000"},"9,000\n～10,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ95","v":1},{"$f":"【参考】データ集計!BA95","v":190320},{"$f":"【参考】データ集計!BB95","v":190.32},{"$f":"【参考】データ集計!BC95","v":-311.33380666666665},{"$f":"【参考】データ集計!BD95","v":-311.33380666666665},null,null,3010,194.4,{"$f":"【参考】データ集計!AU199","v":7.0145999999999979},7.0145999999999979,null,830,111.24,{"$f":"【参考】データ集計!AU291","v":3.0911870000000006},3.0911870000000006,null,1745.454,215.21,{"$f":"【参考】データ集計!AU1268","v":2.4460169999999994},2.4460169999999994,null,9130,902.94500000000005,{"$f":"【参考】データ集計!AU519","v":15.639960000000004},15.639960000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1050,39.119999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU647","v":1.0586850000000005},1.0586850000000005,null,810,58.427999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU859","v":0.93701200000000029},0.93701200000000029,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3200,119.322,{"$f":"【参考】データ集計!AU1553","v":1.6540620742358079},1.6540620742358079]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW96","v":"恒温設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX96","v":"10,000～11,000"},"10,000\n～11,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ96","v":4},{"$f":"【参考】データ集計!BA96","v":3450756},{"$f":"【参考】データ集計!BB96","v":862.68899999999996},{"$f":"【参考】データ集計!BC96","v":83.045366955489072},{"$f":"【参考】データ集計!BD96","v":20.761341738872268},null,null,4560,236.946,{"$f":"【参考】データ集計!AU200","v":6.1416719999999998},6.1416719999999998,null,1352.6,36.667999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU292","v":0.21866499999999967},0.21866499999999967,null,810,76.5,{"$f":"【参考】データ集計!AU1277","v":1.0672150999999999},1.0672150999999999,null,896,13.273999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU521","v":0.19181899999999974},0.19181899999999974,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,18.88,{"$f":"【参考】データ集計!AU649","v":0.51094000000000006},0.51094000000000006,null,750,10.19,{"$f":"【参考】データ集計!AU867","v":0.17320000000000002},0.17320000000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1224.3,43.66,{"$f":"【参考】データ集計!AU1560","v":0.70184091666666681},0.70184091666666681]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW97","v":"恒温設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX97","v":"11,000～12,000"},"11,000\n～12,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ97","v":2},{"$f":"【参考】データ集計!BA97","v":12071339},{"$f":"【参考】データ集計!BB97","v":6035.6695},{"$f":"【参考】データ集計!BC97","v":335.98208783333303},{"$f":"【参考】データ集計!BD97","v":167.99104391666651},null,null,1248.7,48.813000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU202","v":1.1665020000000013},1.1665020000000013,null,1200,125.84699999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU298","v":2.7179409999999962},2.7179409999999962,null,889.9,245.369,{"$f":"【参考】データ集計!AU1303","v":3.6636129999999998},3.6636129999999998,null,1841.48,27.306999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU522","v":0.36198799999999975},0.36198799999999975,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1400,176.81399999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU656","v":3.9515580000000003},3.9515580000000003,null,760,60.024000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU870","v":0.96255900000000005},0.96255900000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4390,302.995,{"$f":"【参考】データ集計!AU1561","v":5.8437655833333331},5.8437655833333331]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW98","v":"恒温設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX98","v":"12,000～13,000"},"12,000\n～13,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ98","v":1},{"$f":"【参考】データ集計!BA98","v":516877},{"$f":"【参考】データ集計!BB98","v":516.87699999999995},{"$f":"【参考】データ集計!BC98","v":12.784111559999985},{"$f":"【参考】データ集計!BD98","v":12.784111559999985},null,null,840,30.373999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU205","v":0.41134999999999966},0.41134999999999966,null,9128,1031.867,{"$f":"【参考】データ集計!AU301","v":26.176581999999996},26.176581999999996,null,1081.818,104.44799999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1363","v":1.1777600000000028},1.1777600000000028,null,2442.9,33.273000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU525","v":0.75082199999997101},0.75082199999997101,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1800,381.31200000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU659","v":4.6893899999999995},4.6893899999999995,null,1017,36.192,{"$f":"【参考】データ集計!AU879","v":0.97944600000000004},0.97944600000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,31.356000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1588","v":0.46893899999999933},0.46893899999999933]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW99","v":"恒温設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX99","v":"13,000～14,000"},"13,000\n～14,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ99","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA99","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB99","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC99","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD99","v":0},null,null,851.77,57.186999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU206","v":0.94977852991266376},0.94977852991266376,null,827.27300000000002,65.343000000000004,{"$f":"【参考】データ集計!AU305","v":0.12773499999999993},0.12773499999999993,null,800,26.748999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1385","v":0.37151399999999996},0.37151399999999996,null,2601.5700000000002,237.3,{"$f":"【参考】データ集計!AU528","v":2.3815000000000026},2.3815000000000026,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,850,75.144000000000005,{"$f":"【参考】データ集計!AU663","v":1.9467680000000003},1.9467680000000003,null,875,11.2,{"$f":"【参考】データ集計!AU893","v":0.17319999999999991},0.17319999999999991,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1653.22,68.052999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU1609","v":1.0002825982532748},1.0002825982532748]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW100","v":"恒温設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX100","v":"14,000～15,000"},"14,000\n～15,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ100","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA100","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB100","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC100","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD100","v":0},null,null,890,94.29,{"$f":"【参考】データ集計!AU213","v":1.9441700000000002},1.9441700000000002,null,6790,234.977,{"$f":"【参考】データ集計!AU314","v":1.8289919999999995},1.8289919999999995,null,1600,14.13,{"$f":"【参考】データ集計!AU1420","v":0.16540600000000083},0.16540600000000083,null,759.68200000000002,17.608000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU536","v":0.17060200000000003},0.17060200000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2003,109.68899999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU668","v":2.9684315000000003},2.9684315000000003,null,996,29.292000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU917","v":0.72830600000000012},0.72830600000000012,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9435.15,430.17700000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1616","v":5.4733636855895185},5.4733636855895185]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW101","v":"恒温設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX101","v":"15,000～16,000"},"15,000\n～16,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ101","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA101","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB101","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC101","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD101","v":0},null,null,1900,116.839,{"$f":"【参考】データ集計!AU215","v":3.1154350000000015},3.1154350000000015,null,1946,287.41899999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU315","v":7.3207309999999808},7.3207309999999808,null,1040.7,138.73599999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1424","v":2.7100903333333406},2.7100903333333406,null,1379.45,65.33,{"$f":"【参考】データ集計!AU541","v":1.044829},1.044829,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,28.32,{"$f":"【参考】データ集計!AU671","v":0.30656400000000006},0.30656400000000006,null,750,44.96,{"$f":"【参考】データ集計!AU918","v":1.2167299999999996},1.2167299999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1488.915,178.83799999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1630","v":2.3031270000000008},2.3031270000000008]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW102","v":"恒温設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX102","v":"16,000～17,000"},"16,000\n～17,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ102","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA102","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB102","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC102","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD102","v":0},null,null,2030,100,{"$f":"【参考】データ集計!AU216","v":1.688699999999999},1.688699999999999,null,2232.5,148.804,{"$f":"【参考】データ集計!AU334","v":3.8658240000000035},3.8658240000000035,null,1900,123.66200000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1425","v":1.3907959999999981},1.3907959999999981,null,1723,113.134,{"$f":"【参考】データ集計!AU546","v":1.0513240000000224},1.0513240000000224,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3840,743.96699999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU684","v":10.693368000000007},10.693368000000007,null,750,18.058,{"$f":"【参考】データ集計!AU926","v":0.210005},0.210005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1365,59.756999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1641","v":0.8948579333333333},0.8948579333333333]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW103","v":"恒温設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX103","v":"17,000～18,000"},"17,000\n～18,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ103","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA103","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB103","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC103","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD103","v":0},null,null,4200,339.12799999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU217","v":7.0072389999999984},7.0072389999999984,null,1662.12,101.94799999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU335","v":6.8652940833333354},6.8652940833333354,null,1497.5,31.186,{"$f":"【参考】データ集計!AU1437","v":0.33774000000000015},0.33774000000000015,null,1164.3,212.11799999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU557","v":6.6430860000000003},6.6430860000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,895,34.64,{"$f":"【参考】データ集計!AU687","v":0.52825999999999951},0.52825999999999951,null,803,55.432000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU927","v":0.92315600000000009},0.92315600000000009,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,795,70.472999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1693","v":0.85300999999999938},0.85300999999999938]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW104","v":"恒温設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX104","v":"18,000～19,000"},"18,000\n～19,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ104","v":1},{"$f":"【参考】データ集計!BA104","v":143908},{"$f":"【参考】データ集計!BB104","v":143.90799999999999},{"$f":"【参考】データ集計!BC104","v":21.412830633333328},{"$f":"【参考】データ集計!BD104","v":21.412830633333328},null,null,1870,60,{"$f":"【参考】データ集計!AU218","v":0.91276400000000013},0.91276400000000013,null,1960,131.155,{"$f":"【参考】データ集計!AU336","v":2.3620149999999995},2.3620149999999995,null,1248,101.5,{"$f":"【参考】データ集計!AU1444","v":1.2557000000000009},1.2557000000000009,null,1085,54.396000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU566","v":0.63824199999999998},0.63824199999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3300,82.427999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU691","v":1.2033070000000006},1.2033070000000006,null,762,18.899999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU929","v":0.51094000000000006},0.51094000000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,25.914000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1695","v":0.38840100000000088},0.38840100000000088]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW105","v":"恒温設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX105","v":"19,000～20,000"},"19,000\n～20,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ105","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA105","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB105","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC105","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD105","v":0},null,null,1900.8,62.057000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU219","v":0.7586160000000004},0.7586160000000004,null,1295.8,119.232,{"$f":"【参考】データ集計!AU340","v":2.244672},2.244672,null,9500,39.506,{"$f":"【参考】データ集計!AU1445","v":0.27019200000000021},0.27019200000000021,null,1261.5999999999999,144.72200000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU569","v":1.9402730000000004},1.9402730000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,17,{"$f":"【参考】データ集計!AU698","v":0.43299999999999994},0.43299999999999994,null,750,12.833,{"$f":"【参考】データ集計!AU936","v":0.20610799999999985},0.20610799999999985,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1267.5999999999999,47.485999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU1697","v":0.62102783660844274},0.62102783660844274]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW106","v":"恒温設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX106","v":"20,000～"},"20,000～",{"$f":"【参考】データ集計!AZ106","v":2},{"$f":"【参考】データ集計!BA106","v":707349},{"$f":"【参考】データ集計!BB106","v":353.67450000000002},{"$f":"【参考】データ集計!BC106","v":14.763903649999975},{"$f":"【参考】データ集計!BD106","v":7.3819518249999874},null,null,1750,104.004,{"$f":"【参考】データ集計!AU224","v":1.4513727000000005},1.4513727000000005,null,1600,93.5,{"$f":"【参考】データ集計!AU342","v":2.5399780000000005},2.5399780000000005,null,906.7,57.484000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1504","v":0.96472400000000036},0.96472400000000036,null,3339.1750000000002,147.065,{"$f":"【参考】データ集計!AU573","v":2.5582852399999996},2.5582852399999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,48.32,{"$f":"【参考】データ集計!AU719","v":1.30766},1.30766,null,758.2,28.6,{"$f":"【参考】データ集計!AU942","v":0.45897999999999994},0.45897999999999994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3832.2,311.56200000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1699","v":4.6097179999999973},4.6097179999999973]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW107","v":"熱電併給設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX107","v":"1～1,000"},"1\n～1,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ107","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA107","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB107","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC107","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD107","v":0},null,null,860,1.9119999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU225","v":2.8577999999999548E-2},2.8577999999999548E-2,null,800,37.408000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU344","v":0.55042959999999974},0.55042959999999974,null,1687.01,81.558000000000007,{"$f":"【参考】データ集計!AU1511","v":1.3633642308588065},1.3633642308588065,null,1335,45.244999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU577","v":0.80278200000000011},0.80278200000000011,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1377,53.5,{"$f":"【参考】データ集計!AU720","v":1.4466530000000002},1.4466530000000002,null,750,43.71,{"$f":"【参考】データ集計!AU943","v":0.61053000000000002},0.61053000000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1315,61.932000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1710","v":1.1463054999999969},1.1463054999999969]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW108","v":"熱電併給設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX108","v":"1,000～2,000"},"1,000\n～2,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ108","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA108","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB108","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC108","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD108","v":0},null,null,789,33.645000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU227","v":0.74172900000000008},0.74172900000000008,null,1285,82.034999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU346","v":1.3661150000000006},1.3661150000000006,null,4541,1669.848,{"$f":"【参考】データ集計!AU1523","v":30.126841000000002},30.126841000000002,null,2729.64,299.79500000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU580","v":10.451753999999999},10.451753999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,751.6,68.429000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU722","v":0.82313300000000034},0.82313300000000034,null,751.8,32.4,{"$f":"【参考】データ集計!AU960","v":0.51960000000000028},0.51960000000000028,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1418.58,104.99299999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1712","v":2.3397725666666673},2.3397725666666673]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW109","v":"熱電併給設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX109","v":"2,000～3,000"},"2,000\n～3,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ109","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA109","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB109","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC109","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD109","v":0},null,null,753,14.545,{"$f":"【参考】データ集計!AU228","v":0.481929},0.481929,null,2030,311.02800000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU347","v":1.3111240000000066},1.3111240000000066,null,753,35.843000000000004,{"$f":"【参考】データ集計!AU1543","v":0.85481713333333331},0.85481713333333331,null,856.12,84,{"$f":"【参考】データ集計!AU583","v":1.0392000000000001},1.0392000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,795,11.483000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU725","v":0.28924400000000006},0.28924400000000006,null,907,18.228000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU961","v":0.42347400000000013},0.42347400000000013,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12000,2224.69,{"$f":"【参考】データ集計!AU1718","v":56.185124233333426},56.185124233333426]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW110","v":"熱電併給設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX110","v":"3,000～4,000"},"3,000\n～4,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ110","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA110","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB110","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC110","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD110","v":0},null,null,1249,52.8,{"$f":"【参考】データ集計!AU232","v":0.69279999999999919},0.69279999999999919,null,1050,252.28100000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU354","v":5.3556664999999981},5.3556664999999981,null,1430,75.126999999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU1585","v":1.2461739999999981},1.2461739999999981,null,6207,3573.826,{"$f":"【参考】データ集計!AU584","v":53.367682999999971},53.367682999999971,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1100,53.973999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU727","v":1.071674999999999},1.071674999999999,null,1500,48.6,{"$f":"【参考】データ集計!AU969","v":1.1084800000000001},1.1084800000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2008,134.113,{"$f":"【参考】データ集計!AU1724","v":1.9008700000000012},1.9008700000000012]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW111","v":"熱電併給設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX111","v":"4,000～5,000"},"4,000\n～5,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ111","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA111","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB111","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC111","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD111","v":0},null,null,1654.85,102.21,{"$f":"【参考】データ集計!AU238","v":0.32431699999997932},0.32431699999997932,null,4592.6000000000004,273.14699999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU356","v":3.3457909999999984},3.3457909999999984,null,786.54200000000003,63.072000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1590","v":0.91016600000000025},0.91016600000000025,null,3181.8180000000002,199.44399999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU586","v":5.0063460000000006},5.0063460000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1350,65.501999999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU729","v":1.0504579999999999},1.0504579999999999,null,1140,23.2,{"$f":"【参考】データ集計!AU996","v":0.62785000000000024},0.62785000000000024]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW112","v":"熱電併給設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX112","v":"5,000～6,000"},"5,000\n～6,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ112","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA112","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB112","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC112","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD112","v":0},null,null,841,5.52,{"$f":"【参考】データ集計!AU239","v":9.5606399999999425E-2},9.5606399999999425E-2,null,1600,50,{"$f":"【参考】データ集計!AU357","v":0.64949999999999974},0.64949999999999974,null,5161.5029999999997,196.42400000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1593","v":3.2093960000000124},3.2093960000000124,null,1970,62.51,{"$f":"【参考】データ集計!AU591","v":0.86946400000000068},0.86946400000000068,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1990,22.044,{"$f":"【参考】データ集計!AU735","v":0.59667399999999993},0.59667399999999993,null,1644,20.257999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1002","v":0.276253999999998},0.276253999999998]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW113","v":"熱電併給設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX113","v":"6,000～7,000"},"6,000\n～7,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ113","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA113","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB113","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC113","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD113","v":0},null,null,863,124.589,{"$f":"【参考】データ集計!AU245","v":1.4345290000000013},1.4345290000000013,null,1360,83.97,{"$f":"【参考】データ集計!AU367","v":1.7281030000000004},1.7281030000000004,null,1500,75.468999999999994,{"$f":"【参考】データ集計!AU1595","v":1.1032840000000022},1.1032840000000022,null,2071.5,448.85500000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU601","v":6.2698400000000003},6.2698400000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,753,12.407999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU752","v":0.2442120000000001},0.2442120000000001,null,810,90.89,{"$f":"【参考】データ集計!AU1007","v":1.114109},1.114109]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW114","v":"熱電併給設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX114","v":"7,000～8,000"},"7,000\n～8,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ114","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA114","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB114","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC114","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD114","v":0},null,null,1313.5,58.63,{"$f":"【参考】データ集計!AU247","v":1.1032839999999999},1.1032839999999999,null,1550,82.685000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU370","v":1.9892020000000001},1.9892020000000001,null,1020.875,46.023000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1622","v":0.6196230000000007},0.6196230000000007,null,1330,140.94499999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU602","v":2.5425759999999991},2.5425759999999991,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,751,50.96,{"$f":"【参考】データ集計!AU754","v":1.379105},1.379105,null,905,58.024000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1012","v":0.93095000000000006},0.93095000000000006]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW115","v":"熱電併給設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX115","v":"8,000～9,000"},"8,000\n～9,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ115","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA115","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB115","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC115","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD115","v":0},null,null,906.55,27.96,{"$f":"【参考】データ集計!AU253","v":0.40355600000000025},0.40355600000000025,null,2501,110,{"$f":"【参考】データ集計!AU374","v":1.4548800000000002},1.4548800000000002,null,1345.5,182.92599999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1642","v":4.1011053333332939},4.1011053333332939,null,1706.8,436.839,{"$f":"【参考】データ集計!AU611","v":6.2906239999999976},6.2906239999999976,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,753,20.7,{"$f":"【参考】データ集計!AU761","v":0.29010999999999998},0.29010999999999998,null,750,40.195,{"$f":"【参考】データ集計!AU1015","v":0.63521100000000008},0.63521100000000008]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW116","v":"熱電併給設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX116","v":"9,000～10,000"},"9,000\n～10,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ116","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA116","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB116","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC116","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD116","v":0},null,null,1389.5,13.26,{"$f":"【参考】データ集計!AU258","v":0.25113999999999992},0.25113999999999992,null,10500,445.06400000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU378","v":2.5707209999999971},2.5707209999999971,null,840.5,43.582000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1670","v":0.49015600000000004},0.49015600000000004,null,830,0.42499999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU615","v":1.1431199999999864E-2},1.1431199999999864E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,850,66.652000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU762","v":0.72614100000000192},0.72614100000000192,null,800,35.369999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU1028","v":0.5672299999999999},0.5672299999999999]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW117","v":"熱電併給設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX117","v":"10,000～11,000"},"10,000\n～11,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ117","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA117","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB117","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC117","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD117","v":0},null,null,1363.6369999999999,238.386,{"$f":"【参考】データ集計!AU269","v":4.6032229999999998},4.6032229999999998,null,2610,300.92399999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU381","v":6.2676325666666681},6.2676325666666681,null,840,42.021000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1714","v":0.35852399999999962},0.35852399999999962,null,1183,112.218,{"$f":"【参考】データ集計!AU624","v":2.8599650000000025},2.8599650000000025,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2150,91.331000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU763","v":2.1165039999999999},2.1165039999999999,null,3921,57.320999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1042","v":0.64300500000000005},0.64300500000000005]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW118","v":"熱電併給設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX118","v":"11,000～12,000"},"11,000\n～12,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ118","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA118","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB118","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC118","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD118","v":0},null,null,896,107.98699999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU272","v":2.8928730000000087},2.8928730000000087,null,1050,174.28800000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU384","v":2.3887744},2.3887744,null,null,null,null,null,null,3278.52,924.875,{"$f":"【参考】データ集計!AU625","v":16.018834999999996},16.018834999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,21.25,{"$f":"【参考】データ集計!AU767","v":0.54125000000000012},0.54125000000000012,null,850,15.247,{"$f":"【参考】データ集計!AU1046","v":0.26395679999999999},0.26395679999999999]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW119","v":"熱電併給設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX119","v":"12,000～13,000"},"12,000\n～13,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ119","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA119","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB119","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC119","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD119","v":0},null,null,2104,1096.299,{"$f":"【参考】データ集計!AU273","v":32.370165569868988},32.370165569868988,null,830,38.146999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU385","v":0.74822399999999956},0.74822399999999956,null,null,null,null,null,null,756,27.047999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU631","v":0.41827799999999993},0.41827799999999993,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1333,93.072000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU769","v":2.5187609999999996},2.5187609999999996,null,1080,4.9329999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1065","v":0.12556999999999996},0.12556999999999996]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW120","v":"熱電併給設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX120","v":"13,000～14,000"},"13,000\n～14,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ120","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA120","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB120","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC120","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD120","v":0},null,null,1450,28.009,{"$f":"【参考】データ集計!AU276","v":0.44122700000000048},0.44122700000000048,null,970,54.3,{"$f":"【参考】データ集計!AU395","v":1.4752309999999995},1.4752309999999995,null,null,null,null,null,null,2180,170.33,{"$f":"【参考】データ集計!AU645","v":2.9387710000000009},2.9387710000000009,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3000,37.328000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU780","v":1.5211289999999993},1.5211289999999993,null,770,39.527999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1068","v":0.63391200000000003},0.63391200000000003]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW121","v":"熱電併給設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX121","v":"14,000～15,000"},"14,000\n～15,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ121","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA121","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB121","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC121","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD121","v":0},null,null,1530,970.28,{"$f":"【参考】データ集計!AU277","v":20.341473999999891},20.341473999999891,null,9000,869.77099999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU402","v":9.1202790000002096},9.1202790000002096,null,null,null,null,null,null,1476.2,72.667000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU651","v":1.0119209999999992},1.0119209999999992,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2727.2730000000001,346.24200000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU800","v":6.8864319999999992},6.8864319999999992,null,750,18.53,{"$f":"【参考】データ集計!AU1101","v":0.56290000000000007},0.56290000000000007]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW122","v":"熱電併給設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX122","v":"15,000～16,000"},"15,000\n～16,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ122","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA122","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB122","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC122","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD122","v":0},null,null,1177,79.814999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU279","v":2.4554828000000271},2.4554828000000271,null,4545.1000000000004,99.944999999999993,{"$f":"【参考】データ集計!AU404","v":2.4901830000000054},2.4901830000000054,null,null,null,null,null,null,1000,29.317,{"$f":"【参考】データ集計!AU653","v":0.47976399999999941},0.47976399999999941,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,789,112.194,{"$f":"【参考】データ集計!AU822","v":1.5600990000000001},1.5600990000000001,null,750,13.182,{"$f":"【参考】データ集計!AU1117","v":0.21953100000000003},0.21953100000000003]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW123","v":"熱電併給設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX123","v":"16,000～17,000"},"16,000\n～17,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ123","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA123","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB123","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC123","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD123","v":0},null,null,6790,839.63900000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU280","v":9.1631459999999976},9.1631459999999976,null,2663,124.584,{"$f":"【参考】データ集計!AU407","v":2.8577999999999975},2.8577999999999975,null,null,null,null,null,null,3163.6370000000002,125.402,{"$f":"【参考】データ集計!AU654","v":0.48192900000000094},0.48192900000000094,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,883,40.591999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU829","v":1.0985210000000005},1.0985210000000005,null,1072.5,49.45,{"$f":"【参考】データ集計!AU1121","v":0.56766299999999958},0.56766299999999958]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW124","v":"熱電併給設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX124","v":"17,000～18,000"},"17,000\n～18,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ124","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA124","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB124","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC124","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD124","v":0},null,null,1411,40.673999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU284","v":0.601437},0.601437,null,810,53.64,{"$f":"【参考】データ集計!AU411","v":1.1613060000000068},1.1613060000000068,null,null,null,null,null,null,2990,222.61199999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU655","v":6.3998266000000008},6.3998266000000008,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,891.9,39.200000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU832","v":0.62784999999999958},0.62784999999999958,null,1200,174.69800000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1122","v":2.8010770000000003},2.8010770000000003]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW125","v":"熱電併給設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX125","v":"18,000～19,000"},"18,000\n～19,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ125","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA125","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB125","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC125","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD125","v":0},null,null,900,76.459999999999994,{"$f":"【参考】データ集計!AU287","v":1.6400637000000002},1.6400637000000002,null,909.09100000000001,13.151,{"$f":"【参考】データ集計!AU415","v":0.17882900000000013},0.17882900000000013,null,null,null,null,null,null,2101.4899999999998,121.176,{"$f":"【参考】データ集計!AU658","v":2.0887919999999998},2.0887919999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,810,58.427999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU859","v":0.93701200000000029},0.93701200000000029,null,800,55.442999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1141","v":0.54558000000000018},0.54558000000000018]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW126","v":"熱電併給設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX126","v":"19,000～20,000"},"19,000\n～20,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ126","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA126","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB126","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC126","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD126","v":0},null,null,4800,66.519000000000005,{"$f":"【参考】データ集計!AU290","v":0.63304600000000022},0.63304600000000022,null,880,13.4,{"$f":"【参考】データ集計!AU419","v":0.28274900000000258},0.28274900000000258,null,null,null,null,null,null,7000,651.38300000000004,{"$f":"【参考】データ集計!AU688","v":14.104108999999999},14.104108999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,10.19,{"$f":"【参考】データ集計!AU867","v":0.17320000000000002},0.17320000000000002,null,825,61.44,{"$f":"【参考】データ集計!AU1166","v":1.6627200000000004},1.6627200000000004]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW127","v":"熱電併給設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX127","v":"20,000～"},"20,000～",{"$f":"【参考】データ集計!AZ127","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA127","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB127","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC127","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD127","v":0},null,null,830,111.24,{"$f":"【参考】データ集計!AU291","v":3.0911870000000006},3.0911870000000006,null,755,3.29,{"$f":"【参考】データ集計!AU422","v":1.7320000000000002E-2},1.7320000000000002E-2,null,null,null,null,null,null,1362.8,14.282999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU689","v":0.26889299999999994},0.26889299999999994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,760,60.024000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU870","v":0.96255900000000005},0.96255900000000005,null,750,85.5,{"$f":"【参考】データ集計!AU1170","v":1.2340499999999999},1.2340499999999999]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW128","v":"電気制御設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX128","v":"1～1,000"},"1\n～1,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ128","v":1},{"$f":"【参考】データ集計!BA128","v":164332},{"$f":"【参考】データ集計!BB128","v":164.33199999999999},{"$f":"【参考】データ集計!BC128","v":1.9454690000000001},{"$f":"【参考】データ集計!BD128","v":1.9454690000000001},null,null,1352.6,36.667999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU292","v":0.21866499999999967},0.21866499999999967,null,757,44.366,{"$f":"【参考】データ集計!AU424","v":-2.0027852100000003},-2.0027852100000003,null,null,null,null,null,null,764.2,104.274,{"$f":"【参考】データ集計!AU695","v":0.82659700000000047},0.82659700000000047,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1268,40.365000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU877","v":1.0275089999999985},1.0275089999999985,null,1440,122.1,{"$f":"【参考】データ集計!AU1175","v":2.4551099999999999},2.4551099999999999]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW129","v":"電気制御設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX129","v":"1,000～2,000"},"1,000\n～2,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ129","v":39},{"$f":"【参考】データ集計!BA129","v":5163889},{"$f":"【参考】データ集計!BB129","v":132.40741025641026},{"$f":"【参考】データ集計!BC129","v":94.060406466666706},{"$f":"【参考】データ集計!BD129","v":2.4118052940170949},null,null,1200,125.84699999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU298","v":2.7179409999999962},2.7179409999999962,null,8320,236.00399999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU427","v":4.0546120000000059},4.0546120000000059,null,null,null,null,null,null,3500,372.53899999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU706","v":6.7846770000000021},6.7846770000000021,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,29.16,{"$f":"【参考】データ集計!AU878","v":0.46764000000000006},0.46764000000000006,null,863,46.578000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1185","v":0.59753999999999863},0.59753999999999863]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW130","v":"電気制御設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX130","v":"2,000～3,000"},"2,000\n～3,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ130","v":25},{"$f":"【参考】データ集計!BA130","v":11495423},{"$f":"【参考】データ集計!BB130","v":459.81691999999998},{"$f":"【参考】データ集計!BC130","v":220.76115300000006},{"$f":"【参考】データ集計!BD130","v":8.8304461200000031},null,null,7500,1612,{"$f":"【参考】データ集計!AU299","v":31.547946999999994},31.547946999999994,null,750,687.6,{"$f":"【参考】データ集計!AU429","v":4.1723880000000015},4.1723880000000015,null,null,null,null,null,null,1130,30.905000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU717","v":0.91709400000013375},0.91709400000013375,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1017,36.192,{"$f":"【参考】データ集計!AU879","v":0.97944600000000004},0.97944600000000004,null,1955,244.773,{"$f":"【参考】データ集計!AU1188","v":3.2410050000000004},3.2410050000000004]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW131","v":"電気制御設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX131","v":"3,000～4,000"},"3,000\n～4,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ131","v":12},{"$f":"【参考】データ集計!BA131","v":12066889},{"$f":"【参考】データ集計!BB131","v":1005.5740833333334},{"$f":"【参考】データ集計!BC131","v":267.31447980000007},{"$f":"【参考】データ集計!BD131","v":22.276206650000006},null,null,9128,1031.867,{"$f":"【参考】データ集計!AU301","v":26.176581999999996},26.176581999999996,null,960,63.975000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU431","v":17.313504999999996},17.313504999999996,null,null,null,null,null,null,2322.4499999999998,480.75599999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU721","v":8.0063865000000014},8.0063865000000014,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,875,11.2,{"$f":"【参考】データ集計!AU893","v":0.17319999999999991},0.17319999999999991,null,750,9.1999999999999993,{"$f":"【参考】データ集計!AU1189","v":0.24680999999999997},0.24680999999999997]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW132","v":"電気制御設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX132","v":"4,000～5,000"},"4,000\n～5,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ132","v":7},{"$f":"【参考】データ集計!BA132","v":1843208},{"$f":"【参考】データ集計!BB132","v":263.31542857142858},{"$f":"【参考】データ集計!BC132","v":30.924859999999907},{"$f":"【参考】データ集計!BD132","v":4.4178371428571293},null,null,827.27300000000002,65.343000000000004,{"$f":"【参考】データ集計!AU305","v":0.12773499999999993},0.12773499999999993,null,950,25.588999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU435","v":0.75688399999999945},0.75688399999999945,null,null,null,null,null,null,1920,227.64099999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU724","v":6.5716409999999854},6.5716409999999854,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,996,29.292000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU917","v":0.72830600000000012},0.72830600000000012,null,900,73.575999999999993,{"$f":"【参考】データ集計!AU1193","v":0.93701200000000107},0.93701200000000107]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW133","v":"電気制御設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX133","v":"5,000～6,000"},"5,000\n～6,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ133","v":6},{"$f":"【参考】データ集計!BA133","v":2855026},{"$f":"【参考】データ集計!BB133","v":475.83766666666668},{"$f":"【参考】データ集計!BC133","v":53.506675999999992},{"$f":"【参考】データ集計!BD133","v":8.9177793333333319},null,null,6790,234.977,{"$f":"【参考】データ集計!AU314","v":1.8289919999999995},1.8289919999999995,null,4350,23.454999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU436","v":0.41957700000000031},0.41957700000000031,null,null,null,null,null,null,1096,55.158000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU731","v":0.82356600000000313},0.82356600000000313,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,44.96,{"$f":"【参考】データ集計!AU918","v":1.2167299999999996},1.2167299999999996,null,1527,85.975999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1194","v":0.99546700000000143},0.99546700000000143]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW134","v":"電気制御設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX134","v":"6,000～7,000"},"6,000\n～7,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ134","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA134","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB134","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC134","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD134","v":0},null,null,1946,287.41899999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU315","v":7.3207309999999808},7.3207309999999808,null,2730,62.031999999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU443","v":1.1582749999999891},1.1582749999999891,null,null,null,null,null,null,2406,1191.894,{"$f":"【参考】データ集計!AU732","v":31.227527000000009},31.227527000000009,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,18.058,{"$f":"【参考】データ集計!AU926","v":0.210005},0.210005,null,1170,131.37299999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1232","v":1.441889999999999},1.441889999999999]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW135","v":"電気制御設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX135","v":"7,000～8,000"},"7,000\n～8,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ135","v":2},{"$f":"【参考】データ集計!BA135","v":1578993},{"$f":"【参考】データ集計!BB135","v":789.49649999999997},{"$f":"【参考】データ集計!BC135","v":21.727507000000116},{"$f":"【参考】データ集計!BD135","v":10.863753500000058},null,null,1160,118.092,{"$f":"【参考】データ集計!AU317","v":1.0578190000000003},1.0578190000000003,null,1880,115.67,{"$f":"【参考】データ集計!AU445","v":1.8502089999999995},1.8502089999999995,null,null,null,null,null,null,1001.85,265.22399999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU733","v":3.5757139999999996},3.5757139999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,803,55.432000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU927","v":0.92315600000000009},0.92315600000000009,null,1056,68.819999999999993,{"$f":"【参考】データ集計!AU1234","v":0.96126000000000023},0.96126000000000023]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW136","v":"電気制御設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX136","v":"8,000～9,000"},"8,000\n～9,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ136","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA136","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB136","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC136","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD136","v":0},null,null,5933.4,1945.059,{"$f":"【参考】データ集計!AU325","v":45.877368800000028},45.877368800000028,null,1750,393.69099999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU454","v":7.6567390000000008},7.6567390000000008,null,null,null,null,null,null,12570,1329.81,{"$f":"【参考】データ集計!AU741","v":7.6775230000000008},7.6775230000000008,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,762,18.899999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU929","v":0.51094000000000006},0.51094000000000006,null,858,71.051000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1245","v":1.7480209999999996},1.7480209999999996]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW137","v":"電気制御設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX137","v":"9,000～10,000"},"9,000\n～10,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ137","v":2},{"$f":"【参考】データ集計!BA137","v":1473109},{"$f":"【参考】データ集計!BB137","v":736.55449999999996},{"$f":"【参考】データ集計!BC137","v":40.854849000000009},{"$f":"【参考】データ集計!BD137","v":20.427424500000004},null,null,3500,1692.3119999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU328","v":36.522540883333335},36.522540883333335,null,1809.09,102.024,{"$f":"【参考】データ集計!AU455","v":1.5774189999999999},1.5774189999999999,null,null,null,null,null,null,1940.94,241.691,{"$f":"【参考】データ集計!AU744","v":5.2326318000000001},5.2326318000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3100,197,{"$f":"【参考】データ集計!AU932","v":5.7398480000000003},5.7398480000000003,null,1662,56.045000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1263","v":0.7070889999999963},0.7070889999999963]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW138","v":"電気制御設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX138","v":"10,000～11,000"},"10,000\n～11,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ138","v":2},{"$f":"【参考】データ集計!BA138","v":1206006},{"$f":"【参考】データ集計!BB138","v":603.00300000000004},{"$f":"【参考】データ集計!BC138","v":23.516230000000121},{"$f":"【参考】データ集計!BD138","v":11.75811500000006},null,null,2232.5,148.804,{"$f":"【参考】データ集計!AU334","v":3.8658240000000035},3.8658240000000035,null,4180,192.22300000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU457","v":7.415164045851526},7.415164045851526,null,null,null,null,null,null,4350,351.75,{"$f":"【参考】データ集計!AU746","v":6.0923099999999994},6.0923099999999994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,12.833,{"$f":"【参考】データ集計!AU936","v":0.20610799999999985},0.20610799999999985,null,810,158.822,{"$f":"【参考】データ集計!AU1278","v":1.8038779999999974},1.8038779999999974]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW139","v":"電気制御設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX139","v":"11,000～12,000"},"11,000\n～12,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ139","v":1},{"$f":"【参考】データ集計!BA139","v":1078352},{"$f":"【参考】データ集計!BB139","v":1078.3520000000001},{"$f":"【参考】データ集計!BC139","v":20.499518999999964},{"$f":"【参考】データ集計!BD139","v":20.499518999999964},null,null,1662.12,101.94799999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU335","v":6.8652940833333354},6.8652940833333354,null,1820,34.854999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU458","v":0.90193900000000049},0.90193900000000049,null,null,null,null,null,null,1250.5,44.405000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU748","v":0.62958200000000009},0.62958200000000009,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,758.2,28.6,{"$f":"【参考】データ集計!AU942","v":0.45897999999999994},0.45897999999999994,null,987.2,59.994,{"$f":"【参考】データ集計!AU1290","v":1.4431889999999967},1.4431889999999967]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW140","v":"電気制御設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX140","v":"12,000～13,000"},"12,000\n～13,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ140","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA140","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB140","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC140","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD140","v":0},null,null,1960,131.155,{"$f":"【参考】データ集計!AU336","v":2.3620149999999995},2.3620149999999995,null,884.5,222.91499999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU459","v":5.1084929666666667},5.1084929666666667,null,null,null,null,null,null,1500,268.78300000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU749","v":4.5265819999999906},4.5265819999999906,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,43.71,{"$f":"【参考】データ集計!AU943","v":0.61053000000000002},0.61053000000000002,null,2904,123.44,{"$f":"【参考】データ集計!AU1315","v":3.0526499999999999},3.0526499999999999]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW141","v":"電気制御設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX141","v":"13,000～14,000"},"13,000\n～14,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ141","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA141","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB141","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC141","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD141","v":0},null,null,1974.5540000000001,118.89,{"$f":"【参考】データ集計!AU339","v":1.7843929999999979},1.7843929999999979,null,1330,320.53699999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU460","v":1.3730430000000005},1.3730430000000005,null,null,null,null,null,null,1104.2,150.21199999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU751","v":2.168031},2.168031,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4900,804.3,{"$f":"【参考】データ集計!AU953","v":12.001894000000021},12.001894000000021,null,984,166.15799999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1332","v":1.5267580000000001},1.5267580000000001]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW142","v":"電気制御設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX142","v":"14,000～15,000"},"14,000\n～15,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ142","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA142","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB142","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC142","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD142","v":0},null,null,1295.8,119.232,{"$f":"【参考】データ集計!AU340","v":2.244672},2.244672,null,1318.181,52.462000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU461","v":0.69539800000000018},0.69539800000000018,null,null,null,null,null,null,2000,297.40199999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU757","v":4.7781549999999999},4.7781549999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,751.8,32.4,{"$f":"【参考】データ集計!AU960","v":0.51960000000000028},0.51960000000000028,null,777.5,30.218,{"$f":"【参考】データ集計!AU1333","v":0.34899799999999992},0.34899799999999992]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW143","v":"電気制御設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX143","v":"15,000～16,000"},"15,000\n～16,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ143","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA143","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB143","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC143","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD143","v":0},null,null,1600,93.5,{"$f":"【参考】データ集計!AU342","v":2.5399780000000005},2.5399780000000005,null,1000,246.88800000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU465","v":5.6268349999999998},5.6268349999999998,null,null,null,null,null,null,3004.5,465.78399999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU758","v":6.9184306999999983},6.9184306999999983,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,907,18.228000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU961","v":0.42347400000000013},0.42347400000000013,null,3463,327.572,{"$f":"【参考】データ集計!AU1354","v":4.0758290000000006},4.0758290000000006]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW144","v":"電気制御設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX144","v":"16,000～17,000"},"16,000\n～17,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ144","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA144","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB144","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC144","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD144","v":0},null,null,800,37.408000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU344","v":0.55042959999999974},0.55042959999999974,null,930,13.335000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU466","v":0.19268500000000088},0.19268500000000088,null,null,null,null,null,null,963,64.001999999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU777","v":0.66595400000000105},0.66595400000000105,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,800,33.200000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU964","v":0.53085800000000027},0.53085800000000027,null,1242,47.808999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU1370","v":0.36025599999999791},0.36025599999999791]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW145","v":"電気制御設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX145","v":"17,000～18,000"},"17,000\n～18,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ145","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA145","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB145","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC145","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD145","v":0},null,null,1285,82.034999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU346","v":1.3661150000000006},1.3661150000000006,null,1250,132.261,{"$f":"【参考】データ集計!AU468","v":1.4535809999999998},1.4535809999999998,null,null,null,null,null,null,1098,153.71299999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU781","v":1.8030119999999998},1.8030119999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1500,48.6,{"$f":"【参考】データ集計!AU969","v":1.1084800000000001},1.1084800000000001,null,753,3.52,{"$f":"【参考】データ集計!AU1390","v":9.5259999999999984E-2},9.5259999999999984E-2]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW146","v":"電気制御設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX146","v":"18,000～19,000"},"18,000\n～19,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ146","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA146","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB146","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC146","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD146","v":0},null,null,2030,311.02800000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU347","v":1.3111240000000066},1.3111240000000066,null,1647.6,54.206000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU474","v":0.59321000000000002},0.59321000000000002,null,null,null,null,null,null,1240,346.04199999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU786","v":3.7567079999999962},3.7567079999999962,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1140,23.2,{"$f":"【参考】データ集計!AU996","v":0.62785000000000024},0.62785000000000024,null,780,26.1,{"$f":"【参考】データ集計!AU1391","v":0.53692000000000029},0.53692000000000029]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW147","v":"電気制御設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX147","v":"19,000～20,000"},"19,000\n～20,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ147","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA147","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB147","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC147","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD147","v":0},null,null,1063,157.488,{"$f":"【参考】データ集計!AU349","v":2.4070470000000004},2.4070470000000004,null,1223.0899999999999,68.367999999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU480","v":1.0474269999999999},1.0474269999999999,null,null,null,null,null,null,18867.98,1997.125,{"$f":"【参考】データ集計!AU789","v":34.590204999999997},34.590204999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1644,20.257999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1002","v":0.276253999999998},0.276253999999998,null,1160,56.7,{"$f":"【参考】データ集計!AU1395","v":0.90929999999999978},0.90929999999999978]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW148","v":"電気制御設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX148","v":"20,000～"},"20,000～",{"$f":"【参考】データ集計!AZ148","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA148","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB148","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC148","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD148","v":0},null,null,1050,252.28100000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU354","v":5.3556664999999981},5.3556664999999981,null,1150,690.87,{"$f":"【参考】データ集計!AU481","v":6.4949999999981856E-2},6.4949999999981856E-2,null,null,null,null,null,null,1658.8,287.721,{"$f":"【参考】データ集計!AU798","v":3.5172589999999992},3.5172589999999992,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2828,63.427,{"$f":"【参考】データ集計!AU1004","v":0.89371199999999984},0.89371199999999984,null,4480,104.773,{"$f":"【参考】データ集計!AU1398","v":2.4022839999999999},2.4022839999999999]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW149","v":"加熱設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX149","v":"1～1,000"},"1\n～1,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ149","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA149","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB149","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC149","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD149","v":0},null,null,4592.6000000000004,273.14699999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU356","v":3.3457909999999984},3.3457909999999984,null,810.15,150.41900000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU482","v":2.9387256666666675},2.9387256666666675,null,null,null,null,null,null,1500,204.75,{"$f":"【参考】データ集計!AU803","v":2.5330499999999998},2.5330499999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,810,90.89,{"$f":"【参考】データ集計!AU1007","v":1.114109},1.114109,null,750,38.880000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1399","v":1.05219},1.05219]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW150","v":"加熱設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX150","v":"1,000～2,000"},"1,000\n～2,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ150","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA150","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB150","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC150","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD150","v":0},null,null,1600,50,{"$f":"【参考】データ集計!AU357","v":0.64949999999999974},0.64949999999999974,null,3750,287.57799999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU483","v":4.3979810000000006},4.3979810000000006,null,null,null,null,null,null,978,155.71600000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU806","v":2.4975439999999978},2.4975439999999978,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,905,58.024000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1012","v":0.93095000000000006},0.93095000000000006,null,880,59.750999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1411","v":0.95822900000000022},0.95822900000000022]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW151","v":"加熱設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX151","v":"2,000～3,000"},"2,000\n～3,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ151","v":1},{"$f":"【参考】データ集計!BA151","v":131196},{"$f":"【参考】データ集計!BB151","v":131.196},{"$f":"【参考】データ集計!BC151","v":1.641935999999987},{"$f":"【参考】データ集計!BD151","v":1.641935999999987},null,null,750,158.982,{"$f":"【参考】データ集計!AU362","v":3.2892083333333311},3.2892083333333311,null,750,19.422000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU487","v":0.51873399999999981},0.51873399999999981,null,null,null,null,null,null,1498.5,200.214,{"$f":"【参考】データ集計!AU807","v":2.6244130000000041},2.6244130000000041,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,40.195,{"$f":"【参考】データ集計!AU1015","v":0.63521100000000008},0.63521100000000008,null,1300,170.67599999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1422","v":3.0747329999999948},3.0747329999999948]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW152","v":"加熱設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX152","v":"3,000～4,000"},"3,000\n～4,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ152","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA152","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB152","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC152","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD152","v":0},null,null,1500,25.75,{"$f":"【参考】データ集計!AU366","v":0.44599000000000011},0.44599000000000011,null,3211.4,74.070999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU492","v":0.98291000000000039},0.98291000000000039,null,null,null,null,null,null,3160,364.08699999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU808","v":5.0401199999999999},5.0401199999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4700,120.709,{"$f":"【参考】データ集計!AU1020","v":1.8186},1.8186,null,800,40.392000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1438","v":0.64776800000000001},0.64776800000000001]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW153","v":"加熱設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX153","v":"4,000～5,000"},"4,000\n～5,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ153","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA153","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB153","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC153","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD153","v":0},null,null,1360,83.97,{"$f":"【参考】データ集計!AU367","v":1.7281030000000004},1.7281030000000004,null,760,9.39,{"$f":"【参考】データ集計!AU495","v":0.13552900000000001},0.13552900000000001,null,null,null,null,null,null,1311,57.145000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU814","v":0.9164445},0.9164445,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,800,35.369999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU1028","v":0.5672299999999999},0.5672299999999999,null,1916.06,50.655000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1442","v":0.63564400000000099},0.63564400000000099]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW154","v":"加熱設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX154","v":"5,000～6,000"},"5,000\n～6,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ154","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA154","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB154","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC154","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD154","v":0},null,null,1550,82.685000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU370","v":1.9892020000000001},1.9892020000000001,null,1096,90.141999999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU503","v":1.5306550000000012},1.5306550000000012,null,null,null,null,null,null,10330,974.68100000000004,{"$f":"【参考】データ集計!AU816","v":26.377494000000006},26.377494000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3921,57.320999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1042","v":0.64300500000000005},0.64300500000000005,null,885,83.724000000000004,{"$f":"【参考】データ集計!AU1465","v":2.121267},2.121267]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW155","v":"加熱設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX155","v":"6,000～7,000"},"6,000\n～7,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ155","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA155","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB155","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC155","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD155","v":0},null,null,9000,93.286000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU373","v":2.020378},2.020378,null,1075.5999999999999,71.988,{"$f":"【参考】データ集計!AU505","v":0.9072933973799131},0.9072933973799131,null,null,null,null,null,null,880,194.93,{"$f":"【参考】データ集計!AU819","v":2.685899},2.685899,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,850,15.247,{"$f":"【参考】データ集計!AU1046","v":0.26395679999999999},0.26395679999999999,null,1363.6,117.836,{"$f":"【参考】データ集計!AU1492","v":2.3659120000000007},2.3659120000000007]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW156","v":"加熱設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX156","v":"7,000～8,000"},"7,000\n～8,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ156","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA156","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB156","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC156","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD156","v":0},null,null,2501,110,{"$f":"【参考】データ集計!AU374","v":1.4548800000000002},1.4548800000000002,null,22500,1841.972,{"$f":"【参考】データ集計!AU506","v":50.680051999999932},50.680051999999932,null,null,null,null,null,null,2650,550.57100000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU821","v":13.97420900000003},13.97420900000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,972,218.208,{"$f":"【参考】データ集計!AU1049","v":3.6337360000000007},3.6337360000000007,null,752,37.142000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1518","v":0.52392999999999912},0.52392999999999912]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW157","v":"加熱設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX157","v":"8,000～9,000"},"8,000\n～9,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ157","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA157","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB157","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC157","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD157","v":0},null,null,10500,445.06400000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU378","v":2.5707209999999971},2.5707209999999971,null,909,47.069000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU507","v":0.4451240000000003},0.4451240000000003,null,null,null,null,null,null,10416.268,778.57,{"$f":"【参考】データ集計!AU825","v":18.728982000000002},18.728982000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,850,52.887,{"$f":"【参考】データ集計!AU1058","v":0.89804200000000023},0.89804200000000023,null,1037,164.96899999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1531","v":2.5308850000000014},2.5308850000000014]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW158","v":"加熱設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX158","v":"9,000～10,000"},"9,000\n～10,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ158","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA158","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB158","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC158","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD158","v":0},null,null,2610,300.92399999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU381","v":6.2676325666666681},6.2676325666666681,null,5660,606.69500000000005,{"$f":"【参考】データ集計!AU513","v":9.4956900000000015},9.4956900000000015,null,null,null,null,null,null,1397.8,123.038,{"$f":"【参考】データ集計!AU830","v":1.6752770000000003},1.6752770000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1080,4.9329999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1065","v":0.12556999999999996},0.12556999999999996,null,780,64.113,{"$f":"【参考】データ集計!AU1532","v":0.88028900000000121},0.88028900000000121]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW159","v":"加熱設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX159","v":"10,000～11,000"},"10,000\n～11,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ159","v":2},{"$f":"【参考】データ集計!BA159","v":2209337},{"$f":"【参考】データ集計!BB159","v":1104.6685},{"$f":"【参考】データ集計!BC159","v":40.580582593231583},{"$f":"【参考】データ集計!BD159","v":20.290291296615791},null,null,950.4,264.23500000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU382","v":3.8831440000000015},3.8831440000000015,null,3180,143.947,{"$f":"【参考】データ集計!AU514","v":2.3083230000000006},2.3083230000000006,null,null,null,null,null,null,750,120.514,{"$f":"【参考】データ集計!AU833","v":1.2907729999999997},1.2907729999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,770,39.527999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1068","v":0.63391200000000003},0.63391200000000003,null,778,44.835000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1534","v":0.63217999999999996},0.63217999999999996]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW160","v":"加熱設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX160","v":"11,000～12,000"},"11,000\n～12,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ160","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA160","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB160","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC160","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD160","v":0},null,null,1050,174.28800000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU384","v":2.3887744},2.3887744,null,750,57.268999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU515","v":0.87033000000000005},0.87033000000000005,null,null,null,null,null,null,1014.545,78.191999999999993,{"$f":"【参考】データ集計!AU834","v":1.1283979999999996},1.1283979999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1300,63.432000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1075","v":1.1851209999999996},1.1851209999999996,null,900,56.545000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1544","v":1.2821129999999996},1.2821129999999996]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW161","v":"加熱設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX161","v":"12,000～13,000"},"12,000\n～13,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ161","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA161","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB161","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC161","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD161","v":0},null,null,830,38.146999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU385","v":0.74822399999999956},0.74822399999999956,null,1196,31.515999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU518","v":0.49145499999999931},0.49145499999999931,null,null,null,null,null,null,869.25,95.34,{"$f":"【参考】データ集計!AU843","v":1.376074},1.376074,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1420,39.130000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1081","v":1.0556540000000005},1.0556540000000005,null,750,65.182000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1548","v":0.81360699999999997},0.81360699999999997]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW162","v":"加熱設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX162","v":"13,000～14,000"},"13,000\n～14,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ162","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA162","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB162","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC162","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD162","v":0},null,null,970,54.3,{"$f":"【参考】データ集計!AU395","v":1.4752309999999995},1.4752309999999995,null,2400,157.767,{"$f":"【参考】データ集計!AU520","v":4.7010810000000021},4.7010810000000021,null,null,null,null,null,null,1114.8,112.86,{"$f":"【参考】データ集計!AU849","v":1.6289459999999998},1.6289459999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,18.53,{"$f":"【参考】データ集計!AU1101","v":0.56290000000000007},0.56290000000000007,null,1391.5,84.721000000000004,{"$f":"【参考】データ集計!AU1556","v":1.231018999999999},1.231018999999999]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW163","v":"加熱設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX163","v":"14,000～15,000"},"14,000\n～15,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ163","v":1},{"$f":"【参考】データ集計!BA163","v":1539086},{"$f":"【参考】データ集計!BB163","v":1539.086},{"$f":"【参考】データ集計!BC163","v":54.891380804803475},{"$f":"【参考】データ集計!BD163","v":54.891380804803475},null,null,772.84,55.694000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU400","v":0.6287160000000005},0.6287160000000005,null,900,136,{"$f":"【参考】データ集計!AU523","v":1.7151130000000001},1.7151130000000001,null,null,null,null,null,null,1321.1,157.77699999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU850","v":4.0186729999999997},4.0186729999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,984.2,105.3,{"$f":"【参考】データ集計!AU1104","v":2.2710850000000002},2.2710850000000002,null,750,45.801000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1558","v":0.54558000000000106},0.54558000000000106]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW164","v":"加熱設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX164","v":"15,000～16,000"},"15,000\n～16,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ164","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA164","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB164","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC164","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD164","v":0},null,null,9000,869.77099999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU402","v":9.1202790000002096},9.1202790000002096,null,800,36.417999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU526","v":0.51786799999999822},0.51786799999999822,null,null,null,null,null,null,2180,269.779,{"$f":"【参考】データ集計!AU855","v":4.1316859999999878},4.1316859999999878,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,13.182,{"$f":"【参考】データ集計!AU1117","v":0.21953100000000003},0.21953100000000003,null,1620,68.876000000000005,{"$f":"【参考】データ集計!AU1562","v":0.93874400000000069},0.93874400000000069]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW165","v":"加熱設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX165","v":"16,000～17,000"},"16,000\n～17,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ165","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA165","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB165","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC165","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD165","v":0},null,null,4545.1000000000004,99.944999999999993,{"$f":"【参考】データ集計!AU404","v":2.4901830000000054},2.4901830000000054,null,10350,804.07899999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU530","v":17.32000000000005},17.32000000000005,null,null,null,null,null,null,763.33,59.796999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU863","v":1.0035641},1.0035641,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1072.5,49.45,{"$f":"【参考】データ集計!AU1121","v":0.56766299999999958},0.56766299999999958,null,820,39.299999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU1569","v":0.74043000000000081},0.74043000000000081]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW166","v":"加熱設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX166","v":"17,000～18,000"},"17,000\n～18,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ166","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA166","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB166","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC166","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD166","v":0},null,null,960,92.790999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU405","v":4.5876349999999988},4.5876349999999988,null,751,112.351,{"$f":"【参考】データ集計!AU539","v":1.8452606833333363},1.8452606833333363,null,null,null,null,null,null,2520,266.66500000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU871","v":4.1237837499999994},4.1237837499999994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1200,174.69800000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1122","v":2.8010770000000003},2.8010770000000003,null,1100,83.944000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1614","v":1.3873320000000005},1.3873320000000005]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW167","v":"加熱設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX167","v":"18,000～19,000"},"18,000\n～19,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ167","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA167","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB167","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC167","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD167","v":0},null,null,2663,124.584,{"$f":"【参考】データ集計!AU407","v":2.8577999999999975},2.8577999999999975,null,2271,141.46899999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU543","v":2.1221330000000016},2.1221330000000016,null,null,null,null,null,null,2256.1,98.963999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU874","v":1.1994099999999985},1.1994099999999985,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1130,6.83,{"$f":"【参考】データ集計!AU1133","v":0.14505500000000104},0.14505500000000104,null,817,146.04599999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1615","v":1.74932},1.74932]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW168","v":"加熱設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX168","v":"19,000～20,000"},"19,000\n～20,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ168","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA168","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB168","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC168","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD168","v":0},null,null,810,53.64,{"$f":"【参考】データ集計!AU411","v":1.1613060000000068},1.1613060000000068,null,1610,79.010000000000005,{"$f":"【参考】データ集計!AU548","v":1.4981799999999907},1.4981799999999907,null,null,null,null,null,null,895.16,201.40199999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU880","v":2.6659809999999986},2.6659809999999986,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10800,1211.0989999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1136","v":30.11601600000003},30.11601600000003,null,1122,40.155000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1625","v":0.58541600000000038},0.58541600000000038]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW169","v":"加熱設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX169","v":"20,000～"},"20,000～",{"$f":"【参考】データ集計!AZ169","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA169","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB169","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC169","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD169","v":0},null,null,909.09100000000001,13.151,{"$f":"【参考】データ集計!AU415","v":0.17882900000000013},0.17882900000000013,null,865,30,{"$f":"【参考】データ集計!AU549","v":0.32388400000000028},0.32388400000000028,null,null,null,null,null,null,1433.52,466.82400000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU881","v":5.924306000000005},5.924306000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,800,55.442999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1141","v":0.54558000000000018},0.54558000000000018,null,750,68.2,{"$f":"【参考】データ集計!AU1628","v":0.57762200000000008},0.57762200000000008]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW170","v":"生産設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX170","v":"1～1,000"},"1\n～1,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ170","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA170","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB170","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC170","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD170","v":0},null,null,880,13.4,{"$f":"【参考】データ集計!AU419","v":0.28274900000000258},0.28274900000000258,null,1670,28.018000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU552","v":0.21216999999999908},0.21216999999999908,null,null,null,null,null,null,953.90300000000002,59.127000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU884","v":1.7068860000000043},1.7068860000000043,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3600,325.37700000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1151","v":5.3670350000000013},5.3670350000000013,null,885,36.6,{"$f":"【参考】データ集計!AU1632","v":0.75341999999999998},0.75341999999999998]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW171","v":"生産設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX171","v":"1,000～2,000"},"1,000\n～2,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ171","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA171","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB171","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC171","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD171","v":0},null,null,755,3.29,{"$f":"【参考】データ集計!AU422","v":1.7320000000000002E-2},1.7320000000000002E-2,null,2200,39.761000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU559","v":1.2886079999999995},1.2886079999999995,null,null,null,null,null,null,1070.4000000000001,16.452999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU885","v":0.23208799999999918},0.23208799999999918,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,780,60.9,{"$f":"【参考】データ集計!AU1165","v":0.61745799999999995},0.61745799999999995,null,750,25.734000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1660","v":0.37974099999999922},0.37974099999999922]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW172","v":"生産設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX172","v":"2,000～3,000"},"2,000\n～3,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ172","v":2},{"$f":"【参考】データ集計!BA172","v":207700},{"$f":"【参考】データ集計!BB172","v":103.85},{"$f":"【参考】データ集計!BC172","v":3.2379740000000039},{"$f":"【参考】データ集計!BD172","v":1.618987000000002},null,null,757,44.366,{"$f":"【参考】データ集計!AU424","v":-2.0027852100000003},-2.0027852100000003,null,3500,328.97,{"$f":"【参考】データ集計!AU560","v":5.5831019999999967},5.5831019999999967,null,null,null,null,null,null,772.64700000000005,86.24,{"$f":"【参考】データ集計!AU894","v":2.4992760000000018},2.4992760000000018,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,825,61.44,{"$f":"【参考】データ集計!AU1166","v":1.6627200000000004},1.6627200000000004,null,1147.3,57.26,{"$f":"【参考】データ集計!AU1664","v":1.258731},1.258731]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW173","v":"生産設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX173","v":"3,000～4,000"},"3,000\n～4,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ173","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA173","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB173","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC173","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD173","v":0},null,null,8320,236.00399999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU427","v":4.0546120000000059},4.0546120000000059,null,806,61.152000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU562","v":0.94567199999999985},0.94567199999999985,null,null,null,null,null,null,1030.3030000000001,32.936,{"$f":"【参考】データ集計!AU897","v":0.38753499999999974},0.38753499999999974,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,85.5,{"$f":"【参考】データ集計!AU1170","v":1.2340499999999999},1.2340499999999999,null,1044.8,115.401,{"$f":"【参考】データ集計!AU1682","v":1.827693},1.827693]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW174","v":"生産設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX174","v":"4,000～5,000"},"4,000\n～5,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ174","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA174","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB174","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC174","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD174","v":0},null,null,750,687.6,{"$f":"【参考】データ集計!AU429","v":4.1723880000000015},4.1723880000000015,null,3045.4549999999999,90.364999999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU570","v":0.91839300000000001},0.91839300000000001,null,null,null,null,null,null,4007.2,473.065,{"$f":"【参考】データ集計!AU899","v":8.0408099999999934},8.0408099999999934,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1440,122.1,{"$f":"【参考】データ集計!AU1175","v":2.4551099999999999},2.4551099999999999,null,750,77.450999999999993,{"$f":"【参考】データ集計!AU1687","v":1.2024410000000012},1.2024410000000012]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW175","v":"生産設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX175","v":"5,000～6,000"},"5,000\n～6,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ175","v":4},{"$f":"【参考】データ集計!BA175","v":465382},{"$f":"【参考】データ集計!BB175","v":116.3455},{"$f":"【参考】データ集計!BC175","v":9.1804660000000009},{"$f":"【参考】データ集計!BD175","v":2.2951165000000002},null,null,960,63.975000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU431","v":17.313504999999996},17.313504999999996,null,909.09100000000001,29.315000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU571","v":0.3515959999999998},0.3515959999999998,null,null,null,null,null,null,4750,251.13,{"$f":"【参考】データ集計!AU907","v":4.0273330000000005},4.0273330000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,863,46.578000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1185","v":0.59753999999999863},0.59753999999999863,null,799.9,107.962,{"$f":"【参考】データ集計!AU1700","v":1.3076599999999985},1.3076599999999985]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW176","v":"生産設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX176","v":"6,000～7,000"},"6,000\n～7,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ176","v":3},{"$f":"【参考】データ集計!BA176","v":204469},{"$f":"【参考】データ集計!BB176","v":68.156333333333322},{"$f":"【参考】データ集計!BC176","v":3.8932069199999977},{"$f":"【参考】データ集計!BD176","v":1.2977356399999993},null,null,950,25.588999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU435","v":0.75688399999999945},0.75688399999999945,null,1893,547.88,{"$f":"【参考】データ集計!AU572","v":9.8845240000000096},9.8845240000000096,null,null,null,null,null,null,1012.9,85.385999999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU923","v":1.1812240000000001},1.1812240000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1955,244.773,{"$f":"【参考】データ集計!AU1188","v":3.2410050000000004},3.2410050000000004,null,750,87,{"$f":"【参考】データ集計!AU1713","v":1.0881289999999999},1.0881289999999999]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW177","v":"生産設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX177","v":"7,000～8,000"},"7,000\n～8,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ177","v":9},{"$f":"【参考】データ集計!BA177","v":1153027},{"$f":"【参考】データ集計!BB177","v":128.1141111111111},{"$f":"【参考】データ集計!BC177","v":39.66317085000005},{"$f":"【参考】データ集計!BD177","v":4.4070189833333391},null,null,4350,23.454999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU436","v":0.41957700000000031},0.41957700000000031,null,770,109.58199999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU575","v":1.9795984166666649},1.9795984166666649,null,null,null,null,null,null,3103.2,784.06399999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU930","v":11.316888000000001},11.316888000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,9.1999999999999993,{"$f":"【参考】データ集計!AU1189","v":0.24680999999999997},0.24680999999999997,null,900,92.254000000000005,{"$f":"【参考】データ集計!AU1716","v":1.22539},1.22539]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW178","v":"生産設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX178","v":"8,000～9,000"},"8,000\n～9,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ178","v":6},{"$f":"【参考】データ集計!BA178","v":1277870},{"$f":"【参考】データ集計!BB178","v":212.97833333333335},{"$f":"【参考】データ集計!BC178","v":19.810182999999952},{"$f":"【参考】データ集計!BD178","v":3.3016971666666586},null,null,2730,62.031999999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU443","v":1.1582749999999891},1.1582749999999891,null,5454.5450000000001,185.244,{"$f":"【参考】データ集計!AU576","v":3.7144471999999986},3.7144471999999986,null,null,null,null,null,null,2418,350,{"$f":"【参考】データ集計!AU933","v":8.5733999999999924},8.5733999999999924,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,900,73.575999999999993,{"$f":"【参考】データ集計!AU1193","v":0.93701200000000107},0.93701200000000107,null,1020,116.649,{"$f":"【参考】データ集計!AU1723","v":1.7224740000000001},1.7224740000000001]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW179","v":"生産設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX179","v":"9,000～10,000"},"9,000\n～10,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ179","v":9},{"$f":"【参考】データ集計!BA179","v":3682667},{"$f":"【参考】データ集計!BB179","v":409.18522222222225},{"$f":"【参考】データ集計!BC179","v":61.061010499999846},{"$f":"【参考】データ集計!BD179","v":6.784556722222205},null,null,1880,115.67,{"$f":"【参考】データ集計!AU445","v":1.8502089999999995},1.8502089999999995,null,2200,41.030999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU578","v":0.34856499999999979},0.34856499999999979,null,null,null,null,null,null,8540,5521.5839999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU934","v":94.074445999999966},94.074445999999966,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1527,85.975999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1194","v":0.99546700000000143},0.99546700000000143]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW180","v":"生産設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX180","v":"10,000～11,000"},"10,000\n～11,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ180","v":8},{"$f":"【参考】データ集計!BA180","v":2423404},{"$f":"【参考】データ集計!BB180","v":302.9255},{"$f":"【参考】データ集計!BC180","v":41.092219600000007},{"$f":"【参考】データ集計!BD180","v":5.1365274500000009},null,null,810,29.155000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU453","v":0.41940380000000044},0.41940380000000044,null,752.4,30.358000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU579","v":0.43776300000000012},0.43776300000000012,null,null,null,null,null,null,11097,4145.8890000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU956","v":69.539799999999559},69.539799999999559,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1721,248.78399999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1207","v":3.4258960000000003},3.4258960000000003]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW181","v":"生産設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX181","v":"11,000～12,000"},"11,000\n～12,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ181","v":7},{"$f":"【参考】データ集計!BA181","v":3058668},{"$f":"【参考】データ集計!BB181","v":436.95257142857145},{"$f":"【参考】データ集計!BC181","v":46.570449000000025},{"$f":"【参考】データ集計!BD181","v":6.6529212857142896},null,null,1750,393.69099999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU454","v":7.6567390000000008},7.6567390000000008,null,1330,148.065,{"$f":"【参考】データ集計!AU581","v":1.9900680000000008},1.9900680000000008,null,null,null,null,null,null,952,258.77999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU968","v":5.8974600000000024},5.8974600000000024,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,829,88.9,{"$f":"【参考】データ集計!AU1215","v":1.2401119999999999},1.2401119999999999]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW182","v":"生産設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX182","v":"12,000～13,000"},"12,000\n～13,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ182","v":7},{"$f":"【参考】データ集計!BA182","v":2132500},{"$f":"【参考】データ集計!BB182","v":304.64285714285717},{"$f":"【参考】データ集計!BC182","v":34.782689088000083},{"$f":"【参考】データ集計!BD182","v":4.9689555840000121},null,null,1809.09,102.024,{"$f":"【参考】データ集計!AU455","v":1.5774189999999999},1.5774189999999999,null,941,89.102999999999994,{"$f":"【参考】データ集計!AU587","v":1.3648160000000003},1.3648160000000003,null,null,null,null,null,null,756,58.476999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU970","v":0.44642300000000013},0.44642300000000013,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10000,789.13900000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1220","v":12.380336},12.380336]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW183","v":"生産設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX183","v":"13,000～14,000"},"13,000\n～14,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ183","v":3},{"$f":"【参考】データ集計!BA183","v":2036267},{"$f":"【参考】データ集計!BB183","v":678.75566666666668},{"$f":"【参考】データ集計!BC183","v":38.730118000000004},{"$f":"【参考】データ集計!BD183","v":12.910039333333335},null,null,4180,192.22300000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU457","v":7.415164045851526},7.415164045851526,null,1248,80.44,{"$f":"【参考】データ集計!AU588","v":0.98767300000000002},0.98767300000000002,null,null,null,null,null,null,3302.1,243.97900000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU985","v":3.3864930000000157},3.3864930000000157,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1170,131.37299999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1232","v":1.441889999999999},1.441889999999999]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW184","v":"生産設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX184","v":"14,000～15,000"},"14,000\n～15,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ184","v":6},{"$f":"【参考】データ集計!BA184","v":995791},{"$f":"【参考】データ集計!BB184","v":165.96516666666665},{"$f":"【参考】データ集計!BC184","v":17.476558077999901},{"$f":"【参考】データ集計!BD184","v":2.9127596796666499},null,null,1820,34.854999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU458","v":0.90193900000000049},0.90193900000000049,null,1080,84.801000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU593","v":1.6263480000000019},1.6263480000000019,null,null,null,null,null,null,760,97.128,{"$f":"【参考】データ集計!AU988","v":1.4018807999999998},1.4018807999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1056,68.819999999999993,{"$f":"【参考】データ集計!AU1234","v":0.96126000000000023},0.96126000000000023]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW185","v":"生産設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX185","v":"15,000～16,000"},"15,000\n～16,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ185","v":2},{"$f":"【参考】データ集計!BA185","v":40573},{"$f":"【参考】データ集計!BB185","v":20.2865},{"$f":"【参考】データ集計!BC185","v":0.52940311999999601},{"$f":"【参考】データ集計!BD185","v":0.264701559999998},null,null,884.5,222.91499999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU459","v":5.1084929666666667},5.1084929666666667,null,831,268.488,{"$f":"【参考】データ集計!AU597","v":4.2988240000000033},4.2988240000000033,null,null,null,null,null,null,2319,318.78899999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU989","v":5.1124309999999991},5.1124309999999991,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,858,71.051000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1245","v":1.7480209999999996},1.7480209999999996]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW186","v":"生産設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX186","v":"16,000～17,000"},"16,000\n～17,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ186","v":2},{"$f":"【参考】データ集計!BA186","v":353574},{"$f":"【参考】データ集計!BB186","v":176.78700000000001},{"$f":"【参考】データ集計!BC186","v":4.585036999999998},{"$f":"【参考】データ集計!BD186","v":2.292518499999999},null,null,1330,320.53699999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU460","v":1.3730430000000005},1.3730430000000005,null,1170,35.380000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU599","v":0.50574399999999997},0.50574399999999997,null,null,null,null,null,null,771.55,301.24099999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU990","v":5.9762660000000025},5.9762660000000025,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1662,56.045000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1263","v":0.7070889999999963},0.7070889999999963]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW187","v":"生産設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX187","v":"17,000～18,000"},"17,000\n～18,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ187","v":3},{"$f":"【参考】データ集計!BA187","v":456108},{"$f":"【参考】データ集計!BB187","v":152.036},{"$f":"【参考】データ集計!BC187","v":10.932816999999998},{"$f":"【参考】データ集計!BD187","v":3.6442723333333329},null,null,1318.181,52.462000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU461","v":0.69539800000000018},0.69539800000000018,null,1642,211.95500000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU604","v":2.3992530000000016},2.3992530000000016,null,null,null,null,null,null,758.62900000000002,26.609000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU992","v":0.46157800000000027},0.46157800000000027,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,810,158.822,{"$f":"【参考】データ集計!AU1278","v":1.8038779999999974},1.8038779999999974]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW188","v":"生産設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX188","v":"18,000～19,000"},"18,000\n～19,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ188","v":1},{"$f":"【参考】データ集計!BA188","v":561600},{"$f":"【参考】データ集計!BB188","v":561.6},{"$f":"【参考】データ集計!BC188","v":16.211519999999997},{"$f":"【参考】データ集計!BD188","v":16.211519999999997},null,null,1000,246.88800000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU465","v":5.6268349999999998},5.6268349999999998,null,1180,78.239999999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU605","v":1.3492280000000001},1.3492280000000001,null,null,null,null,null,null,1620,84.608999999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU1013","v":2.7971800000000027},2.7971800000000027,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,987.2,59.994,{"$f":"【参考】データ集計!AU1290","v":1.4431889999999967},1.4431889999999967]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW189","v":"生産設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX189","v":"19,000～20,000"},"19,000\n～20,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ189","v":2},{"$f":"【参考】データ集計!BA189","v":47238},{"$f":"【参考】データ集計!BB189","v":23.619},{"$f":"【参考】データ集計!BC189","v":0.77810099999999993},{"$f":"【参考】データ集計!BD189","v":0.38905049999999997},null,null,930,13.335000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU466","v":0.19268500000000088},0.19268500000000088,null,1028,91.91,{"$f":"【参考】データ集計!AU607","v":1.2712879999999993},1.2712879999999993,null,null,null,null,null,null,3711.0610000000001,683.99599999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1021","v":8.0040049999999994},8.0040049999999994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,867,50.337000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1297","v":1.0379010000000002},1.0379010000000002]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW190","v":"生産設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX190","v":"20,000～"},"20,000～",{"$f":"【参考】データ集計!AZ190","v":10},{"$f":"【参考】データ集計!BA190","v":3658119},{"$f":"【参考】データ集計!BB190","v":365.81190000000004},{"$f":"【参考】データ集計!BC190","v":59.335981800000077},{"$f":"【参考】データ集計!BD190","v":5.9335981800000077},null,null,1250,132.261,{"$f":"【参考】データ集計!AU468","v":1.4535809999999998},1.4535809999999998,null,1540,82.575999999999993,{"$f":"【参考】データ集計!AU612","v":-0.67851099999999998},-0.67851099999999998,null,null,null,null,null,null,830,53.344000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1027","v":0.69280000000000008},0.69280000000000008,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1906.6,56.3,{"$f":"【参考】データ集計!AU1302","v":0.90237199999999995},0.90237199999999995]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW191","v":"発電設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX191","v":"1～1,000"},"1\n～1,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ191","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA191","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB191","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC191","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD191","v":0},null,null,1647.6,54.206000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU474","v":0.59321000000000002},0.59321000000000002,null,750,49.936,{"$f":"【参考】データ集計!AU614","v":0.57892100000000002},0.57892100000000002,null,null,null,null,null,null,2844.3,724.33900000000006,{"$f":"【参考】データ集計!AU1036","v":8.8098179999999928},8.8098179999999928,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2904,123.44,{"$f":"【参考】データ集計!AU1315","v":3.0526499999999999},3.0526499999999999]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW192","v":"発電設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX192","v":"1,000～2,000"},"1,000\n～2,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ192","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA192","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB192","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC192","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD192","v":0},null,null,1473.3,72.724999999999994,{"$f":"【参考】データ集計!AU476","v":1.144419000000001},1.144419000000001,null,1108,19.863,{"$f":"【参考】データ集計!AU619","v":0.37411199999999978},0.37411199999999978,null,null,null,null,null,null,4000,458.23700000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1041","v":7.9364570000000008},7.9364570000000008,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1620,631.96900000000005,{"$f":"【参考】データ集計!AU1319","v":9.7381700000000002},9.7381700000000002]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW193","v":"発電設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX193","v":"2,000～3,000"},"2,000\n～3,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ193","v":2},{"$f":"【参考】データ集計!BA193","v":924447},{"$f":"【参考】データ集計!BB193","v":462.2235},{"$f":"【参考】データ集計!BC193","v":9.1999510000000022},{"$f":"【参考】データ集計!BD193","v":4.5999755000000011},null,null,1223.0899999999999,68.367999999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU480","v":1.0474269999999999},1.0474269999999999,null,1852,449.61700000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU634","v":8.6591339999999981},8.6591339999999981,null,null,null,null,null,null,2820,36.25,{"$f":"【参考】データ集計!AU1043","v":0.51527000000000012},0.51527000000000012,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8953,1124.539,{"$f":"【参考】データ集計!AU1322","v":16.02359800000005},16.02359800000005]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW194","v":"発電設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX194","v":"3,000～4,000"},"3,000\n～4,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ194","v":1},{"$f":"【参考】データ集計!BA194","v":343109},{"$f":"【参考】データ集計!BB194","v":343.10899999999998},{"$f":"【参考】データ集計!BC194","v":6.0269269999999935},{"$f":"【参考】データ集計!BD194","v":6.0269269999999935},null,null,1150,690.87,{"$f":"【参考】データ集計!AU481","v":6.4949999999981856E-2},6.4949999999981856E-2,null,1139,68.106999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU635","v":0.93657900000000005},0.93657900000000005,null,null,null,null,null,null,1200,16.760000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1055","v":0.20957199999999965},0.20957199999999965,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,984,166.15799999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1332","v":1.5267580000000001},1.5267580000000001]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW195","v":"発電設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX195","v":"4,000～5,000"},"4,000\n～5,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ195","v":3},{"$f":"【参考】データ集計!BA195","v":1550740},{"$f":"【参考】データ集計!BB195","v":516.9133333333333},{"$f":"【参考】データ集計!BC195","v":27.009241000000003},{"$f":"【参考】データ集計!BD195","v":9.0030803333333349},null,null,810.15,150.41900000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU482","v":2.9387256666666675},2.9387256666666675,null,1413.3,57.74,{"$f":"【参考】データ集計!AU636","v":0.96283113318777325},0.96283113318777325,null,null,null,null,null,null,753.85,201.42699999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1056","v":3.230613},3.230613,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,777.5,30.218,{"$f":"【参考】データ集計!AU1333","v":0.34899799999999992},0.34899799999999992]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW196","v":"発電設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX196","v":"5,000～6,000"},"5,000\n～6,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ196","v":3},{"$f":"【参考】データ集計!BA196","v":3396707},{"$f":"【参考】データ集計!BB196","v":1132.2356666666667},{"$f":"【参考】データ集計!BC196","v":48.751469999999998},{"$f":"【参考】データ集計!BD196","v":16.250489999999999},null,null,3750,287.57799999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU483","v":4.3979810000000006},4.3979810000000006,null,2150,220.96100000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU641","v":1.7778980000000004},1.7778980000000004,null,null,null,null,null,null,3970,1595.8710000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1060","v":22.290710099999998},22.290710099999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4970,276.899,{"$f":"【参考】データ集計!AU1345","v":5.8338089999999951},5.8338089999999951]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW197","v":"発電設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX197","v":"6,000～7,000"},"6,000\n～7,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ197","v":3},{"$f":"【参考】データ集計!BA197","v":2063437},{"$f":"【参考】データ集計!BB197","v":687.81233333333341},{"$f":"【参考】データ集計!BC197","v":48.917742000000004},{"$f":"【参考】データ集計!BD197","v":16.305914000000001},null,null,750,19.422000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU487","v":0.51873399999999981},0.51873399999999981,null,1750,567.37800000000004,{"$f":"【参考】データ集計!AU648","v":13.592735999999974},13.592735999999974,null,null,null,null,null,null,1493.92,66.465000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1064","v":0.82226699999999986},0.82226699999999986,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7439,1024.5119999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1349","v":23.64829499999999},23.64829499999999]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW198","v":"発電設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX198","v":"7,000～8,000"},"7,000\n～8,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ198","v":5},{"$f":"【参考】データ集計!BA198","v":3545800},{"$f":"【参考】データ集計!BB198","v":709.16},{"$f":"【参考】データ集計!BC198","v":70.552154000000002},{"$f":"【参考】データ集計!BD198","v":14.1104308},null,null,3211.4,74.070999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU492","v":0.98291000000000039},0.98291000000000039,null,1550,11.680999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU650","v":0.1268689999999999},0.1268689999999999,null,null,null,null,null,null,1451.92,78.84,{"$f":"【参考】データ集計!AU1067","v":1.1379239999999999},1.1379239999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3463,327.572,{"$f":"【参考】データ集計!AU1354","v":4.0758290000000006},4.0758290000000006]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW199","v":"発電設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX199","v":"8,000～9,000"},"8,000\n～9,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ199","v":3},{"$f":"【参考】データ集計!BA199","v":2901646},{"$f":"【参考】データ集計!BB199","v":967.21533333333332},{"$f":"【参考】データ集計!BC199","v":72.184564000000023},{"$f":"【参考】データ集計!BD199","v":24.061521333333342},null,null,760,9.39,{"$f":"【参考】データ集計!AU495","v":0.13552900000000001},0.13552900000000001,null,1700,74.545000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU652","v":0.81620500000000096},0.81620500000000096,null,null,null,null,null,null,798,158.13,{"$f":"【参考】データ集計!AU1069","v":2.7214049999999999},2.7214049999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1929,247.22,{"$f":"【参考】データ集計!AU1355","v":4.4728899999999996},4.4728899999999996]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW200","v":"発電設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX200","v":"9,000～10,000"},"9,000\n～10,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ200","v":8},{"$f":"【参考】データ集計!BA200","v":10947214},{"$f":"【参考】データ集計!BB200","v":1368.40175},{"$f":"【参考】データ集計!BC200","v":179.08230499999996},{"$f":"【参考】データ集計!BD200","v":22.385288124999995},null,null,1096,90.141999999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU503","v":1.5306550000000012},1.5306550000000012,null,1500,60.494,{"$f":"【参考】データ集計!AU657","v":1.6596890000000004},1.6596890000000004,null,null,null,null,null,null,2587,1177.3630000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1071","v":3.2851710000000001},3.2851710000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1018,87.93,{"$f":"【参考】データ集計!AU1356","v":1.0972219999999986},1.0972219999999986]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW201","v":"発電設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX201","v":"10,000～11,000"},"10,000\n～11,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ201","v":4},{"$f":"【参考】データ集計!BA201","v":4020646},{"$f":"【参考】データ集計!BB201","v":1005.1615},{"$f":"【参考】データ集計!BC201","v":67.383459999999971},{"$f":"【参考】データ集計!BD201","v":16.845864999999993},null,null,1075.5999999999999,71.988,{"$f":"【参考】データ集計!AU505","v":0.9072933973799131},0.9072933973799131,null,1660,117.273,{"$f":"【参考】データ集計!AU660","v":1.8714260000000005},1.8714260000000005,null,null,null,null,null,null,866.6,110.90300000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1098","v":0.81490600000000013},0.81490600000000013,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,840,91.608999999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU1365","v":1.0656129999999995},1.0656129999999995]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW202","v":"発電設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX202","v":"11,000～12,000"},"11,000\n～12,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ202","v":5},{"$f":"【参考】データ集計!BA202","v":7229967},{"$f":"【参考】データ集計!BB202","v":1445.9933999999998},{"$f":"【参考】データ集計!BC202","v":109.10300999999991},{"$f":"【参考】データ集計!BD202","v":21.820601999999983},null,null,22500,1841.972,{"$f":"【参考】データ集計!AU506","v":50.680051999999932},50.680051999999932,null,2320,176.66300000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU661","v":2.6144540000000003},2.6144540000000003,null,null,null,null,null,null,927.1,115.36499999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1100","v":1.551439000000002},1.551439000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1242,47.808999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU1370","v":0.36025599999999791},0.36025599999999791]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW203","v":"発電設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX203","v":"12,000～13,000"},"12,000\n～13,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ203","v":5},{"$f":"【参考】データ集計!BA203","v":9660427},{"$f":"【参考】データ集計!BB203","v":1932.0853999999999},{"$f":"【参考】データ集計!BC203","v":157.47777000000002},{"$f":"【参考】データ集計!BD203","v":31.495554000000006},null,null,909,47.069000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU507","v":0.4451240000000003},0.4451240000000003,null,1098,233.49799999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU664","v":4.1135000000000002},4.1135000000000002,null,null,null,null,null,null,5580,1261.44,{"$f":"【参考】データ集計!AU1103","v":18.206783999999995},18.206783999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,753,3.52,{"$f":"【参考】データ集計!AU1390","v":9.5259999999999984E-2},9.5259999999999984E-2]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW204","v":"発電設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX204","v":"13,000～14,000"},"13,000\n～14,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ204","v":2},{"$f":"【参考】データ集計!BA204","v":3430700},{"$f":"【参考】データ集計!BB204","v":1715.35},{"$f":"【参考】データ集計!BC204","v":43.284412000000003},{"$f":"【参考】データ集計!BD204","v":21.642206000000002},null,null,5660,606.69500000000005,{"$f":"【参考】データ集計!AU513","v":9.4956900000000015},9.4956900000000015,null,756,127.72799999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU666","v":1.6878339999999996},1.6878339999999996,null,null,null,null,null,null,750,2.04,{"$f":"【参考】データ集計!AU1107","v":2.294900000000033E-2},2.294900000000033E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,780,26.1,{"$f":"【参考】データ集計!AU1391","v":0.53692000000000029},0.53692000000000029]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW205","v":"発電設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX205","v":"14,000～15,000"},"14,000\n～15,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ205","v":5},{"$f":"【参考】データ集計!BA205","v":8599375},{"$f":"【参考】データ集計!BB205","v":1719.875},{"$f":"【参考】データ集計!BC205","v":146.014095},{"$f":"【参考】データ集計!BD205","v":29.202818999999998},null,null,3180,143.947,{"$f":"【参考】データ集計!AU514","v":2.3083230000000006},2.3083230000000006,null,1300,111.39100000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU667","v":1.7864713999999999},1.7864713999999999,null,null,null,null,null,null,1203.46,121.541,{"$f":"【参考】データ集計!AU1114","v":2.6646820000000004},2.6646820000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1160,56.7,{"$f":"【参考】データ集計!AU1395","v":0.90929999999999978},0.90929999999999978]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW206","v":"発電設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX206","v":"15,000～16,000"},"15,000\n～16,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ206","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA206","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB206","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC206","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD206","v":0},null,null,750,57.268999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU515","v":0.87033000000000005},0.87033000000000005,null,1670.6,74.247,{"$f":"【参考】データ集計!AU669","v":0.68803700000000134},0.68803700000000134,null,null,null,null,null,null,2874,196.24299999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1116","v":3.1470439999999975},3.1470439999999975,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1272.7270000000001,129.80600000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1396","v":2.8287890000000004},2.8287890000000004]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW207","v":"発電設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX207","v":"16,000～17,000"},"16,000\n～17,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ207","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA207","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB207","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC207","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD207","v":0},null,null,1196,31.515999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU518","v":0.49145499999999931},0.49145499999999931,null,1650,53.970999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU672","v":0.81577199999999817},0.81577199999999817,null,null,null,null,null,null,1306.8,148.69800000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1125","v":3.1440130000000082},3.1440130000000082,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4480,104.773,{"$f":"【参考】データ集計!AU1398","v":2.4022839999999999},2.4022839999999999]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW208","v":"発電設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX208","v":"17,000～18,000"},"17,000\n～18,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ208","v":2},{"$f":"【参考】データ集計!BA208","v":3336460},{"$f":"【参考】データ集計!BB208","v":1668.23},{"$f":"【参考】データ集計!BC208","v":55.432226999999969},{"$f":"【参考】データ集計!BD208","v":27.716113499999985},null,null,2400,157.767,{"$f":"【参考】データ集計!AU520","v":4.7010810000000021},4.7010810000000021,null,5239,10.35,{"$f":"【参考】データ集計!AU673","v":0.1493850000000001},0.1493850000000001,null,null,null,null,null,null,1104,111.768,{"$f":"【参考】データ集計!AU1129","v":2.0164810000000002},2.0164810000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,38.880000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1399","v":1.05219},1.05219]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW209","v":"発電設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX209","v":"18,000～19,000"},"18,000\n～19,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ209","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA209","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB209","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC209","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD209","v":0},null,null,900,136,{"$f":"【参考】データ集計!AU523","v":1.7151130000000001},1.7151130000000001,null,1130,87.75,{"$f":"【参考】データ集計!AU674","v":1.1006859999999996},1.1006859999999996,null,null,null,null,null,null,750,189.58799999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1137","v":2.345561},2.345561,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1100,23.905999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1406","v":0.26759399999999989},0.26759399999999989]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW210","v":"発電設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX210","v":"19,000～20,000"},"19,000\n～20,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ210","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA210","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB210","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC210","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD210","v":0},null,null,800,36.417999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU526","v":0.51786799999999822},0.51786799999999822,null,3200,14.832000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU677","v":0.21390199999999998},0.21390199999999998,null,null,null,null,null,null,888,43.304000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1145","v":2.1918460000000017},2.1918460000000017,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6830,470.86700000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1408","v":8.7093619999999703},8.7093619999999703]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW211","v":"発電設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX211","v":"20,000～"},"20,000～",{"$f":"【参考】データ集計!AZ211","v":1},{"$f":"【参考】データ集計!BA211","v":2693000},{"$f":"【参考】データ集計!BB211","v":2693},{"$f":"【参考】データ集計!BC211","v":37.601719999999972},{"$f":"【参考】データ集計!BD211","v":37.601719999999972},null,null,10350,804.07899999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU530","v":17.32000000000005},17.32000000000005,null,940.92499999999995,353.11799999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU680","v":8.7044035000000122},8.7044035000000122,null,null,null,null,null,null,1648,408.44,{"$f":"【参考】データ集計!AU1147","v":5.0531099999999984},5.0531099999999984,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,880,59.750999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1411","v":0.95822900000000022},0.95822900000000022]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW212","v":"建物付属設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX212","v":"1～1,000"},"1\n～1,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ212","v":22},{"$f":"【参考】データ集計!BA212","v":3490830.5},{"$f":"【参考】データ集計!BB212","v":158.67411363636364},{"$f":"【参考】データ集計!BC212","v":61.948018566593881},{"$f":"【参考】データ集計!BD212","v":2.8158190257542675},null,null,751,112.351,{"$f":"【参考】データ集計!AU539","v":1.8452606833333363},1.8452606833333363,null,1600,390,{"$f":"【参考】データ集計!AU683","v":8.2616400000000283},8.2616400000000283,null,null,null,null,null,null,10860,2152.41,{"$f":"【参考】データ集計!AU1148","v":31.066451000000001},31.066451000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1300,170.67599999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1422","v":3.0747329999999948},3.0747329999999948]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW213","v":"建物付属設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX213","v":"1,000～2,000"},"1,000\n～2,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ213","v":46},{"$f":"【参考】データ集計!BA213","v":4992781},{"$f":"【参考】データ集計!BB213","v":108.53871739130435},{"$f":"【参考】データ集計!BC213","v":86.733074444829683},{"$f":"【参考】データ集計!BD213","v":1.8855016183658626},null,null,2271,141.46899999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU543","v":2.1221330000000016},2.1221330000000016,null,900,113.89,{"$f":"【参考】データ集計!AU685","v":1.9796759999999998},1.9796759999999998,null,null,null,null,null,null,760,239.68100000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1149","v":2.4910490000000038},2.4910490000000038,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1754,146.80000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1430","v":2.3533550000000001},2.3533550000000001]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW214","v":"建物付属設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX214","v":"2,000～3,000"},"2,000\n～3,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ214","v":22},{"$f":"【参考】データ集計!BA214","v":6105623.5},{"$f":"【参考】データ集計!BB214","v":277.5283409090909},{"$f":"【参考】データ集計!BC214","v":106.26049669475991},{"$f":"【参考】データ集計!BD214","v":4.8300225770345415},null,null,780,7.26,{"$f":"【参考】データ集計!AU545","v":0.14289000000000002},0.14289000000000002,null,6689.75,336.29399999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU690","v":4.4577349999999996},4.4577349999999996,null,null,null,null,null,null,2799.8,1011.713,{"$f":"【参考】データ集計!AU1155","v":12.270786999999999},12.270786999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,46.87,{"$f":"【参考】データ集計!AU1434","v":0.81837000000000004},0.81837000000000004]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW215","v":"建物付属設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX215","v":"3,000～4,000"},"3,000\n～4,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ215","v":6},{"$f":"【参考】データ集計!BA215","v":995921},{"$f":"【参考】データ集計!BB215","v":165.98683333333335},{"$f":"【参考】データ集計!BC215","v":16.242976640902477},{"$f":"【参考】データ集計!BD215","v":2.7071627734837462},null,null,1610,79.010000000000005,{"$f":"【参考】データ集計!AU548","v":1.4981799999999907},1.4981799999999907,null,750,88.18,{"$f":"【参考】データ集計!AU694","v":1.016251},1.016251,null,null,null,null,null,null,1320,132.215,{"$f":"【参考】データ集計!AU1158","v":2.048090000000002},2.048090000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,800,40.392000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1438","v":0.64776800000000001},0.64776800000000001]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW216","v":"建物付属設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX216","v":"4,000～5,000"},"4,000\n～5,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ216","v":3},{"$f":"【参考】データ集計!BA216","v":858721},{"$f":"【参考】データ集計!BB216","v":286.2403333333333},{"$f":"【参考】データ集計!BC216","v":19.607882250000014},{"$f":"【参考】データ集計!BD216","v":6.5359607500000045},null,null,865,30,{"$f":"【参考】データ集計!AU549","v":0.32388400000000028},0.32388400000000028,null,7675.4,206.56299999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU696","v":5.2622490000000006},5.2622490000000006,null,null,null,null,null,null,2100,171.31299999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1162","v":2.8006439999999913},2.8006439999999913,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1916.06,50.655000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1442","v":0.63564400000000099},0.63564400000000099]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW217","v":"建物付属設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX217","v":"5,000～6,000"},"5,000\n～6,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ217","v":2},{"$f":"【参考】データ集計!BA217","v":679013},{"$f":"【参考】データ集計!BB217","v":339.50650000000002},{"$f":"【参考】データ集計!BC217","v":15.203801250000003},{"$f":"【参考】データ集計!BD217","v":7.6019006250000016},null,null,1670,28.018000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU552","v":0.21216999999999908},0.21216999999999908,null,1638,21.326000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU699","v":0.44165999999999928},0.44165999999999928,null,null,null,null,null,null,1000,111.90300000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1167","v":1.3482320999999997},1.3482320999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,131.23400000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1447","v":1.4297659999999999},1.4297659999999999]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW218","v":"建物付属設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX218","v":"6,000～7,000"},"6,000\n～7,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ218","v":1},{"$f":"【参考】データ集計!BA218","v":94342},{"$f":"【参考】データ集計!BB218","v":94.341999999999999},{"$f":"【参考】データ集計!BC218","v":1.9515349166666676},{"$f":"【参考】データ集計!BD218","v":1.9515349166666676},null,null,2200,39.761000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU559","v":1.2886079999999995},1.2886079999999995,null,1329.5,448.68400000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU700","v":5.1301662991266364},5.1301662991266364,null,null,null,null,null,null,1456,291.89999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1168","v":3.6112200000000012},3.6112200000000012,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9088,477.03300000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1458","v":7.0297550000000086},7.0297550000000086]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW219","v":"建物付属設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX219","v":"7,000～8,000"},"7,000\n～8,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ219","v":1},{"$f":"【参考】データ集計!BA219","v":67683},{"$f":"【参考】データ集計!BB219","v":67.683000000000007},{"$f":"【参考】データ集計!BC219","v":2.6836972058078601},{"$f":"【参考】データ集計!BD219","v":2.6836972058078601},null,null,3500,328.97,{"$f":"【参考】データ集計!AU560","v":5.5831019999999967},5.5831019999999967,null,1426.9,200.62700000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU704","v":3.8125526166666672},3.8125526166666672,null,null,null,null,null,null,1181.818,68.546999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU1169","v":0.91622800000000382},0.91622800000000382,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,885,83.724000000000004,{"$f":"【参考】データ集計!AU1465","v":2.121267},2.121267]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW220","v":"建物付属設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX220","v":"8,000～9,000"},"8,000\n～9,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ220","v":1},{"$f":"【参考】データ集計!BA220","v":617972},{"$f":"【参考】データ集計!BB220","v":617.97199999999998},{"$f":"【参考】データ集計!BC220","v":15.225729399999999},{"$f":"【参考】データ集計!BD220","v":15.225729399999999},null,null,806,61.152000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU562","v":0.94567199999999985},0.94567199999999985,null,1200,22.867999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU709","v":0.45031999999999994},0.45031999999999994,null,null,null,null,null,null,1934,148.49199999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1178","v":2.5720200000000002},2.5720200000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,954.54499999999996,498.786,{"$f":"【参考】データ集計!AU1479","v":6.1083309999999997},6.1083309999999997]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW221","v":"建物付属設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX221","v":"9,000～10,000"},"9,000\n～10,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ221","v":3},{"$f":"【参考】データ集計!BA221","v":2176348},{"$f":"【参考】データ集計!BB221","v":725.44933333333336},{"$f":"【参考】データ集計!BC221","v":42.925286756040691},{"$f":"【参考】データ集計!BD221","v":14.30842891868023},null,null,3045.4549999999999,90.364999999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU570","v":0.91839300000000001},0.91839300000000001,null,3800,454.39600000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU712","v":15.792568573333334},15.792568573333334,null,null,null,null,null,null,1208,366.73,{"$f":"【参考】データ集計!AU1179","v":4.5369740000000007},4.5369740000000007,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1363.6,117.836,{"$f":"【参考】データ集計!AU1492","v":2.3659120000000007},2.3659120000000007]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW222","v":"建物付属設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX222","v":"10,000～11,000"},"10,000\n～11,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ222","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA222","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB222","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC222","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD222","v":0},null,null,909.09100000000001,29.315000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU571","v":0.3515959999999998},0.3515959999999998,null,800,93.015000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU718","v":1.3449196500000009},1.3449196500000009,null,null,null,null,null,null,1070,167.67500000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1180","v":2.9041310000000005},2.9041310000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,752,37.142000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1518","v":0.52392999999999912},0.52392999999999912]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW223","v":"建物付属設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX223","v":"11,000～12,000"},"11,000\n～12,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ223","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA223","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB223","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC223","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD223","v":0},null,null,1893,547.88,{"$f":"【参考】データ集計!AU572","v":9.8845240000000096},9.8845240000000096,null,1690.29,625.96799999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU723","v":11.178739283842759},11.178739283842759,null,null,null,null,null,null,863.63599999999997,26.334,{"$f":"【参考】データ集計!AU1181","v":0.3091620000000006},0.3091620000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1037,164.96899999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1531","v":2.5308850000000014},2.5308850000000014]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW224","v":"建物付属設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX224","v":"12,000～13,000"},"12,000\n～13,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ224","v":1},{"$f":"【参考】データ集計!BA224","v":2224690},{"$f":"【参考】データ集計!BB224","v":2224.69},{"$f":"【参考】データ集計!BC224","v":56.185124233333426},{"$f":"【参考】データ集計!BD224","v":56.185124233333426},null,null,770,109.58199999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU575","v":1.9795984166666649},1.9795984166666649,null,1431,154.21,{"$f":"【参考】データ集計!AU734","v":2.0117179999999997},2.0117179999999997,null,null,null,null,null,null,3487.1,610.55700000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1192","v":7.553251999999997},7.553251999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,780,64.113,{"$f":"【参考】データ集計!AU1532","v":0.88028900000000121},0.88028900000000121]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW225","v":"建物付属設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX225","v":"13,000～14,000"},"13,000\n～14,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ225","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA225","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB225","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC225","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD225","v":0},null,null,5454.5450000000001,185.244,{"$f":"【参考】データ集計!AU576","v":3.7144471999999986},3.7144471999999986,null,800,81.281000000000006,{"$f":"【参考】データ集計!AU739","v":1.2085030000000001},1.2085030000000001,null,null,null,null,null,null,1313.636,66.039000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1204","v":0.78632800000000014},0.78632800000000014,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,778,44.835000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1534","v":0.63217999999999996},0.63217999999999996]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW226","v":"建物付属設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX226","v":"14,000～15,000"},"14,000\n～15,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ226","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA226","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB226","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC226","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD226","v":0},null,null,2200,41.030999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU578","v":0.34856499999999979},0.34856499999999979,null,7500,724.06500000000005,{"$f":"【参考】データ集計!AU743","v":15.289279833333325},15.289279833333325,null,null,null,null,null,null,2768.1819999999998,450.47500000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1205","v":5.6428560000000001},5.6428560000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,937,220.5,{"$f":"【参考】データ集計!AU1538","v":5.0461819999999982},5.0461819999999982]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW227","v":"建物付属設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX227","v":"15,000～16,000"},"15,000\n～16,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ227","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA227","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB227","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC227","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD227","v":0},null,null,752.4,30.358000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU579","v":0.43776300000000012},0.43776300000000012,null,1630,45.761000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU745","v":0.88808299999999973},0.88808299999999973,null,null,null,null,null,null,1618,144.90700000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1211","v":2.1377209999999995},2.1377209999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,900,56.545000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1544","v":1.2821129999999996},1.2821129999999996]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW228","v":"建物付属設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX228","v":"16,000～17,000"},"16,000\n～17,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ228","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA228","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB228","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC228","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD228","v":0},null,null,1330,148.065,{"$f":"【参考】データ集計!AU581","v":1.9900680000000008},1.9900680000000008,null,760,50.679000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU753","v":0.70405800000000007},0.70405800000000007,null,null,null,null,null,null,1500,125.289,{"$f":"【参考】データ集計!AU1224","v":1.875756000000024},1.875756000000024,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,65.182000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1548","v":0.81360699999999997},0.81360699999999997]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW229","v":"建物付属設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX229","v":"17,000～18,000"},"17,000\n～18,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ229","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA229","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB229","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC229","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD229","v":0},null,null,941,89.102999999999994,{"$f":"【参考】データ集計!AU587","v":1.3648160000000003},1.3648160000000003,null,2000,317.85599999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU760","v":8.6019780000000008},8.6019780000000008,null,null,null,null,null,null,1000,102.55200000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1226","v":1.7763391999999998},1.7763391999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1020,51.344999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1549","v":1.0586850000000005},1.0586850000000005]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW230","v":"建物付属設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX230","v":"18,000～19,000"},"18,000\n～19,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ230","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA230","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB230","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC230","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD230","v":0},null,null,1248,80.44,{"$f":"【参考】データ集計!AU588","v":0.98767300000000002},0.98767300000000002,null,4271,1070.5609999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU765","v":24.489830683333331},24.489830683333331,null,null,null,null,null,null,1427.55,97.855000000000004,{"$f":"【参考】データ集計!AU1231","v":1.7744339999999994},1.7744339999999994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1391.5,84.721000000000004,{"$f":"【参考】データ集計!AU1556","v":1.231018999999999},1.231018999999999]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW231","v":"建物付属設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX231","v":"19,000～20,000"},"19,000\n～20,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ231","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BA231","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BB231","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BC231","v":0},{"$f":"【参考】データ集計!BD231","v":0},null,null,1200,973.99199999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU592","v":3.2750893999999846},3.2750893999999846,null,1000,26.24,{"$f":"【参考】データ集計!AU766","v":0.71011999999999897},0.71011999999999897,null,null,null,null,null,null,915.5,98.77,{"$f":"【参考】データ集計!AU1236","v":1.2219260000000001},1.2219260000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,45.801000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1558","v":0.54558000000000106},0.54558000000000106]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW232","v":"建物付属設備"},{"$f":"【参考】データ集計!AX232","v":"20,000～"},"20,000～",{"$f":"【参考】データ集計!AZ232","v":1},{"$f":"【参考】データ集計!BA232","v":419836},{"$f":"【参考】データ集計!BB232","v":419.83600000000001},{"$f":"【参考】データ集計!BC232","v":7.0747869999999935},{"$f":"【参考】データ集計!BD232","v":7.0747869999999935},null,null,1080,84.801000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU593","v":1.6263480000000019},1.6263480000000019,null,1500,27.161999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU768","v":0.41793787049999964},0.41793787049999964,null,null,null,null,null,null,2529,223.37,{"$f":"【参考】データ集計!AU1238","v":2.7634059999999994},2.7634059999999994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,780,49.015999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1559","v":0.95303300000000002},0.95303300000000002]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW233","v":"全設備合計"},{"$f":"【参考】データ集計!AX233","v":"1～1,000"},"1\n～1,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ233","v":449},{"$f":"【参考】データ集計!BA233","v":44078959.5},{"$f":"【参考】データ集計!BB233","v":98.171402004454336},{"$f":"【参考】データ集計!BC233","v":741.61531246962238},{"$f":"【参考】データ集計!BD233","v":1.651704482114972},null,null,950,79.662000000000006,{"$f":"【参考】データ集計!AU595","v":1.4783486000000001},1.4783486000000001,null,3300,69.215999999999994,{"$f":"【参考】データ集計!AU771","v":1.0283750000000005},1.0283750000000005,null,null,null,null,null,null,3220,422.39499999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1242","v":7.2291515000000004},7.2291515000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1620,68.876000000000005,{"$f":"【参考】データ集計!AU1562","v":0.93874400000000069},0.93874400000000069]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW234","v":"全設備合計"},{"$f":"【参考】データ集計!AX234","v":"1,000～2,000"},"1,000\n～2,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ234","v":608},{"$f":"【参考】データ集計!BA234","v":89166108},{"$f":"【参考】データ集計!BB234","v":146.65478289473685},{"$f":"【参考】データ集計!BC234","v":1417.8619203328667},{"$f":"【参考】データ集計!BD234","v":2.3320097373895834},null,null,831,268.488,{"$f":"【参考】データ集計!AU597","v":4.2988240000000033},4.2988240000000033,null,7500,5307.12,{"$f":"【参考】データ集計!AU772","v":122.15958999999999},122.15958999999999,null,null,null,null,null,null,5750,442.91399999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1243","v":7.9733486000000013},7.9733486000000013,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4000,401.36200000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1563","v":6.8782050000000083},6.8782050000000083]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW235","v":"全設備合計"},{"$f":"【参考】データ集計!AX235","v":"2,000～3,000"},"2,000\n～3,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ235","v":181},{"$f":"【参考】データ集計!BA235","v":57499618.5},{"$f":"【参考】データ集計!BB235","v":317.67745027624312},{"$f":"【参考】データ集計!BC235","v":1036.1807691742574},{"$f":"【参考】データ集計!BD235","v":5.7247556307970022},null,null,1170,35.380000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU599","v":0.50574399999999997},0.50574399999999997,null,850,63.7,{"$f":"【参考】データ集計!AU775","v":0.89630999999999994},0.89630999999999994,null,null,null,null,null,null,750,101.977,{"$f":"【参考】データ集計!AU1247","v":1.7662070000000001},1.7662070000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,820,39.299999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU1569","v":0.74043000000000081},0.74043000000000081]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW236","v":"全設備合計"},{"$f":"【参考】データ集計!AX236","v":"3,000～4,000"},"3,000\n～4,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ236","v":106},{"$f":"【参考】データ集計!BA236","v":40685874},{"$f":"【参考】データ集計!BB236","v":383.82900000000001},{"$f":"【参考】データ集計!BC236","v":753.73604244409023},{"$f":"【参考】データ集計!BD236","v":7.1107173815480209},null,null,1642,211.95500000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU604","v":2.3992530000000016},2.3992530000000016,null,2243.06,168.54499999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU779","v":2.5239569999999985},2.5239569999999985,null,null,null,null,null,null,1690,177.624,{"$f":"【参考】データ集計!AU1252","v":2.6257119999999929},2.6257119999999929,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2300,114.304,{"$f":"【参考】データ集計!AU1571","v":-2.7387249999999987},-2.7387249999999987]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW237","v":"全設備合計"},{"$f":"【参考】データ集計!AX237","v":"4,000～5,000"},"4,000\n～5,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ237","v":69},{"$f":"【参考】データ集計!BA237","v":30917127},{"$f":"【参考】データ集計!BB237","v":448.07430434782611},{"$f":"【参考】データ集計!BC237","v":577.76115281585078},{"$f":"【参考】データ集計!BD237","v":8.3733500408094308},null,null,1180,78.239999999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU605","v":1.3492280000000001},1.3492280000000001,null,986,53.652999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU783","v":1.0153849999999998},1.0153849999999998,null,null,null,null,null,null,1000,142.62,{"$f":"【参考】データ集計!AU1254","v":1.7644749999999991},1.7644749999999991,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1189,63.118000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1583","v":0.95000200000000135},0.95000200000000135]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW238","v":"全設備合計"},{"$f":"【参考】データ集計!AX238","v":"5,000～6,000"},"5,000\n～6,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ238","v":53},{"$f":"【参考】データ集計!BA238","v":30977552},{"$f":"【参考】データ集計!BB238","v":584.48211320754717},{"$f":"【参考】データ集計!BC238","v":580.93999134084993},{"$f":"【参考】データ集計!BD238","v":10.961131912091508},null,null,1028,91.91,{"$f":"【参考】データ集計!AU607","v":1.2712879999999993},1.2712879999999993,null,1060,97.938000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU785","v":2.2528990000000002},2.2528990000000002,null,null,null,null,null,null,7000,315.66199999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1255","v":3.9052270000000004},3.9052270000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,784.21900000000005,41.892000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1601","v":0.77550299999999939},0.77550299999999939]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW239","v":"全設備合計"},{"$f":"【参考】データ集計!AX239","v":"6,000～7,000"},"6,000\n～7,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ239","v":29},{"$f":"【参考】データ集計!BA239","v":13828732},{"$f":"【参考】データ集計!BB239","v":476.8528275862069},{"$f":"【参考】データ集計!BC239","v":391.21863573000007},{"$f":"【参考】データ集計!BD239","v":13.490297783793107},null,null,1540,82.575999999999993,{"$f":"【参考】データ集計!AU612","v":-0.67851099999999998},-0.67851099999999998,null,863.5,54.186,{"$f":"【参考】データ集計!AU787","v":0.66725300000000232},0.66725300000000232,null,null,null,null,null,null,5500,173.69200000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1256","v":3.0084839999999997},3.0084839999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1100,83.944000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1614","v":1.3873320000000005},1.3873320000000005]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW240","v":"全設備合計"},{"$f":"【参考】データ集計!AX240","v":"7,000～8,000"},"7,000\n～8,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ240","v":40},{"$f":"【参考】データ集計!BA240","v":27177008.800000001},{"$f":"【参考】データ集計!BB240","v":679.42521999999997},{"$f":"【参考】データ集計!BC240","v":592.3528143458077},{"$f":"【参考】データ集計!BD240","v":14.808820358645193},null,null,1431,37.261000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU613","v":0.56246699999999983},0.56246699999999983,null,1729.6,100.72799999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU788","v":1.554470000000002},1.554470000000002,null,null,null,null,null,null,760,42.14,{"$f":"【参考】データ集計!AU1257","v":0.52133200000000013},0.52133200000000013,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,817,146.04599999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1615","v":1.74932},1.74932]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW241","v":"全設備合計"},{"$f":"【参考】データ集計!AX241","v":"8,000～9,000"},"8,000\n～9,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ241","v":20},{"$f":"【参考】データ集計!BA241","v":19891377},{"$f":"【参考】データ集計!BB241","v":994.56885},{"$f":"【参考】データ集計!BC241","v":363.3539486855168},{"$f":"【参考】データ集計!BD241","v":18.167697434275841},null,null,750,49.936,{"$f":"【参考】データ集計!AU614","v":0.57892100000000002},0.57892100000000002,null,1571,210.43600000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU794","v":2.8205620000000025},2.8205620000000025,null,null,null,null,null,null,1400,151.30500000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1258","v":1.8718590000000002},1.8718590000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1122,40.155000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1625","v":0.58541600000000038},0.58541600000000038]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW242","v":"全設備合計"},{"$f":"【参考】データ集計!AX242","v":"9,000～10,000"},"9,000\n～10,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ242","v":44},{"$f":"【参考】データ集計!BA242","v":32230352},{"$f":"【参考】データ集計!BB242","v":732.50800000000004},{"$f":"【参考】データ集計!BC242","v":257.65555899270691},{"$f":"【参考】データ集計!BD242","v":5.8558081589251572},null,null,2098.9699999999998,28.35,{"$f":"【参考】データ集計!AU617","v":0.49102200000000096},0.49102200000000096,null,1110,56.448,{"$f":"【参考】データ集計!AU796","v":1.018416},1.018416,null,null,null,null,null,null,1500,149.1,{"$f":"【参考】データ集計!AU1259","v":1.8445799999999999},1.8445799999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4570,629.97299999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU1627","v":8.867407},8.867407]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW243","v":"全設備合計"},{"$f":"【参考】データ集計!AX243","v":"10,000～11,000"},"10,000\n～11,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ243","v":34},{"$f":"【参考】データ集計!BA243","v":24711532},{"$f":"【参考】データ集計!BB243","v":726.80976470588246},{"$f":"【参考】データ集計!BC243","v":489.44935651538765},{"$f":"【参考】データ集計!BD243","v":14.395569309276107},null,null,1108,19.863,{"$f":"【参考】データ集計!AU619","v":0.37411199999999978},0.37411199999999978,null,1174,94.167000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU799","v":1.0589448000000001},1.0589448000000001,null,null,null,null,null,null,1400,263.28100000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1260","v":3.2574589999999999},3.2574589999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,68.2,{"$f":"【参考】データ集計!AU1628","v":0.57762200000000008},0.57762200000000008]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW244","v":"全設備合計"},{"$f":"【参考】データ集計!AX244","v":"11,000～12,000"},"11,000\n～12,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ244","v":19},{"$f":"【参考】データ集計!BA244","v":28450465},{"$f":"【参考】データ集計!BB244","v":1497.392894736842},{"$f":"【参考】データ集計!BC244","v":598.48357483333245},{"$f":"【参考】データ集計!BD244","v":31.499135517543813},null,null,1852,449.61700000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU634","v":8.6591339999999981},8.6591339999999981,null,1150,88.284999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU809","v":1.4986130000000006},1.4986130000000006,null,null,null,null,null,null,1500,169.9,{"$f":"【参考】データ集計!AU1261","v":3.678335000000001},3.678335000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,885,36.6,{"$f":"【参考】データ集計!AU1632","v":0.75341999999999998},0.75341999999999998]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW245","v":"全設備合計"},{"$f":"【参考】データ集計!AX245","v":"12,000～13,000"},"12,000\n～13,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ245","v":17},{"$f":"【参考】データ集計!BA245","v":16097403},{"$f":"【参考】データ集計!BB245","v":946.90605882352941},{"$f":"【参考】データ集計!BC245","v":274.93916768133352},{"$f":"【参考】データ集計!BD245","v":16.17289221654903},null,null,1139,68.106999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU635","v":0.93657900000000005},0.93657900000000005,null,6120,145.80600000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU812","v":2.124297999999996},2.124297999999996,null,null,null,null,null,null,1495.575,183.13399999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1275","v":2.2654560000000004},2.2654560000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13660,1523.893,{"$f":"【参考】データ集計!AU1637","v":24.714340999999877},24.714340999999877]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW246","v":"全設備合計"},{"$f":"【参考】データ集計!AX246","v":"13,000～14,000"},"13,000\n～14,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ246","v":11},{"$f":"【参考】データ集計!BA246","v":16025708},{"$f":"【参考】データ集計!BB246","v":1456.8825454545454},{"$f":"【参考】データ集計!BC246","v":295.8524806399999},{"$f":"【参考】データ集計!BD246","v":26.89568005818181},null,null,1413.3,57.74,{"$f":"【参考】データ集計!AU636","v":0.96283113318777325},0.96283113318777325,null,1291.3,53.939,{"$f":"【参考】データ集計!AU813","v":0.66110439999999926},0.66110439999999926,null,null,null,null,null,null,818.73,63.545000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1276","v":1.0664790000000002},1.0664790000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,25.734000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1660","v":0.37974099999999922},0.37974099999999922]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW247","v":"全設備合計"},{"$f":"【参考】データ集計!AX247","v":"14,000～15,000"},"14,000\n～15,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ247","v":15},{"$f":"【参考】データ集計!BA247","v":14111286},{"$f":"【参考】データ集計!BB247","v":940.75240000000008},{"$f":"【参考】データ集計!BC247","v":276.9595728828034},{"$f":"【参考】データ集計!BD247","v":18.463971525520225},null,null,900,16.344000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU638","v":0.60490099999999991},0.60490099999999991,null,890,68.444999999999993,{"$f":"【参考】データ集計!AU818","v":0.86599999999999966},0.86599999999999966,null,null,null,null,null,null,996.63699999999994,102.176,{"$f":"【参考】データ集計!AU1281","v":1.038767},1.038767,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1147.3,57.26,{"$f":"【参考】データ集計!AU1664","v":1.258731},1.258731]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW248","v":"全設備合計"},{"$f":"【参考】データ集計!AX248","v":"15,000～16,000"},"15,000\n～16,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ248","v":3},{"$f":"【参考】データ集計!BA248","v":2821110},{"$f":"【参考】データ集計!BB248","v":940.37},{"$f":"【参考】データ集計!BC248","v":37.750083119999985},{"$f":"【参考】データ集計!BD248","v":12.583361039999994},null,null,2150,220.96100000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU641","v":1.7778980000000004},1.7778980000000004,null,1700,129.5,{"$f":"【参考】データ集計!AU820","v":3.4795880000000015},3.4795880000000015,null,null,null,null,null,null,881.81799999999998,446.11099999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1284","v":5.0847189999999998},5.0847189999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,880,55.606999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1669","v":0.82486499999999996},0.82486499999999996]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW249","v":"全設備合計"},{"$f":"【参考】データ集計!AX249","v":"16,000～17,000"},"16,000\n～17,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ249","v":2},{"$f":"【参考】データ集計!BA249","v":353574},{"$f":"【参考】データ集計!BB249","v":176.78700000000001},{"$f":"【参考】データ集計!BC249","v":4.585036999999998},{"$f":"【参考】データ集計!BD249","v":2.292518499999999},null,null,1750,567.37800000000004,{"$f":"【参考】データ集計!AU648","v":13.592735999999974},13.592735999999974,null,794.90800000000002,787.10699999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU823","v":14.417601000000005},14.417601000000005,null,null,null,null,null,null,1482.5,194.602,{"$f":"【参考】データ集計!AU1293","v":2.3711080000000004},2.3711080000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2730,106.376,{"$f":"【参考】データ集計!AU1671","v":2.1667319999999997},2.1667319999999997]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW250","v":"全設備合計"},{"$f":"【参考】データ集計!AX250","v":"17,000～18,000"},"17,000\n～18,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ250","v":5},{"$f":"【参考】データ集計!BA250","v":3792568},{"$f":"【参考】データ集計!BB250","v":758.5136},{"$f":"【参考】データ集計!BC250","v":66.365043999999969},{"$f":"【参考】データ集計!BD250","v":13.273008799999994},null,null,1550,11.680999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU650","v":0.1268689999999999},0.1268689999999999,null,883,18.048999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU826","v":0.37630393333333334},0.37630393333333334,null,null,null,null,null,null,2300,395.17899999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU1294","v":5.6471860000000049},5.6471860000000049,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1044.8,115.401,{"$f":"【参考】データ集計!AU1682","v":1.827693},1.827693]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW251","v":"全設備合計"},{"$f":"【参考】データ集計!AX251","v":"18,000～19,000"},"18,000\n～19,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ251","v":3},{"$f":"【参考】データ集計!BA251","v":2702633},{"$f":"【参考】データ集計!BB251","v":900.87766666666664},{"$f":"【参考】データ集計!BC251","v":72.214555633333319},{"$f":"【参考】データ集計!BD251","v":24.071518544444441},null,null,1700,74.545000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU652","v":0.81620500000000096},0.81620500000000096,null,1352.7280000000001,14.411,{"$f":"【参考】データ集計!AU828","v":0.13193510000000019},0.13193510000000019,null,null,null,null,null,null,1400,139.00200000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1296","v":1.9415719999999999},1.9415719999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,77.450999999999993,{"$f":"【参考】データ集計!AU1687","v":1.2024410000000012},1.2024410000000012]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW252","v":"全設備合計"},{"$f":"【参考】データ集計!AX252","v":"19,000～20,000"},"19,000\n～20,000",{"$f":"【参考】データ集計!AZ252","v":2},{"$f":"【参考】データ集計!BA252","v":47238},{"$f":"【参考】データ集計!BB252","v":23.619},{"$f":"【参考】データ集計!BC252","v":0.77810099999999993},{"$f":"【参考】データ集計!BD252","v":0.38905049999999997},null,null,1500,60.494,{"$f":"【参考】データ集計!AU657","v":1.6596890000000004},1.6596890000000004,null,1500,103.428,{"$f":"【参考】データ集計!AU831","v":2.634371999999999},2.634371999999999,null,null,null,null,null,null,993,639.70100000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1307","v":3.7467490000000794},3.7467490000000794,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,761.5,62.606000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1698","v":0.89674299999999985},0.89674299999999985]
[{"$f":"【参考】データ集計!AW253","v":"全設備合計"},{"$f":"【参考】データ集計!AX253","v":"20,000～"},"20,000～",{"$f":"【参考】データ集計!AZ253","v":15},{"$f":"【参考】データ集計!BA253","v":9320276},{"$f":"【参考】データ集計!BB253","v":621.3517333333333},{"$f":"【参考】データ集計!BC253","v":169.45644444999994},{"$f":"【参考】データ集計!BD253","v":11.297096296666663},null,null,1660,117.273,{"$f":"【参考】データ集計!AU660","v":1.8714260000000005},1.8714260000000005,null,1336.66,81.463999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU836","v":1.3059279999999998},1.3059279999999998,null,null,null,null,null,null,1036.817,2741.81,{"$f":"【参考】データ集計!AU1308","v":43.970283999999999},43.970283999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,799.9,107.962,{"$f":"【参考】データ集計!AU1700","v":1.3076599999999985},1.3076599999999985]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2320,176.66300000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU661","v":2.6144540000000003},2.6144540000000003,null,840,112.3,{"$f":"【参考】データ集計!AU838","v":1.945036},1.945036,null,null,null,null,null,null,1270,518.65899999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1310","v":4.6495539999999993},4.6495539999999993,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4300,359.40699999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1702","v":6.8885970000000043},6.8885970000000043]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1098,233.49799999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU664","v":4.1135000000000002},4.1135000000000002,null,1095,177.46199999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU840","v":0.63559866666666665},0.63559866666666665,null,null,null,null,null,null,4490,355.67399999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1311","v":7.0003110000000017},7.0003110000000017,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,87,{"$f":"【参考】データ集計!AU1713","v":1.0881289999999999},1.0881289999999999]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,756,127.72799999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU666","v":1.6878339999999996},1.6878339999999996,null,1553,51.84,{"$f":"【参考】データ集計!AU842","v":0.33081199999999988},0.33081199999999988,null,null,null,null,null,null,5700,870.39400000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1312","v":18.843727000000001},18.843727000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,900,92.254000000000005,{"$f":"【参考】データ集計!AU1716","v":1.22539},1.22539]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1300,111.39100000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU667","v":1.7864713999999999},1.7864713999999999,null,6438,131.85400000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU844","v":1.6194200000000007},1.6194200000000007,null,null,null,null,null,null,2825,691.56500000000005,{"$f":"【参考】データ集計!AU1313","v":8.5556470000000004},8.5556470000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1557.07,126.687,{"$f":"【参考】データ集計!AU1717","v":1.8025789999999997},1.8025789999999997]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1670.6,74.247,{"$f":"【参考】データ集計!AU669","v":0.68803700000000134},0.68803700000000134,null,2979.5,83.554000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU845","v":1.1487489999999987},1.1487489999999987,null,null,null,null,null,null,803,83.153000000000006,{"$f":"【参考】データ集計!AU1314","v":1.440158},1.440158,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1070,68.051000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1722","v":1.0738400000000041},1.0738400000000041]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1650,53.970999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU672","v":0.81577199999999817},0.81577199999999817,null,2173.5,178.226,{"$f":"【参考】データ集計!AU847","v":3.9648429986899569},3.9648429986899569,null,null,null,null,null,null,793,49.98,{"$f":"【参考】データ集計!AU1318","v":0.61832400000000021},0.61832400000000021,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1020,116.649,{"$f":"【参考】データ集計!AU1723","v":1.7224740000000001},1.7224740000000001]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5239,10.35,{"$f":"【参考】データ集計!AU673","v":0.1493850000000001},0.1493850000000001,null,800,121.1,{"$f":"【参考】データ集計!AU848","v":3.0824703333333332},3.0824703333333332,null,null,null,null,null,null,1730,347.38099999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU1321","v":4.1013760000000019},4.1013760000000019]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1130,87.75,{"$f":"【参考】データ集計!AU674","v":1.1006859999999996},1.1006859999999996,null,3080,288.005,{"$f":"【参考】データ集計!AU854","v":4.1920028999999994},4.1920028999999994,null,null,null,null,null,null,1279,186.97499999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1324","v":2.0766679999999997},2.0766679999999997]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3200,14.832000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU677","v":0.21390199999999998},0.21390199999999998,null,2190,294.86700000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU857","v":6.1240186166666666},6.1240186166666666,null,null,null,null,null,null,1214.5999999999999,166.96799999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1326","v":2.4343259999999987},2.4343259999999987]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2926,112.43899999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU679","v":1.7107829999999997},1.7107829999999997,null,11200,397.30700000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU858","v":10.119642999999996},10.119642999999996,null,null,null,null,null,null,1159.615,97.213999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1338","v":1.6315439999999999},1.6315439999999999]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,940.92499999999995,353.11799999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU680","v":8.7044035000000122},8.7044035000000122,null,9900,188.25899999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU860","v":3.8506690000000106},3.8506690000000106,null,null,null,null,null,null,1750,72.122,{"$f":"【参考】データ集計!AU1344","v":0.84391700000000025},0.84391700000000025]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,800,24.352,{"$f":"【参考】データ集計!AU682","v":0.32951299999999983},0.32951299999999983,null,7100,446.77300000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU864","v":11.035871},11.035871,null,null,null,null,null,null,4582.4040000000005,1626.001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1350","v":15.646021999999995},15.646021999999995]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1600,390,{"$f":"【参考】データ集計!AU683","v":8.2616400000000283},8.2616400000000283,null,2547,471.80200000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU868","v":6.4270189999999943},6.4270189999999943,null,null,null,null,null,null,1216,65.263000000000005,{"$f":"【参考】データ集計!AU1367","v":0.75558500000000084},0.75558500000000084]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,900,113.89,{"$f":"【参考】データ集計!AU685","v":1.9796759999999998},1.9796759999999998,null,1800,156.47,{"$f":"【参考】データ集計!AU872","v":1.6718129999999993},1.6718129999999993,null,null,null,null,null,null,1592,149.876,{"$f":"【参考】データ集計!AU1409","v":1.9727479999999999},1.9727479999999999]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,818,102.893,{"$f":"【参考】データ集計!AU686","v":1.113607943231441},1.113607943231441,null,3000,115.07,{"$f":"【参考】データ集計!AU873","v":1.0941910000000004},1.0941910000000004,null,null,null,null,null,null,1590,268.53800000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1413","v":2.5170289999999991},2.5170289999999991]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6689.75,336.29399999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU690","v":4.4577349999999996},4.4577349999999996,null,1430,35.368000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU876","v":0.25893399999999978},0.25893399999999978,null,null,null,null,null,null,3560,5.4909999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU1414","v":7.7074000000003196E-2},7.7074000000003196E-2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,88.18,{"$f":"【参考】データ集計!AU694","v":1.016251},1.016251,null,1490,143.63999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU886","v":1.6865349999999997},1.6865349999999997,null,null,null,null,null,null,4368,1181.3720000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1418","v":18.030986000000002},18.030986000000002]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7675.4,206.56299999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU696","v":5.2622490000000006},5.2622490000000006,null,1363,186,{"$f":"【参考】データ集計!AU887","v":3.3146149999999999},3.3146149999999999,null,null,null,null,null,null,3600,549.37599999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1428","v":5.0132740000000009},5.0132740000000009]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1638,21.326000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU699","v":0.44165999999999928},0.44165999999999928,null,750,92.429000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU888","v":1.3825690000000002},1.3825690000000002,null,null,null,null,null,null,989,101.276,{"$f":"【参考】データ集計!AU1429","v":1.0989539999999991},1.0989539999999991]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1329.5,448.68400000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU700","v":5.1301662991266364},5.1301662991266364,null,14200,249.227,{"$f":"【参考】データ集計!AU889","v":6.4720509999999987},6.4720509999999987,null,null,null,null,null,null,1615,95.162000000000006,{"$f":"【参考】データ集計!AU1431","v":1.128830999999999},1.128830999999999]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1564,56.045999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU702","v":0.64949999999999797},0.64949999999999797,null,926.5,144.30000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU891","v":3.0641943333333335},3.0641943333333335,null,null,null,null,null,null,790,145.15199999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1435","v":2.244672},2.244672]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1426.9,200.62700000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU704","v":3.8125526166666672},3.8125526166666672,null,808.03800000000001,296.34300000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU892","v":8.1936590000000038},8.1936590000000038,null,null,null,null,null,null,909,53.712000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1439","v":0.62351999999999919},0.62351999999999919]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1200,22.867999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU709","v":0.45031999999999994},0.45031999999999994,null,1500,27.218,{"$f":"【参考】データ集計!AU895","v":0.23338700000000046},0.23338700000000046,null,null,null,null,null,null,2000,80.706000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1443","v":1.0015289999999908},1.0015289999999908]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1410,39.911000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU711","v":0.65339700000000001},0.65339700000000001,null,5969,1008.799,{"$f":"【参考】データ集計!AU896","v":15.855160999999995},15.855160999999995,null,null,null,null,null,null,1786.8,375.94499999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1448","v":4.317876},4.317876]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3800,454.39600000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU712","v":15.792568573333334},15.792568573333334,null,1401.2,106.503,{"$f":"【参考】データ集計!AU898","v":3.3845938000000002},3.3845938000000002,null,null,null,null,null,null,854.05,40.076000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1449","v":0.71011999999999986},0.71011999999999986]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,800,93.015000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU718","v":1.3449196500000009},1.3449196500000009,null,1228,15.628,{"$f":"【参考】データ集計!AU902","v":0.15934399999999993},0.15934399999999993,null,null,null,null,null,null,1280,447.495,{"$f":"【参考】データ集計!AU1452","v":6.8470290000000027},6.8470290000000027]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1690.29,625.96799999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU723","v":11.178739283842759},11.178739283842759,null,2200,508.50900000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU903","v":9.6983339999999973},9.6983339999999973,null,null,null,null,null,null,3720,468.32400000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1459","v":6.9925170000000065},6.9925170000000065]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2660,1849.826,{"$f":"【参考】データ集計!AU726","v":42.017523516666699},42.017523516666699,null,1050,19.989999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU904","v":0.72051199999999849},0.72051199999999849,null,null,null,null,null,null,1388.325,235.60900000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1460","v":3.0543820000000004},3.0543820000000004]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1431,154.21,{"$f":"【参考】データ集計!AU734","v":2.0117179999999997},2.0117179999999997,null,1050,20.309000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU905","v":0.24680999999999997},0.24680999999999997,null,null,null,null,null,null,1164.5,281.589,{"$f":"【参考】データ集計!AU1464","v":3.1505080000000003},3.1505080000000003]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,758,597.6,{"$f":"【参考】データ集計!AU737","v":17.439603056768554},17.439603056768554,null,755,189.88200000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU909","v":2.3491116000000005},2.3491116000000005,null,null,null,null,null,null,4680,997.03800000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1467","v":13.242872},13.242872]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,800,81.281000000000006,{"$f":"【参考】データ集計!AU739","v":1.2085030000000001},1.2085030000000001,null,800,36.284999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU910","v":0.44945400000000024},0.44945400000000024,null,null,null,null,null,null,1194,96.325000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1470","v":1.6683490000000003},1.6683490000000003]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1766,652.65099999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU740","v":8.0966670000000036},8.0966670000000036,null,925,60.198999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU914","v":0.93008399999999991},0.93008399999999991,null,null,null,null,null,null,750,40.564999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1474","v":0.57588999999998691},0.57588999999998691]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7500,724.06500000000005,{"$f":"【参考】データ集計!AU743","v":15.289279833333325},15.289279833333325,null,1310,76.944000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU915","v":1.1015520000000016},1.1015520000000016,null,null,null,null,null,null,5570,272.33800000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1485","v":5.7580340000000003},5.7580340000000003]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1630,45.761000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU745","v":0.88808299999999973},0.88808299999999973,null,1430,378.173,{"$f":"【参考】データ集計!AU925","v":1.0595510000000004},1.0595510000000004,null,null,null,null,null,null,10009.66,1559.654,{"$f":"【参考】データ集計!AU1486","v":39.632056999999996},39.632056999999996]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,760,50.679000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU753","v":0.70405800000000007},0.70405800000000007,null,770,77.781000000000006,{"$f":"【参考】データ集計!AU931","v":1.2218138999999999},1.2218138999999999,null,null,null,null,null,null,1485,161.85499999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1493","v":1.8298580000000002},1.8298580000000002]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2000,317.85599999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU760","v":8.6019780000000008},8.6019780000000008,null,834,11.189,{"$f":"【参考】データ集計!AU937","v":0.28491400000000011},0.28491400000000011,null,null,null,null,null,null,4780,908.01,{"$f":"【参考】データ集計!AU1496","v":14.508098},14.508098]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4271,1070.5609999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU765","v":24.489830683333331},24.489830683333331,null,1400,1490.8420000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU940","v":14.33273299999999},14.33273299999999,null,null,null,null,null,null,939,43.353999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1498","v":0.64949999999999997},0.64949999999999997]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1000,26.24,{"$f":"【参考】データ集計!AU766","v":0.71011999999999897},0.71011999999999897,null,886,22.808,{"$f":"【参考】データ集計!AU941","v":0.21953099999999992},0.21953099999999992,null,null,null,null,null,null,1940,152.828,{"$f":"【参考】データ集計!AU1505","v":2.0199449999999999},2.0199449999999999]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1500,27.161999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU768","v":0.41793787049999964},0.41793787049999964,null,2600,581.471,{"$f":"【参考】データ集計!AU944","v":9.6931380000000189},9.6931380000000189,null,null,null,null,null,null,1500,303.26799999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU1508","v":4.723596999999998},4.723596999999998]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3300,69.215999999999994,{"$f":"【参考】データ集計!AU771","v":1.0283750000000005},1.0283750000000005,null,1100,179.93100000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU949","v":2.9868340000000053},2.9868340000000053,null,null,null,null,null,null,1768.7719999999999,338.23099999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1517","v":5.8463660000000175},5.8463660000000175]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7500,5307.12,{"$f":"【参考】データ集計!AU772","v":122.15958999999999},122.15958999999999,null,4950,313.24900000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU950","v":7.1388710000000017},7.1388710000000017,null,null,null,null,null,null,842,60.853999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1519","v":0.87942299999999829},0.87942299999999829]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1300,125.31100000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU774","v":1.7549057000000001},1.7549057000000001,null,5000,240.22300000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU959","v":2.4949459999999988},2.4949459999999988,null,null,null,null,null,null,784.8,90.475999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1520","v":1.3851670000000005},1.3851670000000005]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,850,63.7,{"$f":"【参考】データ集計!AU775","v":0.89630999999999994},0.89630999999999994,null,1495,29.077999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU965","v":0.37454500000000035},0.37454500000000035,null,null,null,null,null,null,875,104.72199999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1524","v":1.4791279999999998},1.4791279999999998]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2243.06,168.54499999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU779","v":2.5239569999999985},2.5239569999999985,null,1655.7739999999999,206.84200000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU966","v":4.7140709999999899},4.7140709999999899,null,null,null,null,null,null,3125.4,232.261,{"$f":"【参考】データ集計!AU1526","v":2.9781739999999992},2.9781739999999992]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,986,53.652999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU783","v":1.0153849999999998},1.0153849999999998,null,770,168.15199999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU967","v":2.9757485833333313},2.9757485833333313,null,null,null,null,null,null,1192.5,48.802999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU1528","v":0.62135500000000121},0.62135500000000121]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2740,7.8310000000000004,{"$f":"【参考】データ集計!AU784","v":-0.32042000000000037},-0.32042000000000037,null,4500,451.25400000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU972","v":9.9286900000000031},9.9286900000000031,null,null,null,null,null,null,1028.4000000000001,37.04,{"$f":"【参考】データ集計!AU1536","v":0.54514700000000005},0.54514700000000005]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1060,97.938000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU785","v":2.2528990000000002},2.2528990000000002,null,6140,440.995,{"$f":"【参考】データ集計!AU973","v":7.2406260000000202},7.2406260000000202,null,null,null,null,null,null,5590,739.44200000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1537","v":13.452876999999999},13.452876999999999]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,863.5,54.186,{"$f":"【参考】データ集計!AU787","v":0.66725300000000232},0.66725300000000232,null,750,19.803000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU974","v":0.22949000000000019},0.22949000000000019,null,null,null,null,null,null,1005,100.104,{"$f":"【参考】データ集計!AU1541","v":1.9290150000000001},1.9290150000000001]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1729.6,100.72799999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU788","v":1.554470000000002},1.554470000000002,null,2277,168.40799999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU975","v":2.2832089999999994},2.2832089999999994,null,null,null,null,null,null,840,95.391999999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU1542","v":1.3340730000000005},1.3340730000000005]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9500,206.07499999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU791","v":4.669471999999999},4.669471999999999,null,1600,77.456999999999994,{"$f":"【参考】データ集計!AU980","v":1.3734760000000001},1.3734760000000001,null,null,null,null,null,null,2000,201.47800000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1551","v":2.8071390000000003},2.8071390000000003]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1571,210.43600000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU794","v":2.8205620000000025},2.8205620000000025,null,3577.76,873.41499999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU983","v":7.8166843833333246},7.8166843833333246,null,null,null,null,null,null,960,68.239000000000004,{"$f":"【参考】データ集計!AU1564","v":0.97814700000000077},0.97814700000000077]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1110,56.448,{"$f":"【参考】データ集計!AU796","v":1.018416},1.018416,null,1270,109.06399999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU984","v":1.5860789999999998},1.5860789999999998,null,null,null,null,null,null,790,53.17,{"$f":"【参考】データ集計!AU1565","v":0.82529800000000009},0.82529800000000009]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1174,94.167000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU799","v":1.0589448000000001},1.0589448000000001,null,1187,43.19,{"$f":"【参考】データ集計!AU986","v":0.48972300000000057},0.48972300000000057,null,null,null,null,null,null,5330,403.20299999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU1568","v":4.0030850000000555},4.0030850000000555]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,798.46,9.77,{"$f":"【参考】データ集計!AU801","v":0.12340499999999999},0.12340499999999999,null,795,75.8,{"$f":"【参考】データ集計!AU991","v":0.74346099999999993},0.74346099999999993,null,null,null,null,null,null,1480,222.75,{"$f":"【参考】データ集計!AU1572","v":2.5313179999999997},2.5313179999999997]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1150,88.284999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU809","v":1.4986130000000006},1.4986130000000006,null,1480,32.941000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU997","v":0.38017400000000023},0.38017400000000023,null,null,null,null,null,null,1472.7270000000001,334.21699999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1573","v":5.5657820000000013},5.5657820000000013]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6120,145.80600000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU812","v":2.124297999999996},2.124297999999996,null,4300,155.155,{"$f":"【参考】データ集計!AU1000","v":2.0255739999999989},2.0255739999999989,null,null,null,null,null,null,7410,779.71699999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1574","v":13.591870000000029},13.591870000000029]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1291.3,53.939,{"$f":"【参考】データ集計!AU813","v":0.66110439999999926},0.66110439999999926,null,839,30.177,{"$f":"【参考】データ集計!AU1003","v":0.25893400000000005},0.25893400000000005,null,null,null,null,null,null,800,132.85,{"$f":"【参考】データ集計!AU1575","v":1.8536729999999988},1.8536729999999988]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,890,68.444999999999993,{"$f":"【参考】データ集計!AU818","v":0.86599999999999966},0.86599999999999966,null,5236,166.751,{"$f":"【参考】データ集計!AU1006","v":3.0886322999999996},3.0886322999999996,null,null,null,null,null,null,2500,103.794,{"$f":"【参考】データ集計!AU1578","v":2.147246999999993},2.147246999999993]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1700,129.5,{"$f":"【参考】データ集計!AU820","v":3.4795880000000015},3.4795880000000015,null,6550,60.656999999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU1009","v":0.48885700000000032},0.48885700000000032,null,null,null,null,null,null,890,147.69399999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1579","v":2.1316590000000062},2.1316590000000062]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,794.90800000000002,787.10699999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU823","v":14.417601000000005},14.417601000000005,null,800,135.44999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1010","v":2.5524811666666665},2.5524811666666665,null,null,null,null,null,null,1062.018,213.25200000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1586","v":3.0439900000000009},3.0439900000000009]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,883,18.048999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU826","v":0.37630393333333334},0.37630393333333334,null,830,159.9,{"$f":"【参考】データ集計!AU1014","v":2.5399779999999996},2.5399779999999996,null,null,null,null,null,null,13500,1234.723,{"$f":"【参考】データ集計!AU1587","v":19.94917599999998},19.94917599999998]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,950,17.117999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU827","v":0.27452199999999982},0.27452199999999982,null,1326,24.56,{"$f":"【参考】データ集計!AU1016","v":0.26283100000000026},0.26283100000000026,null,null,null,null,null,null,970,100.35899999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1594","v":1.7882899999999893},1.7882899999999893]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1352.7280000000001,14.411,{"$f":"【参考】データ集計!AU828","v":0.13193510000000019},0.13193510000000019,null,10586.092000000001,37.103000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1017","v":1.0468208000000914},1.0468208000000914,null,null,null,null,null,null,1223.7,322.23200000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1596","v":5.5501940000000047},5.5501940000000047]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1500,103.428,{"$f":"【参考】データ集計!AU831","v":2.634371999999999},2.634371999999999,null,5240,92.006,{"$f":"【参考】データ集計!AU1018","v":1.0140859999999989},1.0140859999999989,null,null,null,null,null,null,1167,214.33199999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1600","v":3.2747790000000023},3.2747790000000023]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1120,99.475999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU835","v":0.88375299999999868},0.88375299999999868,null,2000,314.79000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1019","v":3.8311840000000004},3.8311840000000004,null,null,null,null,null,null,960,35.447000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1604","v":0.34813200000000011},0.34813200000000011]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1336.66,81.463999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU836","v":1.3059279999999998},1.3059279999999998,null,1070,109.443,{"$f":"【参考】データ集計!AU1022","v":1.3440320000000003},1.3440320000000003,null,null,null,null,null,null,3100,391.03399999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1606","v":4.8582599999999996},4.8582599999999996]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,840,112.3,{"$f":"【参考】データ集計!AU838","v":1.945036},1.945036,null,1579.57,63.012999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1024","v":0.56636399999999831},0.56636399999999831,null,null,null,null,null,null,1730,203.41399999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1612","v":3.3111510000000024},3.3111510000000024]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1095,177.46199999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU840","v":0.63559866666666665},0.63559866666666665,null,1300,37.347999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1026","v":0.99027100000000012},0.99027100000000012,null,null,null,null,null,null,1592,101.20399999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1613","v":2.042894000000004},2.042894000000004]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1553,51.84,{"$f":"【参考】データ集計!AU842","v":0.33081199999999988},0.33081199999999988,null,4550,47.332999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1030","v":0.70795500000002676},0.70795500000002676,null,null,null,null,null,null,3850,158.988,{"$f":"【参考】データ集計!AU1617","v":2.2524660000000005},2.2524660000000005]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6438,131.85400000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU844","v":1.6194200000000007},1.6194200000000007,null,750,118.2,{"$f":"【参考】データ集計!AU1031","v":2.8807489999999998},2.8807489999999998,null,null,null,null,null,null,1300,167.19800000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1618","v":2.5191940000000059},2.5191940000000059]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2979.5,83.554000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU845","v":1.1487489999999987},1.1487489999999987,null,1500,8.3230000000000004,{"$f":"【参考】データ集計!AU1044","v":0.21087100000000003},0.21087100000000003,null,null,null,null,null,null,759.8,116.625,{"$f":"【参考】データ集計!AU1620","v":1.7649079999999997},1.7649079999999997]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2173.5,178.226,{"$f":"【参考】データ集計!AU847","v":3.9648429986899569},3.9648429986899569,null,1700,44.707000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1047","v":0.77394419999999986},0.77394419999999986,null,null,null,null,null,null,1658.39,455.54700000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1623","v":4.7850830000000002},4.7850830000000002]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,800,121.1,{"$f":"【参考】データ集計!AU848","v":3.0824703333333332},3.0824703333333332,null,1554.28,81.501999999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU1048","v":1.046410766666666},1.046410766666666,null,null,null,null,null,null,761.79499999999996,36.965000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1626","v":0.59494199999999997},0.59494199999999997]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,46.417000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU851","v":0.56376599999999977},0.56376599999999977,null,1060,42.97,{"$f":"【参考】データ集計!AU1051","v":0.79888499999999985},0.79888499999999985,null,null,null,null,null,null,1900,774.33100000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1629","v":10.321853999999998},10.321853999999998]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3080,288.005,{"$f":"【参考】データ集計!AU854","v":4.1920028999999994},4.1920028999999994,null,3714.87,97.031999999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU1052","v":1.1288309999999999},1.1288309999999999,null,null,null,null,null,null,2065,371.14,{"$f":"【参考】データ集計!AU1634","v":4.5300459999999987},4.5300459999999987]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2190,294.86700000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU857","v":6.1240186166666666},6.1240186166666666,null,2636,119.021,{"$f":"【参考】データ集計!AU1061","v":1.7965169999999997},1.7965169999999997,null,null,null,null,null,null,1500,414.47699999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1635","v":6.9803929999999923},6.9803929999999923]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11200,397.30700000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU858","v":10.119642999999996},10.119642999999996,null,908,12.121,{"$f":"【参考】データ集計!AU1062","v":6.1919000000000002E-2},6.1919000000000002E-2,null,null,null,null,null,null,1470,232.369,{"$f":"【参考】データ集計!AU1639","v":3.4527420000000006},3.4527420000000006]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9900,188.25899999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU860","v":3.8506690000000106},3.8506690000000106,null,861.6,11.2,{"$f":"【参考】データ集計!AU1072","v":0.24247999999999981},0.24247999999999981,null,null,null,null,null,null,1000,159.58600000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1652","v":2.1922789999999996},2.1922789999999996]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1354.5450000000001,28.835999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU862","v":0.46244400000000008},0.46244400000000008,null,1899,166.52099999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1079","v":4.5395719999999979},4.5395719999999979,null,null,null,null,null,null,2500,389.39,{"$f":"【参考】データ集計!AU1653","v":5.4939040000000006},5.4939040000000006]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7100,446.77300000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU864","v":11.035871},11.035871,null,1339.7639999999999,37.207999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1083","v":0.48842399999998776},0.48842399999998776,null,null,null,null,null,null,7900,1147.6969999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1654","v":16.473918000000005},16.473918000000005]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,930,232.459,{"$f":"【参考】データ集計!AU865","v":5.491690516666667},5.491690516666667,null,815,20.736000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1085","v":0.4988159999999997},0.4988159999999997,null,null,null,null,null,null,858,74.94,{"$f":"【参考】データ集計!AU1655","v":1.1037169999999987},1.1037169999999987]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2876.96,52.225999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU866","v":8.0971000000001681E-2},8.0971000000001681E-2,null,1788,133.154,{"$f":"【参考】データ集計!AU1086","v":2.0286050000000007},2.0286050000000007,null,null,null,null,null,null,1484,116.64400000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1657","v":1.7575470000000095},1.7575470000000095]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2547,471.80200000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU868","v":6.4270189999999943},6.4270189999999943,null,4254,388.31299999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1089","v":9.7857999999991989},9.7857999999991989,null,null,null,null,null,null,1395,68.415999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU1661","v":0.74259499999999967},0.74259499999999967]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1800,156.47,{"$f":"【参考】データ集計!AU872","v":1.6718129999999993},1.6718129999999993,null,1070,117.718,{"$f":"【参考】データ集計!AU1091","v":1.6583900000000042},1.6583900000000042,null,null,null,null,null,null,2101,187.36799999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1666","v":2.7408900000000003},2.7408900000000003]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3000,115.07,{"$f":"【参考】データ集計!AU873","v":1.0941910000000004},1.0941910000000004,null,1117,85.936000000000007,{"$f":"【参考】データ集計!AU1092","v":1.0631448999999999},1.0631448999999999,null,null,null,null,null,null,1305,134.47200000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1675","v":1.8883130000000001},1.8883130000000001]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1430,35.368000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU876","v":0.25893399999999978},0.25893399999999978,null,1630,25.547999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1093","v":0.46538840000000004},0.46538840000000004,null,null,null,null,null,null,769.36,61.633000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1676","v":0.84738099999999994},0.84738099999999994]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1490,143.63999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU886","v":1.6865349999999997},1.6865349999999997,null,758.1,48.298000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1110","v":0.57415799999999928},0.57415799999999928,null,null,null,null,null,null,2275,148.648,{"$f":"【参考】データ集計!AU1678","v":2.4745950000000003},2.4745950000000003]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1363,186,{"$f":"【参考】データ集計!AU887","v":3.3146149999999999},3.3146149999999999,null,750,262.47699999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1111","v":1.5068400000000004},1.5068400000000004,null,null,null,null,null,null,1593,389.85199999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1686","v":5.3670350000000013},5.3670350000000013]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,92.429000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU888","v":1.3825690000000002},1.3825690000000002,null,1194,105.46,{"$f":"【参考】データ集計!AU1113","v":0.69886200000000187},0.69886200000000187,null,null,null,null,null,null,1500,230.20599999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1690","v":3.3418940000000248},3.3418940000000248]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14200,249.227,{"$f":"【参考】データ集計!AU889","v":6.4720509999999987},6.4720509999999987,null,9460,233.93299999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1115","v":3.9576199999999915},3.9576199999999915,null,null,null,null,null,null,2100,163.79499999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1701","v":2.2026709999999987},2.2026709999999987]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12500,53.985999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU890","v":0.69799599999999629},0.69799599999999629,null,3440,598.55499999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU1124","v":5.8823049999999997},5.8823049999999997,null,null,null,null,null,null,2570,180.203,{"$f":"【参考】データ集計!AU1703","v":3.854999000000003},3.854999000000003]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,926.5,144.30000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU891","v":3.0641943333333335},3.0641943333333335,null,5078,228.988,{"$f":"【参考】データ集計!AU1127","v":3.0985480000000081},3.0985480000000081,null,null,null,null,null,null,1965.7,262.76499999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1707","v":4.0221369999999865},4.0221369999999865]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,808.03800000000001,296.34300000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU892","v":8.1936590000000038},8.1936590000000038,null,965,63.616999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU1128","v":0.98031200000002627},0.98031200000002627,null,null,null,null,null,null,750,37.585999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1708","v":0.62438599999999944},0.62438599999999944]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1500,27.218,{"$f":"【参考】データ集計!AU895","v":0.23338700000000046},0.23338700000000046,null,3121,178.768,{"$f":"【参考】データ集計!AU1132","v":2.7980460000000065},2.7980460000000065,null,null,null,null,null,null,1924.6,188.946,{"$f":"【参考】データ集計!AU1715","v":2.6794039999999981},2.6794039999999981]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5969,1008.799,{"$f":"【参考】データ集計!AU896","v":15.855160999999995},15.855160999999995,null,1124.74,62.557000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1135","v":0.75385299999999988},0.75385299999999988,null,null,null,null,null,null,5728,1057.704,{"$f":"【参考】データ集計!AU1720","v":23.27201800000006},23.27201800000006]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1401.2,106.503,{"$f":"【参考】データ集計!AU898","v":3.3845938000000002},3.3845938000000002,null,7710,319.53100000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1143","v":3.0297009999999993},3.0297009999999993,null,null,null,null,null,null,1556.91,56.295999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1721","v":0.9551980000000011},0.9551980000000011]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1228,15.628,{"$f":"【参考】データ集計!AU902","v":0.15934399999999993},0.15934399999999993,null,1415,151.422,{"$f":"【参考】データ集計!AU1144","v":2.1087099999999994},2.1087099999999994,null,null,null,null,null,null,1829.8,168.233,{"$f":"【参考】データ集計!AU1726","v":2.4862859999999998},2.4862859999999998]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2200,508.50900000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU903","v":9.6983339999999973},9.6983339999999973,null,2000,6.0990000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1146","v":8.7899000000000171E-2},8.7899000000000171E-2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1050,19.989999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU904","v":0.72051199999999849},0.72051199999999849,null,1093,12.211,{"$f":"【参考】データ集計!AU1154","v":0.23252099999999987},0.23252099999999987]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1050,20.309000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU905","v":0.24680999999999997},0.24680999999999997,null,1480,222.22,{"$f":"【参考】データ集計!AU1156","v":2.0873631000000006},2.0873631000000006]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1033,22.23,{"$f":"【参考】データ集計!AU906","v":0.37021500000000018},0.37021500000000018,null,751,78.207999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1157","v":1.0240449999999983},1.0240449999999983]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,755,189.88200000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU909","v":2.3491116000000005},2.3491116000000005,null,10875,1581.423,{"$f":"【参考】データ集計!AU1159","v":29.88912400000001},29.88912400000001]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,800,36.284999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU910","v":0.44945400000000024},0.44945400000000024,null,4300,147.405,{"$f":"【参考】データ集計!AU1161","v":1.2154309999999997},1.2154309999999997]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,925,60.198999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU914","v":0.93008399999999991},0.93008399999999991,null,1080,255.71199999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1163","v":2.8049739999999943},2.8049739999999943]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1310,76.944000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU915","v":1.1015520000000016},1.1015520000000016,null,7355,144.035,{"$f":"【参考】データ集計!AU1172","v":1.5120359999999948},1.5120359999999948]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1097.18,443.22199999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU916","v":4.8366099999999932},4.8366099999999932,null,1900,31.501000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1176","v":0.68154199999999943},0.68154199999999943]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1430,378.173,{"$f":"【参考】データ集計!AU925","v":1.0595510000000004},1.0595510000000004,null,1220,123,{"$f":"【参考】データ集計!AU1177","v":1.632410000000001},1.632410000000001]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,770,77.781000000000006,{"$f":"【参考】データ集計!AU931","v":1.2218138999999999},1.2218138999999999,null,11300,52.569000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1183","v":1.3886309999999997},1.3886309999999997]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,834,11.189,{"$f":"【参考】データ集計!AU937","v":0.28491400000000011},0.28491400000000011,null,5000,82.6,{"$f":"【参考】データ集計!AU1195","v":2.231249},2.231249]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1400,1490.8420000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU940","v":14.33273299999999},14.33273299999999,null,2991,226.98599999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1198","v":3.3622450000000006},3.3622450000000006]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,886,22.808,{"$f":"【参考】データ集計!AU941","v":0.21953099999999992},0.21953099999999992,null,5000,4.99,{"$f":"【参考】データ集計!AU1202","v":7.6207999999994058E-2},7.6207999999994058E-2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2600,581.471,{"$f":"【参考】データ集計!AU944","v":9.6931380000000189},9.6931380000000189,null,1050,105.449,{"$f":"【参考】データ集計!AU1203","v":1.2812470000000005},1.2812470000000005]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1100,179.93100000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU949","v":2.9868340000000053},2.9868340000000053,null,1500,90.171000000000006,{"$f":"【参考】データ集計!AU1206","v":1.0023950000000017},1.0023950000000017]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4950,313.24900000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU950","v":7.1388710000000017},7.1388710000000017,null,5000,1165.8889999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1210","v":14.739343399999996},14.739343399999996]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5000,240.22300000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU959","v":2.4949459999999988},2.4949459999999988,null,750,58.19,{"$f":"【参考】データ集計!AU1214","v":0.59970500000000015},0.59970500000000015]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1495,29.077999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU965","v":0.37454500000000035},0.37454500000000035,null,1070,154.471,{"$f":"【参考】データ集計!AU1221","v":2.3815046166666667},2.3815046166666667]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1655.7739999999999,206.84200000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU966","v":4.7140709999999899},4.7140709999999899,null,1900,96.381,{"$f":"【参考】データ集計!AU1222","v":1.0353029999999999},1.0353029999999999]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,770,168.15199999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU967","v":2.9757485833333313},2.9757485833333313,null,789,75.048000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1223","v":0.76164699999999996},0.76164699999999996]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,905,31.879000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU971","v":0.46027899999999899},0.46027899999999899,null,753,67.823999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1225","v":1.8961070000000002},1.8961070000000002]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4500,451.25400000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU972","v":9.9286900000000031},9.9286900000000031,null,3074,272.048,{"$f":"【参考】データ集計!AU1235","v":2.7893860000000004},2.7893860000000004]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6140,440.995,{"$f":"【参考】データ集計!AU973","v":7.2406260000000202},7.2406260000000202,null,923.8,81.944000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1237","v":-0.46720700000000015},-0.46720700000000015]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,19.803000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU974","v":0.22949000000000019},0.22949000000000019,null,4950,43.44,{"$f":"【参考】データ集計!AU1240","v":0.75212100000000071},0.75212100000000071]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2277,168.40799999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU975","v":2.2832089999999994},2.2832089999999994,null,990,60.866999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU1241","v":2.1568619082969427},2.1568619082969427]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1600,77.456999999999994,{"$f":"【参考】データ集計!AU980","v":1.3734760000000001},1.3734760000000001,null,858.65,65.173000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1248","v":1.0236119999999982},1.0236119999999982]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3577.76,873.41499999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU983","v":7.8166843833333246},7.8166843833333246,null,3000,62.235999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU1249","v":0.95866200000000013},0.95866200000000013]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1270,109.06399999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU984","v":1.5860789999999998},1.5860789999999998,null,1670,41.816000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1250","v":0.52393000000000089},0.52393000000000089]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1187,43.19,{"$f":"【参考】データ集計!AU986","v":0.48972300000000057},0.48972300000000057,null,785,30.082999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1251","v":0.44599000000000011},0.44599000000000011]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,795,75.8,{"$f":"【参考】データ集計!AU991","v":0.74346099999999993},0.74346099999999993,null,2500,308.51400000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1253","v":4.3001230000000064},4.3001230000000064]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,995,104.111,{"$f":"【参考】データ集計!AU993","v":1.413745},1.413745,null,2900,13.23,{"$f":"【参考】データ集計!AU1262","v":0.12860099999999886},0.12860099999999886]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1480,32.941000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU997","v":0.38017400000000023},0.38017400000000023,null,900,34.923000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1264","v":0.33072540000000006},0.33072540000000006]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4300,155.155,{"$f":"【参考】データ集計!AU1000","v":2.0255739999999989},2.0255739999999989,null,1838,39.631,{"$f":"【参考】データ集計!AU1267","v":0.25460400000000027},0.25460400000000027]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,839,30.177,{"$f":"【参考】データ集計!AU1003","v":0.25893400000000005},0.25893400000000005,null,1089.8,35.402000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1271","v":0.45984600000000064},0.45984600000000064]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5236,166.751,{"$f":"【参考】データ集計!AU1006","v":3.0886322999999996},3.0886322999999996,null,870,19.876999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1273","v":0.401391},0.401391]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,936.16499999999996,120.489,{"$f":"【参考】データ集計!AU1008","v":2.5148639999999998},2.5148639999999998,null,2930,35.567999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1279","v":0.96255899999999883},0.96255899999999883]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6550,60.656999999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU1009","v":0.48885700000000032},0.48885700000000032,null,780,71.795000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1282","v":1.5661609999999997},1.5661609999999997]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,800,135.44999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1010","v":2.5524811666666665},2.5524811666666665,null,1400,61.308999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU1285","v":0.85872559999999964},0.85872559999999964]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,830,159.9,{"$f":"【参考】データ集計!AU1014","v":2.5399779999999996},2.5399779999999996,null,3865.8,719.12300000000005,{"$f":"【参考】データ集計!AU1295","v":6.9769289999999984},6.9769289999999984]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1326,24.56,{"$f":"【参考】データ集計!AU1016","v":0.26283100000000026},0.26283100000000026,null,1498,67.453999999999994,{"$f":"【参考】データ集計!AU1298","v":1.1682339999999996},1.1682339999999996]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10586.092000000001,37.103000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1017","v":1.0468208000000914},1.0468208000000914,null,838,197.97800000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1299","v":2.8933060000000008},2.8933060000000008]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5240,92.006,{"$f":"【参考】データ集計!AU1018","v":1.0140859999999989},1.0140859999999989,null,3530,20.114999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1301","v":0.25200599999999973},0.25200599999999973]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2000,314.79000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1019","v":3.8311840000000004},3.8311840000000004,null,820,34.371000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1304","v":0.73913099999999976},0.73913099999999976]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1070,109.443,{"$f":"【参考】データ集計!AU1022","v":1.3440320000000003},1.3440320000000003,null,1230,9.92,{"$f":"【参考】データ集計!AU1305","v":0.17181439999999992},0.17181439999999992]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1579.57,63.012999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1024","v":0.56636399999999831},0.56636399999999831,null,1489.5070000000001,14.053000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1309","v":0.15761200000000009},0.15761200000000009]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1508.85,62.273000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1025","v":1.1674821},1.1674821,null,760,56.722000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1316","v":0.66552100000000536},0.66552100000000536]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1300,37.347999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1026","v":0.99027100000000012},0.99027100000000012,null,2990,1126.836,{"$f":"【参考】データ集計!AU1320","v":14.970541999999995},14.970541999999995]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4550,47.332999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1030","v":0.70795500000002676},0.70795500000002676,null,4500,448.947,{"$f":"【参考】データ集計!AU1327","v":7.5554169999999772},7.5554169999999772]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,118.2,{"$f":"【参考】データ集計!AU1031","v":2.8807489999999998},2.8807489999999998,null,13800,486.10500000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1329","v":8.4872330000000034},8.4872330000000034]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1800,103.059,{"$f":"【参考】データ集計!AU1035","v":2.9539259999999992},2.9539259999999992,null,1824.9179999999999,98.090999999999994,{"$f":"【参考】データ集計!AU1331","v":0.65989200000000059},0.65989200000000059]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1500,8.3230000000000004,{"$f":"【参考】データ集計!AU1044","v":0.21087100000000003},0.21087100000000003,null,1500,526.99400000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1334","v":7.0947049999999905},7.0947049999999905]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1350,22.49,{"$f":"【参考】データ集計!AU1045","v":0.38918039999999943},0.38918039999999943,null,889.8,26.98,{"$f":"【参考】データ集計!AU1335","v":0.32951299999999994},0.32951299999999994]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1700,44.707000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1047","v":0.77394419999999986},0.77394419999999986,null,1500,294.89400000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1341","v":6.766491000000002},6.766491000000002]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1554.28,81.501999999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU1048","v":1.046410766666666},1.046410766666666,null,3000,38.414999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1342","v":0.26586200000000004},0.26586200000000004]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4000,261.16699999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU1050","v":3.6718399999999995},3.6718399999999995,null,750,60.813000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1343","v":1.0166840000000121},1.0166840000000121]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1060,42.97,{"$f":"【参考】データ集計!AU1051","v":0.79888499999999985},0.79888499999999985,null,750.3,623.601,{"$f":"【参考】データ集計!AU1346","v":14.004783466666668},14.004783466666668]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3714.87,97.031999999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU1052","v":1.1288309999999999},1.1288309999999999,null,927,120.224,{"$f":"【参考】データ集計!AU1347","v":2.4581409999999995},2.4581409999999995]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,800,30.035,{"$f":"【参考】データ集計!AU1053","v":0.21996400000000005},0.21996400000000005,null,1243,7.7149999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1348","v":0.19571599999999995},0.19571599999999995]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2636,119.021,{"$f":"【参考】データ集計!AU1061","v":1.7965169999999997},1.7965169999999997,null,1480,228.071,{"$f":"【参考】データ集計!AU1352","v":3.8277200000000065},3.8277200000000065]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,908,12.121,{"$f":"【参考】データ集計!AU1062","v":6.1919000000000002E-2},6.1919000000000002E-2,null,978.18200000000002,929.20399999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU1359","v":9.0618239999999943},9.0618239999999943]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,41.387999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1070","v":0.67884550000000043},0.67884550000000043,null,9166.2000000000007,281.459,{"$f":"【参考】データ集計!AU1360","v":5.9875240000000005},5.9875240000000005]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,861.6,11.2,{"$f":"【参考】データ集計!AU1072","v":0.24247999999999981},0.24247999999999981,null,3500,58.198,{"$f":"【参考】データ集計!AU1364","v":0.68846999999999969},0.68846999999999969]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,999.2,38.777999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1074","v":0.43646399999999996},0.43646399999999996,null,1565.32,41.723999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU1366","v":0.30353299999999894},0.30353299999999894]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1899,166.52099999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1079","v":4.5395719999999979},4.5395719999999979,null,755,99.4,{"$f":"【参考】データ集計!AU1368","v":1.7216080000000007},1.7216080000000007]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1339.7639999999999,37.207999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1083","v":0.48842399999998776},0.48842399999998776,null,14569.058000000001,889.07500000000005,{"$f":"【参考】データ集計!AU1372","v":19.341244000000003},19.341244000000003]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,815,20.736000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1085","v":0.4988159999999997},0.4988159999999997,null,9700,369.892,{"$f":"【参考】データ集計!AU1374","v":6.6019509999996444},6.6019509999996444]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1788,133.154,{"$f":"【参考】データ集計!AU1086","v":2.0286050000000007},2.0286050000000007,null,1880,16.219000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1375","v":0.28058399999999994},0.28058399999999994]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4254,388.31299999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1089","v":9.7857999999991989},9.7857999999991989,null,5014,525.64700000000005,{"$f":"【参考】データ集計!AU1377","v":6.5574990833333349},6.5574990833333349]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1070,117.718,{"$f":"【参考】データ集計!AU1091","v":1.6583900000000042},1.6583900000000042,null,880,80.897000000000006,{"$f":"【参考】データ集計!AU1379","v":1.1833889999999998},1.1833889999999998]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1117,85.936000000000007,{"$f":"【参考】データ集計!AU1092","v":1.0631448999999999},1.0631448999999999,null,1095,13.977,{"$f":"【参考】データ集計!AU1380","v":0.19008700000000012},0.19008700000000012]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1630,25.547999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1093","v":0.46538840000000004},0.46538840000000004,null,2129,25.872,{"$f":"【参考】データ集計!AU1381","v":0.70016100000000003},0.70016100000000003]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1460,85.013000000000005,{"$f":"【参考】データ集計!AU1097","v":1.1214700000000004},1.1214700000000004,null,976.5,57.19,{"$f":"【参考】データ集計!AU1383","v":0.70752199999999998},0.70752199999999998]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1245,37.406999999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU1106","v":0.33730699999999991},0.33730699999999991,null,1534,44.902000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1386","v":0.5737249999999996},0.5737249999999996]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,758.1,48.298000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1110","v":0.57415799999999928},0.57415799999999928,null,2707,228.34,{"$f":"【参考】データ集計!AU1387","v":2.2147950000000005},2.2147950000000005]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,262.47699999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1111","v":1.5068400000000004},1.5068400000000004,null,1704,80.173000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1388","v":0.96082699999999965},0.96082699999999965]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1194,105.46,{"$f":"【参考】データ集計!AU1113","v":0.69886200000000187},0.69886200000000187,null,5514.91,151.88,{"$f":"【参考】データ集計!AU1389","v":2.5460400000000001},2.5460400000000001]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9460,233.93299999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1115","v":3.9576199999999915},3.9576199999999915,null,750,33.39,{"$f":"【参考】データ集計!AU1392","v":0.68847000000000003},0.68847000000000003]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1386,10.661,{"$f":"【参考】データ集計!AU1118","v":0.11604400000000048},0.11604400000000048,null,5900,51.387,{"$f":"【参考】データ集計!AU1393","v":1.0716749999999999},1.0716749999999999]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3440,598.55499999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU1124","v":5.8823049999999997},5.8823049999999997,null,9500,102.70099999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1394","v":1.463973},1.463973]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5078,228.988,{"$f":"【参考】データ集計!AU1127","v":3.0985480000000081},3.0985480000000081,null,3500,22.715,{"$f":"【参考】データ集計!AU1400","v":0.25027400000000011},0.25027400000000011]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,965,63.616999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU1128","v":0.98031200000002627},0.98031200000002627,null,753,26,{"$f":"【参考】データ集計!AU1401","v":0.45031999999999961},0.45031999999999961]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,850,28.332000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1130","v":0.61625113333333292},0.61625113333333292,null,1600,57.75,{"$f":"【参考】データ集計!AU1402","v":1.0002299999999997},1.0002299999999997]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3121,178.768,{"$f":"【参考】データ集計!AU1132","v":2.7980460000000065},2.7980460000000065,null,1350,71.688000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1404","v":0.26369700000000051},0.26369700000000051]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1124.74,62.557000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1135","v":0.75385299999999988},0.75385299999999988,null,780,4.5359999999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU1405","v":4.8496000000000095E-2},4.8496000000000095E-2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1408.3,121.30500000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1139","v":3.0897147999999994},3.0897147999999994,null,1760,56.170999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1410","v":0.87379400000000373},0.87379400000000373]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7710,319.53100000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1143","v":3.0297009999999993},3.0297009999999993,null,1061,42.238,{"$f":"【参考】データ集計!AU1415","v":0.40052500000000002},0.40052500000000002]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1415,151.422,{"$f":"【参考】データ集計!AU1144","v":2.1087099999999994},2.1087099999999994,null,900,175.88800000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1423","v":2.1126069999999997},2.1126069999999997]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2000,6.0990000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1146","v":8.7899000000000171E-2},8.7899000000000171E-2,null,750,7.14,{"$f":"【参考】データ集計!AU1426","v":0.10305399999999998},0.10305399999999998]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1093,12.211,{"$f":"【参考】データ集計!AU1154","v":0.23252099999999987},0.23252099999999987,null,2594,60.012999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1433","v":0.94047600000000031},0.94047600000000031]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1480,222.22,{"$f":"【参考】データ集計!AU1156","v":2.0873631000000006},2.0873631000000006,null,1400,67.878,{"$f":"【参考】データ集計!AU1441","v":0.72570799999999913},0.72570799999999913]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,751,78.207999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1157","v":1.0240449999999983},1.0240449999999983,null,780,4.8579999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU1451","v":6.4517000000000047E-2},6.4517000000000047E-2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10875,1581.423,{"$f":"【参考】データ集計!AU1159","v":29.88912400000001},29.88912400000001,null,820,236.75899999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1455","v":3.3224090000000004},3.3224090000000004]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4300,147.405,{"$f":"【参考】データ集計!AU1161","v":1.2154309999999997},1.2154309999999997,null,1080,73.361999999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU1457","v":0.94826999999999373},0.94826999999999373]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1080,255.71199999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1163","v":2.8049739999999943},2.8049739999999943,null,3640,112.09699999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1462","v":1.305495000000001},1.305495000000001]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7355,144.035,{"$f":"【参考】データ集計!AU1172","v":1.5120359999999948},1.5120359999999948,null,920,11.2,{"$f":"【参考】データ集計!AU1463","v":0.17319999999999869},0.17319999999999869]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1900,31.501000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1176","v":0.68154199999999943},0.68154199999999943,null,2800,18.172999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1469","v":7.4908999999999781E-2},7.4908999999999781E-2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1220,123,{"$f":"【参考】データ集計!AU1177","v":1.632410000000001},1.632410000000001,null,790,32.700000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1471","v":0.39013300000000051},0.39013300000000051]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11300,52.569000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1183","v":1.3886309999999997},1.3886309999999997,null,3500,155.42400000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1472","v":4.2061620000000008},4.2061620000000008]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1575,105.402,{"$f":"【参考】データ集計!AU1184","v":1.1162740000000024},1.1162740000000024,null,762,31.832999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1475","v":0.51050700000000004},0.51050700000000004]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,900,26.16,{"$f":"【参考】データ集計!AU1190","v":1.5341190000000005},1.5341190000000005,null,1560.0830000000001,127.908,{"$f":"【参考】データ集計!AU1480","v":1.0859639999999997},1.0859639999999997]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5000,82.6,{"$f":"【参考】データ集計!AU1195","v":2.231249},2.231249,null,1170,246.81100000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1481","v":0.62222100000000002},0.62222100000000002]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1350,21.254999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1196","v":0.235985},0.235985,null,2000,243.505,{"$f":"【参考】データ集計!AU1482","v":4.8223209999999996},4.8223209999999996]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2991,226.98599999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1198","v":3.3622450000000006},3.3622450000000006,null,6496.4,225.94800000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1484","v":1.5543277466666652},1.5543277466666652]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5000,4.99,{"$f":"【参考】データ集計!AU1202","v":7.6207999999994058E-2},7.6207999999994058E-2,null,3590,21.847999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1488","v":0.43906199999999984},0.43906199999999984]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1050,105.449,{"$f":"【参考】データ集計!AU1203","v":1.2812470000000005},1.2812470000000005,null,800.45500000000004,50.26,{"$f":"【参考】データ集計!AU1490","v":0.62265399999999715},0.62265399999999715]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1500,90.171000000000006,{"$f":"【参考】データ集計!AU1206","v":1.0023950000000017},1.0023950000000017,null,1800,98.24,{"$f":"【参考】データ集計!AU1497","v":1.9398626999999991},1.9398626999999991]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5000,1165.8889999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1210","v":14.739343399999996},14.739343399999996,null,4900,166.38399999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1499","v":2.8911410000000002},2.8911410000000002]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,58.19,{"$f":"【参考】データ集計!AU1214","v":0.59970500000000015},0.59970500000000015,null,1517,151.97499999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1502","v":2.0628120000000001},2.0628120000000001]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1159,8.6929999999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU1218","v":0.12513699999999872},0.12513699999999872,null,5800,442.80200000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1509","v":9.398697999999996},9.398697999999996]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1070,154.471,{"$f":"【参考】データ集計!AU1221","v":2.3815046166666667},2.3815046166666667,null,810,41.72,{"$f":"【参考】データ集計!AU1513","v":0.59667400000000015},0.59667400000000015]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1900,96.381,{"$f":"【参考】データ集計!AU1222","v":1.0353029999999999},1.0353029999999999,null,1200,76.933000000000007,{"$f":"【参考】データ集計!AU1514","v":0.39922600000000003},0.39922600000000003]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,789,75.048000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1223","v":0.76164699999999996},0.76164699999999996,null,2265.5,262.27600000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1515","v":4.190573999999998},4.190573999999998]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,753,67.823999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1225","v":1.8961070000000002},1.8961070000000002,null,1500,97.754000000000005,{"$f":"【参考】データ集計!AU1525","v":0.70407245899999982},0.70407245899999982]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,765,17.652999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1230","v":0.49535200000000001},0.49535200000000001,null,754,130.33199999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1527","v":2.1402963333333331},2.1402963333333331]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3074,272.048,{"$f":"【参考】データ集計!AU1235","v":2.7893860000000004},2.7893860000000004,null,1360,97.936000000000007,{"$f":"【参考】データ集計!AU1539","v":1.1314290000000007},1.1314290000000007]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,923.8,81.944000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1237","v":-0.46720700000000015},-0.46720700000000015,null,11600,416.37400000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1545","v":5.2804350000000078},5.2804350000000078]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4950,43.44,{"$f":"【参考】データ集計!AU1240","v":0.75212100000000071},0.75212100000000071,null,1373,134.87200000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1546","v":2.7550238333333361},2.7550238333333361]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,990,60.866999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU1241","v":2.1568619082969427},2.1568619082969427,null,4000,133.87299999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1547","v":2.3291070000000218},2.3291070000000218]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,858.65,65.173000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1248","v":1.0236119999999982},1.0236119999999982,null,1140,39.264000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1554","v":0.36242099999999988},0.36242099999999988]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3000,62.235999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU1249","v":0.95866200000000013},0.95866200000000013,null,1470.75,103.52800000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1557","v":1.7142470000000003},1.7142470000000003]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1670,41.816000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1250","v":0.52393000000000089},0.52393000000000089,null,2436.364,111.792,{"$f":"【参考】データ集計!AU1570","v":1.4237039999999999},1.4237039999999999]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,785,30.082999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1251","v":0.44599000000000011},0.44599000000000011,null,4657.66,176.78299999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1581","v":2.9155392666666669},2.9155392666666669]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2500,308.51400000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1253","v":4.3001230000000064},4.3001230000000064,null,2235,172.803,{"$f":"【参考】データ集計!AU1584","v":2.052420000000001},2.052420000000001]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2900,13.23,{"$f":"【参考】データ集計!AU1262","v":0.12860099999999886},0.12860099999999886,null,2200,167.22800000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1589","v":2.1806666666666663},2.1806666666666663]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,900,34.923000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1264","v":0.33072540000000006},0.33072540000000006,null,765.53,42.375,{"$f":"【参考】データ集計!AU1591","v":-5.6290000000007723E-3},-5.6290000000007723E-3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1159,7.8360000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1265","v":9.0930000000000177E-2},9.0930000000000177E-2,null,825,114.883,{"$f":"【参考】データ集計!AU1598","v":2.153095},2.153095]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3000,182.03200000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1266","v":2.5425759999999995},2.5425759999999995,null,2909.0909999999999,348.54700000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1599","v":6.124352},6.124352]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1838,39.631,{"$f":"【参考】データ集計!AU1267","v":0.25460400000000027},0.25460400000000027,null,825,44.384999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1602","v":0.90193900000000027},0.90193900000000027]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1745.454,215.21,{"$f":"【参考】データ集計!AU1268","v":2.4460169999999994},2.4460169999999994,null,9630,471.827,{"$f":"【参考】データ集計!AU1603","v":-3.2832787966666679},-3.2832787966666679]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1089.8,35.402000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1271","v":0.45984600000000064},0.45984600000000064,null,1495,125.149,{"$f":"【参考】データ集計!AU1607","v":2.3663450000000004},2.3663450000000004]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,870,19.876999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1273","v":0.401391},0.401391,null,1380,326.149,{"$f":"【参考】データ集計!AU1610","v":7.4752511333333338},7.4752511333333338]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,810,76.5,{"$f":"【参考】データ集計!AU1277","v":1.0672150999999999},1.0672150999999999,null,5269.7,613.04300000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1611","v":30.831259916666667},30.831259916666667]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2930,35.567999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1279","v":0.96255899999999883},0.96255899999999883,null,8256,360.27199999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1619","v":7.4364935021833958},7.4364935021833958]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,780,71.795000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1282","v":1.5661609999999997},1.5661609999999997,null,1730,90.5,{"$f":"【参考】データ集計!AU1621","v":1.1275319999999995},1.1275319999999995]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1400,61.308999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU1285","v":0.85872559999999964},0.85872559999999964,null,915,60.274999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1624","v":0.42087599999999992},0.42087599999999992]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1660,86.3,{"$f":"【参考】データ集計!AU1289","v":1.8745098166666665},1.8745098166666665,null,1700,73.063999999999993,{"$f":"【参考】データ集計!AU1631","v":1.0062919999999949},1.0062919999999949]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3865.8,719.12300000000005,{"$f":"【参考】データ集計!AU1295","v":6.9769289999999984},6.9769289999999984,null,3610.55,352.24299999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1633","v":4.5781090000000013},4.5781090000000013]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1498,67.453999999999994,{"$f":"【参考】データ集計!AU1298","v":1.1682339999999996},1.1682339999999996,null,1685.2,84.91,{"$f":"【参考】データ集計!AU1636","v":1.1288310000000017},1.1288310000000017]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,838,197.97800000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1299","v":2.8933060000000008},2.8933060000000008,null,6197,303.93700000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1638","v":2.804541},2.804541]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3530,20.114999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1301","v":0.25200599999999973},0.25200599999999973,null,6500,345.46,{"$f":"【参考】データ集計!AU1640","v":6.0910109999999946},6.0910109999999946]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,889.9,245.369,{"$f":"【参考】データ集計!AU1303","v":3.6636129999999998},3.6636129999999998,null,1830,158.322,{"$f":"【参考】データ集計!AU1643","v":3.7090975166666666},3.7090975166666666]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,820,34.371000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1304","v":0.73913099999999976},0.73913099999999976,null,1084.5999999999999,58.463000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1644","v":0.71574899999999952},0.71574899999999952]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1230,9.92,{"$f":"【参考】データ集計!AU1305","v":0.17181439999999992},0.17181439999999992,null,772.72799999999995,28.327000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1647","v":0.35722500000000013},0.35722500000000013]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1489.5070000000001,14.053000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1309","v":0.15761200000000009},0.15761200000000009,null,750,30.53,{"$f":"【参考】データ集計!AU1648","v":0.52153858333333325},0.52153858333333325]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,760,56.722000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1316","v":0.66552100000000536},0.66552100000000536,null,9500,459.63900000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1649","v":6.9894860000000136},6.9894860000000136]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2990,1126.836,{"$f":"【参考】データ集計!AU1320","v":14.970541999999995},14.970541999999995,null,959,39.319000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1650","v":0.46330999999999989},0.46330999999999989]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4500,448.947,{"$f":"【参考】データ集計!AU1327","v":7.5554169999999772},7.5554169999999772,null,905,41.691000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1651","v":0.62481899999999913},0.62481899999999913]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13800,486.10500000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1329","v":8.4872330000000034},8.4872330000000034,null,938,44.246000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1656","v":0.19874699999999912},0.19874699999999912]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1824.9179999999999,98.090999999999994,{"$f":"【参考】データ集計!AU1331","v":0.65989200000000059},0.65989200000000059,null,1900,166.95400000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1662","v":2.6374029999999919},2.6374029999999919]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1500,526.99400000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1334","v":7.0947049999999905},7.0947049999999905,null,1200,105.627,{"$f":"【参考】データ集計!AU1665","v":1.7255049999999983},1.7255049999999983]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,889.8,26.98,{"$f":"【参考】データ集計!AU1335","v":0.32951299999999994},0.32951299999999994,null,1950,118.71599999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1667","v":1.3726100000000008},1.3726100000000008]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1500,294.89400000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1341","v":6.766491000000002},6.766491000000002,null,1250,160.358,{"$f":"【参考】データ集計!AU1672","v":2.0597809999999956},2.0597809999999956]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3000,38.414999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1342","v":0.26586200000000004},0.26586200000000004,null,10557.626,511.57600000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1673","v":11.261112566666611},11.261112566666611]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,60.813000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1343","v":1.0166840000000121},1.0166840000000121,null,1800,113.155,{"$f":"【参考】データ集計!AU1674","v":1.9030349999999991},1.9030349999999991]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750.3,623.601,{"$f":"【参考】データ集計!AU1346","v":14.004783466666668},14.004783466666668,null,760,63.307000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1679","v":1.0547879999999998},1.0547879999999998]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,927,120.224,{"$f":"【参考】データ集計!AU1347","v":2.4581409999999995},2.4581409999999995,null,4980,1202.703,{"$f":"【参考】データ集計!AU1680","v":15.685858},15.685858]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1243,7.7149999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1348","v":0.19571599999999995},0.19571599999999995,null,1251,78.823999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1681","v":0.75125500000000001},0.75125500000000001]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1480,228.071,{"$f":"【参考】データ集計!AU1352","v":3.8277200000000065},3.8277200000000065,null,1600,154.822,{"$f":"【参考】データ集計!AU1683","v":1.4587770000000002},1.4587770000000002]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,978.18200000000002,929.20399999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU1359","v":9.0618239999999943},9.0618239999999943,null,840,32.664000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1684","v":0.15328200000000003},0.15328200000000003]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9166.2000000000007,281.459,{"$f":"【参考】データ集計!AU1360","v":5.9875240000000005},5.9875240000000005,null,850,40.335999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1685","v":0.72484199999999976},0.72484199999999976]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1081.818,104.44799999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1363","v":1.1777600000000028},1.1777600000000028,null,750,65.423000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1691","v":1.2929380000000004},1.2929380000000004]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3500,58.198,{"$f":"【参考】データ集計!AU1364","v":0.68846999999999969},0.68846999999999969,null,915,107.072,{"$f":"【参考】データ集計!AU1692","v":2.3317050000000012},2.3317050000000012]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1565.32,41.723999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU1366","v":0.30353299999999894},0.30353299999999894,null,4400,326.11200000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1694","v":6.6050546833333286},6.6050546833333286]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,755,99.4,{"$f":"【参考】データ集計!AU1368","v":1.7216080000000007},1.7216080000000007,null,1500,105.488,{"$f":"【参考】データ集計!AU1696","v":1.2227919999999948},1.2227919999999948]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14569.058000000001,889.07500000000005,{"$f":"【参考】データ集計!AU1372","v":19.341244000000003},19.341244000000003,null,1418,390.15800000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1705","v":6.1718686666666676},6.1718686666666676]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9700,369.892,{"$f":"【参考】データ集計!AU1374","v":6.6019509999996444},6.6019509999996444,null,14500,1838.732,{"$f":"【参考】データ集計!AU1706","v":32.764244000000005},32.764244000000005]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1880,16.219000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1375","v":0.28058399999999994},0.28058399999999994,null,9800,1362.473,{"$f":"【参考】データ集計!AU1711","v":33.333517199999989},33.333517199999989]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5014,525.64700000000005,{"$f":"【参考】データ集計!AU1377","v":6.5574990833333349},6.5574990833333349,null,1038,73.430999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU1719","v":0.71791400000000039},0.71791400000000039]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,880,80.897000000000006,{"$f":"【参考】データ集計!AU1379","v":1.1833889999999998},1.1833889999999998,null,4645,510.98899999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1725","v":7.5645100000000127},7.5645100000000127]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1095,13.977,{"$f":"【参考】データ集計!AU1380","v":0.19008700000000012},0.19008700000000012]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2129,25.872,{"$f":"【参考】データ集計!AU1381","v":0.70016100000000003},0.70016100000000003]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,976.5,57.19,{"$f":"【参考】データ集計!AU1383","v":0.70752199999999998},0.70752199999999998]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,800,26.748999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1385","v":0.37151399999999996},0.37151399999999996]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1534,44.902000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1386","v":0.5737249999999996},0.5737249999999996]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2707,228.34,{"$f":"【参考】データ集計!AU1387","v":2.2147950000000005},2.2147950000000005]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1704,80.173000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1388","v":0.96082699999999965},0.96082699999999965]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5514.91,151.88,{"$f":"【参考】データ集計!AU1389","v":2.5460400000000001},2.5460400000000001]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,33.39,{"$f":"【参考】データ集計!AU1392","v":0.68847000000000003},0.68847000000000003]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5900,51.387,{"$f":"【参考】データ集計!AU1393","v":1.0716749999999999},1.0716749999999999]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9500,102.70099999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1394","v":1.463973},1.463973]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3500,22.715,{"$f":"【参考】データ集計!AU1400","v":0.25027400000000011},0.25027400000000011]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,753,26,{"$f":"【参考】データ集計!AU1401","v":0.45031999999999961},0.45031999999999961]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1600,57.75,{"$f":"【参考】データ集計!AU1402","v":1.0002299999999997},1.0002299999999997]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1350,71.688000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1404","v":0.26369700000000051},0.26369700000000051]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,780,4.5359999999999996,{"$f":"【参考】データ集計!AU1405","v":4.8496000000000095E-2},4.8496000000000095E-2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1760,56.170999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1410","v":0.87379400000000373},0.87379400000000373]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1061,42.238,{"$f":"【参考】データ集計!AU1415","v":0.40052500000000002},0.40052500000000002]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1600,14.13,{"$f":"【参考】データ集計!AU1420","v":0.16540600000000083},0.16540600000000083]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,900,175.88800000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1423","v":2.1126069999999997},2.1126069999999997]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1040.7,138.73599999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1424","v":2.7100903333333406},2.7100903333333406]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1900,123.66200000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1425","v":1.3907959999999981},1.3907959999999981]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,7.14,{"$f":"【参考】データ集計!AU1426","v":0.10305399999999998},0.10305399999999998]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2594,60.012999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1433","v":0.94047600000000031},0.94047600000000031]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,770,270.89999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1436","v":5.2556350000000034},5.2556350000000034]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1497.5,31.186,{"$f":"【参考】データ集計!AU1437","v":0.33774000000000015},0.33774000000000015]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1400,67.878,{"$f":"【参考】データ集計!AU1441","v":0.72570799999999913},0.72570799999999913]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1248,101.5,{"$f":"【参考】データ集計!AU1444","v":1.2557000000000009},1.2557000000000009]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9500,39.506,{"$f":"【参考】データ集計!AU1445","v":0.27019200000000021},0.27019200000000021]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,780,4.8579999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU1451","v":6.4517000000000047E-2},6.4517000000000047E-2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,820,236.75899999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1455","v":3.3224090000000004},3.3224090000000004]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1080,73.361999999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU1457","v":0.94826999999999373},0.94826999999999373]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3640,112.09699999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1462","v":1.305495000000001},1.305495000000001]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,920,11.2,{"$f":"【参考】データ集計!AU1463","v":0.17319999999999869},0.17319999999999869]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2800,18.172999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1469","v":7.4908999999999781E-2},7.4908999999999781E-2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,790,32.700000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1471","v":0.39013300000000051},0.39013300000000051]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3500,155.42400000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1472","v":4.2061620000000008},4.2061620000000008]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,762,31.832999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1475","v":0.51050700000000004},0.51050700000000004]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1560.0830000000001,127.908,{"$f":"【参考】データ集計!AU1480","v":1.0859639999999997},1.0859639999999997]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1170,246.81100000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1481","v":0.62222100000000002},0.62222100000000002]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2000,243.505,{"$f":"【参考】データ集計!AU1482","v":4.8223209999999996},4.8223209999999996]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6496.4,225.94800000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1484","v":1.5543277466666652},1.5543277466666652]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3590,21.847999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1488","v":0.43906199999999984},0.43906199999999984]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,800.45500000000004,50.26,{"$f":"【参考】データ集計!AU1490","v":0.62265399999999715},0.62265399999999715]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1800,98.24,{"$f":"【参考】データ集計!AU1497","v":1.9398626999999991},1.9398626999999991]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4900,166.38399999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1499","v":2.8911410000000002},2.8911410000000002]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1517,151.97499999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1502","v":2.0628120000000001},2.0628120000000001]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,906.7,57.484000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1504","v":0.96472400000000036},0.96472400000000036]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5800,442.80200000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1509","v":9.398697999999996},9.398697999999996]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1687.01,81.558000000000007,{"$f":"【参考】データ集計!AU1511","v":1.3633642308588065},1.3633642308588065]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,810,41.72,{"$f":"【参考】データ集計!AU1513","v":0.59667400000000015},0.59667400000000015]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1200,76.933000000000007,{"$f":"【参考】データ集計!AU1514","v":0.39922600000000003},0.39922600000000003]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2265.5,262.27600000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1515","v":4.190573999999998},4.190573999999998]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4541,1669.848,{"$f":"【参考】データ集計!AU1523","v":30.126841000000002},30.126841000000002]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1500,97.754000000000005,{"$f":"【参考】データ集計!AU1525","v":0.70407245899999982},0.70407245899999982]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,754,130.33199999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1527","v":2.1402963333333331},2.1402963333333331]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1360,97.936000000000007,{"$f":"【参考】データ集計!AU1539","v":1.1314290000000007},1.1314290000000007]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,753,35.843000000000004,{"$f":"【参考】データ集計!AU1543","v":0.85481713333333331},0.85481713333333331]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11600,416.37400000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1545","v":5.2804350000000078},5.2804350000000078]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1373,134.87200000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1546","v":2.7550238333333361},2.7550238333333361]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4000,133.87299999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1547","v":2.3291070000000218},2.3291070000000218]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1140,39.264000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1554","v":0.36242099999999988},0.36242099999999988]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1470.75,103.52800000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1557","v":1.7142470000000003},1.7142470000000003]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2436.364,111.792,{"$f":"【参考】データ集計!AU1570","v":1.4237039999999999},1.4237039999999999]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4657.66,176.78299999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1581","v":2.9155392666666669},2.9155392666666669]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2235,172.803,{"$f":"【参考】データ集計!AU1584","v":2.052420000000001},2.052420000000001]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1430,75.126999999999995,{"$f":"【参考】データ集計!AU1585","v":1.2461739999999981},1.2461739999999981]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2200,167.22800000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1589","v":2.1806666666666663},2.1806666666666663]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,786.54200000000003,63.072000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1590","v":0.91016600000000025},0.91016600000000025]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,765.53,42.375,{"$f":"【参考】データ集計!AU1591","v":-5.6290000000007723E-3},-5.6290000000007723E-3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5161.5029999999997,196.42400000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1593","v":3.2093960000000124},3.2093960000000124]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1500,75.468999999999994,{"$f":"【参考】データ集計!AU1595","v":1.1032840000000022},1.1032840000000022]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,825,114.883,{"$f":"【参考】データ集計!AU1598","v":2.153095},2.153095]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2909.0909999999999,348.54700000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1599","v":6.124352},6.124352]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,825,44.384999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1602","v":0.90193900000000027},0.90193900000000027]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9630,471.827,{"$f":"【参考】データ集計!AU1603","v":-3.2832787966666679},-3.2832787966666679]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1495,125.149,{"$f":"【参考】データ集計!AU1607","v":2.3663450000000004},2.3663450000000004]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1380,326.149,{"$f":"【参考】データ集計!AU1610","v":7.4752511333333338},7.4752511333333338]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5269.7,613.04300000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1611","v":30.831259916666667},30.831259916666667]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8256,360.27199999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1619","v":7.4364935021833958},7.4364935021833958]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1730,90.5,{"$f":"【参考】データ集計!AU1621","v":1.1275319999999995},1.1275319999999995]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1020.875,46.023000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1622","v":0.6196230000000007},0.6196230000000007]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,915,60.274999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1624","v":0.42087599999999992},0.42087599999999992]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1700,73.063999999999993,{"$f":"【参考】データ集計!AU1631","v":1.0062919999999949},1.0062919999999949]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3610.55,352.24299999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1633","v":4.5781090000000013},4.5781090000000013]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1685.2,84.91,{"$f":"【参考】データ集計!AU1636","v":1.1288310000000017},1.1288310000000017]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6197,303.93700000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1638","v":2.804541},2.804541]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6500,345.46,{"$f":"【参考】データ集計!AU1640","v":6.0910109999999946},6.0910109999999946]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1345.5,182.92599999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1642","v":4.1011053333332939},4.1011053333332939]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1830,158.322,{"$f":"【参考】データ集計!AU1643","v":3.7090975166666666},3.7090975166666666]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1084.5999999999999,58.463000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1644","v":0.71574899999999952},0.71574899999999952]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,772.72799999999995,28.327000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1647","v":0.35722500000000013},0.35722500000000013]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,30.53,{"$f":"【参考】データ集計!AU1648","v":0.52153858333333325},0.52153858333333325]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9500,459.63900000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1649","v":6.9894860000000136},6.9894860000000136]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,959,39.319000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1650","v":0.46330999999999989},0.46330999999999989]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,905,41.691000000000003,{"$f":"【参考】データ集計!AU1651","v":0.62481899999999913},0.62481899999999913]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,938,44.246000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1656","v":0.19874699999999912},0.19874699999999912]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1900,166.95400000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1662","v":2.6374029999999919},2.6374029999999919]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1200,105.627,{"$f":"【参考】データ集計!AU1665","v":1.7255049999999983},1.7255049999999983]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1950,118.71599999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1667","v":1.3726100000000008},1.3726100000000008]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,840.5,43.582000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1670","v":0.49015600000000004},0.49015600000000004]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1250,160.358,{"$f":"【参考】データ集計!AU1672","v":2.0597809999999956},2.0597809999999956]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10557.626,511.57600000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1673","v":11.261112566666611},11.261112566666611]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1800,113.155,{"$f":"【参考】データ集計!AU1674","v":1.9030349999999991},1.9030349999999991]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,760,63.307000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1679","v":1.0547879999999998},1.0547879999999998]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4980,1202.703,{"$f":"【参考】データ集計!AU1680","v":15.685858},15.685858]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1251,78.823999999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1681","v":0.75125500000000001},0.75125500000000001]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1600,154.822,{"$f":"【参考】データ集計!AU1683","v":1.4587770000000002},1.4587770000000002]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,840,32.664000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1684","v":0.15328200000000003},0.15328200000000003]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,850,40.335999999999999,{"$f":"【参考】データ集計!AU1685","v":0.72484199999999976},0.72484199999999976]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,65.423000000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1691","v":1.2929380000000004},1.2929380000000004]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,915,107.072,{"$f":"【参考】データ集計!AU1692","v":2.3317050000000012},2.3317050000000012]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4400,326.11200000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1694","v":6.6050546833333286},6.6050546833333286]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1500,105.488,{"$f":"【参考】データ集計!AU1696","v":1.2227919999999948},1.2227919999999948]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1418,390.15800000000002,{"$f":"【参考】データ集計!AU1705","v":6.1718686666666676},6.1718686666666676]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14500,1838.732,{"$f":"【参考】データ集計!AU1706","v":32.764244000000005},32.764244000000005]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9800,1362.473,{"$f":"【参考】データ集計!AU1711","v":33.333517199999989},33.333517199999989]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,840,42.021000000000001,{"$f":"【参考】データ集計!AU1714","v":0.35852399999999962},0.35852399999999962]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1038,73.430999999999997,{"$f":"【参考】データ集計!AU1719","v":0.71791400000000039},0.71791400000000039]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4645,510.98899999999998,{"$f":"【参考】データ集計!AU1725","v":7.5645100000000127},7.5645100000000127]

{"sheet":"【参照】散布図_計算式","index":9,"n_rows":25,"n_cols":14,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
["区分名","削減額x","削減額","削減額式","排出削減量x","排出削減量","削減額式",null,"該当"]
["空調・換気設備",{"$f":"SLOPE([0]!散布図_空調・換気設備_削減額,[0]!散布図_空調・換気設備_対象経費)","v":6.9937174741447172E-2},{"$f":"INTERCEPT([0]!散布図_空調・換気設備_削減額,[0]!散布図_空調・換気設備_対象経費)","v":45.330441861791797},{"$f":"IF(C3>0,\"y = \"& ROUND(B3,5)&\"x + \"&ROUND(C3,2),\"y = \"& ROUND(B3,5)&\"x \"&ROUND(C3,2))","v":"y = 0.06994x + 45.33"},{"$f":"SLOPE([0]!散布図_空調・換気設備_排出削減量,[0]!散布図_空調・換気設備_対象経費)","v":1.4491466375031394E-3},{"$f":"INTERCEPT([0]!散布図_空調・換気設備_排出削減量,[0]!散布図_空調・換気設備_対象経費)","v":0.34621403906225856},{"$f":"IF(F3>0,\"y = \"&ROUND(E3,5)&\"x + \"&ROUND(F3,2),\"y = \"&ROUND(E3,5)&\"x \"&ROUND(F3,2))","v":"y = 0.00145x + 0.35"},null,{"$f":"IFERROR(IFERROR(VLOOKUP(【入力】導入設備!$C$7,【参照】散布図_計算式!$A$3:$G$25,2,FALSE),VLOOKUP(【入力】導入設備!$C$6,【参照】散布図_計算式!$A$3:$G$25,2,FALSE)),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(IFERROR(VLOOKUP(【入力】導入設備!$C$7,【参照】散布図_計算式!$A$3:$G$25,3,FALSE),VLOOKUP(【入力】導入設備!$C$6,【参照】散布図_計算式!$A$3:$G$25,3,FALSE)),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(IFERROR(VLOOKUP(【入力】導入設備!$C$7,【参照】散布図_計算式!$A$3:$G$25,5,FALSE),VLOOKUP(【入力】導入設備!$C$6,【参照】散布図_計算式!$A$3:$G$25,5,FALSE)),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(IFERROR(VLOOKUP(【入力】導入設備!$C$7,【参照】散布図_計算式!$A$3:$G$25,6,FALSE),VLOOKUP(【入力】導入設備!$C$6,【参照】散布図_計算式!$A$3:$G$25,6,FALSE)),0)","v":0},{"$f":"IFERROR(IFERROR(VLOOKUP(【入力】導入設備!$C$7,【参照】散布図_計算式!$A$3:$G$25,4,FALSE),VLOOKUP(【入力】導入設備!$C$6,【参照】散布図_計算式!$A$3:$G$25,4,FALSE)),\"該当データなし\")","v":"該当データなし"},{"$f":"IFERROR(IFERROR(VLOOKUP(【入力】導入設備!$C$7,【参照】散布図_計算式!$A$3:$G$25,7,FALSE),VLOOKUP(【入力】導入設備!$C$6,【参照】散布図_計算式!$A$3:$G$25,7,FALSE)),\"該当データなし\")","v":"該当データなし"}]
["業務用エアコン",{"$f":"SLOPE([0]!散布図_業務用エアコン_削減額,[0]!散布図_業務用エアコン_対象経費)","v":6.0198453722378933E-2},{"$f":"INTERCEPT([0]!散布図_業務用エアコン_削減額,[0]!散布図_業務用エアコン_対象経費)","v":44.475862219074372},{"$f":"IF(C4>0,\"y = \"& ROUND(B4,5)&\"x + \"&ROUND(C4,2),\"y = \"& ROUND(B4,5)&\"x \"&ROUND(C4,2))","v":"y = 0.0602x + 44.48"},{"$f":"SLOPE([0]!散布図_業務用エアコン_排出削減量,[0]!散布図_業務用エアコン_対象経費)","v":1.2801102430813379E-3},{"$f":"INTERCEPT([0]!散布図_業務用エアコン_排出削減量,[0]!散布図_業務用エアコン_対象経費)","v":0.27995447591998968},{"$f":"IF(F4>0,\"y = \"&ROUND(E4,5)&\"x + \"&ROUND(F4,2),\"y = \"&ROUND(E4,5)&\"x \"&ROUND(F4,2))","v":"y = 0.00128x + 0.28"}]
["一般用エアコン",{"$f":"SLOPE([0]!散布図_一般用エアコン_削減額,[0]!散布図_一般用エアコン_対象経費)","v":0.23630634167438713},{"$f":"INTERCEPT([0]!散布図_一般用エアコン_削減額,[0]!散布図_一般用エアコン_対象経費)","v":-128.07984314902012},"y = 0.23631x -128.08",{"$f":"SLOPE([0]!散布図_一般用エアコン_排出削減量,[0]!散布図_一般用エアコン_対象経費)","v":4.5007758313493559E-3},{"$f":"INTERCEPT([0]!散布図_一般用エアコン_排出削減量,[0]!散布図_一般用エアコン_対象経費)","v":-2.7037249153404321},"y = 0.0045x -2.7"]
["業務用LED照明器具",{"$f":"SLOPE([0]!散布図_業務用LED照明器具_削減額,[0]!散布図_業務用LED照明器具_対象経費)","v":0.15702524673396451},{"$f":"INTERCEPT([0]!散布図_業務用LED照明器具_削減額,[0]!散布図_業務用LED照明器具_対象経費)","v":-10.141500196790332},"y = 0.15703x -10.14",{"$f":"SLOPE([0]!散布図_業務用LED照明器具_排出削減量,[0]!散布図_業務用LED照明器具_対象経費)","v":2.7821193462644052E-3},{"$f":"INTERCEPT([0]!散布図_業務用LED照明器具_排出削減量,[0]!散布図_業務用LED照明器具_対象経費)","v":-0.63275180896224814},"y = 0.00278x -0.63"]
["一般用LED照明器具",{"$f":"SLOPE([0]!散布図_一般用LED照明器具_削減額,[0]!散布図_一般用LED照明器具_対象経費)","v":0.11233548204161103},{"$f":"INTERCEPT([0]!散布図_一般用LED照明器具_削減額,[0]!散布図_一般用LED照明器具_対象経費)","v":152.96616121962148},"y = 0.11234x + 152.97",{"$f":"SLOPE([0]!散布図_一般用LED照明器具_排出削減量,[0]!散布図_一般用LED照明器具_対象経費)","v":2.3621388886741449E-3},{"$f":"INTERCEPT([0]!散布図_一般用LED照明器具_排出削減量,[0]!散布図_一般用LED照明器具_対象経費)","v":2.5071643289817773},"y = 0.00236x + 2.51"]
["非常時用照明器具（非常灯・誘導灯）",{"$f":"SLOPE([0]!散布図_非常時用照明器具_削減額,[0]!散布図_非常時用照明器具_対象経費)","v":5.9166202742904003E-2},{"$f":"INTERCEPT([0]!散布図_非常時用照明器具_削減額,[0]!散布図_非常時用照明器具_対象経費)","v":-0.34526562631016589},"y = 0.05917x -0.35",{"$f":"SLOPE([0]!散布図_非常時用照明器具_排出削減量,[0]!散布図_非常時用照明器具_対象経費)","v":1.4701877442651458E-3},{"$f":"INTERCEPT([0]!散布図_非常時用照明器具_排出削減量,[0]!散布図_非常時用照明器具_対象経費)","v":-1.0086231995720047},"y = 0.00147x -1.01"]
["冷蔵・冷凍設備",{"$f":"SLOPE([0]!散布図_冷蔵・冷凍設備_削減額,[0]!散布図_冷蔵・冷凍設備_対象経費)","v":0.104789709876331},{"$f":"INTERCEPT([0]!散布図_冷蔵・冷凍設備_削減額,[0]!散布図_冷蔵・冷凍設備_対象経費)","v":-39.104256744303385},"y = 0.10479x -39.1",{"$f":"SLOPE([0]!散布図_冷蔵・冷凍設備_排出削減量,[0]!散布図_冷蔵・冷凍設備_対象経費)","v":1.7848697449440491E-3},{"$f":"INTERCEPT([0]!散布図_冷蔵・冷凍設備_排出削減量,[0]!散布図_冷蔵・冷凍設備_対象経費)","v":-0.69673273729610674},"y = 0.00178x -0.7"]
["業務用冷蔵・冷凍庫",{"$f":"SLOPE([0]!散布図_業務用冷蔵・冷凍庫_削減額,[0]!散布図_業務用冷蔵・冷凍庫_対象経費)","v":0.11807269880639655},{"$f":"INTERCEPT([0]!散布図_業務用冷蔵・冷凍庫_削減額,[0]!散布図_業務用冷蔵・冷凍庫_対象経費)","v":-55.391595550020369},"y = 0.11807x -55.39",{"$f":"SLOPE([0]!散布図_業務用冷蔵・冷凍庫_排出削減量,[0]!散布図_業務用冷蔵・冷凍庫_対象経費)","v":1.3414632750239877E-3},{"$f":"INTERCEPT([0]!散布図_業務用冷蔵・冷凍庫_排出削減量,[0]!散布図_業務用冷蔵・冷凍庫_対象経費)","v":-0.30387201516595375},"y = 0.00134x -0.3"]
["一般用冷蔵・冷凍庫",{"$f":"SLOPE([0]!散布図_一般用冷蔵・冷凍庫_削減額,[0]!散布図_一般用冷蔵・冷凍庫_対象経費)","v":2.3970608863277358},{"$f":"INTERCEPT([0]!散布図_一般用冷蔵・冷凍庫_削減額,[0]!散布図_一般用冷蔵・冷凍庫_対象経費)","v":-1801.0699024906075},"y = 2.39706x -1801.07",{"$f":"SLOPE([0]!散布図_一般用冷蔵・冷凍庫_排出削減量,[0]!散布図_一般用冷蔵・冷凍庫_対象経費)","v":2.952908671993687E-2},{"$f":"INTERCEPT([0]!散布図_一般用冷蔵・冷凍庫_排出削減量,[0]!散布図_一般用冷蔵・冷凍庫_対象経費)","v":-22.230755431133566},"y = 0.02953x -22.23"]
["冷凍・冷蔵ショーケース",{"$f":"SLOPE([0]!散布図_冷凍・冷蔵ショーケース_削減額,[0]!散布図_冷凍・冷蔵ショーケース_対象経費)","v":6.172862106110269E-2},{"$f":"INTERCEPT([0]!散布図_冷凍・冷蔵ショーケース_削減額,[0]!散布図_冷凍・冷蔵ショーケース_対象経費)","v":23.191658634791949},"y = 0.06173x + 23.19",{"$f":"SLOPE([0]!散布図_冷凍・冷蔵ショーケース_排出削減量,[0]!散布図_冷凍・冷蔵ショーケース_対象経費)","v":-1.1858924668181699E-3},{"$f":"INTERCEPT([0]!散布図_冷凍・冷蔵ショーケース_排出削減量,[0]!散布図_冷凍・冷蔵ショーケース_対象経費)","v":10.161210010784949},"y = -0.00119x + 10.16"]
["コンデンシングユニット",{"$f":"SLOPE([0]!散布図_コンデンシングユニット_削減額,[0]!散布図_コンデンシングユニット_対象経費)","v":0.10574806654533012},{"$f":"INTERCEPT([0]!散布図_コンデンシングユニット_削減額,[0]!散布図_コンデンシングユニット_対象経費)","v":-44.171815571397815},"y = 0.10575x -44.17",{"$f":"SLOPE([0]!散布図_コンデンシングユニット_排出削減量,[0]!散布図_コンデンシングユニット_対象経費)","v":1.9209868556019076E-3},{"$f":"INTERCEPT([0]!散布図_コンデンシングユニット_排出削減量,[0]!散布図_コンデンシングユニット_対象経費)","v":-1.0046894149634982},"y = 0.00192x -1"]
["チラー（冷却水循環装置）",{"$f":"SLOPE([0]!散布図_チラー_削減額,[0]!散布図_チラー_対象経費)","v":1.2903743322038643E-2},{"$f":"INTERCEPT([0]!散布図_チラー_削減額,[0]!散布図_チラー_対象経費)","v":98.262070809898987},"y = 0.0129x + 98.26",{"$f":"SLOPE([0]!散布図_チラー_排出削減量,[0]!散布図_チラー_対象経費)","v":2.3282562836925564E-4},{"$f":"INTERCEPT([0]!散布図_チラー_排出削減量,[0]!散布図_チラー_対象経費)","v":1.1123513950081152},"y = 0.00023x + 1.11"]
["一般・業務用ヒートポンプ式給湯器",0,{"$f":"【参照】グラフ作成用データ!BW2","v":410.52},{"$f":"\"y = \"& C15","v":"y = 410.52"},0,{"$f":"【参照】グラフ作成用データ!BX2","v":7.75},{"$f":"\"y = \"& F15","v":"y = 7.75"}]
["高性能ボイラ",0,{"$f":"【参照】グラフ作成用データ!CD2","v":438.2},{"$f":"\"y = \"& C16","v":"y = 438.2"},0,{"$f":"【参照】グラフ作成用データ!CE2","v":9},{"$f":"\"y = \"& F16","v":"y = 9"}]
["変圧器",0,{"$f":"【参照】グラフ作成用データ!CK2","v":596.82000000000005},"y = 596.82",0,{"$f":"【参照】グラフ作成用データ!CL2","v":12.61},"y = 12.61"]
["産業用モータ",{"$f":"SLOPE([0]!散布図_産業用モータ_削減額,[0]!散布図_産業用モータ_対象経費)","v":9.3846225909473086E-2},{"$f":"INTERCEPT([0]!散布図_産業用モータ_削減額,[0]!散布図_産業用モータ_対象経費)","v":47.299177437701957},"y = 0.09385x + 47.3",{"$f":"SLOPE([0]!散布図_産業用モータ_排出削減量,[0]!散布図_産業用モータ_対象経費)","v":1.4942163992198263E-3},{"$f":"INTERCEPT([0]!散布図_産業用モータ_排出削減量,[0]!散布図_産業用モータ_対象経費)","v":1.4679643919944918},"y = 0.00149x + 1.47"]
["加熱設備",{"$f":"SLOPE([0]!散布図_加熱設備_削減額,[0]!散布図_加熱設備_対象経費)","v":0.11161889028127533},{"$f":"INTERCEPT([0]!散布図_加熱設備_削減額,[0]!散布図_加熱設備_対象経費)","v":-111.1939641805775},"y = 0.11162x -111.19",{"$f":"SLOPE([0]!散布図_加熱設備_排出削減量,[0]!散布図_加熱設備_対象経費)","v":3.7760531893241715E-3},{"$f":"INTERCEPT([0]!散布図_加熱設備_排出削減量,[0]!散布図_加熱設備_対象経費)","v":-12.294960322339165},"y = 0.00378x -12.29"]
["工作機械",0,{"$f":"【参照】グラフ作成用データ!DB2","v":277.18},{"$f":"\"y = \"& C20","v":"y = 277.18"},0,{"$f":"【参照】グラフ作成用データ!DC2","v":4.57},{"$f":"\"y = \"& F20","v":"y = 4.57"}]
["プラスチック加工機械",{"$f":"SLOPE([0]!散布図_プラスチック加工機械_削減額,[0]!散布図_プラスチック加工機械_対象経費)","v":3.8634377417397087E-2},{"$f":"INTERCEPT([0]!散布図_プラスチック加工機械_削減額,[0]!散布図_プラスチック加工機械_対象経費)","v":-69.246327220852891},"y = 0.03863x -69.25",{"$f":"SLOPE([0]!散布図_プラスチック加工機械_排出削減量,[0]!散布図_プラスチック加工機械_対象経費)","v":7.0068290038366888E-4},{"$f":"INTERCEPT([0]!散布図_プラスチック加工機械_排出削減量,[0]!散布図_プラスチック加工機械_対象経費)","v":-0.30423760756590124},"y = 0.0007x -0.3"]
["プレス機械",0,{"$f":"【参照】グラフ作成用データ!DN2","v":131.4},{"$f":"\"y = \"& C22","v":"y = 131.4"},0,{"$f":"【参照】グラフ作成用データ!DO2","v":0.82},{"$f":"\"y = \"& F22","v":"y = 0.82"}]
["印刷機械",0,{"$f":"【参照】グラフ作成用データ!DU2","v":101.16},"y = 101.16",0,{"$f":"【参照】グラフ作成用データ!DV2","v":1.46},"y = 1.46"]
["発電設備",{"$f":"SLOPE([0]!散布図_発電設備_削減額,[0]!散布図_発電設備_対象経費)","v":0.11729158870628675},{"$f":"INTERCEPT([0]!散布図_発電設備_削減額,[0]!散布図_発電設備_対象経費)","v":101.00271980022239},"y = 0.11729x + 101",{"$f":"SLOPE([0]!散布図_発電設備_排出削減量,[0]!散布図_発電設備_対象経費)","v":1.7092187014613881E-3},{"$f":"INTERCEPT([0]!散布図_発電設備_排出削減量,[0]!散布図_発電設備_対象経費)","v":4.0873941350139695},"y = 0.00171x + 4.09"]
["建物付属設備",{"$f":"SLOPE([0]!散布図_建物付属設備_削減額,[0]!散布図_建物付属設備_対象経費)","v":5.4041055678481976E-2},{"$f":"INTERCEPT([0]!散布図_建物付属設備_削減額,[0]!散布図_建物付属設備_対象経費)","v":78.538323273646228},"y = 0.05404x + 78.54",{"$f":"SLOPE([0]!散布図_建物付属設備_排出削減量,[0]!散布図_建物付属設備_対象経費)","v":1.2631022551909564E-3},{"$f":"INTERCEPT([0]!散布図_建物付属設備_排出削減量,[0]!散布図_建物付属設備_対象経費)","v":0.92668329701950869},"y = 0.00126x + 0.93"]

{"sheet":"【入力補助】CO2排出量","index":10,"n_rows":62,"n_cols":35,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,9,6,10],[36,2,36,4],[50,1,50,4],[49,3,49,4],[42,3,42,4],[17,2,17,4],[16,2,16,4],[15,2,15,4],[27,3,27,4],[26,3,26,4],[25,3,25,4],[22,2,22,4],[21,2,21,4],[20,2,20,4],[19,2,19,4],[18,2,18,4],[1,1,1,8],[5,5,6,6],[8,1,12,1],[5,7,6,8],[8,2,8,4],[9,2,9,4],[10,2,10,4],[11,2,11,4],[12,2,12,4],[5,1,7,4],[51,1,54,1],[54,2,54,4],[53,2,53,4],[52,2,52,4],[51,2,51,4],[5,33,6,34],[5,19,6,20],[5,21,6,22],[5,23,6,24],[5,25,6,26],[5,29,6,30],[5,31,6,32],[46,3,46,4],[47,3,47,4],[5,11,6,12],[5,27,6,28],[5,13,6,14],[5,15,6,16],[5,17,6,18],[34,2,34,4],[33,3,33,4],[32,3,32,4],[28,3,28,4],[14,2,14,4],[23,2,23,4],[29,3,29,4],[30,3,30,4],[31,3,31,4],[48,3,48,4],[43,2,49,2],[13,1,13,3],[14,1,49,1],[24,2,25,2],[26,2,27,2],[28,2,33,2],[38,2,38,4],[37,2,37,4],[35,2,35,4],[41,2,41,4],[39,2,39,4],[40,2,40,4],[43,3,43,4],[44,3,44,4],[45,3,45,4]]}
[]
[null,"エネルギー起源CO2排出量算出用入力シート"]
[null,null,"電気、燃料、熱の月ごとの金額・使用量を、背景に色がついている入力欄に入力してください。黄色の欄は必ずご入力ください。（正しく出力されません。）水色の欄の入力は任意です。"]
[null,null,"電気事業者メニュー検索：",null,null,"こちらの入力欄のみ、金額の単位が「円」となりますので入力の際はご注意ください。シート「【入力】CO2算出（電気・都市ガス）」にて「千円」単位に変換されます。"]
[null,null,null,null,null,"年間の使用金額・使用量が分かっている方はJ・K列「年間」欄へ、月々の使用金額・使用量のみ分かっている方はL列以降の「4月」欄～「3月」欄に入力してください。年間・月々どちらかに入力してください。"]
[null,"エネルギーの種類",null,null,null,"単位",null,"年合計",null,"年間",null,"4月",null,"5月",null,"6月",null,"7月",null,"8月",null,"9月",null,"10月",null,"11月",null,"12月",null,"1月",null,"2月",null,"3月"]
[]
[null,null,null,null,null,"金額","使用量","金額","使用量","金額","使用量","金額","使用量","金額","使用量","金額","使用量","金額","使用量","金額","使用量","金額","使用量","金額","使用量","金額","使用量","金額","使用量","金額","使用量","金額","使用量","金額","使用量"]
[null,"電気",null,null,null,"円","kWh",{"$f":"IF(J9 <> \"\",J9,SUM(L9,N9,P9,R9,T9,V9,X9,Z9,AB9,AD9,AF9,AH9))","v":0},{"$f":"IF(K9 <> \"\",K9,SUM(M9,O9,Q9,S9,U9,W9,Y9,AA9,AC9,AE9,AG9,AI9))","v":0}]
[null,null,null,null,null,"円","kWh",{"$f":"IF(J10 <> \"\",J10,SUM(L10,N10,P10,R10,T10,V10,X10,Z10,AB10,AD10,AF10,AH10))","v":0},{"$f":"IF(K10 <> \"\",K10,SUM(M10,O10,Q10,S10,U10,W10,Y10,AA10,AC10,AE10,AG10,AI10))","v":0}]
[null,null,null,null,null,"円","kWh",{"$f":"IF(J11 <> \"\",J11,SUM(L11,N11,P11,R11,T11,V11,X11,Z11,AB11,AD11,AF11,AH11))","v":0},0]
[null,null,null,null,null,"円","kWh",0,0]
[null,null,null,null,null,"円","kWh",0,0]
[]
[null,"燃料\n\n\n","コンデンセート（NGL）",null,null,"円","L",{"$f":"IF(J15 <> \"\",J15,SUM(L15,N15,P15,R15,T15,V15,X15,Z15,AB15,AD15,AF15,AH15))","v":0},{"$f":"IF(K15 <> \"\",K15,SUM(M15,O15,Q15,S15,U15,W15,Y15,AA15,AC15,AE15,AG15,AI15))","v":0}]
[null,null,"油（コンデンセート（NGL）を除く。）",null,null,"円","L",{"$f":"IF(J16 <> \"\",J16,SUM(L16,N16,P16,R16,T16,V16,X16,Z16,AB16,AD16,AF16,AH16))","v":0},{"$f":"IF(K16 <> \"\",K16,SUM(M16,O16,Q16,S16,U16,W16,Y16,AA16,AC16,AE16,AG16,AI16))","v":0}]
[null,null,"揮発油",null,null,"円","L",{"$f":"IF(J17 <> \"\",J17,SUM(L17,N17,P17,R17,T17,V17,X17,Z17,AB17,AD17,AF17,AH17))","v":0},0]
[null,null,"ナフサ",null,null,"円","L",0,0]
[null,null,"ジェット燃料油",null,null,"円","L",0,0]
[null,null,"灯油",null,null,"円","L",0,0]
[null,null,"軽油",null,null,"円","L",0,0]
[null,null,"Ａ重油",null,null,"円","L",0,0]
[null,null,"Ｂ・Ｃ重油",null,null,"円","L",0,0]
[null,null,"潤滑油",null,null,"円","Kg",0,0]
[null,null,"石油ガス","液化石油ガス（LPG）","プロパン・ブタン混合","円","Kg",0,0]
[null,null,null,"石油系炭化⽔素ガス",null,"円","Kg",0,0]
[null,null,"可燃性天然ガス","液化天然ガス（LNG）",null,"円","Kg",0,0]
[null,null,null,"天然ガス（LNGを除く。）",null,"円","㎥",0,0]
[null,null,"石炭","輸入原料炭",null,"円","Kg",0,0]
[null,null,null,"コークス⽤原料炭",null,"円","Kg",0,0]
[null,null,null,"吹込⽤原料炭",null,"円","Kg",0,0]
[null,null,null,"輸入一般炭",null,"円","Kg",0,0]
[null,null,null,"国産一般炭",null,"円","Kg",0,0]
[null,null,null,"輸入無煙炭",null,"円","Kg",0,0]
[null,null,"石炭コークス",null,null,"円","Kg",0,0]
[null,null,"石油コークス又はFCCコーク（流 接触分解で使⽤された触媒に析出する炭素）",null,null,"円","Kg",0,0]
[null,null,"コールタール",null,null,"円","Kg",0,0]
[null,null,"石油アスファルト",null,null,"円","Kg",0,0]
[null,null,"コークス炉ガス",null,null,"円","㎥",0,0]
[null,null,"高炉ガス",null,null,"円","㎥",0,0]
[null,null,"発電⽤高炉ガス",null,null,"円","㎥",0,0]
[null,null,"転炉ガス",null,null,"円","㎥",0,0]
[null,null,"その他の燃料","都市ガス",null,"円","㎥",0,0]
[null,null,"廃棄物の燃料利⽤","RDF",null,"円","Kg",0,0]
[null,null,null,"RPF",null,"円","Kg",0,0]
[null,null,null,"廃タイヤ",null,"円","Kg",0,0]
[null,null,null,"廃プラスチック類（一般廃棄物）",null,"円","Kg",0,0]
[null,null,null,"廃プラスチック類（産業廃棄物）",null,"円","Kg",0,0]
[null,null,null,"廃油（植物性のもの及び 物性のものを除く。）、廃油（植物性のもの及び 物性のものを除く。）から製造された燃料炭化⽔素油",null,"円","Kg",0,0]
[null,null,null,"廃プラスチック類から製造された燃料炭化⽔素油",null,"円","Kg",0,0]
[]
[null,"熱","産業用蒸気",null,null,"円","MJ",{"$f":"IF(J52<> \"\",J52,SUM(L52,N52,P52,R52,T52,V52,X52,Z52,AB52,AD52,AF52,AH52))","v":0},{"$f":"IF(K52 <> \"\",K52,SUM(M52,O52,Q52,S52,U52,W52,Y52,AA52,AC52,AE52,AG52,AI52))","v":0}]
[null,null,"産業用以外の蒸気",null,null,"円","MJ",{"$f":"IF(J53 <> \"\",J53,SUM(L53,N53,P53,R53,T53,V53,X53,Z53,AB53,AD53,AF53,AH53))","v":0},{"$f":"IF(K53 <> \"\",K53,SUM(M53,O53,Q53,S53,U53,W53,Y53,AA53,AC53,AE53,AG53,AI53))","v":0}]
[null,null,"温水",null,null,"円","MJ",{"$f":"IF(J54 <> \"\",J54,SUM(L54,N54,P54,R54,T54,V54,X54,Z54,AB54,AD54,AF54,AH54))","v":0},0]
[null,null,"冷水",null,null,"円","MJ",{"$f":"IF(J55 <> \"\",J55,SUM(L55,N55,P55,R55,T55,V55,X55,Z55,AB55,AD55,AF55,AH55))","v":0},{"$f":"IF(K55 <> \"\",K55,SUM(M55,O55,Q55,S55,U55,W55,Y55,AA55,AC55,AE55,AG55,AI55))","v":0}]
[]
[null,"※1 本計算ツールにおいて「調整後排出係数等を用いたCO2排出量」とは、調整後排出係数、無効化した国内認証排出削"]
[null,"　　　減量（他者へ移転した量を差し引いたもの）又は海外認証排出削減量を反映したCO2排出量をいいます。"]
[null,"　　　なお、本値には非エネルギー起源CO2排出量等が含まれておらず、温対法に報告する調整後排出量とは異なります"]
[null,"　　　のでご注意ください。"]
[]
[null,"引用元：エネルギー起源二酸化炭素排出量等計算ツール（経済産業省HP）"]

{"sheet":"【入力】CO2算出（電気・都市ガス）","index":11,"n_rows":91,"n_cols":49,"rows_kept":91,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,11,28,43],[21,29,21,32],[20,29,20,32],[19,29,19,32],[18,29,18,32],[17,29,17,32],[16,29,16,32],[21,23,21,28],[86,2,86,22],[86,23,86,37],[78,2,78,37],[73,2,73,9],[73,10,73,47],[74,2,74,22],[74,23,74,37],[74,38,74,47],[75,2,75,11],[75,13,75,22],[75,23,75,37],[75,38,75,43],[75,44,75,47],[70,2,70,11],[70,13,70,22],[70,23,70,37],[78,38,78,43],[78,44,78,47],[82,2,82,9],[82,10,82,47],[83,2,83,22],[83,23,83,37],[83,38,83,47],[76,2,76,11],[76,13,76,22],[76,23,76,37],[76,38,76,43],[76,44,76,47],[77,2,77,11],[77,13,77,22],[77,23,77,37],[77,38,77,43],[77,44,77,47],[86,38,86,43],[86,44,86,47],[87,2,87,37],[87,38,87,43],[87,44,87,47],[84,2,84,22],[84,23,84,37],[84,38,84,43],[84,44,84,47],[85,2,85,22],[85,23,85,37],[85,38,85,43],[85,44,85,47],[70,44,70,47],[71,2,71,37],[71,38,71,43],[71,44,71,47],[70,38,70,43],[68,2,68,11],[68,13,68,22],[68,23,68,37],[68,38,68,43],[68,44,68,47],[69,2,69,11],[69,13,69,22],[69,23,69,37],[69,38,69,43],[69,44,69,47],[64,2,64,37],[64,38,64,43],[64,44,64,47],[66,2,66,9],[66,10,66,47],[67,2,67,22],[67,23,67,37],[67,38,67,47],[62,2,62,11],[62,13,62,22],[62,23,62,37],[62,38,62,43],[62,44,62,47],[63,2,63,11],[63,13,63,22],[63,23,63,37],[63,38,63,43],[63,44,63,47],[59,2,59,9],[59,10,59,47],[60,2,60,22],[60,23,60,37],[60,38,60,47],[61,2,61,11],[61,13,61,22],[61,23,61,37],[61,38,61,43],[61,44,61,47],[54,2,54,16],[54,17,54,23],[54,24,54,33],[55,2,55,16],[55,17,55,23],[55,24,55,33],[52,2,52,16],[52,17,52,23],[52,24,52,33],[53,2,53,16],[53,17,53,23],[53,24,53,33],[51,2,51,16],[51,17,51,23],[51,24,51,33],[38,40,38,44],[38,45,38,47],[38,48,38,52],[39,2,39,11],[39,12,39,14],[39,15,39,18],[39,19,39,22],[39,23,39,34],[39,35,39,39],[39,40,39,44],[38,2,38,11],[38,12,38,14],[38,15,38,18],[38,19,38,22],[38,23,38,34],[38,35,38,39],[39,45,39,47],[39,48,39,52],[50,2,50,16],[50,17,50,33],[36,48,36,52],[37,2,37,11],[37,12,37,14],[37,15,37,18],[37,19,37,22],[37,23,37,34],[37,35,37,39],[37,40,37,44],[37,45,37,47],[37,48,37,52],[35,15,35,18],[35,19,35,22],[36,2,36,11],[36,12,36,14],[36,15,36,18],[36,19,36,22],[21,39,21,44],[21,45,21,53],[34,2,35,11],[34,12,35,14],[34,15,34,22],[34,23,35,34],[34,35,35,39],[34,40,35,44],[34,45,35,47],[34,48,35,52],[21,2,21,10],[21,11,21,16],[21,17,21,22],[21,33,21,38],[36,23,36,34],[36,35,36,39],[36,40,36,44],[36,45,36,47],[19,39,19,44],[19,45,19,53],[20,2,20,10],[20,11,20,16],[20,17,20,22],[20,33,20,38],[20,39,20,44],[20,45,20,53],[19,2,19,10],[19,11,19,16],[19,17,19,22],[19,33,19,38],[20,23,20,28],[19,23,19,28],[17,45,17,53],[16,2,16,10],[16,11,16,16],[16,17,16,22],[16,33,16,38],[16,39,16,44],[16,45,16,53],[18,2,18,10],[18,11,18,16],[18,17,18,22],[18,33,18,38],[18,39,18,44],[18,45,18,53],[17,2,17,10],[17,11,17,16],[13,17,13,22],[13,33,13,38],[14,23,14,28],[14,29,14,32],[17,17,17,22],[17,33,17,38],[18,23,18,28],[17,23,17,28],[17,39,17,44],[1,1,1,53],[3,1,3,53],[9,2,10,10],[9,11,10,16],[9,17,10,22],[9,33,10,38],[9,39,10,44],[9,45,10,53],[12,2,12,10],[12,11,12,16],[12,17,12,22],[12,33,12,38],[12,39,12,44],[12,45,12,53],[11,2,11,10],[11,11,11,16],[11,17,11,22],[11,33,11,38],[12,29,12,32],[11,39,11,44],[11,45,11,53],[12,23,12,28],[11,29,11,32],[9,29,10,32],[9,23,10,28],[11,23,11,28],[13,29,13,32],[13,23,13,28],[13,39,13,44],[13,45,13,53],[28,2,28,10],[15,2,15,10],[15,11,15,16],[15,17,15,22],[15,33,15,38],[16,23,16,28],[15,23,15,28],[15,29,15,32],[15,39,15,44],[15,45,15,53],[14,2,14,10],[14,11,14,16],[14,17,14,22],[14,33,14,38],[14,39,14,44],[14,45,14,53],[13,2,13,10],[13,11,13,16]]}
[]
[null,"エネルギー起源二酸化炭素排出量等計算ツール"]
[]
[null,"このツールは、エネルギー起源二酸化炭素排出量等の計算のためのツールです。「エネルギー起源二酸化炭素排出量等計算ツールの利用マニュアル」を参照のうえ、以下のとおり使用してください。\n利用マニュアルはこちら ⇒ \n\n（１）計算ツールの色付きのセルに入力してください。黄色は必須入力項目、水色は任意入力項目となります。\n（２）各数値は、事業者全体のCO2排出量を計算したい場合は事業者全体の値、特定の事業所のCO2排出量を計算したい場合は当該事業所の値について、1年度（4月～3月）の合計値を入力してください。\n　　 各数値の1年度（4月～3月）の合計値を出す際に月ごとの数値を足し合わせる計算が必要な場合、シート「【入力補助】CO2排出量」に月ごとの使用量、使用金額を入力いただくことで、こちらのシートに合計値を反映させることができます。\n（３）電気の入力欄について、導入前と導入後でそれぞれに必須項目がございますので、どちらも必ず入力を行ってください。\n（４）計算ツールはエクセルで作成されており、計算式の破損防止のために、シートには保護がかけてあります。"]
[]
[null,"１．電気の入力欄"]
[null,null,"【導入前（現在）】"]
[null,null,"「利用マニュアル」を参照のうえ、電気を購入している電気事業者ごとに、下表の黄色セル・水色セルに数値を入力してください。"]
[null,null,"電気事業者メニュー検索："]
[null,null,"電気事業者メニュー\n（係数の根拠）",null,null,null,null,null,null,null,null,"基礎排出係数\nt-CO2/kWh ",null,null,null,null,null,"調整後排出係数\nt-CO2/kWh ",null,null,null,null,null,"使用金額\n千円",null,null,null,null,null,"使用量\n千kWh",null,null,null,"基礎排出量\nt-CO2",null,null,null,null,null,"調整後排出量\nt-CO2",null,null,null,null,null,"係数の適用範囲"]
[]
[null,null,{"$f":"IF(【入力補助】CO2排出量!C9=\"\",\"\",【入力補助】CO2排出量!C9)","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(SUBSTITUTE(VLOOKUP(C12,【参照】排出量係数!$C$2:$E$2000,2,FALSE),\"※\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(SUBSTITUTE(VLOOKUP(C12,【参照】排出量係数!$C$2:$E$2000,3,FALSE),\"※\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H9/1000","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"【入力補助】CO2排出量!I9/1000","v":0},null,null,null,{"$f":"IFERROR(L12*AD12*1000,\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(R12*AD12*1000,\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C12=\"\",\"\",C12&\"管内の工場等\")","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(【入力補助】CO2排出量!C10=\"\",\"\",【入力補助】CO2排出量!C10)","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(SUBSTITUTE(VLOOKUP(C13,【参照】排出量係数!$C$2:$E$2000,2,FALSE),\"※\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(SUBSTITUTE(VLOOKUP(C13,【参照】排出量係数!$C$2:$E$2000,3,FALSE),\"※\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H10/1000","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"【入力補助】CO2排出量!I10/1000","v":0},null,null,null,{"$f":"IFERROR(L13*AD13*1000,\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(R13*AD13*1000,\"\")","v":""},null,null,null,null,null,""]
[null,null,{"$f":"IF(【入力補助】CO2排出量!C11=\"\",\"\",【入力補助】CO2排出量!C11)","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(SUBSTITUTE(VLOOKUP(C14,【参照】排出量係数!$C$2:$E$2000,2,FALSE),\"※\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(SUBSTITUTE(VLOOKUP(C14,【参照】排出量係数!$C$2:$E$2000,3,FALSE),\"※\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H11/1000","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"【入力補助】CO2排出量!I11/1000","v":0},null,null,null,"",null,null,null,null,null,"",null,null,null,null,null,""]
[null,null,{"$f":"IF(【入力補助】CO2排出量!C12=\"\",\"\",【入力補助】CO2排出量!C12)","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(SUBSTITUTE(VLOOKUP(C15,【参照】排出量係数!$C$2:$E$2000,2,FALSE),\"※\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(SUBSTITUTE(VLOOKUP(C15,【参照】排出量係数!$C$2:$E$2000,3,FALSE),\"※\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H12/1000","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"【入力補助】CO2排出量!I12/1000","v":0},null,null,null,{"$f":"IFERROR(L15*AD15*1000,\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"",null,null,null,null,null,""]
[null,null,{"$f":"IF(【入力補助】CO2排出量!C13=\"\",\"\",【入力補助】CO2排出量!C13)","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(SUBSTITUTE(VLOOKUP(C16,【参照】排出量係数!$C$2:$E$2000,2,FALSE),\"※\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(SUBSTITUTE(VLOOKUP(C16,【参照】排出量係数!$C$2:$E$2000,3,FALSE),\"※\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H13/1000","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"【入力補助】CO2排出量!I13/1000","v":0},null,null,null,"",null,null,null,null,null,"",null,null,null,null,null,""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(SUBSTITUTE(VLOOKUP(C17,【参照】排出量係数!$C$2:$E$2000,2,FALSE),\"※\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(SUBSTITUTE(VLOOKUP(C17,【参照】排出量係数!$C$2:$E$2000,3,FALSE),\"※\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,null,null,null,"",null,null,null,null,null,""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(SUBSTITUTE(VLOOKUP(C18,【参照】排出量係数!$C$2:$E$2000,2,FALSE),\"※\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(SUBSTITUTE(VLOOKUP(C18,【参照】排出量係数!$C$2:$E$2000,3,FALSE),\"※\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,null,null,null,"",null,null,null,null,null,""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(SUBSTITUTE(VLOOKUP(C19,【参照】排出量係数!$C$2:$E$2000,2,FALSE),\"※\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(SUBSTITUTE(VLOOKUP(C19,【参照】排出量係数!$C$2:$E$2000,3,FALSE),\"※\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,null,null,null,"",null,null,null,null,null,""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(SUBSTITUTE(VLOOKUP(C20,【参照】排出量係数!$C$2:$E$2000,2,FALSE),\"※\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(SUBSTITUTE(VLOOKUP(C20,【参照】排出量係数!$C$2:$E$2000,3,FALSE),\"※\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,null,null,null,"",null,null,null,null,null,""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(SUBSTITUTE(VLOOKUP(C21,【参照】排出量係数!$C$2:$E$2000,2,FALSE),\"※\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(SUBSTITUTE(VLOOKUP(C21,【参照】排出量係数!$C$2:$E$2000,3,FALSE),\"※\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,null,null,null,"",null,null,null,null,null,""]
[null,null,"合計",null,null,null,null,null,null,null,null,"-",null,null,null,null,null,"-",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(X12:AC21)","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(AD12:AG21)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(AH12:AM21)","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(AN12:AS21)","v":0},null,null,null,null,null,"-"]
[]
[]
[null,null,"【導入後】"]
[null,null,"設備導入後、電気を購入する電気事業者メニューを選択してください。"]
[null,null,"複数ある場合は、主となる1つを選択してください。"]
[null,null,"電気事業者メニュー検索："]
[null,null,"電気事業者メニュー",null,null,null,null,null,null,null,null,"中部電力ミライズ(株) メニューA"]
[]
[]
[null,"２．都市ガスの入力欄"]
[null,null,"「利用マニュアル」を参照のうえ、都市ガスを購入している事業者ごとに、下表の水色セルに入力してください。"]
[]
[null,null,"都市ガス会社名",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"規格",null,null,"単位発熱量",null,null,null,null,null,null,null,"CO2 排出係数\nt-C/GJ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"使用金額\n千円",null,null,null,null,"使用量\n千m3",null,null,null,null,"CO2/C",null,null,"CO2排出量\nt-CO2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"係数",null,null,null,"単位"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GJ/千m3",null,null,null,1.4E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H43/1000","v":0},null,null,null,null,{"$f":"【入力補助】CO2排出量!I43/1000","v":0},null,null,null,null,{"$f":"44/12","v":3.6666666666666665},null,null,{"$f":"P37*X37*AO37*AT37","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GJ/千m3",null,null,null,1.4E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"44/12","v":3.6666666666666665},null,null,{"$f":"P38*X38*AO38*AT38","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GJ/千m3",null,null,null,1.4E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"44/12","v":3.6666666666666665},null,null,{"$f":"P39*X39*AO39*AT39","v":0}]
[null,null,"合計",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-",null,null,"-",null,null,null,null,null,null,null,"-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(AJ37:AN39)","v":0},null,null,null,null,{"$f":"SUM(AO37:AS39)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(AW37:BA39)","v":0}]
[]
[]
[]
[]
[null,"３．国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量"]
[null,null,"「利用マニュアル」を参照のうえ、以下の（１）～（３）の水色セルに入力してください。"]
[null,null,"なお、（１）～（３）の入力は任意です。CO2をオフセットするJ-クレジットやJCMクレジットといったクレジットを扱ったことがない"]
[null,null,"事業者は、下記については入力不要です。"]
[]
[null,"（１）調整後温室効果ガス排出量の算定に用いた国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量の量"]
[null,null,"種別",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"合計量"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ｔ－CO2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ｔ－CO2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ｔ－CO2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ｔ－CO2"]
[null,null,"合計量",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(R52:X55)","v":0},null,null,null,null,null,null,"ｔ－CO2"]
[]
[]
[null,"（２）国内認証排出削減量に係る情報"]
[null,null,"削減量の識別"]
[null,null,"クレジット特定番号等",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"無効化日又は移転日",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"無効加量又は移転量"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"～",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ｔ－CO2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"～",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ｔ－CO2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"～",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ｔ－CO2"]
[null,null,"合計量",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(AM62:AR64)","v":0},null,null,null,null,null,"ｔ－CO2"]
[]
[null,null,"削減量の識別"]
[null,null,"クレジット特定番号等",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"無効化日又は移転日",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"無効加量又は移転量"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"～",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ｔ－CO2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"～",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ｔ－CO2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"～",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ｔ－CO2"]
[null,null,"合計量",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(AM69:AR71)","v":0},null,null,null,null,null,"ｔ－CO2"]
[]
[null,null,"削減量の識別"]
[null,null,"クレジット特定番号等",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"無効化日又は移転日",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"無効加量又は移転量"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"～",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ｔ－CO2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"～",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ｔ－CO2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"～",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ｔ－CO2"]
[null,null,"合計量",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(AM76:AR78)","v":0},null,null,null,null,null,"ｔ－CO2"]
[]
[]
[null,"（３）海外認証排出削減量に係る情報"]
[null,null,"削減量の識別"]
[null,null,"識別番号",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"無効化日",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"無効加量"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ｔ－CO2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ｔ－CO2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ｔ－CO2"]
[null,null,"合計量",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(AM85:AR87)","v":0},null,null,null,null,null,"ｔ－CO2"]
[]
[]
[null,"引用元：エネルギー起源二酸化炭素排出量等計算ツール（経済産業省HP）"]

{"sheet":"【出力】投資によるエネルギーコスト・CO2排出量削減効果","index":12,"n_rows":46,"n_cols":12,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,4,9],[7,1,10,5],[7,6,7,8],[7,9,7,11],[8,6,10,8],[8,9,10,11],[11,1,14,5],[11,6,14,11],[15,1,18,5],[15,6,15,8],[15,9,15,11],[21,1,22,5],[16,6,18,8],[16,9,18,11],[23,1,26,5],[23,6,26,11],[19,1,20,5],[21,6,22,10],[19,6,20,11],[21,11,22,11]]}
["投資によるエネルギーコスト・CO2排出量削減効果"]
["　会社全体の現在のエネルギーコスト（≒水道光熱費）や二酸化炭素排出量を見える化します。"]
["　さらに、今回の投資によって削減できるエネルギーコストや二酸化炭素排出量が分かります。"]
[null,"エネルギーコスト・CO2排出量（同規模同業種との比較）"]
[]
[null,{"$f":"\"　業種 ※1：\"&【参考】データ集計!BF2&\" ／ 売上規模（千円）：\"&【参考】データ集計!BG2","v":"　業種 ※1： ／ 売上規模（千円）："}]
[null,{"$f":"\"（該当件数：　\"&【参考】データ集計!BS2&\"　件）\"","v":"（該当件数：　0　件）"}]
[null,"自社コスト年間合計額（千円）",null,null,null,null,"導入前",null,null,"導入後※3"]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"【出力】CO2排出量計算表!L58","v":0},null,null,{"$f":"IFERROR(IF(【入力】導入設備!C22=\"\",G9-VLOOKUP(VLOOKUP(【入力】導入設備!C9*1000,【参照】選択リスト!A87:B103,2),'【出力】削減量グラフ（選択設備）'!C60:H80,4,FALSE),G9-【入力】導入設備!C22),0)","v":0}]
[]
[]
[null,"(参考)助成金申請者コスト平均額（千円）",null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(【参考】データ集計!BT2/1000, \"該当データがありません\")","v":"該当データがありません"}]
[]
[]
[]
[null,"自社CO2年間排出量（t-CO2）",null,null,null,null,"導入前",null,null,"導入後 ※3"]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"【出力】CO2排出量計算表!K57","v":0},null,null,{"$f":"IFERROR(IF(C29=0,【出力】CO2排出量計算表!K57-(【参照】散布図_計算式!K3*【入力】導入設備!C9 +(【参照】散布図_計算式!L3)), IF(C29=1, 【出力】CO2排出量計算表!K57-【参照】散布図_計算式!L3, IF(B29 = 0,【出力】CO2排出量計算表!K57-VLOOKUP(VLOOKUP(【入力】導入設備!C9*1000,【参照】選択リスト!A87:B103,2),'【出力】削減量グラフ（全設備）'!C60:H80,6,FALSE),【出力】CO2排出量計算表!K57-VLOOKUP(VLOOKUP(【入力】導入設備!C9*1000,【参照】選択リスト!A87:B103,2),'【出力】削減量グラフ（選択設備）'!C60:H80,6,FALSE)))),0)","v":0}]
[]
[]
[null,"自社の設備導入後CO2削減量",null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(C29=0, \"約\" & ROUND(【参照】散布図_計算式!K3*【入力】導入設備!C9 +(【参照】散布図_計算式!L3),1) & \"t（\" & ROUND((【参照】散布図_計算式!K3*【入力】導入設備!C9 +(【参照】散布図_計算式!L3)) /G17 *100, 1) & \"%）\", IF(C29=1, \"約\" & ROUND(【参照】散布図_計算式!L3, 1) & \"t（\" & ROUND(【参照】散布図_計算式!L3 / G17 * 100,1) & \"%）\", IF(B29 = 0, \"約\" & ROUND(VLOOKUP(VLOOKUP(【入力】導入設備!C9*1000,【参照】選択リスト!A87:B103,2),'【出力】削減量グラフ（全設備）'!C60:H80,6,FALSE),1) & \"t（\" & ROUND(VLOOKUP(VLOOKUP(【入力】導入設備!C9*1000,【参照】選択リスト!A87:B103,2),'【出力】削減量グラフ（全設備）'!C60:H80,6,FALSE) / G17 * 100,1) & \"%）\", \"約\" & ROUND(VLOOKUP(VLOOKUP(【入力】導入設備!C9*1000,【参照】選択リスト!A87:B103,2),'【出力】削減量グラフ（選択設備）'!C60:H80,6,FALSE),1) & \"t（\" & ROUND(VLOOKUP(VLOOKUP(【入力】導入設備!C9*1000,【参照】選択リスト!A87:B103,2),'【出力】削減量グラフ（選択設備）'!C60:H80,6,FALSE) / G17 * 100,1) & \"%）\"))),\"0.0\")","v":"0.0"}]
[]
[null,{"$f":"\"電気事業者メニュー:\"&'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!L29","v":"電気事業者メニュー:中部電力ミライズ(株) メニューA"},null,null,null,null,"CO2を削減可能　　　",null,null,null,null,{"$f":"IF(B29 = 0, \"※\", \"\")","v":""}]
[]
[null,"(参考)助成金申請者CO2平均排出量\n（t-CO2）※2",null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(【参考】データ集計!BU2,\"該当データがありません\")","v":"該当データがありません"}]
[]
[]
[]
[null,{"$f":"IF(B29 = 0, \"※　選択された設備のデータがないため、全設備のデータを使用しています。\", \"\")","v":""}]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(VLOOKUP(【入力】導入設備!C9*1000,【参照】選択リスト!A87:B103,2),'【出力】削減量グラフ（選択設備）'!C60:H80,6,FALSE), \"\")","v":""},{"$f":"IF(【参照】散布図_計算式!M3=\"該当データなし\",2,IF(AND(【参照】散布図_計算式!K3=0,【参照】散布図_計算式!N3<>\"該当データなし\"),1,0))","v":2}]
[null,"■算出式"]
[null,{"$f":"\"　導入後自社コスト：\" & 【参照】散布図_計算式!M3&\"　，　自社CO2排出削減量：\"&【参照】散布図_計算式!N3","v":"　導入後自社コスト：該当データなし　，　自社CO2排出削減量：該当データなし"}]
[]
["（注意事項）"]
[null,"※1　日本標準分類（細分類）の「一般貸切旅客自動車運送業」「航空運送業」「他に分類されない運輸に附帯するサービス業」「旅行業（旅行業者代理業を除く）」"]
[null,"　「旅行業者代理業」「他に分類されないその他の生活関連サービス業」については「サービス業，その他」に含まれます。"]
[null,"※2　CO2排出量について、算出には下記の一般的な係数を使用しているため参考値となります。"]
[null,"　電気：【入力】CO2算出（電気・都市ガス）にて選択した導入後の電気事業者メニューの係数を使用"]
[null,"　LPG（㎥）：0.0142、LPG（kl）：0.0161、LNG（㎥）：0.0139、LNG（kl）：0.0135、都市ガス：0.0136（単位発熱量係数：45）、灯油：0.0185、A重油：0.0189"]
[null,"※3　「自社コスト年間合計額（導入後）」「自社CO2年間排出量（導入後）」の値は、他社のデータや入力いただいた水道光熱費のデータなどを基に算出しています。"]
[null,"　各項目の値の算出の考え方は下記の通りです。"]
[null,"　自社コスト年間合計額（導入後）：（自社コスト年間合計額（導入前））ー（水道光熱費削減額）　　　　※水道光熱費削減額は、シート「【入力】導入設備」より値を取得しております。"]
[null,"　自社CO2年間排出量（導入後）：（自社CO2年間排出量（導入前））-（助成金申請者のデータより算出したCO2削減量参考値）"]
[null,"　※（助成金申請者のデータより算出したCO2削減量参考値）について、選択した設備の助成金申請者データがある場合は、選択設備に絞り込んだデータの近似曲線を利用して値を算出しています。"]
[null,"  　 算出に使用している式は本シート内の「■算出式」をご確認ください。"]
[null,"  　 データの傾向についてはシート「【出力】散布図」のグラフをご確認ください。"]
[null,"  　 選択した設備の助成金申請者データがない場合は、全設備のデータの平均CO2削減量を使用しています。"]

{"sheet":"【出力】CO2排出量計算表","index":13,"n_rows":65,"n_cols":12,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[54,1,54,9],[56,1,56,9],[38,7,38,9],[46,2,46,3],[47,1,47,3],[48,1,52,1],[48,2,48,3],[49,2,49,3],[50,2,50,3],[51,2,51,3],[52,2,52,3],[39,2,45,2],[31,2,31,3],[32,2,32,3],[33,2,33,3],[37,2,37,3],[34,2,34,3],[35,2,35,3],[36,2,36,3],[18,2,18,3],[19,2,19,3],[20,2,21,2],[22,2,23,2],[30,2,30,3],[1,1,1,11],[4,1,6,3],[4,5,5,6],[4,7,4,9],[4,10,4,11],[4,4,5,4],[57,1,57,10],[7,1,8,1],[7,2,7,3],[7,7,7,9],[8,2,8,3],[24,2,29,2],[9,1,9,3],[10,1,46,1],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[13,2,13,3],[14,2,14,3],[15,2,15,3],[16,2,16,3],[17,2,17,3]]}
[]
[null,"４．エネルギー起源CO2排出量計算表"]
[null,null,"シート「【入力補助】CO2排出量」で入力された月ごとの金額・使用量が合算されますのでご確認下さい。"]
[]
[null,"エネルギーの種類",null,null,"金額","使用量",null,"係数",null,null,"CO2排出量"]
[null,null,null,null,null,null,null,"単位発熱量","排出係数","CO2/C","CO2基礎\n排出量","調整後排出係数等を用いた\nCO2排出量 ※1"]
[null,null,null,null,"千円","単位","数値","GJ/単位","t-CO2/kWh","×44/12","t-CO2","t-CO2"]
[null,"電\n気","買電（購入電気）",null,{"$f":"'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!X22","v":0},"千kWh",{"$f":"'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!AD22","v":0},"「１．電気の入力欄」参照",null,null,{"$f":"'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!AH22","v":0},{"$f":"'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!AN22","v":0}]
[null,null,"電気合計",null,{"$f":"SUM(E8)","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(K8)","v":0},{"$f":"SUM(L8)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,"GJ/単位","t-C/GJ","×44/12"]
[null,"燃料\n\n\n","コンデンセート（NGL）",null,{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H15/1000","v":0},"kL",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!I15/1000","v":0},34.799999999999997,1.83E-2,{"$f":"44/12","v":3.6666666666666665},{"$f":"$G11*$H11*$I11*$J11","v":0},{"$f":"$G11*$H11*$I11*$J11","v":0}]
[null,null,"原油（コンデンセート（NGL）を除く。）",null,{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H16/1000","v":0},"kL",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!I16/1000","v":0},38.299999999999997,1.9E-2,{"$f":"44/12","v":3.6666666666666665},{"$f":"$G12*$H12*$I12*$J12","v":0},{"$f":"$G12*$H12*$I12*$J12","v":0}]
[null,null,"揮発油",null,{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H17/1000","v":0},"kL",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!I17/1000","v":0},33.4,1.8700000000000001E-2,3.6666666666666665,{"$f":"$G13*$H13*$I13*$J13","v":0},0]
[null,null,"ナフサ",null,{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H18/1000","v":0},"kL",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!I18/1000","v":0},33.299999999999997,1.8599999999999998E-2,3.6666666666666665,0,0]
[null,null,"ジェット燃料油",null,{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H19/1000","v":0},"kL",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!I19/1000","v":0},36.299999999999997,1.8599999999999998E-2,3.6666666666666665,0,0]
[null,null,"灯油",null,{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H20/1000","v":0},"kL",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!I20/1000","v":0},36.5,1.8700000000000001E-2,3.6666666666666665,0,0]
[null,null,"軽油",null,{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H21/1000","v":0},"kL",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!I21/1000","v":0},38,1.8800000000000001E-2,3.6666666666666665,0,0]
[null,null,"Ａ重油",null,{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H22/1000","v":0},"kL",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!I22/1000","v":0},38.9,1.9300000000000001E-2,3.6666666666666665,{"$f":"$G18*$H18*$I18*$J18","v":0},0]
[null,null,"Ｂ・Ｃ重油",null,{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H23/1000","v":0},"kL",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!I23/1000","v":0},41.8,2.0199999999999999E-2,3.6666666666666665,{"$f":"$G19*$H19*$I19*$J19","v":0},0]
[null,null,"潤滑油",null,{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H24/1000","v":0},"ｔ",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!I24/1000","v":0},40.200000000000003,1.9900000000000001E-2,3.6666666666666665,0,0]
[null,null,"石油ガス","液化石油ガス（LPG）",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H25/1000","v":0},"ｔ",{"$f":"IF(【入力補助】CO2排出量!E25=\"プロパン・ブタン混合\",【入力補助】CO2排出量!I25*(1/458),IF(【入力補助】CO2排出量!E25=\"プロパン\",【入力補助】CO2排出量!I25*(1/502),IF(【入力補助】CO2排出量!E25=\"ブタン\",【入力補助】CO2排出量!I25*(1/355),\"\")))","v":0},50.1,1.6299999999999999E-2,3.6666666666666665,{"$f":"$G21*$H21*$I21*$J21","v":0},0]
[null,null,null,"石油系炭化⽔素ガス",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H26/1000","v":0},"ｔ",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!I26/1000","v":0},46.1,1.44E-2,3.6666666666666665,0,0]
[null,null,"可燃性天然ガス","液化天然ガス（LNG）",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H27/1000","v":0},"ｔ",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!I27/1000","v":0},54.7,1.3899999999999999E-2,3.6666666666666665,0,0]
[null,null,null,"天然ガス（LNGを除く。）",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H28/1000","v":0},"千m3",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!I28/1000","v":0},38.4,1.3899999999999999E-2,3.6666666666666665,0,0]
[null,null,"石炭","輸入原料炭",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H29/1000","v":0},"ｔ",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!I29/1000","v":0},28.7,2.46E-2,3.6666666666666665,0,0]
[null,null,null,"コークス⽤原料炭",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H30/1000","v":0},"ｔ",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!I30/1000","v":0},28.9,2.4500000000000001E-2,3.6666666666666665,0,0]
[null,null,null,"吹込⽤原料炭",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H31/1000","v":0},"ｔ",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!I31/1000","v":0},28.3,2.5100000000000001E-2,3.6666666666666665,0,0]
[null,null,null,"輸入一般炭",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H32/1000","v":0},"ｔ",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!I32/1000","v":0},26.1,2.4299999999999999E-2,3.6666666666666665,0,0]
[null,null,null,"国産一般炭",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H33/1000","v":0},"ｔ",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!I33/1000","v":0},24.2,2.4199999999999999E-2,3.6666666666666665,0,0]
[null,null,null,"輸入無煙炭",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H34/1000","v":0},"ｔ",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!I34/1000","v":0},27.8,2.5899999999999999E-2,3.6666666666666665,0,0]
[null,null,"石炭コークス",null,{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H35/1000","v":0},"ｔ",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!I35/1000","v":0},29,2.9899999999999999E-2,3.6666666666666665,0,0]
[null,null,"石油コークス又はFCCコーク（流 接触分解で使⽤された触媒に析出する炭素）",null,{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H36/1000","v":0},"ｔ",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!I36/1000","v":0},34.1,2.4500000000000001E-2,3.6666666666666665,0,0]
[null,null,"コールタール",null,{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H37/1000","v":0},"ｔ",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!I37/1000","v":0},37.299999999999997,2.0899999999999998E-2,3.6666666666666665,0,0]
[null,null,"石油アスファルト",null,{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H38/1000","v":0},"ｔ",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!I38/1000","v":0},40,2.0400000000000001E-2,3.6666666666666665,0,0]
[null,null,"コークス炉ガス",null,{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H39/1000","v":0},"千m3",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!I39/1000","v":0},18.399999999999999,1.09E-2,3.6666666666666665,0,0]
[null,null,"高炉ガス",null,{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H40/1000","v":0},"千m3",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!I40/1000","v":0},3.23,2.64E-2,3.6666666666666665,0,0]
[null,null,"発電⽤高炉ガス",null,{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H41/1000","v":0},"千m3",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!I41/1000","v":0},3.45,2.64E-2,3.6666666666666665,0,0]
[null,null,"転炉ガス",null,{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H42/1000","v":0},"千m3",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!I42/1000","v":0},7.53,4.2000000000000003E-2,3.6666666666666665,0,0]
[null,null,"その他の燃料","都市ガス",{"$f":"'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!AJ40","v":0},"千m3",{"$f":"'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!AO40","v":0},"「２．都市ガスの入力欄」参照",null,null,{"$f":"'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!AW40","v":0},{"$f":"K39","v":0}]
[null,null,"廃棄物の燃料利⽤","RDF",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H44/1000","v":0},"ｔ",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!I44/1000","v":0},18,1.6199999999999999E-2,{"$f":"44/12","v":3.6666666666666665},0,0]
[null,null,null,"RPF",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H45/1000","v":0},"ｔ",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!I45/1000","v":0},26.9,1.66E-2,3.6666666666666665,0,0]
[null,null,null,"廃タイヤ",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H46/1000","v":0},"ｔ",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!I46/1000","v":0},33.200000000000003,1.35E-2,3.6666666666666665,0,0]
[null,null,null,"廃プラスチック類（一般廃棄物）",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H47/1000","v":0},"ｔ",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!I47/1000","v":0},29.3,2.5700000000000001E-2,3.6666666666666665,0,0]
[null,null,null,"廃プラスチック類（産業廃棄物）",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H48/1000","v":0},"ｔ",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!I48/1000","v":0},29.3,2.3900000000000001E-2,3.6666666666666665,0,0]
[null,null,null,"廃油（植物性のもの及び 物性のものを除く。）、廃油（植物性のもの及び 物性のものを除く。）から製造された燃料炭化⽔素油",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H49/1000","v":0},"ｔ",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!I49/1000","v":0},40.200000000000003,1.7899999999999999E-2,3.6666666666666665,0,0]
[null,null,null,"廃プラスチック類から製造された燃料炭化⽔素油",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H50/1000","v":0},"ｔ",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!I50/1000","v":0},38,1.8800000000000001E-2,3.6666666666666665,0,0]
[null,null,"燃料合計",null,{"$f":"SUM(E11:E46)","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(K11:K46)","v":0},{"$f":"SUM(L11:L46)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"t-CO2/GJ"]
[null,"熱","産業用蒸気",null,{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H52/1000","v":0},"GJ",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!I52/1000","v":0},"-",6.54E-2,"-",{"$f":"$G49*$I49","v":0},{"$f":"$G49*$I49","v":0}]
[null,null,"産業用以外の蒸気",null,{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H53/1000","v":0},"GJ",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!I53/1000","v":0},"-",5.3199999999999997E-2,"-",{"$f":"$G50*$I50","v":0},{"$f":"$G50*$I50","v":0}]
[null,null,"温水",null,{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H54/1000","v":0},"GJ",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!I54/1000","v":0},"-",5.3199999999999997E-2,"-",0,{"$f":"$G51*$I51","v":0}]
[null,null,"冷水",null,{"$f":"【入力補助】CO2排出量!H55/1000","v":0},"GJ",{"$f":"【入力補助】CO2排出量!I55/1000","v":0},"-",5.3199999999999997E-2,"-",0,{"$f":"$G52*$I52","v":0}]
[null,null,"熱合計",null,{"$f":"SUM(E49:E52)","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(K49:K52)","v":0},{"$f":"SUM(L49:L52)","v":0}]
[]
[null,"無効化した国内及び海外認証排出削減量",null,null,null,null,null,null,null,null,"-",{"$f":"IF('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!R56=0,\"-\",'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!R56)","v":"-"}]
[]
[null,"CO2排出量　tCO2",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"ROUNDDOWN(K9+K47+K53,2)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(L9+L47+L53-SUM(L55:L55),2)","v":0}]
[null,"エネルギーコスト　千円",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"ROUNDDOWN(E9+E47+E53,0)","v":0}]
[]
[null,"※1 本計算ツールにおいて「調整後排出係数等を用いたCO2排出量」とは、調整後排出係数、無効化した国内認証排出削"]
[null,"　　　減量（他者へ移転した量を差し引いたもの）又は海外認証排出削減量を反映したCO2排出量をいいます。"]
[null,"　　　なお、本値には非エネルギー起源CO2排出量等が含まれておらず、温対法に報告する調整後排出量とは異なります"]
[null,"　　　のでご注意ください。"]
[]
[null,"引用元：エネルギー起源二酸化炭素排出量等計算ツール（経済産業省HP）"]

{"sheet":"【出力】炭素生産性","index":14,"n_rows":69,"n_cols":6,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,1,2],[28,1,29,1],[59,1,65,5]]}
[null,"シート7.炭素生産性目標（CN投資促進税制）"]
[]
[]
[null,"エネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する炭素生産性の目標値に関する詳細"]
[null,"（注）セルの背景がカラーで塗りつぶされたセルについて、以下の表の記入要領に従い記入してください。"]
[null,"　　　必ず表１から順に記入してください。"]
[null,"　　　※なお、「生産工程効率化等設備」の炭素生産性の計算（１％以上向上の要件）は、様式を用意していません。自由様式にて、計算根拠を提出ください。"]
[null,"　　　"]
[null,"表１"]
[null,"事業者名",{"$f":"IF(【入力】企業情報!C7=\"\", \"\", 【入力】企業情報!C7)","v":""}]
[null,"目標設定の単位"]
[]
[null,"（表１の記入要領）"]
[null,"１．「事業者名」は、会社名を正式名称で記入してください。"]
[null,"２．「目標設定の単位」は、エネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する炭素生産性の目標 を設定する単位をプルダウンより選択してください。"]
[null,"　　なお、「事業者全体」を「設備を導入する事業所で営む事業と同種の事業を営む事業所全体」と読み替えて適用する場合は、「事業者全体」を選択してください。"]
[]
[null,"表２"]
[null,"基準年度",{"$f":"IF(【入力】企業情報!E18=\"\",0,INT(TEXT(【入力】企業情報!E18,\"yyyy\")))","v":0}]
[null,"計画初年度"]
[null,"目標年度"]
[]
[null,"（表２の記入要領）"]
[null,"１．「基準年度」、「計画初年度」及び「目標年度」は、西暦を算用数字で記入してください。算用数字以外は記入しないでください。"]
[null,"２．「基準年度」及び「目標年度」は、それぞれ事業適応の実施に関する指針（以下「実施指針」という。）に規定する「基準年度」及び「目標年度」をいいます。"]
[null,"３．「計画初年度」と「目標年度」が同じ場合は、それぞれに同じ数字を記入してください。"]
[]
[null,"表３",{"$f":"IF(C11=\"事業所\",\"事業所名：\",IF(C11=\"事業者全体\",\"事業者全体\",\"事業者全体 又は 事業所\"))","v":"事業者全体 又は 事業所"},null,{"$f":"IF(AND(C28=\"事業所名：\",D28=\"\"),\"左のセルに事業所の名称を記入してください。\",\"\")","v":""}]
[null,"年度","基準年度",{"$f":"IF(OR(C20=\"\",C21=\"\"),\"\",IF($C$20-$C$21=0,\"目標年度\",\"計画初年度\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(C20=\"\",C21=\"\"),\"\",IF($C$21-C20=1,\"目標年度\",IF(C21-C20=2,\"計画２年度\",\"ー\")))","v":""},{"$f":"IF(OR(C20=\"\",C21=\"\"),\"\",IF($C$21-C20=1,\"ー\",IF(C21-C20=2,\"目標年度\",\"ー\")))","v":""}]
[null,null,{"$f":"C19","v":0},{"$f":"C20","v":0},{"$f":"IF($E$29=\"計画２年度\",$C$21-1,IF($E$29=\"目標年度\",$C$21,\"ー\"))","v":"ー"},{"$f":"IF($F$29=\"ー\",\"ー\",IF($F$29=\"目標年度\",$C$21,\"ー\"))","v":"ー"}]
[null,"炭素生産性の計算単位",null,{"$f":"IF(AND($C$11=\"事業所\",$C$31=\"事業所\"),\"事業所\",IF(AND($C$11=\"事業所\",$C$31=\"事業者全体\"),\"事業所\",IF(AND($C$11=\"事業者全体\",$C$31=\"事業者全体\"),\"事業者全体\",IF(AND($C$11=\"事業者全体\",$C$31=\"事業所\"),\"基準年度の単位が正しいか確認してください。\",\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($C$11=\"事業所\",$C$31=\"事業所\"),\"事業所\",IF(AND($C$11=\"事業所\",$C$31=\"事業者全体\"),\"事業所\",IF(AND($C$11=\"事業者全体\",$C$31=\"事業者全体\"),\"事業者全体\",IF(AND($C$11=\"事業者全体\",$C$31=\"事業所\"),\"基準年度の単位が正しいか確認してください。\",\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($C$11=\"事業所\",$C$31=\"事業所\"),\"事業所\",IF(AND($C$11=\"事業所\",$C$31=\"事業者全体\"),\"事業所\",IF(AND($C$11=\"事業者全体\",$C$31=\"事業者全体\"),\"事業者全体\",IF(AND($C$11=\"事業者全体\",$C$31=\"事業所\"),\"基準年度の単位が正しいか確認してください。\",\"\"))))","v":""}]
[null,"付加価値額",{"$f":"SUM(C33:C35)","v":0},{"$f":"SUM(D33:D35)","v":0},{"$f":"SUM(E33:E35)","v":0},{"$f":"SUM(F33:F35)","v":0}]
[null,"（営業利益）",{"$f":"【入力】企業情報!E26","v":0}]
[null,"（人件費）",{"$f":"【入力】企業情報!E25","v":0}]
[null,"（減価償却額）",{"$f":"【入力】企業情報!E29","v":0}]
[null,"エネルギー起源二酸化炭素排出量",{"$f":"【出力】CO2排出量計算表!K57","v":0}]
[null,"炭素生産性",{"$f":"C32/C36","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"D32/D36","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"E32/E36","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"F32/F36","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,"炭素生産性向上割合","－",{"$f":"(D37-$C$37)/$C$37","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"(E37-$C$37)/$C$37","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"(F37-$C$37)/$C$37","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,"（金額単位：千円、エネ起源CO2排出量単位：t/CO2）"]
[]
[null,"（表３の記入要領）"]
[null,"１．表１の「目標設定の単位」が「事業所」の場合は、「事業所名」の欄に事業所の名称を記入してください。"]
[null,"２．「基準年度」の「炭素生産性の計算単位」をプルダウンより選択してください。"]
[null,"　　なお、「事業者全体」を「設備を導入する事業所で営む事業と同種の事業を営む事業所全体」と読み替えて適用する場合は、「事業者全体」を選択してください。"]
[null,"３．「営業利益」、「人件費」及び「減価償却費」は、千円単位で記入してください。"]
[null,"　　実施指針の規定に従い、営業利益以外を用いる場合もこの欄に記入してください。"]
[null,"４．「エネルギー起源二酸化炭素排出量」は、t/CO2単位で記入してください。算出方法は、生産工程効率化等設備に関する命令（以下「設備命令」という。）の規定に従います。"]
[null,"　　設備命令の規定に従い、調整後排出係数等を反映した二酸化炭素排出量を用いる場合もこの欄に記入してください。"]
[null,"　　なお、上記の排出量は、エネルギー起源二酸化炭素排出量等計算ツール（以下「計算ツール」という。）を用いて算出することも可能です。"]
[null,"　　（参考）計算ツールは以下に掲載しています。"]
[null,"\n"]
[null,"５．本添付資料に加えて、「付加価値額」及び「エネルギー起源二酸化炭素排出量」の算出の考え方が分かる資料を申請の際に提出してください。様式は自由です。"]
[null,"６．基準年度については各種入力シートの情報を基に表示しております。それ以降の欄を入力してください。"]
[]
[null,"表４"]
[null,"炭素生産性の目標値",{"$f":"IF(D29=\"目標年度\",D38,IF(E29=\"目標年度\",E38,IF(F29=\"目標年度\",F38,\"\")))","v":""}]
[]
[]
[null,"備考欄"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"（注）表１から表３の記入内容について、補足説明がある場合は、別紙を作成するか、別紙を作成し提出してください。"]
[]
[null,"引用元：事業適用計画の認定申請書（経済産業省HP）"]

{"sheet":"【入力】企業情報","index":15,"n_rows":39,"n_cols":16,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[32,0,32,1],[31,0,31,1],[30,0,30,1],[38,0,38,1],[37,0,37,1],[36,0,36,1],[35,0,35,1],[34,0,34,1],[33,0,33,1],[29,0,29,1],[28,0,28,1],[27,0,27,1],[25,0,25,1],[24,0,24,1],[23,0,23,1],[22,0,22,1],[21,0,21,1],[19,0,19,1],[15,0,16,1],[15,2,15,4],[6,2,6,4],[8,2,8,4],[7,2,7,4],[10,2,10,4],[9,2,9,4],[11,2,11,4],[12,2,12,4],[6,10,6,11],[6,12,6,21],[27,9,27,10],[27,11,27,13],[27,14,27,21]]}
["黄色の欄は必ずご入力ください。（正しく出力されません。）水色の欄の入力は任意です。水色の欄を入力すると経営革新計画が作成できます。"]
[]
["このシートでは、企業情報・財務情報を入力します。入力した内容は、他のシートにて使用されます。"]
["入力内容については、このシートの（表１）入力項目に関する補足事項やマニュアルをご確認ください。"]
[]
["●基本情報",null,"※金額の単位は千円",null,null,null,null,null,null,"（表１）入力項目に関する補足事項"]
["会社名",null,null,null,null,"例）株式会社〇〇",null,null,null,"項番","項目名",null,"説明"]
["所在地",null,null,null,null,"例）長野県〇〇市1-1-1",null,null,null,1,"資本金",null,"個人事業主の場合は、資本金は「0」と入力して下さい。"]
["代表者名",null,null,null,null,"例）〇〇　〇〇",null,null,null,2,"事業規模",null,"赤枠の項目が未入力の場合、事業規模が判定できないため、必ず入力して下さい。"]
["ローカルベンチマーク23業種_大分類",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"事業規模は、中小企業基本法の中小企業者の定義(表2）に基づき判定しております。"]
["ローカルベンチマーク23業種_小分類",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"尚、中小企業以外の「中堅企業等」は、「中規模企業」として事業規模判定をしております。"]
["資本金　　　※１",null,null,null,null,null,null,null,null,3,"従業員数",null,"従業員（正社員）には、パート及び派遣及び契約社員は含まれません。"]
["事業規模　 ※２",null,{"$f":"IF(OR(C10=\"\",C11=\"\"),\"業種欄が未入力のため規模判定ができません\",IF(LEFT(C10,2)<>LEFT(C11,2),\"業種欄に間違いがあるため規模判定ができません\",IF(E19=\"\",\"従業員数欄が未入力のため規模判定ができません\",IF(C12=\"\",\"資本金欄が未入力のため規模判定ができません\",【参照】企業規模!C2))))","v":"業種欄が未入力のため規模判定ができません"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,"従業員兼役員は含まれます。"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"役員のみの企業で上記定義によると0名となる場合については、1名として下さい。"]
["●財務分析用入力情報",null,"※金額の単位は千円、従業員数の単位は人",null,null,null,null,null,null,4,"給与支給総額",null,"給与支給総額は、給料や賃金及び賞与のほか、給与所得とされる手当（残業手当、扶養手当、住宅手当等）を含みます。"]
["項目",null,"入力欄",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ただし、給与所得とされない手当（退職金等）及び福利厚生費（法定福利費含む）は含みません。"]
[null,null,"前々期決算期","前期決算期","最新決算期",null,null,null,null,5,"人件費",null,"人件費は、給与・賞与・退職金・福利厚生費・派遣労働者費・アルバイトの賃金・退職給与引当金等を含みます。\n"]
["決算年月",null,null,null,null,"例）yyyy/m/d（yyyy年m月へ変換されます）",null,null,null,6,"普通償却額",null,"設備リースやレンタル料を損失金で計上している場合は、普通償却額へ含めて記入してください。\n"]
["従業員数　　※３",null,null,null,null,null,null,null,null,7,"減価償却費",null,"製造原価、一般管理販売費等に計上されている減価償却費の合計を入力してください。"]
["売上高",null,null,null,null,null,null,null,null,8,"受取手形",null,"受取手形には、割引手形を含めた金額を入力して下さい。"]
["前期売上高",null,null,{"$f":"C20","v":0},{"$f":"D20","v":0},null,null,null,null,9,"支払手形",null,"支払手形には、設備支払手形は含めません。"]
["売上原価",null,null,null,null,null,null,null,null,10,"借入金",null,"借入金は、長期借入・短期借入・1年以内返済長期借入金の合計を入力して下さい。"]
["販売費及び一般管理費",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"役員借入金の科目を別途設けている場合にはその金額を借入金に含める必要はありません。"]
["給与支給総額　　※４",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"なお、基準値の計算上、役員借入金のうち、長期借入・短期借入・1年以内返済長期借入金に計上されていないものは含まれていません。"]
["人件費　　※５"]
["営業利益"]
["普通償却額　　※６",null,null,null,null,null,null,null,null,"(表2）"]
["特別償却額",null,null,null,null,null,null,null,null,"業種",null,"本財務分析シートの業種区分",null,null,"中小企業基本法　中小企業定義"]
["減価償却費　　※７",null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業",null,"農業、建設業、製造業、不動産業、",null,null,"資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社 又は 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人"]
["経常利益",null,null,null,null,null,null,null,null,"その他",null,"運輸業、エネルギー、その他",null,null,null,"内、従業員20人以下の企業を「小規模企業」とする。"]
["現金・預金",null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業",null,"卸売業",null,null,"資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社 又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人"]
["受取手形　　※８",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"内、従業員5人以下の企業を「小規模企業」とする。"]
["売掛金",null,null,null,null,null,null,null,null,"小売業",null,"小売業、飲食業",null,null,"資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は 常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人"]
["棚卸資産",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"内、従業員5人以下の企業を「小規模企業」とする。"]
["支払手形　　※９",null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業",null,"サービス業、医療業、保健衛生、\n",null,null,"資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人"]
["買掛金",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"廃棄物処理業、観光業",null,null,null,"内、従業員5人以下の企業を「小規模企業」とする。"]
["借入金 　　※１０"]
["負債合計"]
["純資産合計"]

{"sheet":"【出力】財務分析","index":16,"n_rows":59,"n_cols":16,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[44,8,45,9],[46,8,47,9],[48,7,49,7],[51,1,51,16],[27,7,27,9],[28,7,29,9],[30,7,30,9],[41,8,41,9],[41,10,41,16],[42,7,43,7],[42,8,42,9],[43,8,43,9],[23,7,23,9],[23,12,23,16],[24,7,24,9],[25,7,25,9],[26,1,26,2],[26,7,26,9],[23,1,24,2],[23,3,23,5],[11,1,11,2],[14,1,14,5],[16,1,16,5],[19,1,19,2],[19,3,19,5],[10,1,10,2],[10,7,10,9],[6,1,6,2],[6,3,6,5],[6,7,6,9],[7,1,7,2],[7,3,7,5],[7,7,7,9],[8,1,8,2],[8,3,8,5],[8,7,8,9],[9,1,9,2],[9,3,9,5],[4,1,4,2],[4,3,4,5],[4,7,4,9],[5,1,5,2],[5,3,5,5],[5,7,5,9],[2,19,2,20],[3,1,3,2],[3,3,3,5],[3,10,3,11],[3,12,3,13],[3,14,3,15]]}
[null,"【入力】企業情報の入力内容を基に各指標を算出しております。"]
[]
[null,"■基本入力情報",null,"※金額の単位は千円、従業員数の単位は人",null,null,null,"■算出結果"]
[null,"項目",null,"入力欄",null,null,null,null,null,null,{"$f":"D26","v":""},null,{"$f":"E26","v":""},null,{"$f":"F26","v":""}]
[null,"商号",null,{"$f":"IF(【入力】企業情報!C7=\"\", \"\", 【入力】企業情報!C7)","v":""},null,null,null,"指標",null,null,"算出結果","点数","算出結果","点数","算出結果","点数"]
[null,"所在地",null,{"$f":"IF(【入力】企業情報!C8=\"\", \"\", 【入力】企業情報!C8)","v":""},null,null,null,"①売上増加率",null,null,{"$f":"IFERROR(IF(OR(D27=\"\",D28=\"\"),\"-\",(D27/D28)-1),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(OR(K6=\"-\",$J$16=\"-\"),\".\",IF((K6>=$M$16),5,IF(AND(K6>=$L$16,K6<$M$16),4,IF(AND(K6>=$K$16,K6<$L$16),3,IF(AND(K6>=$J$16,K6<$K$16),2,IF((K6<$J$16),1)))))),\".\")","v":"."},{"$f":"IFERROR(IF(OR(E27=\"\",E28=\"\"),\"-\",(E27/E28)-1),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(OR($J$16=\"-\",M6=\"-\"),\".\",IF((M6>=$M$16),5,IF(AND(M6>=$L$16,M6<$M$16),4,IF(AND(M6>=$K$16,M6<$L$16),3,IF(AND(M6>=$J$16,M6<$K$16),2,IF((M6<$J$16),1)))))),\".\")","v":"."},{"$f":"IFERROR(IF(OR(F27=\"\",F28=\"\"),\"-\",(F27/F28)-1),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(OR($J$16=\"-\",O6=\"-\"),\".\",IF((O6>=$M$16),5,IF(AND(O6>=$L$16,O6<$M$16),4,IF(AND(O6>=$K$16,O6<$L$16),3,IF(AND(O6>=$J$16,O6<$K$16),2,IF((O6<$J$16),1)))))),\".\")","v":"."}]
[null,"代表者名",null,{"$f":"IF(【入力】企業情報!C9=\"\", \"\", 【入力】企業情報!C9)","v":""},null,null,null,"②営業利益率",null,null,{"$f":"IFERROR(IF(OR(D29=\"\",D27=\"\"),\"-\",D29/D27),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(OR($J$17=\"-\",K7=\"-\"),\".\",IF((K7>=$M$17),5,IF(AND(K7>=$L$17,K7<$M$17),4,IF(AND(K7>=$K$17,K7<$L$17),3,IF(AND(K7>=$J$17,K7<$K$17),2,IF((K7<$J$17),1)))))),\".\")","v":"."},{"$f":"IFERROR(IF(OR(E29=\"\",E27=\"\"),\"-\",E29/E27),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(OR($J$17=\"-\",M7=\"-\"),\".\",IF((M7>=$M$17),5,IF(AND(M7>=$L$17,M7<$M$17),4,IF(AND(M7>=$K$17,M7<$L$17),3,IF(AND(M7>=$J$17,M7<$K$17),2,IF((M7<$J$17),1)))))),\".\")","v":"."},{"$f":"IFERROR(IF(OR(F29=\"\",F27=\"\"),\"-\",F29/F27),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(OR($J$17=\"-\",O7=\"-\"),\".\",IF((O7>=$M$17),5,IF(AND(O7>=$L$17,O7<$M$17),4,IF(AND(O7>=$K$17,O7<$L$17),3,IF(AND(O7>=$J$17,O7<$K$17),2,IF((O7<$J$17),1)))))),\".\")","v":"."}]
[null,"業種確認ボタン",null,null,null,null,null,"③労働生産性 ※8",null,null,{"$f":"IFERROR(IF(OR(D29=\"\",D12=\"\"),\"-\",D29/D12),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(OR($J$18=\"-\",K8=\"-\"),\".\",IF((K8>=$M$18),5,IF(AND(K8>=$L$18,K8<$M$18),4,IF(AND(K8>=$K$18,K8<$L$18),3,IF(AND(K8>=$J$18,K8<$K$18),2,IF((K8<$J$18),1)))))),\".\")","v":"."},{"$f":"IFERROR(IF(OR(E29=\"\",E12=\"\"),\"-\",E29/E12),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(OR($J$18=\"-\",M8=\"-\"),\".\",IF((M8>=$M$18),5,IF(AND(M8>=$L$18,M8<$M$18),4,IF(AND(M8>=$K$18,M8<$L$18),3,IF(AND(M8>=$J$18,M8<$K$18),2,IF((M8<$J$18),1)))))),\".\")","v":"."},{"$f":"IFERROR(IF(OR(F29=\"\",F12=\"\"),\"-\",F29/F12),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(OR($J$18=\"-\",O8=\"-\"),\".\",IF((O8>=$M$18),5,IF(AND(O8>=$L$18,O8<$M$18),4,IF(AND(O8>=$K$18,O8<$L$18),3,IF(AND(O8>=$J$18,O8<$K$18),2,IF((O8<$J$18),1)))))),\".\")","v":"."}]
[null,"ローカルベンチマーク23業種_大分類 ",null,{"$f":"IF(【入力】企業情報!C10=\"\", \"\", 【入力】企業情報!C10)","v":""},null,null,null,"④EBITDA有利子負債倍率 ※9",null,null,{"$f":"IFERROR(IF(OR(D29=\"\",D30=\"\",D31=\"\",D38=\"\"),\"-\",(D38-D31)/(D29+D30)),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF($J$19=\"-\",\".\",IF(AND($D$38<>\"\",$D$31<>\"\",OR($D$38<$D$31,$D$38-$D$31=0)),5,IF(AND($D$29<>\"\",$D$30<>\"\",(($D$29+$D$30)<=0)),1,IF((K9<$M$19),5,IF(AND(K9>=$M$19,K9<$L$19),4,IF(AND(K9>=$L$19,K9<$K$19),3,IF(AND(K9>=$K$19,K9<$J$19),2,IF(AND(K9>=$J$19,K9<>\"-\"),1,IF(K9=\"-\",\".\"))))))))),\".\")","v":"."},{"$f":"IFERROR(IF(OR(E29=\"\",E30=\"\",E31=\"\",E38=\"\"),\"-\",(E38-E31)/(E29+E30)),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF($J$19=\"-\",\".\",IF(AND($E$38<>\"\",$E$31<>\"\",OR($E$38<$E$31,$E$38-$E$31=0)),5,IF(AND($E$29<>\"\",$E$30<>\"\",(($E$29+$E$30)<=0)),1,IF((M9<$M$19),5,IF(AND(M9>=$M$19,M9<$L$19),4,IF(AND(M9>=$L$19,M9<$K$19),3,IF(AND(M9>=$K$19,M9<$J$19),2,IF(AND(M9>=$J$19,M9<>\"-\"),1,IF(M9=\"-\",\".\"))))))))),\".\")","v":"."},{"$f":"IFERROR(IF(OR(F29=\"\",F30=\"\",F31=\"\",F38=\"\"),\"-\",(F38-F31)/(F29+F30)),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF($J$19=\"-\",\".\",IF(AND($F$38<>\"\",$F$31<>\"\",OR($F$38<$F$31,$F$38-$F$31=0)),5,IF(AND($F$29<>\"\",$F$30<>\"\",(($F$29+$F$30)<=0)),1,IF((O9<$M$19),5,IF(AND(O9>=$M$19,O9<$L$19),4,IF(AND(O9>=$L$19,O9<$K$19),3,IF(AND(O9>=$K$19,O9<$J$19),2,IF(AND(O9>=$J$19,O9<>\"-\"),1,IF(O9=\"-\",\".\"))))))))),\".\")","v":"."}]
[null,"ローカルベンチマーク23業種_小分類 ",null,{"$f":"IF(【入力】企業情報!C11=\"\", \"\", 【入力】企業情報!C11)","v":""},null,null,null,"⑤営業運転資本回転期間",null,null,{"$f":"IFERROR(IF(OR(D27=\"\",AND(D33=\"\",D32=\"\",D34=\"\",D37=\"\",D36)),\"-\",(D33+D32+D34-(D37+D36))/(D27/12)),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(OR($J$20=\"-\",K10=\"-\"),\".\",IF((K10<$M$20),5,IF(AND(K10>=$M$20,K10<$L$20),4,IF(AND(K10>=$L$20,K10<$K$20),3,IF(AND(K10>=$K$20,K10<$J$20),2,IF((K10>=$J$20),1)))))),\".\")","v":"."},{"$f":"IFERROR(IF(OR(E27=\"\",AND(E33=\"\",E32=\"\",E34=\"\",E37=\"\",E36)),\"-\",(E33+E32+E34-(E37+E36))/(E27/12)),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(OR($J$20=\"-\",M10=\"-\"),\".\",IF((M10<$M$20),5,IF(AND(M10>=$M$20,M10<$L$20),4,IF(AND(M10>=$L$20,M10<$K$20),3,IF(AND(M10>=$K$20,M10<$J$20),2,IF((M10>=$J$20),1)))))),\".\")","v":"."},{"$f":"IFERROR(IF(OR(F27=\"\",AND(F33=\"\",F32=\"\",F34=\"\",F37=\"\",F36)),\"-\",(F33+F32+F34-(F37+F36))/(F27/12)),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(OR($J$20=\"-\",O10=\"-\"),\".\",IF((O10<$M$20),5,IF(AND(O10>=$M$20,O10<$L$20),4,IF(AND(O10>=$L$20,O10<$K$20),3,IF(AND(O10>=$K$20,O10<$J$20),2,IF((O10>=$J$20),1)))))),\".\")","v":"."}]
[null,null,null,"最新決算期","前期決算期","前々期決算期",null,"⑥自己資本比率",null,null,{"$f":"IFERROR(IF(OR(D39=\"\",D35=\"\"),\"-\",D39/(D39+D35)),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(OR($J$21=\"-\",K11=\"-\"),\".\",IF((K11>=$M$21),5,IF(AND(K11>=$L$21,K11<$M$21),4,IF(AND(K11>=$K$21,K11<$L$21),3,IF(AND(K11>=$J$21,K11<$K$21),2,IF((K11<$J$21),1)))))),\".\")","v":"."},{"$f":"IFERROR(IF(OR(E39=\"\",E35=\"\"),\"-\",E39/(E39+E35)),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(OR($J$21=\"-\",M11=\"-\"),\".\",IF((M11>=$M$21),5,IF(AND(M11>=$L$21,M11<$M$21),4,IF(AND(M11>=$K$21,M11<$L$21),3,IF(AND(M11>=$J$21,M11<$K$21),2,IF((M11<$J$21),1)))))),\".\")","v":"."},{"$f":"IFERROR(IF(OR(F39=\"\",F35=\"\"),\"-\",F39/(F39+F35)),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(OR($J$21=\"-\",O11=\"-\"),\".\",IF((O11>=$M$21),5,IF(AND(O11>=$L$21,O11<$M$21),4,IF(AND(O11>=$K$21,O11<$L$21),3,IF(AND(O11>=$J$21,O11<$K$21),2,IF((O11<$J$21),1)))))),\".\")","v":"."}]
[null,"従業員数（正社員）※1",null,{"$f":"IF(【入力】企業情報!E19=\"\",\"\",【入力】企業情報!E19)","v":""},{"$f":"IF(【入力】企業情報!D19=\"\",\"\",【入力】企業情報!D19)","v":""},{"$f":"IF(【入力】企業情報!C19=\"\",\"\",【入力】企業情報!C19)","v":""}]
[null,"資本金　　　　※2",null,{"$f":"IF(【入力】企業情報!C12=\"\",\"\",【入力】企業情報!C12)","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"\"■\"&D20&\"_\"&D10&\"_企業のランク基準\"","v":"■業種欄が未入力のため規模判定ができません__企業のランク基準"}]
[null,null,null,null,null,null,null,"指標",null,"ⅳ","ⅲ","ⅱ","ⅰ"]
[null,null,null,null,null,null,null,"①売上増加率",null,{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】売上増加率基準値!$G:$G,MATCH($D$10&$D$20,INDEX(【参照】売上増加率基準値!$C:$C&【参照】売上増加率基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】売上増加率基準値!$H:$H,MATCH($D$10&$D$20,INDEX(【参照】売上増加率基準値!$C:$C&【参照】売上増加率基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】売上増加率基準値!$I:$I,MATCH($D$10&$D$20,INDEX(【参照】売上増加率基準値!$C:$C&【参照】売上増加率基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】売上増加率基準値!$J:$J,MATCH($D$10&$D$20,INDEX(【参照】売上増加率基準値!$C:$C&【参照】売上増加率基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"}]
[null,"※プルダウンメニューが利用できない場合は「業種シート」から 該当する日本標準分類を\n　 ",null,null,null,null,null,"②営業利益率",null,{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】営業利益率基準値!$G:$G,MATCH($D$10&$D$20,INDEX(【参照】営業利益率基準値!$C:$C&【参照】営業利益率基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】営業利益率基準値!$H:$H,MATCH($D$10&$D$20,INDEX(【参照】営業利益率基準値!$C:$C&【参照】営業利益率基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】営業利益率基準値!$I:$I,MATCH($D$10&$D$20,INDEX(【参照】営業利益率基準値!$C:$C&【参照】営業利益率基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】営業利益率基準値!$J:$J,MATCH($D$10&$D$20,INDEX(【参照】営業利益率基準値!$C:$C&【参照】営業利益率基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"}]
[null," 　コピー＆ペーストして下さい。",null,null,null,null,null,"③労働生産性",null,{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】労働生産性基準値!$G:$G,MATCH($D$10&$D$20,INDEX(【参照】労働生産性基準値!$C:$C&【参照】労働生産性基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】労働生産性基準値!$H:$H,MATCH($D$10&$D$20,INDEX(【参照】労働生産性基準値!$C:$C&【参照】労働生産性基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】労働生産性基準値!$I:$I,MATCH($D$10&$D$20,INDEX(【参照】労働生産性基準値!$C:$C&【参照】労働生産性基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】労働生産性基準値!$J:$J,MATCH($D$10&$D$20,INDEX(【参照】労働生産性基準値!$C:$C&【参照】労働生産性基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"}]
[null,null,null,null,null,null,null,"④EBITDA有利子負債倍率",null,{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】EBITDA基準値!$G:$G,MATCH($D$10&$D$20,INDEX(【参照】EBITDA基準値!$C:$C&【参照】EBITDA基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】EBITDA基準値!$H:$H,MATCH($D$10&$D$20,INDEX(【参照】EBITDA基準値!$C:$C&【参照】EBITDA基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】EBITDA基準値!$I:$I,MATCH($D$10&$D$20,INDEX(【参照】EBITDA基準値!$C:$C&【参照】EBITDA基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】EBITDA基準値!$J:$J,MATCH($D$10&$D$20,INDEX(【参照】EBITDA基準値!$C:$C&【参照】EBITDA基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"}]
[null,"事業規模　※3",null,{"$f":"IF(OR(D9=\"\",D10=\"\"),\"業種欄が未入力のため規模判定ができません\",IF(LEFT(D9,2)<>LEFT(D10,2),\"業種欄に間違いがあるため規模判定ができません\",IF(D12=\"\",\"従業員数欄が未入力のため規模判定ができません\",IF(D13=\"\",\"資本金欄が未入力のため規模判定ができません\",【参照】企業規模!C2))))","v":"業種欄が未入力のため規模判定ができません"},null,null,null,"⑤営業運転資本回転期間",null,{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】営業運転資本回転期間基準値!$G:$G,MATCH($D$10&$D$20,INDEX(【参照】営業運転資本回転期間基準値!$C:$C&【参照】営業運転資本回転期間基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】営業運転資本回転期間基準値!$H:$H,MATCH($D$10&$D$20,INDEX(【参照】営業運転資本回転期間基準値!$C:$C&【参照】営業運転資本回転期間基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】営業運転資本回転期間基準値!$I:$I,MATCH($D$10&$D$20,INDEX(【参照】営業運転資本回転期間基準値!$C:$C&【参照】営業運転資本回転期間基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】営業運転資本回転期間基準値!$J:$J,MATCH($D$10&$D$20,INDEX(【参照】営業運転資本回転期間基準値!$C:$C&【参照】営業運転資本回転期間基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"}]
[null,"※上表の       欄が空欄になると事業規模が判定できないため、必ず入力して下さい。",null,null,null,null,null,"⑥自己資本比率",null,{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】自己資本比率基準値!$G:$G,MATCH($D$10&$D$20,INDEX(【参照】自己資本比率基準値!$C:$C&【参照】自己資本比率基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】自己資本比率基準値!$H:$H,MATCH($D$10&$D$20,INDEX(【参照】自己資本比率基準値!$C:$C&【参照】自己資本比率基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】自己資本比率基準値!$I:$I,MATCH($D$10&$D$20,INDEX(【参照】自己資本比率基準値!$C:$C&【参照】自己資本比率基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】自己資本比率基準値!$J:$J,MATCH($D$10&$D$20,INDEX(【参照】自己資本比率基準値!$C:$C&【参照】自己資本比率基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"}]
[]
[null,"■財務分析用入力情報",null,"※金額の単位は千円",null,null,null,"■算出指標"]
[null,"項目",null,"入力欄",null,null,null,"指標",null,null,"分類","単位","算出式"]
[null,null,null,"最新決算期","前期決算期","前々期決算期",null,"①売上増加率",null,null,"売上持続性","％","（最新期売上高/前期売上高）－１"]
[null,"決算年月",null,{"$f":"IF(【入力】企業情報!E18=\"\",\"\",【入力】企業情報!E18)","v":""},{"$f":"IF(【入力】企業情報!D18=\"\",\"\",【入力】企業情報!D18)","v":""},{"$f":"IF(【入力】企業情報!C18=\"\",\"\",【入力】企業情報!C18)","v":""},null,"②営業利益率",null,null,"収益性","％","営業利益／最新期売上高"]
[null,"売上高",null,{"$f":"IF(【入力】企業情報!E20=\"\",\"\",【入力】企業情報!E20)","v":""},{"$f":"IF(【入力】企業情報!D20=\"\",\"\",【入力】企業情報!D20)","v":""},{"$f":"IF(【入力】企業情報!C20=\"\",\"\",【入力】企業情報!C20)","v":""},null,"③労働生産性　※8",null,null,"生産性","千円","営業利益／従業員数"]
[null,"前期売上高",null,{"$f":"E27","v":""},{"$f":"F27","v":""},{"$f":"IF(【入力】企業情報!C21=\"\",\"\",【入力】企業情報!C21)","v":""},null,"④EBITDA有利子負債倍率　※9",null,null,"健全性","倍","（借入金－現金・預金）／（営業利益＋減価償却費）　※9"]
[null,"営業利益",null,{"$f":"IF(【入力】企業情報!E26=\"\",\"\",【入力】企業情報!E26)","v":""},{"$f":"IF(【入力】企業情報!D26=\"\",\"\",【入力】企業情報!D26)","v":""},{"$f":"IF(【入力】企業情報!C26=\"\",\"\",【入力】企業情報!C26)","v":""},null,"⑤営業運転資本回転期間",null,null,"効率性","ヶ月","{売上債権（売掛金＋受取手形）＋棚卸資産－"]
[null,"減価償却費　※4",null,{"$f":"IF(【入力】企業情報!E29=\"\",\"\",【入力】企業情報!E29)","v":""},{"$f":"IF(【入力】企業情報!D29=\"\",\"\",【入力】企業情報!D29)","v":""},{"$f":"IF(【入力】企業情報!C29=\"\",\"\",【入力】企業情報!C29)","v":""},null,null,null,null,null,null,"買入債務（買掛金＋支払手形）}／（売上高／１２）"]
[null,"現金・預金",null,{"$f":"IF(【入力】企業情報!E31=\"\",\"\",【入力】企業情報!E31)","v":""},{"$f":"IF(【入力】企業情報!D31=\"\",\"\",【入力】企業情報!D31)","v":""},{"$f":"IF(【入力】企業情報!C31=\"\",\"\",【入力】企業情報!C31)","v":""},null,"⑥自己資本比率",null,null,"安全性","％","純資産／負債・純資産合計"]
[null,"受取手形　　 ※5",null,{"$f":"IF(【入力】企業情報!E32=\"\",\"\",【入力】企業情報!E32)","v":""},{"$f":"IF(【入力】企業情報!D32=\"\",\"\",【入力】企業情報!D32)","v":""},{"$f":"IF(【入力】企業情報!C32=\"\",\"\",【入力】企業情報!C32)","v":""}]
[null,"売掛金　　",null,{"$f":"IF(【入力】企業情報!E33=\"\",\"\",【入力】企業情報!E33)","v":""},{"$f":"IF(【入力】企業情報!D33=\"\",\"\",【入力】企業情報!D33)","v":""},{"$f":"IF(【入力】企業情報!C33=\"\",\"\",【入力】企業情報!C33)","v":""}]
[null,"棚卸資産",null,{"$f":"IF(【入力】企業情報!E34=\"\",\"\",【入力】企業情報!E34)","v":""},{"$f":"IF(【入力】企業情報!D34=\"\",\"\",【入力】企業情報!D34)","v":""},{"$f":"IF(【入力】企業情報!C34=\"\",\"\",【入力】企業情報!C34)","v":""}]
[null,"負債合計",null,{"$f":"IF(【入力】企業情報!E38=\"\",\"\",【入力】企業情報!E38)","v":""},{"$f":"IF(【入力】企業情報!D38=\"\",\"\",【入力】企業情報!D38)","v":""},{"$f":"IF(【入力】企業情報!C38=\"\",\"\",【入力】企業情報!C38)","v":""}]
[null,"支払手形　　 ※6",null,{"$f":"IF(【入力】企業情報!E35=\"\",\"\",【入力】企業情報!E35)","v":""},{"$f":"IF(【入力】企業情報!D35=\"\",\"\",【入力】企業情報!D35)","v":""},{"$f":"IF(【入力】企業情報!C35=\"\",\"\",【入力】企業情報!C35)","v":""}]
[null,"買掛金",null,{"$f":"IF(【入力】企業情報!E36=\"\",\"\",【入力】企業情報!E36)","v":""},{"$f":"IF(【入力】企業情報!D36=\"\",\"\",【入力】企業情報!D36)","v":""},{"$f":"IF(【入力】企業情報!C36=\"\",\"\",【入力】企業情報!C36)","v":""}]
[null,"借入金 　　 　※7",null,{"$f":"IF(【入力】企業情報!E37=\"\",\"\",【入力】企業情報!E37)","v":""},{"$f":"IF(【入力】企業情報!D37=\"\",\"\",【入力】企業情報!D37)","v":""},{"$f":"IF(【入力】企業情報!C37=\"\",\"\",【入力】企業情報!C37)","v":""}]
[null,"純資産合計",null,{"$f":"IF(【入力】企業情報!E39=\"\",\"\",【入力】企業情報!E39)","v":""},{"$f":"IF(【入力】企業情報!D39=\"\",\"\",【入力】企業情報!D39)","v":""},{"$f":"IF(【入力】企業情報!C39=\"\",\"\",【入力】企業情報!C39)","v":""}]
[]
[null,"※1：従業員（正社員）には、パート及び派遣及び契約社員は含まれません。",null,null,null,null,null,"(表1）"]
[null,"       従業員兼役員は含まれます。",null,null,null,null,null,"業種","本財務分析シートの業種区分",null,"中小企業基本法　中小企業定義"]
[null,"　　　　役員のみの企業で上記定義によると0名となる場合については、1名として下さい。",null,null,null,null,null,"製造業\nその他","農業、建設業、製造業、不動産業、",null,"資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社 又は 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人"]
[null,"※2：個人事業主の場合は、資本金は「0」と入力して下さい。",null,null,null,null,null,null,"運輸業、エネルギー、その他",null,null,"内、従業員20人以下の企業を「小規模企業」とする。"]
[null,"※3：事業規模は、中小企業基本法の中小企業者の定義(表1）に基づき",null,null,null,null,null,"卸売業","卸売業",null,"資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社 又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人"]
[null,"　　　　判定しております。",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"内、従業員5人以下の企業を「小規模企業」とする。"]
[null,"　　　　尚、中小企業以外の「中堅企業等」は、「中規模企業」として事業規模判定をしております。",null,null,null,null,null,"小売業","小売業、飲食業",null,"資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は 常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人"]
[null,"※4：製造原価、一般管理販売費等に計上されている減価償却費の合計を",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"内、従業員5人以下の企業を「小規模企業」とする。"]
[null,"　　　　入力して下さい。",null,null,null,null,null,"サービス業","サービス業、医療業、保健衛生、\n",null,"資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人"]
[null,"※5：受取手形には、割引手形を含めた金額を入力して下さい。",null,null,null,null,null,null,"廃棄物処理業、観光業",null,null,"内、従業員5人以下の企業を「小規模企業」とする。"]
[null,"※6：支払手形には、設備支払手形は含めません。"]
[null,"※7：借入金は、長期借入・短期借入・1年以内返済長期借入金の合計を入力して下さい。役員借入金の科目を別途設けている場合にはその金額を借入金に含める必要はありません。\n　　　　なお、基準値の計算上、役員借入金のうち、長期借入・短期借入・1年以内返済長期借入金に計上されていないものは含まれていません。"]
[null,"※8：本分析の労働生産性は簡易的に計算したものとなりますので、経営力向上計画等に記載の際は、それぞれの定義に沿った数値を各自で計算して下さい。"]
[null,"※9：以下の優先順位に基づき、点数を付与します。"]
[null,"　　　優先①：（借入金－現金・預金）が0以下の場合は、「5点」を付与"]
[null,"　　　優先②：（営業利益＋減価償却費）が0以下の場合は、「1点」を付与"]
[null,"　　　優先③：（借入金－現金・預金）が0超の時及び（営業利益＋減価償却費）が0超の時、本式にて算出された結果に基づき点数を付与"]
[]
[null,"引用元：ローカルベンチマーク（経済産業省HP）"]

{"sheet":"【出力】ローカルベンチマーク","index":17,"n_rows":49,"n_cols":20,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,2,9,4],[9,5,9,10],[10,2,10,4],[10,5,10,10],[6,2,6,4],[6,5,6,10],[8,2,8,4],[8,5,8,10],[1,1,1,23],[4,14,4,17],[15,2,15,4],[15,5,15,10],[16,2,16,4],[16,5,16,10],[14,2,14,4],[14,5,14,10],[11,2,11,4],[11,5,11,10],[12,2,12,4],[12,5,12,10],[24,2,24,4],[24,5,24,6],[24,7,24,8],[24,9,24,10],[25,2,25,4],[21,9,21,10],[22,2,22,4],[22,5,22,6],[22,7,22,8],[22,9,22,10],[23,2,23,4],[23,5,23,6],[23,7,23,8],[23,9,23,10],[20,2,21,4],[20,5,20,10],[21,5,21,6],[21,7,21,8],[29,9,29,10],[33,2,34,4],[33,5,33,10],[27,2,27,4],[27,5,27,6],[27,7,27,8],[27,9,27,10],[29,5,29,7],[25,5,25,6],[25,7,25,8],[25,9,25,10],[26,2,26,4],[26,5,26,6],[26,7,26,8],[26,9,26,10],[33,11,33,17],[33,19,42,22],[34,5,34,6],[34,7,34,8],[34,9,34,10],[34,11,34,13],[34,14,34,15],[34,16,34,17],[35,14,35,15],[35,16,35,17],[36,14,36,15],[36,16,36,17],[35,2,35,4],[35,5,35,6],[35,7,35,8],[35,9,35,10],[35,11,35,13],[36,2,36,4],[36,5,36,6],[36,7,36,8],[36,9,36,10],[36,11,36,13],[37,2,37,4],[37,5,37,6],[37,7,37,8],[37,9,37,10],[37,11,37,13],[37,14,37,15],[37,16,37,17],[38,16,38,17],[39,2,39,4],[39,5,39,6],[39,7,39,8],[39,9,39,10],[39,11,39,13],[39,14,39,15],[39,16,39,17],[38,2,38,4],[38,5,38,6],[38,7,38,8],[38,9,38,10],[38,11,38,13],[38,14,38,15],[44,5,45,17],[46,2,46,13],[40,14,40,15],[40,16,40,17],[42,5,42,7],[42,9,42,10],[42,11,42,14],[42,16,42,17],[40,2,40,4],[40,5,40,6],[40,7,40,8],[40,9,40,10],[40,11,40,13]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"■基本情報"]
[null,null,"商号",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!D5","v":""}]
[]
[null,null,"所在地",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!D6","v":""}]
[null,null,"代表者名",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!D7","v":""}]
[null,null,"業種_大分類",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!D9","v":""}]
[null,null,"業種_小分類",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!D10","v":""}]
[null,null,"事業規模",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!D20","v":"業種欄が未入力のため規模判定ができません"}]
[]
[null,null,"売上高",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!$D$27","v":""}]
[null,null,"営業利益",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!$D$29","v":""}]
[null,null,"従業員数",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!D12","v":""}]
[]
[]
[null,null,"■財務指標(最新期）"]
[null,null,"指標",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!D26","v":""}]
[null,null,null,null,null,"算出結果",null,"貴社点数",null,"業種基準値"]
[null,null,"①売上増加率",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!K6","v":"-"},null,{"$f":"【出力】財務分析!L6","v":"."},null,{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】売上増加率基準値!$E:$E,MATCH($F$12&$F$13,INDEX(【参照】売上増加率基準値!$C:$C&【参照】売上増加率基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"}]
[null,null,"②営業利益率",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!K7","v":"-"},null,{"$f":"【出力】財務分析!L7","v":"."},null,{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】営業利益率基準値!$E:$E,MATCH($F$12&$F$13,INDEX(【参照】営業利益率基準値!$C:$C&【参照】営業利益率基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"}]
[null,null,"③労働生産性",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!K8","v":"-"},null,{"$f":"【出力】財務分析!L8","v":"."},null,{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】労働生産性基準値!$E:$E,MATCH($F$12&$F$13,INDEX(【参照】労働生産性基準値!$C:$C&【参照】労働生産性基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"}]
[null,null,"④EBITDA有利子負債倍率",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!K9","v":"-"},null,{"$f":"【出力】財務分析!L9","v":"."},null,{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】EBITDA基準値!$E:$E,MATCH($F$12&$F$13,INDEX(【参照】EBITDA基準値!$C:$C&【参照】EBITDA基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"}]
[null,null,"⑤営業運転資本回転期間",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!K10","v":"-"},null,{"$f":"【出力】財務分析!L10","v":"."},null,{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】営業運転資本回転期間基準値!$E:$E,MATCH($F$12&$F$13,INDEX(【参照】営業運転資本回転期間基準値!$C:$C&【参照】営業運転資本回転期間基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"}]
[null,null,"⑥自己資本比率",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!K11","v":"-"},null,{"$f":"【出力】財務分析!L11","v":"."},null,{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】自己資本比率基準値!$E:$E,MATCH($F$12&$F$13,INDEX(【参照】自己資本比率基準値!$C:$C&【参照】自己資本比率基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"}]
[]
[null,null,null,null,null,"総合評価点",null,null,{"$f":"SUM(H23:I28)","v":0},{"$f":"IF(I30>=24,\"A\",IF(I30>=18,\"B\",IF(I30>=12,\"C\",\"D\")))","v":"D"}]
[]
[]
[null,null,"■財務指標（過去2期）"]
[null,null,"指標",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!E26","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"【出力】財務分析!F26","v":""},null,null,null,null,null,null,null,"※１各項目の評点および総合評価点は各項目の業種基準値からの乖離を示すものであり、点数の高低が必ずしも企業の評価を示すものではありません。非財務指標も含め、総合的な判断が必要なことにご留意ください。\n\n※２レーダーチャートで3期分の財務分析結果の推移が確認できるため、各指標が良化（あるいは悪化）した要因を非財務の対話シートを活用しながら把握することで、経営状況や課題の把握に繋がります。"]
[null,null,null,null,null,"算出結果",null,"貴社点数",null,"業種基準値",null,"算出結果",null,null,"貴社点数",null,"業種基準値"]
[null,null,"①売上増加率",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!M6","v":"-"},null,{"$f":"【出力】財務分析!N6","v":"."},null,{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】売上増加率基準値!$E:$E,MATCH($F$12&$F$13,INDEX(【参照】売上増加率基準値!$C:$C&【参照】売上増加率基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"},null,{"$f":"【出力】財務分析!O6","v":"-"},null,null,{"$f":"【出力】財務分析!P6","v":"."},null,{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】売上増加率基準値!$E:$E,MATCH($F$12&$F$13,INDEX(【参照】売上増加率基準値!$C:$C&【参照】売上増加率基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"}]
[null,null,"②営業利益率",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!M7","v":"-"},null,{"$f":"【出力】財務分析!N7","v":"."},null,{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】営業利益率基準値!$E:$E,MATCH($F$12&$F$13,INDEX(【参照】営業利益率基準値!$C:$C&【参照】営業利益率基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"},null,{"$f":"【出力】財務分析!O7","v":"-"},null,null,{"$f":"【出力】財務分析!P7","v":"."},null,{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】営業利益率基準値!$E:$E,MATCH($F$12&$F$13,INDEX(【参照】営業利益率基準値!$C:$C&【参照】営業利益率基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"}]
[null,null,"③労働生産性",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!M8","v":"-"},null,{"$f":"【出力】財務分析!N8","v":"."},null,{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】労働生産性基準値!$E:$E,MATCH($F$12&$F$13,INDEX(【参照】労働生産性基準値!$C:$C&【参照】労働生産性基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"},null,{"$f":"【出力】財務分析!O8","v":"-"},null,null,{"$f":"【出力】財務分析!P8","v":"."},null,{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】労働生産性基準値!$E:$E,MATCH($F$12&$F$13,INDEX(【参照】労働生産性基準値!$C:$C&【参照】労働生産性基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"}]
[null,null,"④EBITDA有利子負債倍率",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!M9","v":"-"},null,{"$f":"【出力】財務分析!N9","v":"."},null,{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】EBITDA基準値!$E:$E,MATCH($F$12&$F$13,INDEX(【参照】EBITDA基準値!$C:$C&【参照】EBITDA基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"},null,{"$f":"【出力】財務分析!O9","v":"-"},null,null,{"$f":"【出力】財務分析!P9","v":"."},null,{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】EBITDA基準値!$E:$E,MATCH($F$12&$F$13,INDEX(【参照】EBITDA基準値!$C:$C&【参照】EBITDA基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"}]
[null,null,"⑤営業運転資本回転期間",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!M10","v":"-"},null,{"$f":"【出力】財務分析!N10","v":"."},null,{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】営業運転資本回転期間基準値!$E:$E,MATCH($F$12&$F$13,INDEX(【参照】営業運転資本回転期間基準値!$C:$C&【参照】営業運転資本回転期間基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"},null,{"$f":"【出力】財務分析!O10","v":"-"},null,null,{"$f":"【出力】財務分析!P10","v":"."},null,{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】営業運転資本回転期間基準値!$E:$E,MATCH($F$12&$F$13,INDEX(【参照】営業運転資本回転期間基準値!$C:$C&【参照】営業運転資本回転期間基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"}]
[null,null,"⑥自己資本比率",null,null,{"$f":"【出力】財務分析!M11","v":"-"},null,{"$f":"【出力】財務分析!N11","v":"."},null,{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】自己資本比率基準値!$E:$E,MATCH($F$12&$F$13,INDEX(【参照】自己資本比率基準値!$C:$C&【参照】自己資本比率基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"},null,{"$f":"【出力】財務分析!O11","v":"-"},null,null,{"$f":"【出力】財務分析!P11","v":"."},null,{"$f":"IFERROR(INDEX(【参照】自己資本比率基準値!$E:$E,MATCH($F$12&$F$13,INDEX(【参照】自己資本比率基準値!$C:$C&【参照】自己資本比率基準値!$D:$D,),0)),\"-\")","v":"-"}]
[]
[null,null,null,null,null,"総合評価点",null,null,{"$f":"SUM(H36:I41)","v":0},{"$f":"IF(I43>=24,\"A\",IF(I43>=18,\"B\",IF(I43>=12,\"C\",\"D\")))","v":"D"},null,"総合評価点",null,null,null,{"$f":"SUM(O36:P41)","v":0},{"$f":"IF(P43>=24,\"A\",IF(P43>=18,\"B\",IF(P43>=12,\"C\",\"D\")))","v":"D"}]
[]
[null,null,null,null,null,"※総合評価点のランクはA：24点以上、B：18点以上24点未満、C：12点以上18点未満、D：12点未満"]
[]
[]
[]
[null,"引用元：ローカルベンチマーク（経済産業省HP）"]

{"sheet":"【参考】データ集計","index":18,"n_rows":2000,"n_cols":73,"rows_kept":1125,"cut":true,"hidden":true,"merged":[],"bounds":{"rows_first":500,"rows_last":125,"rows_between":500,"halvings":2}}
["主たる業種","主たる業種（集約）","売上高範囲","売上高","対象経費","設備区分","設備種別","導入前","導入後","削減額","対象経費範囲","電気（導入前）","電気（導入後）","LPG（導入前）㎥","LPG（導入後）㎥","LPG（導入前）kl","LPG（導入後）kl","LNG（導入前）㎥","LNG（導入後）㎥","LNG（導入前）kl","LNG（導入後）kl","都市ガス（導入前）","都市ガス（導入後）","灯油（導入前）","灯油（導入後）","A重油（導入前）","A重油（導入後）","電気の係数","電気（導入前）","電気（導入後）","LPG（導入前）㎥","LPG（導入後）㎥","LPG（導入前）kl","LPG（導入後）kl","LNG（導入前）㎥","LNG（導入後）㎥","LNG（導入前）kl","LNG（導入後）kl","都市ガス（導入前）","都市ガス（導入後）","灯油（導入前）","灯油（導入後）","A重油（導入前）","A重油（導入後）","排出量（導入前）","排出量（導入後）","排出量削減","設備区分＋投資額範囲","設備区分","対象経費",null,"件数","削減額","1件あたりの削減額","排出量削減","1件あたりの排出量","業種略称","主たる業種（集約）","売上高範囲",null,"主たる業種（集約）","売上高範囲","売上高","対象経費","設備区分","導入前","導入後","削減額","対象経費範囲","排出量合計","件数","1件当たりの導入後額"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A2,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},{"$f":"VLOOKUP(D2,INDIRECT(BE2&\"_売上高範囲\"),2)","v":"250,000～1,000,000"},252788409,10250000,"生産設備","プラスチック加工機械",12930339,12333485,596854,{"$f":"VLOOKUP(E2,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"10,000～11,000"},656620,626311,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(SUBSTITUTE(VLOOKUP('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!L29,【参照】排出量係数!$C$2:$E$2000,2,FALSE),\"※\",\"\"),\"\")","v":"0.000433"},{"$f":"L2/1000*$AB$2*1000","v":284.31646000000001},{"$f":"M2/1000*$AB$2*1000","v":271.19266299999998},{"$f":"N2*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O2*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P2*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q2*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R2/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S2/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T2/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U2/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V2/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W2/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X2*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y2*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z2*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA2*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"SUM(AC2,AE2,AG2,AI2,AK2,AM2,AO2,AQ2)","v":284.31646000000001},{"$f":"SUM(AD2,AF2,AH2,AL2,AJ2,AN2,AP2,AR2)","v":271.19266299999998},{"$f":"AS2-AT2","v":13.123797000000025},{"$f":"AW2&AX2","v":"空調・換気設備1～1,000"},"空調・換気設備","1～1,000","1\n～1,000",{"$f":"COUNTIFS($F$2:$F$2000,AW2,$K$2:$K$2000,AX2)","v":186},{"$f":"SUMIFS($J$2:$J$2000,$F$2:$F$2000,AW2,$K$2:$K$2000,AX2)","v":17055439},{"$f":"IFERROR(BA2/AZ2/1000,0)","v":91.695908602150539},{"$f":"SUMIFS($AU$2:$AU$2000,$F$2:$F$2000,AW2,$K$2:$K$2000,AX2)","v":301.82498596154284},{"$f":"IFERROR(BC2/AZ2,0)","v":1.6227149782878647},{"$f":"IF(B2=\"サービス業，その他\",\"サービス業\",IF(B2=\"卸売業，小売業\",\"卸売業\",IF(B2=\"製造業\",\"製造業\",IF(B2=\"建設業\",\"建設業\",IF(B2=\"宿泊業，飲食サービス業\",\"宿泊業\",\"\")))))","v":"製造業"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(【出力】財務分析!D9,【参照】選択リスト!J2:L28,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(【出力】財務分析!D27*1000,INDIRECT(BF6&\"_売上高範囲\"),2),\"\")","v":""},null,"製造業","25,000～50,000",44141314,2850000,"空調・換気設備",1857646,1485979,371667,"2,000～3,000",{"$f":"SUMIFS($AT$2:$AT$2000,$B$2:$B$2000,BF2,$C$2:$C$2000,BG2)","v":0},{"$f":"IF(OR(BF2=\"\",BG2=\"\"),0,COUNTA(BI:BI)-1)","v":0},{"$f":"SUM(BO2:BO2000)/BS2","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"BR2/BS2","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["複合サービス事業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A3,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},{"$f":"VLOOKUP(D3,INDIRECT(BE3&\"_売上高範囲\"),2)","v":"25,000～50,000"},47697141,1470000,"照明設備","一般用LED照明器具",80630,24816,55814,{"$f":"VLOOKUP(E3,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},4857,1495,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"L3/1000*$AB$2*1000","v":2.103081},{"$f":"M3/1000*$AB$2*1000","v":0.6473350000000001},{"$f":"N3*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O3*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P3*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q3*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R3/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S3/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T3/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U3/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V3/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W3/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X3*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y3*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z3*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA3*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"SUM(AC3,AE3,AG3,AI3,AK3,AM3,AO3,AQ3)","v":2.103081},{"$f":"SUM(AD3,AF3,AH3,AL3,AJ3,AN3,AP3,AR3)","v":0.6473350000000001},{"$f":"AS3-AT3","v":1.455746},"空調・換気設備1,000～2,000","空調・換気設備","1,000～2,000","1,000\n～2,000",{"$f":"COUNTIFS($F$2:$F$2000,AW3,$K$2:$K$2000,AX3)","v":259},{"$f":"SUMIFS($J$2:$J$2000,$F$2:$F$2000,AW3,$K$2:$K$2000,AX3)","v":34241551},{"$f":"IFERROR(BA3/AZ3/1000,0)","v":132.20676061776061},{"$f":"SUMIFS($AU$2:$AU$2000,$F$2:$F$2000,AW3,$K$2:$K$2000,AX3)","v":532.29960429303685},{"$f":"IFERROR(BC3/AZ3,0)","v":2.0552108273862428},{"$f":"IF(B3=\"サービス業，その他\",\"サービス業\",IF(B3=\"卸売業，小売業\",\"卸売業\",IF(B3=\"製造業\",\"製造業\",IF(B3=\"建設業\",\"建設業\",IF(B3=\"宿泊業，飲食サービス業\",\"宿泊業\",\"\")))))","v":"サービス業"},null,null,null,"製造業","25,000～50,000",34654566,780000,"照明設備",97965,44555,53410,"1～1,000"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A4,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},{"$f":"VLOOKUP(D4,INDIRECT(BE4&\"_売上高範囲\"),2)","v":"100,000～250,000"},119022743,1402000,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",202949,162359,40590,{"$f":"VLOOKUP(E4,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1847,1477,null,null,null,0,0,{"$f":"N4*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O4*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P4*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q4*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R4/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S4/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T4/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U4/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V4/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W4/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X4*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":4.6224561166666662},{"$f":"Y4*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":3.6964632833333333},{"$f":"Z4*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA4*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.6224561166666662,3.6964632833333333,0.92599283333333293,"空調・換気設備2,000～3,000","空調・換気設備","2,000～3,000","2,000\n～3,000",57,13981886,{"$f":"IFERROR(BA4/AZ4/1000,0)","v":245.29624561403509},{"$f":"SUMIFS($AU$2:$AU$2000,$F$2:$F$2000,AW4,$K$2:$K$2000,AX4)","v":255.43954675689224},{"$f":"IFERROR(BC4/AZ4,0)","v":4.4813955571384607},{"$f":"IF(B4=\"サービス業，その他\",\"サービス業\",IF(B4=\"卸売業，小売業\",\"卸売業\",IF(B4=\"製造業\",\"製造業\",IF(B4=\"建設業\",\"建設業\",IF(B4=\"宿泊業，飲食サービス業\",\"宿泊業\",\"\")))))","v":"サービス業"},null,null,null,"製造業","25,000～50,000",39952000,1632446,"電気制御設備",1523381,1504999,18382,"1,000～2,000",{"$f":"SUM($AT$2:$AT$2000)","v":125479.41559221761},{"$f":"COUNTIF(F:F, \"*\")","v":1726},{"$f":"SUM(I:I)/BS4","v":3695504.222769409},{"$f":"BR4/BS4","v":72.699545534309166}]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A5,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",149530567,3400000,"空調・換気設備","業務用エアコン",2075645,1726937,348708,{"$f":"VLOOKUP(E5,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},63866,53136,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27.653977999999999,23.007888000000001,{"$f":"N5*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O5*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P5*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q5*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R5/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S5/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T5/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U5/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V5/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W5/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X5*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y5*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z5*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA5*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},27.653977999999999,23.007888000000001,4.6460899999999974,"空調・換気設備3,000～4,000","空調・換気設備","3,000～4,000","3,000\n～4,000",34,8750627,257.37138235294117,143.94795023999998,4.233763242352941,"製造業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",40753000,1302000,"空調・換気設備",1948637,1850400,98237,"1,000～2,000"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A6,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",336928192,7000000,"空調・換気設備","業務用エアコン",10726743,9000000,1726743,{"$f":"VLOOKUP(E6,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"7,000～8,000"},422644,370000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,183.004852,160.20999999999998,{"$f":"N6*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O6*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P6*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q6*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R6/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S6/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T6/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U6/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V6/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W6/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X6*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y6*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z6*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA6*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},183.004852,160.20999999999998,22.79485200000002,"空調・換気設備4,000～5,000","空調・換気設備","4,000～5,000","4,000\n～5,000",26,8846418,340.24684615384615,165.01288167918409,6.3466492953532345,"製造業",{"$f":"IF(BF2=\"サービス業，その他\",\"サービス業\",IF(BF2=\"卸売業，小売業\",\"卸売業\",IF(BF2=\"製造業\",\"製造業\",IF(BF2=\"建設業\",\"建設業\",IF(BF2=\"宿泊業，飲食サービス業\",\"宿泊業\",\"\")))))","v":""},null,null,"製造業","25,000～50,000",30158926,1830000,"恒温設備",484135,480644,3491,"1,000～2,000"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A7,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",17566344,1243000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",116600,22600,94000,{"$f":"VLOOKUP(E7,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},4320,1410,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.87056,0.61053000000000002,{"$f":"N7*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O7*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P7*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q7*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R7/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S7/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T7/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U7/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V7/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W7/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X7*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y7*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z7*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA7*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.87056,0.61053000000000002,1.26003,"空調・換気設備5,000～6,000","空調・換気設備","5,000～6,000","5,000\n～6,000",20,15251683,762.58415000000002,303.34771070000005,15.167385535000003,"宿泊業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",47875319,11800000,"生産設備",1732002,1641030,90972,"11,000～12,000"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A8,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},{"$f":"VLOOKUP(D8,INDIRECT(BE8&\"_売上高範囲\"),2)","v":"10,000～25,000"},14961091,893100,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",49600,25100,24500,{"$f":"VLOOKUP(E8,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},3100,1570,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.3423,0.67981000000000014,{"$f":"N8*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O8*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P8*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q8*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R8/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S8/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T8/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U8/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V8/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W8/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X8*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y8*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z8*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA8*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.3423,0.67981000000000014,0.66248999999999991,{"$f":"AW8&AX8","v":"空調・換気設備6,000～7,000"},"空調・換気設備","6,000～7,000","6,000\n～7,000",{"$f":"COUNTIFS($F$2:$F$2000,AW8,$K$2:$K$2000,AX8)","v":11},3668103,333.46390909090911,51.478626913333351,4.6798751739393953,"宿泊業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",47016621,1222000,"照明設備",170944,77779,93165,"1,000～2,000"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A9,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},{"$f":"VLOOKUP(D9,INDIRECT(BE9&\"_売上高範囲\"),2)","v":"1,000～25,000"},16228515,1306200,"空調・換気設備","一般用エアコン",209891,109499,100392,{"$f":"VLOOKUP(E9,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},6453.2,4292.3999999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.7942356000000004,1.8586091999999999,{"$f":"N9*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O9*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P9*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q9*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R9/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S9/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T9/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U9/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V9/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W9/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X9*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y9*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z9*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA9*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.7942356000000004,1.8586091999999999,0.93562640000000052,"空調・換気設備7,000～8,000","空調・換気設備","7,000～8,000","7,000\n～8,000",11,12842660,1167.5145454545454,264.46249183333327,24.042044712121207,"卸売業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",39906000,1404200,"照明設備",127737,37449,90288,"1,000～2,000"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A10,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},{"$f":"VLOOKUP(D10,INDIRECT(BE10&\"_売上高範囲\"),2)","v":"25,000～50,000"},35261860,900000,"照明設備","業務用LED照明器具",383400,98436,284964,{"$f":"VLOOKUP(E10,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},14200,3645.9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.1486000000000001,1.5786746999999999,{"$f":"N10*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O10*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P10*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q10*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R10/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S10/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T10/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U10/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V10/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W10/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X10*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y10*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z10*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA10*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},6.1486000000000001,1.5786746999999999,4.5699253000000004,"空調・換気設備8,000～9,000","空調・換気設備","8,000～9,000","8,000\n～9,000",3,4609869,1536.623,93.483517285516726,31.161172428505576,"宿泊業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",31154719,1500000,"空調・換気設備",711195,675866,35329,"1,000～2,000"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A11,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},{"$f":"VLOOKUP(D11,INDIRECT(BE11&\"_売上高範囲\"),2)","v":"25,000～500,000"},168927000,3819400,"空調・換気設備","業務用エアコン",424739,223229,201510,{"$f":"VLOOKUP(E11,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},16207,5371,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.0176310000000006,2.3256429999999999,{"$f":"N11*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O11*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P11*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q11*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R11/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S11/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T11/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U11/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V11/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W11/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X11*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y11*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z11*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA11*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},7.0176310000000006,2.3256429999999999,4.6919880000000003,"空調・換気設備9,000～10,000","空調・換気設備","9,000～10,000","9,000\n～10,000",14,{"$f":"SUMIFS($J$2:$J$2000,$F$2:$F$2000,AW11,$K$2:$K$2000,AX11)","v":5974688},426.76342857142856,105.48836440333318,7.5348831716666558,"卸売業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",36530137,2700000,"空調・換気設備",425000,191000,234000,"2,000～3,000"]
["サービス業（他に分類されないもの）",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A12,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"250,000～1,000,000",685892330,12000000,"照明設備","業務用LED照明器具",378601,199488,179113,{"$f":"VLOOKUP(E12,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"12,000～13,000"},26038.6,13720,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11.274713799999999,5.9407600000000009,{"$f":"N12*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O12*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P12*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q12*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R12/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S12/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T12/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U12/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V12/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W12/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X12*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y12*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z12*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA12*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},11.274713799999999,5.9407600000000009,5.333953799999998,"空調・換気設備10,000～11,000","空調・換気設備","10,000～11,000","10,000\n～11,000",8,3935830,491.97874999999999,75.530161366666761,9.4412701708333451,"サービス業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",46600000,3500000,"恒温設備",175000,165288,9712,"3,000～4,000"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A13,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"75,000～100,000",80605000,750000,"照明設備","業務用LED照明器具",254377,186000,68377,{"$f":"VLOOKUP(E13,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},8355,6650,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.617715,2.8794500000000003,{"$f":"N13*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O13*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P13*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q13*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R13/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S13/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T13/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U13/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V13/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W13/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X13*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y13*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z13*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA13*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.617715,2.8794500000000003,0.73826499999999973,"空調・換気設備11,000～12,000","空調・換気設備","11,000～12,000","11,000\n～12,000",3,866250,288.75,16.788709000000004,5.5962363333333345,"製造業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",36445778,1320000,"空調・換気設備",837391,768732,68659,"1,000～2,000"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A14,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",493420487,1275900,"空調・換気設備","業務用エアコン",150000,112500,37500,{"$f":"VLOOKUP(E14,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},2000,1500,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.86599999999999999,0.64949999999999997,{"$f":"N14*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O14*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P14*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q14*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R14/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S14/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T14/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U14/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V14/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W14/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X14*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y14*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z14*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA14*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0.86599999999999999,0.64949999999999997,0.21650000000000003,"空調・換気設備12,000～13,000","空調・換気設備","12,000～13,000","12,000\n～13,000",1,53986,53.985999999999997,0.69799599999999629,0.69799599999999629,"卸売業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",35024066,753000,"空調・換気設備",62407,47862,14545,"1～1,000"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A15,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"25,000～50,000",44141314,2850000,"空調・換気設備","業務用エアコン",1857646,1485979,371667,{"$f":"VLOOKUP(E15,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},58540,46832,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,25.347819999999999,20.278256000000003,{"$f":"N15*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O15*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P15*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q15*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R15/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S15/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T15/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U15/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V15/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W15/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X15*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y15*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z15*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA15*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},25.347819999999999,20.278256000000003,5.0695639999999962,"空調・換気設備13,000～14,000","空調・換気設備","13,000～14,000","13,000\n～14,000",2,1534362,767.18100000000004,28.944750999999997,14.472375499999998,"製造業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",33844870,1249000,"空調・換気設備",396000,343200,52800,"1,000～2,000"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A16,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",48882856,1132200,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",125000,78125,46875,{"$f":"VLOOKUP(E16,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N16*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O16*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P16*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q16*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R16/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S16/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T16/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U16/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V16/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W16/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X16*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y16*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z16*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA16*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,"空調・換気設備14,000～15,000","空調・換気設備","14,000～15,000","14,000\n～15,000",3,2977034,992.34466666666663,58.577539000000009,19.525846333333337,"宿泊業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",34647787,5630000,"生産設備",223412,41951,181461,"5,000～6,000"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A17,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},{"$f":"VLOOKUP(D17,INDIRECT(BE17&\"_売上高範囲\"),2)","v":"10,000～25,000"},15326719,4100000,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",1460093,1394367,65726,{"$f":"VLOOKUP(E17,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"4,000～5,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N17*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O17*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P17*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q17*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R17/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S17/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T17/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U17/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V17/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W17/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X17*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y17*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z17*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA17*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,"空調・換気設備15,000～16,000","空調・換気設備","15,000～16,000","15,000\n～16,000",0,0,0,0,0,"宿泊業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",33664185,2300000,"照明設備",295560,203400,92160,"2,000～3,000"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A18,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"～5,000",4531730,1250000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",89370,32400,56970,{"$f":"VLOOKUP(E18,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},3310,1200,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.43323,0.51959999999999995,{"$f":"N18*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O18*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P18*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q18*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R18/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S18/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T18/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U18/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V18/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W18/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X18*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y18*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z18*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA18*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.43323,0.51959999999999995,0.91363000000000005,"空調・換気設備16,000～17,000","空調・換気設備","16,000～17,000","16,000\n～17,000",0,0,0,0,0,"宿泊業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",45000000,2494044,"照明設備",841040,234258,606782,"2,000～3,000"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A19,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",43650365,5729167,"空調・換気設備","一般用エアコン",8050565,1410659,6639906,{"$f":"VLOOKUP(E19,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"5,000～6,000"},302400,52988,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,130.9392,22.943804,{"$f":"N19*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O19*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P19*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q19*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R19/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S19/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T19/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U19/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V19/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W19/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X19*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y19*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z19*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA19*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},130.9392,22.943804,107.995396,"空調・換気設備17,000～18,000","空調・換気設備","17,000～18,000","17,000\n～18,000",0,0,0,0,0,"宿泊業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",34109061,1050000,"空調・換気設備",1034281,782000,252281,"1,000～2,000"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A20,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",6367840,833000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",72100,23000,49100,{"$f":"VLOOKUP(E20,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},2670,1440,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.15611,0.62352000000000007,{"$f":"N20*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O20*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P20*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q20*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R20/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S20/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T20/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U20/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V20/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W20/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X20*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y20*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z20*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA20*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.15611,0.62352000000000007,0.5325899999999999,"空調・換気設備18,000～19,000","空調・換気設備","18,000～19,000","18,000\n～19,000",0,0,0,0,0,"宿泊業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",43000000,1444000,"冷蔵・冷凍設備",178704,106318,72386,"1,000～2,000"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A21,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"～25,000",13000000,1832000,"恒温設備","高性能ボイラ",89400,80000,9400,{"$f":"VLOOKUP(E21,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,770,690,null,0,0,{"$f":"N21*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O21*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P21*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q21*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R21/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S21/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T21/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U21/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V21/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W21/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X21*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y21*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z21*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":2.1196739666666669},{"$f":"AA21*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":1.8994480999999999},2.1196739666666669,1.8994480999999999,0.22022586666666699,"空調・換気設備19,000～20,000","空調・換気設備","19,000～20,000","19,000\n～20,000",0,0,0,0,0,"製造業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",42689150,7800000,"生産設備",306000,224400,81600,"7,000～8,000"]
["サービス業（他に分類されないもの）",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A22,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"50,000～100,000",99731709,780000,"空調・換気設備","業務用エアコン",80385,45724,34661,{"$f":"VLOOKUP(E22,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},2870,1633,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.2427100000000002,0.70708900000000008,{"$f":"N22*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O22*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P22*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q22*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R22/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S22/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T22/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U22/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V22/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W22/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X22*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y22*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z22*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA22*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.2427100000000002,0.70708900000000008,0.53562100000000012,"空調・換気設備20,000～","空調・換気設備","20,000～","20,000～",1,1841972,1841.972,50.680051999999932,50.680051999999932,"サービス業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",48018213,1110136,"照明設備",154749,59052,95697,"1,000～2,000"]
["電気・ガス・熱供給・水道業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A23,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"250,000～1,000,000",641899192,6000000,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",549642,455300,94342,{"$f":"VLOOKUP(E23,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"6,000～7,000"},7567,7077,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2315,1620,null,null,null,3.2765110000000002,3.0643409999999998,{"$f":"N23*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O23*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P23*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q23*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R23/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S23/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T23/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U23/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V23/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W23/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X23*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":5.7937119166666671},{"$f":"Y23*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":4.0543469999999999},{"$f":"Z23*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA23*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},9.0702229166666672,7.1186879999999997,1.9515349166666676,{"$f":"AW23&AX23","v":"照明設備1～1,000"},"照明設備","1～1,000","1\n～1,000",90,13419660,149.10733333333334,216.7832989100001,2.4087033212222235,"サービス業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",27000000,3211400,"空調・換気設備",1033349,959278,74071,"3,000～4,000"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A24,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",25803511,1250000,"空調・換気設備","一般用エアコン",611000,530000,81000,{"$f":"VLOOKUP(E24,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},6132,5800,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4163,3500,null,null,null,2.6551560000000003,2.5114000000000001,{"$f":"N24*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O24*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P24*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q24*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R24/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S24/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T24/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U24/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V24/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W24/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X24*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":10.418670716666668},{"$f":"Y24*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":8.7593916666666658},{"$f":"Z24*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA24*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},13.073826716666668,11.270791666666666,1.8030350500000019,"照明設備1,000～2,000","照明設備","1,000～2,000","1,000\n～2,000",177,36992954,208.99974011299437,574.1047410000001,3.2435296101694919,"宿泊業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",47321484,1379450,"照明設備",217313,151983,65330,"1,000～2,000"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A25,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",10729627,998000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",401165,374305,26860,{"$f":"VLOOKUP(E25,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},13867,12287,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.0044110000000002,5.3202710000000009,{"$f":"N25*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O25*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P25*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q25*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R25/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S25/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T25/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U25/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V25/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W25/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X25*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y25*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z25*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA25*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},6.0044110000000002,5.3202710000000009,0.6841399999999993,"照明設備2,000～3,000","照明設備","2,000～3,000","2,000\n～3,000",52,22054078,424.11688461538461,390.41797028999997,7.5080378901923073,"宿泊業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",42525040,770000,"空調・換気設備",732582,623000,109582,"1～1,000"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A26,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"1,000,000～2,000,000",1103394304,13500000,"空調・換気設備","業務用エアコン",6288257,5240000,1048257,{"$f":"VLOOKUP(E26,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"13,000～14,000"},283246,236000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,122.645518,102.188,{"$f":"N26*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O26*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P26*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q26*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R26/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S26/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T26/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U26/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V26/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W26/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X26*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y26*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z26*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA26*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},122.645518,102.188,20.457517999999993,"照明設備3,000～4,000","照明設備","3,000～4,000","3,000\n～4,000",28,13061507,466.48239285714283,199.28711553999997,7.1173969835714272,"製造業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",49881246,1097520,"照明設備",563317,465000,98317,"1,000～2,000"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A27,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",394181870,2070000,"電気制御設備","産業用モータ",12085918,11481591,604327,{"$f":"VLOOKUP(E27,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},575370,546600,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,249.13521,236.67780000000002,{"$f":"N27*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O27*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P27*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q27*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R27/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S27/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T27/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U27/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V27/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W27/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X27*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y27*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z27*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA27*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},249.13521,236.67780000000002,12.457409999999982,"照明設備4,000～5,000","照明設備","4,000～5,000","4,000\n～5,000",18,13920926,773.3847777777778,261.57941350000004,14.532189638888891,"製造業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",28892998,2460000,"恒温設備",281487,225191,56296,"2,000～3,000"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A28,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"25,000～50,000",28702563,862000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",755342,693042,62300,{"$f":"VLOOKUP(E28,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},20010,18514,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.6643300000000014,8.0165620000000004,{"$f":"N28*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O28*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P28*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q28*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R28/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S28/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T28/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U28/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V28/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W28/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X28*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y28*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z28*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA28*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},8.6643300000000014,8.0165620000000004,0.64776800000000101,"照明設備5,000～6,000","照明設備","5,000～6,000","5,000\n～6,000",12,6873320,572.77666666666664,121.23930719999832,10.10327559999986,"サービス業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",45969000,1400000,"冷蔵・冷凍設備",778734,601920,176814,"1,000～2,000"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A29,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"1,000～25,000",16796757,781000,"冷蔵・冷凍設備","一般用冷蔵・冷凍庫",120000,31000,89000,{"$f":"VLOOKUP(E29,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},2400,620,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.0391999999999999,0.26845999999999998,{"$f":"N29*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O29*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P29*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q29*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R29/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S29/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T29/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U29/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V29/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W29/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X29*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y29*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z29*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA29*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.0391999999999999,0.26845999999999998,0.77073999999999998,{"$f":"AW29&AX29","v":"照明設備6,000～7,000"},"照明設備","6,000～7,000","6,000\n～7,000",4,5550716,1387.6790000000001,88.75807199999997,22.189517999999993,"卸売業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",49006089,6080000,"生産設備",2810732,2768561,42171,"6,000～7,000"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A30,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"3,000,000～",3943596205,1862000,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",642127,541565,100562,{"$f":"VLOOKUP(E30,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},31476.815999999999,26547.317999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13.629461328,11.494988694000002,{"$f":"N30*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O30*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P30*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q30*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R30/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S30/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T30/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U30/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V30/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W30/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X30*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y30*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z30*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA30*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},13.629461328,11.494988694000002,2.134472633999998,"照明設備7,000～8,000","照明設備","7,000～8,000","7,000\n～8,000",6,4662166,777.02766666666662,85.155944999999861,14.192657499999976,"製造業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",26687581,1730000,"恒温設備",131460,127516,3944,"1,000～2,000"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A31,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"～25,000",21600000,3119300,"空調・換気設備","業務用エアコン",144007,54835,89172,{"$f":"VLOOKUP(E31,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},8476,3227.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.6701080000000004,1.3975075000000001,{"$f":"N31*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O31*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P31*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q31*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R31/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S31/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T31/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U31/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V31/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W31/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X31*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y31*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z31*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA31*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.6701080000000004,1.3975075000000001,2.2726005000000002,"照明設備8,000～9,000","照明設備","8,000～9,000","8,000\n～9,000",3,6604057,2201.3523333333333,118.55236899999996,39.517456333333321,"製造業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",46029311,5219000,"恒温設備",770295,748965,21330,"5,000～6,000"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A32,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",810234255,7786000,"空調・換気設備","業務用エアコン",5110383,3270645,1839738,{"$f":"VLOOKUP(E32,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"7,000～8,000"},262994,168316,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,113.87640200000001,72.880828000000008,{"$f":"N32*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O32*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P32*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q32*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R32/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S32/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T32/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U32/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V32/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W32/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X32*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y32*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z32*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA32*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},113.87640200000001,72.880828000000008,40.995574000000005,"照明設備9,000～10,000","照明設備","9,000～10,000","9,000\n～10,000",6,7308973,1218.1621666666667,132.54779499999995,22.091299166666658,"製造業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",26423238,800780,"照明設備",1560856,1426000,134856,"1～1,000"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A33,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"1,000,000～2,000,000",1696130579,8640000,"発電設備","太陽光パネル及び付属設備",4777853,3883349,894504,{"$f":"VLOOKUP(E33,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"8,000～9,000"},205821,154183,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,89.120492999999996,66.761239000000003,{"$f":"N33*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O33*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P33*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q33*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R33/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S33/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T33/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U33/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V33/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W33/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X33*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y33*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z33*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA33*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},89.120492999999996,66.761239000000003,22.359253999999993,"照明設備10,000～11,000","照明設備","10,000～11,000","10,000\n～11,000",4,5465315,1366.3287499999999,115.80498400000002,28.951246000000005,"製造業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",43559507,978000,"照明設備",2048327,1892611,155716,"1～1,000"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A34,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",234156550,892400,"照明設備","一般用LED照明器具",788198,658172,130026,{"$f":"VLOOKUP(E34,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},23411,19549,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10.136963,8.4647170000000003,{"$f":"N34*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O34*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P34*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q34*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R34/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S34/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T34/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U34/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V34/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W34/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X34*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y34*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z34*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA34*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},10.136963,8.4647170000000003,1.6722459999999995,"照明設備11,000～12,000","照明設備","11,000～12,000","11,000\n～12,000",1,4145889,4145.8890000000001,69.539799999999559,69.539799999999559,"卸売業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",39739128,1498500,"照明設備",1440077,1239863,200214,"1,000～2,000"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A35,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"1,000,000～2,000,000",1521767608,14900000,"生産設備","工作機械",46500068,46035067,465001,{"$f":"VLOOKUP(E35,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"14,000～15,000"},2328848,2305560,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1008.391184,998.30748000000006,{"$f":"N35*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O35*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P35*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q35*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R35/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S35/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T35/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U35/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V35/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W35/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X35*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y35*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z35*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA35*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1008.391184,998.30748000000006,10.083703999999898,"照明設備12,000～13,000","照明設備","12,000～13,000","12,000\n～13,000",2,1508923,754.4615,13.011476799999999,6.5057383999999994,"製造業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",45207138,2979500,"空調・換気設備",1791090,1707536,83554,"2,000～3,000"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A36,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"25,000～50,000",34654566,780000,"照明設備","一般用LED照明器具",97965,44555,53410,{"$f":"VLOOKUP(E36,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},6062,2757,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.6248460000000002,1.1937810000000002,{"$f":"N36*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O36*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P36*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q36*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R36/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S36/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T36/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U36/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V36/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W36/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X36*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y36*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z36*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA36*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.6248460000000002,1.1937810000000002,1.431065,"照明設備13,000～14,000","照明設備","13,000～14,000","13,000\n～14,000",3,7500486,2500.1619999999998,160.17885863999999,53.392952879999996,"製造業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",40880789,2547000,"空調・換気設備",1877120,1405318,471802,"2,000～3,000"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A37,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"25,000～50,000",39952000,1632446,"電気制御設備","変圧器",1523381,1504999,18382,{"$f":"VLOOKUP(E37,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},93681,92512,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,40.563873000000001,40.057696000000007,{"$f":"N37*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O37*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P37*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q37*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R37/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S37/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T37/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U37/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V37/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W37/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X37*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y37*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z37*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA37*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},40.563873000000001,40.057696000000007,0.50617699999999388,"照明設備14,000～15,000","照明設備","14,000～15,000","14,000\n～15,000",0,0,0,0,0,"製造業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",37000000,772647,"照明設備",862397,776157,86240,"1～1,000"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A38,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"25,000～50,000",40753000,1302000,"空調・換気設備","業務用エアコン",1948637,1850400,98237,{"$f":"VLOOKUP(E38,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},58186,57500,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1700,1700,null,null,null,25.194537999999998,24.897500000000001,{"$f":"N38*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O38*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P38*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q38*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R38/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S38/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T38/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U38/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V38/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W38/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X38*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":4.2545616666666666},{"$f":"Y38*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":4.2545616666666666},{"$f":"Z38*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA38*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},29.449099666666665,29.152061666666668,0.29703799999999703,"照明設備15,000～16,000","照明設備","15,000～16,000","15,000\n～16,000",1,2780537,2780.5369999999998,37.220679999999987,37.220679999999987,"製造業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",26211646,1310000,"空調・換気設備",1317246,1240302,76944,"1,000～2,000"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A39,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",540587201,4190000,"空調・換気設備","業務用エアコン",450435,414400,36035,{"$f":"VLOOKUP(E39,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"4,000～5,000"},22535,20733,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9.7576549999999997,8.9773890000000005,{"$f":"N39*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O39*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P39*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q39*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R39/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S39/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T39/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U39/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V39/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W39/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X39*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y39*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z39*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA39*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},9.7576549999999997,8.9773890000000005,0.78026599999999924,{"$f":"AW39&AX39","v":"照明設備16,000～17,000"},"照明設備","16,000～17,000","16,000\n～17,000",0,0,0,0,0,"製造業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",45070865,5800000,"生産設備",3531206,3354646,176560,"5,000～6,000"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A40,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",497146371,1800000,"照明設備","業務用LED照明器具",24047076,23590152,456924,{"$f":"VLOOKUP(E40,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},1253682,1253597,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,542.84430599999996,542.807501,{"$f":"N40*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O40*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P40*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q40*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R40/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S40/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T40/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U40/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V40/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W40/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X40*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y40*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z40*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA40*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},542.84430599999996,542.807501,3.6804999999958454E-2,{"$f":"AW40&AX40","v":"照明設備17,000～18,000"},"照明設備","17,000～18,000","17,000\n～18,000",0,0,0,0,0,"製造業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",29571001,1200000,"照明設備",183749,55214,128535,"1,000～2,000"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A41,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",947182433,1750000,"照明設備","業務用LED照明器具",10263198,9885512,377686,{"$f":"VLOOKUP(E41,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},659607,635333,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,285.60983099999999,275.09918899999997,{"$f":"N41*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O41*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P41*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q41*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R41/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S41/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T41/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U41/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V41/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W41/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X41*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y41*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z41*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA41*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},285.60983099999999,275.09918899999997,10.510642000000018,{"$f":"AW41&AX41","v":"照明設備18,000～19,000"},"照明設備","18,000～19,000","18,000\n～19,000",1,1997125,1997.125,34.590204999999997,34.590204999999997,"製造業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",41650810,1495000,"空調・換気設備",312247,283169,29078,"1,000～2,000"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A42,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"50,000～75,000",69216350,8200000,"生産設備","工作機械",3608655,3470000,138655,{"$f":"VLOOKUP(E42,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"8,000～9,000"},144756,139400,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,62.679347999999997,60.360200000000006,{"$f":"N42*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O42*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P42*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q42*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R42/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S42/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T42/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U42/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V42/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W42/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X42*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y42*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z42*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA42*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},62.679347999999997,60.360200000000006,2.3191479999999913,{"$f":"AW42&AX42","v":"照明設備19,000～20,000"},"照明設備","19,000～20,000","19,000\n～20,000",0,0,0,0,0,"製造業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",25167000,756000,"照明設備",188887,130410,58477,"1～1,000"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A43,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",800597365,11700000,"生産設備","工作機械",8835368,8716091,119277,{"$f":"VLOOKUP(E43,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"11,000～12,000"},447240,441202,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,193.65492,191.04046599999998,{"$f":"N43*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O43*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P43*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q43*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R43/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S43/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T43/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U43/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V43/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W43/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X43*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y43*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z43*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA43*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},193.65492,191.04046599999998,2.6144540000000234,{"$f":"AW43&AX43","v":"照明設備20,000～"},"照明設備","20,000～","20,000～",0,0,0,0,0,"製造業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",43083461,1100000,"電気制御設備",4050726,3799479,251247,"1,000～2,000"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A44,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"3,000,000～",4342333980,2300000,"照明設備","一般用LED照明器具",523212,121559,401653,{"$f":"VLOOKUP(E44,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},23049,5355,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9.9802169999999997,2.3187150000000001,{"$f":"N44*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O44*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P44*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q44*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R44/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S44/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T44/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U44/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V44/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W44/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X44*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y44*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z44*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA44*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},9.9802169999999997,2.3187150000000001,7.6615019999999996,{"$f":"AW44&AX44","v":"冷蔵・冷凍設備1～1,000"},"冷蔵・冷凍設備","1～1,000","1\n～1,000",146,8620136,59.04202739726027,140.56415348999991,0.96276817458904052,"製造業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",39547438,9980000,"生産設備",187200,142272,44928,"9,000～10,000"]
["金融業・保険業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A45,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"25,000～50,000",45193005,1700000,"空調・換気設備","業務用エアコン",268000,245000,23000,{"$f":"VLOOKUP(E45,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},4450,4200,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.9268500000000002,1.8186,{"$f":"N45*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O45*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P45*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q45*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R45/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S45/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T45/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U45/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V45/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W45/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X45*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y45*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z45*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA45*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.9268500000000002,1.8186,0.10825000000000018,"冷蔵・冷凍設備1,000～2,000","冷蔵・冷凍設備","1,000～2,000","1,000\n～2,000",77,7334985,95.25954545454546,124.05233499999996,1.6110692857142852,"サービス業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",38741040,6200000,"恒温設備",701660,666577,35083,"6,000～7,000"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A46,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",8060324,1074200,"空調・換気設備","一般用エアコン",867041,736950,130091,{"$f":"VLOOKUP(E46,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},26243,22743,195.5,190,null,null,null,null,null,null,null,null,520,452,1000,600,null,11.363218999999999,9.8477189999999997,{"$f":"N46*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":1.2781388755458514},{"$f":"O46*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":1.242181004366812},{"$f":"P46*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q46*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R46/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S46/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T46/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U46/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V46/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W46/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X46*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":1.3013953333333335},{"$f":"Y46*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":1.1312128666666668},{"$f":"Z46*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":2.7528233333333336},{"$f":"AA46*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":1.6516940000000002},16.695576542212518,13.872806871033479,2.8227696711790387,"冷蔵・冷凍設備2,000～3,000","冷蔵・冷凍設備","2,000～3,000","2,000\n～3,000",12,1875345,156.27875,32.570043499999954,2.714170291666663,"宿泊業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",39406029,1704610,"電気制御設備",1457182,1348000,109182,"1,000～2,000"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A47,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"～10,000",3317890,940000,"空調・換気設備","業務用エアコン",19296,14016,5280,{"$f":"VLOOKUP(E47,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},603,438,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.26109899999999997,0.18965400000000002,{"$f":"N47*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O47*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P47*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q47*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R47/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S47/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T47/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U47/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V47/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W47/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X47*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y47*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z47*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA47*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0.26109899999999997,0.18965400000000002,7.1444999999999953E-2,"冷蔵・冷凍設備3,000～4,000","冷蔵・冷凍設備","3,000～4,000","3,000\n～4,000",8,1804246,225.53075000000001,30.090036000000005,3.7612545000000006,"サービス業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",46418171,1899000,"空調・換気設備",373299,206778,166521,"1,000～2,000"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A48,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"50,000～75,000",64415632,1100000,"空調・換気設備","一般用エアコン",319516,234615,84901,{"$f":"VLOOKUP(E48,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},null,11151,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2792,null,null,null,null,0,4.8283830000000005,{"$f":"N48*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O48*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P48*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q48*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R48/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S48/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T48/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U48/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V48/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W48/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X48*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":6.9874918666666668},{"$f":"Y48*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z48*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA48*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},6.9874918666666668,4.8283830000000005,2.1591088666666662,"冷蔵・冷凍設備4,000～5,000","冷蔵・冷凍設備","4,000～5,000","4,000\n～5,000",7,2697423,385.34614285714287,44.690796000000027,6.3843994285714327,"製造業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",37214000,3652000,"恒温設備",877810,830975,46835,"3,000～4,000"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A49,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",250000000,1473000,"照明設備","業務用LED照明器具",569000,227000,342000,{"$f":"VLOOKUP(E49,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},18969,7588,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.2135770000000008,3.2856040000000002,{"$f":"N49*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O49*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P49*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q49*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R49/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S49/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T49/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U49/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V49/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W49/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X49*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y49*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z49*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA49*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},8.2135770000000008,3.2856040000000002,4.9279730000000006,"冷蔵・冷凍設備5,000～6,000","冷蔵・冷凍設備","5,000～6,000","5,000\n～6,000",0,0,0,0,0,"製造業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",33616187,2515000,"電気制御設備",3484000,3428617,55383,"2,000～3,000"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A50,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",7208455,1510000,"空調・換気設備","一般用エアコン",247582,227476,20106,{"$f":"VLOOKUP(E50,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},6748,6200,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.9218839999999999,2.6846000000000001,{"$f":"N50*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O50*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P50*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q50*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R50/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S50/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T50/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U50/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V50/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W50/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X50*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y50*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z50*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA50*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.9218839999999999,2.6846000000000001,0.23728399999999983,{"$f":"AW50&AX50","v":"冷蔵・冷凍設備6,000～7,000"},"冷蔵・冷凍設備","6,000～7,000","6,000\n～7,000",1,470867,470.86700000000002,8.7093619999999703,8.7093619999999703,"宿泊業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",38913289,2250000,"恒温設備",1248323,1184020,64303,"2,000～3,000"]
["不動産業，物品賃貸業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A51,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"50,000～100,000",61252000,9391955,"照明設備","一般用LED照明器具",1537425,706750,830675,{"$f":"VLOOKUP(E51,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"9,000～10,000"},61497,28270,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26.628201000000001,12.240910000000001,{"$f":"N51*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O51*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P51*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q51*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R51/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S51/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T51/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U51/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V51/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W51/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X51*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y51*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z51*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA51*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},26.628201000000001,12.240910000000001,14.387290999999999,"冷蔵・冷凍設備7,000～8,000","冷蔵・冷凍設備","7,000～8,000","7,000\n～8,000",1,1024512,1024.5119999999999,23.64829499999999,23.64829499999999,"サービス業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",43703742,14030000,"生産設備",1489222,1454969,34253,"14,000～15,000"]
["不動産業，物品賃貸業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A52,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"1,000,000～",1135821021,2600000,"空調・換気設備","業務用エアコン",2246412,1961817,284595,{"$f":"VLOOKUP(E52,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},70077,62029,97.1,97.1,null,null,null,null,null,null,null,null,1945,1500,null,null,null,30.343340999999999,26.858557000000001,{"$f":"N52*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0.63481987117903926},{"$f":"O52*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0.63481987117903926},{"$f":"P52*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q52*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R52/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S52/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T52/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U52/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V52/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W52/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X52*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":4.8677190833333333},{"$f":"Y52*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":3.7540249999999999},{"$f":"Z52*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA52*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},35.84587995451237,31.24740187117904,4.5984780833333296,"冷蔵・冷凍設備8,000～9,000","冷蔵・冷凍設備","8,000～9,000","8,000\n～9,000",2,2617032,1308.5160000000001,32.098290000000134,16.049145000000067,"サービス業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",35114234,1300000,"電気制御設備",2895569,2836142,59427,"1,000～2,000"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A53,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",35869352,1490000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",106380,34560,71820,{"$f":"VLOOKUP(E53,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},3940,1280,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.7060199999999999,0.55423999999999995,{"$f":"N53*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O53*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P53*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q53*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R53/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S53/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T53/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U53/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V53/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W53/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X53*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y53*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z53*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA53*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.7060199999999999,0.55423999999999995,1.15178,"冷蔵・冷凍設備9,000～10,000","冷蔵・冷凍設備","9,000～10,000","9,000\n～10,000",1,477033,477.03300000000002,7.0297550000000086,7.0297550000000086,"宿泊業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",31623957,900000,"空調・換気設備",115680,89520,26160,"1～1,000"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A54,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",18950743,1265000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",121800,14000,107800,{"$f":"VLOOKUP(E54,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},7610,440,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.2951300000000003,0.19052000000000002,{"$f":"N54*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O54*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P54*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q54*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R54/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S54/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T54/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U54/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V54/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W54/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X54*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y54*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z54*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA54*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.2951300000000003,0.19052000000000002,3.1046100000000001,"冷蔵・冷凍設備10,000～11,000","冷蔵・冷凍設備","10,000～11,000","10,000\n～11,000",2,2000238,1000.119,42.49635200000003,21.248176000000015,"宿泊業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",29319972,818730,"照明設備",160527,96982,63545,"1～1,000"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A55,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"75,000～100,000",84937624,1491400,"照明設備","一般用LED照明器具",1111036,841529,269507,{"$f":"VLOOKUP(E55,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},46702,40701,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,20.221966000000002,17.623533000000002,{"$f":"N55*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O55*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P55*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q55*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R55/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S55/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T55/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U55/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V55/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W55/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X55*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y55*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z55*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA55*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},20.221966000000002,17.623533000000002,2.598433,{"$f":"AW55&AX55","v":"冷蔵・冷凍設備11,000～12,000"},"冷蔵・冷凍設備","11,000～12,000","11,000\n～12,000",0,0,0,0,0,"製造業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",35782532,1279000,"照明設備",1058996,872021,186975,"1,000～2,000"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A56,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"100,000～250,000",126388186,10469550,"恒温設備","高性能ボイラ",15595903,13610557,1985346,{"$f":"VLOOKUP(E56,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"10,000～11,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,152931,133463,null,null,null,0,0,{"$f":"N56*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O56*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P56*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q56*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R56/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S56/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T56/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U56/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V56/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W56/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X56*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":382.73786484999999},{"$f":"Y56*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":334.01562571666665},{"$f":"Z56*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA56*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},382.73786484999999,334.01562571666665,48.722239133333346,"冷蔵・冷凍設備12,000～13,000","冷蔵・冷凍設備","12,000～13,000","12,000\n～13,000",0,0,0,0,0,"宿泊業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",28878227,1760000,"空調・換気設備",3744746,3688575,56171,"1,000～2,000"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A57,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"1,000,000～2,000,000",1699229764,968000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",88910,26690,62220,{"$f":"VLOOKUP(E57,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},5230,1570,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.2645900000000005,0.67981000000000014,{"$f":"N57*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O57*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P57*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q57*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R57/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S57/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T57/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U57/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V57/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W57/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X57*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y57*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z57*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA57*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.2645900000000005,0.67981000000000014,1.5847800000000003,"冷蔵・冷凍設備13,000～14,000","冷蔵・冷凍設備","13,000～14,000","13,000\n～14,000",1,1523893,1523.893,24.714340999999877,24.714340999999877,"卸売業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",48993603,1590000,"照明設備",752713,484175,268538,"1,000～2,000"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A58,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"50,000～100,000",91765787,8790000,"空調・換気設備","一般用エアコン",9701283,5687690,4013593,{"$f":"VLOOKUP(E58,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"8,000～9,000"},196156,127868,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,41893,20946,null,null,null,84.935547999999997,55.366844,{"$f":"N58*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O58*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P58*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q58*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R58/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S58/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T58/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U58/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V58/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W58/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X58*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":104.84491288333334},{"$f":"Y58*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":52.421205100000002},{"$f":"Z58*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA58*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},189.78046088333332,107.78804909999999,81.992411783333324,"冷蔵・冷凍設備14,000～15,000","冷蔵・冷凍設備","14,000～15,000","14,000\n～15,000",0,0,0,0,0,"宿泊業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",38296288,920000,"空調・換気設備",313600,302400,11200,"1～1,000"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A59,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"100,000～250,000",177874387,7400000,"恒温設備","高性能ボイラ",13989660,12555000,1434660,{"$f":"VLOOKUP(E59,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"7,000～8,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,158000,135000,null,null,null,0,0,{"$f":"N59*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O59*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P59*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q59*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R59/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S59/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T59/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U59/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V59/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W59/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X59*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":395.42396666666667},{"$f":"Y59*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":337.86225000000002},{"$f":"Z59*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA59*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},395.42396666666667,337.86225000000002,57.561716666666655,"冷蔵・冷凍設備15,000～16,000","冷蔵・冷凍設備","15,000～16,000","15,000\n～16,000",0,0,0,0,0,"サービス業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",39324040,1114200,"電気制御設備",722346,642520,79826,"1,000～2,000"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A60,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"75,000～100,000",81367837,1795000,"空調・換気設備","一般用エアコン",1324008,575954,748054,{"$f":"VLOOKUP(E60,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},36546,26026,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5132,0,null,null,null,15.824418,11.269258000000001,{"$f":"N60*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O60*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P60*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q60*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R60/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S60/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T60/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U60/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V60/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W60/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X60*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":12.843770866666668},{"$f":"Y60*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z60*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA60*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},28.668188866666668,11.269258000000001,17.398930866666667,{"$f":"AW60&AX60","v":"冷蔵・冷凍設備16,000～17,000"},"冷蔵・冷凍設備","16,000～17,000","16,000\n～17,000",0,0,0,0,0,"製造業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",33263375,9400000,"生産設備",1256979,943000,313979,"9,000～10,000"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A61,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"50,000～75,000",72646100,900000,"空調・換気設備","業務用エアコン",1049908,994920,54988,{"$f":"VLOOKUP(E61,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},36813,34885,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15.940029000000001,15.105205,{"$f":"N61*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O61*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P61*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q61*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R61/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S61/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T61/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U61/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V61/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W61/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X61*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y61*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z61*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA61*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},15.940029000000001,15.105205,0.83482400000000112,{"$f":"AW61&AX61","v":"冷蔵・冷凍設備17,000～18,000"},"冷蔵・冷凍設備","17,000～18,000","17,000\n～18,000",0,0,0,0,0,"製造業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",28182700,906700,"空調・換気設備",320027,262543,57484,"1～1,000"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A62,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",21643042,1460000,"空調・換気設備","業務用エアコン",752706,459150,293556,{"$f":"VLOOKUP(E62,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},24376,14869,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10.554808000000001,6.4382770000000002,{"$f":"N62*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O62*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P62*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q62*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R62/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S62/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T62/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U62/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V62/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W62/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X62*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y62*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z62*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA62*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},10.554808000000001,6.4382770000000002,4.1165310000000011,{"$f":"AW62&AX62","v":"冷蔵・冷凍設備18,000～19,000"},"冷蔵・冷凍設備","18,000～19,000","18,000\n～19,000",0,0,0,0,0,"宿泊業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",48712202,1440000,"電気制御設備",399182,333714,65468,"1,000～2,000"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A63,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",106533180,2875000,"空調・換気設備","業務用エアコン",794244,572136,222108,{"$f":"VLOOKUP(E63,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},33827,25267,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1298,800,null,null,null,14.647091,10.940610999999999,{"$f":"N63*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O63*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P63*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q63*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R63/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S63/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T63/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U63/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V63/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W63/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X63*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":3.2484829666666668},{"$f":"Y63*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":2.002146666666667},{"$f":"Z63*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA63*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},17.895573966666667,12.942757666666665,4.9528163000000021,{"$f":"AW63&AX63","v":"冷蔵・冷凍設備19,000～20,000"},"冷蔵・冷凍設備","19,000～20,000","19,000\n～20,000",0,0,0,0,0,"卸売業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",45360126,2436364,"空調・換気設備",447170,335378,111792,"2,000～3,000"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A64,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"3,000,000～",13642496717,9950000,"空調・換気設備","業務用エアコン",4335593,4071593,264000,{"$f":"VLOOKUP(E64,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"9,000～10,000"},164227,154227,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,71.110291000000004,66.780291000000005,{"$f":"N64*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O64*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P64*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q64*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R64/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S64/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T64/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U64/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V64/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W64/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X64*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y64*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z64*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA64*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},71.110291000000004,66.780291000000005,4.3299999999999983,{"$f":"AW64&AX64","v":"冷蔵・冷凍設備20,000～"},"冷蔵・冷凍設備","20,000～","20,000～",0,0,0,0,0,"製造業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",49117147,1480000,"照明設備",605179,382429,222750,"1,000～2,000"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A65,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",371755964,7900000,"発電設備","太陽光パネル及び付属設備",1860526,1281040,579486,{"$f":"VLOOKUP(E65,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"7,000～8,000"},55495,40000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,24.029335,17.32,{"$f":"N65*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O65*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P65*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q65*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R65/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S65/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T65/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U65/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V65/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W65/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X65*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y65*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z65*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA65*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},24.029335,17.32,6.7093349999999994,{"$f":"AW65&AX65","v":"エネルギー管理設備1～1,000"},"エネルギー管理設備","1～1,000","1\n～1,000",0,0,0,0,0,"製造業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",32592399,800000,"照明設備",768880,636030,132850,"1～1,000"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A66,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"1,000,000～2,000,000",1373647916,3720000,"空調・換気設備","業務用エアコン",5178827,4864154,314673,{"$f":"VLOOKUP(E66,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},215857,202741,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,93.466081000000003,87.786853000000008,{"$f":"N66*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O66*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P66*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q66*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R66/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S66/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T66/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U66/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V66/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W66/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X66*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y66*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z66*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA66*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},93.466081000000003,87.786853000000008,5.6792279999999948,"エネルギー管理設備1,000～2,000","エネルギー管理設備","1,000～2,000","1,000\n～2,000",0,0,0,0,0,"製造業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",35624834,9600000,"発電設備",2976583,2104557,872026,"9,000～10,000"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A67,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},{"$f":"VLOOKUP(D67,INDIRECT(BE67&\"_売上高範囲\"),2)","v":"～5,000"},3294278,3000000,"恒温設備","一般・業務用ヒートポンプ式給湯器",1100000,990000,110000,{"$f":"VLOOKUP(E67,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10000,9000,null,null,null,{"$f":"L67/1000*$AB$2*1000","v":0},{"$f":"M67/1000*$AB$2*1000","v":0},{"$f":"N67*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O67*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P67*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q67*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R67/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S67/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T67/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U67/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V67/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W67/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X67*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":25.026833333333336},{"$f":"Y67*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":22.524150000000002},{"$f":"Z67*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA67*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"SUM(AC67,AE67,AG67,AI67,AK67,AM67,AO67,AQ67)","v":25.026833333333336},{"$f":"SUM(AD67,AF67,AH67,AL67,AJ67,AN67,AP67,AR67)","v":22.524150000000002},{"$f":"AS67-AT67","v":2.5026833333333336},"エネルギー管理設備2,000～3,000","エネルギー管理設備","2,000～3,000","2,000\n～3,000",{"$f":"COUNTIFS($F$2:$F$2000,AW67,$K$2:$K$2000,AX67)","v":0},{"$f":"SUMIFS($J$2:$J$2000,$F$2:$F$2000,AW67,$K$2:$K$2000,AX67)","v":0},{"$f":"IFERROR(BA67/AZ67/1000,0)","v":0},{"$f":"SUMIFS($AU$2:$AU$2000,$F$2:$F$2000,AW67,$K$2:$K$2000,AX67)","v":0},{"$f":"IFERROR(BC67/AZ67,0)","v":0},{"$f":"IF(B67=\"サービス業，その他\",\"サービス業\",IF(B67=\"卸売業，小売業\",\"卸売業\",IF(B67=\"製造業\",\"製造業\",IF(B67=\"建設業\",\"建設業\",IF(B67=\"宿泊業，飲食サービス業\",\"宿泊業\",\"\")))))","v":"宿泊業"},null,null,null,"製造業","25,000～50,000",35157768,1000000,"照明設備",386151,226565,159586,"1,000～2,000"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A68,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"3,000,000～",5732526173,2740000,"照明設備","一般用LED照明器具",526680,356479,170201,{"$f":"VLOOKUP(E68,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},25080,16975,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10.859640000000001,7.3501750000000001,{"$f":"N68*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O68*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P68*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q68*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R68/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S68/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T68/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U68/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V68/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W68/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X68*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y68*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z68*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA68*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},10.859640000000001,7.3501750000000001,3.5094650000000005,"エネルギー管理設備3,000～4,000","エネルギー管理設備","3,000～4,000","3,000\n～4,000",0,0,0,0,0,"製造業",null,null,null,"製造業","25,000～50,000",25231843,858000,"照明設備",490160,415220,74940,"1～1,000"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A69,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"250,000～",7277945185,850000,"空調・換気設備","業務用エアコン",390915,127020,263895,{"$f":"VLOOKUP(E69,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},15636.6,5080.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.7706477999999999,2.1999863999999998,{"$f":"N69*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O69*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P69*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q69*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R69/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S69/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T69/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U69/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V69/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W69/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X69*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y69*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z69*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA69*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},6.7706477999999999,2.1999863999999998,4.5706614000000005,"エネルギー管理設備4,000～5,000","エネルギー管理設備","4,000～5,000","4,000\n～5,000",0,0,0,0,0,"宿泊業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A70,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"10,000～25,000",10790558,768500,"空調・換気設備","業務用エアコン",750616,675540,75076,{"$f":"VLOOKUP(E70,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},27800,25020,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12.0374,10.83366,{"$f":"N70*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O70*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P70*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q70*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R70/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S70/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T70/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U70/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V70/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W70/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X70*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y70*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z70*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA70*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},12.0374,10.83366,1.2037399999999998,"エネルギー管理設備5,000～6,000","エネルギー管理設備","5,000～6,000","5,000\n～6,000",0,0,0,0,0,"サービス業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A71,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"～50,000",13618814,1764686,"照明設備","業務用LED照明器具",427232,72413,354819,{"$f":"VLOOKUP(E71,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},16432,2785.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.115056,1.2059483,{"$f":"N71*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O71*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P71*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q71*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R71/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S71/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T71/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U71/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V71/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W71/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X71*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y71*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z71*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA71*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},7.115056,1.2059483,5.9091076999999999,{"$f":"AW71&AX71","v":"エネルギー管理設備6,000～7,000"},"エネルギー管理設備","6,000～7,000","6,000\n～7,000",0,0,0,0,0,"建設業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A72,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"50,000～100,000",97699535,784000,"空調・換気設備","業務用エアコン",201363,181226,20137,{"$f":"VLOOKUP(E72,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},6886,6197,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.9816379999999998,2.6833009999999997,{"$f":"N72*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O72*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P72*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q72*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R72/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S72/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T72/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U72/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V72/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W72/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X72*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y72*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z72*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA72*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.9816379999999998,2.6833009999999997,0.29833700000000007,"エネルギー管理設備7,000～8,000","エネルギー管理設備","7,000～8,000","7,000\n～8,000",0,0,0,0,0,"建設業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A73,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",400363230,2974000,"照明設備","業務用LED照明器具",8703972,8007106,696866,{"$f":"VLOOKUP(E73,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},365056,336466,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,158.06924799999999,145.68977800000002,{"$f":"N73*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O73*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P73*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q73*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R73/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S73/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T73/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U73/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V73/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W73/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X73*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y73*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z73*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA73*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},158.06924799999999,145.68977800000002,12.379469999999969,"エネルギー管理設備8,000～9,000","エネルギー管理設備","8,000～9,000","8,000\n～9,000",0,0,0,0,0,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A74,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",440285400,5066000,"電気制御設備","変圧器",1934519,1685933,248586,{"$f":"VLOOKUP(E74,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"5,000～6,000"},72940,63567,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,31.583019999999998,27.524511,{"$f":"N74*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O74*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P74*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q74*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R74/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S74/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T74/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U74/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V74/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W74/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X74*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y74*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z74*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA74*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},31.583019999999998,27.524511,4.0585089999999973,"エネルギー管理設備9,000～10,000","エネルギー管理設備","9,000～10,000","9,000\n～10,000",0,0,0,0,0,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A75,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",104365148,1050000,"空調・換気設備","業務用エアコン",120791,91532,29259,{"$f":"VLOOKUP(E75,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},null,1402,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1136,null,null,null,null,0,0.60706599999999999,{"$f":"N75*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O75*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P75*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q75*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R75/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S75/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T75/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U75/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V75/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W75/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X75*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":2.8430482666666665},{"$f":"Y75*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z75*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA75*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.8430482666666665,0.60706599999999999,2.2359822666666664,"エネルギー管理設備10,000～11,000","エネルギー管理設備","10,000～11,000","10,000\n～11,000",0,0,0,0,0,"卸売業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A76,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"1,000,000～",4308842198,6100000,"空調・換気設備","一般用エアコン",7830536,7228000,602536,{"$f":"VLOOKUP(E76,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"6,000～7,000"},248625,242000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4490,null,null,null,null,107.65462500000001,104.786,{"$f":"N76*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O76*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P76*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q76*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R76/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S76/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T76/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U76/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V76/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W76/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X76*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":11.237048166666668},{"$f":"Y76*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z76*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA76*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},118.89167316666668,104.786,14.105673166666676,"エネルギー管理設備11,000～12,000","エネルギー管理設備","11,000～12,000","11,000\n～12,000",0,0,0,0,0,"建設業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A77,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",39496103,1400000,"空調・換気設備","業務用エアコン",347904,276377,71527,{"$f":"VLOOKUP(E77,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},12438,8029,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.3856539999999997,3.4765570000000001,{"$f":"N77*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O77*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P77*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q77*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R77/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S77/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T77/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U77/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V77/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W77/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X77*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y77*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z77*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA77*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.3856539999999997,3.4765570000000001,1.9090969999999996,"エネルギー管理設備12,000～13,000","エネルギー管理設備","12,000～13,000","12,000\n～13,000",0,0,0,0,0,"卸売業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A78,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",23472147,850000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",55620,17280,38340,{"$f":"VLOOKUP(E78,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},2060,640,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.89198,0.27711999999999998,{"$f":"N78*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O78*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P78*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q78*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R78/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S78/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T78/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U78/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V78/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W78/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X78*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y78*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z78*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA78*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0.89198,0.27711999999999998,0.61485999999999996,"エネルギー管理設備13,000～14,000","エネルギー管理設備","13,000～14,000","13,000\n～14,000",0,0,0,0,0,"宿泊業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A79,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"1,000～25,000",12269621,2040000,"照明設備","業務用LED照明器具",28050,24458,3592,{"$f":"VLOOKUP(E79,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},1122,978.32,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.48582600000000009,0.42361256000000008,{"$f":"N79*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O79*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P79*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q79*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R79/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S79/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T79/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U79/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V79/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W79/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X79*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y79*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z79*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA79*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0.48582600000000009,0.42361256000000008,6.2213440000000009E-2,"エネルギー管理設備14,000～15,000","エネルギー管理設備","14,000～15,000","14,000\n～15,000",0,0,0,0,0,"卸売業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A80,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"100,000～250,000",107536672,1483200,"空調・換気設備","一般用エアコン",2999430,1949629,1049801,{"$f":"VLOOKUP(E80,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},148290,96388,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,64.209569999999999,41.736004000000001,{"$f":"N80*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O80*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P80*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q80*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R80/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S80/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T80/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U80/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V80/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W80/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X80*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y80*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z80*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA80*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},64.209569999999999,41.736004000000001,22.473565999999998,"エネルギー管理設備15,000～16,000","エネルギー管理設備","15,000～16,000","15,000\n～16,000",0,0,0,0,0,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A81,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",15887446,1494000,"空調・換気設備","一般用エアコン",1393393,613146,780247,{"$f":"VLOOKUP(E81,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},8604,7548,2844,948,null,null,null,null,null,null,null,null,882,294,null,null,null,3.7255319999999998,3.2682840000000004,{"$f":"N81*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":18.593488296943228},{"$f":"O81*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":6.1978294323144087},{"$f":"P81*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q81*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R81/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S81/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T81/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U81/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V81/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W81/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X81*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":2.2073667000000001},{"$f":"Y81*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0.73578889999999997},{"$f":"Z81*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA81*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},24.526386996943231,10.201902332314408,14.324484664628823,"エネルギー管理設備16,000～17,000","エネルギー管理設備","16,000～17,000","16,000\n～17,000",0,0,0,0,0,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A82,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",42636262,768500,"照明設備","業務用LED照明器具",287496,118166,169330,{"$f":"VLOOKUP(E82,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},10454.4,4296.93,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.5267551999999993,1.8605706900000003,{"$f":"N82*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O82*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P82*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q82*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R82/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S82/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T82/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U82/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V82/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W82/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X82*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y82*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z82*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA82*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.5267551999999993,1.8605706900000003,2.666184509999999,"エネルギー管理設備17,000～18,000","エネルギー管理設備","17,000～18,000","17,000\n～18,000",0,0,0,0,0,"宿泊業"]
["不動産業，物品賃貸業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A83,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"25,000～50,000",33549239,1500000,"空調・換気設備","業務用エアコン",331517,280672,50845,{"$f":"VLOOKUP(E83,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},21535,14320,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9.3246549999999999,6.2005600000000003,{"$f":"N83*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O83*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P83*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q83*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R83/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S83/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T83/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U83/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V83/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W83/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X83*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y83*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z83*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA83*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},9.3246549999999999,6.2005600000000003,3.1240949999999996,"エネルギー管理設備18,000～19,000","エネルギー管理設備","18,000～19,000","18,000\n～19,000",0,0,0,0,0,"サービス業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A84,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"250,000～",258604002,1250000,"空調・換気設備","一般用エアコン",898308,809000,89308,{"$f":"VLOOKUP(E84,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},27742,25500,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12.012286000000001,11.041500000000001,{"$f":"N84*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O84*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P84*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q84*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R84/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S84/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T84/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U84/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V84/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W84/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X84*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y84*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z84*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA84*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},12.012286000000001,11.041500000000001,0.97078600000000037,"エネルギー管理設備19,000～20,000","エネルギー管理設備","19,000～20,000","19,000\n～20,000",0,0,0,0,0,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A85,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"50,000～75,000",69331203,5280000,"生産設備","工作機械",1488247,1462946,25301,{"$f":"VLOOKUP(E85,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"5,000～6,000"},84547,83110,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,36.608851000000001,35.986629999999998,{"$f":"N85*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O85*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P85*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q85*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R85/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S85/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T85/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U85/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V85/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W85/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X85*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y85*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z85*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA85*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},36.608851000000001,35.986629999999998,0.62222100000000324,"エネルギー管理設備20,000～","エネルギー管理設備","20,000～","20,000～",0,0,0,0,0,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A86,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",410336864,14000000,"発電設備","太陽光パネル及び付属設備",6563708,4523228,2040480,{"$f":"VLOOKUP(E86,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"14,000～15,000"},253004,174352,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,109.550732,75.494416000000015,{"$f":"N86*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O86*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P86*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q86*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R86/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S86/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T86/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U86/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V86/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W86/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X86*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y86*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z86*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA86*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},109.550732,75.494416000000015,34.056315999999981,{"$f":"AW86&AX86","v":"恒温設備1～1,000"},"恒温設備","1～1,000","1\n～1,000",4,1328562,332.14049999999997,18.549386541484719,4.6373466353711796,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A87,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",6271650,1341000,"恒温設備","高性能ボイラ",115636,83002,32634,{"$f":"VLOOKUP(E87,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1179.9000000000001,846.9,null,null,null,0,0,{"$f":"N87*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O87*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P87*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q87*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R87/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S87/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T87/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U87/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V87/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W87/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X87*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":2.9529160650000006},{"$f":"Y87*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":2.1195225150000003},{"$f":"Z87*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA87*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.9529160650000006,2.1195225150000003,0.83339355000000026,"恒温設備1,000～2,000","恒温設備","1,000～2,000","1,000\n～2,000",10,439948,43.994800000000005,6.6117591283333255,0.66117591283333255,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A88,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",8633271,994000,"空調・換気設備","業務用エアコン",52434,29363,23071,{"$f":"VLOOKUP(E88,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},1018,570,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.44079400000000002,0.24680999999999997,{"$f":"N88*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O88*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P88*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q88*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R88/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S88/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T88/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U88/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V88/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W88/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X88*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y88*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z88*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA88*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0.44079400000000002,0.24680999999999997,0.19398400000000005,"恒温設備2,000～3,000","恒温設備","2,000～3,000","2,000\n～3,000",8,723920,90.49,16.651697932605522,2.0814622415756903,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A89,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",32072046,1200000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",52200,31400,20800,{"$f":"VLOOKUP(E89,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},2010,1220,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.87032999999999994,0.52826000000000006,{"$f":"N89*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O89*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P89*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q89*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R89/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S89/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T89/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U89/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V89/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W89/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X89*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y89*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z89*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA89*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0.87032999999999994,0.52826000000000006,0.34206999999999987,"恒温設備3,000～4,000","恒温設備","3,000～4,000","3,000\n～4,000",17,3663575,215.50441176470588,90.826557223187777,5.342738660187516,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A90,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"3,000,000～",3352864135,9700000,"照明設備","一般用LED照明器具",39038677,36919426,2119251,{"$f":"VLOOKUP(E90,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"9,000～10,000"},1880400,1800034,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,814.21320000000003,779.4147220000001,{"$f":"N90*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O90*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P90*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q90*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R90/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S90/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T90/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U90/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V90/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W90/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X90*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y90*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z90*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA90*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},814.21320000000003,779.4147220000001,34.798477999999932,"恒温設備4,000～5,000","恒温設備","4,000～5,000","4,000\n～5,000",5,1199691,239.93820000000002,28.936078386666626,5.7872156773333252,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A91,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"50,000～1,000,000",520051789,758000,"空調・換気設備","業務用エアコン",594366,320529,273837,{"$f":"VLOOKUP(E91,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},13335,4365,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.7740550000000006,1.8900450000000002,{"$f":"N91*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O91*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P91*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q91*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R91/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S91/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T91/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U91/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V91/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W91/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X91*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y91*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z91*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA91*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.7740550000000006,1.8900450000000002,3.8840100000000004,"恒温設備5,000～6,000","恒温設備","5,000～6,000","5,000\n～6,000",6,1456421,242.73683333333335,29.710560190851595,4.9517600318085995,"卸売業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A92,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",35887956,860000,"空調・換気設備","業務用エアコン",270420,116280,154140,{"$f":"VLOOKUP(E92,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},9014,3876,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.9030619999999998,1.6783079999999999,{"$f":"N92*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O92*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P92*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q92*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R92/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S92/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T92/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U92/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V92/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W92/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X92*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y92*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z92*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA92*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.9030619999999998,1.6783079999999999,2.2247539999999999,{"$f":"AW92&AX92","v":"恒温設備6,000～7,000"},"恒温設備","6,000～7,000","6,000\n～7,000",6,1776798,296.13299999999998,187.51009098000003,31.251681830000006,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A93,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",930068366,5180000,"空調・換気設備","業務用エアコン",24775508,23882508,893000,{"$f":"VLOOKUP(E93,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"5,000～6,000"},1316483,1224329,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,570.03713900000002,530.134457,{"$f":"N93*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O93*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P93*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q93*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R93/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S93/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T93/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U93/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V93/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W93/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X93*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y93*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z93*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA93*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},570.03713900000002,530.134457,39.902682000000027,"恒温設備7,000～8,000","恒温設備","7,000～8,000","7,000\n～8,000",5,2302167.7999999998,460.43355999999994,84.459553456666683,16.891910691333337,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A94,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",14665187,870000,"照明設備","一般用LED照明器具",1350876,1013157,337719,{"$f":"VLOOKUP(E94,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},34812,26109,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15.073596,11.305197000000001,{"$f":"N94*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O94*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P94*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q94*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R94/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S94/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T94/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U94/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V94/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W94/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X94*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y94*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z94*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA94*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},15.073596,11.305197000000001,3.7683989999999987,"恒温設備8,000～9,000","恒温設備","8,000～9,000","8,000\n～9,000",2,1262931,631.46550000000002,11.999295999999998,5.9996479999999988,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A95,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",23457353,4925000,"恒温設備","高性能ボイラ",4345395,4301941,43454,{"$f":"VLOOKUP(E95,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"4,000～5,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,45741,45283,null,0,0,{"$f":"N95*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O95*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P95*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q95*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R95/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S95/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T95/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U95/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V95/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W95/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X95*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y95*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z95*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":125.91689208999998},{"$f":"AA95*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":124.65609900333334},125.91689208999998,124.65609900333334,1.2607930866666379,"恒温設備9,000～10,000","恒温設備","9,000～10,000","9,000\n～10,000",1,190320,190.32,-311.33380666666665,-311.33380666666665,"宿泊業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A96,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"～50,000",48840880,2900000,"空調・換気設備","業務用エアコン",179119,160000,19119,{"$f":"VLOOKUP(E96,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},2713,2400,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.1747289999999999,1.0391999999999999,{"$f":"N96*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O96*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P96*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q96*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R96/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S96/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T96/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U96/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V96/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W96/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X96*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y96*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z96*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA96*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.1747289999999999,1.0391999999999999,0.13552900000000001,"恒温設備10,000～11,000","恒温設備","10,000～11,000","10,000\n～11,000",4,3450756,862.68899999999996,83.045366955489072,20.761341738872268,"建設業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A97,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",11813105,1180000,"空調・換気設備","一般用エアコン",1359401,1155490,203911,{"$f":"VLOOKUP(E97,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},50297.8,42753.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,21.778947400000003,18.512092299999999,{"$f":"N97*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O97*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P97*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q97*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R97/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S97/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T97/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U97/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V97/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W97/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X97*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y97*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z97*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA97*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},21.778947400000003,18.512092299999999,3.2668551000000043,"恒温設備11,000～12,000","恒温設備","11,000～12,000","11,000\n～12,000",2,12071339,6035.6695,335.98208783333303,167.99104391666651,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A98,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",127060760,7430000,"生産設備","プラスチック加工機械",9035066,8596358,438708,{"$f":"VLOOKUP(E98,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"7,000～8,000"},383160,369865,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,165.90828000000002,160.151545,{"$f":"N98*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O98*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P98*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q98*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R98/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S98/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T98/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U98/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V98/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W98/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X98*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y98*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z98*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA98*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},165.90828000000002,160.151545,5.7567350000000204,"恒温設備12,000～13,000","恒温設備","12,000～13,000","12,000\n～13,000",1,516877,516.87699999999995,12.784111559999985,12.784111559999985,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A99,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",31162274,1775000,"空調・換気設備","業務用エアコン",249015,146088,102927,{"$f":"VLOOKUP(E99,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},8224.7999999999993,3558.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.5613383999999999,1.5407005999999999,{"$f":"N99*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O99*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P99*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q99*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R99/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S99/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T99/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U99/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V99/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W99/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X99*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y99*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z99*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA99*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.5613383999999999,1.5407005999999999,2.0206378000000003,"恒温設備13,000～14,000","恒温設備","13,000～14,000","13,000\n～14,000",0,0,0,0,0,"卸売業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A100,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"～10,000",5059700,859950,"恒温設備","一般・業務用ヒートポンプ式給湯器",420000,24000,396000,{"$f":"VLOOKUP(E100,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},null,720,660,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0.31176000000000004,{"$f":"N100*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":4.3149445414847163},{"$f":"O100*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P100*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q100*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R100/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S100/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T100/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U100/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V100/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W100/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X100*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y100*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z100*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA100*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.3149445414847163,0.31176000000000004,4.0031845414847158,"恒温設備14,000～15,000","恒温設備","14,000～15,000","14,000\n～15,000",0,0,0,0,0,"サービス業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A101,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"500,000～1,000,000",757887437,5460000,"発電設備","太陽光パネル及び付属設備",1245557,1130882,114675,{"$f":"VLOOKUP(E101,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"5,000～6,000"},31040,31040,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13.44032,13.44032,{"$f":"N101*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O101*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P101*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q101*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R101/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S101/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T101/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U101/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V101/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W101/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X101*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y101*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z101*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA101*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},13.44032,13.44032,0,"恒温設備15,000～16,000","恒温設備","15,000～16,000","15,000\n～16,000",0,0,0,0,0,"建設業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A102,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"3,000,000～",3589222389,8000000,"生産設備","プラスチック加工機械",2720080,2365704,354376,{"$f":"VLOOKUP(E102,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"8,000～9,000"},123640,107532,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,53.536119999999997,46.561355999999996,{"$f":"N102*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O102*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P102*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q102*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R102/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S102/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T102/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U102/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V102/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W102/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X102*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y102*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z102*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA102*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},53.536119999999997,46.561355999999996,6.9747640000000004,{"$f":"AW102&AX102","v":"恒温設備16,000～17,000"},"恒温設備","16,000～17,000","16,000\n～17,000",0,0,0,0,0,"製造業"]
["不動産業，物品賃貸業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A103,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"～10,000",4950000,830000,"空調・換気設備","一般用エアコン",185170,166600,18570,{"$f":"VLOOKUP(E103,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},5290,4760,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.2905700000000002,2.06108,{"$f":"N103*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O103*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P103*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q103*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R103/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S103/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T103/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U103/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V103/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W103/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X103*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y103*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z103*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA103*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.2905700000000002,2.06108,0.22949000000000019,{"$f":"AW103&AX103","v":"恒温設備17,000～18,000"},"恒温設備","17,000～18,000","17,000\n～18,000",0,0,0,0,0,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A104,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",416641115,10208000,"空調・換気設備","業務用エアコン",12634491,12500440,134051,{"$f":"VLOOKUP(E104,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"10,000～11,000"},653995,647292,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,283.17983499999997,280.27743599999997,{"$f":"N104*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O104*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P104*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q104*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R104/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S104/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T104/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U104/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V104/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W104/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X104*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y104*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z104*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA104*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},283.17983499999997,280.27743599999997,2.9023990000000026,{"$f":"AW104&AX104","v":"恒温設備18,000～19,000"},"恒温設備","18,000～19,000","18,000\n～19,000",1,143908,143.90799999999999,21.412830633333328,21.412830633333328,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A105,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"25,000～50,000",30158926,1830000,"恒温設備","高性能ボイラ",484135,480644,3491,{"$f":"VLOOKUP(E105,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4567,4534.3999999999996,null,null,null,0,0,{"$f":"N105*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O105*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P105*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q105*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R105/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S105/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T105/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U105/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V105/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W105/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X105*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":11.429754783333333},{"$f":"Y105*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":11.348167306666664},{"$f":"Z105*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA105*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},11.429754783333333,11.348167306666664,8.1587476666669545E-2,{"$f":"AW105&AX105","v":"恒温設備19,000～20,000"},"恒温設備","19,000～20,000","19,000\n～20,000",0,0,0,0,0,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A106,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",275876541,9300000,"電気制御設備","変圧器",3428547,3366899,61648,{"$f":"VLOOKUP(E106,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"9,000～10,000"},112154,110137,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,48.562681999999995,47.689321,{"$f":"N106*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O106*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P106*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q106*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R106/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S106/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T106/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U106/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V106/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W106/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X106*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y106*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z106*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA106*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},48.562681999999995,47.689321,0.87336099999999561,{"$f":"AW106&AX106","v":"恒温設備20,000～"},"恒温設備","20,000～","20,000～",2,707349,353.67450000000002,14.763903649999975,7.3819518249999874,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A107,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",784000000,9795000,"生産設備","プラスチック加工機械",190078,103810,86268,{"$f":"VLOOKUP(E107,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"9,000～10,000"},11689.92,6384.42,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.061735360000001,2.7644538600000002,{"$f":"N107*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O107*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P107*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q107*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R107/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S107/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T107/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U107/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V107/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W107/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X107*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y107*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z107*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA107*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.061735360000001,2.7644538600000002,2.2972815000000009,{"$f":"AW107&AX107","v":"熱電併給設備1～1,000"},"熱電併給設備","1～1,000","1\n～1,000",0,0,0,0,0,"製造業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A108,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"500,000～1,000,000",573686076,1224000,"空調・換気設備","業務用エアコン",326721,300000,26721,{"$f":"VLOOKUP(E108,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},8745,7700,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.7865849999999996,3.3340999999999998,{"$f":"N108*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O108*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P108*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q108*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R108/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S108/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T108/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U108/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V108/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W108/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X108*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y108*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z108*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA108*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.7865849999999996,3.3340999999999998,0.4524849999999998,"熱電併給設備1,000～2,000","熱電併給設備","1,000～2,000","1,000\n～2,000",0,0,0,0,0,"建設業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A109,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",31499103,1440000,"空調・換気設備","業務用エアコン",57000,51461,5539,{"$f":"VLOOKUP(E109,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},1820,1500,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.78806000000000009,0.64949999999999997,{"$f":"N109*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O109*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P109*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q109*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R109/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S109/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T109/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U109/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V109/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W109/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X109*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y109*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z109*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA109*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0.78806000000000009,0.64949999999999997,0.13856000000000013,"熱電併給設備2,000～3,000","熱電併給設備","2,000～3,000","2,000\n～3,000",0,0,0,0,0,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A110,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",511951168,1730000,"空調・換気設備","一般用エアコン",36880017,36860017,20000,{"$f":"VLOOKUP(E110,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},1967078,1966578,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,851.74477400000001,851.52827400000001,{"$f":"N110*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O110*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P110*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q110*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R110/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S110/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T110/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U110/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V110/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W110/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X110*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y110*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z110*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA110*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},851.74477400000001,851.52827400000001,0.21649999999999636,"熱電併給設備3,000～4,000","熱電併給設備","3,000～4,000","3,000\n～4,000",0,0,0,0,0,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A111,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",495001477,10970000,"加熱設備","工業炉",25033785,24280000,753785,{"$f":"VLOOKUP(E111,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"10,000～11,000"},null,null,117836.67,114300,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N111*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":770.39196364126633},{"$f":"O111*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":747.26994104803475},{"$f":"P111*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q111*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R111/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S111/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T111/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U111/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V111/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W111/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X111*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y111*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z111*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA111*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},770.39196364126633,747.26994104803475,23.122022593231577,"熱電併給設備4,000～5,000","熱電併給設備","4,000～5,000","4,000\n～5,000",0,0,0,0,0,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A112,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"50,000～1,000,000",640981183,2500000,"空調・換気設備","業務用エアコン",806000,262200,543800,{"$f":"VLOOKUP(E112,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},51062,16738,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,22.109845999999997,7.2475540000000001,{"$f":"N112*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O112*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P112*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q112*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R112/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S112/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T112/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U112/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V112/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W112/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X112*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y112*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z112*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA112*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},22.109845999999997,7.2475540000000001,14.862291999999997,"熱電併給設備5,000～6,000","熱電併給設備","5,000～6,000","5,000\n～6,000",0,0,0,0,0,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A113,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",221612658,1400000,"空調・換気設備","一般用エアコン",742857,298662,444195,{"$f":"VLOOKUP(E113,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},24829,8632,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10.750957,3.7376559999999999,{"$f":"N113*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O113*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P113*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q113*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R113/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S113/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T113/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U113/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V113/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W113/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X113*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y113*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z113*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA113*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},10.750957,3.7376559999999999,7.0133010000000002,{"$f":"AW113&AX113","v":"熱電併給設備6,000～7,000"},"熱電併給設備","6,000～7,000","6,000\n～7,000",0,0,0,0,0,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A114,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",285004155,2099000,"空調・換気設備","業務用エアコン",7039641,6977324,62317,{"$f":"VLOOKUP(E114,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},299699.40000000002,297301.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,129.7698402,128.73167940000002,{"$f":"N114*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O114*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P114*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q114*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R114/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S114/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T114/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U114/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V114/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W114/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X114*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y114*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z114*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA114*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},129.7698402,128.73167940000002,1.0381607999999858,"熱電併給設備7,000～8,000","熱電併給設備","7,000～8,000","7,000\n～8,000",0,0,0,0,0,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A115,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",48020484,2120000,"空調・換気設備","業務用エアコン",4056271,3714755,341516,{"$f":"VLOOKUP(E115,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},159016,149642,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,68.853927999999996,64.794985999999994,{"$f":"N115*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O115*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P115*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q115*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R115/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S115/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T115/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U115/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V115/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W115/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X115*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y115*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z115*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA115*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},68.853927999999996,64.794985999999994,4.0589420000000018,"熱電併給設備8,000～9,000","熱電併給設備","8,000～9,000","8,000\n～9,000",0,0,0,0,0,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A116,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",180768058,1970000,"空調・換気設備","業務用エアコン",58208,51805,6403,{"$f":"VLOOKUP(E116,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},3200,2848,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.3856000000000002,1.2331840000000001,{"$f":"N116*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O116*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P116*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q116*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R116/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S116/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T116/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U116/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V116/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W116/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X116*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y116*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z116*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA116*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.3856000000000002,1.2331840000000001,0.15241600000000011,"熱電併給設備9,000～10,000","熱電併給設備","9,000～10,000","9,000\n～10,000",0,0,0,0,0,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A117,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",556706199,4545455,"発電設備","太陽光パネル及び付属設備",3315867,3015698,300169,{"$f":"VLOOKUP(E117,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"4,000～5,000"},214621,194796,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,92.930892999999998,84.346667999999994,{"$f":"N117*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O117*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P117*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q117*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R117/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S117/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T117/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U117/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V117/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W117/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X117*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y117*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z117*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA117*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},92.930892999999998,84.346667999999994,8.5842250000000035,"熱電併給設備10,000～11,000","熱電併給設備","10,000～11,000","10,000\n～11,000",0,0,0,0,0,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A118,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"1,000～25,000",14122056,755000,"空調・換気設備","業務用エアコン",93164,22400,70764,{"$f":"VLOOKUP(E118,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},1042,226,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.45118600000000003,9.7858000000000014E-2,{"$f":"N118*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O118*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P118*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q118*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R118/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S118/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T118/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U118/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V118/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W118/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X118*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y118*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z118*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA118*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0.45118600000000003,9.7858000000000014E-2,0.35332800000000003,"熱電併給設備11,000～12,000","熱電併給設備","11,000～12,000","11,000\n～12,000",0,0,0,0,0,"卸売業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A119,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",6227979,750000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",305238,239346,65892,{"$f":"VLOOKUP(E119,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},9896,7771,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.2849680000000001,3.364843,{"$f":"N119*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O119*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P119*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q119*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R119/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S119/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T119/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U119/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V119/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W119/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X119*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y119*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z119*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA119*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.2849680000000001,3.364843,0.92012500000000008,"熱電併給設備12,000～13,000","熱電併給設備","12,000～13,000","12,000\n～13,000",0,0,0,0,0,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A120,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",18069191,796000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",52183,39576,12607,{"$f":"VLOOKUP(E120,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},2269,1721,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.98247700000000004,0.74519299999999999,{"$f":"N120*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O120*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P120*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q120*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R120/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S120/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T120/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U120/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V120/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W120/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X120*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y120*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z120*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA120*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0.98247700000000004,0.74519299999999999,0.23728400000000005,"熱電併給設備13,000～14,000","熱電併給設備","13,000～14,000","13,000\n～14,000",0,0,0,0,0,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A121,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",5621900,1710000,"空調・換気設備","一般用エアコン",849189,688151,161038,{"$f":"VLOOKUP(E121,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},17776,14220,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2900,2400,null,null,null,7.6970080000000003,6.15726,{"$f":"N121*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O121*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P121*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q121*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R121/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S121/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T121/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U121/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V121/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W121/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X121*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":7.2577816666666664},{"$f":"Y121*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":6.0064400000000004},{"$f":"Z121*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA121*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},14.954789666666667,12.1637,2.7910896666666662,"熱電併給設備14,000～15,000","熱電併給設備","14,000～15,000","14,000\n～15,000",0,0,0,0,0,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A122,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",13933804,2080000,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",822780,792000,30780,{"$f":"VLOOKUP(E122,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6800,6600,null,null,null,0,0,{"$f":"N122*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O122*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P122*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q122*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R122/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S122/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T122/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U122/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V122/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W122/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X122*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":17.018246666666666},{"$f":"Y122*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":16.517709999999997},{"$f":"Z122*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA122*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},17.018246666666666,16.517709999999997,0.50053666666666885,"熱電併給設備15,000～16,000","熱電併給設備","15,000～16,000","15,000\n～16,000",0,0,0,0,0,"宿泊業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A123,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"50,000～100,000",86206660,2256000,"照明設備","一般用LED照明器具",548108,316648,231460,{"$f":"VLOOKUP(E123,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},17790,10075,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.7030699999999994,4.3624749999999999,{"$f":"N123*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O123*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P123*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q123*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R123/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S123/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T123/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U123/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V123/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W123/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X123*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y123*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z123*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA123*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},7.7030699999999994,4.3624749999999999,3.3405949999999995,{"$f":"AW123&AX123","v":"熱電併給設備16,000～17,000"},"熱電併給設備","16,000～17,000","16,000\n～17,000",0,0,0,0,0,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A124,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",105987966,1439570,"照明設備","業務用LED照明器具",166905,49073,117832,{"$f":"VLOOKUP(E124,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},9818,2887,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.2511939999999999,1.2500709999999999,{"$f":"N124*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O124*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P124*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q124*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R124/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S124/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T124/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U124/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V124/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W124/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X124*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y124*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z124*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA124*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.2511939999999999,1.2500709999999999,3.0011229999999998,{"$f":"AW124&AX124","v":"熱電併給設備17,000～18,000"},"熱電併給設備","17,000～18,000","17,000\n～18,000",0,0,0,0,0,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A125,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"25,000～50,000",47875319,11800000,"生産設備","工作機械",1732002,1641030,90972,{"$f":"VLOOKUP(E125,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"11,000～12,000"},90092,86370,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,39.009836,37.398209999999999,{"$f":"N125*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O125*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P125*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q125*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R125/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S125/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T125/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U125/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V125/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W125/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X125*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y125*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z125*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA125*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},39.009836,37.398209999999999,1.6116260000000011,{"$f":"AW125&AX125","v":"熱電併給設備18,000～19,000"},"熱電併給設備","18,000～19,000","18,000\n～19,000",0,0,0,0,0,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A126,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"100,000～250,000",180971677,10748450,"恒温設備","高性能ボイラ",5302198,4705943,596255,{"$f":"VLOOKUP(E126,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"10,000～11,000"},null,null,null,18372,null,null,null,null,null,null,null,null,53000,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N126*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O126*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":120.11236532751089},{"$f":"P126*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q126*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R126/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S126/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T126/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U126/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V126/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W126/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X126*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":132.64221666666668},{"$f":"Y126*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z126*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA126*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},132.64221666666668,120.11236532751089,12.529851339155798,{"$f":"AW126&AX126","v":"熱電併給設備19,000～20,000"},"熱電併給設備","19,000～20,000","19,000\n～20,000",0,0,0,0,0,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A127,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",21190550,753000,"空調・換気設備","業務用エアコン",140349,93316,47033,{"$f":"VLOOKUP(E127,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},8251,5486,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.5726829999999996,2.3754379999999999,{"$f":"N127*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O127*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P127*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q127*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R127/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S127/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T127/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U127/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V127/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W127/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X127*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y127*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z127*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA127*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.5726829999999996,2.3754379999999999,1.1972449999999997,{"$f":"AW127&AX127","v":"熱電併給設備20,000～"},"熱電併給設備","20,000～","20,000～",0,0,0,0,0,"宿泊業"]
["分類不能の産業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A128,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"25,000～50,000",40848168,1489300,"空調・換気設備","一般用エアコン",167700,86800,80900,{"$f":"VLOOKUP(E128,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},5472,2265,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.3693760000000004,0.98074500000000009,{"$f":"N128*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O128*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P128*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q128*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R128/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S128/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T128/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U128/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V128/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W128/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X128*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y128*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z128*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA128*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.3693760000000004,0.98074500000000009,1.3886310000000002,{"$f":"AW128&AX128","v":"電気制御設備1～1,000"},"電気制御設備","1～1,000","1\n～1,000",1,164332,164.33199999999999,1.9454690000000001,1.9454690000000001,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A129,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",104291743,2268900,"照明設備","一般用LED照明器具",118069,88551,29518,{"$f":"VLOOKUP(E129,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},5928,4446,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.566824,1.9251179999999999,{"$f":"N129*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O129*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P129*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q129*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R129/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S129/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T129/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U129/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V129/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W129/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X129*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y129*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z129*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA129*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.566824,1.9251179999999999,0.64170600000000011,"電気制御設備1,000～2,000","電気制御設備","1,000～2,000","1,000\n～2,000",39,5163889,132.40741025641026,94.060406466666706,2.4118052940170949,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A130,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",386769282,1634000,"空調・換気設備","業務用エアコン",13055155,13000000,55155,{"$f":"VLOOKUP(E130,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},693645,690800,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,300.34828499999998,299.1164,{"$f":"N130*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O130*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P130*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q130*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R130/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S130/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T130/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U130/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V130/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W130/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X130*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y130*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z130*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA130*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},300.34828499999998,299.1164,1.231884999999977,"電気制御設備2,000～3,000","電気制御設備","2,000～3,000","2,000\n～3,000",25,11495423,459.81691999999998,220.76115300000006,8.8304461200000031,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A131,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},{"$f":"VLOOKUP(D131,INDIRECT(BE131&\"_売上高範囲\"),2)","v":"25,000～50,000"},47016621,1222000,"照明設備","一般用LED照明器具",170944,77779,93165,{"$f":"VLOOKUP(E131,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},6482,2949,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"L131/1000*$AB$2*1000","v":2.8067060000000001},{"$f":"M131/1000*$AB$2*1000","v":1.2769170000000001},{"$f":"N131*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O131*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P131*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q131*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R131/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S131/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T131/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U131/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V131/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W131/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X131*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y131*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z131*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA131*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"SUM(AC131,AE131,AG131,AI131,AK131,AM131,AO131,AQ131)","v":2.8067060000000001},{"$f":"SUM(AD131,AF131,AH131,AL131,AJ131,AN131,AP131,AR131)","v":1.2769170000000001},{"$f":"AS131-AT131","v":1.5297890000000001},"電気制御設備3,000～4,000","電気制御設備","3,000～4,000","3,000\n～4,000",{"$f":"COUNTIFS($F$2:$F$2000,AW131,$K$2:$K$2000,AX131)","v":12},{"$f":"SUMIFS($J$2:$J$2000,$F$2:$F$2000,AW131,$K$2:$K$2000,AX131)","v":12066889},{"$f":"IFERROR(BA131/AZ131/1000,0)","v":1005.5740833333334},{"$f":"SUMIFS($AU$2:$AU$2000,$F$2:$F$2000,AW131,$K$2:$K$2000,AX131)","v":267.31447980000007},{"$f":"IFERROR(BC131/AZ131,0)","v":22.276206650000006},{"$f":"IF(B131=\"サービス業，その他\",\"サービス業\",IF(B131=\"卸売業，小売業\",\"卸売業\",IF(B131=\"製造業\",\"製造業\",IF(B131=\"建設業\",\"建設業\",IF(B131=\"宿泊業，飲食サービス業\",\"宿泊業\",\"\")))))","v":"製造業"}]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A132,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"25,000～50,000",39906000,1404200,"照明設備","業務用LED照明器具",127737,37449,90288,{"$f":"VLOOKUP(E132,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},4731,1387,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.0485229999999999,0.60057100000000008,{"$f":"N132*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O132*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P132*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q132*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R132/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S132/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T132/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U132/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V132/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W132/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X132*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y132*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z132*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA132*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.0485229999999999,0.60057100000000008,1.4479519999999999,"電気制御設備4,000～5,000","電気制御設備","4,000～5,000","4,000\n～5,000",7,1843208,263.31542857142858,30.924859999999907,4.4178371428571293,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A133,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",253695460,2273000,"空調・換気設備","業務用エアコン",556668,445334,111334,{"$f":"VLOOKUP(E133,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},12759,10207,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.5246470000000008,4.4196309999999999,{"$f":"N133*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O133*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P133*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q133*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R133/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S133/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T133/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U133/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V133/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W133/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X133*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y133*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z133*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA133*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.5246470000000008,4.4196309999999999,1.1050160000000009,"電気制御設備5,000～6,000","電気制御設備","5,000～6,000","5,000\n～6,000",6,2855026,475.83766666666668,53.506675999999992,8.9177793333333319,"卸売業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A134,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",7238892,767400,"照明設備","業務用LED照明器具",720650,576520,144130,{"$f":"VLOOKUP(E134,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},24611,19689,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10.656563,8.5253370000000004,{"$f":"N134*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O134*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P134*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q134*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R134/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S134/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T134/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U134/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V134/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W134/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X134*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y134*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z134*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA134*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},10.656563,8.5253370000000004,2.1312259999999998,{"$f":"AW134&AX134","v":"電気制御設備6,000～7,000"},"電気制御設備","6,000～7,000","6,000\n～7,000",0,0,0,0,0,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A135,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",16320984,788000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",936178,895076,41102,{"$f":"VLOOKUP(E135,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},30566.5,29224.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13.235294500000002,12.654208499999999,{"$f":"N135*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O135*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P135*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q135*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R135/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S135/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T135/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U135/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V135/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W135/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X135*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y135*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z135*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA135*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},13.235294500000002,12.654208499999999,0.58108600000000266,"電気制御設備7,000～8,000","電気制御設備","7,000～8,000","7,000\n～8,000",2,1578993,789.49649999999997,21.727507000000116,10.863753500000058,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A136,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",398857845,2400000,"照明設備","一般用LED照明器具",289800,152040,137760,{"$f":"VLOOKUP(E136,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},14490,7602,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.2741699999999998,3.2916660000000002,{"$f":"N136*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O136*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P136*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q136*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R136/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S136/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T136/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U136/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V136/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W136/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X136*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y136*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z136*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA136*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},6.2741699999999998,3.2916660000000002,2.9825039999999996,"電気制御設備8,000～9,000","電気制御設備","8,000～9,000","8,000\n～9,000",0,0,0,0,0,"製造業"]
["サービス業（他に分類されないもの）",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A137,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"50,000～100,000",76881268,1046000,"空調・換気設備","業務用エアコン",281289,260285,21004,{"$f":"VLOOKUP(E137,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},10044,9294,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.3490520000000004,4.0243020000000005,{"$f":"N137*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O137*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P137*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q137*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R137/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S137/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T137/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U137/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V137/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W137/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X137*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y137*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z137*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA137*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.3490520000000004,4.0243020000000005,0.32474999999999987,"電気制御設備9,000～10,000","電気制御設備","9,000～10,000","9,000\n～10,000",2,1473109,736.55449999999996,40.854849000000009,20.427424500000004,"サービス業"]
["サービス業（他に分類されないもの）",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A138,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"100,000～250,000",161646175,854546,"空調・換気設備","一般用エアコン",597564,437184,160380,{"$f":"VLOOKUP(E138,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},21732,15900,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9.4099560000000011,6.8847000000000005,{"$f":"N138*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O138*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P138*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q138*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R138/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S138/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T138/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U138/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V138/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W138/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X138*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y138*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z138*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA138*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},9.4099560000000011,6.8847000000000005,2.5252560000000006,"電気制御設備10,000～11,000","電気制御設備","10,000～11,000","10,000\n～11,000",2,1206006,603.00300000000004,23.516230000000121,11.75811500000006,"サービス業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A139,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",44639198,1466800,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",6627500,6296180,331320,{"$f":"VLOOKUP(E139,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,60250,57238,null,null,null,0,0,{"$f":"N139*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O139*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P139*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q139*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R139/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S139/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T139/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U139/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V139/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W139/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X139*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":150.78667083333335},{"$f":"Y139*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":143.24858863333333},{"$f":"Z139*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA139*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},150.78667083333335,143.24858863333333,7.5380822000000194,"電気制御設備11,000～12,000","電気制御設備","11,000～12,000","11,000\n～12,000",1,1078352,1078.3520000000001,20.499518999999964,20.499518999999964,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A140,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"50,000～100,000",61411776,9404700,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",16805597,15395692,1409905,{"$f":"VLOOKUP(E140,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"9,000～10,000"},214013,203312,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,108500,97650,null,null,null,92.667629000000005,88.034096000000005,{"$f":"N140*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O140*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P140*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q140*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R140/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S140/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T140/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U140/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V140/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W140/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X140*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":271.54114166666665},{"$f":"Y140*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":244.38702750000002},{"$f":"Z140*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA140*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},364.20877066666662,332.42112350000002,31.787647166666602,"電気制御設備12,000～13,000","電気制御設備","12,000～13,000","12,000\n～13,000",0,0,0,0,0,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A141,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"50,000～75,000",50850900,1100400,"空調・換気設備","業務用エアコン",1357745,1345000,12745,{"$f":"VLOOKUP(E141,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},56186,55600,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,24.328538000000002,24.0748,{"$f":"N141*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O141*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P141*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q141*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R141/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S141/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T141/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U141/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V141/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W141/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X141*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y141*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z141*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA141*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},24.328538000000002,24.0748,0.25373800000000202,"電気制御設備13,000～14,000","電気制御設備","13,000～14,000","13,000\n～14,000",0,0,0,0,0,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A142,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"50,000～75,000",52779529,12000000,"生産設備","プラスチック加工機械",2941247,2786832,154415,{"$f":"VLOOKUP(E142,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"12,000～13,000"},114774,108748,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,49.697141999999999,47.087884000000003,{"$f":"N142*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O142*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P142*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q142*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R142/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S142/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T142/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U142/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V142/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W142/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X142*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y142*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z142*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA142*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},49.697141999999999,47.087884000000003,2.609257999999997,"電気制御設備14,000～15,000","電気制御設備","14,000～15,000","14,000\n～15,000",0,0,0,0,0,"製造業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A143,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"100,000～250,000",143273820,1146000,"空調・換気設備","業務用エアコン",159468,143100,16368,{"$f":"VLOOKUP(E143,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},3015,2700,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.3054950000000001,1.1691000000000003,{"$f":"N143*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O143*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P143*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q143*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R143/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S143/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T143/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U143/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V143/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W143/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X143*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y143*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z143*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA143*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.3054950000000001,1.1691000000000003,0.13639499999999982,"電気制御設備15,000～16,000","電気制御設備","15,000～16,000","15,000\n～16,000",0,0,0,0,0,"建設業"]
["運輸業，郵便業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A144,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"100,000～250,000",184655048,975000,"照明設備","一般用LED照明器具",112525,55244,57281,{"$f":"VLOOKUP(E144,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},4501,2209,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.948933,0.95649700000000004,{"$f":"N144*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O144*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P144*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q144*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R144/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S144/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T144/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U144/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V144/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W144/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X144*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y144*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z144*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA144*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.948933,0.95649700000000004,0.99243599999999998,{"$f":"AW144&AX144","v":"電気制御設備16,000～17,000"},"電気制御設備","16,000～17,000","16,000\n～17,000",0,0,0,0,0,"サービス業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A145,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",43957593,985000,"空調・換気設備","業務用エアコン",628226,570000,58226,{"$f":"VLOOKUP(E145,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},22088,20000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9.5641040000000004,8.66,{"$f":"N145*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O145*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P145*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q145*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R145/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S145/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T145/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U145/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V145/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W145/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X145*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y145*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z145*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA145*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},9.5641040000000004,8.66,0.90410400000000024,{"$f":"AW145&AX145","v":"電気制御設備17,000～18,000"},"電気制御設備","17,000～18,000","17,000\n～18,000",0,0,0,0,0,"宿泊業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A146,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"1,000～25,000",12698685,773000,"空調・換気設備","業務用エアコン",90391,85544,4847,{"$f":"VLOOKUP(E146,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},2648,2516,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.146584,1.0894279999999998,{"$f":"N146*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O146*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P146*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q146*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R146/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S146/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T146/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U146/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V146/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W146/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X146*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y146*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z146*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA146*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.146584,1.0894279999999998,5.7156000000000207E-2,{"$f":"AW146&AX146","v":"電気制御設備18,000～19,000"},"電気制御設備","18,000～19,000","18,000\n～19,000",0,0,0,0,0,"卸売業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A147,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"1,000～25,000",17801293,750000,"空調・換気設備","業務用エアコン",116030,92824,23206,{"$f":"VLOOKUP(E147,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},3178,2542,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.376074,1.1006860000000001,{"$f":"N147*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O147*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P147*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q147*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R147/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S147/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T147/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U147/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V147/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W147/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X147*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y147*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z147*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA147*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.376074,1.1006860000000001,0.27538799999999997,{"$f":"AW147&AX147","v":"電気制御設備19,000～20,000"},"電気制御設備","19,000～20,000","19,000\n～20,000",0,0,0,0,0,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A148,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"25,000～50,000",31154719,1500000,"空調・換気設備","業務用エアコン",711195,675866,35329,{"$f":"VLOOKUP(E148,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},44691,42573,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19.351203000000002,18.434108999999999,{"$f":"N148*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O148*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P148*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q148*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R148/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S148/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T148/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U148/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V148/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W148/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X148*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y148*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z148*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA148*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},19.351203000000002,18.434108999999999,0.9170940000000023,{"$f":"AW148&AX148","v":"電気制御設備20,000～"},"電気制御設備","20,000～","20,000～",0,0,0,0,0,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A149,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",127035092,955000,"照明設備","業務用LED照明器具",908920,746596,162324,{"$f":"VLOOKUP(E149,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},25416,20274,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11.005128000000001,8.7786419999999996,{"$f":"N149*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O149*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P149*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q149*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R149/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S149/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T149/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U149/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V149/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W149/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X149*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y149*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z149*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA149*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},11.005128000000001,8.7786419999999996,2.2264860000000013,{"$f":"AW149&AX149","v":"加熱設備1～1,000"},"加熱設備","1～1,000","1\n～1,000",0,0,0,0,0,"卸売業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A150,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",30522984,760000,"照明設備","一般用LED照明器具",459477,362518,96959,{"$f":"VLOOKUP(E150,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},17672,13943,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.6519760000000003,6.0373190000000001,{"$f":"N150*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O150*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P150*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q150*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R150/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S150/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T150/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U150/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V150/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W150/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X150*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y150*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z150*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA150*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},7.6519760000000003,6.0373190000000001,1.6146570000000002,"加熱設備1,000～2,000","加熱設備","1,000～2,000","1,000\n～2,000",0,0,0,0,0,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A151,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"3,000,000～",4247706547,10000000,"空調・換気設備","業務用エアコン",2030386,1665055,365331,{"$f":"VLOOKUP(E151,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"10,000～11,000"},106344,95692,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1800,null,null,null,null,46.046951999999997,41.434635999999998,{"$f":"N151*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O151*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P151*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q151*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R151/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S151/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T151/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U151/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V151/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W151/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X151*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":4.5048300000000001},{"$f":"Y151*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z151*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA151*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},50.551781999999996,41.434635999999998,9.1171459999999982,"加熱設備2,000～3,000","加熱設備","2,000～3,000","2,000\n～3,000",1,131196,131.196,1.641935999999987,1.641935999999987,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A152,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"1,000～25,000",11451971,827000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",46046,22684,23362,{"$f":"VLOOKUP(E152,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},2978,1467,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.289474,0.63521099999999997,{"$f":"N152*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O152*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P152*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q152*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R152/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S152/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T152/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U152/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V152/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W152/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X152*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y152*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z152*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA152*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.289474,0.63521099999999997,0.65426300000000004,"加熱設備3,000～4,000","加熱設備","3,000～4,000","3,000\n～4,000",0,0,0,0,0,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A153,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"2,000,000～3,000,000",2593162000,3440000,"電気制御設備","変圧器",32219071,30608117,1610954,{"$f":"VLOOKUP(E153,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},1602790,1442511,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,694.00806999999998,624.60726299999999,{"$f":"N153*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O153*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P153*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q153*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R153/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S153/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T153/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U153/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V153/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W153/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X153*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y153*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z153*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA153*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},694.00806999999998,624.60726299999999,69.400806999999986,"加熱設備4,000～5,000","加熱設備","4,000～5,000","4,000\n～5,000",0,0,0,0,0,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A154,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",49650771,1206000,"冷蔵・冷凍設備","コンデンシングユニット",119448,95796,23652,{"$f":"VLOOKUP(E154,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},6636,5322,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.8733880000000003,2.3044259999999999,{"$f":"N154*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O154*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P154*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q154*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R154/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S154/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T154/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U154/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V154/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W154/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X154*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y154*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z154*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA154*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.8733880000000003,2.3044259999999999,0.56896200000000041,"加熱設備5,000～6,000","加熱設備","5,000～6,000","5,000\n～6,000",0,0,0,0,0,"宿泊業"]
["サービス業（他に分類されないもの）",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A155,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"25,000～50,000",38701769,921200,"照明設備","業務用LED照明器具",234225,71456,162769,{"$f":"VLOOKUP(E155,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},9369,2858,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.0567770000000003,1.237514,{"$f":"N155*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O155*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P155*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q155*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R155/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S155/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T155/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U155/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V155/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W155/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X155*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y155*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z155*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA155*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.0567770000000003,1.237514,2.8192630000000003,{"$f":"AW155&AX155","v":"加熱設備6,000～7,000"},"加熱設備","6,000～7,000","6,000\n～7,000",0,0,0,0,0,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A156,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"3,000,000～",9308254221,4700000,"空調・換気設備","業務用エアコン",269072,203568,65504,{"$f":"VLOOKUP(E156,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"4,000～5,000"},13189.8,9978.7999999999993,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.7111834000000004,4.3208203999999997,{"$f":"N156*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O156*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P156*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q156*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R156/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S156/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T156/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U156/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V156/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W156/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X156*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y156*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z156*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA156*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.7111834000000004,4.3208203999999997,1.3903630000000007,"加熱設備7,000～8,000","加熱設備","7,000～8,000","7,000\n～8,000",0,0,0,0,0,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A157,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",78022949,755000,"空調・換気設備","業務用エアコン",1636260,1448091,188169,{"$f":"VLOOKUP(E157,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},77869,68915,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,33.717277000000003,29.840195000000005,{"$f":"N157*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O157*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P157*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q157*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R157/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S157/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T157/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U157/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V157/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W157/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X157*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y157*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z157*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA157*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},33.717277000000003,29.840195000000005,3.8770819999999979,"加熱設備8,000～9,000","加熱設備","8,000～9,000","8,000\n～9,000",0,0,0,0,0,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A158,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"25,000～50,000",36530137,2700000,"空調・換気設備","業務用エアコン",425000,191000,234000,{"$f":"VLOOKUP(E158,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},7088.3,5389.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1720.3,0,null,null,null,3.0692339,2.3337834000000002,{"$f":"N158*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O158*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P158*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q158*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R158/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S158/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T158/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U158/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V158/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W158/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X158*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":4.3053661383333335},{"$f":"Y158*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z158*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA158*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},7.3746000383333339,2.3337834000000002,5.0408166383333342,"加熱設備9,000～10,000","加熱設備","9,000～10,000","9,000\n～10,000",0,0,0,0,0,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A159,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",196080023,1650000,"空調・換気設備","業務用エアコン",300557,255473,45084,{"$f":"VLOOKUP(E159,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},6667,5667,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.8868109999999998,2.453811,{"$f":"N159*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O159*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P159*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q159*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R159/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S159/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T159/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U159/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V159/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W159/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X159*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y159*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z159*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA159*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.8868109999999998,2.453811,0.43299999999999983,"加熱設備10,000～11,000","加熱設備","10,000～11,000","10,000\n～11,000",2,2209337,1104.6685,40.580582593231583,20.290291296615791,"卸売業"]
["不動産業，物品賃貸業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A160,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"～10,000",6391992,2030000,"空調・換気設備","業務用エアコン",561455,477237,84218,{"$f":"VLOOKUP(E160,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},12454,10585,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.3925820000000009,4.5833050000000002,{"$f":"N160*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O160*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P160*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q160*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R160/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S160/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T160/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U160/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V160/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W160/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X160*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y160*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z160*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA160*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.3925820000000009,4.5833050000000002,0.80927700000000069,"加熱設備11,000～12,000","加熱設備","11,000～12,000","11,000\n～12,000",0,0,0,0,0,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A161,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",168563238,1885000,"電気制御設備","変圧器",2222160,2135776,86384,{"$f":"VLOOKUP(E161,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},138885,133486,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,60.137205000000002,57.799437999999995,{"$f":"N161*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O161*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P161*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q161*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R161/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S161/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T161/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U161/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V161/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W161/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X161*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y161*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z161*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA161*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},60.137205000000002,57.799437999999995,2.3377670000000066,"加熱設備12,000～13,000","加熱設備","12,000～13,000","12,000\n～13,000",0,0,0,0,0,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A162,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",46434179,750000,"空調・換気設備","一般用エアコン",322099,207360,114739,{"$f":"VLOOKUP(E162,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},20131,12960,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.716723,5.6116800000000007,{"$f":"N162*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O162*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P162*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q162*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R162/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S162/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T162/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U162/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V162/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W162/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X162*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y162*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z162*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA162*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},8.716723,5.6116800000000007,3.1050429999999993,"加熱設備13,000～14,000","加熱設備","13,000～14,000","13,000\n～14,000",0,0,0,0,0,"卸売業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A163,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",15209987,820000,"空調・換気設備","業務用エアコン",165574,100902,64672,{"$f":"VLOOKUP(E163,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},9734,5932,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.2148219999999998,2.5685560000000001,{"$f":"N163*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O163*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P163*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q163*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R163/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S163/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T163/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U163/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V163/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W163/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X163*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y163*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z163*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA163*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.2148219999999998,2.5685560000000001,1.6462659999999998,"加熱設備14,000～15,000","加熱設備","14,000～15,000","14,000\n～15,000",1,1539086,1539.086,54.891380804803475,54.891380804803475,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A164,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",247680830,796049,"照明設備","業務用LED照明器具",5692551,5563922,128629,{"$f":"VLOOKUP(E164,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},387780,379820.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,167.90873999999999,164.4621899,{"$f":"N164*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O164*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P164*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q164*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R164/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S164/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T164/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U164/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V164/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W164/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X164*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y164*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z164*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA164*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},167.90873999999999,164.4621899,3.4465500999999961,"加熱設備15,000～16,000","加熱設備","15,000～16,000","15,000\n～16,000",0,0,0,0,0,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A165,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"50,000～100,000",87215194,855000,"空調・換気設備","業務用エアコン",151252,134378,16874,{"$f":"VLOOKUP(E165,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},8892,7900,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.8502359999999998,3.4207000000000001,{"$f":"N165*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O165*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P165*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q165*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R165/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S165/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T165/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U165/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V165/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W165/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X165*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y165*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z165*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA165*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.8502359999999998,3.4207000000000001,0.4295359999999997,{"$f":"AW165&AX165","v":"加熱設備16,000～17,000"},"加熱設備","16,000～17,000","16,000\n～17,000",0,0,0,0,0,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A166,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",36784726,970000,"空調・換気設備","一般用エアコン",3051000,2941000,110000,{"$f":"VLOOKUP(E166,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},151759,147676,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,65.711646999999999,63.943708000000001,{"$f":"N166*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O166*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P166*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q166*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R166/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S166/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T166/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U166/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V166/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W166/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X166*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y166*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z166*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA166*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},65.711646999999999,63.943708000000001,1.7679389999999984,{"$f":"AW166&AX166","v":"加熱設備17,000～18,000"},"加熱設備","17,000～18,000","17,000\n～18,000",0,0,0,0,0,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A167,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"100,000～250,000",186091079,1050000,"空調・換気設備","業務用エアコン",6661501,6594000,67501,{"$f":"VLOOKUP(E167,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},350219,346719,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,151.64482700000002,150.12932700000002,{"$f":"N167*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O167*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P167*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q167*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R167/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S167/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T167/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U167/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V167/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W167/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X167*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y167*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z167*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA167*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},151.64482700000002,150.12932700000002,1.515500000000003,{"$f":"AW167&AX167","v":"加熱設備18,000～19,000"},"加熱設備","18,000～19,000","18,000\n～19,000",0,0,0,0,0,"宿泊業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A168,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"1,000,000～2,000,000",1115000000,2200000,"空調・換気設備","業務用エアコン",519886,457500,62386,{"$f":"VLOOKUP(E168,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},20487,17410,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.8708709999999993,7.5385299999999997,{"$f":"N168*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O168*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P168*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q168*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R168/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S168/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T168/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U168/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V168/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W168/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X168*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y168*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z168*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA168*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},8.8708709999999993,7.5385299999999997,1.3323409999999996,{"$f":"AW168&AX168","v":"加熱設備19,000～20,000"},"加熱設備","19,000～20,000","19,000\n～20,000",0,0,0,0,0,"卸売業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A169,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",8330484,750000,"空調・換気設備","一般用エアコン",422865,289753,133112,{"$f":"VLOOKUP(E169,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},14594,10000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.3192019999999998,4.33,{"$f":"N169*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O169*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P169*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q169*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R169/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S169/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T169/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U169/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V169/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W169/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X169*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y169*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z169*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA169*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},6.3192019999999998,4.33,1.9892019999999997,{"$f":"AW169&AX169","v":"加熱設備20,000～"},"加熱設備","20,000～","20,000～",0,0,0,0,0,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A170,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",220072114,10990000,"空調・換気設備","業務用エアコン",326907,269704,57203,{"$f":"VLOOKUP(E170,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"10,000～11,000"},18779,15493,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.1313070000000014,6.708469,{"$f":"N170*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O170*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P170*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q170*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R170/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S170/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T170/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U170/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V170/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W170/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X170*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y170*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z170*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA170*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},8.1313070000000014,6.708469,1.4228380000000014,{"$f":"AW170&AX170","v":"生産設備1～1,000"},"生産設備","1～1,000","1\n～1,000",0,0,0,0,0,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A171,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"75,000～100,000",92947750,2250000,"電気制御設備","産業用モータ",751500,695700,55800,{"$f":"VLOOKUP(E171,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},50100,46380,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,21.693300000000001,20.082540000000002,{"$f":"N171*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O171*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P171*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q171*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R171/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S171/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T171/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U171/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V171/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W171/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X171*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y171*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z171*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA171*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},21.693300000000001,20.082540000000002,1.6107599999999991,"生産設備1,000～2,000","生産設備","1,000～2,000","1,000\n～2,000",0,0,0,0,0,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A172,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"1,000,000～2,000,000",1103957763,1450000,"空調・換気設備","業務用エアコン",53042950,52777735,265215,{"$f":"VLOOKUP(E172,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},2959420,2944622,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1281.4288600000002,1275.021326,{"$f":"N172*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O172*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P172*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q172*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R172/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S172/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T172/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U172/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V172/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W172/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X172*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y172*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z172*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA172*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1281.4288600000002,1275.021326,6.4075340000001688,"生産設備2,000～3,000","生産設備","2,000～3,000","2,000\n～3,000",2,207700,103.85,3.2379740000000039,1.618987000000002,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A173,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"1,000,000～2,000,000",1410845564,2430000,"発電設備","太陽光パネル及び付属設備",463626,10909,452717,{"$f":"VLOOKUP(E173,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},9904,1804,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.2884320000000002,0.78113200000000005,{"$f":"N173*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O173*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P173*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q173*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R173/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S173/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T173/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U173/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V173/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W173/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X173*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y173*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z173*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA173*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.2884320000000002,0.78113200000000005,3.5073000000000003,"生産設備3,000～4,000","生産設備","3,000～4,000","3,000\n～4,000",0,0,0,0,0,"卸売業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A174,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",25952544,3000000,"空調・換気設備","業務用エアコン",550357,385249,165108,{"$f":"VLOOKUP(E174,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},13714,9599,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.9381620000000002,4.1563670000000004,{"$f":"N174*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O174*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P174*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q174*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R174/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S174/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T174/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U174/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V174/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W174/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X174*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y174*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z174*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA174*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.9381620000000002,4.1563670000000004,1.7817949999999998,"生産設備4,000～5,000","生産設備","4,000～5,000","4,000\n～5,000",0,0,0,0,0,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A175,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"75,000～100,000",86034053,6000000,"生産設備","印刷機械",1141442,1026549,114893,{"$f":"VLOOKUP(E175,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"6,000～7,000"},37706,33910,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16.326698,14.683029999999999,{"$f":"N175*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O175*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P175*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q175*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R175/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S175/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T175/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U175/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V175/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W175/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X175*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y175*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z175*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA175*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},16.326698,14.683029999999999,1.6436680000000017,"生産設備5,000～6,000","生産設備","5,000～6,000","5,000\n～6,000",4,465382,116.3455,9.1804660000000009,2.2951165000000002,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A176,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"1,000,000～2,000,000",1206233582,1235300,"空調・換気設備","業務用エアコン",147825,74657,73168,{"$f":"VLOOKUP(E176,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},6134,3098,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.6560220000000001,1.341434,{"$f":"N176*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O176*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P176*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q176*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R176/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S176/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T176/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U176/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V176/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W176/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X176*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y176*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z176*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA176*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.6560220000000001,1.341434,1.3145880000000001,{"$f":"AW176&AX176","v":"生産設備6,000～7,000"},"生産設備","6,000～7,000","6,000\n～7,000",3,204469,68.156333333333322,3.8932069199999977,1.2977356399999993,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A177,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"25,000～50,000",46600000,3500000,"恒温設備","高性能ボイラ",175000,165288,9712,{"$f":"VLOOKUP(E177,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2000,1889,null,0,0,{"$f":"N177*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O177*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P177*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q177*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R177/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S177/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T177/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U177/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V177/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W177/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X177*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y177*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z177*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":5.5056466666666672},{"$f":"AA177*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":5.2000832766666667},5.5056466666666672,5.2000832766666667,0.30556339000000055,"生産設備7,000～8,000","生産設備","7,000～8,000","7,000\n～8,000",9,1153027,128.1141111111111,39.66317085000005,4.4070189833333391,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A178,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"～5,000",2794484,751000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",66768,23016,43752,{"$f":"VLOOKUP(E178,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},4173.12,1438.56,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.8069609600000001,0.62289647999999997,{"$f":"N178*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O178*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P178*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q178*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R178/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S178/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T178/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U178/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V178/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W178/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X178*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y178*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z178*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA178*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.8069609600000001,0.62289647999999997,1.18406448,"生産設備8,000～9,000","生産設備","8,000～9,000","8,000\n～9,000",6,{"$f":"SUMIFS($J$2:$J$2000,$F$2:$F$2000,AW178,$K$2:$K$2000,AX178)","v":1277870},{"$f":"IFERROR(BA178/AZ178/1000,0)","v":212.97833333333335},{"$f":"SUMIFS($AU$2:$AU$2000,$F$2:$F$2000,AW178,$K$2:$K$2000,AX178)","v":19.810182999999952},{"$f":"IFERROR(BC178/AZ178,0)","v":3.3016971666666586},"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A179,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",977170580,7300000,"生産設備","プラスチック加工機械",306000,241400,64600,{"$f":"VLOOKUP(E179,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"7,000～8,000"},18000,14200,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.7940000000000005,6.1486000000000001,{"$f":"N179*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O179*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P179*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q179*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R179/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S179/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T179/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U179/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V179/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W179/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X179*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y179*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z179*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA179*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},7.7940000000000005,6.1486000000000001,1.6454000000000004,"生産設備9,000～10,000","生産設備","9,000～10,000","9,000\n～10,000",9,3682667,409.18522222222225,61.061010499999846,6.784556722222205,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A180,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",312150801,7325000,"空調・換気設備","業務用エアコン",6569634,6148387,421247,{"$f":"VLOOKUP(E180,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"7,000～8,000"},274188,255000,38.4,38.4,null,null,null,null,null,null,null,null,4906,4906,null,null,null,118.72340399999999,110.41500000000001,{"$f":"N180*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0.25105131877729253},{"$f":"O180*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0.25105131877729253},{"$f":"P180*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q180*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R180/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S180/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T180/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U180/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V180/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W180/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X180*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":12.278164433333334},{"$f":"Y180*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":12.278164433333334},{"$f":"Z180*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA180*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},131.2526197521106,122.94421575211062,8.3084039999999817,"生産設備10,000～11,000","生産設備","10,000～11,000","10,000\n～11,000",8,2423404,302.9255,41.092219600000007,5.1365274500000009,"製造業"]
["学術研究，専門・技術サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A181,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"100,000～250,000",117368147,823900,"空調・換気設備","一般用エアコン",43416,26973,16443,{"$f":"VLOOKUP(E181,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},1608,999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.69626399999999999,0.43256700000000003,{"$f":"N181*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O181*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P181*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q181*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R181/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S181/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T181/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U181/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V181/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W181/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X181*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y181*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z181*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA181*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0.69626399999999999,0.43256700000000003,0.26369699999999996,"生産設備11,000～12,000","生産設備","11,000～12,000","11,000\n～12,000",7,3058668,436.95257142857145,46.570449000000025,6.6529212857142896,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A182,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"2,000,000～3,000,000",2688451060,7803000,"照明設備","一般用LED照明器具",138386307,137002443,1383864,{"$f":"VLOOKUP(E182,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"7,000～8,000"},7474500,7399755,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3236.4584999999997,3204.0939149999999,{"$f":"N182*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O182*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P182*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q182*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R182/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S182/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T182/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U182/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V182/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W182/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X182*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y182*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z182*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA182*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3236.4584999999997,3204.0939149999999,32.364584999999806,"生産設備12,000～13,000","生産設備","12,000～13,000","12,000\n～13,000",7,2132500,304.64285714285717,34.782689088000083,4.9689555840000121,"製造業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A183,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"100,000～250,000",234459954,945000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",3044863,2435000,609863,{"$f":"VLOOKUP(E183,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},108888,87110,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,47.148504000000003,37.718630000000005,{"$f":"N183*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O183*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P183*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q183*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R183/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S183/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T183/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U183/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V183/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W183/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X183*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y183*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z183*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA183*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},47.148504000000003,37.718630000000005,9.4298739999999981,"生産設備13,000～14,000","生産設備","13,000～14,000","13,000\n～14,000",3,2036267,678.75566666666668,38.730118000000004,12.910039333333335,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A184,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"25,000～50,000",36445778,1320000,"空調・換気設備","業務用エアコン",837391,768732,68659,{"$f":"VLOOKUP(E184,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},17585,20209,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1417,null,null,null,null,7.6143050000000008,8.7504969999999993,{"$f":"N184*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O184*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P184*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q184*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R184/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S184/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T184/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U184/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V184/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W184/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X184*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":3.5463022833333335},{"$f":"Y184*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z184*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA184*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},11.160607283333334,8.7504969999999993,2.410110283333335,"生産設備14,000～15,000","生産設備","14,000～15,000","14,000\n～15,000",6,995791,165.96516666666665,17.476558077999901,2.9127596796666499,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A185,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",441484175,4800000,"照明設備","業務用LED照明器具",2086762,558645,1528117,{"$f":"VLOOKUP(E185,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"4,000～5,000"},128733,34463,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,55.741389000000005,14.922479000000001,{"$f":"N185*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O185*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P185*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q185*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R185/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S185/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T185/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U185/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V185/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W185/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X185*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y185*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z185*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA185*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},55.741389000000005,14.922479000000001,40.818910000000002,"生産設備15,000～16,000","生産設備","15,000～16,000","15,000\n～16,000",2,40573,20.2865,0.52940311999999601,0.264701559999998,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A186,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",16830141,882000,"空調・換気設備","業務用エアコン",547821,493038,54783,{"$f":"VLOOKUP(E186,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},19452,17506,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.4227159999999994,7.5800980000000004,{"$f":"N186*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O186*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P186*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q186*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R186/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S186/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T186/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U186/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V186/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W186/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X186*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y186*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z186*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA186*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},8.4227159999999994,7.5800980000000004,0.84261799999999898,{"$f":"AW186&AX186","v":"生産設備16,000～17,000"},"生産設備","16,000～17,000","16,000\n～17,000",2,353574,176.78700000000001,4.585036999999998,2.292518499999999,"宿泊業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A187,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"250,000～1,000,000",357413770,10503000,"恒温設備","高性能ボイラ",2283600,1566000,717600,{"$f":"VLOOKUP(E187,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"10,000～11,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,24000,18000,null,0,0,{"$f":"N187*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O187*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P187*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q187*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R187/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S187/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T187/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U187/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V187/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W187/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X187*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y187*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z187*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":66.067759999999993},{"$f":"AA187*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":49.550820000000002},66.067759999999993,49.550820000000002,16.516939999999991,{"$f":"AW187&AX187","v":"生産設備17,000～18,000"},"生産設備","17,000～18,000","17,000\n～18,000",3,456108,152.036,10.932816999999998,3.6442723333333329,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A188,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",561719265,12800000,"生産設備","工作機械",378125,96685,281440,{"$f":"VLOOKUP(E188,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"12,000～13,000"},17611.776000000002,4503.24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.6258990080000011,1.94990292,{"$f":"N188*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O188*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P188*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q188*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R188/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S188/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T188/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U188/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V188/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W188/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X188*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y188*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z188*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA188*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},7.6258990080000011,1.94990292,5.6759960880000015,{"$f":"AW188&AX188","v":"生産設備18,000～19,000"},"生産設備","18,000～19,000","18,000\n～19,000",1,561600,561.6,16.211519999999997,16.211519999999997,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A189,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"50,000～75,000",50000000,821500,"照明設備","一般用LED照明器具",1112573,911000,201573,{"$f":"VLOOKUP(E189,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},39106,32000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16.932898000000002,13.856,{"$f":"N189*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O189*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P189*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q189*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R189/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S189/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T189/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U189/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V189/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W189/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X189*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y189*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z189*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA189*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},16.932898000000002,13.856,3.0768980000000017,{"$f":"AW189&AX189","v":"生産設備19,000～20,000"},"生産設備","19,000～20,000","19,000\n～20,000",2,47238,23.619,0.77810099999999993,0.38905049999999997,"製造業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A190,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"50,000～100,000",59355147,3220000,"空調・換気設備","業務用エアコン",3754030,3640000,114030,{"$f":"VLOOKUP(E190,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},144500,140000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,62.5685,60.62,{"$f":"N190*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O190*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P190*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q190*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R190/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S190/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T190/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U190/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V190/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W190/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X190*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y190*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z190*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA190*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},62.5685,60.62,1.9485000000000028,{"$f":"AW190&AX190","v":"生産設備20,000～"},"生産設備","20,000～","20,000～",10,3658119,365.81190000000004,59.335981800000077,5.9335981800000077,"サービス業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A191,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"1,000,000～2,000,000",1229780000,10325000,"発電設備","太陽光パネル及び付属設備",927222,331768,595454,{"$f":"VLOOKUP(E191,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"10,000～11,000"},29880,17928,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12.938039999999999,7.7628240000000011,{"$f":"N191*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O191*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P191*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q191*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R191/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S191/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T191/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U191/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V191/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W191/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X191*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y191*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z191*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA191*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},12.938039999999999,7.7628240000000011,5.175215999999998,{"$f":"AW191&AX191","v":"発電設備1～1,000"},"発電設備","1～1,000","1\n～1,000",0,0,0,0,0,"卸売業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A192,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"50,000～100,000",51256824,7725200,"空調・換気設備","業務用エアコン",353874,259029,94845,{"$f":"VLOOKUP(E192,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"7,000～8,000"},21791,15955,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9.4355029999999989,6.9085150000000004,{"$f":"N192*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O192*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P192*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q192*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R192/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S192/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T192/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U192/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V192/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W192/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X192*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y192*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z192*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA192*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},9.4355029999999989,6.9085150000000004,2.5269879999999985,"発電設備1,000～2,000","発電設備","1,000～2,000","1,000\n～2,000",0,0,0,0,0,"サービス業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A193,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"～10,000",5549161,950000,"空調・換気設備","業務用エアコン",124650,65970,58680,{"$f":"VLOOKUP(E193,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},6925,3665,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.9985250000000003,1.5869450000000001,{"$f":"N193*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O193*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P193*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q193*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R193/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S193/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T193/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U193/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V193/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W193/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X193*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y193*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z193*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA193*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.9985250000000003,1.5869450000000001,1.4115800000000003,"発電設備2,000～3,000","発電設備","2,000～3,000","2,000\n～3,000",2,924447,462.2235,9.1999510000000022,4.5999755000000011,"サービス業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A194,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",203712258,2000000,"照明設備","業務用LED照明器具",519588,441649,77939,{"$f":"VLOOKUP(E194,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},24418,20756,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10.572994000000001,8.9873480000000008,{"$f":"N194*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O194*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P194*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q194*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R194/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S194/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T194/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U194/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V194/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W194/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X194*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y194*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z194*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA194*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},10.572994000000001,8.9873480000000008,1.5856460000000006,"発電設備3,000～4,000","発電設備","3,000～4,000","3,000\n～4,000",1,343109,343.10899999999998,6.0269269999999935,6.0269269999999935,"卸売業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A195,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},{"$f":"VLOOKUP(D195,INDIRECT(BE195&\"_売上高範囲\"),2)","v":"5,000～10,000"},6049140,1172800,"空調・換気設備","一般用エアコン",782473,730000,52473,{"$f":"VLOOKUP(E195,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},31053,29000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"L195/1000*$AB$2*1000","v":13.445949000000001},{"$f":"M195/1000*$AB$2*1000","v":12.557},{"$f":"N195*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O195*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P195*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q195*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R195/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S195/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T195/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U195/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V195/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W195/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X195*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y195*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z195*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA195*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"SUM(AC195,AE195,AG195,AI195,AK195,AM195,AO195,AQ195)","v":13.445949000000001},{"$f":"SUM(AD195,AF195,AH195,AL195,AJ195,AN195,AP195,AR195)","v":12.557},{"$f":"AS195-AT195","v":0.88894900000000021},"発電設備4,000～5,000","発電設備","4,000～5,000","4,000\n～5,000",{"$f":"COUNTIFS($F$2:$F$2000,AW195,$K$2:$K$2000,AX195)","v":3},1550740,516.9133333333333,27.009241000000003,9.0030803333333349,{"$f":"IF(B195=\"サービス業，その他\",\"サービス業\",IF(B195=\"卸売業，小売業\",\"卸売業\",IF(B195=\"製造業\",\"製造業\",IF(B195=\"建設業\",\"建設業\",IF(B195=\"宿泊業，飲食サービス業\",\"宿泊業\",\"\")))))","v":"宿泊業"}]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A196,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"50,000～100,000",89663790,1492000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",97600,52000,45600,{"$f":"VLOOKUP(E196,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},4504,2380,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.950232,1.03054,{"$f":"N196*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O196*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P196*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q196*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R196/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S196/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T196/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U196/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V196/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W196/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X196*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y196*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z196*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA196*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.950232,1.03054,0.91969199999999995,"発電設備5,000～6,000","発電設備","5,000～6,000","5,000\n～6,000",3,3396707,1132.2356666666667,48.751469999999998,16.250489999999999,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A197,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"50,000～100,000",61343593,1488500,"照明設備","業務用LED照明器具",582250,43520,538730,{"$f":"VLOOKUP(E197,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},20145,1700,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.722785,0.73609999999999998,{"$f":"N197*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O197*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P197*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q197*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R197/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S197/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T197/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U197/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V197/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W197/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X197*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y197*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z197*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA197*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},8.722785,0.73609999999999998,7.9866849999999996,{"$f":"AW197&AX197","v":"発電設備6,000～7,000"},"発電設備","6,000～7,000","6,000\n～7,000",3,2063437,687.81233333333341,48.917742000000004,16.305914000000001,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A198,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",31479429,750000,"照明設備","一般用LED照明器具",397440,44712,352728,{"$f":"VLOOKUP(E198,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},15897.6,1789,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.8836608000000004,0.77463700000000002,{"$f":"N198*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O198*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P198*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q198*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R198/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S198/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T198/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U198/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V198/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W198/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X198*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y198*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z198*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA198*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},6.8836608000000004,0.77463700000000002,6.1090238000000001,"発電設備7,000～8,000","発電設備","7,000～8,000","7,000\n～8,000",5,3545800,709.16,70.552154000000002,14.1104308,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A199,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"～25,000",9756787,3010000,"空調・換気設備","業務用エアコン",540000,345600,194400,{"$f":"VLOOKUP(E199,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},45000,28800,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19.484999999999999,12.470400000000001,{"$f":"N199*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O199*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P199*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q199*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R199/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S199/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T199/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U199/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V199/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W199/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X199*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y199*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z199*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA199*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},19.484999999999999,12.470400000000001,7.0145999999999979,"発電設備8,000～9,000","発電設備","8,000～9,000","8,000\n～9,000",3,2901646,967.21533333333332,72.184564000000023,24.061521333333342,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A200,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",246000000,4560000,"空調・換気設備","業務用エアコン",1187615,950669,236946,{"$f":"VLOOKUP(E200,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"4,000～5,000"},71093,56909,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30.783269000000001,24.641597000000001,{"$f":"N200*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O200*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P200*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q200*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R200/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S200/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T200/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U200/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V200/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W200/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X200*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y200*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z200*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA200*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},30.783269000000001,24.641597000000001,6.1416719999999998,"発電設備9,000～10,000","発電設備","9,000～10,000","9,000\n～10,000",8,10947214,1368.40175,179.08230499999996,22.385288124999995,"卸売業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A201,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"250,000～",360711779,6121373,"発電設備","太陽光パネル及び付属設備",3977636,3060415,917221,{"$f":"VLOOKUP(E201,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"6,000～7,000"},221536,158770,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,95.925088000000002,68.747410000000002,{"$f":"N201*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O201*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P201*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q201*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R201/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S201/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T201/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U201/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V201/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W201/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X201*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y201*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z201*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA201*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},95.925088000000002,68.747410000000002,27.177678,"発電設備10,000～11,000","発電設備","10,000～11,000","10,000\n～11,000",4,4020646,1005.1615,67.383459999999971,16.845864999999993,"宿泊業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A202,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"1,000～25,000",15814000,1248700,"空調・換気設備","業務用エアコン",976245,927432,48813,{"$f":"VLOOKUP(E202,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},34694,32000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15.022502000000001,13.856,{"$f":"N202*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O202*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P202*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q202*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R202/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S202/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T202/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U202/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V202/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W202/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X202*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y202*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z202*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA202*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},15.022502000000001,13.856,1.1665020000000013,"発電設備11,000～12,000","発電設備","11,000～12,000","11,000\n～12,000",5,7229967,1445.9933999999998,109.10300999999991,21.820601999999983,"卸売業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A203,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",26136670,1480000,"電気制御設備","産業用モータ",368270,145079,223191,{"$f":"VLOOKUP(E203,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},19568,7708,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.4729440000000018,3.3375640000000004,{"$f":"N203*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O203*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P203*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q203*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R203/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S203/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T203/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U203/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V203/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W203/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X203*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y203*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z203*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA203*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},8.4729440000000018,3.3375640000000004,5.1353800000000014,"発電設備12,000～13,000","発電設備","12,000～13,000","12,000\n～13,000",5,9660427,1932.0853999999999,157.47777000000002,31.495554000000006,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A204,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",293989934,3597300,"照明設備","業務用LED照明器具",1771172,650988,1120184,{"$f":"VLOOKUP(E204,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},68122,25038,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,29.496825999999999,10.841454000000001,{"$f":"N204*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O204*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P204*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q204*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R204/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S204/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T204/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U204/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V204/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W204/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X204*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y204*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z204*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA204*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},29.496825999999999,10.841454000000001,18.655372,"発電設備13,000～14,000","発電設備","13,000～14,000","13,000\n～14,000",2,3430700,1715.35,43.284412000000003,21.642206000000002,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A205,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",8614565,840000,"空調・換気設備","業務用エアコン",255374,225000,30374,{"$f":"VLOOKUP(E205,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},8350,7400,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.6155499999999998,3.2042000000000002,{"$f":"N205*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O205*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P205*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q205*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R205/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S205/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T205/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U205/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V205/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W205/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X205*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y205*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z205*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA205*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.6155499999999998,3.2042000000000002,0.41134999999999966,"発電設備14,000～15,000","発電設備","14,000～15,000","14,000\n～15,000",5,8599375,1719.875,146.014095,29.202818999999998,"宿泊業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A206,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"1,000～25,000",17901110,851770,"空調・換気設備","一般用エアコン",138834,81647,57187,{"$f":"VLOOKUP(E206,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},3628.8,3265.9,42,null,null,null,null,null,null,null,null,null,207,null,null,null,null,1.5712704,1.4141347,{"$f":"N206*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0.27458737991266369},{"$f":"O206*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P206*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q206*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R206/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S206/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T206/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U206/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V206/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W206/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X206*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0.51805545000000008},{"$f":"Y206*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z206*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA206*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.3639132299126637,1.4141347,0.94977852991266376,"発電設備15,000～16,000","発電設備","15,000～16,000","15,000\n～16,000",0,0,0,0,0,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A207,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",184071250,1930400,"照明設備","業務用LED照明器具",3542945,3346408,196537,{"$f":"VLOOKUP(E207,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},179778,168210,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,77.843874,72.83493,{"$f":"N207*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O207*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P207*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q207*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R207/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S207/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T207/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U207/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V207/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W207/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X207*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y207*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z207*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA207*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},77.843874,72.83493,5.0089439999999996,{"$f":"AW207&AX207","v":"発電設備16,000～17,000"},"発電設備","16,000～17,000","16,000\n～17,000",0,0,0,0,0,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A208,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",687838159,13520000,"照明設備","業務用LED照明器具",6095040,1481604,4613436,{"$f":"VLOOKUP(E208,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"13,000～14,000"},311666.76,76003.679999999993,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,134.95170708000001,32.909593439999995,{"$f":"N208*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O208*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P208*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q208*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R208/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S208/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T208/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U208/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V208/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W208/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X208*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y208*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z208*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA208*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},134.95170708000001,32.909593439999995,102.04211364000001,{"$f":"AW208&AX208","v":"発電設備17,000～18,000"},"発電設備","17,000～18,000","17,000\n～18,000",2,3336460,1668.23,55.432226999999969,27.716113499999985,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A209,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"75,000～100,000",95792182,8579849,"照明設備","一般用LED照明器具",4810133,4092702,717431,{"$f":"VLOOKUP(E209,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"8,000～9,000"},209339,176729,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,90.643787000000003,76.523657000000014,{"$f":"N209*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O209*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P209*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q209*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R209/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S209/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T209/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U209/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V209/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W209/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X209*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y209*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z209*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA209*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},90.643787000000003,76.523657000000014,14.120129999999989,{"$f":"AW209&AX209","v":"発電設備18,000～19,000"},"発電設備","18,000～19,000","18,000\n～19,000",0,0,0,0,0,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A210,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",40691814,2298800,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",1679000,1474400,204600,{"$f":"VLOOKUP(E210,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},null,null,270,230,null,null,null,null,null,null,null,null,15000,13200,null,null,null,0,0,{"$f":"N210*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":1.765204585152838},{"$f":"O210*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":1.5036927947598251},{"$f":"P210*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q210*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R210/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S210/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T210/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U210/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V210/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W210/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X210*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":37.54025},{"$f":"Y210*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":33.035419999999995},{"$f":"Z210*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA210*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},39.305454585152837,34.539112794759816,4.766341790393021,{"$f":"AW210&AX210","v":"発電設備19,000～20,000"},"発電設備","19,000～20,000","19,000\n～20,000",0,0,0,0,0,"宿泊業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A211,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",124967669,760000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",89397,10540,78857,{"$f":"VLOOKUP(E211,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},3311,620,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.4336629999999999,0.26845999999999998,{"$f":"N211*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O211*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P211*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q211*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R211/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S211/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T211/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U211/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V211/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W211/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X211*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y211*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z211*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA211*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.4336629999999999,0.26845999999999998,1.165203,{"$f":"AW211&AX211","v":"発電設備20,000～"},"発電設備","20,000～","20,000～",1,2693000,2693,37.601719999999972,37.601719999999972,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A212,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"～25,000",21314806,1611971,"電気制御設備","変圧器",707262,665000,42262,{"$f":"VLOOKUP(E212,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},28902,27100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12.514566000000002,11.734300000000001,{"$f":"N212*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O212*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P212*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q212*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R212/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S212/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T212/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U212/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V212/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W212/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X212*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y212*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z212*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA212*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},12.514566000000002,11.734300000000001,0.78026600000000101,{"$f":"AW212&AX212","v":"建物付属設備1～1,000"},"建物付属設備","1～1,000","1\n～1,000",22,{"$f":"SUMIFS($J$2:$J$2000,$F$2:$F$2000,AW212,$K$2:$K$2000,AX212)","v":3490830.5},158.67411363636364,61.948018566593881,2.8158190257542675,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A213,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"～25,000",1769890,890000,"空調・換気設備","業務用エアコン",254142,159852,94290,{"$f":"VLOOKUP(E213,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},12102,7612,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.2401660000000003,3.2959960000000001,{"$f":"N213*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O213*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P213*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q213*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R213/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S213/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T213/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U213/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V213/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W213/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X213*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y213*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z213*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA213*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.2401660000000003,3.2959960000000001,1.9441700000000002,"建物付属設備1,000～2,000","建物付属設備","1,000～2,000","1,000\n～2,000",46,4992781,108.53871739130435,86.733074444829683,1.8855016183658626,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A214,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"75,000～100,000",99000000,1300000,"照明設備","業務用LED照明器具",157872,50261,107611,{"$f":"VLOOKUP(E214,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},9152,2914,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.9628160000000001,1.2617620000000001,{"$f":"N214*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O214*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P214*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q214*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R214/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S214/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T214/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U214/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V214/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W214/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X214*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y214*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z214*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA214*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.9628160000000001,1.2617620000000001,2.7010540000000001,"建物付属設備2,000～3,000","建物付属設備","2,000～3,000","2,000\n～3,000",22,6105623.5,277.5283409090909,106.26049669475991,4.8300225770345415,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A215,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",196961075,1900000,"空調・換気設備","業務用エアコン",1283787,1166948,116839,{"$f":"VLOOKUP(E215,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},64596,57401,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27.970068000000001,24.854633,{"$f":"N215*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O215*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P215*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q215*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R215/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S215/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T215/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U215/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V215/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W215/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X215*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y215*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z215*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA215*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},27.970068000000001,24.854633,3.1154350000000015,"建物付属設備3,000～4,000","建物付属設備","3,000～4,000","3,000\n～4,000",6,995921,165.98683333333335,16.242976640902477,2.7071627734837462,"卸売業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A216,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",28225704,2030000,"空調・換気設備","業務用エアコン",600000,500000,100000,{"$f":"VLOOKUP(E216,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},23600,19700,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10.2188,8.5301000000000009,{"$f":"N216*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O216*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P216*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q216*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R216/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S216/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T216/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U216/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V216/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W216/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X216*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y216*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z216*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA216*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},10.2188,8.5301000000000009,1.688699999999999,"建物付属設備4,000～5,000","建物付属設備","4,000～5,000","4,000\n～5,000",3,858721,286.2403333333333,19.607882250000014,6.5359607500000045,"卸売業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A217,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"250,000～",566331480,4200000,"空調・換気設備","業務用エアコン",2375791,2036663,339128,{"$f":"VLOOKUP(E217,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"4,000～5,000"},111801,95618,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,48.409832999999999,41.402594000000001,{"$f":"N217*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O217*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P217*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q217*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R217/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S217/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T217/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U217/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V217/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W217/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X217*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y217*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z217*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA217*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},48.409832999999999,41.402594000000001,7.0072389999999984,"建物付属設備5,000～6,000","建物付属設備","5,000～6,000","5,000\n～6,000",2,679013,{"$f":"IFERROR(BA217/AZ217/1000,0)","v":339.50650000000002},15.203801250000003,7.6019006250000016,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A218,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",8652190,1870000,"空調・換気設備","一般用エアコン",360000,300000,60000,{"$f":"VLOOKUP(E218,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},12649,10541,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.477017,4.5642529999999999,{"$f":"N218*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O218*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P218*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q218*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R218/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S218/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T218/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U218/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V218/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W218/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X218*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y218*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z218*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA218*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.477017,4.5642529999999999,0.91276400000000013,{"$f":"AW218&AX218","v":"建物付属設備6,000～7,000"},"建物付属設備","6,000～7,000","6,000\n～7,000",1,94342,94.341999999999999,1.9515349166666676,1.9515349166666676,"宿泊業"]
["不動産業，物品賃貸業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A219,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"～10,000",3493600,1900800,"空調・換気設備","業務用エアコン",310285,248228,62057,{"$f":"VLOOKUP(E219,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},8757,7005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.7917810000000003,3.0331649999999999,{"$f":"N219*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O219*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P219*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q219*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R219/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S219/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T219/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U219/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V219/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W219/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X219*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y219*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z219*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA219*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.7917810000000003,3.0331649999999999,0.7586160000000004,"建物付属設備7,000～8,000","建物付属設備","7,000～8,000","7,000\n～8,000",1,67683,67.683000000000007,2.6836972058078601,2.6836972058078601,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A220,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",117707244,2800000,"生産設備","印刷機械",1461182,1315056,146126,{"$f":"VLOOKUP(E220,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},64421,57972,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27.894293000000005,25.101876000000001,{"$f":"N220*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O220*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P220*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q220*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R220/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S220/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T220/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U220/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V220/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W220/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X220*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y220*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z220*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA220*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},27.894293000000005,25.101876000000001,2.7924170000000039,"建物付属設備8,000～9,000","建物付属設備","8,000～9,000","8,000\n～9,000",1,617972,617.97199999999998,15.225729399999999,15.225729399999999,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A221,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",7808338,1127570,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",371116,315448,55668,{"$f":"VLOOKUP(E221,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},13650,11602,75,64,null,null,null,null,null,null,null,null,467,357,null,null,null,5.91045,5.0236660000000004,{"$f":"N221*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0.49033460698689951},{"$f":"O221*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0.41841886462882089},{"$f":"P221*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q221*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R221/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S221/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T221/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U221/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V221/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W221/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X221*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":1.1687531166666667},{"$f":"Y221*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0.89345794999999995},{"$f":"Z221*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA221*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},7.5695377236535659,6.3355428146288215,1.2339949090247444,"建物付属設備9,000～10,000","建物付属設備","9,000～10,000","9,000\n～10,000",3,{"$f":"SUMIFS($J$2:$J$2000,$F$2:$F$2000,AW221,$K$2:$K$2000,AX221)","v":2176348},725.44933333333336,42.925286756040691,14.30842891868023,"宿泊業"]
["不動産業，物品賃貸業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A222,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"10,000～25,000",16348064,20400000,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",2796836,2377000,419836,{"$f":"VLOOKUP(E222,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"20,000～"},108939,92600,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,47.170586999999998,40.095800000000004,{"$f":"N222*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O222*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P222*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q222*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R222/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S222/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T222/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U222/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V222/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W222/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X222*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y222*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z222*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA222*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},47.170586999999998,40.095800000000004,7.0747869999999935,"建物付属設備10,000～11,000","建物付属設備","10,000～11,000","10,000\n～11,000",0,0,0,0,0,"サービス業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A223,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",6772349,781000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",349818,329000,20818,{"$f":"VLOOKUP(E223,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},11113,10343,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.8119289999999992,4.4785190000000004,{"$f":"N223*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O223*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P223*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q223*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R223/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S223/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T223/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U223/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V223/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W223/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X223*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y223*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z223*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA223*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.8119289999999992,4.4785190000000004,0.33340999999999887,"建物付属設備11,000～12,000","建物付属設備","11,000～12,000","11,000\n～12,000",0,0,0,0,0,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A224,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",42588067,1750000,"空調・換気設備","業務用エアコン",222252,118248,104004,{"$f":"VLOOKUP(E224,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},6777.1,3425.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.9344843000000003,1.4831115999999998,{"$f":"N224*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O224*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P224*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q224*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R224/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S224/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T224/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U224/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V224/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W224/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X224*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y224*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z224*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA224*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.9344843000000003,1.4831115999999998,1.4513727000000005,"建物付属設備12,000～13,000","建物付属設備","12,000～13,000","12,000\n～13,000",1,2224690,2224.69,56.185124233333426,56.185124233333426,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A225,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",21725769,860000,"空調・換気設備","一般用エアコン",370244,368332,1912,{"$f":"VLOOKUP(E225,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},12728,12662,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.5112240000000003,5.4826460000000008,{"$f":"N225*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O225*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P225*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q225*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R225/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S225/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T225/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U225/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V225/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W225/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X225*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y225*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z225*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA225*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.5112240000000003,5.4826460000000008,2.8577999999999548E-2,"建物付属設備13,000～14,000","建物付属設備","13,000～14,000","13,000\n～14,000",0,0,0,0,0,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A226,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"3,000,000～",4412500285,1995000,"照明設備","業務用LED照明器具",51569773,51393722,176051,{"$f":"VLOOKUP(E226,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},1652098,1644305,43344,43344,null,null,null,null,null,null,null,null,4100,4100,null,null,null,715.35843399999999,711.98406499999999,{"$f":"N226*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":283.37417606986895},{"$f":"O226*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":283.37417606986895},{"$f":"P226*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q226*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R226/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S226/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T226/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U226/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V226/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W226/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X226*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":10.261001666666667},{"$f":"Y226*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":10.261001666666667},{"$f":"Z226*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA226*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1008.9936117365356,1005.6192427365355,3.3743690000001152,"建物付属設備14,000～15,000","建物付属設備","14,000～15,000","14,000\n～15,000",0,0,0,0,0,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A227,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"1,000～25,000",19948553,789000,"空調・換気設備","業務用エアコン",88768,55123,33645,{"$f":"VLOOKUP(E227,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},2841,1128,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.2301530000000001,0.48842400000000002,{"$f":"N227*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O227*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P227*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q227*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R227/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S227/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T227/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U227/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V227/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W227/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X227*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y227*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z227*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA227*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.2301530000000001,0.48842400000000002,0.74172900000000008,"建物付属設備15,000～16,000","建物付属設備","15,000～16,000","15,000\n～16,000",0,0,0,0,0,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A228,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"25,000～50,000",35024066,753000,"空調・換気設備","業務用エアコン",62407,47862,14545,{"$f":"VLOOKUP(E228,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},2130,1017,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.92228999999999994,0.44036099999999995,{"$f":"N228*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O228*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P228*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q228*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R228/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S228/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T228/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U228/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V228/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W228/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X228*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y228*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z228*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA228*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0.92228999999999994,0.44036099999999995,0.481929,{"$f":"AW228&AX228","v":"建物付属設備16,000～17,000"},"建物付属設備","16,000～17,000","16,000\n～17,000",0,0,0,0,0,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A229,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",18789755,1600000,"照明設備","一般用LED照明器具",467138,373710,93428,{"$f":"VLOOKUP(E229,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},17629,14141,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.6333570000000002,6.1230529999999996,{"$f":"N229*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O229*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P229*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q229*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R229/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S229/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T229/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U229/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V229/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W229/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X229*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y229*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z229*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA229*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},7.6333570000000002,6.1230529999999996,1.5103040000000005,"建物付属設備17,000～18,000","建物付属設備","17,000～18,000","17,000\n～18,000",0,0,0,0,0,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A230,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",313861989,1100000,"照明設備","業務用LED照明器具",230230,120712,109518,{"$f":"VLOOKUP(E230,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},9209,4828,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.9874969999999994,2.0905240000000003,{"$f":"N230*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O230*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P230*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q230*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R230/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S230/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T230/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U230/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V230/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W230/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X230*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y230*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z230*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA230*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.9874969999999994,2.0905240000000003,1.8969729999999991,"建物付属設備18,000～19,000","建物付属設備","18,000～19,000","18,000\n～19,000",0,0,0,0,0,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A231,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",92082640,766870,"照明設備","業務用LED照明器具",260145,113868,146277,{"$f":"VLOOKUP(E231,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},15303,6698,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.6261989999999997,2.9002340000000002,{"$f":"N231*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O231*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P231*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q231*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R231/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S231/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T231/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U231/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V231/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W231/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X231*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y231*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z231*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA231*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},6.6261989999999997,2.9002340000000002,3.7259649999999995,"建物付属設備19,000～20,000","建物付属設備","19,000～20,000","19,000\n～20,000",0,0,0,0,0,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A232,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"25,000～50,000",33844870,1249000,"空調・換気設備","業務用エアコン",396000,343200,52800,{"$f":"VLOOKUP(E232,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},12000,10400,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.1959999999999997,4.5032000000000005,{"$f":"N232*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O232*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P232*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q232*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R232/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S232/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T232/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U232/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V232/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W232/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X232*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y232*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z232*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA232*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.1959999999999997,4.5032000000000005,0.69279999999999919,"建物付属設備20,000～","建物付属設備","20,000～","20,000～",{"$f":"COUNTIFS($F$2:$F$2000,AW232,$K$2:$K$2000,AX232)","v":1},{"$f":"SUMIFS($J$2:$J$2000,$F$2:$F$2000,AW232,$K$2:$K$2000,AX232)","v":419836},419.83600000000001,{"$f":"SUMIFS($AU$2:$AU$2000,$F$2:$F$2000,AW232,$K$2:$K$2000,AX232)","v":7.0747869999999935},7.0747869999999935,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A233,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",27207290,1260000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",418740,369912,48828,{"$f":"VLOOKUP(E233,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},6455,5967,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.7950150000000002,2.5837109999999996,{"$f":"N233*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O233*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P233*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q233*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R233/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S233/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T233/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U233/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V233/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W233/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X233*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y233*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z233*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA233*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.7950150000000002,2.5837109999999996,0.2113040000000006,"全設備合計1～1,000","全設備合計","1～1,000","1\n～1,000",{"$f":"COUNTIF($K$2:$K$2000,AX233)","v":449},{"$f":"SUMIF($K$2:$K$2000,AX233,$J$2:$J$2000)","v":44078959.5},{"$f":"IFERROR(BA233/AZ233/1000,0)","v":98.171402004454336},{"$f":"SUMIF($K$2:$K$2000,AX233,$AU$2:$AU$2000)","v":741.61531246962238},1.651704482114972,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A234,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",32761373,7500000,"恒温設備","高性能ボイラ",2156510,1983345,173165,{"$f":"VLOOKUP(E234,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"7,000～8,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,23690,21795,null,0,0,{"$f":"N234*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O234*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P234*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q234*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R234/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S234/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T234/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U234/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V234/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W234/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X234*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y234*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z234*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":65.214384766666669},{"$f":"AA234*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":59.997784550000006},65.214384766666669,59.997784550000006,5.216600216666663,{"$f":"AW234&AX234","v":"全設備合計1,000～2,000"},"全設備合計","1,000～2,000","1,000\n～2,000",{"$f":"COUNTIF($K$2:$K$2000,AX234)","v":608},{"$f":"SUMIF($K$2:$K$2000,AX234,$J$2:$J$2000)","v":89166108},{"$f":"IFERROR(BA234/AZ234/1000,0)","v":146.65478289473685},{"$f":"SUMIF($K$2:$K$2000,AX234,$AU$2:$AU$2000)","v":1417.8619203328667},2.3320097373895834,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A235,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",107026076,1280000,"照明設備","業務用LED照明器具",377700,131625,246075,{"$f":"VLOOKUP(E235,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},18885,6581,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.1772050000000025,2.8495730000000004,{"$f":"N235*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O235*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P235*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q235*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R235/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S235/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T235/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U235/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V235/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W235/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X235*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y235*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z235*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA235*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},8.1772050000000025,2.8495730000000004,5.3276320000000021,"全設備合計2,000～3,000","全設備合計","2,000～3,000","2,000\n～3,000",181,{"$f":"SUMIF($K$2:$K$2000,AX235,$J$2:$J$2000)","v":57499618.5},317.67745027624312,1036.1807691742574,5.7247556307970022,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A236,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"1,000～25,000",22823729,874000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",43952,9920,34032,{"$f":"VLOOKUP(E236,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},2747,620,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.189451,0.26845999999999998,{"$f":"N236*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O236*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P236*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q236*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R236/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S236/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T236/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U236/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V236/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W236/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X236*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y236*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z236*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA236*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.189451,0.26845999999999998,0.92099100000000012,"全設備合計3,000～4,000","全設備合計","3,000～4,000","3,000\n～4,000",106,{"$f":"SUMIF($K$2:$K$2000,AX236,$J$2:$J$2000)","v":40685874},383.82900000000001,753.73604244409023,7.1107173815480209,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A237,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",115123840,5127000,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",992684,492107,500577,{"$f":"VLOOKUP(E237,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"5,000～6,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204,4067,null,null,null,0,0,{"$f":"N237*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O237*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P237*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q237*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R237/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S237/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T237/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U237/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V237/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W237/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X237*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":20.532014066666669},{"$f":"Y237*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":10.178413116666666},{"$f":"Z237*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA237*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},20.532014066666669,10.178413116666666,10.353600950000002,"全設備合計4,000～5,000","全設備合計","4,000～5,000","4,000\n～5,000",69,{"$f":"SUMIF($K$2:$K$2000,AX237,$J$2:$J$2000)","v":30917127},448.07430434782611,577.76115281585078,8.3733500408094308,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A238,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",393151000,1654850,"空調・換気設備","業務用エアコン",11496030,11393820,102210,{"$f":"VLOOKUP(E238,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},421100,420351,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,182.33629999999999,182.01198300000001,{"$f":"N238*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O238*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P238*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q238*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R238/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S238/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T238/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U238/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V238/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W238/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X238*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y238*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z238*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA238*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},182.33629999999999,182.01198300000001,0.32431699999997932,"全設備合計5,000～6,000","全設備合計","5,000～6,000","5,000\n～6,000",53,30977552,584.48211320754717,580.93999134084993,10.961131912091508,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A239,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",36611225,841000,"空調・換気設備","業務用エアコン",126960,121440,5520,{"$f":"VLOOKUP(E239,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},5078.3999999999996,4857.6000000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.1989471999999997,2.1033408000000002,{"$f":"N239*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O239*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P239*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q239*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R239/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S239/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T239/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U239/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V239/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W239/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X239*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y239*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z239*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA239*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.1989471999999997,2.1033408000000002,9.5606399999999425E-2,"全設備合計6,000～7,000","全設備合計","6,000～7,000","6,000\n～7,000",29,13828732,476.8528275862069,391.21863573000007,13.490297783793107,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A240,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"1,000,000～2,000,000",1600898926,9550000,"生産設備","工作機械",52553329,50974789,1578540,{"$f":"VLOOKUP(E240,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"9,000～10,000"},2723816,2642550,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1179.4123279999999,1144.22415,{"$f":"N240*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O240*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P240*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q240*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R240/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S240/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T240/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U240/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V240/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W240/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X240*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y240*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z240*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA240*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1179.4123279999999,1144.22415,35.18817799999988,"全設備合計7,000～8,000","全設備合計","7,000～8,000","7,000\n～8,000",40,27177008.800000001,679.42521999999997,592.3528143458077,14.808820358645193,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A241,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"25,000～50,000",34647787,5630000,"生産設備","プラスチック加工機械",223412,41951,181461,{"$f":"VLOOKUP(E241,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"5,000～6,000"},13740,2580,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.9494200000000008,1.11714,{"$f":"N241*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O241*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P241*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q241*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R241/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S241/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T241/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U241/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V241/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W241/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X241*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y241*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z241*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA241*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.9494200000000008,1.11714,4.8322800000000008,"全設備合計8,000～9,000","全設備合計","8,000～9,000","8,000\n～9,000",20,19891377,994.56885,363.3539486855168,18.167697434275841,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A242,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",5506340,750000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",102492,31320,71172,{"$f":"VLOOKUP(E242,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},3796,1160,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.6436680000000001,0.50228000000000006,{"$f":"N242*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O242*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P242*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q242*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R242/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S242/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T242/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U242/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V242/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W242/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X242*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y242*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z242*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA242*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.6436680000000001,0.50228000000000006,1.1413880000000001,"全設備合計9,000～10,000","全設備合計","9,000～10,000","9,000\n～10,000",44,32230352,732.50800000000004,257.65555899270691,{"$f":"IFERROR(BC242/AZ242,0)","v":5.8558081589251572},"宿泊業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A243,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"2,000,000～",2453600209,15334527,"照明設備","業務用LED照明器具",13902684,11122147,2780537,{"$f":"VLOOKUP(E243,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"15,000～16,000"},429800,343840,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,186.10339999999999,148.88272000000001,{"$f":"N243*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O243*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P243*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q243*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R243/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S243/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T243/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U243/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V243/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W243/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X243*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y243*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z243*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA243*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},186.10339999999999,148.88272000000001,37.220679999999987,"全設備合計10,000～11,000","全設備合計","10,000～11,000","10,000\n～11,000",34,24711532,726.80976470588246,489.44935651538765,14.395569309276107,"卸売業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A244,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"50,000～1,000,000",955287000,4300000,"照明設備","一般用LED照明器具",1731204,968294,762910,{"$f":"VLOOKUP(E244,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"4,000～5,000"},55781,27526,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,24.153172999999999,11.918758,{"$f":"N244*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O244*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P244*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q244*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R244/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S244/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T244/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U244/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V244/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W244/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X244*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y244*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z244*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA244*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},24.153172999999999,11.918758,12.234414999999998,"全設備合計11,000～12,000","全設備合計","11,000～12,000","11,000\n～12,000",19,28450465,{"$f":"IFERROR(BA244/AZ244/1000,0)","v":1497.392894736842},598.48357483333245,31.499135517543813,"卸売業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A245,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",345058133,863000,"空調・換気設備","業務用エアコン",1224589,1100000,124589,{"$f":"VLOOKUP(E245,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},41813,38500,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18.105029000000002,16.670500000000001,{"$f":"N245*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O245*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P245*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q245*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R245/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S245/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T245/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U245/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V245/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W245/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X245*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y245*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z245*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA245*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},18.105029000000002,16.670500000000001,1.4345290000000013,"全設備合計12,000～13,000","全設備合計","12,000～13,000","12,000\n～13,000",17,16097403,946.90605882352941,274.93916768133352,16.17289221654903,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A246,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"～25,000",9142900,1485000,"照明設備","一般用LED照明器具",290551,102180,188371,{"$f":"VLOOKUP(E246,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},9003,2325,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.8982990000000002,1.0067250000000001,{"$f":"N246*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O246*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P246*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q246*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R246/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S246/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T246/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U246/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V246/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W246/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X246*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y246*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z246*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA246*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.8982990000000002,1.0067250000000001,2.8915740000000003,"全設備合計13,000～14,000","全設備合計","13,000～14,000","13,000\n～14,000",11,16025708,1456.8825454545454,295.8524806399999,26.89568005818181,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A247,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",8594659,1313500,"空調・換気設備","一般用エアコン",262310,203680,58630,{"$f":"VLOOKUP(E247,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},11404,8856,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.937932,3.8346480000000001,{"$f":"N247*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O247*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P247*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q247*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R247/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S247/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T247/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U247/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V247/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W247/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X247*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y247*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z247*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA247*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.937932,3.8346480000000001,1.1032839999999999,"全設備合計14,000～15,000","全設備合計","14,000～15,000","14,000\n～15,000",15,14111286,940.75240000000008,276.9595728828034,18.463971525520225,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A248,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",6943226,750000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",44800,22080,22720,{"$f":"VLOOKUP(E248,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},2800,1340,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.2123999999999999,0.58021999999999996,{"$f":"N248*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O248*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P248*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q248*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R248/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S248/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T248/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U248/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V248/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W248/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X248*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y248*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z248*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA248*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.2123999999999999,0.58021999999999996,0.63217999999999996,"全設備合計15,000～16,000","全設備合計","15,000～16,000","15,000\n～16,000",3,2821110,940.37,{"$f":"SUMIF($K$2:$K$2000,AX248,$AU$2:$AU$2000)","v":37.750083119999985},12.583361039999994,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A249,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",369429270,7400000,"生産設備","工作機械",6116658,6000000,116658,{"$f":"VLOOKUP(E249,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"7,000～8,000"},267840,262500,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,115.97471999999999,113.66249999999999,{"$f":"N249*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O249*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P249*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q249*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R249/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S249/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T249/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U249/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V249/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W249/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X249*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y249*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z249*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA249*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},115.97471999999999,113.66249999999999,2.3122199999999964,"全設備合計16,000～17,000","全設備合計","16,000～17,000","16,000\n～17,000",2,353574,176.78700000000001,4.585036999999998,2.292518499999999,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A250,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",6865300,760000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",40970,21080,19890,{"$f":"VLOOKUP(E250,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},2410,1240,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.0435300000000001,0.53691999999999995,{"$f":"N250*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O250*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P250*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q250*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R250/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S250/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T250/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U250/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V250/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W250/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X250*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y250*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z250*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA250*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.0435300000000001,0.53691999999999995,0.50661000000000012,"全設備合計17,000～18,000","全設備合計","17,000～18,000","17,000\n～18,000",5,3792568,758.5136,66.365043999999969,13.273008799999994,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A251,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",20257330,1700000,"照明設備","業務用LED照明器具",1499556,1162576,336980,{"$f":"VLOOKUP(E251,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},64377,49896,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27.875240999999999,21.604968000000003,{"$f":"N251*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O251*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P251*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q251*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R251/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S251/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T251/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U251/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V251/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W251/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X251*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y251*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z251*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA251*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},27.875240999999999,21.604968000000003,6.270272999999996,"全設備合計18,000～19,000","全設備合計","18,000～19,000","18,000\n～19,000",3,2702633,900.87766666666664,72.214555633333319,24.071518544444441,"宿泊業"]
["複合サービス事業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A252,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"50,000～100,000",62287000,13380000,"照明設備","一般用LED照明器具",7530886,5878559,1652327,{"$f":"VLOOKUP(E252,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"13,000～14,000"},255742,167549,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,110.73628600000001,72.548716999999996,{"$f":"N252*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O252*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P252*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q252*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R252/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S252/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T252/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U252/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V252/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W252/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X252*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y252*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z252*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA252*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},110.73628600000001,72.548716999999996,38.187569000000011,"全設備合計19,000～20,000","全設備合計","19,000～20,000","19,000\n～20,000",2,47238,23.619,0.77810099999999993,0.38905049999999997,"サービス業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A253,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",384744079,906550,"空調・換気設備","一般用エアコン",133920,105960,27960,{"$f":"VLOOKUP(E253,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},4464,3532,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.9329120000000002,1.5293559999999999,{"$f":"N253*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O253*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P253*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q253*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R253/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S253/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T253/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U253/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V253/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W253/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X253*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y253*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z253*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA253*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.9329120000000002,1.5293559999999999,0.40355600000000025,"全設備合計20,000～","全設備合計","20,000～","20,000～",15,9320276,621.3517333333333,169.45644444999994,11.297096296666663,"卸売業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A254,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",125732699,1450000,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",61561,49950,11611,{"$f":"VLOOKUP(E254,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,648.72,450,null,null,null,0,0,{"$f":"N254*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O254*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P254*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q254*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R254/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S254/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T254/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U254/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V254/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W254/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X254*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":1.6235407320000002},{"$f":"Y254*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":1.1262075},{"$f":"Z254*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA254*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.6235407320000002,1.1262075,0.49733323200000012,null,null,"1\n～1,000",null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A255,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",220630783,7850000,"生産設備","プラスチック加工機械",10570641,10351250,219391,{"$f":"VLOOKUP(E255,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"7,000～8,000"},464681,455000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,201.206873,197.01499999999999,{"$f":"N255*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O255*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P255*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q255*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R255/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S255/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T255/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U255/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V255/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W255/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X255*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y255*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z255*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA255*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},201.206873,197.01499999999999,4.1918730000000153,null,null,"1,000\n～2,000",null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A256,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",357280674,1730000,"照明設備","業務用LED照明器具",11610000,11490000,120000,{"$f":"VLOOKUP(E256,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},593140,587412,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,256.82961999999998,254.34939600000001,{"$f":"N256*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O256*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P256*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q256*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R256/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S256/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T256/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U256/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V256/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W256/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X256*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y256*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z256*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA256*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},256.82961999999998,254.34939600000001,2.4802239999999642,null,null,"2,000\n～3,000",null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A257,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"75,000～100,000",82234653,1193000,"電気制御設備","産業用モータ",445500,401400,44100,{"$f":"VLOOKUP(E257,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},29700,26760,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12.860099999999999,11.587080000000002,{"$f":"N257*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O257*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P257*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q257*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R257/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S257/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T257/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U257/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V257/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W257/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X257*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y257*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z257*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA257*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},12.860099999999999,11.587080000000002,1.2730199999999972,null,null,"3,000\n～4,000",null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A258,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",12128964,1389500,"空調・換気設備","一般用エアコン",77280,64020,13260,{"$f":"VLOOKUP(E258,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},3360,2780,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.45488,1.20374,{"$f":"N258*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O258*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P258*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q258*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R258/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S258/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T258/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U258/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V258/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W258/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X258*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y258*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z258*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA258*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.45488,1.20374,0.25113999999999992,null,null,"4,000\n～5,000",null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A259,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},{"$f":"VLOOKUP(D259,INDIRECT(BE259&\"_売上高範囲\"),2)","v":"75,000～100,000"},88471164,1410000,"電気制御設備","産業用モータ",1400430,1315556,84874,{"$f":"VLOOKUP(E259,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},37849,35556,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"L259/1000*$AB$2*1000","v":16.388616999999996},{"$f":"M259/1000*$AB$2*1000","v":15.395747999999999},{"$f":"N259*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O259*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P259*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q259*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R259/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S259/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T259/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U259/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V259/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W259/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X259*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y259*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z259*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA259*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"SUM(AC259,AE259,AG259,AI259,AK259,AM259,AO259,AQ259)","v":16.388616999999996},{"$f":"SUM(AD259,AF259,AH259,AL259,AJ259,AN259,AP259,AR259)","v":15.395747999999999},{"$f":"AS259-AT259","v":0.99286899999999711},null,null,"5,000\n～6,000",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B259=\"サービス業，その他\",\"サービス業\",IF(B259=\"卸売業，小売業\",\"卸売業\",IF(B259=\"製造業\",\"製造業\",IF(B259=\"建設業\",\"建設業\",IF(B259=\"宿泊業，飲食サービス業\",\"宿泊業\",\"\")))))","v":"製造業"}]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A260,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",300881708,3690000,"電気制御設備","産業用モータ",3156529,2935572,220957,{"$f":"VLOOKUP(E260,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},137240,127634,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,59.424920000000007,55.265522000000004,{"$f":"N260*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O260*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P260*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q260*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R260/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S260/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T260/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U260/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V260/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W260/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X260*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y260*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z260*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA260*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},59.424920000000007,55.265522000000004,4.159398000000003,null,null,"6,000\n～7,000",null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A261,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"10,000～25,000",17889000,3403000,"恒温設備","高性能ボイラ",2023081,1797529,225552,{"$f":"VLOOKUP(E261,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},4558,4411,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17301,15225,null,null,null,1.9736139999999998,1.9099629999999999,{"$f":"N261*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O261*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P261*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q261*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R261/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S261/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T261/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U261/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V261/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W261/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X261*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":43.29892435},{"$f":"Y261*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":38.103353750000004},{"$f":"Z261*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA261*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},45.272538349999998,40.013316750000001,5.2592215999999965,null,null,"7,000\n～8,000",null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A262,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"100,000～250,000",149611049,2952970,"照明設備","業務用LED照明器具",3252739,2404933,847806,{"$f":"VLOOKUP(E262,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},125105,92497,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,54.170465,40.051200999999999,{"$f":"N262*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O262*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P262*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q262*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R262/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S262/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T262/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U262/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V262/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W262/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X262*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y262*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z262*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA262*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},54.170465,40.051200999999999,14.119264000000001,null,null,"8,000\n～9,000",null,null,null,null,null,null,"建設業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A263,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"3,000,000～",3115791499,2800000,"照明設備","業務用LED照明器具",19210374,19050000,160374,{"$f":"VLOOKUP(E263,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},1002240,997000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,433.96992,431.70100000000002,{"$f":"N263*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O263*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P263*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q263*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R263/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S263/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T263/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U263/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V263/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W263/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X263*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y263*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z263*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA263*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},433.96992,431.70100000000002,2.2689199999999801,null,null,"9,000\n～10,000",null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A264,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",10620000,763000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",45000,16500,28500,{"$f":"VLOOKUP(E264,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},1800,660,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.77940000000000009,0.28578000000000003,{"$f":"N264*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O264*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P264*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q264*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R264/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S264/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T264/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U264/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V264/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W264/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X264*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y264*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z264*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA264*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0.77940000000000009,0.28578000000000003,0.49362000000000006,null,null,"10,000\n～11,000",null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A265,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"～25,000",12694053,1500000,"照明設備","業務用LED照明器具",493380,147360,346020,{"$f":"VLOOKUP(E265,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},5820,1964.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.52006,0.85075840000000003,{"$f":"N265*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O265*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P265*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q265*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R265/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S265/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T265/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U265/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V265/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W265/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X265*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y265*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z265*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA265*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.52006,0.85075840000000003,1.6693015999999998,null,null,"11,000\n～12,000",null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A266,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"50,000～100,000",76110640,6859528,"恒温設備","高性能ボイラ",4758624,4358550,400074,{"$f":"VLOOKUP(E266,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"6,000～7,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,41087,null,null,51869,null,null,0,0,{"$f":"N266*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O266*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P266*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q266*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R266/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S266/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T266/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U266/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V266/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W266/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X266*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y266*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z266*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":142.78619347666665},{"$f":"AA266*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},142.78619347666665,0,142.78619347666665,null,null,"12,000\n～13,000",null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A267,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",376600271,17700000,"生産設備","工作機械",545656,514896,30760,{"$f":"VLOOKUP(E267,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"17,000～18,000"},25344,21454,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10.973952000000001,9.2895820000000011,{"$f":"N267*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O267*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P267*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q267*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R267/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S267/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T267/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U267/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V267/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W267/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X267*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y267*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z267*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA267*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},10.973952000000001,9.2895820000000011,1.6843699999999995,null,null,"13,000\n～14,000",null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["サービス業（他に分類されないもの）",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A268,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"10,000～25,000",13759084,940000,"照明設備","業務用LED照明器具",111969,41418,70551,{"$f":"VLOOKUP(E268,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},4147,1534,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.7956510000000001,0.66422199999999998,{"$f":"N268*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O268*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P268*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q268*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R268/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S268/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T268/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U268/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V268/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W268/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X268*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y268*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z268*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA268*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.7956510000000001,0.66422199999999998,1.1314290000000002,null,null,"14,000\n～15,000",null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A269,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"～25,000",22488572,1363637,"空調・換気設備","業務用エアコン",641586,403200,238386,{"$f":"VLOOKUP(E269,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},28631,18000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12.397223,7.7940000000000005,{"$f":"N269*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O269*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P269*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q269*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R269/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S269/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T269/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U269/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V269/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W269/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X269*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y269*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z269*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA269*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},12.397223,7.7940000000000005,4.6032229999999998,null,null,"15,000\n～16,000",null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A270,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",306902008,801695,"照明設備","業務用LED照明器具",452672,385027,67645,{"$f":"VLOOKUP(E270,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},14169,11666,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.1351770000000005,5.0513780000000006,{"$f":"N270*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O270*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P270*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q270*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R270/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S270/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T270/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U270/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V270/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W270/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X270*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y270*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z270*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA270*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},6.1351770000000005,5.0513780000000006,1.083799,null,null,"16,000\n～17,000",null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A271,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"～5,000",2310098,1578466,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",906514,543908,362606,{"$f":"VLOOKUP(E271,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8288,3584,null,null,null,0,0,{"$f":"N271*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O271*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P271*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q271*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R271/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S271/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T271/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U271/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V271/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W271/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X271*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":20.742239466666668},{"$f":"Y271*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":8.9696170666666664},{"$f":"Z271*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA271*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},20.742239466666668,8.9696170666666664,11.772622400000001,null,null,"17,000\n～18,000",null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A272,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",185902102,896000,"空調・換気設備","業務用エアコン",3107987,3000000,107987,{"$f":"VLOOKUP(E272,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},166681,160000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,72.17287300000001,69.28,{"$f":"N272*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O272*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P272*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q272*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R272/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S272/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T272/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U272/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V272/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W272/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X272*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y272*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z272*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA272*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},72.17287300000001,69.28,2.8928730000000087,null,null,"18,000\n～19,000",null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A273,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",119169451,2104000,"空調・換気設備","業務用エアコン",8620460,7524161,1096299,{"$f":"VLOOKUP(E273,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},354422,291334,772.9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,153.46472600000001,126.14762200000001,{"$f":"N273*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":5.0530615698689942},{"$f":"O273*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P273*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q273*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R273/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S273/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T273/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U273/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V273/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W273/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X273*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y273*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z273*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA273*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},158.517787569869,126.14762200000001,32.370165569868988,null,null,"19,000\n～20,000",null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A274,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",318000000,1192300,"照明設備","業務用LED照明器具",614200,528781,85419,{"$f":"VLOOKUP(E274,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},17716,15059,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.6710280000000006,6.5205469999999996,{"$f":"N274*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O274*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P274*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q274*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R274/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S274/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T274/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U274/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V274/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W274/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X274*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y274*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z274*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA274*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},7.6710280000000006,6.5205469999999996,1.150481000000001,null,null,"20,000～",null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A275,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",405998005,1500000,"照明設備","業務用LED照明器具",162663,35667,126996,{"$f":"VLOOKUP(E275,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},6507,1427,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.8175309999999998,0.61789100000000008,{"$f":"N275*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O275*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P275*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q275*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R275/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S275/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T275/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U275/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V275/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W275/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X275*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y275*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z275*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA275*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.8175309999999998,0.61789100000000008,2.1996399999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A276,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"～5,000",3871882,1450000,"空調・換気設備","一般用エアコン",350112,322103,28009,{"$f":"VLOOKUP(E276,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},12739,11720,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.5159870000000009,5.0747600000000004,{"$f":"N276*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O276*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P276*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q276*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R276/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S276/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T276/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U276/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V276/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W276/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X276*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y276*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z276*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA276*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.5159870000000009,5.0747600000000004,0.44122700000000048,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["不動産業，物品賃貸業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A277,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"50,000～100,000",62749049,1530000,"空調・換気設備","業務用エアコン",24257000,23286720,970280,{"$f":"VLOOKUP(E277,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},1174435,1127457,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,508.53035499999999,488.18888100000009,{"$f":"N277*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O277*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P277*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q277*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R277/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S277/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T277/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U277/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V277/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W277/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X277*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y277*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z277*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA277*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},508.53035499999999,488.18888100000009,20.341473999999891,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A278,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"1,000～25,000",9635347,1070000,"照明設備","業務用LED照明器具",273462,76856,196606,{"$f":"VLOOKUP(E278,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},10128,2847,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.3854239999999995,1.2327509999999999,{"$f":"N278*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O278*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P278*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q278*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R278/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S278/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T278/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U278/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V278/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W278/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X278*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y278*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z278*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA278*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.3854239999999995,1.2327509999999999,3.1526729999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A279,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",710023149,1177000,"空調・換気設備","業務用エアコン",19930486,19850671,79815,{"$f":"VLOOKUP(E279,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},991775,994011,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1710,342,null,null,null,429.43857500000001,430.40676299999996,{"$f":"N279*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O279*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P279*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q279*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R279/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S279/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T279/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U279/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V279/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W279/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X279*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":4.2795885000000009},{"$f":"Y279*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0.85591770000000011},{"$f":"Z279*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA279*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},433.7181635,431.26268069999998,2.4554828000000271,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A280,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",46397030,6790000,"空調・換気設備","一般用エアコン",5619639,4780000,839639,{"$f":"VLOOKUP(E280,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"6,000～7,000"},140762,119600,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,60.949945999999997,51.786799999999999,{"$f":"N280*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O280*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P280*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q280*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R280/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S280/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T280/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U280/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V280/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W280/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X280*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y280*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z280*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA280*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},60.949945999999997,51.786799999999999,9.1631459999999976,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A281,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",14075231,2260155,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",478812,406990,71822,{"$f":"VLOOKUP(E281,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5381.4,4574.1899999999996,null,null,null,0,0,{"$f":"N281*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O281*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P281*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q281*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R281/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S281/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T281/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U281/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V281/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W281/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X281*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":13.467940089999999},{"$f":"Y281*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":11.447749076500001},{"$f":"Z281*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA281*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},13.467940089999999,11.447749076500001,2.0201910134999981,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A282,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",322523699,1360000,"照明設備","業務用LED照明器具",535288,118047,417241,{"$f":"VLOOKUP(E282,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},20598,4540,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.9189340000000001,1.9658200000000001,{"$f":"N282*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O282*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P282*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q282*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R282/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S282/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T282/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U282/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V282/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W282/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X282*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y282*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z282*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA282*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},8.9189340000000001,1.9658200000000001,6.9531140000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["運輸業，郵便業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A283,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"1,000,000～",1027164439,7045024,"照明設備","業務用LED照明器具",2952636,2568793,383843,{"$f":"VLOOKUP(E283,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"7,000～8,000"},83787,72895,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,36.279771000000004,31.563534999999998,{"$f":"N283*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O283*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P283*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q283*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R283/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S283/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T283/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U283/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V283/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W283/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X283*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y283*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z283*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA283*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},36.279771000000004,31.563534999999998,4.7162360000000056,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A284,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"50,000～100,000",71713781,1411000,"空調・換気設備","業務用エアコン",135674,95000,40674,{"$f":"VLOOKUP(E284,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},4589,3200,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.9870370000000002,1.3856000000000002,{"$f":"N284*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O284*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P284*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q284*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R284/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S284/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T284/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U284/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V284/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W284/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X284*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y284*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z284*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA284*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.9870370000000002,1.3856000000000002,0.601437,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"建設業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A285,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",974754590,808000,"照明設備","業務用LED照明器具",740941,593941,147000,{"$f":"VLOOKUP(E285,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},17623,14116,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.6307590000000012,6.112228,{"$f":"N285*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O285*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P285*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q285*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R285/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S285/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T285/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U285/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V285/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W285/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X285*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y285*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z285*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA285*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},7.6307590000000012,6.112228,1.5185310000000012,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["サービス業（他に分類されないもの）",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A286,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"50,000～100,000",80785250,1150000,"照明設備","業務用LED照明器具",2432518,1961250,471268,{"$f":"VLOOKUP(E286,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},70921,55172,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30.708793000000004,23.889475999999998,{"$f":"N286*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O286*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P286*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q286*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R286/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S286/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T286/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U286/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V286/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W286/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X286*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y286*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z286*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA286*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},30.708793000000004,23.889475999999998,6.8193170000000052,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A287,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"50,000～100,000",59262770,900000,"空調・換気設備","業務用エアコン",128462,52002,76460,{"$f":"VLOOKUP(E287,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},956,879,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,642,null,null,null,null,0.41394799999999998,0.38060699999999997,{"$f":"N287*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O287*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P287*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q287*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R287/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S287/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T287/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U287/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V287/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W287/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X287*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":1.6067226999999999},{"$f":"Y287*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z287*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA287*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.0206707000000002,0.38060699999999997,1.6400637000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A288,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",511677584,2841939,"電気制御設備","変圧器",1368846,1344997,23849,{"$f":"VLOOKUP(E288,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},50623,49741,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,21.919758999999999,21.537852999999998,{"$f":"N288*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O288*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P288*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q288*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R288/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S288/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T288/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U288/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V288/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W288/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X288*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y288*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z288*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA288*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},21.919758999999999,21.537852999999998,0.38190600000000074,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["電気・ガス・熱供給・水道業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A289,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"250,000～1,000,000",315785483,5226661,"照明設備","業務用LED照明器具",6647772,6404692,243080,{"$f":"VLOOKUP(E289,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"5,000～6,000"},206100,194256.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,89.241299999999995,84.113194400000012,{"$f":"N289*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O289*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P289*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q289*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R289/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S289/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T289/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U289/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V289/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W289/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X289*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y289*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z289*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA289*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},89.241299999999995,84.113194400000012,5.1281055999999836,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["複合サービス事業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A290,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"1,000,000～",1299581367,4800000,"空調・換気設備","業務用エアコン",550519,484000,66519,{"$f":"VLOOKUP(E290,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"4,000～5,000"},15562,14100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.7383459999999999,6.1052999999999997,{"$f":"N290*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O290*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P290*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q290*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R290/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S290/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T290/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U290/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V290/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W290/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X290*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y290*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z290*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA290*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},6.7383459999999999,6.1052999999999997,0.63304600000000022,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A291,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",33305524,830000,"空調・換気設備","業務用エアコン",197023,85783,111240,{"$f":"VLOOKUP(E291,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},9967,2828,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.3157110000000003,1.2245239999999999,{"$f":"N291*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O291*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P291*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q291*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R291/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S291/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T291/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U291/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V291/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W291/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X291*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y291*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z291*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA291*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.3157110000000003,1.2245239999999999,3.0911870000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A292,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"50,000～75,000",54141410,1352600,"空調・換気設備","業務用エアコン",1836076,1799408,36668,{"$f":"VLOOKUP(E292,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},25287,24782,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10.949271,10.730606,{"$f":"N292*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O292*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P292*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q292*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R292/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S292/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T292/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U292/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V292/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W292/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X292*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y292*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z292*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA292*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},10.949271,10.730606,0.21866499999999967,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A293,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",30267462,842000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",48400,36700,11700,{"$f":"VLOOKUP(E293,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},1730,1310,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.74909000000000003,0.56723000000000001,{"$f":"N293*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O293*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P293*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q293*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R293/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S293/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T293/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U293/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V293/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W293/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X293*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y293*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z293*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA293*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0.74909000000000003,0.56723000000000001,0.18186000000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A294,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",13352826,950000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",83700,25100,58600,{"$f":"VLOOKUP(E294,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},5230,1570,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.2645900000000005,0.67981000000000014,{"$f":"N294*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O294*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P294*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q294*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R294/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S294/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T294/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U294/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V294/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W294/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X294*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y294*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z294*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA294*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.2645900000000005,0.67981000000000014,1.5847800000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A295,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",6689798,750000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",89600,21900,67700,{"$f":"VLOOKUP(E295,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},3360,810,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.45488,0.35073000000000004,{"$f":"N295*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O295*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P295*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q295*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R295/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S295/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T295/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U295/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V295/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W295/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X295*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y295*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z295*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA295*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.45488,0.35073000000000004,1.10415,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A296,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",383772544,1586700,"照明設備","一般用LED照明器具",219000,170000,49000,{"$f":"VLOOKUP(E296,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},9100,7100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.9402999999999997,3.0743,{"$f":"N296*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O296*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P296*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q296*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R296/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S296/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T296/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U296/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V296/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W296/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X296*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y296*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z296*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA296*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.9402999999999997,3.0743,0.86599999999999966,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A297,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",9005190,909091,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",884588,840000,44588,{"$f":"VLOOKUP(E297,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},32760,31100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14.185079999999999,13.4663,{"$f":"N297*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O297*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P297*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q297*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R297/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S297/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T297/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U297/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V297/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W297/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X297*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y297*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z297*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA297*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},14.185079999999999,13.4663,0.71877999999999886,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A298,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"3,000,000～",4235557121,1200000,"空調・換気設備","業務用エアコン",27375847,27250000,125847,{"$f":"VLOOKUP(E298,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},1316277,1310000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,569.94794100000001,567.23,{"$f":"N298*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O298*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P298*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q298*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R298/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S298/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T298/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U298/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V298/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W298/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X298*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y298*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z298*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA298*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},569.94794100000001,567.23,2.7179409999999962,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A299,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"100,000～250,000",103980000,7500000,"空調・換気設備","一般用エアコン",4476000,2864000,1612000,{"$f":"VLOOKUP(E299,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"7,000～8,000"},202384,129525,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,87.632272,56.084325000000007,{"$f":"N299*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O299*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P299*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q299*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R299/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S299/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T299/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U299/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V299/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W299/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X299*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y299*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z299*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA299*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},87.632272,56.084325000000007,31.547946999999994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A300,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",17389476,931000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",92280,58480,33800,{"$f":"VLOOKUP(E300,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},4030,2480,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.74499,1.0738399999999999,{"$f":"N300*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O300*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P300*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q300*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R300/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S300/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T300/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U300/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V300/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W300/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X300*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y300*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z300*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA300*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.74499,1.0738399999999999,0.67115000000000014,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A301,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"2,000,000～3,000,000",2440397766,9128000,"空調・換気設備","業務用エアコン",2866297,1834430,1031867,{"$f":"VLOOKUP(E301,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"9,000～10,000"},167927,107473,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,72.712390999999997,46.535809,{"$f":"N301*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O301*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P301*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q301*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R301/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S301/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T301/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U301/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V301/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W301/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X301*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y301*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z301*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA301*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},72.712390999999997,46.535809,26.176581999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A302,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"50,000～100,000",77348768,1500000,"照明設備","業務用LED照明器具",71009,8131,62878,{"$f":"VLOOKUP(E302,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},3381.4,387.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.4641462000000001,0.16765759999999999,{"$f":"N302*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O302*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P302*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q302*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R302/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S302/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T302/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U302/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V302/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W302/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X302*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y302*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z302*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA302*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.4641462000000001,0.16765759999999999,1.2964886,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A303,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"25,000～50,000",33664185,2300000,"照明設備","業務用LED照明器具",295560,203400,92160,{"$f":"VLOOKUP(E303,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},10381,7149,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.4949729999999999,3.0955170000000001,{"$f":"N303*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O303*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P303*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q303*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R303/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S303/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T303/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U303/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V303/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W303/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X303*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y303*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z303*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA303*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.4949729999999999,3.0955170000000001,1.3994559999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A304,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"～50,000",39140302,765000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",98458,41456,57002,{"$f":"VLOOKUP(E304,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},3800,1600,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.6454,0.69280000000000008,{"$f":"N304*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O304*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P304*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q304*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R304/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S304/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T304/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U304/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V304/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W304/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X304*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y304*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z304*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA304*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.6454,0.69280000000000008,0.95259999999999989,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"建設業"]
["サービス業（他に分類されないもの）",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A305,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"100,000～250,000",110552377,827273,"空調・換気設備","業務用エアコン",194996,129653,65343,{"$f":"VLOOKUP(E305,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},2295,2000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.99373499999999992,0.86599999999999999,{"$f":"N305*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O305*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P305*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q305*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R305/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S305/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T305/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U305/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V305/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W305/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X305*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y305*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z305*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA305*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0.99373499999999992,0.86599999999999999,0.12773499999999993,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A306,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",15662378,761000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",52137,29700,22437,{"$f":"VLOOKUP(E306,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},1931,1100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.83612300000000006,0.47630000000000006,{"$f":"N306*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O306*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P306*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q306*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R306/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S306/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T306/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U306/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V306/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W306/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X306*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y306*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z306*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA306*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0.83612300000000006,0.47630000000000006,0.359823,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A307,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",13202478,2197273,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",643375,598778,44597,{"$f":"VLOOKUP(E307,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},17274,16410,382,324,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.479642000000001,7.1055300000000008,{"$f":"N307*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":2.4974375982532746},{"$f":"O307*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":2.1182455021834059},{"$f":"P307*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q307*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R307/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S307/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T307/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U307/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V307/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W307/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X307*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y307*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z307*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA307*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},9.9770795982532761,9.2237755021834076,0.75330409606986848,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A308,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",7297269,3430000,"恒温設備","一般・業務用ヒートポンプ式給湯器",2336402,903977,1432425,{"$f":"VLOOKUP(E308,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},19140,16348,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12723,null,null,null,null,8.2876200000000004,7.078684,{"$f":"N308*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O308*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P308*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q308*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R308/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S308/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T308/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U308/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V308/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W308/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X308*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":31.841640050000002},{"$f":"Y308*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z308*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA308*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},40.129260049999999,7.078684,33.050576049999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A309,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"25,000～50,000",45000000,2494044,"照明設備","業務用LED照明器具",841040,234258,606782,{"$f":"VLOOKUP(E309,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},31115,8666.6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13.472795,3.7526378000000005,{"$f":"N309*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O309*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P309*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q309*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R309/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S309/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T309/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U309/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V309/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W309/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X309*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y309*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z309*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA309*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},13.472795,3.7526378000000005,9.7201571999999992,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["学術研究，専門・技術サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A310,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"100,000～250,000",243665387,1110000,"照明設備","業務用LED照明器具",4016689,3923877,92812,{"$f":"VLOOKUP(E310,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},159746,154002.70000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,69.170017999999999,66.683169100000015,{"$f":"N310*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O310*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P310*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q310*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R310/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S310/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T310/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U310/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V310/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W310/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X310*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y310*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z310*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA310*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},69.170017999999999,66.683169100000015,2.486848899999984,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A311,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"～25,000",6648318,3620000,"照明設備","業務用LED照明器具",2978658,2763859,214799,{"$f":"VLOOKUP(E311,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},96085,89156,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,41.604804999999992,38.604548000000001,{"$f":"N311*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O311*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P311*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q311*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R311/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S311/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T311/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U311/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V311/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W311/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X311*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y311*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z311*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA311*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},41.604804999999992,38.604548000000001,3.0002569999999906,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["不動産業，物品賃貸業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A312,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"10,000～25,000",19638083,1358000,"照明設備","業務用LED照明器具",1385909,1340000,45909,{"$f":"VLOOKUP(E312,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},51666,50000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,22.371377999999996,21.65,{"$f":"N312*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O312*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P312*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q312*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R312/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S312/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T312/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U312/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V312/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W312/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X312*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y312*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z312*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA312*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},22.371377999999996,21.65,0.72137799999999785,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A313,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"～25,000",13784182,1074000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",60960,38200,22760,{"$f":"VLOOKUP(E313,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},3810,2390,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.6497300000000001,1.03487,{"$f":"N313*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O313*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P313*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q313*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R313/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S313/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T313/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U313/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V313/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W313/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X313*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y313*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z313*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA313*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.6497300000000001,1.03487,0.61486000000000018,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A314,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"250,000～",293482082,6790000,"空調・換気設備","業務用エアコン",1649061,1414084,234977,{"$f":"VLOOKUP(E314,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"6,000～7,000"},29644,25420,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12.835851999999999,11.00686,{"$f":"N314*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O314*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P314*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q314*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R314/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S314/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T314/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U314/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V314/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W314/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X314*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y314*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z314*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA314*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},12.835851999999999,11.00686,1.8289919999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A315,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"1,000,000～2,000,000",1373436000,1946000,"空調・換気設備","業務用エアコン",3040943,2753524,287419,{"$f":"VLOOKUP(E315,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},178879,161972,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,77.454606999999996,70.133876000000015,{"$f":"N315*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O315*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P315*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q315*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R315/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S315/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T315/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U315/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V315/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W315/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X315*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y315*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z315*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA315*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},77.454606999999996,70.133876000000015,7.3207309999999808,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A316,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"250,000～500,000",476062430,1275000,"照明設備","業務用LED照明器具",288176,118881,169295,{"$f":"VLOOKUP(E316,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},9296,3835,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.0251679999999999,1.660555,{"$f":"N316*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O316*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P316*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q316*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R316/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S316/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T316/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U316/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V316/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W316/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X316*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y316*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z316*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA316*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.0251679999999999,1.660555,2.3646129999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"建設業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A317,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",9539608,1160000,"空調・換気設備","一般用エアコン",232235,114143,118092,{"$f":"VLOOKUP(E317,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},6564,4121,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.8422120000000004,1.7843930000000001,{"$f":"N317*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O317*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P317*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q317*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R317/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S317/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T317/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U317/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V317/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W317/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X317*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y317*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z317*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA317*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.8422120000000004,1.7843930000000001,1.0578190000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A318,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",8253580,779000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",38131,17340,20791,{"$f":"VLOOKUP(E318,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},2243,1020,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.97121899999999994,0.44166,{"$f":"N318*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O318*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P318*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q318*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R318/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S318/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T318/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U318/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V318/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W318/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X318*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y318*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z318*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA318*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0.97121899999999994,0.44166,0.52955899999999989,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["サービス業（他に分類されないもの）",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A319,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"100,000～250,000",116484125,1712806,"照明設備","業務用LED照明器具",1040138,703000,337138,{"$f":"VLOOKUP(E319,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},36064,24409,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15.615712,10.569096999999999,{"$f":"N319*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O319*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P319*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q319*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R319/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S319/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T319/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U319/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V319/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W319/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X319*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y319*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z319*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA319*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},15.615712,10.569096999999999,5.046615000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A320,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",381959941,1535120,"照明設備","業務用LED照明器具",5651841,5385222,266619,{"$f":"VLOOKUP(E320,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},329000,314000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,142.45699999999999,135.96199999999999,{"$f":"N320*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O320*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P320*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q320*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R320/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S320/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T320/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U320/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V320/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W320/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X320*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y320*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z320*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA320*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},142.45699999999999,135.96199999999999,6.4950000000000045,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A321,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"50,000～100,000",54154512,4726570,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",4042000,3552000,490000,{"$f":"VLOOKUP(E321,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"4,000～5,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,42000,37000,null,0,0,{"$f":"N321*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O321*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P321*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q321*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R321/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S321/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T321/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U321/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V321/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W321/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X321*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y321*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z321*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":115.61858000000001},{"$f":"AA321*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":101.85446333333333},115.61858000000001,101.85446333333333,13.764116666666681,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A322,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",7310609,1530000,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",1000000,993500,6500,{"$f":"VLOOKUP(E322,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10000,9935,null,null,null,0,0,{"$f":"N322*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O322*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P322*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q322*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R322/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S322/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T322/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U322/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V322/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W322/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X322*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":25.026833333333336},{"$f":"Y322*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":24.864158916666668},{"$f":"Z322*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA322*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},25.026833333333336,24.864158916666668,0.16267441666666826,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A323,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},{"$f":"VLOOKUP(D323,INDIRECT(BE323&\"_売上高範囲\"),2)","v":"25,000～50,000"},30764014,5994720,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",1189571,1011135,178436,{"$f":"VLOOKUP(E323,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"5,000～6,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12914,10976,null,null,null,{"$f":"L323/1000*$AB$2*1000","v":0},{"$f":"M323/1000*$AB$2*1000","v":0},{"$f":"N323*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O323*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P323*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q323*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R323/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S323/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T323/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U323/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V323/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W323/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X323*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":32.319652566666669},{"$f":"Y323*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":27.469452266666668},{"$f":"Z323*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA323*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"SUM(AC323,AE323,AG323,AI323,AK323,AM323,AO323,AQ323)","v":32.319652566666669},{"$f":"SUM(AD323,AF323,AH323,AL323,AJ323,AN323,AP323,AR323)","v":27.469452266666668},{"$f":"AS323-AT323","v":4.8502003000000009},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B323=\"サービス業，その他\",\"サービス業\",IF(B323=\"卸売業，小売業\",\"卸売業\",IF(B323=\"製造業\",\"製造業\",IF(B323=\"建設業\",\"建設業\",IF(B323=\"宿泊業，飲食サービス業\",\"宿泊業\",\"\")))))","v":"宿泊業"}]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A324,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"75,000～100,000",97533075,2720477,"電気制御設備","変圧器",2874971,2731220,143751,{"$f":"VLOOKUP(E324,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},139610,132630,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,60.451130000000006,57.428789999999999,{"$f":"N324*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O324*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P324*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q324*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R324/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S324/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T324/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U324/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V324/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W324/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X324*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y324*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z324*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA324*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},60.451130000000006,57.428789999999999,3.0223400000000069,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A325,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",16803372,5933400,"空調・換気設備","一般用エアコン",6171759,4226700,1945059,{"$f":"VLOOKUP(E325,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"5,000～6,000"},124886,111111,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,31896,15948,null,null,null,54.075638000000005,48.111063000000001,{"$f":"N325*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O325*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P325*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q325*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R325/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S325/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T325/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U325/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V325/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W325/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X325*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":79.82558760000002},{"$f":"Y325*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":39.91279380000001},{"$f":"Z325*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA325*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},133.90122560000003,88.023856800000004,45.877368800000028,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A326,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",6169214,1223000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",83784,37703,46081,{"$f":"VLOOKUP(E326,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},4857,2220,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.103081,0.96126000000000011,{"$f":"N326*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O326*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P326*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q326*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R326/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S326/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T326/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U326/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V326/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W326/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X326*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y326*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z326*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA326*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.103081,0.96126000000000011,1.1418209999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A327,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",25163466,1420000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",117234,88020,29214,{"$f":"VLOOKUP(E327,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},4342,3260,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.8800859999999997,1.4115800000000001,{"$f":"N327*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O327*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P327*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q327*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R327/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S327/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T327/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U327/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V327/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W327/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X327*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y327*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z327*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA327*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.8800859999999997,1.4115800000000001,0.46850599999999964,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A328,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",21589471,3500000,"空調・換気設備","一般用エアコン",3146638,1454326,1692312,{"$f":"VLOOKUP(E328,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},51368,49632,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14855,562,null,null,null,22.242343999999999,21.490656000000001,{"$f":"N328*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O328*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P328*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q328*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R328/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S328/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T328/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U328/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V328/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W328/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X328*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":37.177360916666672},{"$f":"Y328*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":1.4065080333333335},{"$f":"Z328*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA328*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},59.419704916666674,22.897164033333336,36.522540883333335,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A329,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",13820856,800000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",54579,45570,9009,{"$f":"VLOOKUP(E329,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},2599,2170,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.1253670000000002,0.93961000000000006,{"$f":"N329*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O329*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P329*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q329*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R329/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S329/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T329/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U329/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V329/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W329/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X329*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y329*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z329*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA329*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.1253670000000002,0.93961000000000006,0.18575700000000017,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A330,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"1,000,000～2,000,000",1602173454,10350000,"電気制御設備","変圧器",38000397,37710000,290397,{"$f":"VLOOKUP(E330,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"10,000～11,000"},1563919,1546000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,677.17692700000009,669.41800000000001,{"$f":"N330*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O330*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P330*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q330*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R330/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S330/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T330/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U330/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V330/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W330/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X330*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y330*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z330*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA330*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},677.17692700000009,669.41800000000001,7.7589270000000852,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A331,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"250,000～",268340680,18960000,"恒温設備","高性能ボイラ",3944000,3800092,143908,{"$f":"VLOOKUP(E331,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"18,000～19,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,35442,40000,null,null,0,0,{"$f":"N331*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O331*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P331*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q331*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R331/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S331/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T331/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U331/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V331/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W331/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X331*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y331*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":88.700102700000002},{"$f":"Z331*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":110.11293333333333},{"$f":"AA331*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},110.11293333333333,88.700102700000002,21.412830633333328,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A332,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"50,000～75,000",52335799,1334680,"照明設備","業務用LED照明器具",1770711,1340121,430590,{"$f":"VLOOKUP(E332,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},56391,42524,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,24.417303,18.412891999999999,{"$f":"N332*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O332*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P332*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q332*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R332/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S332/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T332/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U332/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V332/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W332/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X332*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y332*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z332*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA332*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},24.417303,18.412891999999999,6.0044110000000011,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A333,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"3,000,000～",4214924828,10800000,"生産設備","工作機械",224870,185338,39532,{"$f":"VLOOKUP(E333,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"10,000～11,000"},9369.6,7222.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.0570368000000006,3.1272991999999995,{"$f":"N333*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O333*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P333*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q333*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R333/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S333/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T333/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U333/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V333/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W333/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X333*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y333*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z333*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA333*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.0570368000000006,3.1272991999999995,0.92973760000000105,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A334,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"100,000～250,000",162831198,2232500,"空調・換気設備","業務用エアコン",9782804,9634000,148804,{"$f":"VLOOKUP(E334,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},586563,577635,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,253.98177900000002,250.11595500000001,{"$f":"N334*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O334*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P334*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q334*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R334/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S334/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T334/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U334/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V334/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W334/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X334*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y334*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z334*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA334*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},253.98177900000002,250.11595500000001,3.8658240000000035,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A335,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"75,000～100,000",95132646,1662120,"空調・換気設備","業務用エアコン",952300,850352,101948,{"$f":"VLOOKUP(E335,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},34651,32812,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2425,null,null,null,null,15.003883000000002,14.207595999999999,{"$f":"N335*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O335*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P335*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q335*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R335/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S335/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T335/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U335/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V335/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W335/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X335*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":6.0690070833333341},{"$f":"Y335*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z335*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA335*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},21.072890083333334,14.207595999999999,6.8652940833333354,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A336,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",37512993,1960000,"空調・換気設備","業務用エアコン",437155,306000,131155,{"$f":"VLOOKUP(E336,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},17955,12500,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.7745149999999992,5.4124999999999996,{"$f":"N336*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O336*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P336*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q336*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R336/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S336/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T336/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U336/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V336/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W336/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X336*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y336*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z336*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA336*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},7.7745149999999992,5.4124999999999996,2.3620149999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A337,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",331113181,889500,"照明設備","業務用LED照明器具",1103206,996000,107206,{"$f":"VLOOKUP(E337,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},46470,41500,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,20.121509999999997,17.9695,{"$f":"N337*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O337*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P337*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q337*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R337/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S337/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T337/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U337/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V337/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W337/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X337*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y337*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z337*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA337*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},20.121509999999997,17.9695,2.1520099999999971,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A338,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"～5,000",4223626,1394540,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",156997,141293,15704,{"$f":"VLOOKUP(E338,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},7273,6546,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.1492089999999999,2.8344179999999999,{"$f":"N338*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O338*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P338*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q338*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R338/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S338/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T338/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U338/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V338/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W338/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X338*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y338*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z338*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA338*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.1492089999999999,2.8344179999999999,0.31479100000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A339,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",36313851,1974554,"空調・換気設備","一般用エアコン",735040,616150,118890,{"$f":"VLOOKUP(E339,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},25740,21619,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11.14542,9.3610270000000018,{"$f":"N339*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O339*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P339*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q339*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R339/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S339/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T339/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U339/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V339/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W339/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X339*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y339*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z339*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA339*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},11.14542,9.3610270000000018,1.7843929999999979,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A340,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"100,000～250,000",193033536,1295800,"空調・換気設備","業務用エアコン",316627,197395,119232,{"$f":"VLOOKUP(E340,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},13766,8582,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.9606780000000006,3.7160060000000006,{"$f":"N340*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O340*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P340*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q340*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R340/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S340/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T340/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U340/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V340/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W340/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X340*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y340*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z340*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA340*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.9606780000000006,3.7160060000000006,2.244672,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"建設業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A341,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"1,000～25,000",14284000,1029000,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",318198,84970,233228,{"$f":"VLOOKUP(E341,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},10111,2700,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.3780630000000009,1.1691000000000003,{"$f":"N341*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O341*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P341*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q341*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R341/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S341/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T341/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U341/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V341/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W341/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X341*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y341*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z341*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA341*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.3780630000000009,1.1691000000000003,3.2089630000000007,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A342,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",31287973,1600000,"空調・換気設備","業務用エアコン",191900,98400,93500,{"$f":"VLOOKUP(E342,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},11986,6120,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.1899380000000006,2.6499600000000001,{"$f":"N342*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O342*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P342*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q342*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R342/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S342/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T342/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U342/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V342/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W342/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X342*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y342*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z342*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA342*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.1899380000000006,2.6499600000000001,2.5399780000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A343,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"100,000～250,000",115741348,782000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",46240,31360,14880,{"$f":"VLOOKUP(E343,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},2890,1960,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.2513700000000001,0.84867999999999999,{"$f":"N343*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O343*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P343*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q343*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R343/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S343/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T343/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U343/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V343/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W343/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X343*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y343*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z343*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA343*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.2513700000000001,0.84867999999999999,0.4026900000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A344,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"25,000～50,000",29898207,800000,"空調・換気設備","業務用エアコン",287408,250000,37408,{"$f":"VLOOKUP(E344,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},9271.2000000000007,8000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.0144295999999997,3.464,{"$f":"N344*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O344*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P344*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q344*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R344/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S344/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T344/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U344/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V344/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W344/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X344*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y344*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z344*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA344*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.0144295999999997,3.464,0.55042959999999974,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A345,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"50,000～100,000",56712488,2601251,"電気制御設備","変圧器",358444,215217,143227,{"$f":"VLOOKUP(E345,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},9993,6000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.3269690000000001,2.5979999999999999,{"$f":"N345*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O345*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P345*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q345*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R345/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S345/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T345/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U345/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V345/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W345/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X345*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y345*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z345*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA345*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.3269690000000001,2.5979999999999999,1.7289690000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"建設業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A346,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",29691942,1285000,"空調・換気設備","業務用エアコン",410172,328137,82035,{"$f":"VLOOKUP(E346,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},15775,12620,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.8305750000000005,5.4644599999999999,{"$f":"N346*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O346*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P346*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q346*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R346/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S346/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T346/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U346/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V346/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W346/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X346*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y346*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z346*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA346*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},6.8305750000000005,5.4644599999999999,1.3661150000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A347,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",6761559,2030000,"空調・換気設備","業務用エアコン",1489028,1178000,311028,{"$f":"VLOOKUP(E347,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},103028,100000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,44.611124000000004,43.3,{"$f":"N347*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O347*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P347*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q347*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R347/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S347/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T347/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U347/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V347/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W347/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X347*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y347*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z347*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA347*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},44.611124000000004,43.3,1.3111240000000066,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["サービス業（他に分類されないもの）",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A348,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"10,000～25,000",19940462,1060000,"照明設備","業務用LED照明器具",679884,509514,170370,{"$f":"VLOOKUP(E348,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},15324,11484,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.6352919999999997,4.9725719999999995,{"$f":"N348*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O348*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P348*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q348*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R348/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S348/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T348/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U348/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V348/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W348/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X348*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y348*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z348*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA348*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},6.6352919999999997,4.9725719999999995,1.6627200000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A349,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",11560968,1063000,"空調・換気設備","一般用エアコン",524957,367469,157488,{"$f":"VLOOKUP(E349,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},18530,12971,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.0234900000000007,5.6164430000000003,{"$f":"N349*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O349*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P349*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q349*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R349/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S349/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T349/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U349/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V349/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W349/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X349*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y349*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z349*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA349*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},8.0234900000000007,5.6164430000000003,2.4070470000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A350,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",10875990,1987231,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",877774,833746,44028,{"$f":"VLOOKUP(E350,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},14777,13800,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2995,2600,null,null,null,6.3984409999999992,5.9754000000000005,{"$f":"N350*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O350*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P350*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q350*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R350/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S350/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T350/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U350/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V350/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W350/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X350*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":7.4955365833333332},{"$f":"Y350*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":6.5069766666666666},{"$f":"Z350*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA350*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},13.893977583333331,12.482376666666667,1.4116009166666643,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["サービス業（他に分類されないもの）",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A351,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"100,000～250,000",100563492,810000,"照明設備","業務用LED照明器具",161262,59000,102262,{"$f":"VLOOKUP(E351,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},5093,1850,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.2052690000000004,0.80105000000000004,{"$f":"N351*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O351*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P351*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q351*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R351/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S351/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T351/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U351/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V351/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W351/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X351*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y351*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z351*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA351*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.2052690000000004,0.80105000000000004,1.4042190000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A352,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",6225634,758000,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",35000,23400,11600,{"$f":"VLOOKUP(E352,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,300,200,null,null,null,0,0,{"$f":"N352*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O352*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P352*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q352*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R352/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S352/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T352/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U352/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V352/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W352/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X352*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0.75080500000000006},{"$f":"Y352*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0.50053666666666674},{"$f":"Z352*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA352*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0.75080500000000006,0.50053666666666674,0.25026833333333331,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["サービス業（他に分類されないもの）",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A353,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"100,000～250,000",105247000,2500000,"照明設備","業務用LED照明器具",102886,82823,20063,{"$f":"VLOOKUP(E353,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},6655,5357,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.881615,2.3195810000000003,{"$f":"N353*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O353*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P353*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q353*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R353/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S353/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T353/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U353/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V353/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W353/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X353*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y353*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z353*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA353*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.881615,2.3195810000000003,0.5620339999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A354,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"25,000～50,000",34109061,1050000,"空調・換気設備","業務用エアコン",1034281,782000,252281,{"$f":"VLOOKUP(E354,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},22098,21000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2950,1000,null,null,null,9.5684339999999981,9.093,{"$f":"N354*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O354*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P354*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q354*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R354/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S354/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T354/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U354/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V354/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W354/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X354*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":7.3829158333333336},{"$f":"Y354*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":2.5026833333333336},{"$f":"Z354*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA354*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},16.951349833333332,11.595683333333334,5.3556664999999981,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A355,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",20232848,1453960,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",1658585,1479325,179260,{"$f":"VLOOKUP(E355,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},25136,20611,null,null,null,null,2005.8,1905.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10.883887999999999,8.9245629999999991,{"$f":"N355*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O355*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P355*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q355*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R355/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":5.5919230179999992},{"$f":"S355/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":5.3122989883333336},{"$f":"T355/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U355/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V355/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W355/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X355*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y355*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z355*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA355*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},16.475811017999998,14.236861988333333,2.2389490296666654,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A356,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"500,000～1,000,000",680271259,4592600,"空調・換気設備","業務用エアコン",1096627,823480,273147,{"$f":"VLOOKUP(E356,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"4,000～5,000"},31022,23295,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13.432525999999999,10.086735000000001,{"$f":"N356*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O356*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P356*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q356*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R356/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S356/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T356/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U356/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V356/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W356/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X356*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y356*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z356*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA356*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},13.432525999999999,10.086735000000001,3.3457909999999984,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"建設業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A357,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"100,000～250,000",101574550,1600000,"空調・換気設備","業務用エアコン",360000,310000,50000,{"$f":"VLOOKUP(E357,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},12000,10500,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.1959999999999997,4.5465,{"$f":"N357*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O357*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P357*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q357*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R357/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S357/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T357/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U357/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V357/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W357/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X357*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y357*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z357*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA357*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.1959999999999997,4.5465,0.64949999999999974,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["サービス業（他に分類されないもの）",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A358,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"10,000～25,000",23368635,980000,"照明設備","業務用LED照明器具",362281,130162,232119,{"$f":"VLOOKUP(E358,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},7210,2590,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.1219300000000003,1.12147,{"$f":"N358*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O358*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P358*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q358*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R358/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S358/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T358/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U358/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V358/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W358/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X358*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y358*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z358*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA358*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.1219300000000003,1.12147,2.0004600000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A359,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"1,000,000～2,000,000",1949813813,9980000,"照明設備","業務用LED照明器具",3522387,1591653,1930734,{"$f":"VLOOKUP(E359,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"9,000～10,000"},153147,69202,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,66.312651000000002,29.964465999999998,{"$f":"N359*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O359*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P359*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q359*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R359/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S359/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T359/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U359/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V359/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W359/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X359*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y359*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z359*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA359*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},66.312651000000002,29.964465999999998,36.348185000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A360,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"50,000～75,000",67127082,1350000,"照明設備","業務用LED照明器具",2622992,2316867,306125,{"$f":"VLOOKUP(E360,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},111281,93263,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,48.184673000000004,40.382879000000003,{"$f":"N360*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O360*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P360*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q360*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R360/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S360/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T360/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U360/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V360/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W360/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X360*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y360*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z360*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA360*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},48.184673000000004,40.382879000000003,7.801794000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A361,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"75,000～100,000",86672996,1380000,"照明設備","業務用LED照明器具",1942549,1730090,212459,{"$f":"VLOOKUP(E361,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},81111,68606,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,35.121062999999999,29.706398,{"$f":"N361*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O361*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P361*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q361*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R361/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S361/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T361/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U361/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V361/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W361/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X361*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y361*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z361*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA361*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},35.121062999999999,29.706398,5.4146649999999994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A362,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",255202265,750000,"空調・換気設備","一般用エアコン",739982,581000,158982,{"$f":"VLOOKUP(E362,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},28644,24400,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,600,20,null,null,null,12.402851999999999,10.565200000000001,{"$f":"N362*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O362*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P362*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q362*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R362/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S362/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T362/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U362/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V362/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W362/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X362*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":1.5016100000000001},{"$f":"Y362*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":5.005366666666667E-2},{"$f":"Z362*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA362*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},13.904461999999999,10.615253666666668,3.2892083333333311,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A363,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},{"$error":"#N/A"},null,1030000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",1454183,1148000,306183,{"$f":"VLOOKUP(E363,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},48400,38200,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,20.9572,16.540600000000001,{"$f":"N363*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O363*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P363*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q363*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R363/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S363/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T363/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U363/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V363/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W363/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X363*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y363*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z363*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA363*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},20.9572,16.540600000000001,4.416599999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A364,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"100,000～250,000",180000000,1232000,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",296868,79235,217633,{"$f":"VLOOKUP(E364,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},9189,2455,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.978837,1.063015,{"$f":"N364*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O364*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P364*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q364*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R364/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S364/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T364/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U364/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V364/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W364/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X364*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y364*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z364*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA364*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.978837,1.063015,2.9158219999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"建設業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A365,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",46040109,1000000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",447121,353000,94121,{"$f":"VLOOKUP(E365,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},16529,13074,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.1570570000000009,5.6610420000000001,{"$f":"N365*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O365*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P365*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q365*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R365/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S365/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T365/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U365/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V365/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W365/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X365*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y365*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z365*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA365*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},7.1570570000000009,5.6610420000000001,1.4960150000000008,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A366,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",23153597,1500000,"空調・換気設備","一般用エアコン",115100,89350,25750,{"$f":"VLOOKUP(E366,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},4604,3574,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.9935320000000001,1.547542,{"$f":"N366*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O366*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P366*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q366*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R366/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S366/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T366/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U366/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V366/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W366/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X366*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y366*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z366*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA366*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.9935320000000001,1.547542,0.44599000000000011,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A367,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",93570355,1360000,"空調・換気設備","業務用エアコン",116729,32759,83970,{"$f":"VLOOKUP(E367,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},5548,1557,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.4022840000000003,0.67418099999999992,{"$f":"N367*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O367*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P367*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q367*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R367/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S367/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T367/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U367/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V367/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W367/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X367*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y367*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z367*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA367*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.4022840000000003,0.67418099999999992,1.7281030000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A368,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"25,000～50,000",43000000,1444000,"冷蔵・冷凍設備","冷凍・冷蔵ショーケース",178704,106318,72386,{"$f":"VLOOKUP(E368,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},10512,6254,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.5516959999999997,2.7079819999999999,{"$f":"N368*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O368*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P368*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q368*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R368/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S368/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T368/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U368/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V368/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W368/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X368*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y368*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z368*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA368*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.5516959999999997,2.7079819999999999,1.8437139999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A369,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"75,000～100,000",80296459,1488300,"照明設備","業務用LED照明器具",208523,85000,123523,{"$f":"VLOOKUP(E369,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},6771,2710,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.9318429999999998,1.17343,{"$f":"N369*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O369*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P369*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q369*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R369/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S369/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T369/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U369/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V369/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W369/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X369*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y369*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z369*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA369*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.9318429999999998,1.17343,1.7584129999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A370,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",238025891,1550000,"空調・換気設備","業務用エアコン",173353,90668,82685,{"$f":"VLOOKUP(E370,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},9631,5037,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.170223,2.1810209999999999,{"$f":"N370*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O370*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P370*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q370*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R370/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S370/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T370/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U370/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V370/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W370/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X370*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y370*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z370*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA370*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.170223,2.1810209999999999,1.9892020000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A371,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"～10,000",2884322,1000000,"恒温設備","高性能ボイラ",74884,73222,1662,{"$f":"VLOOKUP(E371,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,693.5,678,null,null,null,0,0,{"$f":"N371*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O371*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P371*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q371*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R371/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S371/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T371/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U371/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V371/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W371/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X371*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":1.7356108916666666},{"$f":"Y371*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":1.6968193},{"$f":"Z371*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA371*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.7356108916666666,1.6968193,3.8791591666666569E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A372,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",396353334,1380000,"照明設備","業務用LED照明器具",402780,232740,170040,{"$f":"VLOOKUP(E372,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},13426,7758,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.8134580000000007,3.3592140000000001,{"$f":"N372*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O372*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P372*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q372*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R372/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S372/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T372/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U372/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V372/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W372/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X372*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y372*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z372*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA372*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.8134580000000007,3.3592140000000001,2.4542440000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A373,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",33239356,9000000,"空調・換気設備","換気装置（熱交換型）",353262,259976,93286,{"$f":"VLOOKUP(E373,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"9,000～10,000"},17663,12997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.6480790000000001,5.6277010000000001,{"$f":"N373*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O373*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P373*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q373*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R373/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S373/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T373/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U373/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V373/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W373/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X373*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y373*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z373*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA373*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},7.6480790000000001,5.6277010000000001,2.020378,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A374,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",46260147,2501000,"空調・換気設備","業務用エアコン",530000,420000,110000,{"$f":"VLOOKUP(E374,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},16800,13440,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.2744,5.8195199999999998,{"$f":"N374*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O374*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P374*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q374*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R374/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S374/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T374/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U374/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V374/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W374/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X374*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y374*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z374*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA374*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},7.2744,5.8195199999999998,1.4548800000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A375,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",44307955,772000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",47490,23970,23520,{"$f":"VLOOKUP(E375,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},2820,1410,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.22106,0.61053000000000002,{"$f":"N375*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O375*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P375*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q375*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R375/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S375/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T375/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U375/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V375/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W375/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X375*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y375*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z375*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA375*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.22106,0.61053000000000002,0.61053000000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A376,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",267689366,7391000,"発電設備","太陽光パネル及び付属設備",6740243,5982899,757344,{"$f":"VLOOKUP(E376,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"7,000～8,000"},326465,290431,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,141.35934499999999,125.75662299999999,{"$f":"N376*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O376*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P376*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q376*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R376/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S376/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T376/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U376/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V376/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W376/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X376*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y376*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z376*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA376*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},141.35934499999999,125.75662299999999,15.602722,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A377,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",8333568,1085000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",75500,45250,30250,{"$f":"VLOOKUP(E377,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},3020,1810,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.30766,0.78373000000000004,{"$f":"N377*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O377*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P377*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q377*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R377/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S377/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T377/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U377/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V377/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W377/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X377*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y377*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z377*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA377*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.30766,0.78373000000000004,0.52393000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A378,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",358567373,10500000,"空調・換気設備","業務用エアコン",1359900,914836,445064,{"$f":"VLOOKUP(E378,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"10,000～11,000"},31912,25975,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13.817895999999999,11.247175000000002,{"$f":"N378*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O378*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P378*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q378*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R378/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S378/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T378/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U378/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V378/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W378/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X378*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y378*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z378*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA378*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},13.817895999999999,11.247175000000002,2.5707209999999971,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A379,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"25,000～50,000",42689150,7800000,"生産設備","工作機械",306000,224400,81600,{"$f":"VLOOKUP(E379,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"7,000～8,000"},18000,13200,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.7940000000000005,5.7155999999999993,{"$f":"N379*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O379*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P379*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q379*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R379/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S379/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T379/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U379/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V379/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W379/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X379*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y379*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z379*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA379*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},7.7940000000000005,5.7155999999999993,2.0784000000000011,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A380,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",470400211,2879000,"照明設備","業務用LED照明器具",1625188,1509202,115986,{"$f":"VLOOKUP(E380,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},124728,105187,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,54.007224000000001,45.545970999999994,{"$f":"N380*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O380*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P380*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q380*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R380/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S380/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T380/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U380/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V380/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W380/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X380*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y380*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z380*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA380*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},54.007224000000001,45.545970999999994,8.4612530000000064,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A381,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"100,000～250,000",164053650,2610000,"空調・換気設備","業務用エアコン",437589,136665,300924,{"$f":"VLOOKUP(E381,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},4664,8650,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3194,null,null,null,null,2.0195119999999998,3.7454500000000004,{"$f":"N381*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O381*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P381*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q381*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R381/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S381/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T381/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U381/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V381/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W381/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X381*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":7.9935705666666674},{"$f":"Y381*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z381*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA381*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},10.013082566666668,3.7454500000000004,6.2676325666666681,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"建設業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A382,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",31270935,950400,"空調・換気設備","一般用エアコン",2642345,2378110,264235,{"$f":"VLOOKUP(E382,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},93968,85000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,40.688144000000001,36.805,{"$f":"N382*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O382*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P382*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q382*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R382/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S382/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T382/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U382/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V382/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W382/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X382*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y382*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z382*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA382*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},40.688144000000001,36.805,3.8831440000000015,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A383,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",40035639,1500000,"照明設備","業務用LED照明器具",1057184,930322,126862,{"$f":"VLOOKUP(E383,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},35239,31010,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15.258486999999999,13.427330000000001,{"$f":"N383*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O383*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P383*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q383*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R383/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S383/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T383/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U383/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V383/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W383/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X383*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y383*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z383*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA383*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},15.258486999999999,13.427330000000001,1.8311569999999975,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A384,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",13796230,1050000,"空調・換気設備","業務用エアコン",286110,111822,174288,{"$f":"VLOOKUP(E384,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},7946.3,2429.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.4407478999999999,1.0519735000000001,{"$f":"N384*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O384*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P384*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q384*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R384/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S384/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T384/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U384/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V384/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W384/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X384*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y384*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z384*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA384*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.4407478999999999,1.0519735000000001,2.3887744,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A385,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",20775864,830000,"空調・換気設備","業務用エアコン",375147,337000,38147,{"$f":"VLOOKUP(E385,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},13628,11900,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.9009239999999998,5.1527000000000003,{"$f":"N385*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O385*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P385*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q385*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R385/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S385/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T385/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U385/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V385/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W385/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X385*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y385*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z385*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA385*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.9009239999999998,5.1527000000000003,0.74822399999999956,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A386,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",9521784,1000000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",114442,54006,60436,{"$f":"VLOOKUP(E386,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},5110,2236,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.2126300000000003,0.96818800000000016,{"$f":"N386*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O386*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P386*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q386*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R386/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S386/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T386/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U386/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V386/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W386/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X386*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y386*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z386*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA386*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.2126300000000003,0.96818800000000016,1.2444420000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A387,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},{"$f":"VLOOKUP(D387,INDIRECT(BE387&\"_売上高範囲\"),2)","v":"50,000～100,000"},76867415,7723519,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",765485,697802,67683,{"$f":"VLOOKUP(E387,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"7,000～8,000"},12275,9820,457.4,365,null,null,null,null,null,null,null,null,706.2,300,null,null,null,{"$f":"L387/1000*$AB$2*1000","v":5.3150750000000002},{"$f":"M387/1000*$AB$2*1000","v":4.2520600000000002},{"$f":"N387*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":2.990387323144104},{"$f":"O387*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":2.3862950873362441},{"$f":"P387*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q387*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R387/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S387/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T387/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U387/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V387/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W387/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X387*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":1.7673949700000002},{"$f":"Y387*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0.75080500000000006},{"$f":"Z387*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA387*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"SUM(AC387,AE387,AG387,AI387,AK387,AM387,AO387,AQ387)","v":10.072857293144104},{"$f":"SUM(AD387,AF387,AH387,AL387,AJ387,AN387,AP387,AR387)","v":7.3891600873362435},{"$f":"AS387-AT387","v":2.6836972058078601},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B387=\"サービス業，その他\",\"サービス業\",IF(B387=\"卸売業，小売業\",\"卸売業\",IF(B387=\"製造業\",\"製造業\",IF(B387=\"建設業\",\"建設業\",IF(B387=\"宿泊業，飲食サービス業\",\"宿泊業\",\"\")))))","v":"宿泊業"}]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A388,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",5396409,1819912,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",500758,400606,100152,{"$f":"VLOOKUP(E388,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},15807,12645,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.844431000000001,5.4752849999999995,{"$f":"N388*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O388*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P388*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q388*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R388/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S388/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T388/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U388/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V388/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W388/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X388*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y388*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z388*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA388*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},6.844431000000001,5.4752849999999995,1.3691460000000015,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["運輸業，郵便業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A389,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"1,000,000～",2310294684,2810400,"照明設備","業務用LED照明器具",3705572,926393,2779179,{"$f":"VLOOKUP(E389,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},121160,31540,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,52.46228,13.65682,{"$f":"N389*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O389*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P389*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q389*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R389/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S389/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T389/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U389/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V389/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W389/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X389*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y389*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z389*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA389*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},52.46228,13.65682,38.805459999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A390,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"1,000～25,000",13764347,2500000,"恒温設備","高性能ボイラ",527016,473314,53702,{"$f":"VLOOKUP(E390,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4820,4338,null,null,null,0,0,{"$f":"N390*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O390*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P390*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q390*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R390/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S390/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T390/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U390/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V390/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W390/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X390*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":12.062933666666666},{"$f":"Y390*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":10.8566403},{"$f":"Z390*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA390*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},12.062933666666666,10.8566403,1.2062933666666655,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["複合サービス事業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A391,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"250,000～1,000,000",889154169,1350000,"照明設備","業務用LED照明器具",989510,950246,39264,{"$f":"VLOOKUP(E391,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},21801,19331,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9.4398330000000001,8.3703230000000008,{"$f":"N391*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O391*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P391*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q391*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R391/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S391/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T391/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U391/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V391/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W391/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X391*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y391*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z391*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA391*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},9.4398330000000001,8.3703230000000008,1.0695099999999993,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A392,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",203927917,12300000,"発電設備","太陽光パネル及び付属設備",3844695,2313048,1531647,{"$f":"VLOOKUP(E392,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"12,000～13,000"},154742,93096,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,67.003285999999989,40.310568000000004,{"$f":"N392*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O392*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P392*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q392*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R392/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S392/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T392/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U392/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V392/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W392/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X392*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y392*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z392*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA392*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},67.003285999999989,40.310568000000004,26.692717999999985,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A393,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",210325324,824000,"照明設備","業務用LED照明器具",84964,40082,44882,{"$f":"VLOOKUP(E393,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},4998,2358,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.1641340000000002,1.0210140000000001,{"$f":"N393*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O393*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P393*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q393*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R393/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S393/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T393/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U393/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V393/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W393/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X393*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y393*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z393*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA393*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.1641340000000002,1.0210140000000001,1.1431200000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A394,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",89490498,2130000,"恒温設備","高性能ボイラ",53522,52452,1070,{"$f":"VLOOKUP(E394,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,268,263,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N394*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O394*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P394*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q394*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R394/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S394/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T394/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U394/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V394/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W394/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X394*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y394*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z394*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA394*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A395,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",41398479,970000,"空調・換気設備","業務用エアコン",149700,95400,54300,{"$f":"VLOOKUP(E395,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},9461,6054,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.0966129999999996,2.6213820000000001,{"$f":"N395*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O395*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P395*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q395*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R395/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S395/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T395/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U395/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V395/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W395/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X395*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y395*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z395*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA395*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.0966129999999996,2.6213820000000001,1.4752309999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A396,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",40000000,1000000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",103000,33000,70000,{"$f":"VLOOKUP(E396,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},5610,1770,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.4291300000000002,0.76641000000000004,{"$f":"N396*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O396*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P396*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q396*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R396/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S396/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T396/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U396/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V396/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W396/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X396*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y396*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z396*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA396*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.4291300000000002,0.76641000000000004,1.6627200000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A397,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",14147075,2208000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",112720,59360,53360,{"$f":"VLOOKUP(E397,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},4440,2520,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.9225200000000002,1.0911600000000001,{"$f":"N397*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O397*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P397*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q397*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R397/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S397/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T397/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U397/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V397/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W397/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X397*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y397*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z397*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA397*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.9225200000000002,1.0911600000000001,0.8313600000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A398,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",271839854,3100000,"照明設備","業務用LED照明器具",1059655,302190,757465,{"$f":"VLOOKUP(E398,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},39246,11192,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16.993518000000002,4.8461360000000004,{"$f":"N398*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O398*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P398*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q398*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R398/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S398/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T398/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U398/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V398/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W398/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X398*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y398*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z398*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA398*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},16.993518000000002,4.8461360000000004,12.147382,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A399,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",319437617,1628020,"照明設備","業務用LED照明器具",243330,82741,160589,{"$f":"VLOOKUP(E399,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},14322,4870,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.2014259999999997,2.1087100000000003,{"$f":"N399*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O399*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P399*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q399*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R399/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S399/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T399/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U399/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V399/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W399/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X399*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y399*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z399*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA399*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},6.2014259999999997,2.1087100000000003,4.0927159999999994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A400,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"100,000～250,000",120685540,772840,"空調・換気設備","一般用エアコン",193498,137804,55694,{"$f":"VLOOKUP(E400,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},5988,4536,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.5928040000000001,1.9640879999999996,{"$f":"N400*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O400*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P400*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q400*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R400/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S400/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T400/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U400/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V400/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W400/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X400*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y400*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z400*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA400*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.5928040000000001,1.9640879999999996,0.6287160000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"建設業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A401,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"250,000～1,000,000",495812405,9400000,"照明設備","業務用LED照明器具",1597689,304321,1293368,{"$f":"VLOOKUP(E401,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"9,000～10,000"},70043,13342,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30.328619000000003,5.7770860000000006,{"$f":"N401*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O401*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P401*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q401*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R401/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S401/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T401/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U401/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V401/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W401/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X401*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y401*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z401*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA401*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},30.328619000000003,5.7770860000000006,24.551533000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A402,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"3,000,000～",10501483472,9000000,"空調・換気設備","業務用エアコン",52711635,51841864,869771,{"$f":"VLOOKUP(E402,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"9,000～10,000"},2410089,2389026,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1043.5685370000001,1034.4482579999999,{"$f":"N402*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O402*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P402*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q402*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R402/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S402/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T402/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U402/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V402/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W402/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X402*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y402*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z402*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA402*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1043.5685370000001,1034.4482579999999,9.1202790000002096,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A403,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"50,000～100,000",84970022,900000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",398383,277020,121363,{"$f":"VLOOKUP(E403,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},14.7,8.5500000000000007,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.3651000000000003E-3,3.7021500000000004E-3,{"$f":"N403*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O403*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P403*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q403*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R403/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S403/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T403/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U403/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V403/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W403/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X403*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y403*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z403*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA403*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},6.3651000000000003E-3,3.7021500000000004E-3,2.6629499999999999E-3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["学術研究，専門・技術サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A404,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"250,000～1,000,000",524414500,4545100,"空調・換気設備","業務用エアコン",2049945,1950000,99945,{"$f":"VLOOKUP(E404,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"4,000～5,000"},69751,64000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30.202183000000005,27.712,{"$f":"N404*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O404*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P404*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q404*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R404/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S404/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T404/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U404/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V404/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W404/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X404*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y404*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z404*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA404*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},30.202183000000005,27.712,2.4901830000000054,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A405,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"10,000～25,000",13651483,960000,"空調・換気設備","一般用エアコン",317107,224316,92791,{"$f":"VLOOKUP(E405,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},18903,8308,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.1849989999999995,3.5973640000000002,{"$f":"N405*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O405*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P405*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q405*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R405/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S405/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T405/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U405/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V405/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W405/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X405*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y405*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z405*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA405*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},8.1849989999999995,3.5973640000000002,4.5876349999999988,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A406,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",145645764,13636364,"生産設備","工作機械",5984457,5864768,119689,{"$f":"VLOOKUP(E406,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"13,000～14,000"},246148,241225,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,106.58208399999999,104.450425,{"$f":"N406*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O406*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P406*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q406*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R406/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S406/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T406/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U406/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V406/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W406/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X406*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y406*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z406*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA406*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},106.58208399999999,104.450425,2.1316589999999991,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A407,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",312857656,2663000,"空調・換気設備","業務用エアコン",8827431,8702847,124584,{"$f":"VLOOKUP(E407,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},468314,461714,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,202.77996200000001,199.92216200000001,{"$f":"N407*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O407*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P407*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q407*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R407/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S407/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T407/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U407/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V407/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W407/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X407*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y407*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z407*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA407*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},202.77996200000001,199.92216200000001,2.8577999999999975,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A408,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",205962217,1667000,"照明設備","業務用LED照明器具",348336,293580,54756,{"$f":"VLOOKUP(E408,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},12636,10530,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.4713880000000001,4.5594899999999994,{"$f":"N408*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O408*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P408*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q408*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R408/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S408/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T408/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U408/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V408/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W408/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X408*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y408*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z408*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA408*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.4713880000000001,4.5594899999999994,0.91189800000000076,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["サービス業（他に分類されないもの）",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A409,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"100,000～250,000",160545168,7090909,"発電設備","太陽光パネル及び付属設備",1150231,53976,1096255,{"$f":"VLOOKUP(E409,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"7,000～8,000"},42926,4153,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18.586957999999999,1.7982489999999998,{"$f":"N409*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O409*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P409*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q409*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R409/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S409/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T409/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U409/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V409/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W409/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X409*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y409*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z409*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA409*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},18.586957999999999,1.7982489999999998,16.788709000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A410,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",116047303,1950000,"照明設備","業務用LED照明器具",2400516,2116490,284026,{"$f":"VLOOKUP(E410,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},120779,103659,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,52.297307000000004,44.884347000000005,{"$f":"N410*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O410*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P410*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q410*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R410/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S410/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T410/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U410/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V410/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W410/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X410*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y410*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z410*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA410*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},52.297307000000004,44.884347000000005,7.4129599999999982,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A411,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",10409739,810000,"空調・換気設備","業務用エアコン",1429920,1376280,53640,{"$f":"VLOOKUP(E411,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},71496,68814,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30.957768000000002,29.796461999999995,{"$f":"N411*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O411*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P411*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q411*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R411/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S411/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T411/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U411/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V411/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W411/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X411*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y411*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z411*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA411*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},30.957768000000002,29.796461999999995,1.1613060000000068,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A412,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",37677696,841090,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",7485141,7372863,112278,{"$f":"VLOOKUP(E412,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},126850,124947,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,45275,44595,null,null,null,54.926049999999996,54.102051000000003,{"$f":"N412*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O412*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P412*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q412*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R412/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S412/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T412/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U412/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V412/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W412/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X412*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":113.30898791666667},{"$f":"Y412*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":111.60716325000001},{"$f":"Z412*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA412*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},168.23503791666667,165.70921425,2.5258236666666676,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A413,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",381042526,9600000,"生産設備","工作機械",19175274,18983521,191753,{"$f":"VLOOKUP(E413,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"9,000～10,000"},810637,808200,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,351.00582099999997,349.95060000000001,{"$f":"N413*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O413*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P413*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q413*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R413/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S413/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T413/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U413/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V413/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W413/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X413*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y413*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z413*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA413*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},351.00582099999997,349.95060000000001,1.0552209999999604,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A414,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"50,000～75,000",73466570,3965000,"照明設備","業務用LED照明器具",3044638,2935762,108876,{"$f":"VLOOKUP(E414,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},129421,124792,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,56.039292999999994,54.034936000000002,{"$f":"N414*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O414*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P414*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q414*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R414/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S414/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T414/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U414/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V414/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W414/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X414*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y414*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z414*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA414*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},56.039292999999994,54.034936000000002,2.0043569999999917,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A415,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"～10,000",9315260,909091,"空調・換気設備","業務用エアコン",131051,117900,13151,{"$f":"VLOOKUP(E415,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},4128,3715,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.7874240000000001,1.608595,{"$f":"N415*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O415*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P415*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q415*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R415/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S415/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T415/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U415/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V415/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W415/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X415*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y415*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z415*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA415*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.7874240000000001,1.608595,0.17882900000000013,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A416,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",76272674,1050000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",977874,907976,69898,{"$f":"VLOOKUP(E416,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},36762,34922,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15.917945999999999,15.121226,{"$f":"N416*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O416*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P416*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q416*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R416/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S416/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T416/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U416/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V416/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W416/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X416*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y416*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z416*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA416*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},15.917945999999999,15.121226,0.79671999999999876,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A417,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"3,000,000～",3526000000,8900000,"照明設備","業務用LED照明器具",919400,554358,365042,{"$f":"VLOOKUP(E417,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"8,000～9,000"},60249,36328,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26.087817000000001,15.730024000000002,{"$f":"N417*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O417*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P417*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q417*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R417/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S417/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T417/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U417/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V417/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W417/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X417*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y417*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z417*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA417*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},26.087817000000001,15.730024000000002,10.357792999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A418,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"～25,000",16431700,1014000,"照明設備","業務用LED照明器具",749334,188917,560417,{"$f":"VLOOKUP(E418,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},42600,10740,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18.445800000000002,4.6504200000000004,{"$f":"N418*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O418*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P418*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q418*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R418/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S418/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T418/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U418/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V418/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W418/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X418*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y418*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z418*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA418*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},18.445800000000002,4.6504200000000004,13.795380000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["サービス業（他に分類されないもの）",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A419,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"250,000～1,000,000",264750535,880000,"空調・換気設備","業務用エアコン",1173744,1160344,13400,{"$f":"VLOOKUP(E419,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},57200,56547,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,24.767600000000002,24.484850999999999,{"$f":"N419*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O419*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P419*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q419*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R419/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S419/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T419/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U419/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V419/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W419/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X419*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y419*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z419*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA419*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},24.767600000000002,24.484850999999999,0.28274900000000258,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A420,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",17638291,780200,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",4295600,3436480,859120,{"$f":"VLOOKUP(E420,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,41500,33200,null,null,null,0,0,{"$f":"N420*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O420*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P420*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q420*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R420/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S420/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T420/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U420/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V420/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W420/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X420*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":103.86135833333334},{"$f":"Y420*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":83.089086666666674},{"$f":"Z420*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA420*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},103.86135833333334,83.089086666666674,20.772271666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["複合サービス事業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A421,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"50,000～100,000",67747663,1100000,"照明設備","業務用LED照明器具",208548,43007,165541,{"$f":"VLOOKUP(E421,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},17525,3614,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.5883250000000002,1.564862,{"$f":"N421*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O421*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P421*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q421*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R421/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S421/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T421/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U421/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V421/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W421/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X421*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y421*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z421*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA421*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},7.5883250000000002,1.564862,6.0234630000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A422,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"100,000～250,000",153648000,755000,"空調・換気設備","業務用エアコン",107290,104000,3290,{"$f":"VLOOKUP(E422,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},1420,1380,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.61485999999999996,0.59753999999999996,{"$f":"N422*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O422*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P422*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q422*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R422/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S422/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T422/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U422/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V422/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W422/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X422*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y422*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z422*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA422*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0.61485999999999996,0.59753999999999996,1.7320000000000002E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"建設業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A423,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",40000000,750000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",32348,26400,5948,{"$f":"VLOOKUP(E423,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},1347,1100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.58325099999999996,0.47630000000000006,{"$f":"N423*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O423*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P423*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q423*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R423/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S423/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T423/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U423/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V423/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W423/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X423*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y423*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z423*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA423*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0.58325099999999996,0.47630000000000006,0.10695099999999991,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A424,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"～10,000",9996297,757000,"空調・換気設備","業務用エアコン",240640,196274,44366,{"$f":"VLOOKUP(E424,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},3225.6,7850.97,null,null,null,null,null,null,null,null,700,null,null,null,null,null,null,1.3966848000000001,3.3994700100000004,{"$f":"N424*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O424*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P424*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q424*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R424/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S424/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T424/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U424/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V424/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W424/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X424*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y424*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z424*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA424*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.3966848000000001,3.3994700100000004,-2.0027852100000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A425,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",9977669,770000,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",2658526,2355216,303310,{"$f":"VLOOKUP(E425,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},27664,25494,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18000,16000,null,null,null,11.978512,11.038902,{"$f":"N425*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O425*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P425*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q425*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R425/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S425/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T425/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U425/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V425/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W425/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X425*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":45.048300000000005},{"$f":"Y425*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":40.042933333333337},{"$f":"Z425*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA425*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},57.026812000000007,51.081835333333338,5.944976666666669,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A426,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",10793663,3800000,"恒温設備","高性能ボイラ",3047500,2742750,304750,{"$f":"VLOOKUP(E426,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26500,23850,null,null,null,0,0,{"$f":"N426*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O426*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P426*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q426*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R426/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S426/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T426/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U426/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V426/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W426/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X426*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":66.321108333333342},{"$f":"Y426*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":59.688997500000006},{"$f":"Z426*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA426*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},66.321108333333342,59.688997500000006,6.6321108333333356,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A427,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"50,000～100,000",66765420,8320000,"空調・換気設備","業務用エアコン",5900097,5664093,236004,{"$f":"VLOOKUP(E427,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"8,000～9,000"},234082,224718,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,101.357506,97.302893999999995,{"$f":"N427*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O427*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P427*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q427*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R427/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S427/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T427/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U427/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V427/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W427/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X427*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y427*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z427*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA427*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},101.357506,97.302893999999995,4.0546120000000059,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A428,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",278671060,2920000,"冷蔵・冷凍設備","コンデンシングユニット",7530962,7240878,290084,{"$f":"VLOOKUP(E428,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},349991,336785,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,151.54610299999999,145.82790500000002,{"$f":"N428*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O428*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P428*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q428*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R428/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S428/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T428/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U428/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V428/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W428/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X428*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y428*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z428*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA428*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},151.54610299999999,145.82790500000002,5.7181979999999726,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A429,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",12950663,750000,"空調・換気設備","業務用エアコン",1150800,463200,687600,{"$f":"VLOOKUP(E429,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},20844,11208,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9.0254520000000014,4.8530639999999998,{"$f":"N429*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O429*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P429*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q429*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R429/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S429/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T429/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U429/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V429/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W429/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X429*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y429*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z429*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA429*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},9.0254520000000014,4.8530639999999998,4.1723880000000015,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["サービス業（他に分類されないもの）",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A430,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"25,000～50,000",40643039,1702000,"照明設備","業務用LED照明器具",172800,86227,86573,{"$f":"VLOOKUP(E430,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},5760,2874,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.4940800000000003,1.244442,{"$f":"N430*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O430*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P430*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q430*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R430/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S430/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T430/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U430/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V430/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W430/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X430*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y430*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z430*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA430*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.4940800000000003,1.244442,1.2496380000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["不動産業，物品賃貸業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A431,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"25,000～50,000",49261207,960000,"空調・換気設備","業務用エアコン",136340,72365,63975,{"$f":"VLOOKUP(E431,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},85213,45228,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,36.897228999999996,19.583724,{"$f":"N431*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O431*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P431*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q431*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R431/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S431/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T431/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U431/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V431/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W431/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X431*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y431*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z431*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA431*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},36.897228999999996,19.583724,17.313504999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A432,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",28245398,850000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",108000,55350,52650,{"$f":"VLOOKUP(E432,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},4000,2050,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.732,0.88764999999999994,{"$f":"N432*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O432*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P432*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q432*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R432/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S432/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T432/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U432/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V432/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W432/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X432*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y432*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z432*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA432*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.732,0.88764999999999994,0.84435000000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A433,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",989359106,5650000,"照明設備","業務用LED照明器具",519312215,519125000,187215,{"$f":"VLOOKUP(E433,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"5,000～6,000"},38804855,38798548,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16802.502215,16799.771284000002,{"$f":"N433*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O433*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P433*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q433*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R433/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S433/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T433/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U433/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V433/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W433/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X433*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y433*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z433*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA433*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},16802.502215,16799.771284000002,2.7309309999982361,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["運輸業，郵便業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A434,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"250,000～1,000,000",640157587,3299970,"照明設備","業務用LED照明器具",601439,138331,463108,{"$f":"VLOOKUP(E434,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},6651,1530,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.879883,0.66249000000000002,{"$f":"N434*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O434*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P434*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q434*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R434/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S434/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T434/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U434/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V434/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W434/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X434*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y434*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z434*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA434*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.879883,0.66249000000000002,2.2173929999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A435,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",36976396,950000,"空調・換気設備","業務用エアコン",1337150,1311561,25589,{"$f":"VLOOKUP(E435,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},47561,45813,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,20.593913000000001,19.837029000000001,{"$f":"N435*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O435*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P435*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q435*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R435/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S435/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T435/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U435/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V435/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W435/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X435*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y435*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z435*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA435*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},20.593913000000001,19.837029000000001,0.75688399999999945,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A436,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"1,000,000～",1956310314,4350000,"空調・換気設備","業務用エアコン",883455,860000,23455,{"$f":"VLOOKUP(E436,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"4,000～5,000"},30569,29600,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13.236377000000001,12.816800000000001,{"$f":"N436*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O436*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P436*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q436*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R436/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S436/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T436/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U436/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V436/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W436/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X436*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y436*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z436*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA436*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},13.236377000000001,12.816800000000001,0.41957700000000031,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"建設業"]
["不動産業，物品賃貸業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A437,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"1,000,000～",1185781009,5000000,"電気制御設備","産業用モータ",1309531,1163976,145555,{"$f":"VLOOKUP(E437,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"5,000～6,000"},109860,97649,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,47.569380000000002,42.282016999999996,{"$f":"N437*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O437*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P437*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q437*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R437/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S437/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T437/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U437/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V437/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W437/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X437*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y437*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z437*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA437*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},47.569380000000002,42.282016999999996,5.2873630000000063,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A438,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",113000000,13350000,"生産設備","工作機械",6291595,4404117,1887478,{"$f":"VLOOKUP(E438,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"13,000～14,000"},278575,195003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,120.622975,84.436298999999991,{"$f":"N438*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O438*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P438*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q438*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R438/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S438/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T438/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U438/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V438/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W438/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X438*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y438*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z438*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA438*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},120.622975,84.436298999999991,36.186676000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A439,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",262815269,2490000,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",113180,72436,40744,{"$f":"VLOOKUP(E439,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},5144.5,3292.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.2275684999999998,1.4256525,{"$f":"N439*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O439*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P439*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q439*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R439/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S439/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T439/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U439/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V439/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W439/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X439*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y439*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z439*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA439*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.2275684999999998,1.4256525,0.80191599999999985,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["サービス業（他に分類されないもの）",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A440,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"1,000,000～",1424484024,12217035,"発電設備","太陽光パネル及び付属設備",3603760,2238772,1364988,{"$f":"VLOOKUP(E440,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"12,000～13,000"},142696,77015,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,61.787368000000001,33.347494999999995,{"$f":"N440*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O440*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P440*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q440*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R440/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S440/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T440/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U440/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V440/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W440/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X440*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y440*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z440*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA440*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},61.787368000000001,33.347494999999995,28.439873000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["複合サービス事業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A441,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"1,000,000～",3095647400,1395000,"照明設備","業務用LED照明器具",311433,234916,76517,{"$f":"VLOOKUP(E441,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},10326,7789,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.471158,3.3726370000000001,{"$f":"N441*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O441*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P441*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q441*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R441/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S441/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T441/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U441/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V441/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W441/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X441*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y441*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z441*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA441*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.471158,3.3726370000000001,1.0985209999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A442,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"～5,000",4096334,940430,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",631845,442291,189554,{"$f":"VLOOKUP(E442,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},18082,12657,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,252,176,null,null,null,7.8295060000000003,5.4804810000000002,{"$f":"N442*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O442*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P442*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q442*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R442/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S442/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T442/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U442/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V442/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W442/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X442*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0.63067620000000002},{"$f":"Y442*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0.44047226666666672},{"$f":"Z442*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA442*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},8.4601822000000002,5.9209532666666664,2.5392289333333338,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A443,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",960282536,2730000,"空調・換気設備","業務用エアコン",4884389,4822357,62032,{"$f":"VLOOKUP(E443,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},210624,207949,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,91.200192000000001,90.041917000000012,{"$f":"N443*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O443*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P443*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q443*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R443/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S443/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T443/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U443/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V443/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W443/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X443*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y443*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z443*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA443*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},91.200192000000001,90.041917000000012,1.1582749999999891,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A444,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"50,000～75,000",66497311,2612000,"照明設備","業務用LED照明器具",266800,120435,146365,{"$f":"VLOOKUP(E444,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},10672,4817.3999999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.6209760000000006,2.0859342000000001,{"$f":"N444*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O444*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P444*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q444*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R444/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S444/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T444/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U444/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V444/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W444/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X444*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y444*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z444*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA444*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.6209760000000006,2.0859342000000001,2.5350418000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A445,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",12892087,1880000,"空調・換気設備","業務用エアコン",510854,395184,115670,{"$f":"VLOOKUP(E445,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},16045,11772,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.9474850000000004,5.0972760000000008,{"$f":"N445*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O445*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P445*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q445*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R445/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S445/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T445/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U445/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V445/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W445/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X445*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y445*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z445*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA445*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},6.9474850000000004,5.0972760000000008,1.8502089999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A446,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",24865034,1497000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",84354,76219,8135,{"$f":"VLOOKUP(E446,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},3308,2989,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.432364,1.2942369999999999,{"$f":"N446*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O446*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P446*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q446*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R446/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S446/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T446/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U446/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V446/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W446/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X446*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y446*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z446*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA446*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.432364,1.2942369999999999,0.13812700000000011,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A447,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",127969536,1980000,"照明設備","業務用LED照明器具",3942104,3571911,370193,{"$f":"VLOOKUP(E447,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},192772,177500,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,83.470275999999998,76.857500000000002,{"$f":"N447*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O447*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P447*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q447*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R447/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S447/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T447/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U447/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V447/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W447/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X447*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y447*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z447*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA447*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},83.470275999999998,76.857500000000002,6.6127759999999967,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A448,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",200000000,1130750,"照明設備","一般用LED照明器具",106681,50952,55729,{"$f":"VLOOKUP(E448,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},5025,2400,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.1758250000000001,1.0391999999999999,{"$f":"N448*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O448*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P448*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q448*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R448/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S448/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T448/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U448/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V448/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W448/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X448*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y448*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z448*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA448*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.1758250000000001,1.0391999999999999,1.1366250000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A449,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",7421300,751000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",12800,6080,6720,{"$f":"VLOOKUP(E449,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},800,380,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.34640000000000004,0.16453999999999999,{"$f":"N449*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O449*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P449*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q449*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R449/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S449/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T449/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U449/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V449/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W449/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X449*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y449*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z449*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA449*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0.34640000000000004,0.16453999999999999,0.18186000000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["複合サービス事業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A450,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"～10,000",1609142,1500000,"照明設備","業務用LED照明器具",7804961,7507402,297559,{"$f":"VLOOKUP(E450,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},305677,294062,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,132.35814100000002,127.328846,{"$f":"N450*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O450*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P450*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q450*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R450/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S450/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T450/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U450/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V450/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W450/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X450*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y450*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z450*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA450*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},132.35814100000002,127.328846,5.0292950000000189,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A451,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},{"$f":"VLOOKUP(D451,INDIRECT(BE451&\"_売上高範囲\"),2)","v":"250,000～1,000,000"},439339949,14000000,"発電設備","太陽光パネル及び付属設備",12137219,10193968,1943251,{"$f":"VLOOKUP(E451,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"14,000～15,000"},537104,451020,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"L451/1000*$AB$2*1000","v":232.56603200000004},{"$f":"M451/1000*$AB$2*1000","v":195.29166000000001},{"$f":"N451*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O451*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P451*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q451*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R451/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S451/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T451/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U451/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V451/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W451/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X451*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y451*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z451*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA451*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"SUM(AC451,AE451,AG451,AI451,AK451,AM451,AO451,AQ451)","v":232.56603200000004},{"$f":"SUM(AD451,AF451,AH451,AL451,AJ451,AN451,AP451,AR451)","v":195.29166000000001},{"$f":"AS451-AT451","v":37.274372000000028},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B451=\"サービス業，その他\",\"サービス業\",IF(B451=\"卸売業，小売業\",\"卸売業\",IF(B451=\"製造業\",\"製造業\",IF(B451=\"建設業\",\"建設業\",IF(B451=\"宿泊業，飲食サービス業\",\"宿泊業\",\"\")))))","v":"製造業"}]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A452,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"1,000,000～2,000,000",1716291000,17750000,"生産設備","プラスチック加工機械",1171800,875700,296100,{"$f":"VLOOKUP(E452,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"17,000～18,000"},55800,41700,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,24.1614,18.056100000000001,{"$f":"N452*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O452*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P452*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q452*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R452/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S452/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T452/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U452/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V452/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W452/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X452*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y452*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z452*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA452*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},24.1614,18.056100000000001,6.1052999999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A453,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"250,000～500,000",321182869,810000,"空調・換気設備","一般用エアコン",214378,185223,29155,{"$f":"VLOOKUP(E453,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},7122,6153.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.0838260000000002,2.6644221999999997,{"$f":"N453*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O453*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P453*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q453*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R453/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S453/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T453/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U453/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V453/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W453/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X453*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y453*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z453*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA453*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.0838260000000002,2.6644221999999997,0.41940380000000044,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"建設業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A454,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",93951969,1750000,"空調・換気設備","業務用エアコン",615972,222281,393691,{"$f":"VLOOKUP(E454,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},24783,7100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10.731039000000001,3.0743,{"$f":"N454*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O454*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P454*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q454*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R454/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S454/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T454/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U454/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V454/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W454/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X454*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y454*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z454*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA454*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},10.731039000000001,3.0743,7.6567390000000008,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["サービス業（他に分類されないもの）",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A455,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"25,000～50,000",48707600,1809090,"空調・換気設備","業務用エアコン",217104,115080,102024,{"$f":"VLOOKUP(E455,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},7753,4110,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.3570489999999999,1.77963,{"$f":"N455*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O455*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P455*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q455*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R455/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S455/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T455/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U455/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V455/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W455/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X455*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y455*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z455*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA455*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.3570489999999999,1.77963,1.5774189999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A456,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"1,000～25,000",15130884,900000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",123360,28640,94720,{"$f":"VLOOKUP(E456,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},7710,1790,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.3384299999999998,0.77507000000000004,{"$f":"N456*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O456*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P456*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q456*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R456/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S456/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T456/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U456/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V456/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W456/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X456*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y456*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z456*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA456*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.3384299999999998,0.77507000000000004,2.5633599999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A457,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",37180216,4180000,"空調・換気設備","業務用エアコン",2534699,2342476,192223,{"$f":"VLOOKUP(E457,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"4,000～5,000"},46216,50569,3545.5,2123,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,20.011528000000002,21.896377000000001,{"$f":"N457*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":23.179751320960694},{"$f":"O457*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":13.879738275109169},{"$f":"P457*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q457*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R457/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S457/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T457/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U457/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V457/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W457/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X457*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y457*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z457*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA457*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},43.191279320960696,35.77611527510917,7.415164045851526,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A458,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"～10,000",7138471,1820000,"空調・換気設備","業務用エアコン",114123,79268,34855,{"$f":"VLOOKUP(E458,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},7136,5053,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.0898880000000002,2.1879489999999997,{"$f":"N458*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O458*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P458*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q458*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R458/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S458/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T458/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U458/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V458/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W458/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X458*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y458*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z458*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA458*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.0898880000000002,2.1879489999999997,0.90193900000000049,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A459,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",7294602,884500,"空調・換気設備","業務用エアコン",342507,119592,222915,{"$f":"VLOOKUP(E459,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},3657,6644,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2558,null,null,null,null,1.5834810000000001,2.876852,{"$f":"N459*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O459*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P459*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q459*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R459/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S459/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T459/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U459/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V459/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W459/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X459*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":6.4018639666666664},{"$f":"Y459*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z459*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA459*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},7.9853449666666663,2.876852,5.1084929666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A460,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"75,000～100,000",96000000,1330000,"空調・換気設備","業務用エアコン",481539,161002,320537,{"$f":"VLOOKUP(E460,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},8173,5002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.5389090000000003,2.1658659999999998,{"$f":"N460*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O460*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P460*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q460*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R460/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S460/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T460/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U460/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V460/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W460/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X460*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y460*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z460*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA460*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.5389090000000003,2.1658659999999998,1.3730430000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A461,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"50,000～100,000",81711200,1318181,"空調・換気設備","業務用エアコン",83483,31021,52462,{"$f":"VLOOKUP(E461,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},2341,735,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.0136530000000001,0.31825499999999995,{"$f":"N461*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O461*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P461*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q461*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R461/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S461/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T461/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U461/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V461/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W461/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X461*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y461*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z461*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA461*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.0136530000000001,0.31825499999999995,0.69539800000000018,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A462,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",150233000,2337000,"電気制御設備","変圧器",4206068,3906068,300000,{"$f":"VLOOKUP(E462,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},164936,153171,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,71.417288000000013,66.323042999999998,{"$f":"N462*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O462*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P462*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q462*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R462/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S462/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T462/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U462/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V462/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W462/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X462*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y462*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z462*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA462*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},71.417288000000013,66.323042999999998,5.094245000000015,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["運輸業，郵便業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A463,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"1,000,000～",2279743302,1200000,"照明設備","業務用LED照明器具",3275860,3075540,200320,{"$f":"VLOOKUP(E463,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},122489,113801,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,53.037737,49.275833000000006,{"$f":"N463*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O463*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P463*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q463*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R463/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S463/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T463/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U463/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V463/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W463/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X463*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y463*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z463*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA463*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},53.037737,49.275833000000006,3.7619039999999941,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A464,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",287927473,1250000,"照明設備","一般用LED照明器具",196755,117806,78949,{"$f":"VLOOKUP(E464,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},7870,4712,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.4077099999999998,2.0402960000000001,{"$f":"N464*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O464*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P464*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q464*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R464/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S464/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T464/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U464/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V464/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W464/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X464*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y464*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z464*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA464*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.4077099999999998,2.0402960000000001,1.3674139999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A465,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"100,000～250,000",120486372,1000000,"空調・換気設備","業務用エアコン",547421,300533,246888,{"$f":"VLOOKUP(E465,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},28812,15817,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12.475595999999999,6.8487609999999997,{"$f":"N465*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O465*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P465*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q465*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R465/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S465/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T465/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U465/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V465/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W465/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X465*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y465*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z465*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA465*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},12.475595999999999,6.8487609999999997,5.6268349999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A466,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",7312870,930000,"空調・換気設備","業務用エアコン",444491,431156,13335,{"$f":"VLOOKUP(E466,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},14816,14371,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.4153280000000006,6.2226429999999997,{"$f":"N466*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O466*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P466*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q466*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R466/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S466/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T466/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U466/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V466/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W466/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X466*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y466*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z466*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA466*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},6.4153280000000006,6.2226429999999997,0.19268500000000088,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A467,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"2,000,000～3,000,000",2723894614,12000000,"発電設備","太陽光パネル及び付属設備",13997555,12580299,1417256,{"$f":"VLOOKUP(E467,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"12,000～13,000"},737785,662121,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,319.46090500000003,286.69839300000001,{"$f":"N467*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O467*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P467*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q467*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R467/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S467/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T467/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U467/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V467/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W467/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X467*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y467*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z467*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA467*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},319.46090500000003,286.69839300000001,32.762512000000015,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A468,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",35990369,1250000,"空調・換気設備","業務用エアコン",1052261,920000,132261,{"$f":"VLOOKUP(E468,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},43357,40000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18.773581,17.32,{"$f":"N468*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O468*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P468*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q468*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R468/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S468/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T468/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U468/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V468/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W468/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X468*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y468*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z468*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA468*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},18.773581,17.32,1.4535809999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A469,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"50,000～100,000",76380560,3780000,"照明設備","業務用LED照明器具",597564,56482,541082,{"$f":"VLOOKUP(E469,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},39816,3765,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17.240328000000002,1.6302449999999999,{"$f":"N469*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O469*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P469*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q469*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R469/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S469/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T469/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U469/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V469/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W469/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X469*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y469*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z469*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA469*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},17.240328000000002,1.6302449999999999,15.610083000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A470,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"1,000,000～2,000,000",1076117453,1600000,"照明設備","業務用LED照明器具",12418931,12000000,418931,{"$f":"VLOOKUP(E470,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},480929,475000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,208.242257,205.67499999999998,{"$f":"N470*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O470*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P470*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q470*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R470/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S470/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T470/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U470/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V470/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W470/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X470*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y470*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z470*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA470*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},208.242257,205.67499999999998,2.5672570000000121,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A471,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",7869729,750000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",82506,47247,35259,{"$f":"VLOOKUP(E471,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},3587.22,2054,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.55326626,0.88938200000000001,{"$f":"N471*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O471*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P471*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q471*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R471/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S471/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T471/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U471/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V471/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W471/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X471*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y471*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z471*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA471*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.55326626,0.88938200000000001,0.66388426,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A472,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",393991862,2663700,"電気制御設備","変圧器",12835321,12786461,48860,{"$f":"VLOOKUP(E472,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},644399,641946,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,279.024767,277.96261800000002,{"$f":"N472*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O472*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P472*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q472*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R472/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S472/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T472/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U472/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V472/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W472/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X472*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y472*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z472*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA472*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},279.024767,277.96261800000002,1.0621489999999767,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A473,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"50,000～100,000",54235400,900000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",116681,38968,77713,{"$f":"VLOOKUP(E473,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},6508,2133,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.8179639999999999,0.9235890000000001,{"$f":"N473*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O473*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P473*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q473*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R473/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S473/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T473/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U473/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V473/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W473/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X473*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y473*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z473*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA473*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.8179639999999999,0.9235890000000001,1.8943749999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A474,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",48000000,1647600,"空調・換気設備","業務用エアコン",539748,485542,54206,{"$f":"VLOOKUP(E474,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},13656,12286,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.9130480000000007,5.3198380000000007,{"$f":"N474*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O474*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P474*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q474*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R474/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S474/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T474/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U474/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V474/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W474/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X474*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y474*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z474*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA474*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.9130480000000007,5.3198380000000007,0.59321000000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A475,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",11744569,2089436,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",774974,674000,100974,{"$f":"VLOOKUP(E475,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},18163,16000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2255,1900,null,null,null,7.864579,6.9279999999999999,{"$f":"N475*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O475*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P475*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q475*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R475/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S475/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T475/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U475/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V475/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W475/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X475*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":5.6435509166666673},{"$f":"Y475*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":4.7550983333333336},{"$f":"Z475*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA475*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},13.508129916666668,11.683098333333334,1.8250315833333346,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A476,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",19832694,1473300,"空調・換気設備","一般用エアコン",360725,288000,72725,{"$f":"VLOOKUP(E476,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},13243,10600,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.7342190000000004,4.5897999999999994,{"$f":"N476*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O476*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P476*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q476*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R476/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S476/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T476/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U476/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V476/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W476/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X476*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y476*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z476*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA476*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.7342190000000004,4.5897999999999994,1.144419000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A477,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"3,000,000～",5041000000,19000000,"生産設備","工作機械",102287,85018,17269,{"$f":"VLOOKUP(E477,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"19,000～20,000"},3788,3149,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.640204,1.3635170000000001,{"$f":"N477*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O477*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P477*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q477*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R477/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S477/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T477/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U477/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V477/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W477/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X477*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y477*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z477*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA477*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.640204,1.3635170000000001,0.27668699999999991,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A478,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",266196511,4280000,"恒温設備","高性能ボイラ",4746624,4320000,426624,{"$f":"VLOOKUP(E478,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"4,000～5,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,47466,43200,null,null,null,0,0,{"$f":"N478*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O478*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P478*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q478*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R478/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S478/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T478/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U478/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V478/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W478/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X478*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":118.79236710000001},{"$f":"Y478*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":108.11592000000002},{"$f":"Z478*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA478*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},118.79236710000001,108.11592000000002,10.67644709999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A479,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"50,000～75,000",68083894,2100000,"恒温設備","高性能ボイラ",1048110,1016610,31500,{"$f":"VLOOKUP(E479,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9982,9682,null,null,null,0,0,{"$f":"N479*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O479*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P479*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q479*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R479/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S479/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T479/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U479/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V479/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W479/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X479*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":24.981785033333335},{"$f":"Y479*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":24.230980033333335},{"$f":"Z479*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA479*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},24.981785033333335,24.230980033333335,0.75080499999999972,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A480,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"10,000～25,000",20840662,1223090,"空調・換気設備","業務用エアコン",502704,434336,68368,{"$f":"VLOOKUP(E480,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},17785,15366,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.7009049999999997,6.6534779999999998,{"$f":"N480*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O480*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P480*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q480*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R480/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S480/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T480/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U480/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V480/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W480/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X480*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y480*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z480*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA480*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},7.7009049999999997,6.6534779999999998,1.0474269999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A481,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"50,000～75,000",51103255,1150000,"空調・換気設備","業務用エアコン",5473806,4782936,690870,{"$f":"VLOOKUP(E481,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},268472,268322,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,116.24837599999999,116.18342600000001,{"$f":"N481*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O481*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P481*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q481*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R481/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S481/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T481/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U481/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V481/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W481/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X481*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y481*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z481*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA481*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},116.24837599999999,116.18342600000001,6.4949999999981856E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["不動産業，物品賃貸業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A482,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"50,000～100,000",88589878,810150,"空調・換気設備","業務用エアコン",427480,277061,150419,{"$f":"VLOOKUP(E482,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},10751,8588,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,800,0,null,null,null,4.6551830000000001,3.718604,{"$f":"N482*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O482*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P482*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q482*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R482/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S482/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T482/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U482/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V482/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W482/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X482*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":2.002146666666667},{"$f":"Y482*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z482*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA482*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},6.6573296666666675,3.718604,2.9387256666666675,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A483,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",27646842,3750000,"空調・換気設備","業務用エアコン",541250,253672,287578,{"$f":"VLOOKUP(E483,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},16291,6134,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.0540030000000007,2.6560220000000001,{"$f":"N483*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O483*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P483*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q483*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R483/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S483/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T483/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U483/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V483/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W483/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X483*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y483*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z483*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA483*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},7.0540030000000007,2.6560220000000001,4.3979810000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A484,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"25,000～50,000",48018213,1110136,"照明設備","業務用LED照明器具",154749,59052,95697,{"$f":"VLOOKUP(E484,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},8597,3281,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.7225009999999998,1.4206730000000001,{"$f":"N484*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O484*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P484*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q484*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R484/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S484/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T484/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U484/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V484/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W484/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X484*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y484*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z484*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA484*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.7225009999999998,1.4206730000000001,2.3018279999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A485,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"50,000～100,000",55093315,1454545,"照明設備","一般用LED照明器具",1352840,186323,1166517,{"$f":"VLOOKUP(E485,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},43640,6010,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18.89612,2.6023299999999998,{"$f":"N485*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O485*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P485*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q485*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R485/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S485/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T485/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U485/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V485/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W485/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X485*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y485*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z485*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA485*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},18.89612,2.6023299999999998,16.293790000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A486,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"3,000,000～",4988068221,7850000,"恒温設備","高性能ボイラ",6560000,6214780,345220,{"$f":"VLOOKUP(E486,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"7,000～8,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,80000,75790,null,0,0,{"$f":"N486*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O486*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P486*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q486*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R486/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S486/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T486/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U486/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V486/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W486/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X486*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y486*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z486*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":220.22586666666666},{"$f":"AA486*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":208.6364804333333},220.22586666666666,208.6364804333333,11.589386233333357,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A487,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"1,000～25,000",18987551,750000,"空調・換気設備","業務用エアコン",154622,135200,19422,{"$f":"VLOOKUP(E487,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},6312,5114,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.7330959999999997,2.2143619999999999,{"$f":"N487*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O487*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P487*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q487*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R487/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S487/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T487/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U487/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V487/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W487/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X487*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y487*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z487*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA487*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.7330959999999997,2.2143619999999999,0.51873399999999981,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A488,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",28970101,1442000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",611483,538288,73195,{"$f":"VLOOKUP(E488,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},20060,17659,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.6859799999999989,7.6463469999999996,{"$f":"N488*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O488*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P488*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q488*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R488/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S488/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T488/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U488/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V488/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W488/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X488*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y488*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z488*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA488*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},8.6859799999999989,7.6463469999999996,1.0396329999999994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A489,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"1,000,000～",1050353644,2128000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",12243003,12076299,166704,{"$f":"VLOOKUP(E489,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},532398,526932,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,230.528334,228.16155600000002,{"$f":"N489*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O489*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P489*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q489*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R489/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S489/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T489/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U489/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V489/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W489/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X489*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y489*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z489*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA489*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},230.528334,228.16155600000002,2.3667779999999823,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A490,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",138993000,750000,"照明設備","業務用LED照明器具",661135,609182,51953,{"$f":"VLOOKUP(E490,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},22498,20447,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9.7416340000000012,8.8535509999999995,{"$f":"N490*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O490*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P490*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q490*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R490/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S490/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T490/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U490/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V490/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W490/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X490*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y490*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z490*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA490*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},9.7416340000000012,8.8535509999999995,0.88808300000000173,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A491,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",12923508,1100000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",121380,51850,69530,{"$f":"VLOOKUP(E491,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},7140,3050,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.0916199999999998,1.3206500000000001,{"$f":"N491*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O491*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P491*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q491*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R491/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S491/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T491/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U491/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V491/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W491/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X491*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y491*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z491*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA491*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.0916199999999998,1.3206500000000001,1.7709699999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A492,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"25,000～50,000",27000000,3211400,"空調・換気設備","業務用エアコン",1033349,959278,74071,{"$f":"VLOOKUP(E492,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},32436,30166,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14.044788,13.061878,{"$f":"N492*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O492*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P492*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q492*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R492/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S492/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T492/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U492/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V492/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W492/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X492*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y492*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z492*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA492*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},14.044788,13.061878,0.98291000000000039,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A493,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"～10,000",5959574,4216862,"照明設備","業務用LED照明器具",114840,10736,104104,{"$f":"VLOOKUP(E493,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"4,000～5,000"},5486,870,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.3754379999999999,0.37670999999999999,{"$f":"N493*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O493*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P493*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q493*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R493/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S493/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T493/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U493/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V493/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W493/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X493*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y493*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z493*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA493*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.3754379999999999,0.37670999999999999,1.9987279999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A494,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",268691800,8400000,"生産設備","プレス機械",4152000,4138800,13200,{"$f":"VLOOKUP(E494,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"8,000～9,000"},103800,103470,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,44.945399999999999,44.802510000000005,{"$f":"N494*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O494*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P494*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q494*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R494/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S494/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T494/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U494/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V494/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W494/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X494*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y494*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z494*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA494*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},44.945399999999999,44.802510000000005,0.14288999999999419,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A495,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"10,000～25,000",23180991,760000,"空調・換気設備","業務用エアコン",299390,290000,9390,{"$f":"VLOOKUP(E495,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},9980,9667,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.3213400000000002,4.1858110000000002,{"$f":"N495*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O495*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P495*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q495*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R495/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S495/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T495/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U495/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V495/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W495/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X495*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y495*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z495*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA495*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.3213400000000002,4.1858110000000002,0.13552900000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A496,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",33150622,6600000,"恒温設備","高性能ボイラ",1943368,1262100,681268,{"$f":"VLOOKUP(E496,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"6,000～7,000"},2584,1680,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,29500,19175,null,null,null,1.1188720000000001,0.72743999999999998,{"$f":"N496*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O496*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P496*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q496*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R496/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S496/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T496/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U496/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V496/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W496/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X496*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":73.829158333333339},{"$f":"Y496*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":47.988952916666669},{"$f":"Z496*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA496*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},74.948030333333335,48.71639291666667,26.231637416666665,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A497,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",42768000,2132300,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",2698895,2294060,404835,{"$f":"VLOOKUP(E497,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},31224,26557,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16140,13719,null,null,null,13.519992,11.499180999999998,{"$f":"N497*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O497*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P497*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q497*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R497/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S497/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T497/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U497/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V497/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W497/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X497*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":40.393309000000002},{"$f":"Y497*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":34.334312650000001},{"$f":"Z497*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA497*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},53.913301000000004,45.833493650000001,8.0798073500000029,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A498,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",16183609,975000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",70200,48870,21330,{"$f":"VLOOKUP(E498,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},2600,1810,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.1258000000000001,0.78373000000000004,{"$f":"N498*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O498*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P498*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q498*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R498/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S498/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T498/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U498/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V498/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W498/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X498*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y498*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z498*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA498*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.1258000000000001,0.78373000000000004,0.3420700000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A499,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",359172137,4988000,"照明設備","一般用LED照明器具",9257254,9056581,200673,{"$f":"VLOOKUP(E499,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"4,000～5,000"},415821,411663,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,180.05049300000002,178.250079,{"$f":"N499*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O499*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P499*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q499*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R499/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S499/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T499/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U499/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V499/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W499/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X499*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y499*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z499*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA499*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},180.05049300000002,178.250079,1.8004140000000177,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A500,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"3,000,000～",4932199483,961000,"照明設備","業務用LED照明器具",209400000,207300000,2100000,{"$f":"VLOOKUP(E500,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},11286000,11172000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4886.8379999999997,4837.4759999999997,{"$f":"N500*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O500*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P500*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q500*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R500/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S500/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T500/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U500/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V500/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W500/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X500*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y500*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z500*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA500*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4886.8379999999997,4837.4759999999997,49.36200000000008,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A502,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",365519424,1857605,"照明設備","業務用LED照明器具",4996190,4783875,212315,{"$f":"VLOOKUP(E502,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},198775,190328,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,86.069575000000015,82.412024000000002,{"$f":"N502*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O502*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P502*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q502*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R502/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S502/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T502/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U502/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V502/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W502/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X502*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y502*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z502*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA502*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},86.069575000000015,82.412024000000002,3.6575510000000122,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A504,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",16566370,904000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",483180,400000,83180,{"$f":"VLOOKUP(E504,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},21240,18000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9.1969199999999987,7.7940000000000005,{"$f":"N504*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O504*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P504*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q504*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R504/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S504/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T504/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U504/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V504/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W504/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X504*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y504*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z504*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA504*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},9.1969199999999987,7.7940000000000005,1.4029199999999982,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A507,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"～10,000",6051175,909000,"空調・換気設備","業務用エアコン",347069,300000,47069,{"$f":"VLOOKUP(E507,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},8028,7000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.476124,3.0309999999999997,{"$f":"N507*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O507*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P507*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q507*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R507/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S507/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T507/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U507/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V507/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W507/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X507*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y507*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z507*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA507*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.476124,3.0309999999999997,0.4451240000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A511,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",44810556,1325200,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",306000,214760,91240,{"$f":"VLOOKUP(E511,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2600,1820,null,null,null,0,0,{"$f":"N511*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O511*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P511*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q511*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R511/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S511/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T511/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U511/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V511/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W511/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X511*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":6.5069766666666666},{"$f":"Y511*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":4.554883666666667},{"$f":"Z511*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA511*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},6.5069766666666666,4.554883666666667,1.9520929999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A513,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",101489686,5660000,"空調・換気設備","業務用エアコン",1581729,975034,606695,{"$f":"VLOOKUP(E513,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"5,000～6,000"},53539,31609,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,23.182387000000002,13.686697000000001,{"$f":"N513*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O513*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P513*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q513*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R513/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S513/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T513/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U513/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V513/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W513/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X513*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y513*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z513*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA513*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},23.182387000000002,13.686697000000001,9.4956900000000015,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A516,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"2,000,000～3,000,000",2330748935,5748000,"電気制御設備","産業用モータ",5985000,4866000,1119000,{"$f":"VLOOKUP(E516,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"5,000～6,000"},225000,182950,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,97.424999999999997,79.217349999999996,{"$f":"N516*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O516*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P516*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q516*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R516/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S516/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T516/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U516/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V516/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W516/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X516*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y516*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z516*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA516*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},97.424999999999997,79.217349999999996,18.207650000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A517,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"～5,000",4318116,1778384,"照明設備","一般用LED照明器具",94598,44573,50025,{"$f":"VLOOKUP(E517,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},3262,1537,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.4124459999999999,0.66552099999999992,{"$f":"N517*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O517*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P517*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q517*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R517/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S517/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T517/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U517/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V517/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W517/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X517*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y517*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z517*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA517*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.4124459999999999,0.66552099999999992,0.74692499999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A520,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",481251016,2400000,"空調・換気設備","業務用エアコン",1857767,1700000,157767,{"$f":"VLOOKUP(E520,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},55857,45000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,24.186081000000001,19.484999999999999,{"$f":"N520*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O520*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P520*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q520*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R520/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S520/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T520/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U520/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V520/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W520/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X520*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y520*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z520*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA520*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},24.186081000000001,19.484999999999999,4.7010810000000021,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A524,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",9119587,750000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",45000,22600,22400,{"$f":"VLOOKUP(E524,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},1730,1410,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.74909000000000003,0.61053000000000002,{"$f":"N524*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O524*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P524*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q524*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R524/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S524/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T524/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U524/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V524/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W524/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X524*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y524*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z524*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA524*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0.74909000000000003,0.61053000000000002,0.13856000000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A526,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",46428709,800000,"空調・換気設備","業務用エアコン",1365727,1329309,36418,{"$f":"VLOOKUP(E526,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},36538,35342,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15.820953999999999,15.303086,{"$f":"N526*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O526*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P526*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q526*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R526/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S526/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T526/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U526/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V526/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W526/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X526*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y526*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z526*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA526*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},15.820953999999999,15.303086,0.51786799999999822,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A529,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"3,000,000～",5857327469,23200000,"生産設備","工作機械",36220495,36150000,70495,{"$f":"VLOOKUP(E529,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"20,000～"},1765536,1760000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,764.47708799999998,762.07999999999993,{"$f":"N529*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O529*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P529*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q529*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R529/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S529/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T529/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U529/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V529/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W529/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X529*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y529*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z529*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA529*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},764.47708799999998,762.07999999999993,2.3970880000000534,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A533,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"2,000,000～",5426137993,20818182,"発電設備","太陽光パネル及び付属設備",13000000,10307000,2693000,{"$f":"VLOOKUP(E533,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"20,000～"},420000,333160,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,181.85999999999999,144.25828000000001,{"$f":"N533*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O533*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P533*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q533*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R533/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S533/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T533/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U533/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V533/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W533/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X533*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y533*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z533*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA533*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},181.85999999999999,144.25828000000001,37.601719999999972,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A535,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",36691537,858000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",82720,25120,57600,{"$f":"VLOOKUP(E535,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},5170,1570,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.23861,0.67981000000000014,{"$f":"N535*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O535*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P535*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q535*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R535/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S535/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T535/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U535/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V535/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W535/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X535*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y535*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z535*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA535*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.23861,0.67981000000000014,1.5587999999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A538,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"～5,000",2256782,790000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",373433,320000,53433,{"$f":"VLOOKUP(E538,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},12778,10800,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.5328740000000005,4.676400000000001,{"$f":"N538*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O538*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P538*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q538*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R538/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S538/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T538/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U538/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V538/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W538/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X538*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y538*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z538*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA538*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.5328740000000005,4.676400000000001,0.85647399999999951,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A539,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",178947944,751000,"空調・換気設備","業務用エアコン",1190722,1078371,112351,{"$f":"VLOOKUP(E539,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},39082,35173,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1231,1170,null,null,null,16.922506000000002,15.229909000000001,{"$f":"N539*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O539*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P539*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q539*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R539/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S539/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T539/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U539/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V539/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W539/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X539*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":3.0808031833333334},{"$f":"Y539*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":2.9281395000000003},{"$f":"Z539*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA539*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},20.003309183333336,18.1580485,1.8452606833333363,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A542,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"25,000～50,000",31440925,1480400,"照明設備","一般用LED照明器具",303345,132381,170964,{"$f":"VLOOKUP(E542,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},11235,4903,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.8647549999999997,2.1229990000000001,{"$f":"N542*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O542*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P542*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q542*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R542/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S542/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T542/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U542/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V542/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W542/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X542*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y542*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z542*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA542*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.8647549999999997,2.1229990000000001,2.7417559999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A546,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"75,000～100,000",84508405,1723000,"照明設備","業務用LED照明器具",8802792,8689658,113134,{"$f":"VLOOKUP(E546,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},500155,497727,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,216.567115,215.51579099999998,{"$f":"N546*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O546*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P546*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q546*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R546/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S546/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T546/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U546/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V546/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W546/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X546*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y546*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z546*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA546*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},216.567115,215.51579099999998,1.0513240000000224,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A548,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",450689489,1610000,"空調・換気設備","業務用エアコン",7900930,7821920,79010,{"$f":"VLOOKUP(E548,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},345902,342442,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,149.775566,148.27738600000001,{"$f":"N548*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O548*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P548*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q548*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R548/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S548/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T548/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U548/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V548/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W548/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X548*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y548*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z548*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA548*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},149.775566,148.27738600000001,1.4981799999999907,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A551,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",20528529,9885400,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",842664,506398,336266,{"$f":"VLOOKUP(E551,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"9,000～10,000"},2366,1420,1231.9000000000001,739,null,null,null,null,null,null,null,null,2032,1220,null,null,null,1.024478,0.61485999999999996,{"$f":"N551*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":8.0539093646288205},{"$f":"O551*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":4.8314303275109154},{"$f":"P551*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q551*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R551/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S551/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T551/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U551/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V551/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W551/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X551*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":5.0854525333333331},{"$f":"Y551*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":3.0532736666666667},{"$f":"Z551*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA551*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},14.163839897962154,8.4995639941775813,5.6642759037845725,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A555,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",203168153,3330000,"冷蔵・冷凍設備","コンデンシングユニット",596793,563540,33253,{"$f":"VLOOKUP(E555,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},35085,33130,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15.191805,14.345290000000002,{"$f":"N555*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O555*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P555*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q555*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R555/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S555/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T555/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U555/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V555/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W555/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X555*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y555*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z555*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA555*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},15.191805,14.345290000000002,0.84651499999999835,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A557,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",114346301,1164300,"照明設備","業務用LED照明器具",922118,710000,212118,{"$f":"VLOOKUP(E557,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},65342,50000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,28.293085999999999,21.65,{"$f":"N557*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O557*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P557*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q557*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R557/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S557/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T557/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U557/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V557/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W557/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X557*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y557*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z557*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA557*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},28.293085999999999,21.65,6.6430860000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A558,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"2,000,000～3,000,000",2263300000,3690000,"電気制御設備","産業用モータ",9103874,8905399,198475,{"$f":"VLOOKUP(E558,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},535522,523847,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,231.88102600000002,226.825751,{"$f":"N558*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O558*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P558*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q558*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R558/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S558/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T558/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U558/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V558/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W558/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X558*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y558*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z558*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA558*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},231.88102600000002,226.825751,5.0552750000000231,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A561,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",480147131,1028000,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",254991,216742,38249,{"$f":"VLOOKUP(E561,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},10450.44,8882.8700000000008,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.525040520000001,3.8462827100000001,{"$f":"N561*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O561*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P561*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q561*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R561/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S561/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T561/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U561/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V561/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W561/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X561*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y561*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z561*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA561*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.525040520000001,3.8462827100000001,0.67875781000000091,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A564,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"～25,000",11804184,880000,"冷蔵・冷凍設備","コンデンシングユニット",798184,750000,48184,{"$f":"VLOOKUP(E564,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},25925,24000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11.225524999999999,10.391999999999999,{"$f":"N564*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O564*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P564*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q564*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R564/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S564/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T564/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U564/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V564/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W564/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X564*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y564*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z564*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA564*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},11.225524999999999,10.391999999999999,0.83352499999999985,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A568,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",9008928,750000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",80109,21600,58509,{"$f":"VLOOKUP(E568,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},2967,800,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.2847109999999999,0.34640000000000004,{"$f":"N568*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O568*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P568*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q568*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R568/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S568/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T568/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U568/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V568/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W568/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X568*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y568*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z568*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA568*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.2847109999999999,0.34640000000000004,0.9383109999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["不動産業，物品賃貸業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A570,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"250,000～1,000,000",625000000,3045455,"空調・換気設備","業務用エアコン",697365,607000,90365,{"$f":"VLOOKUP(E570,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},15621,13500,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.7638930000000004,5.8455000000000004,{"$f":"N570*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O570*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P570*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q570*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R570/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S570/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T570/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U570/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V570/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W570/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X570*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y570*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z570*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA570*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},6.7638930000000004,5.8455000000000004,0.91839300000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A573,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",276099687,3339175,"照明設備","業務用LED照明器具",296258,149193,147065,{"$f":"VLOOKUP(E573,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},11878,5969.72,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.1431740000000001,2.5848887600000006,{"$f":"N573*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O573*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P573*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q573*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R573/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S573/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T573/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U573/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V573/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W573/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X573*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y573*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z573*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA573*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.1431740000000001,2.5848887600000006,2.5582852399999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["学術研究，専門・技術サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A577,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"1,000,000～",1119152158,1335000,"照明設備","業務用LED照明器具",86090,40845,45245,{"$f":"VLOOKUP(E577,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},3528,1674,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.5276240000000001,0.72484199999999999,{"$f":"N577*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O577*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P577*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q577*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R577/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S577/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T577/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U577/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V577/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W577/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X577*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y577*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z577*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA577*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.5276240000000001,0.72484199999999999,0.80278200000000011,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A579,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},{"$f":"VLOOKUP(D579,INDIRECT(BE579&\"_売上高範囲\"),2)","v":"～10,000"},3385000,752400,"空調・換気設備","業務用エアコン",150358,120000,30358,{"$f":"VLOOKUP(E579,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},5011,4000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"L579/1000*$AB$2*1000","v":2.1697630000000001},{"$f":"M579/1000*$AB$2*1000","v":1.732},{"$f":"N579*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O579*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P579*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q579*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R579/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S579/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T579/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U579/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V579/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W579/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X579*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y579*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z579*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA579*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"SUM(AC579,AE579,AG579,AI579,AK579,AM579,AO579,AQ579)","v":2.1697630000000001},{"$f":"SUM(AD579,AF579,AH579,AL579,AJ579,AN579,AP579,AR579)","v":1.732},{"$f":"AS579-AT579","v":0.43776300000000012},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B579=\"サービス業，その他\",\"サービス業\",IF(B579=\"卸売業，小売業\",\"卸売業\",IF(B579=\"製造業\",\"製造業\",IF(B579=\"建設業\",\"建設業\",IF(B579=\"宿泊業，飲食サービス業\",\"宿泊業\",\"\")))))","v":"サービス業"}]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A580,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"3,000,000～",4614323145,2729640,"照明設備","業務用LED照明器具",474122,174327,299795,{"$f":"VLOOKUP(E580,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},38174,14036,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16.529342,6.0775880000000004,{"$f":"N580*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O580*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P580*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q580*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R580/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S580/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T580/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U580/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V580/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W580/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X580*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y580*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z580*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA580*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},16.529342,6.0775880000000004,10.451753999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A583,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"25,000～50,000",31294391,856120,"照明設備","業務用LED照明器具",545323,461323,84000,{"$f":"VLOOKUP(E583,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},18194,15794,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.8780020000000004,6.8388020000000003,{"$f":"N583*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O583*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P583*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q583*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R583/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S583/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T583/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U583/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V583/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W583/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X583*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y583*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z583*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA583*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},7.8780020000000004,6.8388020000000003,1.0392000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["複合サービス事業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A586,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"100,000～250,000",234902727,3181818,"照明設備","業務用LED照明器具",336168,136724,199444,{"$f":"VLOOKUP(E586,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},19488,7926,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.4383040000000005,3.4319580000000003,{"$f":"N586*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O586*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P586*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q586*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R586/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S586/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T586/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U586/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V586/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W586/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X586*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y586*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z586*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA586*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},8.4383040000000005,3.4319580000000003,5.0063460000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A590,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"50,000～75,000",68894647,1890000,"冷蔵・冷凍設備","冷凍・冷蔵ユニットクーラ",1298742,1129535,169207,{"$f":"VLOOKUP(E590,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},52316,45500,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,22.652828,19.701499999999999,{"$f":"N590*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O590*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P590*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q590*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R590/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S590/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T590/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U590/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V590/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W590/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X590*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y590*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z590*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA590*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},22.652828,19.701499999999999,2.9513280000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A592,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"250,000～",336559783,1200000,"空調・換気設備","一般用エアコン",19144792,18170800,973992,{"$f":"VLOOKUP(E592,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},494735,487310,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,108,84,null,null,null,214.22025500000001,211.00523000000001,{"$f":"N592*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O592*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P592*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q592*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R592/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S592/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T592/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U592/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V592/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W592/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X592*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0.27028980000000002},{"$f":"Y592*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0.21022540000000001},{"$f":"Z592*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA592*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},214.49054480000001,211.21545540000002,3.2750893999999846,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A595,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"50,000～100,000",59275781,950000,"空調・換気設備","一般用エアコン",158059,78397,79662,{"$f":"VLOOKUP(E595,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},5436.7,2022.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.3540911000000002,0.87574250000000009,{"$f":"N595*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O595*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P595*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q595*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R595/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S595/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T595/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U595/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V595/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W595/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X595*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y595*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z595*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA595*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.3540911000000002,0.87574250000000009,1.4783486000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A599,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"25,000～50,000",47838563,1170000,"空調・換気設備","業務用エアコン",362273,326893,35380,{"$f":"VLOOKUP(E599,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},11953,10785,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.1756489999999999,4.669905,{"$f":"N599*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O599*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P599*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q599*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R599/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S599/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T599/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U599/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V599/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W599/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X599*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y599*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z599*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA599*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.1756489999999999,4.669905,0.50574399999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A601,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",321211906,2071500,"照明設備","業務用LED照明器具",719448,270593,448855,{"$f":"VLOOKUP(E601,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},23208,8728,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10.049064,3.7792239999999997,{"$f":"N601*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O601*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P601*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q601*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R601/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S601/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T601/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U601/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V601/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W601/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X601*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y601*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z601*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA601*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},10.049064,3.7792239999999997,6.2698400000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A602,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"25,000～50,000",34916949,1330000,"照明設備","業務用LED照明器具",222653,81708,140945,{"$f":"VLOOKUP(E602,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},9277,3405,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.0169409999999992,1.4743650000000001,{"$f":"N602*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O602*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P602*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q602*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R602/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S602/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T602/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U602/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V602/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W602/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X602*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y602*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z602*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA602*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.0169409999999992,1.4743650000000001,2.5425759999999991,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A605,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",24825667,1180000,"空調・換気設備","業務用エアコン",187779,109539,78240,{"$f":"VLOOKUP(E605,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},5427,2311,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.349891,1.0006629999999999,{"$f":"N605*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O605*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P605*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q605*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R605/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S605/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T605/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U605/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V605/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W605/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X605*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y605*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z605*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA605*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.349891,1.0006629999999999,1.3492280000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A608,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",432395155,5685000,"電気制御設備","産業用モータ",3603885,3497899,105986,{"$f":"VLOOKUP(E608,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"5,000～6,000"},240259,233193,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,104.03214699999999,100.97256900000001,{"$f":"N608*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O608*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P608*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q608*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R608/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S608/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T608/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U608/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V608/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W608/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X608*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y608*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z608*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA608*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},104.03214699999999,100.97256900000001,3.0595779999999877,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["不動産業，物品賃貸業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A612,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"25,000～50,000",43534942,1540000,"空調・換気設備","業務用エアコン",151851,69275,82576,{"$f":"VLOOKUP(E612,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},392,1959,null,null,null,null,null,null,null,null,724,null,null,null,null,null,null,0.169736,0.84824699999999997,{"$f":"N612*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O612*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P612*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q612*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R612/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S612/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T612/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U612/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V612/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W612/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X612*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y612*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z612*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA612*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0.169736,0.84824699999999997,-0.67851099999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A614,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",11279092,750000,"空調・換気設備","業務用エアコン",72751,22815,49936,{"$f":"VLOOKUP(E614,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},1844,507,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.79845200000000005,0.219531,{"$f":"N614*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O614*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P614*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q614*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R614/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S614/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T614/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U614/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V614/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W614/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X614*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y614*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z614*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA614*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0.79845200000000005,0.219531,0.57892100000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A618,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"1,000～25,000",6094320,811400,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",706887,646000,60887,{"$f":"VLOOKUP(E618,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},13260,12720,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2240,1800,null,null,null,5.7415799999999999,5.5077600000000002,{"$f":"N618*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O618*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P618*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q618*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R618/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S618/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T618/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U618/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V618/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W618/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X618*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":5.6060106666666671},{"$f":"Y618*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":4.5048300000000001},{"$f":"Z618*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA618*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},11.347590666666667,10.012589999999999,1.3350006666666676,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A621,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",503000000,8650000,"生産設備","プラスチック加工機械",5819915,5761715,58200,{"$f":"VLOOKUP(E621,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"8,000～9,000"},264489,261844,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,114.52373699999998,113.37845200000001,{"$f":"N621*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O621*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P621*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q621*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R621/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S621/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T621/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U621/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V621/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W621/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X621*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y621*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z621*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA621*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},114.52373699999998,113.37845200000001,1.1452849999999728,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A623,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",203096644,3300000,"恒温設備","高性能ボイラ",5852391,5802588,49803,{"$f":"VLOOKUP(E623,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},null,null,22122.45,21937.95,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N623*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":144.63203768449779},{"$f":"O623*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":143.42581455131003},{"$f":"P623*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q623*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R623/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S623/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T623/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U623/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V623/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W623/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X623*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y623*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z623*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA623*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},144.63203768449779,143.42581455131003,1.2062231331877626,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A624,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"50,000～100,000",99349623,1183000,"照明設備","業務用LED照明器具",708306,596088,112218,{"$f":"VLOOKUP(E624,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},64385,57780,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27.878705000000004,25.018740000000001,{"$f":"N624*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O624*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P624*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q624*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R624/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S624/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T624/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U624/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V624/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W624/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X624*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y624*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z624*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA624*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},27.878705000000004,25.018740000000001,2.8599650000000025,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"建設業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A627,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",565708379,2928000,"電気制御設備","変圧器",7380695,7012000,368695,{"$f":"VLOOKUP(E627,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},332418,316000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,143.936994,136.828,{"$f":"N627*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O627*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P627*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q627*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R627/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S627/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T627/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U627/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V627/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W627/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X627*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y627*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z627*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA627*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},143.936994,136.828,7.1089939999999956,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A630,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"50,000～100,000",75159368,904000,"冷蔵・冷凍設備","冷凍・冷蔵ショーケース",66231,14850,51381,{"$f":"VLOOKUP(E630,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},2453,550,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.0621489999999998,0.23815000000000003,{"$f":"N630*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O630*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P630*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q630*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R630/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S630/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T630/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U630/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V630/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W630/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X630*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y630*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z630*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA630*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.0621489999999998,0.23815000000000003,0.8239989999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A634,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",43376195,1852000,"空調・換気設備","業務用エアコン",1311617,862000,449617,{"$f":"VLOOKUP(E634,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},45198,25200,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19.570733999999998,10.9116,{"$f":"N634*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O634*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P634*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q634*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R634/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S634/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T634/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U634/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V634/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W634/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X634*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y634*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z634*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA634*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},19.570733999999998,10.9116,8.6591339999999981,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A636,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",27928875,1413300,"空調・換気設備","業務用エアコン",1047747,990007,57740,{"$f":"VLOOKUP(E636,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},22038,19834,2111.3000000000002,2110,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9.5424540000000011,8.5881220000000003,{"$f":"N636*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":13.803246076419212},{"$f":"O636*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":13.79474694323144},{"$f":"P636*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q636*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R636/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S636/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T636/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U636/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V636/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W636/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X636*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y636*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z636*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA636*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},23.345700076419213,22.38286894323144,0.96283113318777325,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A640,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"1,000,000～2,000,000",1258874221,5301970,"電気制御設備","変圧器",14235430,13523659,711771,{"$f":"VLOOKUP(E640,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"5,000～6,000"},729842,693349,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,316.02158600000001,300.22011700000002,{"$f":"N640*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O640*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P640*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q640*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R640/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S640/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T640/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U640/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V640/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W640/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X640*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y640*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z640*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA640*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},316.02158600000001,300.22011700000002,15.801468999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A643,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},{"$f":"VLOOKUP(D643,INDIRECT(BE643&\"_売上高範囲\"),2)","v":"10,000～25,000"},22798912,750000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",40500,30420,10080,{"$f":"VLOOKUP(E643,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},1500,1260,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"L643/1000*$AB$2*1000","v":0.64949999999999997},{"$f":"M643/1000*$AB$2*1000","v":0.54558000000000006},{"$f":"N643*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O643*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P643*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q643*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R643/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S643/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T643/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U643/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V643/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W643/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X643*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y643*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z643*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA643*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"SUM(AC643,AE643,AG643,AI643,AK643,AM643,AO643,AQ643)","v":0.64949999999999997},{"$f":"SUM(AD643,AF643,AH643,AL643,AJ643,AN643,AP643,AR643)","v":0.54558000000000006},{"$f":"AS643-AT643","v":0.1039199999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B643=\"サービス業，その他\",\"サービス業\",IF(B643=\"卸売業，小売業\",\"卸売業\",IF(B643=\"製造業\",\"製造業\",IF(B643=\"建設業\",\"建設業\",IF(B643=\"宿泊業，飲食サービス業\",\"宿泊業\",\"\")))))","v":"宿泊業"}]
["複合サービス事業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A645,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"25,000～50,000",25338698,2180000,"照明設備","業務用LED照明器具",1135533,965203,170330,{"$f":"VLOOKUP(E645,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},33936,27149,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14.694288,11.755516999999999,{"$f":"N645*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O645*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P645*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q645*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R645/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S645/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T645/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U645/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V645/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W645/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X645*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y645*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z645*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA645*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},14.694288,11.755516999999999,2.9387710000000009,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A646,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"250,000～",1363899637,34000000,"恒温設備","高性能ボイラ",9794500,9471604,322896,{"$f":"VLOOKUP(E646,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"20,000～"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,103100,99701,null,null,null,0,0,{"$f":"N646*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O646*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P646*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q646*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R646/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S646/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T646/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U646/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V646/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W646/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X646*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":258.02665166666662},{"$f":"Y646*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":249.52003101666665},{"$f":"Z646*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA646*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},258.02665166666662,249.52003101666665,8.5066206499999737,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A649,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",7811062,750000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",38560,19680,18880,{"$f":"VLOOKUP(E649,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},2410,1230,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.0435300000000001,0.53259000000000001,{"$f":"N649*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O649*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P649*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q649*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R649/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S649/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T649/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U649/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V649/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W649/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X649*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y649*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z649*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA649*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.0435300000000001,0.53259000000000001,0.51094000000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A653,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"50,000～1,000,000",661000000,1000000,"照明設備","業務用LED照明器具",1465832,1436515,29317,{"$f":"VLOOKUP(E653,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},55384,54276,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,23.981272000000001,23.501508000000001,{"$f":"N653*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O653*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P653*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q653*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R653/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S653/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T653/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U653/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V653/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W653/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X653*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y653*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z653*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA653*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},23.981272000000001,23.501508000000001,0.47976399999999941,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A656,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"25,000～50,000",45969000,1400000,"冷蔵・冷凍設備","コンデンシングユニット",778734,601920,176814,{"$f":"VLOOKUP(E656,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},40986,31860,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17.746938,13.79538,{"$f":"N656*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O656*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P656*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q656*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R656/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S656/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T656/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U656/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V656/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W656/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X656*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y656*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z656*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA656*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},17.746938,13.79538,3.9515580000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A658,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",26247712,2101490,"照明設備","業務用LED照明器具",242352,121176,121176,{"$f":"VLOOKUP(E658,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},9648,4824,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.1775839999999995,2.0887919999999998,{"$f":"N658*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O658*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P658*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q658*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R658/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S658/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T658/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U658/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V658/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W658/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X658*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y658*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z658*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA658*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.1775839999999995,2.0887919999999998,2.0887919999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A662,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"50,000～1,000,000",751310000,4200000,"照明設備","一般用LED照明器具",888910,649399,239511,{"$f":"VLOOKUP(E662,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"4,000～5,000"},38648.199999999997,28234.7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16.734670599999998,12.2256251,{"$f":"N662*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O662*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P662*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q662*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R662/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S662/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T662/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U662/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V662/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W662/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X662*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y662*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z662*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA662*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},16.734670599999998,12.2256251,4.5090454999999974,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A665,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"50,000～100,000",80637067,3214650,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",593550,546000,47550,{"$f":"VLOOKUP(E665,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},15563,14500,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,616,525,null,null,null,6.7387790000000001,6.2785000000000002,{"$f":"N665*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O665*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P665*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q665*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R665/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S665/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T665/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U665/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V665/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W665/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X665*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":1.5416529333333333},{"$f":"Y665*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":1.31390875},{"$f":"Z665*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA665*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},8.2804319333333325,7.5924087500000006,0.6880231833333319,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"建設業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A667,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",155157981,1300000,"空調・換気設備","業務用エアコン",306309,194918,111391,{"$f":"VLOOKUP(E667,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},11344.8,7219,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.9122984000000001,3.1258270000000001,{"$f":"N667*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O667*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P667*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q667*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R667/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S667/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T667/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U667/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V667/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W667/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X667*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y667*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z667*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA667*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.9122984000000001,3.1258270000000001,1.7864713999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A668,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",45126260,2003000,"冷蔵・冷凍設備","コンデンシングユニット",288286,178597,109689,{"$f":"VLOOKUP(E668,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},18017.900000000001,11162.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.8017507000000004,4.8333192,{"$f":"N668*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O668*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P668*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q668*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R668/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S668/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T668/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U668/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V668/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W668/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X668*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y668*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z668*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA668*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},7.8017507000000004,4.8333192,2.9684315000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A671,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",5663700,750000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",84000,55680,28320,{"$f":"VLOOKUP(E671,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},2100,1392,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.9093,0.60273599999999994,{"$f":"N671*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O671*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P671*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q671*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R671/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S671/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T671/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U671/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V671/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W671/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X671*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y671*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z671*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA671*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0.9093,0.60273599999999994,0.30656400000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["サービス業（他に分類されないもの）",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A675,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"100,000～250,000",216479585,1359000,"照明設備","一般用LED照明器具",750200,353047,397153,{"$f":"VLOOKUP(E675,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},26097,12279.9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11.300001,5.3171966999999993,{"$f":"N675*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O675*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P675*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q675*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R675/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S675/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T675/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U675/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V675/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W675/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X675*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y675*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z675*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA675*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},11.300001,5.3171966999999993,5.9828043000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A678,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"250,000～",417284470,9552770,"電気制御設備","変圧器",13924311,12512850,1411461,{"$f":"VLOOKUP(E678,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"9,000～10,000"},910908,818572,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,394.42316399999999,354.44167599999997,{"$f":"N678*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O678*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P678*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q678*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R678/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S678/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T678/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U678/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V678/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W678/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X678*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y678*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z678*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA678*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},394.42316399999999,354.44167599999997,39.981488000000013,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A680,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",122512808,940925,"空調・換気設備","業務用エアコン",11819277,11466159,353118,{"$f":"VLOOKUP(E680,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},226954,226792,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,52262,48812,null,null,null,98.271082000000007,98.200935999999999,{"$f":"N680*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O680*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P680*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q680*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R680/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S680/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T680/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U680/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V680/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W680/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X680*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":130.79523636666667},{"$f":"Y680*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":122.16097886666667},{"$f":"Z680*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA680*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},229.06631836666668,220.36191486666667,8.7044035000000122,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A684,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"3,000,000～",3020768924,3840000,"冷蔵・冷凍設備","コンデンシングユニット",4131041,3387074,743967,{"$f":"VLOOKUP(E684,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},137130,112434,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,59.377290000000002,48.683921999999995,{"$f":"N684*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O684*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P684*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q684*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R684/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S684/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T684/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U684/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V684/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W684/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X684*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y684*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z684*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA684*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},59.377290000000002,48.683921999999995,10.693368000000007,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A687,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"～25,000",14004447,895000,"冷蔵・冷凍設備","コンデンシングユニット",208668,174028,34640,{"$f":"VLOOKUP(E687,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},7350,6130,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.1825499999999995,2.65429,{"$f":"N687*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O687*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P687*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q687*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R687/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S687/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T687/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U687/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V687/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W687/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X687*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y687*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z687*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA687*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.1825499999999995,2.65429,0.52825999999999951,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A689,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"1,000～25,000",14713715,1362800,"照明設備","業務用LED照明器具",26634,12351,14283,{"$f":"VLOOKUP(E689,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},1158,537,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.50141399999999992,0.23252100000000001,{"$f":"N689*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O689*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P689*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q689*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R689/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S689/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T689/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U689/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V689/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W689/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X689*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y689*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z689*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA689*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0.50141399999999992,0.23252100000000001,0.26889299999999994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A690,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"2,000,000～3,000,000",2201138334,6689750,"空調・換気設備","業務用エアコン",2101836,1765542,336294,{"$f":"VLOOKUP(E690,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"6,000～7,000"},64340,54045,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27.859220000000001,23.401485000000001,{"$f":"N690*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O690*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P690*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q690*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R690/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S690/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T690/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U690/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V690/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W690/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X690*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y690*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z690*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA690*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},27.859220000000001,23.401485000000001,4.4577349999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A693,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"25,000～50,000",49006089,6080000,"生産設備","プラスチック加工機械",2810732,2768561,42171,{"$f":"VLOOKUP(E693,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"6,000～7,000"},141499,139376,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,61.269067,60.349808000000003,{"$f":"N693*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O693*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P693*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q693*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R693/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S693/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T693/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U693/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V693/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W693/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X693*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y693*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z693*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA693*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},61.269067,60.349808000000003,0.91925899999999672,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["不動産業，物品賃貸業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A697,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"250,000～1,000,000",358338056,4330000,"照明設備","非常時用照明器具（非常灯・誘導灯）",439536,178620,260916,{"$f":"VLOOKUP(E697,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"4,000～5,000"},21409,8700,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9.2700969999999998,3.7670999999999997,{"$f":"N697*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O697*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P697*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q697*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R697/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S697/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T697/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U697/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V697/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W697/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X697*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y697*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z697*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA697*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},9.2700969999999998,3.7670999999999997,5.5029970000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["不動産業，物品賃貸業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A700,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"10,000～25,000",10563000,1329500,"空調・換気設備","業務用エアコン",649871,201187,448684,{"$f":"VLOOKUP(E700,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},9560,9240,763.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.1394799999999998,4.0009199999999998,{"$f":"N700*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":4.9916062991266372},{"$f":"O700*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P700*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q700*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R700/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S700/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T700/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U700/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V700/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W700/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X700*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y700*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z700*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA700*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},9.1310862991266362,4.0009199999999998,5.1301662991266364,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A702,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",11368701,1564000,"空調・換気設備","一般用エアコン",956364,900318,56046,{"$f":"VLOOKUP(E702,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},25596,24096,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11.083067999999999,10.433568000000001,{"$f":"N702*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O702*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P702*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q702*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R702/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S702/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T702/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U702/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V702/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W702/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X702*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y702*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z702*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA702*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},11.083067999999999,10.433568000000001,0.64949999999999797,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A706,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",126358436,3500000,"照明設備","業務用LED照明器具",6278354,5905815,372539,{"$f":"VLOOKUP(E706,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},261146,245477,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,113.07621800000001,106.29154100000001,{"$f":"N706*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O706*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P706*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q706*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R706/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S706/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T706/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U706/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V706/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W706/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X706*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y706*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z706*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA706*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},113.07621800000001,106.29154100000001,6.7846770000000021,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A709,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",202533109,1200000,"空調・換気設備","業務用エアコン",45735,22867,22868,{"$f":"VLOOKUP(E709,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},2078,1038,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.89977399999999996,0.44945400000000002,{"$f":"N709*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O709*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P709*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q709*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R709/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S709/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T709/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U709/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V709/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W709/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X709*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y709*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z709*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA709*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0.89977399999999996,0.44945400000000002,0.45031999999999994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A711,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",150279434,1410000,"空調・換気設備","一般用エアコン",447116,407205,39911,{"$f":"VLOOKUP(E711,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},15084,13575,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.5313719999999993,5.8779749999999993,{"$f":"N711*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O711*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P711*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q711*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R711/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S711/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T711/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U711/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V711/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W711/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X711*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y711*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z711*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA711*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},6.5313719999999993,5.8779749999999993,0.65339700000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A712,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",553808673,3800000,"空調・換気設備","業務用エアコン",673705,219309,454396,{"$f":"VLOOKUP(E712,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},192.28,2375.6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6688,null,null,null,null,8.325724000000001E-2,1.0286347999999998,{"$f":"N712*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O712*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P712*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q712*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R712/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S712/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T712/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U712/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V712/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W712/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X712*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":16.737946133333335},{"$f":"Y712*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z712*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA712*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},16.821203373333333,1.0286347999999998,15.792568573333334,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["不動産業，物品賃貸業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A715,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"100,000～250,000",231877000,22000000,"恒温設備","チラー（冷却水循環装置）",7688600,7304147,384453,{"$f":"VLOOKUP(E715,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"20,000～"},289003,274552,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,125.138299,118.881016,{"$f":"N715*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O715*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P715*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q715*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R715/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S715/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T715/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U715/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V715/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W715/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X715*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y715*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z715*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA715*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},125.138299,118.881016,6.257283000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A719,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"1,000～25,000",12169581,750000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",55360,7040,48320,{"$f":"VLOOKUP(E719,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},3460,440,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.4981800000000001,0.19052000000000002,{"$f":"N719*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O719*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P719*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q719*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R719/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S719/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T719/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U719/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V719/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W719/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X719*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y719*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z719*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA719*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.4981800000000001,0.19052000000000002,1.30766,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A722,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",18000215,751600,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",684288,615859,68429,{"$f":"VLOOKUP(E722,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},19008,17107,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.2304639999999996,7.4073309999999992,{"$f":"N722*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O722*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P722*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q722*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R722/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S722/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T722/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U722/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V722/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W722/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X722*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y722*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z722*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA722*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},8.2304639999999996,7.4073309999999992,0.82313300000000034,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A724,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",193311179,1920000,"照明設備","業務用LED照明器具",6154746,5927105,227641,{"$f":"VLOOKUP(E724,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},244900,229723,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,106.04170000000001,99.47005900000002,{"$f":"N724*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O724*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P724*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q724*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R724/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S724/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T724/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U724/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V724/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W724/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X724*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y724*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z724*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA724*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},106.04170000000001,99.47005900000002,6.5716409999999854,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A728,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"100,000～250,000",198471000,2600000,"電気制御設備","変圧器",801646,700000,101646,{"$f":"VLOOKUP(E728,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},16486,14000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.1384380000000007,6.0619999999999994,{"$f":"N728*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O728*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P728*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q728*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R728/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S728/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T728/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U728/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V728/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W728/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X728*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y728*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z728*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA728*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},7.1384380000000007,6.0619999999999994,1.0764380000000013,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"建設業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A731,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"50,000～100,000",89066114,1096000,"照明設備","業務用LED照明器具",1306554,1251396,55158,{"$f":"VLOOKUP(E731,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},48006,46104,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,20.786598000000001,19.963031999999998,{"$f":"N731*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O731*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P731*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q731*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R731/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S731/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T731/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U731/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V731/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W731/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X731*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y731*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z731*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA731*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},20.786598000000001,19.963031999999998,0.82356600000000313,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"建設業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A733,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",34282466,1001850,"照明設備","業務用LED照明器具",895224,630000,265224,{"$f":"VLOOKUP(E733,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},27989,19731,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12.119237,8.5435230000000004,{"$f":"N733*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O733*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P733*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q733*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R733/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S733/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T733/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U733/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V733/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W733/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X733*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y733*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z733*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA733*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},12.119237,8.5435230000000004,3.5757139999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A734,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",28683000,1431000,"空調・換気設備","業務用エアコン",346678,192468,154210,{"$f":"VLOOKUP(E734,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},9282,4636,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.0191059999999998,2.0073880000000002,{"$f":"N734*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O734*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P734*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q734*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R734/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S734/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T734/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U734/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V734/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W734/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X734*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y734*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z734*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA734*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.0191059999999998,2.0073880000000002,2.0117179999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A737,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",33009044,758000,"空調・換気設備","一般用エアコン",1605600,1008000,597600,{"$f":"VLOOKUP(E737,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},4200,36000,180,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12000,null,null,null,null,1.8186,15.588000000000001,{"$f":"N737*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":1.1768030567685586},{"$f":"O737*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P737*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q737*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R737/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S737/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T737/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U737/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V737/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W737/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X737*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":30.0322},{"$f":"Y737*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z737*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA737*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},33.027603056768555,15.588000000000001,17.439603056768554,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A741,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",699820592,12570000,"照明設備","業務用LED照明器具",1770000,440190,1329810,{"$f":"VLOOKUP(E741,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"12,000～13,000"},23600,5869,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10.2188,2.5412769999999996,{"$f":"N741*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O741*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P741*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q741*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R741/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S741/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T741/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U741/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V741/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W741/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X741*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y741*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z741*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA741*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},10.2188,2.5412769999999996,7.6775230000000008,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A744,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"250,000～500,000",379713317,1940940,"照明設備","業務用LED照明器具",358081,116390,241691,{"$f":"VLOOKUP(E744,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},17904.099999999999,5819.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.7524752999999995,2.5198434999999999,{"$f":"N744*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O744*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P744*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q744*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R744/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S744/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T744/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U744/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V744/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W744/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X744*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y744*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z744*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA744*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},7.7524752999999995,2.5198434999999999,5.2326318000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"建設業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A746,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"2,000,000～",4516733153,4350000,"照明設備","業務用LED照明器具",435750,84000,351750,{"$f":"VLOOKUP(E746,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"4,000～5,000"},17430,3360,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.5471899999999996,1.45488,{"$f":"N746*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O746*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P746*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q746*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R746/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S746/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T746/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U746/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V746/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W746/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X746*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y746*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z746*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA746*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},7.5471899999999996,1.45488,6.0923099999999994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A750,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"3,000,000～",3213160297,2165000,"電気制御設備","産業用モータ",67199756,66527749,672007,{"$f":"VLOOKUP(E750,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},3413652,3379515,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1478.1113160000002,1463.3299950000001,{"$f":"N750*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O750*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P750*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q750*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R750/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S750/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T750/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U750/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V750/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W750/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X750*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y750*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z750*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA750*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1478.1113160000002,1463.3299950000001,14.781321000000162,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A753,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"～10,000",7276415,760000,"空調・換気設備","業務用エアコン",125171,74492,50679,{"$f":"VLOOKUP(E753,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},4016,2390,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.738928,1.03487,{"$f":"N753*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O753*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P753*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q753*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R753/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S753/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T753/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U753/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V753/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W753/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X753*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y753*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z753*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA753*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.738928,1.03487,0.70405800000000007,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A755,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"50,000～75,000",65358000,2520000,"電気制御設備","変圧器",1484138,1335724,148414,{"$f":"VLOOKUP(E755,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},51793,46613,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,22.426369000000001,20.183429,{"$f":"N755*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O755*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P755*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q755*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R755/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S755/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T755/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U755/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V755/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W755/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X755*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y755*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z755*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA755*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},22.426369000000001,20.183429,2.2429400000000008,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A756,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",15692366,761200,"恒温設備","一般・業務用ヒートポンプ式給湯器",1187820,296955,890865,{"$f":"VLOOKUP(E756,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},42953,10738,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18.598649000000002,4.6495540000000002,{"$f":"N756*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O756*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P756*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q756*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R756/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S756/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T756/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U756/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V756/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W756/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X756*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y756*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z756*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA756*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},18.598649000000002,4.6495540000000002,13.949095000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A759,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",291653780,9487760,"発電設備","太陽光パネル及び付属設備",5263005,3634852,1628153,{"$f":"VLOOKUP(E759,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"9,000～10,000"},204306,139802,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,88.464498000000006,60.534265999999995,{"$f":"N759*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O759*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P759*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q759*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R759/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S759/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T759/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U759/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V759/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W759/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X759*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y759*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z759*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA759*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},88.464498000000006,60.534265999999995,27.930232000000011,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A763,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",255004561,2150000,"冷蔵・冷凍設備","コンデンシングユニット",275468,184137,91331,{"$f":"VLOOKUP(E763,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},14743,9855,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.3837190000000001,4.2672150000000002,{"$f":"N763*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O763*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P763*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q763*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R763/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S763/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T763/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U763/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V763/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W763/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X763*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y763*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z763*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA763*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},6.3837190000000001,4.2672150000000002,2.1165039999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["不動産業，物品賃貸業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A766,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"50,000～100,000",61365746,1000000,"空調・換気設備","業務用エアコン",159040,132800,26240,{"$f":"VLOOKUP(E766,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},9940,8300,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.3040199999999995,3.5939000000000005,{"$f":"N766*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O766*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P766*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q766*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R766/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S766/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T766/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U766/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V766/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W766/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X766*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y766*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z766*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA766*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.3040199999999995,3.5939000000000005,0.71011999999999897,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A769,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"100,000～250,000",237111039,1333000,"冷蔵・冷凍設備","コンデンシングユニット",191312,98240,93072,{"$f":"VLOOKUP(E769,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},11957,6140,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.1773809999999996,2.65862,{"$f":"N769*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O769*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P769*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q769*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R769/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S769/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T769/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U769/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V769/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W769/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X769*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y769*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z769*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA769*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.1773809999999996,2.65862,2.5187609999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A772,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",407543288,7500000,"空調・換気設備","業務用エアコン",6451200,1144080,5307120,{"$f":"VLOOKUP(E772,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"7,000～8,000"},null,28602,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,53760,null,null,null,null,0,12.384666000000001,{"$f":"N772*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O772*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P772*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q772*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R772/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S772/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T772/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U772/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V772/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W772/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X772*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":134.54425599999999},{"$f":"Y772*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z772*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA772*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},134.54425599999999,12.384666000000001,122.15958999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A775,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",9391201,850000,"空調・換気設備","業務用エアコン",113600,49900,63700,{"$f":"VLOOKUP(E775,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},3044.2,974.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.3181385999999999,0.42182860000000005,{"$f":"N775*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O775*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P775*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q775*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R775/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S775/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T775/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U775/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V775/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W775/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X775*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y775*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z775*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA775*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.3181385999999999,0.42182860000000005,0.89630999999999994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A777,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",132572277,963000,"照明設備","業務用LED照明器具",554670,490668,64002,{"$f":"VLOOKUP(E777,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},13329,11791,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.7714570000000007,5.1055029999999997,{"$f":"N777*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O777*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P777*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q777*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R777/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S777/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T777/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U777/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V777/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W777/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X777*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y777*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z777*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA777*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.7714570000000007,5.1055029999999997,0.66595400000000105,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A778,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"～5,000",2568800,2930000,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",1709582,1411114,298468,{"$f":"VLOOKUP(E778,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},25817,21771,543,411,null,null,null,null,null,null,null,null,7819,6380,null,null,null,11.178761,9.4268429999999999,{"$f":"N778*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":3.5500225545851523},{"$f":"O778*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":2.6870336462882092},{"$f":"P778*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q778*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R778/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S778/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T778/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U778/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V778/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W778/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X778*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":19.568480983333334},{"$f":"Y778*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":15.967119666666665},{"$f":"Z778*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA778*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},34.297264537918487,28.080996312954873,6.2162682249636134,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A781,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"50,000～75,000",64571625,1098000,"照明設備","業務用LED照明器具",711533,557820,153713,{"$f":"VLOOKUP(E781,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},19277,15113,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.3469409999999993,6.5439289999999994,{"$f":"N781*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O781*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P781*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q781*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R781/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S781/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T781/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U781/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V781/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W781/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X781*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y781*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z781*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA781*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},8.3469409999999993,6.5439289999999994,1.8030119999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A785,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"50,000～1,000,000",544337646,1060000,"空調・換気設備","業務用エアコン",190527,92589,97938,{"$f":"VLOOKUP(E785,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},8331,3128,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.6073230000000001,1.3544240000000001,{"$f":"N785*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O785*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P785*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q785*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R785/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S785/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T785/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U785/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V785/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W785/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X785*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y785*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z785*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA785*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.6073230000000001,1.3544240000000001,2.2528990000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["不動産業，物品賃貸業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A788,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"～10,000",2887004,1729600,"空調・換気設備","業務用エアコン",999728,899000,100728,{"$f":"VLOOKUP(E788,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},35490,31900,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15.367170000000002,13.8127,{"$f":"N788*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O788*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P788*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q788*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R788/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S788/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T788/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U788/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V788/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W788/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X788*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y788*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z788*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA788*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},15.367170000000002,13.8127,1.554470000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A791,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"250,000～",1034222027,9500000,"空調・換気設備","一般用エアコン",5434741,5228666,206075,{"$f":"VLOOKUP(E791,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"9,000～10,000"},284403,273619,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,123.14649900000001,118.47702700000001,{"$f":"N791*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O791*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P791*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q791*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R791/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S791/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T791/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U791/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V791/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W791/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X791*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y791*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z791*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA791*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},123.14649900000001,118.47702700000001,4.669471999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A794,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",103280444,1571000,"空調・換気設備","業務用エアコン",4208577,3998141,210436,{"$f":"VLOOKUP(E794,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},130276,123762,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,56.409508000000002,53.588946,{"$f":"N794*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O794*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P794*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q794*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R794/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S794/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T794/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U794/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V794/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W794/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X794*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y794*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z794*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA794*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},56.409508000000002,53.588946,2.8205620000000025,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A797,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"3,000,000～",4620684052,11650000,"電気制御設備","変圧器",106890531,105812179,1078352,{"$f":"VLOOKUP(E797,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"11,000～12,000"},4692825,4645482,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2031.9932249999999,2011.493706,{"$f":"N797*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O797*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P797*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q797*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R797/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S797/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T797/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U797/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V797/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W797/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X797*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y797*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z797*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA797*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2031.9932249999999,2011.493706,20.499518999999964,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A799,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",150592560,1174000,"空調・換気設備","業務用エアコン",168914,74747,94167,{"$f":"VLOOKUP(E799,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},3688.6,1243,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.5971638000000001,0.538219,{"$f":"N799*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O799*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P799*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q799*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R799/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S799/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T799/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U799/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V799/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W799/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X799*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y799*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z799*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA799*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.5971638000000001,0.538219,1.0589448000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A800,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"50,000～1,000,000",928228239,2727273,"冷蔵・冷凍設備","コンデンシングユニット",2652413,2306171,346242,{"$f":"VLOOKUP(E800,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},159036,143132,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,68.862588000000002,61.976156000000003,{"$f":"N800*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O800*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P800*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q800*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R800/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S800/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T800/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U800/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V800/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W800/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X800*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y800*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z800*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA800*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},68.862588000000002,61.976156000000003,6.8864319999999992,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A804,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"25,000～50,000",26423238,800780,"照明設備","一般用LED照明器具",1560856,1426000,134856,{"$f":"VLOOKUP(E804,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},50350,46000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,21.801549999999999,19.918000000000003,{"$f":"N804*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O804*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P804*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q804*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R804/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S804/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T804/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U804/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V804/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W804/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X804*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y804*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z804*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA804*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},21.801549999999999,19.918000000000003,1.8835499999999961,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A807,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"25,000～50,000",39739128,1498500,"照明設備","業務用LED照明器具",1440077,1239863,200214,{"$f":"VLOOKUP(E807,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},43593,37532,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18.875769000000002,16.251355999999998,{"$f":"N807*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O807*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P807*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q807*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R807/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S807/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T807/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U807/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V807/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W807/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X807*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y807*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z807*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA807*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},18.875769000000002,16.251355999999998,2.6244130000000041,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A810,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"3,000,000～",3314358154,9500000,"照明設備","一般用LED照明器具",495000,263000,232000,{"$f":"VLOOKUP(E810,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"9,000～10,000"},30943,15187,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13.398319000000001,6.575971,{"$f":"N810*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O810*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P810*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q810*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R810/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S810/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T810/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U810/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V810/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W810/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X810*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y810*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z810*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA810*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},13.398319000000001,6.575971,6.8223480000000007,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A813,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"100,000～250,000",163765828,1291300,"空調・換気設備","業務用エアコン",450331,396392,53939,{"$f":"VLOOKUP(E813,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},12747,11220.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.5194510000000001,4.8583466000000008,{"$f":"N813*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O813*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P813*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q813*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R813/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S813/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T813/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U813/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V813/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W813/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X813*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y813*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z813*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA813*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.5194510000000001,4.8583466000000008,0.66110439999999926,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"建設業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A816,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"2,000,000～",3237038104,10330000,"照明設備","業務用LED照明器具",2162247,1187566,974681,{"$f":"VLOOKUP(E816,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"10,000～11,000"},135141,74223,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,58.516052999999999,32.138558999999994,{"$f":"N816*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O816*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P816*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q816*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R816/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S816/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T816/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U816/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V816/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W816/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X816*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y816*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z816*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA816*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},58.516052999999999,32.138558999999994,26.377494000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["複合サービス事業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A819,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"250,000～1,000,000",358963446,880000,"照明設備","業務用LED照明器具",609156,414226,194930,{"$f":"VLOOKUP(E819,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},19384,13181,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.3932719999999996,5.7073729999999996,{"$f":"N819*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O819*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P819*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q819*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R819/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S819/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T819/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U819/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V819/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W819/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X819*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y819*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z819*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA819*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},8.3932719999999996,5.7073729999999996,2.685899,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["サービス業（他に分類されないもの）",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A821,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"1,000,000～",1523584030,2650000,"照明設備","業務用LED照明器具",15005352,14454781,550571,{"$f":"VLOOKUP(E821,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},469274,437001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,203.19564200000002,189.22143299999999,{"$f":"N821*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O821*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P821*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q821*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R821/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S821/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T821/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U821/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V821/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W821/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X821*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y821*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z821*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA821*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},203.19564200000002,189.22143299999999,13.97420900000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A822,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",24018677,789000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",560970,448776,112194,{"$f":"VLOOKUP(E822,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},18011,14408,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.7987630000000001,6.238664,{"$f":"N822*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O822*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P822*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q822*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R822/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S822/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T822/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U822/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V822/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W822/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X822*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y822*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z822*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA822*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},7.7987630000000001,6.238664,1.5600990000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A826,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"1,000～25,000",10127270,883000,"空調・換気設備","業務用エアコン",127443,109394,18049,{"$f":"VLOOKUP(E826,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},1653,1570,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,676,540,null,null,null,0.71574899999999997,0.67981000000000014,{"$f":"N826*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O826*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P826*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q826*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R826/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S826/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T826/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U826/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V826/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W826/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X826*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":1.6918139333333333},{"$f":"Y826*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":1.3514489999999999},{"$f":"Z826*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA826*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.4075629333333333,2.0312589999999999,0.37630393333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A829,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",48346128,883000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",82992,42400,40592,{"$f":"VLOOKUP(E829,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},5187,2650,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.2459710000000004,1.1474499999999999,{"$f":"N829*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O829*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P829*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q829*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R829/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S829/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T829/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U829/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V829/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W829/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X829*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y829*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z829*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA829*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.2459710000000004,1.1474499999999999,1.0985210000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A832,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",25232520,891900,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",730512,691312,39200,{"$f":"VLOOKUP(E832,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},18104,16654,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.8390319999999996,7.211182,{"$f":"N832*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O832*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P832*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q832*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R832/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S832/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T832/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U832/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V832/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W832/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X832*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y832*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z832*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA832*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},7.8390319999999996,7.211182,0.62784999999999958,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A835,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},{"$f":"VLOOKUP(D835,INDIRECT(BE835&\"_売上高範囲\"),2)","v":"1,000,000～"},1302790989,1120000,"空調・換気設備","一般用エアコン",9047043,8947567,99476,{"$f":"VLOOKUP(E835,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},204084,202043,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"L835/1000*$AB$2*1000","v":88.368371999999994},{"$f":"M835/1000*$AB$2*1000","v":87.484618999999995},{"$f":"N835*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O835*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P835*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q835*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R835/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S835/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T835/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U835/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V835/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W835/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X835*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y835*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z835*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA835*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"SUM(AC835,AE835,AG835,AI835,AK835,AM835,AO835,AQ835)","v":88.368371999999994},{"$f":"SUM(AD835,AF835,AH835,AL835,AJ835,AN835,AP835,AR835)","v":87.484618999999995},{"$f":"AS835-AT835","v":0.88375299999999868},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B835=\"サービス業，その他\",\"サービス業\",IF(B835=\"卸売業，小売業\",\"卸売業\",IF(B835=\"製造業\",\"製造業\",IF(B835=\"建設業\",\"建設業\",IF(B835=\"宿泊業，飲食サービス業\",\"宿泊業\",\"\")))))","v":"建設業"}]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A838,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",45878739,840000,"空調・換気設備","業務用エアコン",258000,145700,112300,{"$f":"VLOOKUP(E838,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},10320,5828,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.4685600000000001,2.5235240000000001,{"$f":"N838*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O838*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P838*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q838*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R838/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S838/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T838/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U838/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V838/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W838/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X838*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y838*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z838*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA838*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.4685600000000001,2.5235240000000001,1.945036,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A841,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",520679650,24500000,"生産設備","工作機械",593097,474474,118623,{"$f":"VLOOKUP(E841,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"20,000～"},33264,26611,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14.403312000000001,11.522563000000002,{"$f":"N841*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O841*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P841*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q841*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R841/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S841/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T841/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U841/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V841/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W841/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X841*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y841*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z841*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA841*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},14.403312000000001,11.522563000000002,2.8807489999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A843,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"50,000～1,000,000",504602963,869250,"照明設備","業務用LED照明器具",130920,35580,95340,{"$f":"VLOOKUP(E843,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},4363,1185,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.8891790000000002,0.51310500000000003,{"$f":"N843*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O843*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P843*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q843*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R843/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S843/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T843/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U843/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V843/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W843/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X843*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y843*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z843*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA843*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.8891790000000002,0.51310500000000003,1.376074,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A844,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"～10,000",9642700,6438000,"空調・換気設備","業務用エアコン",364808,232954,131854,{"$f":"VLOOKUP(E844,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"6,000～7,000"},10407,6667,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.5062310000000005,2.8868109999999998,{"$f":"N844*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O844*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P844*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q844*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R844/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S844/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T844/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U844/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V844/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W844/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X844*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y844*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z844*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA844*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.5062310000000005,2.8868109999999998,1.6194200000000007,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A848,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"～5,000",2552100,800000,"空調・換気設備","業務用エアコン",154900,33800,121100,{"$f":"VLOOKUP(E848,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},3509,2170,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1000,null,null,null,null,1.5193970000000001,0.93961000000000006,{"$f":"N848*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O848*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P848*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q848*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R848/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S848/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T848/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U848/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V848/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W848/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X848*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":2.5026833333333336},{"$f":"Y848*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z848*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA848*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.0220803333333333,0.93961000000000006,3.0824703333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["学術研究，専門・技術サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A851,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"25,000～50,000",35753800,750000,"空調・換気設備","一般用エアコン",306009,259592,46417,{"$f":"VLOOKUP(E851,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},8857,7555,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.8350809999999997,3.271315,{"$f":"N851*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O851*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P851*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q851*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R851/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S851/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T851/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U851/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V851/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W851/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X851*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y851*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z851*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA851*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.8350809999999997,3.271315,0.56376599999999977,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A854,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",238113284,3080000,"空調・換気設備","業務用エアコン",568192,280187,288005,{"$f":"VLOOKUP(E854,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},19099.8,9418.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.2702133999999994,4.0782105,{"$f":"N854*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O854*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P854*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q854*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R854/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S854/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T854/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U854/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V854/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W854/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X854*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y854*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z854*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA854*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},8.2702133999999994,4.0782105,4.1920028999999994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A857,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",123839310,2190000,"空調・換気設備","業務用エアコン",450911,156044,294867,{"$f":"VLOOKUP(E857,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},11394,7406,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1757,null,null,null,null,4.9336020000000005,3.206798,{"$f":"N857*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O857*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P857*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q857*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R857/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S857/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T857/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U857/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V857/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W857/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X857*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":4.3972146166666661},{"$f":"Y857*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z857*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA857*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},9.3308166166666666,3.206798,6.1240186166666666,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A860,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",584684504,9900000,"空調・換気設備","業務用エアコン",12025675,11837416,188259,{"$f":"VLOOKUP(E860,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"9,000～10,000"},494033,485140,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,213.91628900000001,210.06562,{"$f":"N860*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O860*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P860*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q860*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R860/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S860/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T860/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U860/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V860/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W860/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X860*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y860*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z860*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA860*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},213.91628900000001,210.06562,3.8506690000000106,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A861,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",32158077,3700000,"恒温設備","高性能ボイラ",570000,486120,83880,{"$f":"VLOOKUP(E861,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6000,5118,null,null,null,0,0,{"$f":"N861*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O861*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P861*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q861*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R861/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S861/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T861/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U861/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V861/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W861/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X861*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":15.0161},{"$f":"Y861*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":12.808733300000002},{"$f":"Z861*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA861*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},15.0161,12.808733300000002,2.2073666999999979,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A865,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",221894006,930000,"空調・換気設備","一般用エアコン",369584,137125,232459,{"$f":"VLOOKUP(E865,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},3201,3413,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2231,null,null,null,null,1.3860330000000001,1.4778289999999998,{"$f":"N865*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O865*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P865*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q865*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R865/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S865/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T865/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U865/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V865/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W865/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X865*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":5.5834865166666665},{"$f":"Y865*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z865*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA865*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},6.9695195166666668,1.4778289999999998,5.491690516666667,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A866,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",17731315,2876960,"空調・換気設備","一般用エアコン",1561713,1509487,52226,{"$f":"VLOOKUP(E866,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},40131,39944,null,null,null,null,null,null,null,null,1414,1128,null,null,null,null,null,17.376723000000002,17.295752,{"$f":"N866*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O866*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P866*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q866*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R866/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S866/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T866/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U866/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V866/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W866/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X866*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y866*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z866*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA866*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},17.376723000000002,17.295752,8.0971000000001681E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A870,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"～5,000",3902000,760000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",101064,41040,60024,{"$f":"VLOOKUP(E870,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},3743,1520,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.620719,0.65815999999999997,{"$f":"N870*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O870*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P870*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q870*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R870/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S870/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T870/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U870/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V870/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W870/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X870*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y870*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z870*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA870*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.620719,0.65815999999999997,0.96255900000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A873,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"～25,000",16970951,3000000,"空調・換気設備","業務用エアコン",383292,268222,115070,{"$f":"VLOOKUP(E873,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},8422,5895,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.6467260000000001,2.5525349999999998,{"$f":"N873*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O873*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P873*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q873*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R873/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S873/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T873/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U873/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V873/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W873/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X873*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y873*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z873*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA873*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.6467260000000001,2.5525349999999998,1.0941910000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A876,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"～10,000",3593254,1430000,"空調・換気設備","業務用エアコン",228408,193040,35368,{"$f":"VLOOKUP(E876,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},5139,4541,null,null,null,null,null,null,null,null,638,501,null,null,null,null,null,2.225187,1.9662530000000003,{"$f":"N876*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O876*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P876*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q876*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R876/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S876/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T876/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U876/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V876/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W876/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X876*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y876*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z876*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA876*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.225187,1.9662530000000003,0.25893399999999978,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A879,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",33789584,1017000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",65792,29600,36192,{"$f":"VLOOKUP(E879,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},4112,1850,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.7804960000000001,0.80105000000000004,{"$f":"N879*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O879*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P879*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q879*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R879/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S879/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T879/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U879/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V879/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W879/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X879*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y879*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z879*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA879*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.7804960000000001,0.80105000000000004,0.97944600000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A882,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"250,000～1,000,000",335626067,11300000,"恒温設備","高性能ボイラ",9731400,9244830,486570,{"$f":"VLOOKUP(E882,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"11,000～12,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,99300,94335,null,0,0,{"$f":"N882*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O882*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P882*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q882*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R882/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S882/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T882/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U882/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V882/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W882/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X882*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y882*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z882*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":273.35535700000003},{"$f":"AA882*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":259.68758915000001},273.35535700000003,259.68758915000001,13.667767850000018,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A883,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"50,000～75,000",58669568,1720000,"電気制御設備","変圧器",191840,121216,70624,{"$f":"VLOOKUP(E883,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},11990,7576,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.1916700000000002,3.280408,{"$f":"N883*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O883*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P883*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q883*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R883/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S883/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T883/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U883/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V883/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W883/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X883*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y883*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z883*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA883*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.1916700000000002,3.280408,1.9112620000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A887,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"50,000～100,000",82790000,1363000,"空調・換気設備","業務用エアコン",381000,195000,186000,{"$f":"VLOOKUP(E887,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},13395,5740,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.8000350000000003,2.4854200000000004,{"$f":"N887*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O887*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P887*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q887*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R887/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S887/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T887/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U887/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V887/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W887/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X887*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y887*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z887*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA887*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.8000350000000003,2.4854200000000004,3.3146149999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A888,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"500,000～1,000,000",586760724,750000,"空調・換気設備","業務用エアコン",187127,94698,92429,{"$f":"VLOOKUP(E888,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},5686,2493,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.4620380000000002,1.079469,{"$f":"N888*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O888*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P888*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q888*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R888/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S888/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T888/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U888/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V888/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W888/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X888*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y888*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z888*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA888*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.4620380000000002,1.079469,1.3825690000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"建設業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A892,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"50,000～1,000,000",608000000,808038,"空調・換気設備","業務用エアコン",908330,611987,296343,{"$f":"VLOOKUP(E892,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},58003,39080,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,25.115299,16.921639999999996,{"$f":"N892*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O892*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P892*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q892*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R892/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S892/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T892/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U892/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V892/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W892/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X892*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y892*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z892*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA892*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},25.115299,16.921639999999996,8.1936590000000038,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["金融業・保険業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A895,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"10,000～25,000",16542447,1500000,"空調・換気設備","業務用エアコン",302225,275007,27218,{"$f":"VLOOKUP(E895,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},5985,5446,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.5915050000000002,2.3581179999999997,{"$f":"N895*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O895*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P895*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q895*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R895/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S895/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T895/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U895/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V895/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W895/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X895*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y895*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z895*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA895*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.5915050000000002,2.3581179999999997,0.23338700000000046,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A898,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"1,000,000～2,000,000",1096786971,1401200,"空調・換気設備","業務用エアコン",183803,77300,106503,{"$f":"VLOOKUP(E898,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},96,2267,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1728,null,null,null,null,4.1568000000000001E-2,0.98161100000000012,{"$f":"N898*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O898*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P898*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q898*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R898/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S898/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T898/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U898/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V898/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W898/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X898*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":4.3246368000000004},{"$f":"Y898*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z898*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA898*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.3662048000000002,0.98161100000000012,3.3845938000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A901,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"～25,000",8667351,12180000,"生産設備","工作機械",653400,86400,567000,{"$f":"VLOOKUP(E901,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"12,000～13,000"},21780,2880,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9.4307400000000001,1.2470400000000001,{"$f":"N901*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O901*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P901*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q901*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R901/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S901/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T901/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U901/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V901/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W901/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X901*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y901*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z901*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA901*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},9.4307400000000001,1.2470400000000001,8.1837,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["情報通信業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A904,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"50,000～100,000",97160539,1050000,"空調・換気設備","業務用エアコン",499254,479264,19990,{"$f":"VLOOKUP(E904,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},16641,14977,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.2055529999999992,6.4850410000000007,{"$f":"N904*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O904*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P904*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q904*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R904/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S904/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T904/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U904/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V904/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W904/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X904*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y904*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z904*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA904*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},7.2055529999999992,6.4850410000000007,0.72051199999999849,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["不動産業，物品賃貸業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A905,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"50,000～100,000",60461000,1050000,"空調・換気設備","業務用エアコン",203090,182781,20309,{"$f":"VLOOKUP(E905,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},5694,5124,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.4655019999999999,2.2186919999999999,{"$f":"N905*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O905*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P905*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q905*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R905/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S905/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T905/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U905/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V905/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W905/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X905*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y905*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z905*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA905*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.4655019999999999,2.2186919999999999,0.24680999999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A909,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"500,000～1,000,000",510371000,755000,"空調・換気設備","業務用エアコン",561792,371910,189882,{"$f":"VLOOKUP(E909,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},16051.2,10626,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.9501696000000006,4.6010580000000001,{"$f":"N909*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O909*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P909*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q909*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R909/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S909/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T909/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U909/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V909/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W909/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X909*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y909*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z909*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA909*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},6.9501696000000006,4.6010580000000001,2.3491116000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"建設業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A910,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",25707680,800000,"空調・換気設備","業務用エアコン",241895,205610,36285,{"$f":"VLOOKUP(E910,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},6917,5879,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.9950609999999998,2.5456069999999995,{"$f":"N910*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O910*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P910*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q910*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R910/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S910/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T910/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U910/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V910/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W910/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X910*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y910*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z910*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA910*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.9950609999999998,2.5456069999999995,0.44945400000000024,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A914,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",13832256,925000,"空調・換気設備","業務用エアコン",136570,76371,60199,{"$f":"VLOOKUP(E914,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},3670,1522,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.58911,0.65902600000000011,{"$f":"N914*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O914*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P914*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q914*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R914/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S914/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T914/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U914/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V914/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W914/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X914*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y914*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z914*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA914*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.58911,0.65902600000000011,0.93008399999999991,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A917,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",9720039,996000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",60152,30860,29292,{"$f":"VLOOKUP(E917,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},3342,1660,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.4470860000000001,0.71877999999999997,{"$f":"N917*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O917*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P917*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q917*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R917/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S917/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T917/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U917/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V917/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W917/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X917*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y917*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z917*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA917*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.4470860000000001,0.71877999999999997,0.72830600000000012,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A920,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"25,000～50,000",45070865,5800000,"生産設備","プラスチック加工機械",3531206,3354646,176560,{"$f":"VLOOKUP(E920,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"5,000～6,000"},126940,120593,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,54.965020000000003,52.216769000000006,{"$f":"N920*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O920*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P920*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q920*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R920/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S920/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T920/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U920/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V920/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W920/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X920*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y920*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z920*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA920*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},54.965020000000003,52.216769000000006,2.7482509999999962,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A923,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"50,000～75,000",52093784,1012900,"照明設備","業務用LED照明器具",160130,74744,85386,{"$f":"VLOOKUP(E923,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},5116,2388,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.2152280000000002,1.0340040000000001,{"$f":"N923*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O923*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P923*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q923*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R923/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S923/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T923/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U923/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V923/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W923/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X923*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y923*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z923*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA923*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.2152280000000002,1.0340040000000001,1.1812240000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A926,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"50,000～75,000",66531196,750000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",90288,72230,18058,{"$f":"VLOOKUP(E926,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},1895,1410,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.82053500000000001,0.61053000000000002,{"$f":"N926*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O926*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P926*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q926*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R926/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S926/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T926/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U926/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V926/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W926/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X926*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y926*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z926*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA926*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0.82053500000000001,0.61053000000000002,0.210005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A927,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",16266000,803000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",69992,14560,55432,{"$f":"VLOOKUP(E927,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},2692,560,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.1656360000000001,0.24248000000000003,{"$f":"N927*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O927*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P927*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q927*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R927/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S927/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T927/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U927/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V927/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W927/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X927*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y927*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z927*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA927*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.1656360000000001,0.24248000000000003,0.92315600000000009,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["不動産業，物品賃貸業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A931,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"10,000～25,000",14625954,770000,"空調・換気設備","業務用エアコン",169360,91579,77781,{"$f":"VLOOKUP(E931,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},1870,1649.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,450,null,null,null,null,0.80971000000000004,0.71410359999999995,{"$f":"N931*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O931*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P931*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q931*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R931/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S931/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T931/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U931/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V931/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W931/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X931*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":1.1262075},{"$f":"Y931*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z931*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA931*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.9359175,0.71410359999999995,1.2218138999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A932,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",29632089,3100000,"冷蔵・冷凍設備","冷凍・冷蔵ショーケース",309000,112000,197000,{"$f":"VLOOKUP(E932,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},20726,7470,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.9743580000000005,3.2345099999999998,{"$f":"N932*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O932*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P932*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q932*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R932/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S932/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T932/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U932/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V932/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W932/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X932*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y932*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z932*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA932*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},8.9743580000000005,3.2345099999999998,5.7398480000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A936,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",8093003,750000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",65404,52571,12833,{"$f":"VLOOKUP(E936,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},2426,1950,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.0504579999999999,0.84435000000000004,{"$f":"N936*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O936*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P936*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q936*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R936/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S936/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T936/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U936/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V936/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W936/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X936*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y936*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z936*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA936*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.0504579999999999,0.84435000000000004,0.20610799999999985,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A939,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"50,000～75,000",56115165,12750000,"生産設備","工作機械",3886781,3837031,49750,{"$f":"VLOOKUP(E939,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"12,000～13,000"},160392,158339,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,69.449736000000001,68.560787000000005,{"$f":"N939*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O939*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P939*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q939*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R939/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S939/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T939/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U939/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V939/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W939/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X939*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y939*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z939*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA939*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},69.449736000000001,68.560787000000005,0.88894899999999666,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A942,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"～5,000",3600990,758200,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",58300,29700,28600,{"$f":"VLOOKUP(E942,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},2160,1100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.93528,0.47630000000000006,{"$f":"N942*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O942*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P942*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q942*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R942/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S942/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T942/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U942/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V942/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W942/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X942*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y942*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z942*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA942*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0.93528,0.47630000000000006,0.45897999999999994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A945,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",231003521,7500000,"生産設備","プラスチック加工機械",7746567,7684164,62403,{"$f":"VLOOKUP(E945,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"7,000～8,000"},317367,314810,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,137.41991100000001,136.31272999999999,{"$f":"N945*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O945*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P945*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q945*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R945/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S945/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T945/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U945/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V945/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W945/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X945*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y945*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z945*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA945*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},137.41991100000001,136.31272999999999,1.1071810000000255,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A948,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",113427855,11200000,"生産設備","工作機械",5796000,5042520,753480,{"$f":"VLOOKUP(E948,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"11,000～12,000"},165600,144072,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,71.704800000000006,62.383176000000006,{"$f":"N948*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O948*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P948*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q948*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R948/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S948/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T948/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U948/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V948/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W948/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X948*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y948*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z948*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA948*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},71.704800000000006,62.383176000000006,9.3216239999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["電気・ガス・熱供給・水道業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A949,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"100,000～250,000",156417271,1100000,"空調・換気設備","業務用エアコン",1799307,1619376,179931,{"$f":"VLOOKUP(E949,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},68980,62082,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,29.868340000000003,26.881505999999998,{"$f":"N949*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O949*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P949*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q949*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R949/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S949/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T949/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U949/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V949/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W949/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X949*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y949*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z949*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA949*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},29.868340000000003,26.881505999999998,2.9868340000000053,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A953,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",103240383,4900000,"冷蔵・冷凍設備","コンデンシングユニット",5361994,4557694,804300,{"$f":"VLOOKUP(E953,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"4,000～5,000"},184781,157063,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,80.010173000000009,68.008278999999987,{"$f":"N953*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O953*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P953*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q953*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R953/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S953/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T953/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U953/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V953/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W953/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X953*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y953*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z953*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA953*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},80.010173000000009,68.008278999999987,12.001894000000021,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A955,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",13315841,2035440,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",1855574,1540126,315448,{"$f":"VLOOKUP(E955,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},30310,25157.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7028,5833.21,null,null,null,13.124229999999999,10.8931109,{"$f":"N955*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O955*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P955*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q955*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R955/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S955/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T955/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U955/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V955/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W955/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X955*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":17.588858466666665},{"$f":"Y955*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":14.598677446833335},{"$f":"Z955*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA955*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},30.713088466666662,25.491788346833335,5.2213001198333266,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A958,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",328536253,12000000,"発電設備","太陽光パネル及び付属設備",26874995,25260059,1614936,{"$f":"VLOOKUP(E958,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"12,000～13,000"},1128756,1061347,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,488.75134800000001,459.56325099999998,{"$f":"N958*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O958*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P958*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q958*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R958/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S958/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T958/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U958/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V958/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W958/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X958*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y958*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z958*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA958*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},488.75134800000001,459.56325099999998,29.188097000000027,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A961,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"～50,000",9369000,907000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",47788,29560,18228,{"$f":"VLOOKUP(E961,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},2588,1610,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.1206040000000002,0.69713000000000003,{"$f":"N961*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O961*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P961*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q961*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R961/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S961/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T961/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U961/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V961/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W961/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X961*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y961*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z961*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA961*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.1206040000000002,0.69713000000000003,0.42347400000000013,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"建設業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A964,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"50,000～100,000",52449511,800000,"冷蔵・冷凍設備","コンデンシングユニット",344618,311418,33200,{"$f":"VLOOKUP(E964,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},10871,9645,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.7071430000000003,4.176285,{"$f":"N964*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O964*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P964*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q964*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R964/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S964/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T964/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U964/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V964/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W964/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X964*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y964*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z964*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA964*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.7071430000000003,4.176285,0.53085800000000027,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A967,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",13779370,770000,"空調・換気設備","業務用エアコン",1433734,1265582,168152,{"$f":"VLOOKUP(E967,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},4231.8999999999996,1838.9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11125,10350,null,null,null,1.8324126999999999,0.79624370000000011,{"$f":"N967*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O967*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P967*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q967*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R967/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S967/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T967/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U967/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V967/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W967/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X967*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":27.842352083333335},{"$f":"Y967*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":25.902772500000001},{"$f":"Z967*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA967*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},29.674764783333334,26.699016200000003,2.9757485833333313,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A970,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"25,000～50,000",25167000,756000,"照明設備","業務用LED照明器具",188887,130410,58477,{"$f":"VLOOKUP(E970,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},3331,2300,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.442323,0.9958999999999999,{"$f":"N970*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O970*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P970*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q970*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R970/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S970/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T970/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U970/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V970/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W970/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X970*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y970*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z970*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA970*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.442323,0.9958999999999999,0.44642300000000013,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A971,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"～5,000",4536200,905000,"空調・換気設備","一般用エアコン",318859,286980,31879,{"$f":"VLOOKUP(E971,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},10629,9566,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.6023569999999996,4.1420780000000006,{"$f":"N971*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O971*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P971*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q971*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R971/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S971/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T971/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U971/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V971/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W971/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X971*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y971*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z971*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA971*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.6023569999999996,4.1420780000000006,0.46027899999999899,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A975,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"250,000～",341121500,2277000,"空調・換気設備","業務用エアコン",4107500,3939092,168408,{"$f":"VLOOKUP(E975,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},128600,123327,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,55.683799999999998,53.400590999999999,{"$f":"N975*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O975*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P975*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q975*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R975/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S975/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T975/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U975/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V975/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W975/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X975*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y975*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z975*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA975*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},55.683799999999998,53.400590999999999,2.2832089999999994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A977,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"25,000～50,000",33404296,3180000,"照明設備","一般用LED照明器具",3347055,2880019,467036,{"$f":"VLOOKUP(E977,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},129192,111165,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,55.940136000000003,48.134445000000007,{"$f":"N977*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O977*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P977*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q977*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R977/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S977/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T977/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U977/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V977/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W977/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X977*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y977*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z977*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA977*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},55.940136000000003,48.134445000000007,7.8056909999999959,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A980,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",28294015,1600000,"空調・換気設備","業務用エアコン",160966,83509,77457,{"$f":"VLOOKUP(E980,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},5936,2764,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.5702880000000001,1.196812,{"$f":"N980*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O980*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P980*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q980*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R980/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S980/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T980/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U980/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V980/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W980/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X980*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y980*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z980*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA980*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.5702880000000001,1.196812,1.3734760000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A983,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"3,000,000～",5159692395,3577760,"空調・換気設備","業務用エアコン",10690754,9817339,873415,{"$f":"VLOOKUP(E983,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},314185,311640,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172,5489,null,null,null,136.04210499999999,134.94012000000001,{"$f":"N983*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O983*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P983*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q983*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R983/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S983/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T983/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U983/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V983/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W983/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X983*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":20.451928199999998},{"$f":"Y983*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":13.737228816666669},{"$f":"Z983*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA983*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},156.49403319999999,148.67734881666667,7.8166843833333246,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["学術研究，専門・技術サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A986,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"25,000～50,000",49394254,1187000,"空調・換気設備","業務用エアコン",431897,388707,43190,{"$f":"VLOOKUP(E986,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},11304,10173,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.8946320000000005,4.404909,{"$f":"N986*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O986*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P986*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q986*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R986/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S986/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T986/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U986/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V986/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W986/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X986*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y986*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z986*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA986*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.8946320000000005,4.404909,0.48972300000000057,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A989,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"2,000,000～",2572064822,2319000,"照明設備","業務用LED照明器具",518022,199233,318789,{"$f":"VLOOKUP(E989,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},19186,7379,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.3075379999999992,3.1951070000000001,{"$f":"N989*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O989*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P989*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q989*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R989/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S989/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T989/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U989/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V989/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W989/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X989*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y989*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z989*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA989*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},8.3075379999999992,3.1951070000000001,5.1124309999999991,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A992,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"100,000～250,000",124420084,758629,"照明設備","業務用LED照明器具",65364,38755,26609,{"$f":"VLOOKUP(E992,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},2615,1549,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.1322950000000003,0.67071700000000001,{"$f":"N992*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O992*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P992*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q992*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R992/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S992/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T992/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U992/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V992/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W992/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X992*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y992*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z992*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA992*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.1322950000000003,0.67071700000000001,0.46157800000000027,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"建設業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A993,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",12074903,995000,"空調・換気設備","一般用エアコン",201782,97671,104111,{"$f":"VLOOKUP(E993,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},6328,3063,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.740024,1.326279,{"$f":"N993*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O993*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P993*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q993*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R993/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S993/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T993/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U993/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V993/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W993/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X993*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y993*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z993*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA993*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.740024,1.326279,1.413745,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A997,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"100,000～250,000",177587323,1480000,"空調・換気設備","業務用エアコン",192941,160000,32941,{"$f":"VLOOKUP(E997,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},5143,4265,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.2269190000000001,1.8467449999999999,{"$f":"N997*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O997*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P997*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q997*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R997/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S997/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T997/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U997/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V997/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W997/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X997*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y997*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z997*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA997*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.2269190000000001,1.8467449999999999,0.38017400000000023,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"建設業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A999,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",267541203,15800000,"生産設備","工作機械",113087,108719,4368,{"$f":"VLOOKUP(E999,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"15,000～16,000"},5324.26,5118.62,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.3054045800000003,2.21636246,{"$f":"N999*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O999*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P999*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q999*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R999/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S999/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T999/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U999/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V999/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W999/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X999*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y999*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z999*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA999*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.3054045800000003,2.21636246,8.9042120000000224E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1002,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",25021448,1644000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",1976258,1956000,20258,{"$f":"VLOOKUP(E1002,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},63791,63153,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27.621502999999997,27.345248999999999,{"$f":"N1002*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1002*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1002*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1002*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1002/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1002/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1002/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1002/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1002/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1002/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1002*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1002*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1002*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1002*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},27.621502999999997,27.345248999999999,0.276253999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1005,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"25,000～50,000",39547438,9980000,"生産設備","工作機械",187200,142272,44928,{"$f":"VLOOKUP(E1005,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"9,000～10,000"},7200,5472,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.1176000000000004,2.3693760000000004,{"$f":"N1005*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1005*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1005*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1005*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1005/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1005/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1005/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1005/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1005/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1005/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1005*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1005*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1005*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1005*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.1176000000000004,2.3693760000000004,0.748224,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1008,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"～10,000",9376240,936165,"空調・換気設備","一般用エアコン",205495,85006,120489,{"$f":"VLOOKUP(E1008,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},8831,3023,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.823823,1.3089590000000002,{"$f":"N1008*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1008*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1008*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1008*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1008/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1008/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1008/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1008/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1008/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1008/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1008*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1008*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1008*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1008*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.823823,1.3089590000000002,2.5148639999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1011,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",977974262,1896000,"電気制御設備","産業用モータ",7178873,7058468,120405,{"$f":"VLOOKUP(E1011,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},187911,184461,1277.8,1277.8,null,null,null,null,null,null,null,null,2916,2916,null,null,null,81.365463000000005,79.871613000000011,{"$f":"N1011*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":8.3539941441048029},{"$f":"O1011*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":8.3539941441048029},{"$f":"P1011*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1011*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1011/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1011/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1011/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1011/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1011/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1011/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1011*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":7.2978246000000002},{"$f":"Y1011*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":7.2978246000000002},{"$f":"Z1011*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1011*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},97.017281744104807,95.523431744104812,1.4938499999999948,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1012,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",10162802,905000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",102554,44530,58024,{"$f":"VLOOKUP(E1012,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},3800,1650,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.6454,0.71444999999999992,{"$f":"N1012*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1012*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1012*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1012*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1012/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1012/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1012/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1012/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1012/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1012/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1012*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1012*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1012*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1012*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.6454,0.71444999999999992,0.93095000000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1015,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",21338320,750000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",55539,15344,40195,{"$f":"VLOOKUP(E1015,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},2027,560,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.87769100000000011,0.24248000000000003,{"$f":"N1015*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1015*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1015*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1015*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1015/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1015/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1015/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1015/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1015/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1015/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1015*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1015*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1015*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1015*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0.87769100000000011,0.24248000000000003,0.63521100000000008,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1019,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"50,000～75,000",54223664,2000000,"空調・換気設備","業務用エアコン",3147893,2833103,314790,{"$f":"VLOOKUP(E1019,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},88477,79629,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,38.310541000000001,34.479357,{"$f":"N1019*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1019*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1019*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1019*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1019/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1019/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1019/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1019/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1019/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1019/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1019*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1019*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1019*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1019*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},38.310541000000001,34.479357,3.8311840000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1021,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",236778440,3711061,"照明設備","業務用LED照明器具",4678166,3994170,683996,{"$f":"VLOOKUP(E1021,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},151624,133139,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,65.653192000000004,57.649187000000005,{"$f":"N1021*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1021*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1021*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1021*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1021/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1021/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1021/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1021/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1021/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1021/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1021*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1021*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1021*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1021*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},65.653192000000004,57.649187000000005,8.0040049999999994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1024,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"50,000～75,000",58470606,1579570,"空調・換気設備","業務用エアコン",1193422,1130409,63013,{"$f":"VLOOKUP(E1024,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},24766,23458,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10.723677999999998,10.157314,{"$f":"N1024*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1024*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1024*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1024*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1024/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1024/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1024/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1024/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1024/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1024/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1024*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1024*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1024*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1024*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},10.723677999999998,10.157314,0.56636399999999831,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1027,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},{"$f":"VLOOKUP(D1027,INDIRECT(BE1027&\"_売上高範囲\"),2)","v":"25,000～500,000"},51535695,830000,"照明設備","業務用LED照明器具",711344,658000,53344,{"$f":"VLOOKUP(E1027,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},21332,19732,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"L1027/1000*$AB$2*1000","v":9.2367559999999997},{"$f":"M1027/1000*$AB$2*1000","v":8.5439559999999997},{"$f":"N1027*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1027*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1027*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1027*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1027/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1027/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1027/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1027/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1027/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1027/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1027*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1027*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1027*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1027*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"SUM(AC1027,AE1027,AG1027,AI1027,AK1027,AM1027,AO1027,AQ1027)","v":9.2367559999999997},{"$f":"SUM(AD1027,AF1027,AH1027,AL1027,AJ1027,AN1027,AP1027,AR1027)","v":8.5439559999999997},{"$f":"AS1027-AT1027","v":0.69280000000000008},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B1027=\"サービス業，その他\",\"サービス業\",IF(B1027=\"卸売業，小売業\",\"卸売業\",IF(B1027=\"製造業\",\"製造業\",IF(B1027=\"建設業\",\"建設業\",IF(B1027=\"宿泊業，飲食サービス業\",\"宿泊業\",\"\")))))","v":"卸売業"}]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1030,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",496520560,4550000,"空調・換気設備","業務用エアコン",10942560,10895227,47333,{"$f":"VLOOKUP(E1030,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"4,000～5,000"},377982,376347,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,163.66620600000002,162.95825099999999,{"$f":"N1030*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1030*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1030*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1030*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1030/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1030/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1030/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1030/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1030/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1030/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1030*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1030*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1030*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1030*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},163.66620600000002,162.95825099999999,0.70795500000002676,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1033,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",15428390,2531560,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",1844526,1644703,199823,{"$f":"VLOOKUP(E1033,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},10761,9700,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13500,12000,null,null,null,4.6595129999999996,4.2000999999999999,{"$f":"N1033*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1033*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1033*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1033*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1033/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1033/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1033/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1033/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1033/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1033/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1033*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":33.786225000000009},{"$f":"Y1033*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":30.0322},{"$f":"Z1033*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1033*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},38.445738000000006,34.232300000000002,4.2134380000000036,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1034,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",29102744,1035000,"恒温設備","高性能ボイラ",1165260,1139365,25895,{"$f":"VLOOKUP(E1034,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10760,10521,null,null,null,0,0,{"$f":"N1034*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1034*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1034*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1034*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1034/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1034/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1034/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1034/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1034/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1034/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1034*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":26.928872666666667},{"$f":"Y1034*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":26.330731350000001},{"$f":"Z1034*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1034*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},26.928872666666667,26.330731350000001,0.59814131666666626,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1037,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",6561754,3123700,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",1270053,1143000,127053,{"$f":"VLOOKUP(E1037,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11003,9900,null,null,null,0,0,{"$f":"N1037*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1037*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1037*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1037*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1037/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1037/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1037/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1037/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1037/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1037/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1037*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":27.537024716666668},{"$f":"Y1037*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":24.776565000000002},{"$f":"Z1037*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1037*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},27.537024716666668,24.776565000000002,2.7604597166666665,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1041,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"100,000～250,000",170984352,4000000,"照明設備","業務用LED照明器具",561671,103434,458237,{"$f":"VLOOKUP(E1041,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"4,000～5,000"},22466,4137,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9.7277780000000007,1.7913209999999997,{"$f":"N1041*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1041*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1041*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1041*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1041/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1041/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1041/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1041/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1041/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1041/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1041*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1041*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1041*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1041*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},9.7277780000000007,1.7913209999999997,7.9364570000000008,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1043,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"100,000～250,000",120815118,2820000,"照明設備","業務用LED照明器具",145000,108750,36250,{"$f":"VLOOKUP(E1043,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},4760,3570,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.06108,1.5458099999999999,{"$f":"N1043*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1043*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1043*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1043*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1043/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1043/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1043/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1043/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1043/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1043/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1043*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1043*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1043*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1043*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.06108,1.5458099999999999,0.51527000000000012,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"建設業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1046,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",7303882,850000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",57018,41771,15247,{"$f":"VLOOKUP(E1046,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},2279.6,1670,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.98706680000000002,0.72311000000000003,{"$f":"N1046*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1046*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1046*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1046*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1046/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1046/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1046/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1046/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1046/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1046/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1046*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1046*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1046*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1046*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0.98706680000000002,0.72311000000000003,0.26395679999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1050,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"50,000～100,000",71240285,4000000,"空調・換気設備","一般用エアコン",1133860,872693,261167,{"$f":"VLOOKUP(E1050,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"4,000～5,000"},36816,28336,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15.941328,12.269488000000001,{"$f":"N1050*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1050*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1050*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1050*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1050/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1050/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1050/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1050/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1050/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1050/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1050*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1050*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1050*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1050*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},15.941328,12.269488000000001,3.6718399999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1052,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"～5,000",4967467,3714870,"空調・換気設備","業務用エアコン",892783,795751,97032,{"$f":"VLOOKUP(E1052,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},23987,21380,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10.386371,9.2575400000000005,{"$f":"N1052*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1052*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1052*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1052*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1052/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1052/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1052/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1052/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1052/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1052/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1052*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1052*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1052*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1052*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},10.386371,9.2575400000000005,1.1288309999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1055,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",25536849,1200000,"照明設備","業務用LED照明器具",383425,366665,16760,{"$f":"VLOOKUP(E1055,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},9549,9065,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.1347169999999993,3.9251449999999997,{"$f":"N1055*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1055*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1055*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1055*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1055/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1055/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1055/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1055/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1055/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1055/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1055*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1055*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1055*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1055*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.1347169999999993,3.9251449999999997,0.20957199999999965,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1056,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",35732000,753850,"照明設備","業務用LED照明器具",267909,66482,201427,{"$f":"VLOOKUP(E1056,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},9923,2462,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.296659,1.0660460000000003,{"$f":"N1056*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1056*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1056*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1056*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1056/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1056/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1056/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1056/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1056/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1056/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1056*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1056*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1056*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1056*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.296659,1.0660460000000003,3.230613,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1059,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"1,000,000～2,000,000",1276365922,3751000,"恒温設備","高性能ボイラ",4401540,4169880,231660,{"$f":"VLOOKUP(E1059,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,49400,46800,null,0,0,{"$f":"N1059*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1059*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1059*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1059*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1059/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1059/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1059/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1059/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1059/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1059/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1059*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1059*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1059*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":135.98947266666667},{"$f":"AA1059*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":128.832132},135.98947266666667,128.832132,7.1573406666666699,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1063,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"25,000～50,000",38741040,6200000,"恒温設備","高性能ボイラ",701660,666577,35083,{"$f":"VLOOKUP(E1063,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"6,000～7,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7580,7201,null,null,null,0,0,{"$f":"N1063*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1063*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1063*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1063*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1063/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1063/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1063/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1063/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1063/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1063/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1063*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":18.970339666666668},{"$f":"Y1063*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":18.021822683333333},{"$f":"Z1063*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1063*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},18.970339666666668,18.021822683333333,0.94851698333333445,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1065,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",28222323,1080000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",14288,9355,4933,{"$f":"VLOOKUP(E1065,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},840,550,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.36371999999999999,0.23815000000000003,{"$f":"N1065*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1065*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1065*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1065*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1065/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1065/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1065/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1065/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1065/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1065/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1065*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1065*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1065*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1065*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0.36371999999999999,0.23815000000000003,0.12556999999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1068,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",10491333,770000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",55458,15930,39528,{"$f":"VLOOKUP(E1068,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},2054,590,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.88938200000000001,0.25546999999999997,{"$f":"N1068*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1068*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1068*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1068*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1068/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1068/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1068/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1068/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1068/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1068/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1068*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1068*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1068*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1068*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0.88938200000000001,0.25546999999999997,0.63391200000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1072,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"～25,000",1197294,861600,"空調・換気設備","業務用エアコン",82800,71600,11200,{"$f":"VLOOKUP(E1072,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},4140,3580,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.7926199999999999,1.5501400000000001,{"$f":"N1072*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1072*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1072*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1072*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1072/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1072/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1072/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1072/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1072/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1072/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1072*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1072*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1072*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1072*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.7926199999999999,1.5501400000000001,0.24247999999999981,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1074,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"～5,000",2904759,999200,"空調・換気設備","一般用エアコン",260467,221689,38778,{"$f":"VLOOKUP(E1074,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},6771,5763,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.9318429999999998,2.4953789999999998,{"$f":"N1074*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1074*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1074*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1074*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1074/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1074/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1074/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1074/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1074/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1074/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1074*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1074*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1074*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1074*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.9318429999999998,2.4953789999999998,0.43646399999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1077,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"75,000～100,000",79864889,3295000,"恒温設備","高性能ボイラ",2353980,2225220,128760,{"$f":"VLOOKUP(E1077,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},960,960,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,21720,20520,null,0.41567999999999999,0.41567999999999999,{"$f":"N1077*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1077*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1077*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1077*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1077/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1077/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1077/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1077/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1077/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1077/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1077*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1077*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1077*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":59.791322800000003},{"$f":"AA1077*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":56.487934799999998},60.207002800000005,56.9036148,3.3033880000000053,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1078,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",176272649,1850000,"電気制御設備","産業用モータ",14205284,13980450,224834,{"$f":"VLOOKUP(E1078,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},491663,485682,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7988,7500,null,null,null,212.89007900000001,210.30030600000001,{"$f":"N1078*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1078*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1078*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1078*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1078/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1078/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1078/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1078/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1078/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1078/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1078*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":19.991434466666668},{"$f":"Y1078*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":18.770125},{"$f":"Z1078*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1078*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},232.88151346666669,229.07043100000001,3.8110824666666758,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1081,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"1,000～25,000",15666172,1420000,"冷蔵・冷凍設備","コンデンシングユニット",569486,530356,39130,{"$f":"VLOOKUP(E1081,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},35482,33044,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15.363705999999999,14.308051999999998,{"$f":"N1081*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1081*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1081*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1081*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1081/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1081/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1081/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1081/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1081/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1081/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1081*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1081*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1081*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1081*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},15.363705999999999,14.308051999999998,1.0556540000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1085,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",109534561,815000,"空調・換気設備","業務用エアコン",1129279,1108543,20736,{"$f":"VLOOKUP(E1085,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},34440,33288,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14.912519999999999,14.413703999999999,{"$f":"N1085*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1085*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1085*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1085*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1085/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1085/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1085/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1085/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1085/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1085/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1085*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1085*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1085*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1085*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},14.912519999999999,14.413703999999999,0.4988159999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1087,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"2,000,000～3,000,000",2557147396,8450000,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",3089860,2471888,617972,{"$f":"VLOOKUP(E1087,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"8,000～9,000"},5195,4156,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,29505,23601,null,null,null,2.2494350000000001,1.7995479999999999,{"$f":"N1087*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1087*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1087*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1087*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1087/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1087/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1087/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1087/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1087/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1087/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1087*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":73.841671750000003},{"$f":"Y1087*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":59.065829350000008},{"$f":"Z1087*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1087*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},76.091106750000009,60.86537735000001,15.225729399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1090,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"1,000,000～2,000,000",1709227188,11275400,"発電設備","太陽光パネル及び付属設備",5573106,4173874,1399232,{"$f":"VLOOKUP(E1090,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"11,000～12,000"},173893,130432,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,75.29566899999999,56.477055999999997,{"$f":"N1090*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1090*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1090*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1090*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1090/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1090/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1090/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1090/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1090/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1090/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1090*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1090*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1090*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1090*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},75.29566899999999,56.477055999999997,18.818612999999992,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1094,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",5639762,822800,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",2673966,2139180,534786,{"$f":"VLOOKUP(E1094,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},41770,33420,176,141,null,null,null,null,null,null,null,null,10370,8300,null,null,null,18.086410000000001,14.47086,{"$f":"N1094*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":1.1506518777292576},{"$f":"O1094*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0.92182906113537111},{"$f":"P1094*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1094*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1094/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1094/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1094/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1094/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1094/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1094/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1094*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":25.952826166666668},{"$f":"Y1094*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":20.772271666666668},{"$f":"Z1094*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1094*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},45.189888044395929,36.16496072780204,9.0249273165938888,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1096,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",13457741,2030000,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",636826,461010,175816,{"$f":"VLOOKUP(E1096,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5789,4191,null,null,null,0,0,{"$f":"N1096*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1096*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1096*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1096*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1096/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1096/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1096/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1096/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1096/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1096/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1096*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":14.488033816666668},{"$f":"Y1096*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":10.488745849999999},{"$f":"Z1096*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1096*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},14.488033816666668,10.488745849999999,3.9992879666666692,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1099,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"～25,000",9347471,1050000,"電気制御設備","産業用モータ",739590,665631,73959,{"$f":"VLOOKUP(E1099,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},20859,18773,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9.0319470000000006,8.1287089999999989,{"$f":"N1099*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1099*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1099*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1099*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1099/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1099/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1099/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1099/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1099/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1099/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1099*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1099*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1099*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1099*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},9.0319470000000006,8.1287089999999989,0.90323800000000176,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1100,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",286769741,927100,"照明設備","業務用LED照明器具",769110,653745,115365,{"$f":"VLOOKUP(E1100,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},23887,20304,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10.343071,8.7916319999999981,{"$f":"N1100*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1100*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1100*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1100*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1100/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1100/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1100/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1100/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1100/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1100/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1100*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1100*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1100*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1100*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},10.343071,8.7916319999999981,1.551439000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1103,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"2,000,000～3,000,000",2707031876,5580000,"照明設備","業務用LED照明器具",2193630,932190,1261440,{"$f":"VLOOKUP(E1103,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"5,000～6,000"},73121,31073,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,31.661392999999997,13.454609000000001,{"$f":"N1103*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1103*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1103*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1103*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1103/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1103/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1103/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1103/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1103/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1103/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1103*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1103*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1103*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1103*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},31.661392999999997,13.454609000000001,18.206783999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1107,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"1,000～25,000",5343909,750000,"照明設備","業務用LED照明器具",95786,93746,2040,{"$f":"VLOOKUP(E1107,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},2470,2417,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.0695100000000002,1.0465609999999999,{"$f":"N1107*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1107*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1107*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1107*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1107/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1107/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1107/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1107/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1107/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1107/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1107*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1107*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1107*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1107*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.0695100000000002,1.0465609999999999,2.294900000000033E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1109,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"10,000～25,000",12369541,5537420,"生産設備","印刷機械",774142,692082,82060,{"$f":"VLOOKUP(E1109,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"5,000～6,000"},21294,19036,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9.2203020000000002,8.2425879999999996,{"$f":"N1109*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1109*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1109*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1109*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1109/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1109/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1109/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1109/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1109/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1109/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1109*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1109*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1109*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1109*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},9.2203020000000002,8.2425879999999996,0.97771400000000064,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1112,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"50,000～75,000",58310441,863636,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",2489152,2314624,174528,{"$f":"VLOOKUP(E1112,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},73365,68278,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,31.767045,29.564374000000004,{"$f":"N1112*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1112*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1112*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1112*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1112/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1112/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1112/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1112/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1112/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1112/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1112*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1112*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1112*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1112*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},31.767045,29.564374000000004,2.2026709999999952,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["サービス業（他に分類されないもの）",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1116,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"50,000～100,000",88437304,2874000,"照明設備","業務用LED照明器具",817560,621317,196243,{"$f":"VLOOKUP(E1116,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},30208,22940,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13.080063999999998,9.9330200000000008,{"$f":"N1116*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1116*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1116*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1116*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1116/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1116/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1116/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1116/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1116/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1116/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1116*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1116*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1116*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1116*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},13.080063999999998,9.9330200000000008,3.1470439999999975,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1118,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",12874324,1386000,"空調・換気設備","一般用エアコン",408426,397765,10661,{"$f":"VLOOKUP(E1118,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},10275,10007,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.4490750000000006,4.3330310000000001,{"$f":"N1118*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1118*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1118*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1118*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1118/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1118/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1118/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1118/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1118/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1118/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1118*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1118*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1118*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1118*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.4490750000000006,4.3330310000000001,0.11604400000000048,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1121,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"1,000～25,000",10782730,1072500,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",952782,903332,49450,{"$f":"VLOOKUP(E1121,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},25235,23924,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10.926755,10.359092,{"$f":"N1121*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1121*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1121*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1121*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1121/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1121/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1121/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1121/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1121/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1121/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1121*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1121*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1121*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1121*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},10.926755,10.359092,0.56766299999999958,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1122,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",15387190,1200000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",709505,534807,174698,{"$f":"VLOOKUP(E1122,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},19900,13431,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.6166999999999998,5.8156229999999995,{"$f":"N1122*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1122*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1122*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1122*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1122/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1122/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1122/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1122/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1122/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1122/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1122*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1122*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1122*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1122*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},8.6166999999999998,5.8156229999999995,2.8010770000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1125,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"75,000～100,000",91924543,1306800,"照明設備","業務用LED照明器具",4125137,3976439,148698,{"$f":"VLOOKUP(E1125,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},143526,136265,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,62.146758000000005,59.002744999999997,{"$f":"N1125*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1125*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1125*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1125*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1125/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1125/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1125/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1125/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1125/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1125/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1125*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1125*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1125*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1125*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},62.146758000000005,59.002744999999997,3.1440130000000082,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["サービス業（他に分類されないもの）",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1129,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"100,000～250,000",174307317,1104000,"照明設備","業務用LED照明器具",204000,92232,111768,{"$f":"VLOOKUP(E1129,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},8500,3843,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.6805000000000003,1.6640190000000001,{"$f":"N1129*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1129*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1129*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1129*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1129/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1129/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1129/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1129/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1129/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1129/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1129*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1129*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1129*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1129*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.6805000000000003,1.6640190000000001,2.0164810000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1131,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"3,000,000～",4195349373,7526120,"電気制御設備","変圧器",53399313,52869320,529993,{"$f":"VLOOKUP(E1131,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"7,000～8,000"},1977902,1958123,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,856.43156600000009,847.86725899999999,{"$f":"N1131*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1131*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1131*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1131*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1131/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1131/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1131/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1131/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1131/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1131/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1131*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1131*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1131*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1131*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},856.43156600000009,847.86725899999999,8.5643070000000989,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1134,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"3,000,000～",5633132376,8594000,"恒温設備","高性能ボイラ",113290780,112157900,1132880,{"$f":"VLOOKUP(E1134,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"8,000～9,000"},2772966,2745300,null,null,null,null,null,null,null,null,375772,372100,null,null,null,null,null,1200.6942780000002,1188.7149000000002,{"$f":"N1134*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1134*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1134*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1134*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1134/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1134/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1134/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1134/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1134/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1134/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1134*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1134*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1134*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1134*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1200.6942780000002,1188.7149000000002,11.979377999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1138,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",370926151,16600000,"生産設備","工作機械",590625,360955,229670,{"$f":"VLOOKUP(E1138,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"16,000～17,000"},16875,10313,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.3068749999999998,4.4655290000000001,{"$f":"N1138*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1138*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1138*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1138*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1138/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1138/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1138/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1138/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1138/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1138/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1138*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1138*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1138*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1138*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},7.3068749999999998,4.4655290000000001,2.8413459999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1140,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",338267382,5716000,"発電設備","太陽光パネル及び付属設備",14642304,13096489,1545815,{"$f":"VLOOKUP(E1140,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"5,000～6,000"},517894,463219,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,224.24810200000002,200.57382700000002,{"$f":"N1140*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1140*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1140*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1140*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1140/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1140/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1140/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1140/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1140/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1140/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1140*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1140*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1140*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1140*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},224.24810200000002,200.57382700000002,23.674274999999994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1143,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"250,000～1,000,000",431381103,7710000,"空調・換気設備","業務用エアコン",1879324,1559793,319531,{"$f":"VLOOKUP(E1143,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"7,000～8,000"},41153,34156,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17.819248999999999,14.789548,{"$f":"N1143*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1143*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1143*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1143*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1143/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1143/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1143/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1143/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1143/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1143/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1143*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1143*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1143*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1143*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},17.819248999999999,14.789548,3.0297009999999993,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1144,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",431416078,1415000,"空調・換気設備","業務用エアコン",695904,544482,151422,{"$f":"VLOOKUP(E1144,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},16970,12100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.3480099999999995,5.2393000000000001,{"$f":"N1144*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1144*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1144*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1144*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1144/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1144/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1144/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1144/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1144/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1144/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1144*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1144*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1144*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1144*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},7.3480099999999995,5.2393000000000001,2.1087099999999994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1147,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"500,000～1,000,000",631993940,1648000,"照明設備","業務用LED照明器具",992181,583741,408440,{"$f":"VLOOKUP(E1147,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},28348,16678,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12.274683999999999,7.2215740000000004,{"$f":"N1147*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1147*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1147*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1147*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1147/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1147/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1147/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1147/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1147/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1147/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1147*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1147*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1147*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1147*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},12.274683999999999,7.2215740000000004,5.0531099999999984,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"建設業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1151,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"50,000～1,000,000",526673701,3600000,"冷蔵・冷凍設備","コンデンシングユニット",5893981,5568604,325377,{"$f":"VLOOKUP(E1151,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},224527,212132,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,97.220191,91.853155999999998,{"$f":"N1151*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1151*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1151*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1151*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1151/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1151/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1151/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1151/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1151/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1151/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1151*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1151*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1151*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1151*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},97.220191,91.853155999999998,5.3670350000000013,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1153,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",823425985,5710000,"電気制御設備","産業用モータ",3087072,2562944,524128,{"$f":"VLOOKUP(E1153,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"5,000～6,000"},96471,80092,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,41.771943000000007,34.679836000000002,{"$f":"N1153*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1153*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1153*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1153*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1153/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1153/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1153/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1153/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1153/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1153/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1153*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1153*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1153*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1153*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},41.771943000000007,34.679836000000002,7.0921070000000057,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1156,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",361680368,1480000,"空調・換気設備","業務用エアコン",479994,257774,222220,{"$f":"VLOOKUP(E1156,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},9109.7000000000007,4289,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.9445001000000004,1.8571369999999998,{"$f":"N1156*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1156*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1156*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1156*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1156/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1156/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1156/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1156/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1156/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1156/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1156*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1156*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1156*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1156*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.9445001000000004,1.8571369999999998,2.0873631000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1160,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"250,000～",677541465,4436500,"照明設備","一般用LED照明器具",1424910,520786,904124,{"$f":"VLOOKUP(E1160,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"4,000～5,000"},47497,17359,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,20.566201,7.5164470000000003,{"$f":"N1160*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1160*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1160*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1160*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1160/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1160/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1160/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1160/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1160/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1160/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1160*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1160*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1160*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1160*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},20.566201,7.5164470000000003,13.049754,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1162,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",275818879,2100000,"照明設備","業務用LED照明器具",4170705,3999392,171313,{"$f":"VLOOKUP(E1162,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},157476,151008,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,68.187107999999995,65.386464000000004,{"$f":"N1162*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1162*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1162*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1162*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1162/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1162/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1162/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1162/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1162/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1162/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1162*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1162*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1162*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1162*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},68.187107999999995,65.386464000000004,2.8006439999999913,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1163,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"250,000～1,000,000",336280428,1080000,"空調・換気設備","業務用エアコン",5114229,4858517,255712,{"$f":"VLOOKUP(E1163,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},129547,123069,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,56.093851000000001,53.288877000000006,{"$f":"N1163*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1163*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1163*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1163*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1163/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1163/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1163/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1163/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1163/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1163/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1163*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1163*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1163*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1163*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},56.093851000000001,53.288877000000006,2.8049739999999943,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1166,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",30788056,825000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",95844,34404,61440,{"$f":"VLOOKUP(E1166,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},5990,2150,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.5936700000000004,0.93094999999999994,{"$f":"N1166*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1166*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1166*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1166*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1166/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1166/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1166/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1166/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1166/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1166/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1166*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1166*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1166*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1166*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.5936700000000004,0.93094999999999994,1.6627200000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1169,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",149875295,1181818,"照明設備","業務用LED照明器具",5202066,5133519,68547,{"$f":"VLOOKUP(E1169,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},160596,158480,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,69.53806800000001,68.621840000000006,{"$f":"N1169*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1169*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1169*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1169*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1169/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1169/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1169/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1169/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1169/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1169/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1169*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1169*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1169*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1169*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},69.53806800000001,68.621840000000006,0.91622800000000382,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1173,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"25,000～50,000",35114234,1300000,"電気制御設備","産業用モータ",2895569,2836142,59427,{"$f":"VLOOKUP(E1173,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},95461,93538,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,41.334612999999997,40.501953999999998,{"$f":"N1173*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1173*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1173*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1173*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1173/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1173/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1173/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1173/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1173/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1173/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1173*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1173*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1173*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1173*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},41.334612999999997,40.501953999999998,0.83265899999999959,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1175,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",32918726,1440000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",173300,51200,122100,{"$f":"VLOOKUP(E1175,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},8250,2580,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.5722499999999999,1.11714,{"$f":"N1175*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1175*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1175*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1175*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1175/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1175/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1175/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1175/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1175/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1175/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1175*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1175*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1175*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1175*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.5722499999999999,1.11714,2.4551099999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["サービス業（他に分類されないもの）",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1178,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"250,000～1,000,000",395056834,1934000,"照明設備","業務用LED照明器具",253305,104813,148492,{"$f":"VLOOKUP(E1178,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},10132,4192,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.3871560000000001,1.8151360000000001,{"$f":"N1178*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1178*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1178*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1178*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1178/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1178/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1178/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1178/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1178/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1178/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1178*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1178*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1178*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1178*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.3871560000000001,1.8151360000000001,2.5720200000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1182,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",207666282,1716000,"恒温設備","チラー（冷却水循環装置）",5304526,5186230,118296,{"$f":"VLOOKUP(E1182,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},155179,150715,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,67.192506999999992,65.259595000000004,{"$f":"N1182*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1182*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1182*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1182*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1182/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1182/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1182/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1182/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1182/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1182/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1182*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1182*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1182*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1182*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},67.192506999999992,65.259595000000004,1.9329119999999875,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1184,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",20184796,1575000,"空調・換気設備","一般用エアコン",1374236,1268834,105402,{"$f":"VLOOKUP(E1184,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},33612,31034,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14.553996000000001,13.437721999999999,{"$f":"N1184*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1184*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1184*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1184*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1184/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1184/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1184/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1184/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1184/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1184/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1184*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1184*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1184*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1184*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},14.553996000000001,13.437721999999999,1.1162740000000024,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1185,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",6095002,863000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",1085246,1038668,46578,{"$f":"VLOOKUP(E1185,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},32256,30876,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13.966848000000001,13.369308000000002,{"$f":"N1185*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1185*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1185*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1185*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1185/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1185/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1185/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1185/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1185/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1185/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1185*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1185*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1185*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1185*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},13.966848000000001,13.369308000000002,0.59753999999999863,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1188,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",19127499,1955000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",370321,125548,244773,{"$f":"VLOOKUP(E1188,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},12855,5370,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.5662150000000006,2.3252100000000002,{"$f":"N1188*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1188*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1188*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1188*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1188/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1188/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1188/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1188/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1188/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1188/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1188*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1188*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1188*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1188*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.5662150000000006,2.3252100000000002,3.2410050000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1191,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"～5,000",3600000,1309091,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",278482,223387,55095,{"$f":"VLOOKUP(E1191,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},7356,6321,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,492,280,null,null,null,3.1851479999999999,2.736993,{"$f":"N1191*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1191*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1191*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1191*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1191/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1191/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1191/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1191/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1191/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1191/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1191*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":1.2313202000000001},{"$f":"Y1191*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0.70075133333333339},{"$f":"Z1191*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1191*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.4164681999999997,3.4377443333333333,0.97872386666666644,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1195,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"100,000～250,000",131881802,5000000,"空調・換気設備","業務用エアコン",178900,96300,82600,{"$f":"VLOOKUP(E1195,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"5,000～6,000"},11176,6023,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.8392080000000002,2.6079590000000001,{"$f":"N1195*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1195*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1195*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1195*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1195/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1195/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1195/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1195/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1195/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1195/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1195*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1195*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1195*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1195*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.8392080000000002,2.6079590000000001,2.231249,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["情報通信業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1197,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"250,000～1,000,000",422425123,2729200,"発電設備","太陽光パネル及び付属設備",625741,154011,471730,{"$f":"VLOOKUP(E1197,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},17449,4302,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.5554170000000012,1.8627659999999999,{"$f":"N1197*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1197*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1197*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1197*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1197/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1197/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1197/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1197/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1197/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1197/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1197*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1197*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1197*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1197*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},7.5554170000000012,1.8627659999999999,5.6926510000000015,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1201,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"500,000～1,000,000",849413404,1972550,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",841005,593214,247791,{"$f":"VLOOKUP(E1201,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},14345,8937,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2382,2150,null,null,null,6.2113850000000008,3.8697210000000002,{"$f":"N1201*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1201*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1201*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1201*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1201/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1201/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1201/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1201/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1201/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1201/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1201*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":5.9613917000000001},{"$f":"Y1201*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":5.380769166666667},{"$f":"Z1201*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1201*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},12.1727767,9.2504901666666672,2.9222865333333328,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"建設業"]
["サービス業（他に分類されないもの）",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1204,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"10,000～25,000",21569943,1313636,"照明設備","業務用LED照明器具",311644,245605,66039,{"$f":"VLOOKUP(E1204,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},8570,6754,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.7108099999999999,2.9244819999999998,{"$f":"N1204*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1204*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1204*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1204*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1204/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1204/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1204/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1204/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1204/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1204/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1204*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1204*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1204*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1204*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.7108099999999999,2.9244819999999998,0.78632800000000014,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["サービス業（他に分類されないもの）",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1206,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"100,000～250,000",177609405,1500000,"空調・換気設備","業務用エアコン",1238627,1148456,90171,{"$f":"VLOOKUP(E1206,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},31800,29485,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13.769400000000001,12.767004999999999,{"$f":"N1206*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1206*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1206*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1206*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1206/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1206/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1206/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1206/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1206/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1206/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1206*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1206*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1206*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1206*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},13.769400000000001,12.767004999999999,1.0023950000000017,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1207,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"1,000～25,000",24189834,1721000,"冷蔵・冷凍設備","コンデンシングユニット",369183,120399,248784,{"$f":"VLOOKUP(E1207,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},11983,4071,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.1886390000000002,1.7627429999999999,{"$f":"N1207*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1207*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1207*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1207*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1207/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1207/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1207/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1207/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1207/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1207/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1207*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1207*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1207*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1207*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.1886390000000002,1.7627429999999999,3.4258960000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1210,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"50,000～100,000",59090486,5000000,"空調・換気設備","業務用エアコン",12637895,11472006,1165889,{"$f":"VLOOKUP(E1210,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"5,000～6,000"},385540,354413,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10076,9572,null,null,null,166.93882000000002,153.46082900000002,{"$f":"N1210*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1210*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1210*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1210*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1210/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1210/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1210/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1210/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1210/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1210/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1210*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":25.217037266666665},{"$f":"Y1210*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":23.955684866666665},{"$f":"Z1210*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1210*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},192.15585726666669,177.41651386666669,14.739343399999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1213,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",105924170,1080000,"電気制御設備","産業用モータ",412128,357120,55008,{"$f":"VLOOKUP(E1213,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},12879,11160,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.5766070000000001,4.8322800000000008,{"$f":"N1213*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1213*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1213*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1213*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1213/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1213/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1213/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1213/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1213/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1213/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1213*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1213*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1213*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1213*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.5766070000000001,4.8322800000000008,0.74432699999999929,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1217,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",109282448,11163000,"発電設備","太陽光パネル及び付属設備",3077992,1784096,1293896,{"$f":"VLOOKUP(E1217,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"11,000～12,000"},96596,55753,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,41.826067999999999,24.141049000000002,{"$f":"N1217*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1217*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1217*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1217*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1217/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1217/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1217/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1217/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1217/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1217/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1217*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1217*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1217*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1217*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},41.826067999999999,24.141049000000002,17.685018999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1219,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},{"$f":"VLOOKUP(D1219,INDIRECT(BE1219&\"_売上高範囲\"),2)","v":"1,000,000～2,000,000"},1011895817,17000000,"発電設備","太陽光パネル及び付属設備",6647445,4945029,1702416,{"$f":"VLOOKUP(E1219,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"17,000～18,000"},220350,163603,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"L1219/1000*$AB$2*1000","v":95.411549999999991},{"$f":"M1219/1000*$AB$2*1000","v":70.840099000000009},{"$f":"N1219*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1219*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1219*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1219*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1219/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1219/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1219/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1219/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1219/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1219/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1219*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1219*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1219*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1219*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"SUM(AC1219,AE1219,AG1219,AI1219,AK1219,AM1219,AO1219,AQ1219)","v":95.411549999999991},{"$f":"SUM(AD1219,AF1219,AH1219,AL1219,AJ1219,AN1219,AP1219,AR1219)","v":70.840099000000009},{"$f":"AS1219-AT1219","v":24.571450999999982},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B1219=\"サービス業，その他\",\"サービス業\",IF(B1219=\"卸売業，小売業\",\"卸売業\",IF(B1219=\"製造業\",\"製造業\",IF(B1219=\"建設業\",\"建設業\",IF(B1219=\"宿泊業，飲食サービス業\",\"宿泊業\",\"\")))))","v":"製造業"}]
["学術研究，専門・技術サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1223,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"100,000～250,000",122740533,789000,"空調・換気設備","業務用エアコン",497265,422217,75048,{"$f":"VLOOKUP(E1223,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},11655,9896,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.0466150000000001,4.2849680000000001,{"$f":"N1223*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1223*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1223*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1223*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1223/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1223/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1223/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1223/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1223/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1223/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1223*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1223*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1223*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1223*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.0466150000000001,4.2849680000000001,0.76164699999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1226,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"100,000～250,000",226255819,1000000,"照明設備","業務用LED照明器具",154646,52094,102552,{"$f":"VLOOKUP(E1226,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},6186.2,2083.8000000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.6786246,0.90228540000000013,{"$f":"N1226*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1226*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1226*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1226*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1226/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1226/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1226/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1226/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1226/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1226/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1226*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1226*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1226*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1226*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.6786246,0.90228540000000013,1.7763391999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"建設業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1228,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"50,000～100,000",98077828,750000,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",350231,175115,175116,{"$f":"VLOOKUP(E1228,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},8903,4451,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.8549990000000003,1.9272829999999999,{"$f":"N1228*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1228*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1228*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1228*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1228/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1228/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1228/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1228/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1228/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1228/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1228*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1228*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1228*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1228*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.8549990000000003,1.9272829999999999,1.9277160000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"建設業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1229,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"～25,000",14868481,1484200,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",839093,695697,143396,{"$f":"VLOOKUP(E1229,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},13229,11000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2398,2038,null,null,null,5.7281569999999995,4.7629999999999999,{"$f":"N1229*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1229*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1229*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1229*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1229/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1229/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1229/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1229/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1229/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1229/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1229*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":6.001434633333333},{"$f":"Y1229*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":5.1004686333333327},{"$f":"Z1229*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1229*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},11.729591633333332,9.8634686333333335,1.8661229999999982,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1232,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",23434183,1170000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",968042,836669,131373,{"$f":"VLOOKUP(E1232,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},26156,22826,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11.325548,9.8836580000000005,{"$f":"N1232*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1232*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1232*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1232*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1232/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1232/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1232/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1232/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1232/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1232/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1232*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1232*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1232*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1232*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},11.325548,9.8836580000000005,1.441889999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["サービス業（他に分類されないもの）",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1235,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"1,000,000～",1234944024,3074000,"空調・換気設備","業務用エアコン",560346,288298,272048,{"$f":"VLOOKUP(E1235,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},11393,4951,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.9331690000000004,2.143783,{"$f":"N1235*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1235*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1235*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1235*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1235/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1235/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1235/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1235/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1235/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1235/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1235*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1235*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1235*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1235*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.9331690000000004,2.143783,2.7893860000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1239,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"2,000,000～3,000,000",2001824595,1989000,"電気制御設備","産業用モータ",12380040,12009904,370136,{"$f":"VLOOKUP(E1239,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},474522,460286,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,205.46802600000001,199.30383800000001,{"$f":"N1239*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1239*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1239*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1239*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1239/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1239/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1239/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1239/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1239/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1239/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1239*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1239*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1239*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1239*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},205.46802600000001,199.30383800000001,6.1641879999999958,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1241,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",7816183,990000,"空調・換気設備","業務用エアコン",141085,80218,60867,{"$f":"VLOOKUP(E1241,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},3555,4716,406.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.539315,2.0420280000000002,{"$f":"N1241*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":2.6595749082969431},{"$f":"O1241*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1241*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1241*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1241/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1241/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1241/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1241/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1241/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1241/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1241*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1241*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1241*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1241*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.1988899082969429,2.0420280000000002,2.1568619082969427,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1245,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",13208623,858000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",257064,186013,71051,{"$f":"VLOOKUP(E1245,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},14622,10585,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.3313259999999998,4.5833050000000002,{"$f":"N1245*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1245*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1245*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1245*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1245/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1245/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1245/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1245/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1245/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1245/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1245*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1245*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1245*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1245*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},6.3313259999999998,4.5833050000000002,1.7480209999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1248,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"250,000～",430521474,858650,"空調・換気設備","業務用エアコン",969540,904367,65173,{"$f":"VLOOKUP(E1248,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},35491,33127,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15.367603000000001,14.343991000000003,{"$f":"N1248*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1248*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1248*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1248*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1248/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1248/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1248/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1248/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1248/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1248/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1248*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1248*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1248*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1248*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},15.367603000000001,14.343991000000003,1.0236119999999982,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1250,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"25,000～50,000",34445287,1670000,"空調・換気設備","業務用エアコン",418164,376348,41816,{"$f":"VLOOKUP(E1250,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},12082,10872,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.2315060000000004,4.7075759999999995,{"$f":"N1250*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1250*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1250*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1250*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1250/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1250/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1250/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1250/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1250/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1250/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1250*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1250*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1250*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1250*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.2315060000000004,4.7075759999999995,0.52393000000000089,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1251,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",31954683,785000,"空調・換気設備","業務用エアコン",601283,571200,30083,{"$f":"VLOOKUP(E1251,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},21474,20444,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9.2982420000000001,8.852252,{"$f":"N1251*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1251*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1251*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1251*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1251/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1251/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1251/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1251/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1251/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1251/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1251*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1251*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1251*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1251*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},9.2982420000000001,8.852252,0.44599000000000011,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1254,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",121903861,1000000,"照明設備","業務用LED照明器具",1143207,1000587,142620,{"$f":"VLOOKUP(E1254,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},26634,22559,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11.532522,9.768047000000001,{"$f":"N1254*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1254*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1254*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1254*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1254/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1254/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1254/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1254/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1254/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1254/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1254*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1254*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1254*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1254*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},11.532522,9.768047000000001,1.7644749999999991,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1258,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"～25,000",13889064,1400000,"照明設備","業務用LED照明器具",226380,75075,151305,{"$f":"VLOOKUP(E1258,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},6468,2145,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.8006440000000001,0.92878499999999997,{"$f":"N1258*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1258*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1258*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1258*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1258/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1258/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1258/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1258/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1258/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1258/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1258*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1258*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1258*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1258*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.8006440000000001,0.92878499999999997,1.8718590000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["学術研究，専門・技術サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1261,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"100,000～250,000",108887565,1500000,"照明設備","業務用LED照明器具",273820,103920,169900,{"$f":"VLOOKUP(E1261,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},13691,5196,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.9282030000000008,2.2498679999999998,{"$f":"N1261*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1261*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1261*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1261*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1261/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1261/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1261/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1261/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1261/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1261/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1261*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1261*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1261*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1261*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.9282030000000008,2.2498679999999998,3.678335000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1263,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"100,000～250,000",112465641,1662000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",1759560,1703515,56045,{"$f":"VLOOKUP(E1263,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},51269,49636,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,22.199476999999998,21.492388000000002,{"$f":"N1263*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1263*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1263*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1263*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1263/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1263/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1263/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1263/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1263/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1263/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1263*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1263*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1263*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1263*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},22.199476999999998,21.492388000000002,0.7070889999999963,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1267,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"500,000～1,000,000",910490219,1838000,"空調・換気設備","業務用エアコン",282740,243109,39631,{"$f":"VLOOKUP(E1267,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},4195,3607,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.8164350000000002,1.561831,{"$f":"N1267*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1267*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1267*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1267*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1267/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1267/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1267/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1267/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1267/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1267/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1267*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1267*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1267*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1267*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.8164350000000002,1.561831,0.25460400000000027,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"建設業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1270,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",8510079,1580000,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",403169,342440,60729,{"$f":"VLOOKUP(E1270,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},7848,6670,195,166,null,null,null,null,null,null,null,null,200,170,null,null,null,3.3981839999999996,2.8881100000000002,{"$f":"N1270*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":1.2748699781659387},{"$f":"O1270*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":1.0852739301310039},{"$f":"P1270*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1270*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1270/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1270/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1270/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1270/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1270/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1270/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1270*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0.50053666666666674},{"$f":"Y1270*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0.42545616666666664},{"$f":"Z1270*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1270*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.1735906448326059,4.3988400967976711,0.77475054803493482,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1272,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",5695191,1530670,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",584584,514600,69984,{"$f":"VLOOKUP(E1272,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},11964,10535,493.4,434,null,null,null,null,null,null,null,null,188.9,166,null,null,null,5.1804120000000005,4.561655,{"$f":"N1272*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":3.2257479344978162},{"$f":"O1272*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":2.8374029257641915},{"$f":"P1272*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1272*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1272/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1272/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1272/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1272/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1272/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1272/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1272*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0.47275688166666674},{"$f":"Y1272*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0.41544543333333339},{"$f":"Z1272*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1272*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},8.8789168161644838,7.8145033590975252,1.0644134570669586,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1273,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"500,000～1,000,000",559173000,870000,"空調・換気設備","業務用エアコン",36979,17102,19877,{"$f":"VLOOKUP(E1273,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},1728,801,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.748224,0.346833,{"$f":"N1273*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1273*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1273*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1273*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1273/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1273/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1273/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1273/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1273/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1273/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1273*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1273*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1273*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1273*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0.748224,0.346833,0.401391,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"建設業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1276,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"25,000～50,000",29319972,818730,"照明設備","業務用LED照明器具",160527,96982,63545,{"$f":"VLOOKUP(E1276,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},6222,3759,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.6941260000000002,1.6276470000000001,{"$f":"N1276*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1276*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1276*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1276*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1276/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1276/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1276/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1276/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1276/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1276/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1276*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1276*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1276*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1276*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.6941260000000002,1.6276470000000001,1.0664790000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1280,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",265775928,5890000,"照明設備","一般用LED照明器具",423566,151818,271748,{"$f":"VLOOKUP(E1280,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"5,000～6,000"},12361,3761,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.3523129999999997,1.6285130000000001,{"$f":"N1280*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1280*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1280*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1280*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1280/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1280/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1280/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1280/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1280/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1280/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1280*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1280*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1280*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1280*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.3523129999999997,1.6285130000000001,3.7237999999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1283,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},{"$f":"VLOOKUP(D1283,INDIRECT(BE1283&\"_売上高範囲\"),2)","v":"1,000,000～2,000,000"},1799123278,10100000,"電気制御設備","産業用モータ",27330606,26414997,915609,{"$f":"VLOOKUP(E1283,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"10,000～11,000"},1126886,1090495,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"L1283/1000*$AB$2*1000","v":487.94163800000001},{"$f":"M1283/1000*$AB$2*1000","v":472.18433499999998},{"$f":"N1283*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1283*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1283*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1283*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1283/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1283/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1283/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1283/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1283/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1283/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1283*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1283*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1283*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1283*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"SUM(AC1283,AE1283,AG1283,AI1283,AK1283,AM1283,AO1283,AQ1283)","v":487.94163800000001},{"$f":"SUM(AD1283,AF1283,AH1283,AL1283,AJ1283,AN1283,AP1283,AR1283)","v":472.18433499999998},{"$f":"AS1283-AT1283","v":15.757303000000036},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B1283=\"サービス業，その他\",\"サービス業\",IF(B1283=\"卸売業，小売業\",\"卸売業\",IF(B1283=\"製造業\",\"製造業\",IF(B1283=\"建設業\",\"建設業\",IF(B1283=\"宿泊業，飲食サービス業\",\"宿泊業\",\"\")))))","v":"製造業"}]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1285,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",18643433,1400000,"空調・換気設備","業務用エアコン",664348,603039,61309,{"$f":"VLOOKUP(E1285,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},21562.2,19579,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9.3364326000000002,8.4777070000000005,{"$f":"N1285*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1285*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1285*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1285*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1285/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1285/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1285/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1285/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1285/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1285/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1285*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1285*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1285*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1285*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},9.3364326000000002,8.4777070000000005,0.85872559999999964,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["運輸業，郵便業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1289,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"100,000～250,000",135155243,1660000,"空調・換気設備","温風暖房機・ジェットヒーター",861300,775000,86300,{"$f":"VLOOKUP(E1289,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7489,6740,null,null,null,0,0,{"$f":"N1289*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1289*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1289*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1289*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1289/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1289/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1289/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1289/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1289/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1289/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1289*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":18.742595483333336},{"$f":"Y1289*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":16.868085666666669},{"$f":"Z1289*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1289*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},18.742595483333336,16.868085666666669,1.8745098166666665,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1292,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"～25,000",20150000,2800000,"生産設備","印刷機械",286557,224983,61574,{"$f":"VLOOKUP(E1292,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},4790,3761,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.0740699999999999,1.6285130000000001,{"$f":"N1292*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1292*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1292*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1292*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1292/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1292/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1292/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1292/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1292/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1292/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1292*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1292*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1292*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1292*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.0740699999999999,1.6285130000000001,0.44555699999999976,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1294,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",259916257,2300000,"照明設備","業務用LED照明器具",7296258,6901079,395179,{"$f":"VLOOKUP(E1294,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},240799,227757,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,104.265967,98.618780999999998,{"$f":"N1294*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1294*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1294*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1294*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1294/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1294/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1294/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1294/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1294/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1294/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1294*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1294*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1294*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1294*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},104.265967,98.618780999999998,5.6471860000000049,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1295,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"50,000～100,000",68293215,3865800,"空調・換気設備","業務用エアコン",10065553,9346430,719123,{"$f":"VLOOKUP(E1295,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},225515,209402,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,97.647994999999995,90.671065999999996,{"$f":"N1295*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1295*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1295*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1295*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1295/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1295/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1295/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1295/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1295/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1295/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1295*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1295*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1295*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1295*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},97.647994999999995,90.671065999999996,6.9769289999999984,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1298,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",61220138,1498000,"空調・換気設備","業務用エアコン",144121,76667,67454,{"$f":"VLOOKUP(E1298,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},5765,3067,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.4962449999999996,1.3280110000000001,{"$f":"N1298*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1298*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1298*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1298*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1298/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1298/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1298/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1298/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1298/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1298/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1298*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1298*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1298*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1298*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.4962449999999996,1.3280110000000001,1.1682339999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1302,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",17763341,1906600,"冷蔵・冷凍設備","冷凍・冷蔵ショーケース",108600,52300,56300,{"$f":"VLOOKUP(E1302,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},4020,1936,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.7406599999999999,0.83828799999999992,{"$f":"N1302*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1302*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1302*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1302*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1302/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1302/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1302/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1302/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1302/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1302/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1302*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1302*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1302*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1302*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.7406599999999999,0.83828799999999992,0.90237199999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["複合サービス事業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1305,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"10,000～25,000",16000000,1230000,"空調・換気設備","業務用エアコン",49920,40000,9920,{"$f":"VLOOKUP(E1305,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},1996.8,1600,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.86461440000000001,0.69280000000000008,{"$f":"N1305*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1305*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1305*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1305*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1305/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1305/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1305/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1305/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1305/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1305/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1305*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1305*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1305*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1305*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0.86461440000000001,0.69280000000000008,0.17181439999999992,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1307,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"250,000～",533542239,993000,"照明設備","業務用LED照明器具",27809929,27170228,639701,{"$f":"VLOOKUP(E1307,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},723659,715006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,313.34434700000003,309.59759799999995,{"$f":"N1307*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1307*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1307*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1307*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1307/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1307/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1307/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1307/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1307/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1307/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1307*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1307*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1307*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1307*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},313.34434700000003,309.59759799999995,3.7467490000000794,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1311,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",617752475,4490000,"照明設備","業務用LED照明器具",767756,412082,355674,{"$f":"VLOOKUP(E1311,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"4,000～5,000"},34898,18731,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15.110834000000002,8.1105230000000006,{"$f":"N1311*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1311*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1311*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1311*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1311/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1311/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1311/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1311/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1311/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1311/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1311*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1311*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1311*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1311*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},15.110834000000002,8.1105230000000006,7.0003110000000017,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["サービス業（他に分類されないもの）",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1314,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"50,000～100,000",57307382,803000,"照明設備","業務用LED照明器具",168300,85147,83153,{"$f":"VLOOKUP(E1314,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},6732,3406,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.9149560000000001,1.4747980000000001,{"$f":"N1314*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1314*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1314*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1314*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1314/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1314/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1314/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1314/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1314/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1314/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1314*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1314*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1314*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1314*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.9149560000000001,1.4747980000000001,1.440158,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1316,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",440276778,760000,"空調・換気設備","業務用エアコン",2965434,2908712,56722,{"$f":"VLOOKUP(E1316,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},80358,78821,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,34.795014000000002,34.129492999999997,{"$f":"N1316*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1316*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1316*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1316*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1316/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1316/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1316/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1316/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1316/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1316/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1316*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1316*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1316*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1316*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},34.795014000000002,34.129492999999997,0.66552100000000536,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1317,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",333004142,5836364,"発電設備","太陽光パネル及び付属設備",6284276,4548059,1736217,{"$f":"VLOOKUP(E1317,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"5,000～6,000"},210024,152109,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,90.940392000000003,65.863197,{"$f":"N1317*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1317*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1317*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1317*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1317/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1317/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1317/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1317/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1317/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1317/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1317*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1317*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1317*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1317*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},90.940392000000003,65.863197,25.077195000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1320,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",464210223,2990000,"空調・換気設備","業務用エアコン",6260201,5133365,1126836,{"$f":"VLOOKUP(E1320,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},192077,157503,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,83.169340999999989,68.198798999999994,{"$f":"N1320*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1320*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1320*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1320*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1320/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1320/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1320/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1320/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1320/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1320/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1320*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1320*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1320*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1320*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},83.169340999999989,68.198798999999994,14.970541999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1324,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"25,000～50,000",35782532,1279000,"照明設備","業務用LED照明器具",1058996,872021,186975,{"$f":"VLOOKUP(E1324,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},27213,22417,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11.783229,9.7065610000000007,{"$f":"N1324*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1324*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1324*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1324*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1324/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1324/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1324/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1324/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1324/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1324/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1324*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1324*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1324*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1324*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},11.783229,9.7065610000000007,2.0766679999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1327,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"2,000,000～",7044852577,4500000,"空調・換気設備","業務用エアコン",18552245,18103298,448947,{"$f":"VLOOKUP(E1327,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"4,000～5,000"},661189,643740,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,286.29483699999997,278.73942,{"$f":"N1327*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1327*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1327*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1327*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1327/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1327/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1327/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1327/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1327/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1327/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1327*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1327*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1327*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1327*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},286.29483699999997,278.73942,7.5554169999999772,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1329,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"3,000,000～",12151460129,13800000,"空調・換気設備","業務用エアコン",1338208,852103,486105,{"$f":"VLOOKUP(E1329,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"13,000～14,000"},53960,34359,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,23.364680000000003,14.877447,{"$f":"N1329*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1329*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1329*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1329*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1329/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1329/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1329/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1329/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1329/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1329/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1329*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1329*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1329*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1329*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},23.364680000000003,14.877447,8.4872330000000034,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1333,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",11734756,777500,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",485218,455000,30218,{"$f":"VLOOKUP(E1333,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},13806,13000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.9779980000000004,5.6290000000000004,{"$f":"N1333*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1333*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1333*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1333*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1333/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1333/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1333/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1333/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1333/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1333/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1333*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1333*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1333*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1333*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.9779980000000004,5.6290000000000004,0.34899799999999992,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1336,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",532137931,4800000,"電気制御設備","産業用モータ",8082835,7863456,219379,{"$f":"VLOOKUP(E1336,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"4,000～5,000"},241164,234660,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,104.42401199999999,101.60777999999999,{"$f":"N1336*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1336*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1336*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1336*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1336/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1336/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1336/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1336/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1336/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1336/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1336*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1336*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1336*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1336*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},104.42401199999999,101.60777999999999,2.8162319999999994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["サービス業（他に分類されないもの）",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1338,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"50,000～100,000",71678816,1159615,"照明設備","業務用LED照明器具",155006,57792,97214,{"$f":"VLOOKUP(E1338,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},6008,2240,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.601464,0.96992000000000012,{"$f":"N1338*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1338*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1338*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1338*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1338/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1338/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1338/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1338/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1338/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1338/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1338*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1338*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1338*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1338*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.601464,0.96992000000000012,1.6315439999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1339,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"3,000,000～",18988750486,25895000,"生産設備","工作機械",916312,880387,35925,{"$f":"VLOOKUP(E1339,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"20,000～"},45815.6,44019,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19.838154800000002,19.060226999999998,{"$f":"N1339*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1339*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1339*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1339*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1339/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1339/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1339/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1339/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1339/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1339/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1339*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1339*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1339*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1339*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},19.838154800000002,19.060226999999998,0.77792780000000405,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1342,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"50,000～1,000,000",722219609,3000000,"空調・換気設備","業務用エアコン",179010,140595,38415,{"$f":"VLOOKUP(E1342,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},2587,1973,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.120171,0.85430899999999999,{"$f":"N1342*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1342*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1342*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1342*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1342/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1342/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1342/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1342/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1342/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1342/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1342*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1342*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1342*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1342*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.120171,0.85430899999999999,0.26586200000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1346,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"50,000～1,000,000",816645969,750300,"空調・換気設備","業務用エアコン",772605,149004,623601,{"$f":"VLOOKUP(E1346,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},9130,4576,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4808,null,null,null,null,3.9532900000000009,1.9814080000000001,{"$f":"N1346*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1346*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1346*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1346*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1346/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1346/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1346/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1346/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1346/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1346/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1346*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":12.032901466666667},{"$f":"Y1346*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1346*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1346*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},15.986191466666668,1.9814080000000001,14.004783466666668,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1349,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",159751081,7439000,"冷蔵・冷凍設備","コンデンシングユニット",7027325,6002813,1024512,{"$f":"VLOOKUP(E1349,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"7,000～8,000"},210419,155804,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,91.111427000000006,67.463132000000016,{"$f":"N1349*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1349*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1349*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1349*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1349/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1349/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1349/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1349/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1349/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1349/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1349*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1349*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1349*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1349*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},91.111427000000006,67.463132000000016,23.64829499999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1352,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"1,000,000～2,000,000",1183471046,1480000,"空調・換気設備","業務用エアコン",1666837,1438766,228071,{"$f":"VLOOKUP(E1352,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},61389,52549,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26.581437000000005,22.753716999999998,{"$f":"N1352*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1352*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1352*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1352*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1352/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1352/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1352/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1352/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1352/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1352/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1352*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1352*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1352*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1352*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},26.581437000000005,22.753716999999998,3.8277200000000065,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1355,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",35468000,1929000,"冷蔵・冷凍設備","冷凍・冷蔵ショーケース",733737,486517,247220,{"$f":"VLOOKUP(E1355,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},30659,20329,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13.275347,8.8024570000000004,{"$f":"N1355*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1355*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1355*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1355*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1355/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1355/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1355/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1355/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1355/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1355/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1355*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1355*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1355*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1355*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},13.275347,8.8024570000000004,4.4728899999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1358,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"25,000～50,000",35586724,1300000,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",345663,255440,90223,{"$f":"VLOOKUP(E1358,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},10053,8240,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.3529489999999997,3.56792,{"$f":"N1358*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1358*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1358*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1358*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1358/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1358/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1358/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1358/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1358/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1358/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1358*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1358*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1358*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1358*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.3529489999999997,3.56792,0.78502899999999975,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1360,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"50,000～1,000,000",618636742,9166200,"空調・換気設備","業務用エアコン",986275,704816,281459,{"$f":"VLOOKUP(E1360,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"9,000～10,000"},48489,34661,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,20.995737000000002,15.008213000000001,{"$f":"N1360*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1360*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1360*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1360*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1360/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1360/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1360/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1360/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1360/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1360/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1360*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1360*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1360*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1360*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},20.995737000000002,15.008213000000001,5.9875240000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1361,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"100,000～250,000",234881824,1674500,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",378738,246179,132559,{"$f":"VLOOKUP(E1361,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},10520,6838,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.5551599999999999,2.9608540000000003,{"$f":"N1361*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1361*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1361*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1361*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1361/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1361/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1361/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1361/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1361/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1361/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1361*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1361*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1361*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1361*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.5551599999999999,2.9608540000000003,1.5943059999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"建設業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1364,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",203587103,3500000,"空調・換気設備","業務用エアコン",447674,389476,58198,{"$f":"VLOOKUP(E1364,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},12228,10638,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.2947239999999995,4.6062539999999998,{"$f":"N1364*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1364*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1364*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1364*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1364/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1364/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1364/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1364/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1364/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1364/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1364*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1364*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1364*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1364*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.2947239999999995,4.6062539999999998,0.68846999999999969,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1368,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"1,000～25,000",13441495,755000,"空調・換気設備","業務用エアコン",264000,164600,99400,{"$f":"VLOOKUP(E1368,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},10560,6584,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.5724800000000005,2.8508719999999999,{"$f":"N1368*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1368*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1368*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1368*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1368/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1368/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1368/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1368/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1368/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1368/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1368*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1368*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1368*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1368*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.5724800000000005,2.8508719999999999,1.7216080000000007,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1371,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",8799430,3900000,"恒温設備","高性能ボイラ",4052011,3826753,225258,{"$f":"VLOOKUP(E1371,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},82296,82296,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17174,15319,null,null,null,35.634168000000003,35.634168000000003,{"$f":"N1371*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1371*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1371*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1371*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1371/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1371/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1371/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1371/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1371/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1371/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1371*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":42.981083566666669},{"$f":"Y1371*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":38.338605983333338},{"$f":"Z1371*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1371*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},78.615251566666672,73.97277398333334,4.6424775833333314,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1374,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"1,000,000～2,000,000",1497131142,9700000,"空調・換気設備","業務用エアコン",232778557,232408665,369892,{"$f":"VLOOKUP(E1374,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"9,000～10,000"},9595159,9579912,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4154.7038469999998,4148.1018960000001,{"$f":"N1374*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1374*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1374*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1374*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1374/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1374/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1374/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1374/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1374/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1374/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1374*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1374*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1374*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1374*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4154.7038469999998,4148.1018960000001,6.6019509999996444,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1377,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"250,000～500,000",426385348,5014000,"空調・換気設備","業務用エアコン",2068503,1542856,525647,{"$f":"VLOOKUP(E1377,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"5,000～6,000"},41031,32967,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1225,null,null,null,null,17.766423,14.274710999999998,{"$f":"N1377*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1377*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1377*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1377*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1377/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1377/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1377/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1377/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1377/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1377/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1377*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":3.0657870833333338},{"$f":"Y1377*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1377*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1377*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},20.832210083333333,14.274710999999998,6.5574990833333349,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"建設業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1380,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"～10,000",6612916,1095000,"空調・換気設備","業務用エアコン",48195,34218,13977,{"$f":"VLOOKUP(E1380,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},1514,1075,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.65556200000000009,0.46547499999999997,{"$f":"N1380*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1380*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1380*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1380*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1380/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1380/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1380/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1380/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1380/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1380/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1380*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1380*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1380*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1380*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0.65556200000000009,0.46547499999999997,0.19008700000000012,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1382,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",243644590,17500000,"生産設備","工作機械",1545600,1416352,129248,{"$f":"VLOOKUP(E1382,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"17,000～18,000"},51520,44261,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,22.308160000000001,19.165013000000002,{"$f":"N1382*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1382*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1382*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1382*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1382/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1382/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1382/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1382/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1382/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1382/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1382*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1382*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1382*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1382*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},22.308160000000001,19.165013000000002,3.143146999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1383,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"100,000～250,000",106987000,976500,"空調・換気設備","業務用エアコン",480690,423500,57190,{"$f":"VLOOKUP(E1383,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},13734,12100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.9468220000000001,5.2393000000000001,{"$f":"N1383*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1383*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1383*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1383*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1383/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1383/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1383/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1383/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1383/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1383/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1383*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1383*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1383*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1383*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.9468220000000001,5.2393000000000001,0.70752199999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1386,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",89165270,1534000,"空調・換気設備","業務用エアコン",1403172,1358270,44902,{"$f":"VLOOKUP(E1386,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},41400,40075,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17.926200000000001,17.352475000000002,{"$f":"N1386*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1386*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1386*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1386*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1386/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1386/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1386/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1386/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1386/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1386/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1386*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1386*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1386*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1386*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},17.926200000000001,17.352475000000002,0.5737249999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1390,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"100,000～250,000",223748495,753000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",11200,7680,3520,{"$f":"VLOOKUP(E1390,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},700,480,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.30309999999999998,0.20784,{"$f":"N1390*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1390*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1390*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1390*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1390/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1390/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1390/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1390/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1390/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1390/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1390*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1390*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1390*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1390*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0.30309999999999998,0.20784,9.5259999999999984E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1393,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",293327265,5900000,"空調・換気設備","業務用エアコン",482921,431534,51387,{"$f":"VLOOKUP(E1393,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"5,000～6,000"},11056,8581,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.7872479999999999,3.715573,{"$f":"N1393*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1393*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1393*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1393*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1393/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1393/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1393/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1393/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1393/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1393/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1393*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1393*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1393*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1393*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.7872479999999999,3.715573,1.0716749999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1396,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",52447197,1272727,"冷蔵・冷凍設備","冷凍・冷蔵ショーケース",200425,70619,129806,{"$f":"VLOOKUP(E1396,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},10176,3643,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.4062080000000003,1.5774190000000001,{"$f":"N1396*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1396*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1396*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1396*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1396/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1396/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1396/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1396/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1396/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1396/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1396*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1396*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1396*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1396*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.4062080000000003,1.5774190000000001,2.8287890000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1399,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",8052796,750000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",58560,19680,38880,{"$f":"VLOOKUP(E1399,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},3660,1230,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.5847800000000001,0.53259000000000001,{"$f":"N1399*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1399*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1399*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1399*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1399/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1399/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1399/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1399/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1399/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1399/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1399*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1399*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1399*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1399*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.5847800000000001,0.53259000000000001,1.05219,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1402,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",9946825,1600000,"空調・換気設備","業務用エアコン",206500,148750,57750,{"$f":"VLOOKUP(E1402,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},8260,5950,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.5765799999999999,2.5763500000000001,{"$f":"N1402*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1402*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1402*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1402*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1402/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1402/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1402/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1402/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1402/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1402/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1402*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1402*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1402*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1402*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.5765799999999999,2.5763500000000001,1.0002299999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1404,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"2,000,000～",7189998388,1350000,"空調・換気設備","業務用エアコン",597076,525388,71688,{"$f":"VLOOKUP(E1404,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},12005,11396,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.1981650000000004,4.9344679999999999,{"$f":"N1404*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1404*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1404*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1404*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1404/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1404/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1404/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1404/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1404/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1404/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1404*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1404*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1404*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1404*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.1981650000000004,4.9344679999999999,0.26369700000000051,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1405,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",14276270,780000,"空調・換気設備","業務用エアコン",214188,209652,4536,{"$f":"VLOOKUP(E1405,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},5406,5294,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.3407979999999999,2.2923019999999998,{"$f":"N1405*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1405*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1405*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1405*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1405/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1405/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1405/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1405/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1405/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1405/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1405*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1405*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1405*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1405*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.3407979999999999,2.2923019999999998,4.8496000000000095E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1409,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"2,000,000～",6646512202,1592000,"照明設備","業務用LED照明器具",279235,129359,149876,{"$f":"VLOOKUP(E1409,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},8487,3931,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.674871,1.7021230000000001,{"$f":"N1409*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1409*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1409*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1409*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1409/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1409/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1409/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1409/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1409/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1409/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1409*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1409*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1409*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1409*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.674871,1.7021230000000001,1.9727479999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1412,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"50,000～75,000",61263053,10900000,"生産設備","工作機械",1112782,448848,663934,{"$f":"VLOOKUP(E1412,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"10,000～11,000"},25671,10366,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11.115543000000001,4.4884779999999997,{"$f":"N1412*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1412*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1412*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1412*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1412/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1412/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1412/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1412/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1412/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1412/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1412*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1412*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1412*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1412*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},11.115543000000001,4.4884779999999997,6.6270650000000009,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1415,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",15874340,1061000,"空調・換気設備","業務用エアコン",249280,207042,42238,{"$f":"VLOOKUP(E1415,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},5475,4550,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.3706749999999999,1.9701499999999998,{"$f":"N1415*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1415*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1415*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1415*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1415/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1415/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1415/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1415/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1415/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1415/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1415*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1415*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1415*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1415*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.3706749999999999,1.9701499999999998,0.40052500000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1418,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",548987053,4368000,"照明設備","業務用LED照明器具",1652269,470897,1181372,{"$f":"VLOOKUP(E1418,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"4,000～5,000"},58240,16598,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,25.217920000000003,7.1869339999999999,{"$f":"N1418*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1418*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1418*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1418*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1418/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1418/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1418/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1418/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1418/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1418/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1418*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1418*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1418*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1418*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},25.217920000000003,7.1869339999999999,18.030986000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1421,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",13845935,2445455,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",447125,357625,89500,{"$f":"VLOOKUP(E1421,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3577,2861,null,null,null,0,0,{"$f":"N1421*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1421*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1421*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1421*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1421/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1421/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1421/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1421/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1421/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1421/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1421*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":8.9520982833333331},{"$f":"Y1421*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":7.1601770166666663},{"$f":"Z1421*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1421*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},8.9520982833333331,7.1601770166666663,1.7919212666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1424,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",27712564,1040700,"空調・換気設備","一般用エアコン",3370272,3231536,138736,{"$f":"VLOOKUP(E1424,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},33366,32887,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17010,16010,null,null,null,14.447478,14.240071,{"$f":"N1424*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1424*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1424*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1424*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1424/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1424/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1424/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1424/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1424/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1424/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1424*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":42.570643500000003},{"$f":"Y1424*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":40.067960166666666},{"$f":"Z1424*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1424*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},57.018121500000007,54.308031166666666,2.7100903333333406,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1426,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"1,000～25,000",6249618,750000,"空調・換気設備","業務用エアコン",35490,28350,7140,{"$f":"VLOOKUP(E1426,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},1183,945,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.512239,0.40918500000000002,{"$f":"N1426*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1426*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1426*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1426*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1426/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1426/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1426/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1426/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1426/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1426/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1426*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1426*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1426*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1426*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0.512239,0.40918500000000002,0.10305399999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1427,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",429004276,12000000,"発電設備","太陽光パネル及び付属設備",4506280,774680,3731600,{"$f":"VLOOKUP(E1427,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"12,000～13,000"},112657,19367,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,48.780481000000002,8.3859110000000019,{"$f":"N1427*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1427*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1427*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1427*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1427/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1427/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1427/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1427/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1427/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1427/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1427*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1427*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1427*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1427*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},48.780481000000002,8.3859110000000019,40.394570000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["運輸業，郵便業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1431,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"100,000～250,000",130540448,1615000,"照明設備","業務用LED照明器具",489206,394044,95162,{"$f":"VLOOKUP(E1431,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},13388,10781,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.7970039999999994,4.6681730000000003,{"$f":"N1431*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1431*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1431*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1431*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1431/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1431/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1431/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1431/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1431/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1431/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1431*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1431*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1431*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1431*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.7970039999999994,4.6681730000000003,1.128830999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1434,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",12272907,750000,"冷蔵・冷凍設備","冷凍・冷蔵ショーケース",107190,60320,46870,{"$f":"VLOOKUP(E1434,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},3970,2080,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.7190100000000001,0.90064000000000011,{"$f":"N1434*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1434*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1434*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1434*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1434/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1434/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1434/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1434/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1434/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1434/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1434*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1434*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1434*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1434*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.7190100000000001,0.90064000000000011,0.81837000000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1437,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",8648305,1497500,"空調・換気設備","一般用エアコン",440658,409472,31186,{"$f":"VLOOKUP(E1437,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},10821,10041,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.6854930000000001,4.347753,{"$f":"N1437*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1437*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1437*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1437*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1437/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1437/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1437/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1437/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1437/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1437/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1437*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1437*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1437*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1437*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.6854930000000001,4.347753,0.33774000000000015,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["不動産業，物品賃貸業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1440,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"250,000～1,000,000",374685315,7388000,"恒温設備","高性能ボイラ",4270010,4057824,212186,{"$f":"VLOOKUP(E1440,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"7,000～8,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,41390,39320,null,0,0,{"$f":"N1440*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1440*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1440*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1440*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1440/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1440/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1440/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1440/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1440/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1440/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1440*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1440*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1440*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":113.93935776666667},{"$f":"AA1440*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":108.24101346666667},113.93935776666667,108.24101346666667,5.6983443000000022,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1443,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",159503044,2000000,"照明設備","業務用LED照明器具",5545128,5464422,80706,{"$f":"VLOOKUP(E1443,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},158910,156597,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,68.808030000000002,67.806501000000011,{"$f":"N1443*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1443*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1443*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1443*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1443/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1443/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1443/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1443/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1443/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1443/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1443*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1443*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1443*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1443*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},68.808030000000002,67.806501000000011,1.0015289999999908,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1444,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",179555880,1248000,"空調・換気設備","一般用エアコン",595000,493500,101500,{"$f":"VLOOKUP(E1444,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},17000,14100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.3610000000000007,6.1052999999999997,{"$f":"N1444*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1444*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1444*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1444*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1444/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1444/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1444/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1444/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1444/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1444/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1444*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1444*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1444*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1444*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},7.3610000000000007,6.1052999999999997,1.2557000000000009,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["サービス業（他に分類されないもの）",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1448,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"250,000～1,000,000",330000000,1786800,"照明設備","業務用LED照明器具",1306725,930780,375945,{"$f":"VLOOKUP(E1448,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},34628,24656,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14.993924,10.676048,{"$f":"N1448*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1448*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1448*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1448*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1448/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1448/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1448/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1448/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1448/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1448/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1448*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1448*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1448*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1448*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},14.993924,10.676048,4.317876,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1449,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",206789000,854050,"照明設備","業務用LED照明器具",554466,514390,40076,{"$f":"VLOOKUP(E1449,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},22690,21050,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9.8247700000000009,9.114650000000001,{"$f":"N1449*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1449*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1449*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1449*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1449/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1449/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1449/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1449/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1449/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1449/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1449*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1449*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1449*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1449*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},9.8247700000000009,9.114650000000001,0.71011999999999986,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1453,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",239028978,8000000,"生産設備","プラスチック加工機械",16714413,16399854,314559,{"$f":"VLOOKUP(E1453,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"8,000～9,000"},380485,373573,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,164.75000500000002,161.75710899999999,{"$f":"N1453*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1453*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1453*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1453*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1453/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1453/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1453/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1453/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1453/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1453/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1453*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1453*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1453*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1453*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},164.75000500000002,161.75710899999999,2.9928960000000302,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1456,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"～5,000",2781953,802000,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",145110,116130,28980,{"$f":"VLOOKUP(E1456,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1382,1106,null,null,null,0,0,{"$f":"N1456*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1456*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1456*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1456*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1456/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1456/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1456/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1456/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1456/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1456/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1456*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":3.4587083666666669},{"$f":"Y1456*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":2.7679677666666667},{"$f":"Z1456*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1456*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.4587083666666669,2.7679677666666667,0.69074060000000026,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1459,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",495828504,3720000,"照明設備","業務用LED照明器具",4860828,4392504,468324,{"$f":"VLOOKUP(E1459,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},165458,149309,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,71.643314000000004,64.650796999999997,{"$f":"N1459*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1459*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1459*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1459*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1459/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1459/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1459/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1459/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1459/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1459/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1459*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1459*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1459*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1459*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},71.643314000000004,64.650796999999997,6.9925170000000065,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1462,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",230804761,3640000,"空調・換気設備","業務用エアコン",400391,288294,112097,{"$f":"VLOOKUP(E1462,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},10769,7754,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.6629770000000006,3.3574819999999996,{"$f":"N1462*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1462*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1462*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1462*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1462/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1462/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1462/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1462/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1462/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1462/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1462*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1462*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1462*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1462*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.6629770000000006,3.3574819999999996,1.305495000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1465,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",13572113,885000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",93123,9399,83724,{"$f":"VLOOKUP(E1465,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},5449,550,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.3594170000000001,0.23815000000000003,{"$f":"N1465*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1465*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1465*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1465*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1465/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1465/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1465/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1465/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1465/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1465/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1465*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1465*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1465*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1465*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.3594170000000001,0.23815000000000003,2.121267,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1466,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"50,000～1,000,000",506283825,6396000,"恒温設備","高性能ボイラ",11008196,10951468,56728,{"$f":"VLOOKUP(E1466,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"6,000～7,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,86645,86198.5,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1466*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1466*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1466*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1466*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1466/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1466/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1466/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1466/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1466/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1466/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1466*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1466*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1466*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1466*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1470,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"～25,000",17690356,1194000,"照明設備","業務用LED照明器具",134450,38125,96325,{"$f":"VLOOKUP(E1470,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},5378,1525,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.3286740000000004,0.66032500000000005,{"$f":"N1470*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1470*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1470*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1470*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1470/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1470/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1470/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1470/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1470/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1470/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1470*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1470*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1470*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1470*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.3286740000000004,0.66032500000000005,1.6683490000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1471,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",144998897,790000,"空調・換気設備","業務用エアコン",563328,530628,32700,{"$f":"VLOOKUP(E1471,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},15512,14611,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.7166960000000007,6.3265630000000002,{"$f":"N1471*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1471*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1471*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1471*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1471/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1471/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1471/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1471/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1471/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1471/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1471*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1471*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1471*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1471*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},6.7166960000000007,6.3265630000000002,0.39013300000000051,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["学術研究，専門・技術サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1475,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},{"$f":"VLOOKUP(D1475,INDIRECT(BE1475&\"_売上高範囲\"),2)","v":"100,000～250,000"},246582815,762000,"空調・換気設備","業務用エアコン",83322,51489,31833,{"$f":"VLOOKUP(E1475,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},3086,1907,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"L1475/1000*$AB$2*1000","v":1.336238},{"$f":"M1475/1000*$AB$2*1000","v":0.82573099999999999},{"$f":"N1475*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1475*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1475*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1475*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1475/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1475/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1475/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1475/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1475/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1475/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1475*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1475*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1475*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1475*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"SUM(AC1475,AE1475,AG1475,AI1475,AK1475,AM1475,AO1475,AQ1475)","v":1.336238},{"$f":"SUM(AD1475,AF1475,AH1475,AL1475,AJ1475,AN1475,AP1475,AR1475)","v":0.82573099999999999},{"$f":"AS1475-AT1475","v":0.51050700000000004},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B1475=\"サービス業，その他\",\"サービス業\",IF(B1475=\"卸売業，小売業\",\"卸売業\",IF(B1475=\"製造業\",\"製造業\",IF(B1475=\"建設業\",\"建設業\",IF(B1475=\"宿泊業，飲食サービス業\",\"宿泊業\",\"\")))))","v":"サービス業"}]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1478,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",13306115,798370,"照明設備","非常時用照明器具（非常灯・誘導灯）",79036,5489,73547,{"$f":"VLOOKUP(E1478,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},2311,161,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.0006629999999999,6.9712999999999997E-2,{"$f":"N1478*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1478*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1478*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1478*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1478/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1478/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1478/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1478/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1478/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1478/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1478*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1478*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1478*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1478*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.0006629999999999,6.9712999999999997E-2,0.93094999999999983,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1481,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",232137399,1170000,"空調・換気設備","業務用エアコン",373956,127145,246811,{"$f":"VLOOKUP(E1481,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},2177,740,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.94264100000000006,0.32042000000000004,{"$f":"N1481*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1481*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1481*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1481*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1481/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1481/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1481/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1481/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1481/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1481/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1481*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1481*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1481*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1481*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0.94264100000000006,0.32042000000000004,0.62222100000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1484,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"1,000,000～2,000,000",1629722501,6496400,"空調・換気設備","業務用エアコン",3366028,3140080,225948,{"$f":"VLOOKUP(E1484,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"6,000～7,000"},81164,88185,null,null,null,null,1648,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,35.144012000000004,38.184105000000002,{"$f":"N1484*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1484*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1484*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1484*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1484/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":4.5944207466666667},{"$f":"S1484/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1484/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1484/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1484/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1484/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1484*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1484*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1484*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1484*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},39.738432746666668,38.184105000000002,1.5543277466666652,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1487,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"1,000,000～2,000,000",1107695740,2578500,"電気制御設備","産業用モータ",12803230,12673064,130166,{"$f":"VLOOKUP(E1487,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},750865,743224,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,325.12454500000001,321.81599200000005,{"$f":"N1487*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1487*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1487*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1487*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1487/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1487/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1487/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1487/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1487/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1487/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1487*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1487*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1487*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1487*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},325.12454500000001,321.81599200000005,3.3085529999999608,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1488,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",353592608,3590000,"空調・換気設備","業務用エアコン",4606742,4584894,21848,{"$f":"VLOOKUP(E1488,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},147673,146659,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,63.942409000000005,63.503347000000005,{"$f":"N1488*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1488*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1488*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1488*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1488/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1488/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1488/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1488/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1488/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1488/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1488*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1488*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1488*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1488*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},63.942409000000005,63.503347000000005,0.43906199999999984,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1492,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",8325300,1363600,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",168646,50810,117836,{"$f":"VLOOKUP(E1492,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},7844,2380,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.3964520000000005,1.03054,{"$f":"N1492*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1492*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1492*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1492*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1492/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1492/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1492/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1492/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1492/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1492/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1492*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1492*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1492*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1492*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.3964520000000005,1.03054,2.3659120000000007,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1493,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"～25,000",393930,1485000,"照明設備","業務用LED照明器具",204062,42207,161855,{"$f":"VLOOKUP(E1493,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},5328,1102,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.3070240000000002,0.47716600000000003,{"$f":"N1493*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1493*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1493*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1493*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1493/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1493/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1493/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1493/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1493/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1493/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1493*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1493*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1493*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1493*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.3070240000000002,0.47716600000000003,1.8298580000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1497,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"50,000～75,000",57231437,1800000,"空調・換気設備","業務用エアコン",3131039,3032799,98240,{"$f":"VLOOKUP(E1497,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},113744,114015,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,822,0,null,null,null,49.251151999999998,49.368494999999996,{"$f":"N1497*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1497*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1497*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1497*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1497/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1497/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1497/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1497/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1497/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1497/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1497*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":2.0572056999999999},{"$f":"Y1497*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1497*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1497*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},51.308357699999995,49.368494999999996,1.9398626999999991,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1500,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"～25,000",17500000,1400000,"電気制御設備","産業用モータ",434195,352962,81233,{"$f":"VLOOKUP(E1500,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},16657,13323,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.2124809999999995,5.768859,{"$f":"N1500*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1500*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1500*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1500*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1500/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1500/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1500/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1500/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1500/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1500/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1500*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1500*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1500*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1500*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},7.2124809999999995,5.768859,1.4436219999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1503,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"25,000～50,000",33263375,9400000,"生産設備","工作機械",1256979,943000,313979,{"$f":"VLOOKUP(E1503,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"9,000～10,000"},54712,49500,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,23.690296000000004,21.433500000000002,{"$f":"N1503*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1503*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1503*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1503*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1503/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1503/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1503/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1503/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1503/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1503/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1503*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1503*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1503*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1503*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},23.690296000000004,21.433500000000002,2.2567960000000014,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1506,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"50,000～75,000",64965606,1939000,"電気制御設備","変圧器",1022178,957522,64656,{"$f":"VLOOKUP(E1506,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},56934,53342,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,24.652422000000001,23.097086000000001,{"$f":"N1506*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1506*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1506*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1506*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1506/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1506/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1506/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1506/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1506/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1506/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1506*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1506*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1506*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1506*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},24.652422000000001,23.097086000000001,1.5553360000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1509,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",440576402,5800000,"空調・換気設備","業務用エアコン",1185110,742308,442802,{"$f":"VLOOKUP(E1509,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"5,000～6,000"},58092,36386,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,25.153835999999998,15.755138000000002,{"$f":"N1509*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1509*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1509*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1509*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1509/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1509/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1509/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1509/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1509/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1509/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1509*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1509*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1509*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1509*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},25.153835999999998,15.755138000000002,9.398697999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1510,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"1,000,000～",1093732484,2329900,"電気制御設備","変圧器",185175,80335,104840,{"$f":"VLOOKUP(E1510,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},6189,2685,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.679837,1.1626050000000001,{"$f":"N1510*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1510*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1510*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1510*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1510/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1510/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1510/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1510/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1510/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1510/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1510*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1510*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1510*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1510*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.679837,1.1626050000000001,1.5172319999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"建設業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1514,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"1,000～25,000",14286817,1200000,"空調・換気設備","業務用エアコン",115735,38802,76933,{"$f":"VLOOKUP(E1514,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},2003,1081,null,null,null,null,null,null,null,null,324,17,null,null,null,null,null,0.86729900000000004,0.46807300000000002,{"$f":"N1514*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1514*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1514*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1514*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1514/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1514/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1514/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1514/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1514/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1514/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1514*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1514*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1514*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1514*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0.86729900000000004,0.46807300000000002,0.39922600000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["学術研究，専門・技術サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1515,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"100,000～250,000",208594528,2265500,"空調・換気設備","業務用エアコン",1519902,1257626,262276,{"$f":"VLOOKUP(E1515,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},49466,39788,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,21.418778,17.228204000000002,{"$f":"N1515*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1515*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1515*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1515*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1515/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1515/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1515/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1515/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1515/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1515/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1515*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1515*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1515*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1515*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},21.418778,17.228204000000002,4.190573999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1519,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"100,000～250,000",237332391,842000,"照明設備","業務用LED照明器具",425803,364949,60854,{"$f":"VLOOKUP(E1519,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},14209,12178,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.1524969999999994,5.2730740000000011,{"$f":"N1519*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1519*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1519*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1519*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1519/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1519/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1519/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1519/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1519/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1519/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1519*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1519*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1519*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1519*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},6.1524969999999994,5.2730740000000011,0.87942299999999829,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"建設業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1522,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",148117321,3335000,"電気制御設備","産業用モータ",621893,497522,124371,{"$f":"VLOOKUP(E1522,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},18131,14526,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.8507230000000003,6.289758,{"$f":"N1522*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1522*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1522*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1522*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1522/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1522/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1522/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1522/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1522/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1522/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1522*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1522*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1522*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1522*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},7.8507230000000003,6.289758,1.5609650000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1525,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",15277665,1500000,"空調・換気設備","業務用エアコン",319735,221981,97754,{"$f":"VLOOKUP(E1525,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},4229,4521,null,null,null,null,297.89999999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.8311570000000001,1.9575930000000001,{"$f":"N1525*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1525*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1525*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1525*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1525/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0.83050845899999992},{"$f":"S1525/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1525/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1525/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1525/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1525/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1525*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1525*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1525*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1525*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.661665459,1.9575930000000001,0.70407245899999982,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1528,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"～5,000",3632970,1192500,"照明設備","業務用LED照明器具",575468,526665,48803,{"$f":"VLOOKUP(E1528,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},20821,19386,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9.0154930000000011,8.3941379999999999,{"$f":"N1528*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1528*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1528*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1528*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1528/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1528/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1528/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1528/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1528/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1528/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1528*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1528*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1528*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1528*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},9.0154930000000011,8.3941379999999999,0.62135500000000121,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1531,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",25086408,1037000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",749046,584077,164969,{"$f":"VLOOKUP(E1531,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},26411,20566,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11.435963000000001,8.9050779999999996,{"$f":"N1531*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1531*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1531*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1531*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1531/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1531/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1531/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1531/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1531/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1531/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1531*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1531*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1531*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1531*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},11.435963000000001,8.9050779999999996,2.5308850000000014,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1532,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",20222741,780000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",739911,675798,64113,{"$f":"VLOOKUP(E1532,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},24552,22519,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10.631016000000001,9.7507269999999995,{"$f":"N1532*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1532*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1532*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1532*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1532/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1532/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1532/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1532/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1532/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1532/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1532*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1532*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1532*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1532*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},10.631016000000001,9.7507269999999995,0.88028900000000121,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1536,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"～25,000",11856574,1028400,"照明設備","業務用LED照明器具",431190,394150,37040,{"$f":"VLOOKUP(E1536,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},5646,4387,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.4447179999999999,1.8995709999999999,{"$f":"N1536*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1536*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1536*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1536*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1536/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1536/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1536/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1536/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1536/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1536/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1536*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1536*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1536*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1536*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.4447179999999999,1.8995709999999999,0.54514700000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1538,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",27839429,937000,"冷蔵・冷凍設備","冷凍・冷蔵ショーケース",866295,645795,220500,{"$f":"VLOOKUP(E1538,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},34943,23289,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15.130319,10.084137000000002,{"$f":"N1538*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1538*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1538*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1538*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1538/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1538/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1538/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1538/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1538/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1538/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1538*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1538*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1538*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1538*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},15.130319,10.084137000000002,5.0461819999999982,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1541,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"50,000～75,000",64838502,1005000,"照明設備","業務用LED照明器具",156122,56018,100104,{"$f":"VLOOKUP(E1541,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},6948,2493,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.0084840000000002,1.079469,{"$f":"N1541*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1541*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1541*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1541*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1541/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1541/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1541/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1541/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1541/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1541/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1541*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1541*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1541*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1541*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.0084840000000002,1.079469,1.9290150000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1544,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",55028845,900000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",116105,59560,56545,{"$f":"VLOOKUP(E1544,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},6082,3121,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.6335059999999997,1.3513930000000001,{"$f":"N1544*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1544*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1544*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1544*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1544/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1544/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1544/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1544/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1544/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1544/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1544*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1544*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1544*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1544*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.6335059999999997,1.3513930000000001,1.2821129999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1547,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"3,000,000～",18863361354,4000000,"空調・換気設備","業務用エアコン",90004151,89870278,133873,{"$f":"VLOOKUP(E1547,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"4,000～5,000"},3615910,3610531,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1565.68903,1563.359923,{"$f":"N1547*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1547*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1547*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1547*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1547/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1547/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1547/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1547/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1547/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1547/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1547*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1547*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1547*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1547*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1565.68903,1563.359923,2.3291070000000218,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1550,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",537131600,3400000,"発電設備","太陽光パネル及び付属設備",1872856,1529747,343109,{"$f":"VLOOKUP(E1550,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},72189,58270,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,31.257836999999995,25.230910000000002,{"$f":"N1550*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1550*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1550*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1550*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1550/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1550/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1550/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1550/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1550/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1550/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1550*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1550*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1550*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1550*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},31.257836999999995,25.230910000000002,6.0269269999999935,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1553,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",19849162,3200000,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",300134,180812,119322,{"$f":"VLOOKUP(E1553,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},null,null,638,385,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1553*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":4.1711130567685588},{"$f":"O1553*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":2.5170509825327509},{"$f":"P1553*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1553*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1553/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1553/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1553/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1553/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1553/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1553/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1553*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1553*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1553*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1553*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.1711130567685588,2.5170509825327509,1.6540620742358079,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1554,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",178115243,1140000,"空調・換気設備","業務用エアコン",285561,246297,39264,{"$f":"VLOOKUP(E1554,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},6087,5250,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.6356709999999999,2.27325,{"$f":"N1554*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1554*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1554*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1554*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1554/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1554/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1554/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1554/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1554/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1554/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1554*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1554*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1554*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1554*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.6356709999999999,2.27325,0.36242099999999988,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1558,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",12250983,750000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",815634,769833,45801,{"$f":"VLOOKUP(E1558,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},22439,21179,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9.7160869999999999,9.1705069999999989,{"$f":"N1558*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1558*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1558*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1558*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1558/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1558/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1558/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1558/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1558/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1558/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1558*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1558*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1558*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1558*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},9.7160869999999999,9.1705069999999989,0.54558000000000106,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1560,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"50,000～100,000",98473109,1224300,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",186939,143279,43660,{"$f":"VLOOKUP(E1560,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},1160,435,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1200,1045,null,null,null,0.50228000000000006,0.18835499999999999,{"$f":"N1560*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1560*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1560*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1560*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1560/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1560/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1560/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1560/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1560/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1560/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1560*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":3.0032200000000002},{"$f":"Y1560*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":2.6153040833333336},{"$f":"Z1560*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1560*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.5055000000000005,2.8036590833333337,0.70184091666666681,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"建設業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1563,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",442096270,4000000,"冷蔵・冷凍設備","コンデンシングユニット",13978158,13576796,401362,{"$f":"VLOOKUP(E1563,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"4,000～5,000"},593621,577736,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,257.037893,250.15968799999999,{"$f":"N1563*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1563*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1563*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1563*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1563/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1563/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1563/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1563/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1563/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1563/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1563*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1563*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1563*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1563*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},257.037893,250.15968799999999,6.8782050000000083,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1566,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"100,000～250,000",120000000,5200000,"恒温設備","高性能ボイラ",3295819,3105437,190382,{"$f":"VLOOKUP(E1566,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"5,000～6,000"},40269,40253,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26215,24198,null,null,null,17.436477,17.429548999999998,{"$f":"N1566*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1566*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1566*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1566*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1566/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1566/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1566/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1566/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1566/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1566/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1566*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":65.607843583333334},{"$f":"Y1566*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":60.559931299999995},{"$f":"Z1566*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1566*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},83.044320583333331,77.989480299999997,5.0548402833333341,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1569,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",18610416,820000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",209573,170273,39300,{"$f":"VLOOKUP(E1569,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},9124,7414,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.9506920000000005,3.2102619999999997,{"$f":"N1569*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1569*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1569*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1569*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1569/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1569/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1569/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1569/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1569/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1569/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1569*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1569*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1569*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1569*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.9506920000000005,3.2102619999999997,0.74043000000000081,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1572,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"25,000～50,000",49117147,1480000,"照明設備","業務用LED照明器具",605179,382429,222750,{"$f":"VLOOKUP(E1572,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},15870,10024,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.8717099999999993,4.3403919999999996,{"$f":"N1572*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1572*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1572*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1572*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1572/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1572/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1572/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1572/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1572/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1572/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1572*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1572*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1572*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1572*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},6.8717099999999993,4.3403919999999996,2.5313179999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1575,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"25,000～50,000",32592399,800000,"照明設備","業務用LED照明器具",768880,636030,132850,{"$f":"VLOOKUP(E1575,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},22804,18523,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9.8741319999999995,8.0204590000000007,{"$f":"N1575*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1575*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1575*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1575*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1575/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1575/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1575/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1575/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1575/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1575/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1575*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1575*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1575*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1575*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},9.8741319999999995,8.0204590000000007,1.8536729999999988,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1576,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"250,000～1,000,000",375360012,6650000,"照明設備","一般用LED照明器具",581873,172103,409770,{"$f":"VLOOKUP(E1576,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"6,000～7,000"},25861,7649,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11.197813,3.312017,{"$f":"N1576*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1576*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1576*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1576*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1576/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1576/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1576/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1576/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1576/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1576/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1576*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1576*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1576*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1576*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},11.197813,3.312017,7.885796,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1580,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",208515713,3900000,"電気制御設備","産業用モータ",812761,501574,311187,{"$f":"VLOOKUP(E1580,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},30532,18842,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13.220356000000001,8.1585859999999997,{"$f":"N1580*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1580*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1580*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1580*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1580/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1580/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1580/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1580/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1580/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1580/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1580*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1580*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1580*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1580*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},13.220356000000001,8.1585859999999997,5.061770000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1582,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"2,000,000～3,000,000",2442856674,2271000,"電気制御設備","産業用モータ",16981482,16834328,147154,{"$f":"VLOOKUP(E1582,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},622360,616868,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,269.48187999999999,267.10384400000004,{"$f":"N1582*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1582*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1582*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1582*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1582/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1582/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1582/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1582/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1582/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1582/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1582*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1582*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1582*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1582*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},269.48187999999999,267.10384400000004,2.3780359999999519,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1585,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",10838959,1430000,"空調・換気設備","一般用エアコン",795326,720199,75127,{"$f":"VLOOKUP(E1585,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},30493,27615,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13.203468999999998,11.957295,{"$f":"N1585*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1585*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1585*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1585*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1585/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1585/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1585/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1585/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1585/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1585/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1585*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1585*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1585*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1585*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},13.203468999999998,11.957295,1.2461739999999981,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1588,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",35644017,750000,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",200917,169561,31356,{"$f":"VLOOKUP(E1588,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},6938,5855,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.0041539999999998,2.5352150000000004,{"$f":"N1588*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1588*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1588*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1588*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1588/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1588/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1588/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1588/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1588/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1588/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1588*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1588*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1588*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1588*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.0041539999999998,2.5352150000000004,0.46893899999999933,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1591,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",9475299,765530,"空調・換気設備","業務用エアコン",1057055,1014680,42375,{"$f":"VLOOKUP(E1591,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},17918,17931,null,null,null,null,null,null,null,null,3211,2929,null,null,null,null,null,7.7584939999999998,7.7641230000000006,{"$f":"N1591*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1591*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1591*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1591*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1591/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1591/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1591/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1591/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1591/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1591/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1591*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1591*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1591*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1591*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},7.7584939999999998,7.7641230000000006,-5.6290000000007723E-3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1594,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",278057540,970000,"照明設備","業務用LED照明器具",12808093,12707734,100359,{"$f":"VLOOKUP(E1594,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},527602,523472,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,228.45166599999999,226.663376,{"$f":"N1594*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1594*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1594*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1594*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1594/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1594/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1594/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1594/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1594/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1594/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1594*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1594*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1594*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1594*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},228.45166599999999,226.663376,1.7882899999999893,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1595,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",36052692,1500000,"空調・換気設備","一般用エアコン",1827023,1751554,75469,{"$f":"VLOOKUP(E1595,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},62328,59780,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26.988024000000003,25.884740000000001,{"$f":"N1595*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1595*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1595*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1595*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1595/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1595/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1595/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1595/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1595/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1595/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1595*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1595*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1595*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1595*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},26.988024000000003,25.884740000000001,1.1032840000000022,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1598,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"～5,000",2290680,825000,"空調・換気設備","業務用エアコン",204472,89589,114883,{"$f":"VLOOKUP(E1598,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},3120,2309,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,720,0,null,null,null,1.3509599999999999,0.99979700000000016,{"$f":"N1598*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1598*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1598*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1598*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1598/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1598/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1598/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1598/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1598/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1598/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1598*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":1.8019320000000001},{"$f":"Y1598*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1598*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1598*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.152892,0.99979700000000016,2.153095,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1602,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",16755660,825000,"空調・換気設備","業務用エアコン",117977,73592,44385,{"$f":"VLOOKUP(E1602,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},5538,3455,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.3979540000000004,1.4960150000000001,{"$f":"N1602*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1602*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1602*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1602*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1602/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1602/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1602/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1602/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1602/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1602/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1602*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1602*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1602*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1602*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.3979540000000004,1.4960150000000001,0.90193900000000027,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1604,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"100,000～250,000",161419113,960000,"照明設備","業務用LED照明器具",167931,132484,35447,{"$f":"VLOOKUP(E1604,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},3815,3011,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.6518950000000001,1.303763,{"$f":"N1604*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1604*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1604*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1604*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1604/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1604/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1604/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1604/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1604/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1604/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1604*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1604*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1604*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1604*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.6518950000000001,1.303763,0.34813200000000011,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"建設業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1607,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"1,000～25,000",20609981,1495000,"空調・換気設備","業務用エアコン",189704,64555,125149,{"$f":"VLOOKUP(E1607,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},8284,2819,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.5869720000000003,1.2206269999999999,{"$f":"N1607*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1607*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1607*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1607*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1607/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1607/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1607/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1607/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1607/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1607/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1607*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1607*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1607*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1607*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.5869720000000003,1.2206269999999999,2.3663450000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["運輸業，郵便業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1610,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"250,000～1,000,000",893789249,1380000,"空調・換気設備","業務用エアコン",359023,32874,326149,{"$f":"VLOOKUP(E1610,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},1019,563,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2908,null,null,null,null,0.44122699999999998,0.243779,{"$f":"N1610*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1610*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1610*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1610*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1610/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1610/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1610/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1610/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1610/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1610/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1610*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":7.2778031333333342},{"$f":"Y1610*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1610*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1610*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},7.7190301333333338,0.243779,7.4752511333333338,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1613,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",105477000,1592000,"照明設備","業務用LED照明器具",5328663,5227459,101204,{"$f":"VLOOKUP(E1613,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},248467,243749,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,107.58621100000001,105.543317,{"$f":"N1613*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1613*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1613*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1613*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1613/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1613/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1613/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1613/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1613/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1613/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1613*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1613*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1613*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1613*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},107.58621100000001,105.543317,2.042894000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1616,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",6715400,9435150,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",2605416,2175239,430177,{"$f":"VLOOKUP(E1616,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"9,000～10,000"},31520,23243,3018,2729,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13.648159999999999,10.064219,{"$f":"N1616*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":19.731064585152836},{"$f":"O1616*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":17.841641899563317},{"$f":"P1616*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1616*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1616/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1616/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1616/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1616/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1616/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1616/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1616*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1616*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1616*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1616*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},33.379224585152834,27.905860899563315,5.4733636855895185,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["不動産業，物品賃貸業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1617,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"250,000～1,000,000",322012255,3850000,"照明設備","業務用LED照明器具",326449,167461,158988,{"$f":"VLOOKUP(E1617,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},10692,5490,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.6296360000000005,2.37717,{"$f":"N1617*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1617*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1617*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1617*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1617/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1617/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1617/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1617/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1617/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1617/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1617*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1617*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1617*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1617*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.6296360000000005,2.37717,2.2524660000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1620,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"～10,000",6334663,759800,"照明設備","業務用LED照明器具",175833,59208,116625,{"$f":"VLOOKUP(E1620,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},6148,2072,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.6620839999999997,0.89717600000000008,{"$f":"N1620*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1620*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1620*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1620*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1620/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1620/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1620/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1620/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1620/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1620/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1620*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1620*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1620*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1620*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.6620839999999997,0.89717600000000008,1.7649079999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1624,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",9892320,915000,"空調・換気設備","業務用エアコン",132996,72721,60275,{"$f":"VLOOKUP(E1624,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},2147,1175,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.92965100000000001,0.50877500000000009,{"$f":"N1624*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1624*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1624*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1624*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1624/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1624/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1624/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1624/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1624/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1624/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1624*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1624*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1624*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1624*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0.92965100000000001,0.50877500000000009,0.42087599999999992,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1626,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"～25,000",9219085,761795,"照明設備","業務用LED照明器具",92057,55092,36965,{"$f":"VLOOKUP(E1626,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},3423,2049,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.482159,0.88721700000000003,{"$f":"N1626*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1626*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1626*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1626*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1626/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1626/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1626/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1626/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1626/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1626/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1626*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1626*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1626*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1626*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.482159,0.88721700000000003,0.59494199999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1629,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"250,000～1,000,000",332717599,1900000,"照明設備","業務用LED照明器具",855409,81078,774331,{"$f":"VLOOKUP(E1629,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},26334,2496,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11.402621999999999,1.080768,{"$f":"N1629*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1629*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1629*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1629*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1629/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1629/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1629/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1629/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1629/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1629/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1629*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1629*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1629*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1629*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},11.402621999999999,1.080768,10.321853999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1632,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"1,000～25,000",18877713,885000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",85700,49100,36600,{"$f":"VLOOKUP(E1632,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},4080,2340,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.76664,1.01322,{"$f":"N1632*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1632*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1632*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1632*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1632/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1632/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1632/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1632/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1632/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1632/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1632*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1632*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1632*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1632*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.76664,1.01322,0.75341999999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1635,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",521816193,1500000,"照明設備","業務用LED照明器具",9745985,9331508,414477,{"$f":"VLOOKUP(E1635,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},379118,362997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,164.15809400000001,157.17770100000001,{"$f":"N1635*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1635*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1635*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1635*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1635/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1635/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1635/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1635/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1635/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1635/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1635*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1635*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1635*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1635*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},164.15809400000001,157.17770100000001,6.9803929999999923,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1638,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",71250266,6197000,"空調・換気設備","業務用エアコン",530233,226296,303937,{"$f":"VLOOKUP(E1638,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"6,000～7,000"},11299,4822,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.8924669999999999,2.0879259999999999,{"$f":"N1638*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1638*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1638*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1638*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1638/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1638/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1638/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1638/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1638/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1638/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1638*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1638*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1638*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1638*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.8924669999999999,2.0879259999999999,2.804541,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1639,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",240675657,1470000,"照明設備","業務用LED照明器具",4795896,4563527,232369,{"$f":"VLOOKUP(E1639,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},164596,156622,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,71.270068000000009,67.817326000000008,{"$f":"N1639*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1639*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1639*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1639*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1639/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1639/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1639/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1639/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1639/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1639/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1639*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1639*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1639*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1639*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},71.270068000000009,67.817326000000008,3.4527420000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1642,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"250,000～",267821757,1345500,"空調・換気設備","一般用エアコン",16528757,16345831,182926,{"$f":"VLOOKUP(E1642,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},404390,404860,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,81513,79793,null,null,null,175.10086999999999,175.30438000000001,{"$f":"N1642*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1642*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1642*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1642*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1642/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1642/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1642/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1642/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1642/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1642/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1642*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":204.00122654999998},{"$f":"Y1642*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":199.69661121666667},{"$f":"Z1642*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1642*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},379.10209654999994,375.00099121666665,4.1011053333332939,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1646,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"50,000～100,000",88388539,7272727,"発電設備","太陽光パネル及び付属設備",7299179,6398704,900475,{"$f":"VLOOKUP(E1646,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"7,000～8,000"},299646,262242,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,129.74671800000002,113.55078600000002,{"$f":"N1646*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1646*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1646*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1646*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1646/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1646/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1646/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1646/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1646/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1646/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1646*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1646*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1646*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1646*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},129.74671800000002,113.55078600000002,16.195931999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1648,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",20391000,750000,"空調・換気設備","業務用エアコン",113964,83434,30530,{"$f":"VLOOKUP(E1648,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},1908,1715,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,175,null,null,null,null,0.82616400000000001,0.74259500000000012,{"$f":"N1648*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1648*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1648*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1648*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1648/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1648/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1648/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1648/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1648/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1648/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1648*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0.43796958333333336},{"$f":"Y1648*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1648*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1648*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.2641335833333334,0.74259500000000012,0.52153858333333325,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1651,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"1,000～25,000",7992138,905000,"空調・換気設備","業務用エアコン",279769,238078,41691,{"$f":"VLOOKUP(E1651,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},9681,8238,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.1918729999999993,3.5670540000000002,{"$f":"N1651*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1651*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1651*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1651*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1651/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1651/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1651/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1651/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1651/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1651/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1651*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1651*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1651*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1651*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.1918729999999993,3.5670540000000002,0.62481899999999913,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1655,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"25,000～50,000",25231843,858000,"照明設備","業務用LED照明器具",490160,415220,74940,{"$f":"VLOOKUP(E1655,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},16650,14101,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.2094499999999995,6.1057330000000007,{"$f":"N1655*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1655*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1655*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1655*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1655/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1655/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1655/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1655/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1655/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1655/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1655*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1655*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1655*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1655*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},7.2094499999999995,6.1057330000000007,1.1037169999999987,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1657,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",13828713,1484000,"照明設備","業務用LED照明器具",2315165,2198521,116644,{"$f":"VLOOKUP(E1657,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},80552,76493,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,34.879016000000007,33.121468999999998,{"$f":"N1657*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1657*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1657*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1657*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1657/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1657/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1657/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1657/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1657/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1657/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1657*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1657*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1657*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1657*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},34.879016000000007,33.121468999999998,1.7575470000000095,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1660,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",19942643,750000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",1044648,1018914,25734,{"$f":"VLOOKUP(E1660,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},33683,32806,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14.584738999999999,14.204998,{"$f":"N1660*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1660*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1660*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1660*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1660/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1660/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1660/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1660/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1660/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1660/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1660*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1660*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1660*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1660*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},14.584738999999999,14.204998,0.37974099999999922,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1661,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",265877371,1395000,"照明設備","業務用LED照明器具",317637,249221,68416,{"$f":"VLOOKUP(E1661,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},7930,6215,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.4336899999999999,2.6910950000000002,{"$f":"N1661*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1661*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1661*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1661*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1661/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1661/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1661/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1661/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1661/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1661/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1661*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1661*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1661*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1661*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.4336899999999999,2.6910950000000002,0.74259499999999967,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1664,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"～5,000",3448600,1147300,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",317010,259750,57260,{"$f":"VLOOKUP(E1664,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},12334,9427,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.3406219999999998,4.0818909999999997,{"$f":"N1664*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1664*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1664*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1664*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1664/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1664/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1664/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1664/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1664/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1664/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1664*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1664*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1664*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1664*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.3406219999999998,4.0818909999999997,1.258731,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1668,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"1,000,000～2,000,000",1497187829,26960000,"生産設備","工作機械",11787575,10076024,1711551,{"$f":"VLOOKUP(E1668,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"20,000～"},479836,410164,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,207.76898800000001,177.601012,{"$f":"N1668*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1668*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1668*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1668*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1668/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1668/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1668/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1668/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1668/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1668/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1668*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1668*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1668*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1668*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},207.76898800000001,177.601012,30.16797600000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1670,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"25,000～50,000",40419215,840500,"空調・換気設備","一般用エアコン",132748,89166,43582,{"$f":"VLOOKUP(E1670,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},3448,2316,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.4929839999999999,1.0028279999999998,{"$f":"N1670*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1670*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1670*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1670*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1670/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1670/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1670/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1670/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1670/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1670/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1670*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1670*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1670*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1670*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},1.4929839999999999,1.0028279999999998,0.49015600000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1673,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"1,000,000～2,000,000",1583746925,10557626,"空調・換気設備","業務用エアコン",28734051,28222475,511576,{"$f":"VLOOKUP(E1673,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"10,000～11,000"},757870,746509,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,115087,112553,null,null,null,328.15771000000001,323.23839700000002,{"$f":"N1673*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1673*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1673*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1673*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1673/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1673/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1673/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1673/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1673/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1673/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1673*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":288.0263167833333},{"$f":"Y1673*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":281.68451721666673},{"$f":"Z1673*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1673*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},616.18402678333337,604.92291421666675,11.261112566666611,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1677,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"100,000～250,000",249692681,17181818,"発電設備","太陽光パネル及び付属設備",6153023,4518979,1634044,{"$f":"VLOOKUP(E1677,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"17,000～18,000"},268376,197104,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,116.206808,85.346032000000008,{"$f":"N1677*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1677*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1677*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1677*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1677/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1677/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1677/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1677/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1677/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1677/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1677*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1677*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1677*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1677*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},116.206808,85.346032000000008,30.860775999999987,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1679,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"50,000～100,000",86630884,760000,"空調・換気設備","業務用エアコン",209713,146406,63307,{"$f":"VLOOKUP(E1679,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},8067,5631,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.4930110000000001,2.4382230000000003,{"$f":"N1679*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1679*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1679*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1679*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1679/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1679/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1679/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1679/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1679/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1679/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1679*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1679*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1679*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1679*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},3.4930110000000001,2.4382230000000003,1.0547879999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1682,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"10,000～25,000",14985811,1044800,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",889716,774315,115401,{"$f":"VLOOKUP(E1682,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},32543,28322,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14.091118999999999,12.263425999999999,{"$f":"N1682*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1682*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1682*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1682*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1682/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1682/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1682/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1682/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1682/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1682/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1682*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1682*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1682*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1682*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},14.091118999999999,12.263425999999999,1.827693,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1683,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",302730791,1600000,"空調・換気設備","業務用エアコン",266573,111751,154822,{"$f":"VLOOKUP(E1683,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},5801,2432,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.5118330000000002,1.053056,{"$f":"N1683*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1683*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1683*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1683*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1683/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1683/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1683/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1683/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1683/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1683/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1683*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1683*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1683*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1683*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.5118330000000002,1.053056,1.4587770000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["建設業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1686,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"建設業"},"50,000～100,000",62619269,1593000,"照明設備","業務用LED照明器具",2365615,1975763,389852,{"$f":"VLOOKUP(E1686,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},71140,58745,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30.803619999999999,25.436584999999997,{"$f":"N1686*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1686*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1686*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1686*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1686/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1686/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1686/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1686/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1686/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1686/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1686*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1686*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1686*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1686*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},30.803619999999999,25.436584999999997,5.3670350000000013,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"建設業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1690,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"75,000～100,000",87388163,1500000,"照明設備","業務用LED照明器具",13285101,13054895,230206,{"$f":"VLOOKUP(E1690,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},446538,438820,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,193.35095400000003,190.00906000000001,{"$f":"N1690*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1690*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1690*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1690*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1690/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1690/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1690/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1690/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1690/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1690/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1690*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1690*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1690*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1690*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},193.35095400000003,190.00906000000001,3.3418940000000248,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1692,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"25,000～50,000",29046366,915000,"空調・換気設備","業務用エアコン",788134,681062,107072,{"$f":"VLOOKUP(E1692,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},34884,29499,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15.104772000000001,12.773066999999999,{"$f":"N1692*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1692*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1692*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1692*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1692/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1692/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1692/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1692/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1692/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1692/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1692*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1692*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1692*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1692*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},15.104772000000001,12.773066999999999,2.3317050000000012,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1695,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"50,000～1,000,000",609340921,750000,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",308473,282559,25914,{"$f":"VLOOKUP(E1695,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},10676,9779,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.6227080000000003,4.2343069999999994,{"$f":"N1695*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1695*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1695*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1695*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1695/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1695/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1695/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1695/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1695/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1695/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1695*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1695*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1695*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1695*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},4.6227080000000003,4.2343069999999994,0.38840100000000088,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["不動産業，物品賃貸業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1699,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"50,000～100,000",53974206,3832200,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",2241452,1929890,311562,{"$f":"VLOOKUP(E1699,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"3,000～4,000"},76586,65940,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,33.161738,28.552020000000002,{"$f":"N1699*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1699*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1699*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1699*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1699/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1699/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1699/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1699/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1699/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1699/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1699*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1699*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1699*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1699*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},33.161738,28.552020000000002,4.6097179999999973,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["生活関連サービス業，娯楽業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1701,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"25,000～50,000",48633681,2100000,"照明設備","業務用LED照明器具",795222,631427,163795,{"$f":"VLOOKUP(E1701,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"2,000～3,000"},26863,21776,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11.631679,9.4290080000000014,{"$f":"N1701*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1701*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1701*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1701*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1701/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1701/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1701/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1701/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1701/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1701/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1701*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1701*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1701*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1701*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},11.631679,9.4290080000000014,2.2026709999999987,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1704,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",498786513,5340000,"恒温設備","高性能ボイラ",2991600,2761739,229861,{"$f":"VLOOKUP(E1704,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"5,000～6,000"},2139,2232,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,31750,29243.5,null,0.92618699999999998,0.96645600000000009,{"$f":"N1704*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1704*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1704*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1704*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1704/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1704/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1704/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1704/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1704/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1704/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1704*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1704*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1704*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":87.402140833333334},{"$f":"AA1704*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":80.502189148333329},88.328327833333333,81.468645148333323,6.8596826850000099,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1705,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"100,000～250,000",132627131,1418000,"空調・換気設備","業務用エアコン",531348,141190,390158,{"$f":"VLOOKUP(E1705,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},5227,2533,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2000,null,null,null,null,2.2632910000000002,1.096789,{"$f":"N1705*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1705*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1705*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1705*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1705/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1705/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1705/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1705/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1705/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1705/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1705*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":5.0053666666666672},{"$f":"Y1705*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1705*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1705*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},7.2686576666666678,1.096789,6.1718686666666676,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1708,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",52158000,750000,"照明設備","業務用LED照明器具",331111,293525,37586,{"$f":"VLOOKUP(E1708,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},13531,12089,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.8589229999999999,5.2345370000000004,{"$f":"N1708*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1708*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1708*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1708*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1708/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1708/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1708/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1708/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1708/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1708/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1708*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1708*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1708*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1708*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.8589229999999999,5.2345370000000004,0.62438599999999944,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1712,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"250,000～1,000,000",351104580,1418580,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ",2885187,2780194,104993,{"$f":"VLOOKUP(E1712,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},103800,102292,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3792,3118,null,null,null,44.945399999999999,44.292436000000002,{"$f":"N1712*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1712*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1712*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1712*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1712/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1712/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1712/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1712/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1712/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1712/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1712*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":9.4901751999999995},{"$f":"Y1712*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":7.8033666333333329},{"$f":"Z1712*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1712*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},54.435575200000002,52.095802633333335,2.3397725666666673,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["サービス業（他に分類されないもの）",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1714,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"100,000～250,000",103789371,840000,"空調・換気設備","一般用エアコン",152556,110535,42021,{"$f":"VLOOKUP(E1714,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1～1,000"},5129,4301,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.2208569999999996,1.862333,{"$f":"N1714*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1714*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1714*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1714*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1714/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1714/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1714/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1714/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1714/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1714/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1714*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1714*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1714*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1714*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},2.2208569999999996,1.862333,0.35852399999999962,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
["卸売業，小売業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1717,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"卸売業，小売業"},"25,000～500,000",97967665,1557070,"冷蔵・冷凍設備","コンデンシングユニット",565967,439280,126687,{"$f":"VLOOKUP(E1717,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},18594,14431,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.051202,6.2486230000000003,{"$f":"N1717*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1717*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1717*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1717*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1717/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1717/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1717/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1717/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1717/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1717/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1717*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1717*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1717*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1717*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},8.051202,6.2486230000000003,1.8025789999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"卸売業"]
["製造業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1721,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"製造業"},"～25,000",4600000,1556910,"照明設備","業務用LED照明器具",884531,828235,56296,{"$f":"VLOOKUP(E1721,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},34661,32455,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15.008213000000001,14.053015,{"$f":"N1721*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1721*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1721*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1721*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1721/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1721/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1721/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1721/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1721/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1721/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1721*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1721*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1721*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1721*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},15.008213000000001,14.053015,0.9551980000000011,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"製造業"]
["宿泊業，飲食サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1723,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"宿泊業，飲食サービス業"},"5,000～10,000",9923875,1020000,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫",359533,242884,116649,{"$f":"VLOOKUP(E1723,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},12262,8284,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.3094460000000003,3.5869720000000003,{"$f":"N1723*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1723*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1723*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1723*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1723/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1723/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1723/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1723/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1723/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1723/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1723*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1723*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1723*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1723*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},5.3094460000000003,3.5869720000000003,1.7224740000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"宿泊業"]
["学術研究，専門・技術サービス業",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1726,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":"サービス業，その他"},"1,000,000～",1066362983,1829800,"照明設備","業務用LED照明器具",2144083,1975850,168233,{"$f":"VLOOKUP(E1726,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":"1,000～2,000"},73181,67439,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,31.687372999999997,29.201086999999998,{"$f":"N1726*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1726*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1726*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1726*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1726/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1726/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1726/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1726/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1726/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1726/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1726*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1726*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1726*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1726*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},31.687372999999997,29.201086999999998,2.4862859999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"サービス業"]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1727,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1727,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1727*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1727*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1727*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1727*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1727/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1727/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1727/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1727/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1727/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1727/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1727*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1727*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1727*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1727*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1730,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1730,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1730*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1730*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1730*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1730*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1730/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1730/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1730/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1730/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1730/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1730/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1730*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1730*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1730*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1730*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1734,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1734,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1734*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1734*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1734*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1734*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1734/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1734/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1734/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1734/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1734/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1734/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1734*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1734*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1734*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1734*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1736,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1736,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1736*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1736*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1736*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1736*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1736/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1736/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1736/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1736/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1736/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1736/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1736*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1736*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1736*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1736*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1739,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1739,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1739*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1739*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1739*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1739*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1739/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1739/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1739/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1739/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1739/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1739/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1739*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1739*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1739*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1739*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1743,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1743,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1743*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1743*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1743*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1743*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1743/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1743/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1743/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1743/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1743/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1743/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1743*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1743*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1743*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1743*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1745,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1745,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1745*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1745*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1745*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1745*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1745/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1745/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1745/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1745/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1745/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1745/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1745*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1745*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1745*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1745*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1746,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1746,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1746*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1746*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1746*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1746*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1746/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1746/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1746/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1746/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1746/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1746/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1746*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1746*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1746*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1746*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1749,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1749,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1749*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1749*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1749*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1749*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1749/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1749/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1749/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1749/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1749/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1749/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1749*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1749*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1749*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1749*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1752,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1752,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1752*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1752*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1752*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1752*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1752/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1752/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1752/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1752/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1752/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1752/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1752*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1752*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1752*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1752*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1756,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1756,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1756*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1756*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1756*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1756*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1756/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1756/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1756/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1756/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1756/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1756/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1756*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1756*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1756*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1756*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1758,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1758,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1758*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1758*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1758*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1758*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1758/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1758/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1758/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1758/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1758/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1758/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1758*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1758*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1758*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1758*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1761,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1761,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1761*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1761*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1761*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1761*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1761/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1761/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1761/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1761/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1761/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1761/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1761*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1761*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1761*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1761*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1765,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1765,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1765*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1765*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1765*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1765*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1765/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1765/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1765/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1765/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1765/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1765/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1765*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1765*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1765*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1765*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1767,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1767,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1767*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1767*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1767*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1767*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1767/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1767/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1767/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1767/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1767/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1767/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1767*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1767*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1767*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1767*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1768,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1768,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1768*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1768*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1768*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1768*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1768/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1768/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1768/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1768/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1768/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1768/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1768*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1768*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1768*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1768*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1771,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1771,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1771*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1771*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1771*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1771*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1771/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1771/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1771/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1771/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1771/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1771/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1771*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1771*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1771*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1771*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1774,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1774,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1774*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1774*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1774*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1774*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1774/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1774/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1774/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1774/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1774/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1774/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1774*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1774*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1774*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1774*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1778,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1778,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1778*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1778*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1778*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1778*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1778/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1778/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1778/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1778/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1778/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1778/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1778*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1778*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1778*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1778*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1780,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1780,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1780*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1780*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1780*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1780*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1780/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1780/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1780/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1780/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1780/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1780/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1780*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1780*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1780*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1780*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1783,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1783,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1783*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1783*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1783*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1783*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1783/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1783/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1783/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1783/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1783/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1783/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1783*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1783*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1783*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1783*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1787,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1787,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1787*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1787*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1787*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1787*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1787/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1787/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1787/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1787/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1787/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1787/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1787*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1787*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1787*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1787*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1789,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1789,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1789*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1789*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1789*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1789*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1789/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1789/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1789/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1789/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1789/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1789/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1789*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1789*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1789*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1789*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1790,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1790,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1790*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1790*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1790*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1790*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1790/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1790/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1790/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1790/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1790/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1790/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1790*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1790*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1790*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1790*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1793,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1793,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1793*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1793*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1793*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1793*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1793/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1793/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1793/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1793/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1793/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1793/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1793*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1793*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1793*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1793*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1796,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1796,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1796*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1796*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1796*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1796*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1796/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1796/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1796/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1796/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1796/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1796/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1796*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1796*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1796*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1796*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1800,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1800,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1800*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1800*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1800*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1800*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1800/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1800/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1800/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1800/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1800/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1800/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1800*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1800*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1800*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1800*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1802,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1802,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1802*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1802*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1802*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1802*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1802/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1802/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1802/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1802/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1802/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1802/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1802*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1802*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1802*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1802*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1806,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1806,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1806*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1806*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1806*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1806*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1806/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1806/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1806/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1806/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1806/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1806/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1806*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1806*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1806*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1806*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1809,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1809,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1809*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1809*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1809*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1809*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1809/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1809/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1809/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1809/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1809/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1809/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1809*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1809*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1809*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1809*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1811,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1811,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1811*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1811*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1811*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1811*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1811/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1811/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1811/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1811/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1811/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1811/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1811*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1811*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1811*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1811*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1812,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1812,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1812*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1812*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1812*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1812*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1812/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1812/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1812/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1812/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1812/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1812/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1812*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1812*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1812*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1812*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1815,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1815,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1815*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1815*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1815*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1815*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1815/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1815/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1815/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1815/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1815/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1815/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1815*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1815*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1815*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1815*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1818,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1818,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1818*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1818*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1818*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1818*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1818/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1818/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1818/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1818/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1818/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1818/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1818*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1818*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1818*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1818*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1822,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1822,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1822*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1822*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1822*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1822*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1822/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1822/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1822/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1822/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1822/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1822/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1822*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1822*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1822*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1822*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1824,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1824,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1824*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1824*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1824*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1824*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1824/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1824/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1824/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1824/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1824/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1824/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1824*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1824*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1824*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1824*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1828,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1828,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1828*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1828*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1828*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1828*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1828/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1828/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1828/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1828/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1828/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1828/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1828*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1828*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1828*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1828*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1831,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1831,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1831*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1831*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1831*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1831*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1831/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1831/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1831/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1831/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1831/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1831/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1831*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1831*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1831*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1831*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1833,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1833,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1833*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1833*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1833*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1833*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1833/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1833/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1833/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1833/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1833/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1833/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1833*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1833*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1833*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1833*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1834,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1834,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1834*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1834*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1834*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1834*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1834/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1834/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1834/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1834/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1834/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1834/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1834*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1834*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1834*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1834*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1837,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1837,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1837*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1837*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1837*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1837*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1837/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1837/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1837/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1837/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1837/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1837/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1837*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1837*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1837*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1837*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1841,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1841,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1841*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1841*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1841*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1841*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1841/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1841/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1841/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1841/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1841/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1841/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1841*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1841*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1841*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1841*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1844,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1844,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1844*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1844*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1844*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1844*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1844/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1844/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1844/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1844/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1844/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1844/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1844*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1844*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1844*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1844*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1846,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1846,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1846*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1846*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1846*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1846*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1846/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1846/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1846/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1846/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1846/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1846/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1846*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1846*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1846*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1846*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1850,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1850,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1850*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1850*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1850*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1850*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1850/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1850/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1850/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1850/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1850/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1850/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1850*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1850*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1850*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1850*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1853,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1853,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1853*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1853*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1853*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1853*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1853/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1853/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1853/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1853/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1853/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1853/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1853*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1853*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1853*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1853*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1855,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1855,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1855*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1855*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1855*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1855*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1855/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1855/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1855/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1855/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1855/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1855/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1855*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1855*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1855*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1855*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1856,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1856,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1856*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1856*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1856*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1856*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1856/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1856/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1856/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1856/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1856/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1856/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1856*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1856*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1856*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1856*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1859,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"VLOOKUP(D1859,INDIRECT(BE1859&\"_売上高範囲\"),2)","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1859,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"L1859/1000*$AB$2*1000","v":0},{"$f":"M1859/1000*$AB$2*1000","v":0},{"$f":"N1859*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1859*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1859*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1859*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1859/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1859/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1859/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1859/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1859/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1859/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1859*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1859*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1859*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1859*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"SUM(AC1859,AE1859,AG1859,AI1859,AK1859,AM1859,AO1859,AQ1859)","v":0},{"$f":"SUM(AD1859,AF1859,AH1859,AL1859,AJ1859,AN1859,AP1859,AR1859)","v":0},{"$f":"AS1859-AT1859","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B1859=\"サービス業，その他\",\"サービス業\",IF(B1859=\"卸売業，小売業\",\"卸売業\",IF(B1859=\"製造業\",\"製造業\",IF(B1859=\"建設業\",\"建設業\",IF(B1859=\"宿泊業，飲食サービス業\",\"宿泊業\",\"\")))))","v":""}]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1863,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1863,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1863*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1863*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1863*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1863*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1863/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1863/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1863/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1863/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1863/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1863/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1863*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1863*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1863*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1863*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1866,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1866,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1866*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1866*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1866*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1866*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1866/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1866/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1866/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1866/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1866/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1866/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1866*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1866*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1866*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1866*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1868,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1868,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1868*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1868*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1868*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1868*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1868/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1868/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1868/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1868/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1868/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1868/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1868*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1868*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1868*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1868*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1872,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1872,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1872*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1872*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1872*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1872*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1872/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1872/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1872/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1872/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1872/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1872/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1872*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1872*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1872*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1872*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1875,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1875,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1875*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1875*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1875*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1875*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1875/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1875/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1875/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1875/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1875/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1875/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1875*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1875*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1875*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1875*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1876,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1876,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1876*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1876*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1876*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1876*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1876/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1876/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1876/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1876/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1876/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1876/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1876*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1876*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1876*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1876*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1877,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1877,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1877*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1877*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1877*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1877*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1877/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1877/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1877/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1877/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1877/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1877/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1877*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1877*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1877*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1877*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1878,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1878,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1878*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1878*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1878*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1878*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1878/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1878/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1878/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1878/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1878/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1878/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1878*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1878*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1878*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1878*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1879,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1879,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1879*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1879*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1879*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1879*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1879/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1879/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1879/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1879/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1879/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1879/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1879*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1879*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1879*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1879*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1880,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1880,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1880*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1880*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1880*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1880*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1880/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1880/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1880/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1880/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1880/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1880/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1880*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1880*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1880*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1880*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1881,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1881,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1881*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1881*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1881*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1881*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1881/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1881/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1881/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1881/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1881/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1881/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1881*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1881*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1881*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1881*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1882,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1882,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1882*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1882*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1882*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1882*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1882/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1882/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1882/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1882/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1882/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1882/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1882*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1882*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1882*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1882*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1883,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1883,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1883*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1883*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1883*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1883*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1883/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1883/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1883/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1883/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1883/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1883/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1883*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1883*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1883*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1883*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1884,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1884,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1884*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1884*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1884*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1884*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1884/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1884/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1884/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1884/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1884/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1884/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1884*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1884*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1884*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1884*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1885,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1885,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1885*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1885*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1885*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1885*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1885/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1885/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1885/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1885/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1885/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1885/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1885*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1885*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1885*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1885*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1886,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1886,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1886*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1886*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1886*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1886*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1886/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1886/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1886/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1886/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1886/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1886/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1886*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1886*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1886*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1886*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1887,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1887,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1887*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1887*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1887*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1887*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1887/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1887/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1887/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1887/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1887/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1887/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1887*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1887*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1887*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1887*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1888,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1888,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1888*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1888*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1888*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1888*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1888/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1888/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1888/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1888/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1888/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1888/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1888*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1888*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1888*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1888*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1889,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1889,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1889*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1889*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1889*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1889*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1889/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1889/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1889/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1889/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1889/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1889/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1889*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1889*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1889*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1889*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1890,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1890,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1890*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1890*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1890*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1890*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1890/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1890/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1890/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1890/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1890/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1890/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1890*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1890*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1890*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1890*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1891,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1891,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1891*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1891*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1891*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1891*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1891/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1891/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1891/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1891/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1891/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1891/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1891*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1891*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1891*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1891*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1892,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1892,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1892*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1892*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1892*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1892*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1892/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1892/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1892/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1892/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1892/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1892/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1892*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1892*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1892*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1892*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1893,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1893,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1893*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1893*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1893*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1893*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1893/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1893/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1893/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1893/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1893/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1893/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1893*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1893*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1893*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1893*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1894,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1894,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1894*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1894*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1894*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1894*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1894/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1894/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1894/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1894/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1894/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1894/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1894*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1894*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1894*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1894*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1895,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1895,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1895*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1895*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1895*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1895*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1895/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1895/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1895/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1895/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1895/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1895/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1895*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1895*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1895*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1895*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1896,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1896,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1896*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1896*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1896*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1896*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1896/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1896/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1896/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1896/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1896/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1896/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1896*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1896*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1896*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1896*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1897,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1897,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1897*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1897*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1897*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1897*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1897/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1897/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1897/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1897/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1897/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1897/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1897*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1897*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1897*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1897*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1898,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1898,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1898*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1898*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1898*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1898*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1898/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1898/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1898/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1898/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1898/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1898/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1898*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1898*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1898*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1898*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1899,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1899,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1899*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1899*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1899*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1899*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1899/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1899/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1899/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1899/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1899/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1899/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1899*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1899*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1899*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1899*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1900,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1900,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1900*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1900*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1900*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1900*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1900/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1900/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1900/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1900/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1900/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1900/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1900*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1900*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1900*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1900*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1901,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1901,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1901*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1901*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1901*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1901*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1901/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1901/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1901/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1901/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1901/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1901/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1901*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1901*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1901*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1901*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1902,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1902,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1902*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1902*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1902*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1902*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1902/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1902/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1902/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1902/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1902/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1902/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1902*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1902*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1902*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1902*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1903,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1903,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1903*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1903*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1903*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1903*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1903/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1903/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1903/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1903/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1903/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1903/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1903*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1903*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1903*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1903*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1904,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1904,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1904*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1904*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1904*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1904*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1904/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1904/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1904/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1904/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1904/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1904/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1904*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1904*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1904*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1904*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1905,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1905,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1905*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1905*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1905*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1905*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1905/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1905/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1905/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1905/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1905/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1905/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1905*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1905*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1905*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1905*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1906,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1906,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1906*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1906*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1906*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1906*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1906/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1906/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1906/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1906/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1906/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1906/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1906*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1906*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1906*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1906*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1907,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1907,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1907*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1907*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1907*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1907*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1907/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1907/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1907/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1907/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1907/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1907/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1907*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1907*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1907*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1907*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1908,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1908,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1908*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1908*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1908*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1908*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1908/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1908/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1908/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1908/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1908/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1908/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1908*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1908*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1908*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1908*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1909,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1909,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1909*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1909*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1909*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1909*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1909/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1909/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1909/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1909/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1909/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1909/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1909*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1909*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1909*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1909*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1910,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1910,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1910*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1910*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1910*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1910*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1910/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1910/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1910/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1910/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1910/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1910/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1910*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1910*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1910*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1910*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1911,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1911,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1911*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1911*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1911*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1911*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1911/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1911/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1911/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1911/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1911/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1911/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1911*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1911*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1911*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1911*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1912,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1912,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1912*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1912*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1912*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1912*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1912/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1912/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1912/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1912/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1912/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1912/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1912*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1912*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1912*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1912*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1913,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1913,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1913*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1913*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1913*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1913*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1913/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1913/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1913/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1913/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1913/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1913/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1913*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1913*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1913*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1913*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1914,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1914,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1914*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1914*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1914*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1914*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1914/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1914/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1914/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1914/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1914/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1914/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1914*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1914*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1914*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1914*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1915,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1915,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1915*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1915*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1915*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1915*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1915/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1915/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1915/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1915/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1915/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1915/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1915*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1915*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1915*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1915*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1916,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1916,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1916*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1916*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1916*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1916*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1916/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1916/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1916/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1916/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1916/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1916/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1916*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1916*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1916*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1916*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1917,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1917,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1917*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1917*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1917*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1917*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1917/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1917/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1917/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1917/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1917/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1917/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1917*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1917*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1917*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1917*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1918,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1918,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1918*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1918*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1918*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1918*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1918/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1918/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1918/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1918/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1918/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1918/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1918*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1918*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1918*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1918*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1919,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1919,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1919*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1919*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1919*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1919*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1919/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1919/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1919/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1919/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1919/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1919/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1919*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1919*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1919*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1919*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1920,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1920,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1920*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1920*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1920*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1920*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1920/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1920/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1920/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1920/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1920/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1920/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1920*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1920*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1920*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1920*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1921,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1921,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1921*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1921*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1921*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1921*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1921/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1921/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1921/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1921/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1921/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1921/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1921*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1921*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1921*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1921*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1922,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1922,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1922*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1922*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1922*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1922*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1922/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1922/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1922/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1922/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1922/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1922/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1922*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1922*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1922*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1922*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1923,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"VLOOKUP(D1923,INDIRECT(BE1923&\"_売上高範囲\"),2)","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1923,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"L1923/1000*$AB$2*1000","v":0},{"$f":"M1923/1000*$AB$2*1000","v":0},{"$f":"N1923*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1923*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1923*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1923*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1923/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1923/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1923/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1923/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1923/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1923/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1923*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1923*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1923*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1923*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"SUM(AC1923,AE1923,AG1923,AI1923,AK1923,AM1923,AO1923,AQ1923)","v":0},{"$f":"SUM(AD1923,AF1923,AH1923,AL1923,AJ1923,AN1923,AP1923,AR1923)","v":0},{"$f":"AS1923-AT1923","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B1923=\"サービス業，その他\",\"サービス業\",IF(B1923=\"卸売業，小売業\",\"卸売業\",IF(B1923=\"製造業\",\"製造業\",IF(B1923=\"建設業\",\"建設業\",IF(B1923=\"宿泊業，飲食サービス業\",\"宿泊業\",\"\")))))","v":""}]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1924,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1924,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1924*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1924*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1924*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1924*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1924/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1924/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1924/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1924/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1924/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1924/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1924*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1924*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1924*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1924*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1925,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1925,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1925*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1925*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1925*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1925*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1925/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1925/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1925/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1925/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1925/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1925/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1925*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1925*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1925*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1925*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1926,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1926,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1926*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1926*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1926*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1926*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1926/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1926/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1926/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1926/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1926/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1926/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1926*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1926*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1926*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1926*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1927,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1927,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1927*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1927*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1927*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1927*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1927/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1927/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1927/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1927/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1927/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1927/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1927*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1927*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1927*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1927*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1928,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1928,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1928*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1928*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1928*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1928*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1928/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1928/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1928/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1928/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1928/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1928/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1928*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1928*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1928*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1928*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1929,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1929,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1929*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1929*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1929*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1929*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1929/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1929/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1929/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1929/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1929/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1929/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1929*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1929*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1929*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1929*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1930,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1930,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1930*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1930*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1930*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1930*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1930/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1930/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1930/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1930/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1930/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1930/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1930*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1930*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1930*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1930*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1931,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1931,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1931*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1931*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1931*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1931*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1931/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1931/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1931/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1931/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1931/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1931/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1931*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1931*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1931*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1931*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1932,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1932,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1932*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1932*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1932*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1932*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1932/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1932/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1932/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1932/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1932/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1932/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1932*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1932*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1932*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1932*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1933,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1933,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1933*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1933*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1933*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1933*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1933/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1933/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1933/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1933/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1933/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1933/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1933*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1933*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1933*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1933*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1934,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1934,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1934*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1934*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1934*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1934*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1934/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1934/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1934/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1934/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1934/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1934/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1934*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1934*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1934*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1934*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1935,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1935,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1935*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1935*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1935*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1935*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1935/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1935/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1935/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1935/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1935/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1935/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1935*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1935*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1935*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1935*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1936,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1936,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1936*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1936*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1936*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1936*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1936/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1936/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1936/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1936/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1936/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1936/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1936*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1936*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1936*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1936*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1937,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1937,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1937*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1937*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1937*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1937*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1937/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1937/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1937/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1937/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1937/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1937/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1937*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1937*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1937*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1937*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1938,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1938,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1938*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1938*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1938*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1938*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1938/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1938/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1938/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1938/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1938/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1938/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1938*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1938*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1938*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1938*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1939,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1939,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1939*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1939*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1939*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1939*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1939/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1939/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1939/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1939/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1939/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1939/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1939*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1939*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1939*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1939*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1940,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1940,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1940*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1940*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1940*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1940*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1940/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1940/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1940/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1940/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1940/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1940/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1940*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1940*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1940*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1940*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1941,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1941,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1941*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1941*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1941*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1941*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1941/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1941/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1941/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1941/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1941/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1941/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1941*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1941*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1941*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1941*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1942,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1942,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1942*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1942*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1942*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1942*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1942/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1942/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1942/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1942/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1942/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1942/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1942*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1942*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1942*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1942*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1943,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1943,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1943*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1943*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1943*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1943*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1943/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1943/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1943/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1943/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1943/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1943/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1943*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1943*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1943*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1943*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1944,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1944,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1944*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1944*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1944*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1944*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1944/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1944/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1944/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1944/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1944/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1944/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1944*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1944*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1944*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1944*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1945,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1945,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1945*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1945*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1945*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1945*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1945/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1945/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1945/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1945/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1945/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1945/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1945*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1945*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1945*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1945*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1946,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1946,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1946*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1946*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1946*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1946*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1946/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1946/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1946/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1946/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1946/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1946/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1946*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1946*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1946*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1946*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1947,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1947,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1947*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1947*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1947*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1947*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1947/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1947/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1947/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1947/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1947/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1947/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1947*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1947*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1947*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1947*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1948,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1948,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1948*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1948*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1948*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1948*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1948/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1948/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1948/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1948/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1948/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1948/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1948*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1948*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1948*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1948*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1949,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1949,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1949*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1949*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1949*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1949*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1949/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1949/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1949/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1949/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1949/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1949/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1949*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1949*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1949*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1949*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1950,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1950,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1950*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1950*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1950*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1950*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1950/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1950/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1950/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1950/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1950/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1950/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1950*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1950*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1950*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1950*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1951,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1951,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1951*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1951*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1951*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1951*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1951/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1951/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1951/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1951/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1951/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1951/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1951*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1951*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1951*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1951*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1952,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1952,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1952*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1952*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1952*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1952*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1952/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1952/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1952/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1952/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1952/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1952/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1952*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1952*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1952*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1952*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1953,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1953,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1953*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1953*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1953*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1953*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1953/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1953/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1953/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1953/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1953/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1953/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1953*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1953*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1953*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1953*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1954,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1954,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1954*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1954*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1954*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1954*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1954/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1954/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1954/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1954/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1954/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1954/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1954*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1954*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1954*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1954*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1955,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1955,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1955*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1955*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1955*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1955*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1955/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1955/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1955/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1955/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1955/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1955/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1955*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1955*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1955*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1955*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1956,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1956,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1956*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1956*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1956*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1956*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1956/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1956/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1956/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1956/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1956/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1956/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1956*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1956*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1956*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1956*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1957,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1957,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1957*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1957*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1957*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1957*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1957/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1957/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1957/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1957/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1957/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1957/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1957*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1957*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1957*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1957*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1958,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1958,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1958*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1958*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1958*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1958*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1958/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1958/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1958/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1958/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1958/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1958/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1958*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1958*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1958*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1958*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1959,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1959,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1959*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1959*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1959*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1959*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1959/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1959/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1959/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1959/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1959/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1959/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1959*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1959*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1959*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1959*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1960,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1960,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1960*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1960*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1960*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1960*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1960/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1960/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1960/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1960/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1960/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1960/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1960*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1960*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1960*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1960*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1961,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1961,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1961*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1961*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1961*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1961*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1961/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1961/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1961/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1961/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1961/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1961/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1961*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1961*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1961*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1961*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1962,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1962,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1962*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1962*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1962*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1962*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1962/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1962/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1962/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1962/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1962/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1962/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1962*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1962*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1962*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1962*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1963,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1963,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1963*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1963*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1963*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1963*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1963/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1963/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1963/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1963/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1963/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1963/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1963*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1963*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1963*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1963*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1964,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1964,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1964*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1964*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1964*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1964*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1964/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1964/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1964/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1964/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1964/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1964/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1964*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1964*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1964*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1964*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1965,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1965,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1965*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1965*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1965*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1965*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1965/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1965/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1965/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1965/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1965/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1965/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1965*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1965*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1965*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1965*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1966,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1966,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1966*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1966*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1966*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1966*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1966/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1966/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1966/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1966/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1966/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1966/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1966*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1966*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1966*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1966*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1967,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1967,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1967*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1967*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1967*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1967*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1967/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1967/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1967/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1967/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1967/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1967/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1967*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1967*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1967*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1967*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1968,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1968,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1968*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1968*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1968*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1968*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1968/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1968/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1968/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1968/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1968/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1968/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1968*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1968*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1968*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1968*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1969,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1969,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1969*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1969*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1969*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1969*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1969/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1969/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1969/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1969/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1969/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1969/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1969*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1969*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1969*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1969*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1970,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1970,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1970*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1970*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1970*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1970*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1970/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1970/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1970/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1970/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1970/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1970/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1970*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1970*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1970*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1970*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1971,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1971,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1971*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1971*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1971*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1971*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1971/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1971/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1971/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1971/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1971/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1971/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1971*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1971*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1971*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1971*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1972,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1972,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1972*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1972*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1972*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1972*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1972/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1972/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1972/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1972/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1972/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1972/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1972*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1972*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1972*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1972*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1973,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1973,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1973*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1973*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1973*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1973*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1973/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1973/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1973/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1973/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1973/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1973/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1973*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1973*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1973*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1973*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1974,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1974,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1974*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1974*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1974*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1974*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1974/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1974/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1974/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1974/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1974/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1974/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1974*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1974*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1974*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1974*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1975,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1975,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1975*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1975*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1975*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1975*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1975/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1975/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1975/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1975/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1975/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1975/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1975*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1975*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1975*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1975*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1976,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1976,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1976*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1976*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1976*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1976*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1976/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1976/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1976/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1976/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1976/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1976/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1976*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1976*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1976*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1976*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1977,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1977,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1977*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1977*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1977*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1977*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1977/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1977/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1977/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1977/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1977/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1977/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1977*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1977*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1977*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1977*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1978,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1978,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1978*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1978*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1978*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1978*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1978/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1978/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1978/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1978/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1978/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1978/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1978*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1978*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1978*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1978*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1979,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1979,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1979*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1979*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1979*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1979*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1979/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1979/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1979/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1979/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1979/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1979/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1979*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1979*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1979*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1979*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1980,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1980,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1980*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1980*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1980*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1980*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1980/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1980/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1980/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1980/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1980/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1980/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1980*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1980*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1980*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1980*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1981,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1981,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1981*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1981*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1981*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1981*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1981/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1981/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1981/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1981/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1981/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1981/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1981*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1981*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1981*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1981*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1982,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1982,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1982*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1982*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1982*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1982*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1982/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1982/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1982/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1982/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1982/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1982/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1982*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1982*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1982*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1982*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1983,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1983,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1983*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1983*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1983*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1983*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1983/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1983/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1983/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1983/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1983/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1983/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1983*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1983*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1983*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1983*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1984,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1984,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1984*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1984*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1984*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1984*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1984/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1984/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1984/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1984/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1984/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1984/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1984*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1984*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1984*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1984*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1985,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1985,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1985*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1985*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1985*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1985*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1985/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1985/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1985/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1985/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1985/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1985/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1985*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1985*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1985*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1985*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1986,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1986,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1986*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1986*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1986*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1986*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1986/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1986/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1986/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1986/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1986/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1986/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1986*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1986*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1986*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1986*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1987,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"VLOOKUP(D1987,INDIRECT(BE1987&\"_売上高範囲\"),2)","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1987,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"L1987/1000*$AB$2*1000","v":0},{"$f":"M1987/1000*$AB$2*1000","v":0},{"$f":"N1987*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1987*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1987*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1987*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1987/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1987/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1987/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1987/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1987/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1987/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1987*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1987*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1987*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1987*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"SUM(AC1987,AE1987,AG1987,AI1987,AK1987,AM1987,AO1987,AQ1987)","v":0},{"$f":"SUM(AD1987,AF1987,AH1987,AL1987,AJ1987,AN1987,AP1987,AR1987)","v":0},{"$f":"AS1987-AT1987","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B1987=\"サービス業，その他\",\"サービス業\",IF(B1987=\"卸売業，小売業\",\"卸売業\",IF(B1987=\"製造業\",\"製造業\",IF(B1987=\"建設業\",\"建設業\",IF(B1987=\"宿泊業，飲食サービス業\",\"宿泊業\",\"\")))))","v":""}]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1988,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1988,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1988*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1988*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1988*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1988*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1988/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1988/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1988/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1988/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1988/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1988/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1988*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1988*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1988*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1988*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1989,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1989,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1989*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1989*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1989*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1989*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1989/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1989/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1989/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1989/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1989/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1989/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1989*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1989*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1989*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1989*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1990,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1990,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1990*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1990*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1990*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1990*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1990/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1990/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1990/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1990/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1990/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1990/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1990*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1990*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1990*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1990*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1991,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1991,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1991*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1991*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1991*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1991*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1991/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1991/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1991/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1991/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1991/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1991/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1991*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1991*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1991*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1991*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1992,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1992,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1992*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1992*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1992*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1992*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1992/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1992/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1992/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1992/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1992/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1992/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1992*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1992*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1992*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1992*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1993,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1993,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1993*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1993*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1993*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1993*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1993/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1993/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1993/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1993/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1993/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1993/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1993*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1993*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1993*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1993*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1994,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1994,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1994*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1994*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1994*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1994*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1994/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1994/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1994/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1994/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1994/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1994/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1994*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1994*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1994*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1994*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1995,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1995,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1995*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1995*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1995*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1995*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1995/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1995/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1995/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1995/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1995/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1995/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1995*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1995*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1995*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1995*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1996,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1996,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1996*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1996*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1996*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1996*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1996/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1996/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1996/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1996/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1996/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1996/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1996*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1996*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1996*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1996*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1997,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1997,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1997*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1997*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1997*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1997*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1997/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1997/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1997/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1997/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1997/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1997/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1997*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1997*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1997*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1997*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1998,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1998,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1998*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1998*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1998*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1998*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1998/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1998/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1998/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1998/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1998/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1998/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1998*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1998*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1998*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1998*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A1999,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E1999,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N1999*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O1999*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P1999*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q1999*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R1999/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S1999/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T1999/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U1999/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V1999/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W1999/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X1999*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y1999*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z1999*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA1999*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A2000,【参照】選択リスト!$N$2:$O$22,2,FALSE),\"\")","v":""},{"$error":"#REF!"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(E2000,【参照】選択リスト!$A$87:$B$108,2)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"N2000*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"O2000*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"P2000*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"Q2000*(1/458)*【出力】CO2排出量計算表!$H$21*【出力】CO2排出量計算表!$I$21*【出力】CO2排出量計算表!$J$21","v":0},{"$f":"R2000/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"S2000/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"T2000/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"U2000/1000*【出力】CO2排出量計算表!$H$23*【出力】CO2排出量計算表!$I$23*【出力】CO2排出量計算表!$J$23","v":0},{"$f":"V2000/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"W2000/1000*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$P$37*'【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$X$37*44/12","v":0},{"$f":"X2000*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Y2000*【出力】CO2排出量計算表!$H$16*【出力】CO2排出量計算表!$I$16*【出力】CO2排出量計算表!$J$16/1000","v":0},{"$f":"Z2000*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},{"$f":"AA2000*【出力】CO2排出量計算表!$H$18*【出力】CO2排出量計算表!$I$18*【出力】CO2排出量計算表!$J$18/1000","v":0},0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]

{"sheet":"【参照】選択リスト","index":19,"n_rows":108,"n_cols":15,"rows_kept":108,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"大分類","小分類","データ部_表示業種（例）"]
["ローカルベンチマーク設定リスト",null,null,"集計表設定リスト",null,"設備区分",null,"空調・換気設備",null,"01_農業","0101_農業","サービス業，その他",null,"農業，林業","サービス業，その他"]
["01_農業","0101_農業",null,"農業，林業",null,"空調・換気設備",null,"業務用エアコン",null,"02_建設業","0201_建設業","建設業",null,"漁業","サービス業，その他"]
["02_建設業","0201_建設業",null,"漁業",null,"照明設備",null,"一般用エアコン",null,"03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業","製造業",null,"鉱業・採石業・砂利採取業","サービス業，その他"]
["03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業",null,"鉱業・採石業・砂利採取業",null,"冷蔵・冷凍設備",null,"換気装置（熱交換型）",null,null,"0302_化学工業・関連製品製造業","製造業",null,"建設業","建設業"]
["03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業",null,"建設業",null,"エネルギー管理設備",null,"温風暖房機・ジェットヒーター",null,null,"0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業","製造業",null,"製造業","製造業"]
["03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業",null,"製造業",null,"恒温設備",null,"照明設備",null,null,"0304_金属製品製造業","製造業",null,"電気・ガス・熱供給・水道業","サービス業，その他"]
["03_製造業","0304_金属製品製造業",null,"電気・ガス・熱供給・水道業",null,"熱電併給設備",null,"業務用LED照明器具",null,null,"0305_一般・電気機械器具製造業","製造業",null,"情報通信業","サービス業，その他"]
["03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業",null,"情報通信業",null,"電気制御設備",null,"一般用LED照明器具",null,null,"0306_その他の製造業","製造業",null,"運輸業，郵便業","サービス業，その他"]
["03_製造業","0306_その他の製造業",null,"運輸業，郵便業",null,"加熱設備",null,"非常時用照明器具（非常灯・誘導灯）",null,"04_卸売業","0401_化学製品卸売業","卸売業，小売業",null,"卸売業，小売業","卸売業，小売業"]
["04_卸売業","0401_化学製品卸売業",null,"卸売業，小売業",null,"生産設備",null,"冷蔵・冷凍設備",null,null,"0402_繊維関連製品卸売業","卸売業，小売業",null,"金融業・保険業","サービス業，その他"]
["04_卸売業","0402_繊維関連製品卸売業",null,"金融業・保険業",null,"発電設備",null,"業務用冷蔵・冷凍庫",null,null,"0403_食料品卸売業","卸売業，小売業",null,"不動産業，物品賃貸業","サービス業，その他"]
["04_卸売業","0403_食料品卸売業",null,"不動産業，物品賃貸業",null,"建物付属設備",null,"一般用冷蔵・冷凍庫",null,null,"0404_その他の卸売業","卸売業，小売業",null,"学術研究，専門・技術サービス業","サービス業，その他"]
["04_卸売業","0404_その他の卸売業",null,"学術研究，専門・技術サービス業",null,null,null,"冷凍・冷蔵ショーケース",null,"05_小売業","0501_小売業","卸売業，小売業",null,"宿泊業，飲食サービス業","宿泊業，飲食サービス業"]
["05_小売業","0501_小売業",null,"宿泊業，飲食サービス業",null,null,null,"冷凍・冷蔵ユニットクーラ",null,"06_飲食業","0601_飲食業","宿泊業，飲食サービス業",null,"生活関連サービス業，娯楽業","サービス業，その他"]
["06_飲食業","0601_飲食業",null,"生活関連サービス業，娯楽業",null,null,null,"コンデンシングユニット",null,"07_不動産業","0701_不動産業","サービス業，その他",null,"教育，学習支援業","サービス業，その他"]
["07_不動産業","0701_不動産業",null,"教育，学習支援業",null,null,null,"エネルギー管理設備",null,"08_運輸業","0801_運輸業","サービス業，その他",null,"医療，福祉","サービス業，その他"]
["08_運輸業","0801_運輸業",null,"医療，福祉",null,null,null,"エネルギーマネジメントシステム",null,"09_エネルギー","0901_エネルギー","サービス業，その他",null,"複合サービス事業","サービス業，その他"]
["09_エネルギー","0901_エネルギー",null,"複合サービス事業",null,null,null,"凍結防止ヒーター用節電器",null,"10_サービス業","1001_物品賃貸業","サービス業，その他",null,"サービス業（他に分類されないもの）","サービス業，その他"]
["10_サービス業","1001_物品賃貸業",null,"サービス業（他に分類されないもの）",null,null,null,"恒温設備",null,null,"1002_娯楽業","サービス業，その他",null,"公務（他に分類されるものを除く）","サービス業，その他"]
["10_サービス業","1002_娯楽業",null,"公務（他に分類されるものを除く）",null,null,null,"チラー（冷却水循環装置）",null,null,"1003_広告・調査・情報サービス業","サービス業，その他",null,"分類不能の産業","サービス業，その他"]
["10_サービス業","1003_広告・調査・情報サービス業",null,"分類不能の産業",null,null,null,"一般・業務用ヒートポンプ式給湯器",null,null,"1004_事業サービス業","サービス業，その他",null,"（空欄）","サービス業，その他"]
["10_サービス業","1004_事業サービス業",null,null,null,null,null,"高性能ボイラ",null,null,"1005_専門サービス業","サービス業，その他"]
["10_サービス業","1005_専門サービス業",null,null,null,null,null,"熱電併給設備",null,null,"1006_その他のサービス業","サービス業，その他"]
["10_サービス業","1006_その他のサービス業",null,null,null,null,null,"高効率コージェネレーション",null,"11_医療業","1101_医療業","サービス業，その他"]
["11_医療業","1101_医療業",null,null,null,null,null,"建物付属設備",null,"12_保険衛生、廃棄物処理業","1201_保険衛生、廃棄物処理業","サービス業，その他"]
["12_保険衛生、廃棄物処理業","1201_保険衛生、廃棄物処理業",null,null,null,null,null,"断熱ガラス及びサッシ",null,"13_観光業","1301_観光業","宿泊業，飲食サービス業"]
["13_観光業","1301_観光業",null,null,null,null,null,"電気制御設備",null,"14_その他","1400_その他業種","サービス業，その他"]
["14_その他","1400_その他業種",null,null,null,null,null,"変圧器"]
[null,null,null,null,null,null,null,"産業用モータ"]
[null,null,null,null,null,null,null,"加熱設備"]
[null,null,null,null,null,null,null,"工業炉"]
[null,null,null,null,null,null,null,"生産設備"]
[null,null,null,null,null,null,null,"工作機械"]
["サービス業、その他",null,null,null,null,null,null,"プラスチック加工機械"]
["売上金額","範囲",null,null,null,null,null,"プレス機械"]
[1,"～10,000",null,null,null,null,null,"印刷機械"]
[10000000,"10,000～25,000",null,null,null,null,null,"ダイカストマシン"]
[25000000,"25,000～50,000",null,null,null,null,null,"発電設備"]
[50000000,"50,000～100,000",null,null,null,null,null,"太陽光パネル及び付属設備"]
[100000000,"100,000～250,000"]
[250000000,"250,000～1,000,000",null,null,null,null,null,null,null,"設備区分","設備種別"]
[1000000000,"1,000,000～",null,null,null,null,null,null,null,"空調・換気設備","業務用エアコン"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"空調・換気設備","一般用エアコン"]
["卸売業，小売業",null,null,null,null,null,null,null,null,"空調・換気設備","換気装置（熱交換型）"]
["売上金額","範囲",null,null,null,null,null,null,null,"空調・換気設備","温風暖房機・ジェットヒーター"]
[1,"～10,000",null,null,null,null,null,null,null,"照明設備","業務用LED照明器具"]
[1000000,"1,000～25,000",null,null,null,null,null,null,null,"照明設備","一般用LED照明器具"]
[25000000,"25,000～500,000",null,null,null,null,null,null,null,"照明設備","非常時用照明器具（非常灯・誘導灯）"]
[500000000,"50,000～1,000,000",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫"]
[1000000000,"1,000,000～2,000,000",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵・冷凍設備","一般用冷蔵・冷凍庫"]
[2000000000,"2,000,000～",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵・冷凍設備","冷凍・冷蔵ショーケース"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵・冷凍設備","冷凍・冷蔵ユニットクーラ"]
["建設業",null,null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵・冷凍設備","コンデンシングユニット"]
["売上金額","範囲",null,null,null,null,null,null,null,"エネルギー管理設備","エネルギーマネジメントシステム"]
[1,"～50,000",null,null,null,null,null,null,null,"エネルギー管理設備","凍結防止ヒーター用節電器"]
[50000000,"50,000～100,000",null,null,null,null,null,null,null,"恒温設備","チラー（冷却水循環装置）"]
[100000000,"100,000～250,000",null,null,null,null,null,null,null,"恒温設備","一般・業務用ヒートポンプ式給湯器"]
[250000000,"250,000～500,000",null,null,null,null,null,null,null,"恒温設備","高性能ボイラ"]
[500000000,"500,000～1,000,000",null,null,null,null,null,null,null,"熱電併給設備","高効率コージェネレーション"]
[1000000000,"1,000,000～",null,null,null,null,null,null,null,"電気制御設備","変圧器"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"電気制御設備","産業用モータ"]
["宿泊業，飲食サービス業",null,null,null,null,null,null,null,null,"加熱設備","工業炉"]
["売上金額","範囲",null,null,null,null,null,null,null,"生産設備","工作機械"]
[1,"～5,000",null,null,null,null,null,null,null,"生産設備","プラスチック加工機械"]
[5000000,"5,000～10,000",null,null,null,null,null,null,null,"生産設備","プレス機械"]
[10000000,"10,000～25,000",null,null,null,null,null,null,null,"生産設備","印刷機械"]
[25000000,"25,000～50,000",null,null,null,null,null,null,null,"生産設備","ダイカストマシン"]
[50000000,"50,000～100,000",null,null,null,null,null,null,null,"発電設備","太陽光パネル及び付属設備"]
[100000000,"100,000～250,000",null,null,null,null,null,null,null,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ"]
[250000000,"250,000～"]
[]
["製造業"]
["売上金額","範囲"]
[1,"～25,000"]
[25000000,"25,000～50,000"]
[50000000,"50,000～75,000"]
[75000000,"75,000～100,000"]
[100000000,"100,000～250,000"]
[250000000,"250,000～1,000,000"]
[1000000000,"1,000,000～2,000,000"]
[2000000000,"2,000,000～3,000,000"]
[3000000000,"3,000,000～"]
[]
[]
["対象経費","範囲"]
[0,0]
[1,"1～1,000"]
[1000000,"1,000～2,000"]
[2000000,"2,000～3,000"]
[3000000,"3,000～4,000"]
[4000000,"4,000～5,000"]
[5000000,"5,000～6,000"]
[6000000,"6,000～7,000"]
[7000000,"7,000～8,000"]
[8000000,"8,000～9,000"]
[9000000,"9,000～10,000"]
[10000000,"10,000～11,000"]
[11000000,"11,000～12,000"]
[12000000,"12,000～13,000"]
[13000000,"13,000～14,000"]
[14000000,"14,000～15,000"]
[15000000,"15,000～16,000"]
[16000000,"16,000～17,000"]
[17000000,"17,000～18,000"]
[18000000,"18,000～19,000"]
[19000000,"19,000～20,000"]
[20000000,"20,000～"]

{"sheet":"【参照】排出量係数","index":20,"n_rows":2000,"n_cols":21,"rows_kept":2000,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[null,null,null,null,null,null,"【入力補助】CO2排出量用",null,null,null,null,null,"【入力】CO2算出（電気・都市ガス）導入前用",null,null,null,null,null,null,"【入力】CO2算出（電気・都市ガス）導入後用"]
["イーレックス(株)",null,"イーレックス(株)",4.8299999999999998E-4,"0.000441※",null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C2)),\"\",ROW())","v":2},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(G:G,ROW(A1))),\"\")","v":"イーレックス(株)"},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C2)),\"\",ROW())","v":2},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(M:M,ROW(A1))),\"\")","v":"イーレックス(株)"},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C2)),\"\",ROW())","v":2},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(T:T,ROW(A1))),\"\")","v":"イーレックス(株)"}]
["リエスパワー(株)",null,"リエスパワー(株)",4.6299999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C3)),\"\",ROW())","v":3},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(G:G,ROW(A2))),\"\")","v":"リエスパワー(株)"},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C3)),\"\",ROW())","v":3},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(M:M,ROW(A2))),\"\")","v":"リエスパワー(株)"},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C3)),\"\",ROW())","v":3},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(T:T,ROW(A2))),\"\")","v":"リエスパワー(株)"}]
["エバーグリーン・リテイリング(株)","メニューA","エバーグリーン・リテイリング(株) メニューA",4.9200000000000003E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C4)),\"\",ROW())","v":4},"エバーグリーン・リテイリング(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C4)),\"\",ROW())","v":4},"エバーグリーン・リテイリング(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C4)),\"\",ROW())","v":4},"エバーグリーン・リテイリング(株) メニューA"]
["エバーグリーン・リテイリング(株)","メニューB(残差)","エバーグリーン・リテイリング(株) メニューB(残差)",4.9200000000000003E-4,4.37E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C5)),\"\",ROW())","v":5},"エバーグリーン・リテイリング(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C5)),\"\",ROW())","v":5},"エバーグリーン・リテイリング(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C5)),\"\",ROW())","v":5},"エバーグリーン・リテイリング(株) メニューB(残差)"]
["エバーグリーン・リテイリング(株)","(参考値)事業者全体","エバーグリーン・リテイリング(株) (参考値)事業者全体",4.9200000000000003E-4,4.3600000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C6)),\"\",ROW())","v":6},"エバーグリーン・リテイリング(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C6)),\"\",ROW())","v":6},"エバーグリーン・リテイリング(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C6)),\"\",ROW())","v":6},"エバーグリーン・リテイリング(株) (参考値)事業者全体"]
["エバーグリーン・マーケティング(株)","メニューA","エバーグリーン・マーケティング(株) メニューA",3.5399999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C7)),\"\",ROW())","v":7},"エバーグリーン・マーケティング(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C7)),\"\",ROW())","v":7},"エバーグリーン・マーケティング(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C7)),\"\",ROW())","v":7},"エバーグリーン・マーケティング(株) メニューA"]
["エバーグリーン・マーケティング(株)","メニューB(残差)","エバーグリーン・マーケティング(株) メニューB(残差)",3.5399999999999999E-4,4.4099999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C8)),\"\",ROW())","v":8},"エバーグリーン・マーケティング(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C8)),\"\",ROW())","v":8},"エバーグリーン・マーケティング(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C8)),\"\",ROW())","v":8},"エバーグリーン・マーケティング(株) メニューB(残差)"]
["エバーグリーン・マーケティング(株)","(参考値)事業者全体","エバーグリーン・マーケティング(株) (参考値)事業者全体",3.5399999999999999E-4,3.9199999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C9)),\"\",ROW())","v":9},"エバーグリーン・マーケティング(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C9)),\"\",ROW())","v":9},"エバーグリーン・マーケティング(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C9)),\"\",ROW())","v":9},"エバーグリーン・マーケティング(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)ＳＥウイングズ",null,"(株)ＳＥウイングズ",2.5700000000000001E-4,3.7199999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C10)),\"\",ROW())","v":10},"(株)ＳＥウイングズ",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C10)),\"\",ROW())","v":10},"(株)ＳＥウイングズ",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C10)),\"\",ROW())","v":10},"(株)ＳＥウイングズ"]
["(株)イーセル",null,"(株)イーセル",4.8099999999999998E-4,4.26E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C11)),\"\",ROW())","v":11},"(株)イーセル",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C11)),\"\",ROW())","v":11},"(株)イーセル",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C11)),\"\",ROW())","v":11},"(株)イーセル"]
["(株)エネット","メニューA","(株)エネット メニューA",4.0499999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C12)),\"\",ROW())","v":12},"(株)エネット メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C12)),\"\",ROW())","v":12},"(株)エネット メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C12)),\"\",ROW())","v":12},"(株)エネット メニューA"]
["(株)エネット","メニューB","(株)エネット メニューB",4.0499999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C13)),\"\",ROW())","v":13},"(株)エネット メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C13)),\"\",ROW())","v":13},"(株)エネット メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C13)),\"\",ROW())","v":13},"(株)エネット メニューB"]
["(株)エネット","メニューC","(株)エネット メニューC",4.0499999999999998E-4,2.9999999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C14)),\"\",ROW())","v":14},"(株)エネット メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C14)),\"\",ROW())","v":14},"(株)エネット メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C14)),\"\",ROW())","v":14},"(株)エネット メニューC"]
["(株)エネット","メニューD","(株)エネット メニューD",4.0499999999999998E-4,3.4900000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C15)),\"\",ROW())","v":15},"(株)エネット メニューD",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C15)),\"\",ROW())","v":15},"(株)エネット メニューD",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C15)),\"\",ROW())","v":15},"(株)エネット メニューD"]
["(株)エネット","メニューE","(株)エネット メニューE",4.0499999999999998E-4,3.6999999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C16)),\"\",ROW())","v":16},"(株)エネット メニューE",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C16)),\"\",ROW())","v":16},"(株)エネット メニューE",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C16)),\"\",ROW())","v":16},"(株)エネット メニューE"]
["(株)エネット","メニューF(残差)","(株)エネット メニューF(残差)",4.0499999999999998E-4,3.6699999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C17)),\"\",ROW())","v":17},"(株)エネット メニューF(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C17)),\"\",ROW())","v":17},"(株)エネット メニューF(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C17)),\"\",ROW())","v":17},"(株)エネット メニューF(残差)"]
["(株)エネット","(参考値)事業者全体","(株)エネット (参考値)事業者全体",4.0499999999999998E-4,3.2499999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C18)),\"\",ROW())","v":18},"(株)エネット (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C18)),\"\",ROW())","v":18},"(株)エネット (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C18)),\"\",ROW())","v":18},"(株)エネット (参考値)事業者全体"]
["須賀川瓦斯(株)","メニューA","須賀川瓦斯(株) メニューA",4.08E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C19)),\"\",ROW())","v":19},"須賀川瓦斯(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C19)),\"\",ROW())","v":19},"須賀川瓦斯(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C19)),\"\",ROW())","v":19},"須賀川瓦斯(株) メニューA"]
["須賀川瓦斯(株)","メニューB(残差)","須賀川瓦斯(株) メニューB(残差)",4.08E-4,4.1800000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C20)),\"\",ROW())","v":20},"須賀川瓦斯(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C20)),\"\",ROW())","v":20},"須賀川瓦斯(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C20)),\"\",ROW())","v":20},"須賀川瓦斯(株) メニューB(残差)"]
["須賀川瓦斯(株)","(参考値)事業者全体","須賀川瓦斯(株) (参考値)事業者全体",4.08E-4,4.17E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C21)),\"\",ROW())","v":21},"須賀川瓦斯(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C21)),\"\",ROW())","v":21},"須賀川瓦斯(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C21)),\"\",ROW())","v":21},"須賀川瓦斯(株) (参考値)事業者全体"]
["出光興産(株)","メニューA","出光興産(株) メニューA",3.0200000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C22)),\"\",ROW())","v":22},"出光興産(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C22)),\"\",ROW())","v":22},"出光興産(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C22)),\"\",ROW())","v":22},"出光興産(株) メニューA"]
["出光興産(株)","メニューB","出光興産(株) メニューB",3.0200000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C23)),\"\",ROW())","v":23},"出光興産(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C23)),\"\",ROW())","v":23},"出光興産(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C23)),\"\",ROW())","v":23},"出光興産(株) メニューB"]
["出光興産(株)","メニューC","出光興産(株) メニューC",3.0200000000000002E-4,1.9900000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C24)),\"\",ROW())","v":24},"出光興産(株) メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C24)),\"\",ROW())","v":24},"出光興産(株) メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C24)),\"\",ROW())","v":24},"出光興産(株) メニューC"]
["出光興産(株)","メニューD(残差)","出光興産(株) メニューD(残差)",3.0200000000000002E-4,4.7600000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C25)),\"\",ROW())","v":25},"出光興産(株) メニューD(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C25)),\"\",ROW())","v":25},"出光興産(株) メニューD(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C25)),\"\",ROW())","v":25},"出光興産(株) メニューD(残差)"]
["出光興産(株)","(参考値)事業者全体","出光興産(株) (参考値)事業者全体",3.0200000000000002E-4,4.6999999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C26)),\"\",ROW())","v":26},"出光興産(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C26)),\"\",ROW())","v":26},"出光興産(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C26)),\"\",ROW())","v":26},"出光興産(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)オプテージ","メニューA","(株)オプテージ メニューA",5.0000000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C27)),\"\",ROW())","v":27},"(株)オプテージ メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C27)),\"\",ROW())","v":27},"(株)オプテージ メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C27)),\"\",ROW())","v":27},"(株)オプテージ メニューA"]
["(株)オプテージ","メニューB(残差)","(株)オプテージ メニューB(残差)",5.0000000000000001E-4,4.3100000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C28)),\"\",ROW())","v":28},"(株)オプテージ メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C28)),\"\",ROW())","v":28},"(株)オプテージ メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C28)),\"\",ROW())","v":28},"(株)オプテージ メニューB(残差)"]
["(株)オプテージ","(参考値)事業者全体","(株)オプテージ (参考値)事業者全体",5.0000000000000001E-4,4.3100000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C29)),\"\",ROW())","v":29},"(株)オプテージ (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C29)),\"\",ROW())","v":29},"(株)オプテージ (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C29)),\"\",ROW())","v":29},"(株)オプテージ (参考値)事業者全体"]
["エネサーブ(株)","メニューA","エネサーブ(株) メニューA",2.5799999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C30)),\"\",ROW())","v":30},"エネサーブ(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C30)),\"\",ROW())","v":30},"エネサーブ(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C30)),\"\",ROW())","v":30},"エネサーブ(株) メニューA"]
["エネサーブ(株)","メニューB(残差)","エネサーブ(株) メニューB(残差)",2.5799999999999998E-4,5.0299999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C31)),\"\",ROW())","v":31},"エネサーブ(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C31)),\"\",ROW())","v":31},"エネサーブ(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C31)),\"\",ROW())","v":31},"エネサーブ(株) メニューB(残差)"]
["エネサーブ(株)","(参考値)事業者全体","エネサーブ(株) (参考値)事業者全体",2.5799999999999998E-4,4.3100000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C32)),\"\",ROW())","v":32},"エネサーブ(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C32)),\"\",ROW())","v":32},"エネサーブ(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C32)),\"\",ROW())","v":32},"エネサーブ(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)エネワンでんき(旧：(株)サイサン、(株)いちたかガスワン)","メニューA","(株)エネワンでんき(旧：(株)サイサン、(株)いちたかガスワン) メニューA",3.6000000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C33)),\"\",ROW())","v":33},"(株)エネワンでんき(旧：(株)サイサン、(株)いちたかガスワン) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C33)),\"\",ROW())","v":33},"(株)エネワンでんき(旧：(株)サイサン、(株)いちたかガスワン) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C33)),\"\",ROW())","v":33},"(株)エネワンでんき(旧：(株)サイサン、(株)いちたかガスワン) メニューA"]
["(株)エネワンでんき(旧：(株)サイサン、(株)いちたかガスワン)","メニューB(残差)","(株)エネワンでんき(旧：(株)サイサン、(株)いちたかガスワン) メニューB(残差)",3.6000000000000002E-4,4.1399999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C34)),\"\",ROW())","v":34},"(株)エネワンでんき(旧：(株)サイサン、(株)いちたかガスワン) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C34)),\"\",ROW())","v":34},"(株)エネワンでんき(旧：(株)サイサン、(株)いちたかガスワン) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C34)),\"\",ROW())","v":34},"(株)エネワンでんき(旧：(株)サイサン、(株)いちたかガスワン) メニューB(残差)"]
["(株)エネワンでんき(旧：(株)サイサン、(株)いちたかガスワン)","(参考値)事業者全体","(株)エネワンでんき(旧：(株)サイサン、(株)いちたかガスワン) (参考値)事業者全体",3.6000000000000002E-4,4.0999999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C35)),\"\",ROW())","v":35},"(株)エネワンでんき(旧：(株)サイサン、(株)いちたかガスワン) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C35)),\"\",ROW())","v":35},"(株)エネワンでんき(旧：(株)サイサン、(株)いちたかガスワン) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C35)),\"\",ROW())","v":35},"(株)エネワンでんき(旧：(株)サイサン、(株)いちたかガスワン) (参考値)事業者全体"]
["ミツウロコグリーンエネルギー(株)","メニューA","ミツウロコグリーンエネルギー(株) メニューA",3.5199999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C36)),\"\",ROW())","v":36},"ミツウロコグリーンエネルギー(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C36)),\"\",ROW())","v":36},"ミツウロコグリーンエネルギー(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C36)),\"\",ROW())","v":36},"ミツウロコグリーンエネルギー(株) メニューA"]
["ミツウロコグリーンエネルギー(株)","メニューB","ミツウロコグリーンエネルギー(株) メニューB",3.5199999999999999E-4,2.0000000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C37)),\"\",ROW())","v":37},"ミツウロコグリーンエネルギー(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C37)),\"\",ROW())","v":37},"ミツウロコグリーンエネルギー(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C37)),\"\",ROW())","v":37},"ミツウロコグリーンエネルギー(株) メニューB"]
["ミツウロコグリーンエネルギー(株)","メニューC","ミツウロコグリーンエネルギー(株) メニューC",3.5199999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C38)),\"\",ROW())","v":38},"ミツウロコグリーンエネルギー(株) メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C38)),\"\",ROW())","v":38},"ミツウロコグリーンエネルギー(株) メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C38)),\"\",ROW())","v":38},"ミツウロコグリーンエネルギー(株) メニューC"]
["ミツウロコグリーンエネルギー(株)","メニューD","ミツウロコグリーンエネルギー(株) メニューD",3.5199999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C39)),\"\",ROW())","v":39},"ミツウロコグリーンエネルギー(株) メニューD",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C39)),\"\",ROW())","v":39},"ミツウロコグリーンエネルギー(株) メニューD",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C39)),\"\",ROW())","v":39},"ミツウロコグリーンエネルギー(株) メニューD"]
["ミツウロコグリーンエネルギー(株)","メニューE","ミツウロコグリーンエネルギー(株) メニューE",3.5199999999999999E-4,2.5399999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C40)),\"\",ROW())","v":40},"ミツウロコグリーンエネルギー(株) メニューE",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C40)),\"\",ROW())","v":40},"ミツウロコグリーンエネルギー(株) メニューE",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C40)),\"\",ROW())","v":40},"ミツウロコグリーンエネルギー(株) メニューE"]
["ミツウロコグリーンエネルギー(株)","メニューF","ミツウロコグリーンエネルギー(株) メニューF",3.5199999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C41)),\"\",ROW())","v":41},"ミツウロコグリーンエネルギー(株) メニューF",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C41)),\"\",ROW())","v":41},"ミツウロコグリーンエネルギー(株) メニューF",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C41)),\"\",ROW())","v":41},"ミツウロコグリーンエネルギー(株) メニューF"]
["ミツウロコグリーンエネルギー(株)","メニューG","ミツウロコグリーンエネルギー(株) メニューG",3.5199999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C42)),\"\",ROW())","v":42},"ミツウロコグリーンエネルギー(株) メニューG",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C42)),\"\",ROW())","v":42},"ミツウロコグリーンエネルギー(株) メニューG",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C42)),\"\",ROW())","v":42},"ミツウロコグリーンエネルギー(株) メニューG"]
["ミツウロコグリーンエネルギー(株)","メニューH","ミツウロコグリーンエネルギー(株) メニューH",3.5199999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C43)),\"\",ROW())","v":43},"ミツウロコグリーンエネルギー(株) メニューH",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C43)),\"\",ROW())","v":43},"ミツウロコグリーンエネルギー(株) メニューH",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C43)),\"\",ROW())","v":43},"ミツウロコグリーンエネルギー(株) メニューH"]
["ミツウロコグリーンエネルギー(株)","メニューI","ミツウロコグリーンエネルギー(株) メニューI",3.5199999999999999E-4,2.5300000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C44)),\"\",ROW())","v":44},"ミツウロコグリーンエネルギー(株) メニューI",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C44)),\"\",ROW())","v":44},"ミツウロコグリーンエネルギー(株) メニューI",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C44)),\"\",ROW())","v":44},"ミツウロコグリーンエネルギー(株) メニューI"]
["ミツウロコグリーンエネルギー(株)","メニューJ","ミツウロコグリーンエネルギー(株) メニューJ",3.5199999999999999E-4,1.6699999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C45)),\"\",ROW())","v":45},"ミツウロコグリーンエネルギー(株) メニューJ",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C45)),\"\",ROW())","v":45},"ミツウロコグリーンエネルギー(株) メニューJ",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C45)),\"\",ROW())","v":45},"ミツウロコグリーンエネルギー(株) メニューJ"]
["ミツウロコグリーンエネルギー(株)","メニューK(残差)","ミツウロコグリーンエネルギー(株) メニューK(残差)",3.5199999999999999E-4,3.8900000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C46)),\"\",ROW())","v":46},"ミツウロコグリーンエネルギー(株) メニューK(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C46)),\"\",ROW())","v":46},"ミツウロコグリーンエネルギー(株) メニューK(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C46)),\"\",ROW())","v":46},"ミツウロコグリーンエネルギー(株) メニューK(残差)"]
["ミツウロコグリーンエネルギー(株)","(参考値)事業者全体","ミツウロコグリーンエネルギー(株) (参考値)事業者全体",3.5199999999999999E-4,3.6200000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C47)),\"\",ROW())","v":47},"ミツウロコグリーンエネルギー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C47)),\"\",ROW())","v":47},"ミツウロコグリーンエネルギー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C47)),\"\",ROW())","v":47},"ミツウロコグリーンエネルギー(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)リエネ (旧：(株)Ｓｈａｒｅｄ　Ｅｎｅｒｇｙ)","メニューA","(株)リエネ (旧：(株)Ｓｈａｒｅｄ　Ｅｎｅｒｇｙ) メニューA",4.64E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C48)),\"\",ROW())","v":48},"(株)リエネ (旧：(株)Ｓｈａｒｅｄ　Ｅｎｅｒｇｙ) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C48)),\"\",ROW())","v":48},"(株)リエネ (旧：(株)Ｓｈａｒｅｄ　Ｅｎｅｒｇｙ) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C48)),\"\",ROW())","v":48},"(株)リエネ (旧：(株)Ｓｈａｒｅｄ　Ｅｎｅｒｇｙ) メニューA"]
["(株)リエネ (旧：(株)Ｓｈａｒｅｄ　Ｅｎｅｒｇｙ)","(参考値)事業者全体","(株)リエネ (旧：(株)Ｓｈａｒｅｄ　Ｅｎｅｒｇｙ) (参考値)事業者全体",4.64E-4,5.0000000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C49)),\"\",ROW())","v":49},"(株)リエネ (旧：(株)Ｓｈａｒｅｄ　Ｅｎｅｒｇｙ) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C49)),\"\",ROW())","v":49},"(株)リエネ (旧：(株)Ｓｈａｒｅｄ　Ｅｎｅｒｇｙ) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C49)),\"\",ROW())","v":49},"(株)リエネ (旧：(株)Ｓｈａｒｅｄ　Ｅｎｅｒｇｙ) (参考値)事業者全体"]
["ネクストパワーやまと(株)","メニューA","ネクストパワーやまと(株) メニューA",3.6200000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C50)),\"\",ROW())","v":50},"ネクストパワーやまと(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C50)),\"\",ROW())","v":50},"ネクストパワーやまと(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C50)),\"\",ROW())","v":50},"ネクストパワーやまと(株) メニューA"]
["ネクストパワーやまと(株)","メニューB","ネクストパワーやまと(株) メニューB",3.6200000000000002E-4,2.92E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C51)),\"\",ROW())","v":51},"ネクストパワーやまと(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C51)),\"\",ROW())","v":51},"ネクストパワーやまと(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C51)),\"\",ROW())","v":51},"ネクストパワーやまと(株) メニューB"]
["ネクストパワーやまと(株)","メニューC(残差)","ネクストパワーやまと(株) メニューC(残差)",3.6200000000000002E-4,4.2299999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C52)),\"\",ROW())","v":52},"ネクストパワーやまと(株) メニューC(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C52)),\"\",ROW())","v":52},"ネクストパワーやまと(株) メニューC(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C52)),\"\",ROW())","v":52},"ネクストパワーやまと(株) メニューC(残差)"]
["ネクストパワーやまと(株)","(参考値)事業者全体","ネクストパワーやまと(株) (参考値)事業者全体",3.6200000000000002E-4,4.2099999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C53)),\"\",ROW())","v":53},"ネクストパワーやまと(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C53)),\"\",ROW())","v":53},"ネクストパワーやまと(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C53)),\"\",ROW())","v":53},"ネクストパワーやまと(株) (参考値)事業者全体"]
["日本テクノ(株)","メニューA","日本テクノ(株) メニューA",4.1599999999999997E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C54)),\"\",ROW())","v":54},"日本テクノ(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C54)),\"\",ROW())","v":54},"日本テクノ(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C54)),\"\",ROW())","v":54},"日本テクノ(株) メニューA"]
["日本テクノ(株)","メニューB(残差)","日本テクノ(株) メニューB(残差)",4.1599999999999997E-4,4.6500000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C55)),\"\",ROW())","v":55},"日本テクノ(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C55)),\"\",ROW())","v":55},"日本テクノ(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C55)),\"\",ROW())","v":55},"日本テクノ(株) メニューB(残差)"]
["日本テクノ(株)","(参考値)事業者全体","日本テクノ(株) (参考値)事業者全体",4.1599999999999997E-4,4.46E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C56)),\"\",ROW())","v":56},"日本テクノ(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C56)),\"\",ROW())","v":56},"日本テクノ(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C56)),\"\",ROW())","v":56},"日本テクノ(株) (参考値)事業者全体"]
["中央電力エナジー(株)","メニューA","中央電力エナジー(株) メニューA",5.3600000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C57)),\"\",ROW())","v":57},"中央電力エナジー(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C57)),\"\",ROW())","v":57},"中央電力エナジー(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C57)),\"\",ROW())","v":57},"中央電力エナジー(株) メニューA"]
["中央電力エナジー(株)","メニューB","中央電力エナジー(株) メニューB",5.3600000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C58)),\"\",ROW())","v":58},"中央電力エナジー(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C58)),\"\",ROW())","v":58},"中央電力エナジー(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C58)),\"\",ROW())","v":58},"中央電力エナジー(株) メニューB"]
["中央電力エナジー(株)","メニューC","中央電力エナジー(株) メニューC",5.3600000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C59)),\"\",ROW())","v":59},"中央電力エナジー(株) メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C59)),\"\",ROW())","v":59},"中央電力エナジー(株) メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C59)),\"\",ROW())","v":59},"中央電力エナジー(株) メニューC"]
["中央電力エナジー(株)","メニューD(残差)","中央電力エナジー(株) メニューD(残差)",5.3600000000000002E-4,4.9799999999999996E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C60)),\"\",ROW())","v":60},"中央電力エナジー(株) メニューD(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C60)),\"\",ROW())","v":60},"中央電力エナジー(株) メニューD(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C60)),\"\",ROW())","v":60},"中央電力エナジー(株) メニューD(残差)"]
["中央電力エナジー(株)","(参考値)事業者全体","中央電力エナジー(株) (参考値)事業者全体",5.3600000000000002E-4,4.8799999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C61)),\"\",ROW())","v":61},"中央電力エナジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C61)),\"\",ROW())","v":61},"中央電力エナジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C61)),\"\",ROW())","v":61},"中央電力エナジー(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)Ｌｏｏｏｐ","メニューA","(株)Ｌｏｏｏｐ メニューA",1.64E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C62)),\"\",ROW())","v":62},"(株)Ｌｏｏｏｐ メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C62)),\"\",ROW())","v":62},"(株)Ｌｏｏｏｐ メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C62)),\"\",ROW())","v":62},"(株)Ｌｏｏｏｐ メニューA"]
["(株)Ｌｏｏｏｐ","メニューB","(株)Ｌｏｏｏｐ メニューB",1.64E-4,1.6699999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C63)),\"\",ROW())","v":63},"(株)Ｌｏｏｏｐ メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C63)),\"\",ROW())","v":63},"(株)Ｌｏｏｏｐ メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C63)),\"\",ROW())","v":63},"(株)Ｌｏｏｏｐ メニューB"]
["(株)Ｌｏｏｏｐ","メニューC","(株)Ｌｏｏｏｐ メニューC",1.64E-4,2.33E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C64)),\"\",ROW())","v":64},"(株)Ｌｏｏｏｐ メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C64)),\"\",ROW())","v":64},"(株)Ｌｏｏｏｐ メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C64)),\"\",ROW())","v":64},"(株)Ｌｏｏｏｐ メニューC"]
["(株)Ｌｏｏｏｐ","メニューD","(株)Ｌｏｏｏｐ メニューD",1.64E-4,2.5399999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C65)),\"\",ROW())","v":65},"(株)Ｌｏｏｏｐ メニューD",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C65)),\"\",ROW())","v":65},"(株)Ｌｏｏｏｐ メニューD",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C65)),\"\",ROW())","v":65},"(株)Ｌｏｏｏｐ メニューD"]
["(株)Ｌｏｏｏｐ","メニューE(残差)","(株)Ｌｏｏｏｐ メニューE(残差)",1.64E-4,5.62E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C66)),\"\",ROW())","v":66},"(株)Ｌｏｏｏｐ メニューE(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C66)),\"\",ROW())","v":66},"(株)Ｌｏｏｏｐ メニューE(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C66)),\"\",ROW())","v":66},"(株)Ｌｏｏｏｐ メニューE(残差)"]
["(株)Ｌｏｏｏｐ","(参考値)事業者全体","(株)Ｌｏｏｏｐ (参考値)事業者全体",1.64E-4,5.4100000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C67)),\"\",ROW())","v":67},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(G:G,ROW(A66))),\"\")","v":"(株)Ｌｏｏｏｐ (参考値)事業者全体"},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C67)),\"\",ROW())","v":67},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(M:M,ROW(A66))),\"\")","v":"(株)Ｌｏｏｏｐ (参考値)事業者全体"},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C67)),\"\",ROW())","v":67},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(T:T,ROW(A66))),\"\")","v":"(株)Ｌｏｏｏｐ (参考値)事業者全体"}]
["(株)ナンワエナジー","メニューA","(株)ナンワエナジー メニューA",2.1100000000000001E-4,4.3999999999999999E-5,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C68)),\"\",ROW())","v":68},"(株)ナンワエナジー メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C68)),\"\",ROW())","v":68},"(株)ナンワエナジー メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C68)),\"\",ROW())","v":68},"(株)ナンワエナジー メニューA"]
["(株)ナンワエナジー","メニューB(残差)","(株)ナンワエナジー メニューB(残差)",2.1100000000000001E-4,2.1000000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C69)),\"\",ROW())","v":69},"(株)ナンワエナジー メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C69)),\"\",ROW())","v":69},"(株)ナンワエナジー メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C69)),\"\",ROW())","v":69},"(株)ナンワエナジー メニューB(残差)"]
["(株)ナンワエナジー","(参考値)事業者全体","(株)ナンワエナジー (参考値)事業者全体",2.1100000000000001E-4,6.02E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C70)),\"\",ROW())","v":70},"(株)ナンワエナジー (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C70)),\"\",ROW())","v":70},"(株)ナンワエナジー (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C70)),\"\",ROW())","v":70},"(株)ナンワエナジー (参考値)事業者全体"]
["静岡ガス＆パワー(株)","メニューA","静岡ガス＆パワー(株) メニューA",4.4900000000000002E-4,2.7500000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C71)),\"\",ROW())","v":71},"静岡ガス＆パワー(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C71)),\"\",ROW())","v":71},"静岡ガス＆パワー(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C71)),\"\",ROW())","v":71},"静岡ガス＆パワー(株) メニューA"]
["静岡ガス＆パワー(株)","メニューB","静岡ガス＆パワー(株) メニューB",4.4900000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C72)),\"\",ROW())","v":72},"静岡ガス＆パワー(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C72)),\"\",ROW())","v":72},"静岡ガス＆パワー(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C72)),\"\",ROW())","v":72},"静岡ガス＆パワー(株) メニューB"]
["静岡ガス＆パワー(株)","メニューC","静岡ガス＆パワー(株) メニューC",4.4900000000000002E-4,3.5799999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C73)),\"\",ROW())","v":73},"静岡ガス＆パワー(株) メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C73)),\"\",ROW())","v":73},"静岡ガス＆パワー(株) メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C73)),\"\",ROW())","v":73},"静岡ガス＆パワー(株) メニューC"]
["静岡ガス＆パワー(株)","メニューD","静岡ガス＆パワー(株) メニューD",4.4900000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C74)),\"\",ROW())","v":74},"静岡ガス＆パワー(株) メニューD",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C74)),\"\",ROW())","v":74},"静岡ガス＆パワー(株) メニューD",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C74)),\"\",ROW())","v":74},"静岡ガス＆パワー(株) メニューD"]
["静岡ガス＆パワー(株)","メニューE(残差)","静岡ガス＆パワー(株) メニューE(残差)",4.4900000000000002E-4,4.84E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C75)),\"\",ROW())","v":75},"静岡ガス＆パワー(株) メニューE(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C75)),\"\",ROW())","v":75},"静岡ガス＆パワー(株) メニューE(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C75)),\"\",ROW())","v":75},"静岡ガス＆パワー(株) メニューE(残差)"]
["静岡ガス＆パワー(株)","(参考値)事業者全体","静岡ガス＆パワー(株) (参考値)事業者全体",4.4900000000000002E-4,4.5800000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C76)),\"\",ROW())","v":76},"静岡ガス＆パワー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C76)),\"\",ROW())","v":76},"静岡ガス＆パワー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C76)),\"\",ROW())","v":76},"静岡ガス＆パワー(株) (参考値)事業者全体"]
["荏原環境プラント(株)","メニューA","荏原環境プラント(株) メニューA",1.8000000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C77)),\"\",ROW())","v":77},"荏原環境プラント(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C77)),\"\",ROW())","v":77},"荏原環境プラント(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C77)),\"\",ROW())","v":77},"荏原環境プラント(株) メニューA"]
["荏原環境プラント(株)","メニューB","荏原環境プラント(株) メニューB",1.8000000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C78)),\"\",ROW())","v":78},"荏原環境プラント(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C78)),\"\",ROW())","v":78},"荏原環境プラント(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C78)),\"\",ROW())","v":78},"荏原環境プラント(株) メニューB"]
["荏原環境プラント(株)","メニューC","荏原環境プラント(株) メニューC",1.8000000000000001E-4,1.6100000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C79)),\"\",ROW())","v":79},"荏原環境プラント(株) メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C79)),\"\",ROW())","v":79},"荏原環境プラント(株) メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C79)),\"\",ROW())","v":79},"荏原環境プラント(株) メニューC"]
["荏原環境プラント(株)","メニューD","荏原環境プラント(株) メニューD",1.8000000000000001E-4,2.6600000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C80)),\"\",ROW())","v":80},"荏原環境プラント(株) メニューD",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C80)),\"\",ROW())","v":80},"荏原環境プラント(株) メニューD",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C80)),\"\",ROW())","v":80},"荏原環境プラント(株) メニューD"]
["荏原環境プラント(株)","メニューE","荏原環境プラント(株) メニューE",1.8000000000000001E-4,2.3800000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C81)),\"\",ROW())","v":81},"荏原環境プラント(株) メニューE",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C81)),\"\",ROW())","v":81},"荏原環境プラント(株) メニューE",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C81)),\"\",ROW())","v":81},"荏原環境プラント(株) メニューE"]
["荏原環境プラント(株)","メニューF","荏原環境プラント(株) メニューF",1.8000000000000001E-4,2.5000000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C82)),\"\",ROW())","v":82},"荏原環境プラント(株) メニューF",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C82)),\"\",ROW())","v":82},"荏原環境プラント(株) メニューF",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C82)),\"\",ROW())","v":82},"荏原環境プラント(株) メニューF"]
["荏原環境プラント(株)","メニューG","荏原環境プラント(株) メニューG",1.8000000000000001E-4,3.5399999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C83)),\"\",ROW())","v":83},"荏原環境プラント(株) メニューG",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C83)),\"\",ROW())","v":83},"荏原環境プラント(株) メニューG",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C83)),\"\",ROW())","v":83},"荏原環境プラント(株) メニューG"]
["荏原環境プラント(株)","メニューH","荏原環境プラント(株) メニューH",1.8000000000000001E-4,3.8299999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C84)),\"\",ROW())","v":84},"荏原環境プラント(株) メニューH",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C84)),\"\",ROW())","v":84},"荏原環境プラント(株) メニューH",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C84)),\"\",ROW())","v":84},"荏原環境プラント(株) メニューH"]
["荏原環境プラント(株)","メニューI","荏原環境プラント(株) メニューI",1.8000000000000001E-4,2.5000000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C85)),\"\",ROW())","v":85},"荏原環境プラント(株) メニューI",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C85)),\"\",ROW())","v":85},"荏原環境プラント(株) メニューI",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C85)),\"\",ROW())","v":85},"荏原環境プラント(株) メニューI"]
["荏原環境プラント(株)","メニューJ","荏原環境プラント(株) メニューJ",1.8000000000000001E-4,3.5E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C86)),\"\",ROW())","v":86},"荏原環境プラント(株) メニューJ",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C86)),\"\",ROW())","v":86},"荏原環境プラント(株) メニューJ",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C86)),\"\",ROW())","v":86},"荏原環境プラント(株) メニューJ"]
["荏原環境プラント(株)","メニューK","荏原環境プラント(株) メニューK",1.8000000000000001E-4,1.8200000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C87)),\"\",ROW())","v":87},"荏原環境プラント(株) メニューK",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C87)),\"\",ROW())","v":87},"荏原環境プラント(株) メニューK",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C87)),\"\",ROW())","v":87},"荏原環境プラント(株) メニューK"]
["荏原環境プラント(株)","メニューL","荏原環境プラント(株) メニューL",1.8000000000000001E-4,3.5100000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C88)),\"\",ROW())","v":88},"荏原環境プラント(株) メニューL",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C88)),\"\",ROW())","v":88},"荏原環境プラント(株) メニューL",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C88)),\"\",ROW())","v":88},"荏原環境プラント(株) メニューL"]
["荏原環境プラント(株)","メニューM","荏原環境プラント(株) メニューM",1.8000000000000001E-4,3.7800000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C89)),\"\",ROW())","v":89},"荏原環境プラント(株) メニューM",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C89)),\"\",ROW())","v":89},"荏原環境プラント(株) メニューM",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C89)),\"\",ROW())","v":89},"荏原環境プラント(株) メニューM"]
["荏原環境プラント(株)","メニューN","荏原環境プラント(株) メニューN",1.8000000000000001E-4,5.3999999999999998E-5,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C90)),\"\",ROW())","v":90},"荏原環境プラント(株) メニューN",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C90)),\"\",ROW())","v":90},"荏原環境プラント(株) メニューN",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C90)),\"\",ROW())","v":90},"荏原環境プラント(株) メニューN"]
["荏原環境プラント(株)","メニューO","荏原環境プラント(株) メニューO",1.8000000000000001E-4,1.93E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C91)),\"\",ROW())","v":91},"荏原環境プラント(株) メニューO",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C91)),\"\",ROW())","v":91},"荏原環境プラント(株) メニューO",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C91)),\"\",ROW())","v":91},"荏原環境プラント(株) メニューO"]
["荏原環境プラント(株)","メニューP","荏原環境プラント(株) メニューP",1.8000000000000001E-4,1.7000000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C92)),\"\",ROW())","v":92},"荏原環境プラント(株) メニューP",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C92)),\"\",ROW())","v":92},"荏原環境プラント(株) メニューP",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C92)),\"\",ROW())","v":92},"荏原環境プラント(株) メニューP"]
["荏原環境プラント(株)","メニューQ","荏原環境プラント(株) メニューQ",1.8000000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C93)),\"\",ROW())","v":93},"荏原環境プラント(株) メニューQ",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C93)),\"\",ROW())","v":93},"荏原環境プラント(株) メニューQ",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C93)),\"\",ROW())","v":93},"荏原環境プラント(株) メニューQ"]
["荏原環境プラント(株)","メニューR(残差)","荏原環境プラント(株) メニューR(残差)",1.8000000000000001E-4,1.85E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C94)),\"\",ROW())","v":94},"荏原環境プラント(株) メニューR(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C94)),\"\",ROW())","v":94},"荏原環境プラント(株) メニューR(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C94)),\"\",ROW())","v":94},"荏原環境プラント(株) メニューR(残差)"]
["荏原環境プラント(株)","(参考値)事業者全体","荏原環境プラント(株) (参考値)事業者全体",1.8000000000000001E-4,2.8600000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C95)),\"\",ROW())","v":95},"荏原環境プラント(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C95)),\"\",ROW())","v":95},"荏原環境プラント(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C95)),\"\",ROW())","v":95},"荏原環境プラント(株) (参考値)事業者全体"]
["東京エコサービス(株)","メニューA","東京エコサービス(株) メニューA",6.9999999999999994E-5,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C96)),\"\",ROW())","v":96},"東京エコサービス(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C96)),\"\",ROW())","v":96},"東京エコサービス(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C96)),\"\",ROW())","v":96},"東京エコサービス(株) メニューA"]
["東京エコサービス(株)","メニューB","東京エコサービス(株) メニューB",6.9999999999999994E-5,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C97)),\"\",ROW())","v":97},"東京エコサービス(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C97)),\"\",ROW())","v":97},"東京エコサービス(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C97)),\"\",ROW())","v":97},"東京エコサービス(株) メニューB"]
["東京エコサービス(株)","メニューC","東京エコサービス(株) メニューC",6.9999999999999994E-5,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C98)),\"\",ROW())","v":98},"東京エコサービス(株) メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C98)),\"\",ROW())","v":98},"東京エコサービス(株) メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C98)),\"\",ROW())","v":98},"東京エコサービス(株) メニューC"]
["東京エコサービス(株)","メニューD(残差)","東京エコサービス(株) メニューD(残差)",6.9999999999999994E-5,8.0000000000000007E-5,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C99)),\"\",ROW())","v":99},"東京エコサービス(株) メニューD(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C99)),\"\",ROW())","v":99},"東京エコサービス(株) メニューD(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C99)),\"\",ROW())","v":99},"東京エコサービス(株) メニューD(残差)"]
["東京エコサービス(株)","(参考値)事業者全体","東京エコサービス(株) (参考値)事業者全体",6.9999999999999994E-5,7.3999999999999996E-5,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C100)),\"\",ROW())","v":100},"東京エコサービス(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C100)),\"\",ROW())","v":100},"東京エコサービス(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C100)),\"\",ROW())","v":100},"東京エコサービス(株) (参考値)事業者全体"]
["ダイヤモンドパワー(株)","メニューA","ダイヤモンドパワー(株) メニューA","0.000441※",2.6200000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C101)),\"\",ROW())","v":101},"ダイヤモンドパワー(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C101)),\"\",ROW())","v":101},"ダイヤモンドパワー(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C101)),\"\",ROW())","v":101},"ダイヤモンドパワー(株) メニューA"]
["ダイヤモンドパワー(株)","メニューB","ダイヤモンドパワー(株) メニューB","0.000441※",1.34E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C102)),\"\",ROW())","v":102},"ダイヤモンドパワー(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C102)),\"\",ROW())","v":102},"ダイヤモンドパワー(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C102)),\"\",ROW())","v":102},"ダイヤモンドパワー(株) メニューB"]
["ダイヤモンドパワー(株)","メニューC","ダイヤモンドパワー(株) メニューC","0.000441※",3.4200000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C103)),\"\",ROW())","v":103},"ダイヤモンドパワー(株) メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C103)),\"\",ROW())","v":103},"ダイヤモンドパワー(株) メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C103)),\"\",ROW())","v":103},"ダイヤモンドパワー(株) メニューC"]
["ダイヤモンドパワー(株)","(参考値)事業者全体","ダイヤモンドパワー(株) (参考値)事業者全体","0.000441※",8.12E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C104)),\"\",ROW())","v":104},"ダイヤモンドパワー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C104)),\"\",ROW())","v":104},"ダイヤモンドパワー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C104)),\"\",ROW())","v":104},"ダイヤモンドパワー(株) (参考値)事業者全体"]
["出光グリーンパワー(株)","メニューA","出光グリーンパワー(株) メニューA",2.5999999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C105)),\"\",ROW())","v":105},"出光グリーンパワー(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C105)),\"\",ROW())","v":105},"出光グリーンパワー(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C105)),\"\",ROW())","v":105},"出光グリーンパワー(株) メニューA"]
["出光グリーンパワー(株)","メニューB","出光グリーンパワー(株) メニューB",2.5999999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C106)),\"\",ROW())","v":106},"出光グリーンパワー(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C106)),\"\",ROW())","v":106},"出光グリーンパワー(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C106)),\"\",ROW())","v":106},"出光グリーンパワー(株) メニューB"]
["出光グリーンパワー(株)","メニューC","出光グリーンパワー(株) メニューC",2.5999999999999998E-4,2.0000000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C107)),\"\",ROW())","v":107},"出光グリーンパワー(株) メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C107)),\"\",ROW())","v":107},"出光グリーンパワー(株) メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C107)),\"\",ROW())","v":107},"出光グリーンパワー(株) メニューC"]
["出光グリーンパワー(株)","メニューD(残差)","出光グリーンパワー(株) メニューD(残差)",2.5999999999999998E-4,4.95E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C108)),\"\",ROW())","v":108},"出光グリーンパワー(株) メニューD(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C108)),\"\",ROW())","v":108},"出光グリーンパワー(株) メニューD(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C108)),\"\",ROW())","v":108},"出光グリーンパワー(株) メニューD(残差)"]
["出光グリーンパワー(株)","(参考値)事業者全体","出光グリーンパワー(株) (参考値)事業者全体",2.5999999999999998E-4,2.99E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C109)),\"\",ROW())","v":109},"出光グリーンパワー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C109)),\"\",ROW())","v":109},"出光グリーンパワー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C109)),\"\",ROW())","v":109},"出光グリーンパワー(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)新出光","メニューA","(株)新出光 メニューA",4.0299999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C110)),\"\",ROW())","v":110},"(株)新出光 メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C110)),\"\",ROW())","v":110},"(株)新出光 メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C110)),\"\",ROW())","v":110},"(株)新出光 メニューA"]
["(株)新出光","メニューB","(株)新出光 メニューB",4.0299999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C111)),\"\",ROW())","v":111},"(株)新出光 メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C111)),\"\",ROW())","v":111},"(株)新出光 メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C111)),\"\",ROW())","v":111},"(株)新出光 メニューB"]
["(株)新出光","メニューC","(株)新出光 メニューC",4.0299999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C112)),\"\",ROW())","v":112},"(株)新出光 メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C112)),\"\",ROW())","v":112},"(株)新出光 メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C112)),\"\",ROW())","v":112},"(株)新出光 メニューC"]
["(株)新出光","メニューD","(株)新出光 メニューD",4.0299999999999998E-4,2.8899999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C113)),\"\",ROW())","v":113},"(株)新出光 メニューD",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C113)),\"\",ROW())","v":113},"(株)新出光 メニューD",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C113)),\"\",ROW())","v":113},"(株)新出光 メニューD"]
["(株)新出光","メニューE","(株)新出光 メニューE",4.0299999999999998E-4,1.9100000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C114)),\"\",ROW())","v":114},"(株)新出光 メニューE",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C114)),\"\",ROW())","v":114},"(株)新出光 メニューE",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C114)),\"\",ROW())","v":114},"(株)新出光 メニューE"]
["(株)新出光","メニューF","(株)新出光 メニューF",4.0299999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C115)),\"\",ROW())","v":115},"(株)新出光 メニューF",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C115)),\"\",ROW())","v":115},"(株)新出光 メニューF",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C115)),\"\",ROW())","v":115},"(株)新出光 メニューF"]
["(株)新出光","メニューG","(株)新出光 メニューG",4.0299999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C116)),\"\",ROW())","v":116},"(株)新出光 メニューG",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C116)),\"\",ROW())","v":116},"(株)新出光 メニューG",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C116)),\"\",ROW())","v":116},"(株)新出光 メニューG"]
["(株)新出光","メニューH","(株)新出光 メニューH",4.0299999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C117)),\"\",ROW())","v":117},"(株)新出光 メニューH",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C117)),\"\",ROW())","v":117},"(株)新出光 メニューH",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C117)),\"\",ROW())","v":117},"(株)新出光 メニューH"]
["(株)新出光","メニューI","(株)新出光 メニューI",4.0299999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C118)),\"\",ROW())","v":118},"(株)新出光 メニューI",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C118)),\"\",ROW())","v":118},"(株)新出光 メニューI",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C118)),\"\",ROW())","v":118},"(株)新出光 メニューI"]
["(株)新出光","メニューJ","(株)新出光 メニューJ",4.0299999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C119)),\"\",ROW())","v":119},"(株)新出光 メニューJ",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C119)),\"\",ROW())","v":119},"(株)新出光 メニューJ",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C119)),\"\",ROW())","v":119},"(株)新出光 メニューJ"]
["(株)新出光","メニューK","(株)新出光 メニューK",4.0299999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C120)),\"\",ROW())","v":120},"(株)新出光 メニューK",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C120)),\"\",ROW())","v":120},"(株)新出光 メニューK",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C120)),\"\",ROW())","v":120},"(株)新出光 メニューK"]
["(株)新出光","メニューL(残差)","(株)新出光 メニューL(残差)",4.0299999999999998E-4,4.28E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C121)),\"\",ROW())","v":121},"(株)新出光 メニューL(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C121)),\"\",ROW())","v":121},"(株)新出光 メニューL(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C121)),\"\",ROW())","v":121},"(株)新出光 メニューL(残差)"]
["(株)新出光","(参考値)事業者全体","(株)新出光 (参考値)事業者全体",4.0299999999999998E-4,4.1300000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C122)),\"\",ROW())","v":122},"(株)新出光 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C122)),\"\",ROW())","v":122},"(株)新出光 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C122)),\"\",ROW())","v":122},"(株)新出光 (参考値)事業者全体"]
["セントラル石油瓦斯(株)",null,"セントラル石油瓦斯(株)",4.7899999999999999E-4,4.3399999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C123)),\"\",ROW())","v":123},"セントラル石油瓦斯(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C123)),\"\",ROW())","v":123},"セントラル石油瓦斯(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C123)),\"\",ROW())","v":123},"セントラル石油瓦斯(株)"]
["一般財団法人泉佐野電力　　",null,"一般財団法人泉佐野電力　　",3.4000000000000002E-4,3.9500000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C124)),\"\",ROW())","v":124},"一般財団法人泉佐野電力　　",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C124)),\"\",ROW())","v":124},"一般財団法人泉佐野電力　　",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C124)),\"\",ROW())","v":124},"一般財団法人泉佐野電力　　"]
["コスモエネルギーソリューションズ(株)","メニューA","コスモエネルギーソリューションズ(株) メニューA",7.8799999999999996E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C125)),\"\",ROW())","v":125},"コスモエネルギーソリューションズ(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C125)),\"\",ROW())","v":125},"コスモエネルギーソリューションズ(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C125)),\"\",ROW())","v":125},"コスモエネルギーソリューションズ(株) メニューA"]
["コスモエネルギーソリューションズ(株)","メニューB","コスモエネルギーソリューションズ(株) メニューB",7.8799999999999996E-4,1.8900000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C126)),\"\",ROW())","v":126},"コスモエネルギーソリューションズ(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C126)),\"\",ROW())","v":126},"コスモエネルギーソリューションズ(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C126)),\"\",ROW())","v":126},"コスモエネルギーソリューションズ(株) メニューB"]
["コスモエネルギーソリューションズ(株)","メニューC(残差)","コスモエネルギーソリューションズ(株) メニューC(残差)",7.8799999999999996E-4,1.2179999999999999E-3,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C127)),\"\",ROW())","v":127},"コスモエネルギーソリューションズ(株) メニューC(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C127)),\"\",ROW())","v":127},"コスモエネルギーソリューションズ(株) メニューC(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C127)),\"\",ROW())","v":127},"コスモエネルギーソリューションズ(株) メニューC(残差)"]
["コスモエネルギーソリューションズ(株)","(参考値)事業者全体","コスモエネルギーソリューションズ(株) (参考値)事業者全体",7.8799999999999996E-4,5.5599999999999996E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C128)),\"\",ROW())","v":128},"コスモエネルギーソリューションズ(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C128)),\"\",ROW())","v":128},"コスモエネルギーソリューションズ(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C128)),\"\",ROW())","v":128},"コスモエネルギーソリューションズ(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)グリーンサークル",null,"(株)グリーンサークル",3.0000000000000001E-5,4.4700000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C129)),\"\",ROW())","v":129},"(株)グリーンサークル",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C129)),\"\",ROW())","v":129},"(株)グリーンサークル",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C129)),\"\",ROW())","v":129},"(株)グリーンサークル"]
["(株)ウエスト電力","メニューA","(株)ウエスト電力 メニューA",3.5199999999999999E-4,3.8900000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C130)),\"\",ROW())","v":130},"(株)ウエスト電力 メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C130)),\"\",ROW())","v":130},"(株)ウエスト電力 メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C130)),\"\",ROW())","v":130},"(株)ウエスト電力 メニューA"]
["(株)ウエスト電力","メニューB(残差)","(株)ウエスト電力 メニューB(残差)",3.5199999999999999E-4,3.6200000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C131)),\"\",ROW())","v":131},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(G:G,ROW(A130))),\"\")","v":"(株)ウエスト電力 メニューB(残差)"},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C131)),\"\",ROW())","v":131},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(M:M,ROW(A130))),\"\")","v":"(株)ウエスト電力 メニューB(残差)"},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C131)),\"\",ROW())","v":131},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(T:T,ROW(A130))),\"\")","v":"(株)ウエスト電力 メニューB(残差)"}]
["(株)ウエスト電力","(参考値)事業者全体","(株)ウエスト電力 (参考値)事業者全体",3.5199999999999999E-4,3.6200000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C132)),\"\",ROW())","v":132},"(株)ウエスト電力 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C132)),\"\",ROW())","v":132},"(株)ウエスト電力 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C132)),\"\",ROW())","v":132},"(株)ウエスト電力 (参考値)事業者全体"]
["北海道瓦斯(株)","メニューA","北海道瓦斯(株) メニューA",4.57E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C133)),\"\",ROW())","v":133},"北海道瓦斯(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C133)),\"\",ROW())","v":133},"北海道瓦斯(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C133)),\"\",ROW())","v":133},"北海道瓦斯(株) メニューA"]
["北海道瓦斯(株)","メニューB(残差)","北海道瓦斯(株) メニューB(残差)",4.57E-4,4.7399999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C134)),\"\",ROW())","v":134},"北海道瓦斯(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C134)),\"\",ROW())","v":134},"北海道瓦斯(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C134)),\"\",ROW())","v":134},"北海道瓦斯(株) メニューB(残差)"]
["北海道瓦斯(株)","(参考値)事業者全体","北海道瓦斯(株) (参考値)事業者全体",4.57E-4,4.3899999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C135)),\"\",ROW())","v":135},"北海道瓦斯(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C135)),\"\",ROW())","v":135},"北海道瓦斯(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C135)),\"\",ROW())","v":135},"北海道瓦斯(株) (参考値)事業者全体"]
["アルカナエナジー(株)",null,"アルカナエナジー(株)",5.22E-4,4.66E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C136)),\"\",ROW())","v":136},"アルカナエナジー(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C136)),\"\",ROW())","v":136},"アルカナエナジー(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C136)),\"\",ROW())","v":136},"アルカナエナジー(株)"]
["新エネルギー開発(株)","メニューA","新エネルギー開発(株) メニューA",4.7100000000000001E-4,5.71E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C137)),\"\",ROW())","v":137},"新エネルギー開発(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C137)),\"\",ROW())","v":137},"新エネルギー開発(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C137)),\"\",ROW())","v":137},"新エネルギー開発(株) メニューA"]
["新エネルギー開発(株)","メニューB","新エネルギー開発(株) メニューB",4.7100000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C138)),\"\",ROW())","v":138},"新エネルギー開発(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C138)),\"\",ROW())","v":138},"新エネルギー開発(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C138)),\"\",ROW())","v":138},"新エネルギー開発(株) メニューB"]
["新エネルギー開発(株)","(参考値)事業者全体","新エネルギー開発(株) (参考値)事業者全体",4.7100000000000001E-4,4.73E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C139)),\"\",ROW())","v":139},"新エネルギー開発(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C139)),\"\",ROW())","v":139},"新エネルギー開発(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C139)),\"\",ROW())","v":139},"新エネルギー開発(株) (参考値)事業者全体"]
["伊藤忠エネクス(株)","メニューA","伊藤忠エネクス(株) メニューA","0.000441※",2.5000000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C140)),\"\",ROW())","v":140},"伊藤忠エネクス(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C140)),\"\",ROW())","v":140},"伊藤忠エネクス(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C140)),\"\",ROW())","v":140},"伊藤忠エネクス(株) メニューA"]
["伊藤忠エネクス(株)","メニューB(残差)","伊藤忠エネクス(株) メニューB(残差)","0.000441※",4.4999999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C141)),\"\",ROW())","v":141},"伊藤忠エネクス(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C141)),\"\",ROW())","v":141},"伊藤忠エネクス(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C141)),\"\",ROW())","v":141},"伊藤忠エネクス(株) メニューB(残差)"]
["伊藤忠エネクス(株)","(参考値)事業者全体","伊藤忠エネクス(株) (参考値)事業者全体","0.000441※",4.46E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C142)),\"\",ROW())","v":142},"伊藤忠エネクス(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C142)),\"\",ROW())","v":142},"伊藤忠エネクス(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C142)),\"\",ROW())","v":142},"伊藤忠エネクス(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)Ｖ－Ｐｏｗｅｒ","メニューA","(株)Ｖ－Ｐｏｗｅｒ メニューA",3.7100000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C143)),\"\",ROW())","v":143},"(株)Ｖ－Ｐｏｗｅｒ メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C143)),\"\",ROW())","v":143},"(株)Ｖ－Ｐｏｗｅｒ メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C143)),\"\",ROW())","v":143},"(株)Ｖ－Ｐｏｗｅｒ メニューA"]
["(株)Ｖ－Ｐｏｗｅｒ","メニューB","(株)Ｖ－Ｐｏｗｅｒ メニューB",3.7100000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C144)),\"\",ROW())","v":144},"(株)Ｖ－Ｐｏｗｅｒ メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C144)),\"\",ROW())","v":144},"(株)Ｖ－Ｐｏｗｅｒ メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C144)),\"\",ROW())","v":144},"(株)Ｖ－Ｐｏｗｅｒ メニューB"]
["(株)Ｖ－Ｐｏｗｅｒ","メニューC(残差)","(株)Ｖ－Ｐｏｗｅｒ メニューC(残差)",3.7100000000000002E-4,4.6999999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C145)),\"\",ROW())","v":145},"(株)Ｖ－Ｐｏｗｅｒ メニューC(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C145)),\"\",ROW())","v":145},"(株)Ｖ－Ｐｏｗｅｒ メニューC(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C145)),\"\",ROW())","v":145},"(株)Ｖ－Ｐｏｗｅｒ メニューC(残差)"]
["(株)Ｖ－Ｐｏｗｅｒ","(参考値)事業者全体","(株)Ｖ－Ｐｏｗｅｒ (参考値)事業者全体",3.7100000000000002E-4,4.4099999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C146)),\"\",ROW())","v":146},"(株)Ｖ－Ｐｏｗｅｒ (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C146)),\"\",ROW())","v":146},"(株)Ｖ－Ｐｏｗｅｒ (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C146)),\"\",ROW())","v":146},"(株)Ｖ－Ｐｏｗｅｒ (参考値)事業者全体"]
["大和エネルギー(株)","メニューA","大和エネルギー(株) メニューA",4.64E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C147)),\"\",ROW())","v":147},"大和エネルギー(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C147)),\"\",ROW())","v":147},"大和エネルギー(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C147)),\"\",ROW())","v":147},"大和エネルギー(株) メニューA"]
["大和エネルギー(株)","メニューB(残差)","大和エネルギー(株) メニューB(残差)",4.64E-4,3.7800000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C148)),\"\",ROW())","v":148},"大和エネルギー(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C148)),\"\",ROW())","v":148},"大和エネルギー(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C148)),\"\",ROW())","v":148},"大和エネルギー(株) メニューB(残差)"]
["大和エネルギー(株)","(参考値)事業者全体","大和エネルギー(株) (参考値)事業者全体",4.64E-4,3.48E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C149)),\"\",ROW())","v":149},"大和エネルギー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C149)),\"\",ROW())","v":149},"大和エネルギー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C149)),\"\",ROW())","v":149},"大和エネルギー(株) (参考値)事業者全体"]
["大阪瓦斯(株)","メニューA","大阪瓦斯(株) メニューA",3.9399999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C150)),\"\",ROW())","v":150},"大阪瓦斯(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C150)),\"\",ROW())","v":150},"大阪瓦斯(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C150)),\"\",ROW())","v":150},"大阪瓦斯(株) メニューA"]
["大阪瓦斯(株)","メニューB","大阪瓦斯(株) メニューB",3.9399999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C151)),\"\",ROW())","v":151},"大阪瓦斯(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C151)),\"\",ROW())","v":151},"大阪瓦斯(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C151)),\"\",ROW())","v":151},"大阪瓦斯(株) メニューB"]
["大阪瓦斯(株)","メニューC","大阪瓦斯(株) メニューC",3.9399999999999998E-4,3.4699999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C152)),\"\",ROW())","v":152},"大阪瓦斯(株) メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C152)),\"\",ROW())","v":152},"大阪瓦斯(株) メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C152)),\"\",ROW())","v":152},"大阪瓦斯(株) メニューC"]
["大阪瓦斯(株)","メニューD(残差)","大阪瓦斯(株) メニューD(残差)",3.9399999999999998E-4,4.5600000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C153)),\"\",ROW())","v":153},"大阪瓦斯(株) メニューD(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C153)),\"\",ROW())","v":153},"大阪瓦斯(株) メニューD(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C153)),\"\",ROW())","v":153},"大阪瓦斯(株) メニューD(残差)"]
["大阪瓦斯(株)","(参考値)事業者全体","大阪瓦斯(株) (参考値)事業者全体",3.9399999999999998E-4,4.44E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C154)),\"\",ROW())","v":154},"大阪瓦斯(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C154)),\"\",ROW())","v":154},"大阪瓦斯(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C154)),\"\",ROW())","v":154},"大阪瓦斯(株) (参考値)事業者全体"]
["エフビットコミュニケーションズ(株)　","メニューA","エフビットコミュニケーションズ(株)　 メニューA",3.4600000000000001E-4,2.9700000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C155)),\"\",ROW())","v":155},"エフビットコミュニケーションズ(株)　 メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C155)),\"\",ROW())","v":155},"エフビットコミュニケーションズ(株)　 メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C155)),\"\",ROW())","v":155},"エフビットコミュニケーションズ(株)　 メニューA"]
["エフビットコミュニケーションズ(株)　","メニューB","エフビットコミュニケーションズ(株)　 メニューB",3.4600000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C156)),\"\",ROW())","v":156},"エフビットコミュニケーションズ(株)　 メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C156)),\"\",ROW())","v":156},"エフビットコミュニケーションズ(株)　 メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C156)),\"\",ROW())","v":156},"エフビットコミュニケーションズ(株)　 メニューB"]
["エフビットコミュニケーションズ(株)　","メニューC(残差)","エフビットコミュニケーションズ(株)　 メニューC(残差)",3.4600000000000001E-4,4.4999999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C157)),\"\",ROW())","v":157},"エフビットコミュニケーションズ(株)　 メニューC(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C157)),\"\",ROW())","v":157},"エフビットコミュニケーションズ(株)　 メニューC(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C157)),\"\",ROW())","v":157},"エフビットコミュニケーションズ(株)　 メニューC(残差)"]
["エフビットコミュニケーションズ(株)　","(参考値)事業者全体","エフビットコミュニケーションズ(株)　 (参考値)事業者全体",3.4600000000000001E-4,4.4499999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C158)),\"\",ROW())","v":158},"エフビットコミュニケーションズ(株)　 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C158)),\"\",ROW())","v":158},"エフビットコミュニケーションズ(株)　 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C158)),\"\",ROW())","v":158},"エフビットコミュニケーションズ(株)　 (参考値)事業者全体"]
["ＥＮＥＯＳ Ｐｏｗｅｒ(旧：ＥＮＥＯＳ(株)）","メニューA","ＥＮＥＯＳ Ｐｏｗｅｒ(旧：ＥＮＥＯＳ(株)） メニューA",4.0000000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C159)),\"\",ROW())","v":159},"ＥＮＥＯＳ Ｐｏｗｅｒ(旧：ＥＮＥＯＳ(株)） メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C159)),\"\",ROW())","v":159},"ＥＮＥＯＳ Ｐｏｗｅｒ(旧：ＥＮＥＯＳ(株)） メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C159)),\"\",ROW())","v":159},"ＥＮＥＯＳ Ｐｏｗｅｒ(旧：ＥＮＥＯＳ(株)） メニューA"]
["ＥＮＥＯＳ Ｐｏｗｅｒ(旧：ＥＮＥＯＳ(株)）","メニューB","ＥＮＥＯＳ Ｐｏｗｅｒ(旧：ＥＮＥＯＳ(株)） メニューB",4.0000000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C160)),\"\",ROW())","v":160},"ＥＮＥＯＳ Ｐｏｗｅｒ(旧：ＥＮＥＯＳ(株)） メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C160)),\"\",ROW())","v":160},"ＥＮＥＯＳ Ｐｏｗｅｒ(旧：ＥＮＥＯＳ(株)） メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C160)),\"\",ROW())","v":160},"ＥＮＥＯＳ Ｐｏｗｅｒ(旧：ＥＮＥＯＳ(株)） メニューB"]
["ＥＮＥＯＳ Ｐｏｗｅｒ(旧：ＥＮＥＯＳ(株)）","メニューC","ＥＮＥＯＳ Ｐｏｗｅｒ(旧：ＥＮＥＯＳ(株)） メニューC",4.0000000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C161)),\"\",ROW())","v":161},"ＥＮＥＯＳ Ｐｏｗｅｒ(旧：ＥＮＥＯＳ(株)） メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C161)),\"\",ROW())","v":161},"ＥＮＥＯＳ Ｐｏｗｅｒ(旧：ＥＮＥＯＳ(株)） メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C161)),\"\",ROW())","v":161},"ＥＮＥＯＳ Ｐｏｗｅｒ(旧：ＥＮＥＯＳ(株)） メニューC"]
["ＥＮＥＯＳ Ｐｏｗｅｒ(旧：ＥＮＥＯＳ(株)）","メニューD","ＥＮＥＯＳ Ｐｏｗｅｒ(旧：ＥＮＥＯＳ(株)） メニューD",4.0000000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C162)),\"\",ROW())","v":162},"ＥＮＥＯＳ Ｐｏｗｅｒ(旧：ＥＮＥＯＳ(株)） メニューD",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C162)),\"\",ROW())","v":162},"ＥＮＥＯＳ Ｐｏｗｅｒ(旧：ＥＮＥＯＳ(株)） メニューD",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C162)),\"\",ROW())","v":162},"ＥＮＥＯＳ Ｐｏｗｅｒ(旧：ＥＮＥＯＳ(株)） メニューD"]
["ＥＮＥＯＳ Ｐｏｗｅｒ(旧：ＥＮＥＯＳ(株)）","メニューE(残差)","ＥＮＥＯＳ Ｐｏｗｅｒ(旧：ＥＮＥＯＳ(株)） メニューE(残差)",4.0000000000000002E-4,4.5899999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C163)),\"\",ROW())","v":163},"ＥＮＥＯＳ Ｐｏｗｅｒ(旧：ＥＮＥＯＳ(株)） メニューE(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C163)),\"\",ROW())","v":163},"ＥＮＥＯＳ Ｐｏｗｅｒ(旧：ＥＮＥＯＳ(株)） メニューE(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C163)),\"\",ROW())","v":163},"ＥＮＥＯＳ Ｐｏｗｅｒ(旧：ＥＮＥＯＳ(株)） メニューE(残差)"]
["ＥＮＥＯＳ Ｐｏｗｅｒ(旧：ＥＮＥＯＳ(株)）","(参考値)事業者全体","ＥＮＥＯＳ Ｐｏｗｅｒ(旧：ＥＮＥＯＳ(株)） (参考値)事業者全体",4.0000000000000002E-4,4.37E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C164)),\"\",ROW())","v":164},"ＥＮＥＯＳ Ｐｏｗｅｒ(旧：ＥＮＥＯＳ(株)） (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C164)),\"\",ROW())","v":164},"ＥＮＥＯＳ Ｐｏｗｅｒ(旧：ＥＮＥＯＳ(株)） (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C164)),\"\",ROW())","v":164},"ＥＮＥＯＳ Ｐｏｗｅｒ(旧：ＥＮＥＯＳ(株)） (参考値)事業者全体"]
["真庭バイオエネルギー(株)",null,"真庭バイオエネルギー(株)",4.3999999999999999E-5,7.2599999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C165)),\"\",ROW())","v":165},"真庭バイオエネルギー(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C165)),\"\",ROW())","v":165},"真庭バイオエネルギー(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C165)),\"\",ROW())","v":165},"真庭バイオエネルギー(株)"]
["三井物産(株)","メニューA","三井物産(株) メニューA","0.000441※",0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C166)),\"\",ROW())","v":166},"三井物産(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C166)),\"\",ROW())","v":166},"三井物産(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C166)),\"\",ROW())","v":166},"三井物産(株) メニューA"]
["三井物産(株)","メニューB","三井物産(株) メニューB","0.000441※",3.86E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C167)),\"\",ROW())","v":167},"三井物産(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C167)),\"\",ROW())","v":167},"三井物産(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C167)),\"\",ROW())","v":167},"三井物産(株) メニューB"]
["三井物産(株)","メニューC(残差)","三井物産(株) メニューC(残差)","0.000441※",8.5599999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C168)),\"\",ROW())","v":168},"三井物産(株) メニューC(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C168)),\"\",ROW())","v":168},"三井物産(株) メニューC(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C168)),\"\",ROW())","v":168},"三井物産(株) メニューC(残差)"]
["三井物産(株)","(参考値)事業者全体","三井物産(株) (参考値)事業者全体","0.000441※",5.3399999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C169)),\"\",ROW())","v":169},"三井物産(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C169)),\"\",ROW())","v":169},"三井物産(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C169)),\"\",ROW())","v":169},"三井物産(株) (参考値)事業者全体"]
["オリックス(株)","メニューA","オリックス(株) メニューA",4.1199999999999999E-4,3.9899999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C170)),\"\",ROW())","v":170},"オリックス(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C170)),\"\",ROW())","v":170},"オリックス(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C170)),\"\",ROW())","v":170},"オリックス(株) メニューA"]
["オリックス(株)","メニューB","オリックス(株) メニューB",4.1199999999999999E-4,2.99E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C171)),\"\",ROW())","v":171},"オリックス(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C171)),\"\",ROW())","v":171},"オリックス(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C171)),\"\",ROW())","v":171},"オリックス(株) メニューB"]
["オリックス(株)","メニューC","オリックス(株) メニューC",4.1199999999999999E-4,1.9900000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C172)),\"\",ROW())","v":172},"オリックス(株) メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C172)),\"\",ROW())","v":172},"オリックス(株) メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C172)),\"\",ROW())","v":172},"オリックス(株) メニューC"]
["オリックス(株)","メニューD","オリックス(株) メニューD",4.1199999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C173)),\"\",ROW())","v":173},"オリックス(株) メニューD",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C173)),\"\",ROW())","v":173},"オリックス(株) メニューD",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C173)),\"\",ROW())","v":173},"オリックス(株) メニューD"]
["オリックス(株)","メニューE","オリックス(株) メニューE",4.1199999999999999E-4,4.4999999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C174)),\"\",ROW())","v":174},"オリックス(株) メニューE",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C174)),\"\",ROW())","v":174},"オリックス(株) メニューE",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C174)),\"\",ROW())","v":174},"オリックス(株) メニューE"]
["オリックス(株)","メニューF","オリックス(株) メニューF",4.1199999999999999E-4,3.1500000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C175)),\"\",ROW())","v":175},"オリックス(株) メニューF",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C175)),\"\",ROW())","v":175},"オリックス(株) メニューF",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C175)),\"\",ROW())","v":175},"オリックス(株) メニューF"]
["オリックス(株)","メニューG","オリックス(株) メニューG",4.1199999999999999E-4,2.3499999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C176)),\"\",ROW())","v":176},"オリックス(株) メニューG",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C176)),\"\",ROW())","v":176},"オリックス(株) メニューG",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C176)),\"\",ROW())","v":176},"オリックス(株) メニューG"]
["オリックス(株)","メニューH(残差)","オリックス(株) メニューH(残差)",4.1199999999999999E-4,5.8500000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C177)),\"\",ROW())","v":177},"オリックス(株) メニューH(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C177)),\"\",ROW())","v":177},"オリックス(株) メニューH(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C177)),\"\",ROW())","v":177},"オリックス(株) メニューH(残差)"]
["オリックス(株)","(参考値)事業者全体","オリックス(株) (参考値)事業者全体",4.1199999999999999E-4,5.4100000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C178)),\"\",ROW())","v":178},"オリックス(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C178)),\"\",ROW())","v":178},"オリックス(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C178)),\"\",ROW())","v":178},"オリックス(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)エネサンス関東",null,"(株)エネサンス関東",4.84E-4,4.2900000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C179)),\"\",ROW())","v":179},"(株)エネサンス関東",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C179)),\"\",ROW())","v":179},"(株)エネサンス関東",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C179)),\"\",ROW())","v":179},"(株)エネサンス関東"]
["(株)ＵＰＤＡＴＥＲ","メニューA","(株)ＵＰＤＡＴＥＲ メニューA",1.5100000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C180)),\"\",ROW())","v":180},"(株)ＵＰＤＡＴＥＲ メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C180)),\"\",ROW())","v":180},"(株)ＵＰＤＡＴＥＲ メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C180)),\"\",ROW())","v":180},"(株)ＵＰＤＡＴＥＲ メニューA"]
["(株)ＵＰＤＡＴＥＲ","メニューB(残差)","(株)ＵＰＤＡＴＥＲ メニューB(残差)",1.5100000000000001E-4,3.5300000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C181)),\"\",ROW())","v":181},"(株)ＵＰＤＡＴＥＲ メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C181)),\"\",ROW())","v":181},"(株)ＵＰＤＡＴＥＲ メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C181)),\"\",ROW())","v":181},"(株)ＵＰＤＡＴＥＲ メニューB(残差)"]
["(株)ＵＰＤＡＴＥＲ","(参考値)事業者全体","(株)ＵＰＤＡＴＥＲ (参考値)事業者全体",1.5100000000000001E-4,1.16E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C182)),\"\",ROW())","v":182},"(株)ＵＰＤＡＴＥＲ (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C182)),\"\",ROW())","v":182},"(株)ＵＰＤＡＴＥＲ (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C182)),\"\",ROW())","v":182},"(株)ＵＰＤＡＴＥＲ (参考値)事業者全体"]
["シン・エナジー(株)","メニューA","シン・エナジー(株) メニューA",4.8099999999999998E-4,4.2499999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C183)),\"\",ROW())","v":183},"シン・エナジー(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C183)),\"\",ROW())","v":183},"シン・エナジー(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C183)),\"\",ROW())","v":183},"シン・エナジー(株) メニューA"]
["シン・エナジー(株)","メニューB","シン・エナジー(株) メニューB",4.8099999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C184)),\"\",ROW())","v":184},"シン・エナジー(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C184)),\"\",ROW())","v":184},"シン・エナジー(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C184)),\"\",ROW())","v":184},"シン・エナジー(株) メニューB"]
["シン・エナジー(株)","メニューC","シン・エナジー(株) メニューC",4.8099999999999998E-4,3.5199999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C185)),\"\",ROW())","v":185},"シン・エナジー(株) メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C185)),\"\",ROW())","v":185},"シン・エナジー(株) メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C185)),\"\",ROW())","v":185},"シン・エナジー(株) メニューC"]
["シン・エナジー(株)","メニューD(残差)","シン・エナジー(株) メニューD(残差)",4.8099999999999998E-4,4.7899999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C186)),\"\",ROW())","v":186},"シン・エナジー(株) メニューD(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C186)),\"\",ROW())","v":186},"シン・エナジー(株) メニューD(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C186)),\"\",ROW())","v":186},"シン・エナジー(株) メニューD(残差)"]
["シン・エナジー(株)","(参考値)事業者全体","シン・エナジー(株) (参考値)事業者全体",4.8099999999999998E-4,4.7899999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C187)),\"\",ROW())","v":187},"シン・エナジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C187)),\"\",ROW())","v":187},"シン・エナジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C187)),\"\",ROW())","v":187},"シン・エナジー(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)サニックス","メニューA","(株)サニックス メニューA",4.2700000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C188)),\"\",ROW())","v":188},"(株)サニックス メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C188)),\"\",ROW())","v":188},"(株)サニックス メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C188)),\"\",ROW())","v":188},"(株)サニックス メニューA"]
["(株)サニックス","メニューB","(株)サニックス メニューB",4.2700000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C189)),\"\",ROW())","v":189},"(株)サニックス メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C189)),\"\",ROW())","v":189},"(株)サニックス メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C189)),\"\",ROW())","v":189},"(株)サニックス メニューB"]
["(株)サニックス","メニューC","(株)サニックス メニューC",4.2700000000000002E-4,2.9999999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C190)),\"\",ROW())","v":190},"(株)サニックス メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C190)),\"\",ROW())","v":190},"(株)サニックス メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C190)),\"\",ROW())","v":190},"(株)サニックス メニューC"]
["(株)サニックス","メニューD(残差)","(株)サニックス メニューD(残差)",4.2700000000000002E-4,4.3199999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C191)),\"\",ROW())","v":191},"(株)サニックス メニューD(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C191)),\"\",ROW())","v":191},"(株)サニックス メニューD(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C191)),\"\",ROW())","v":191},"(株)サニックス メニューD(残差)"]
["(株)サニックス","(参考値)事業者全体","(株)サニックス (参考値)事業者全体",4.2700000000000002E-4,4.2900000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C192)),\"\",ROW())","v":192},"(株)サニックス (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C192)),\"\",ROW())","v":192},"(株)サニックス (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C192)),\"\",ROW())","v":192},"(株)サニックス (参考値)事業者全体"]
["(株)コンシェルジュ","メニューA","(株)コンシェルジュ メニューA",2.03E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C193)),\"\",ROW())","v":193},"(株)コンシェルジュ メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C193)),\"\",ROW())","v":193},"(株)コンシェルジュ メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C193)),\"\",ROW())","v":193},"(株)コンシェルジュ メニューA"]
["(株)コンシェルジュ","メニューB(残差)","(株)コンシェルジュ メニューB(残差)",2.03E-4,4.57E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C194)),\"\",ROW())","v":194},"(株)コンシェルジュ メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C194)),\"\",ROW())","v":194},"(株)コンシェルジュ メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C194)),\"\",ROW())","v":194},"(株)コンシェルジュ メニューB(残差)"]
["(株)コンシェルジュ","(参考値)事業者全体","(株)コンシェルジュ (参考値)事業者全体",2.03E-4,2.4800000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C195)),\"\",ROW())","v":195},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(G:G,ROW(A194))),\"\")","v":"(株)コンシェルジュ (参考値)事業者全体"},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C195)),\"\",ROW())","v":195},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(M:M,ROW(A194))),\"\")","v":"(株)コンシェルジュ (参考値)事業者全体"},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C195)),\"\",ROW())","v":195},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(T:T,ROW(A194))),\"\")","v":"(株)コンシェルジュ (参考値)事業者全体"}]
["(株)アイ・グリッド・ソリューションズ","メニューA","(株)アイ・グリッド・ソリューションズ メニューA",4.9100000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C196)),\"\",ROW())","v":196},"(株)アイ・グリッド・ソリューションズ メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C196)),\"\",ROW())","v":196},"(株)アイ・グリッド・ソリューションズ メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C196)),\"\",ROW())","v":196},"(株)アイ・グリッド・ソリューションズ メニューA"]
["(株)アイ・グリッド・ソリューションズ","メニューB(残差)","(株)アイ・グリッド・ソリューションズ メニューB(残差)",4.9100000000000001E-4,4.5600000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C197)),\"\",ROW())","v":197},"(株)アイ・グリッド・ソリューションズ メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C197)),\"\",ROW())","v":197},"(株)アイ・グリッド・ソリューションズ メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C197)),\"\",ROW())","v":197},"(株)アイ・グリッド・ソリューションズ メニューB(残差)"]
["(株)アイ・グリッド・ソリューションズ","(参考値)事業者全体","(株)アイ・グリッド・ソリューションズ (参考値)事業者全体",4.9100000000000001E-4,4.1199999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C198)),\"\",ROW())","v":198},"(株)アイ・グリッド・ソリューションズ (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C198)),\"\",ROW())","v":198},"(株)アイ・グリッド・ソリューションズ (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C198)),\"\",ROW())","v":198},"(株)アイ・グリッド・ソリューションズ (参考値)事業者全体"]
["サミットエナジー(株)","メニューA","サミットエナジー(株) メニューA",4.1800000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C199)),\"\",ROW())","v":199},"サミットエナジー(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C199)),\"\",ROW())","v":199},"サミットエナジー(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C199)),\"\",ROW())","v":199},"サミットエナジー(株) メニューA"]
["サミットエナジー(株)","メニューB(残差)","サミットエナジー(株) メニューB(残差)",4.1800000000000002E-4,4.4499999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C200)),\"\",ROW())","v":200},"サミットエナジー(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C200)),\"\",ROW())","v":200},"サミットエナジー(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C200)),\"\",ROW())","v":200},"サミットエナジー(株) メニューB(残差)"]
["サミットエナジー(株)","(参考値)事業者全体","サミットエナジー(株) (参考値)事業者全体",4.1800000000000002E-4,4.06E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C201)),\"\",ROW())","v":201},"サミットエナジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C201)),\"\",ROW())","v":201},"サミットエナジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C201)),\"\",ROW())","v":201},"サミットエナジー(株) (参考値)事業者全体"]
["リコージャパン(株)","メニューA","リコージャパン(株) メニューA",4.6799999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C202)),\"\",ROW())","v":202},"リコージャパン(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C202)),\"\",ROW())","v":202},"リコージャパン(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C202)),\"\",ROW())","v":202},"リコージャパン(株) メニューA"]
["リコージャパン(株)","メニューB","リコージャパン(株) メニューB",4.6799999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C203)),\"\",ROW())","v":203},"リコージャパン(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C203)),\"\",ROW())","v":203},"リコージャパン(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C203)),\"\",ROW())","v":203},"リコージャパン(株) メニューB"]
["リコージャパン(株)","メニューC","リコージャパン(株) メニューC",4.6799999999999999E-4,2.5599999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C204)),\"\",ROW())","v":204},"リコージャパン(株) メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C204)),\"\",ROW())","v":204},"リコージャパン(株) メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C204)),\"\",ROW())","v":204},"リコージャパン(株) メニューC"]
["リコージャパン(株)","メニューD","リコージャパン(株) メニューD",4.6799999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C205)),\"\",ROW())","v":205},"リコージャパン(株) メニューD",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C205)),\"\",ROW())","v":205},"リコージャパン(株) メニューD",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C205)),\"\",ROW())","v":205},"リコージャパン(株) メニューD"]
["リコージャパン(株)","メニューE","リコージャパン(株) メニューE",4.6799999999999999E-4,3.6999999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C206)),\"\",ROW())","v":206},"リコージャパン(株) メニューE",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C206)),\"\",ROW())","v":206},"リコージャパン(株) メニューE",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C206)),\"\",ROW())","v":206},"リコージャパン(株) メニューE"]
["リコージャパン(株)","メニューF(残差)","リコージャパン(株) メニューF(残差)",4.6799999999999999E-4,4.44E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C207)),\"\",ROW())","v":207},"リコージャパン(株) メニューF(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C207)),\"\",ROW())","v":207},"リコージャパン(株) メニューF(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C207)),\"\",ROW())","v":207},"リコージャパン(株) メニューF(残差)"]
["リコージャパン(株)","(参考値)事業者全体","リコージャパン(株) (参考値)事業者全体",4.6799999999999999E-4,4.2700000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C208)),\"\",ROW())","v":208},"リコージャパン(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C208)),\"\",ROW())","v":208},"リコージャパン(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C208)),\"\",ROW())","v":208},"リコージャパン(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)エネルギア・ソリューション・アンド・サービス","メニューA","(株)エネルギア・ソリューション・アンド・サービス メニューA","0.000441※",0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C209)),\"\",ROW())","v":209},"(株)エネルギア・ソリューション・アンド・サービス メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C209)),\"\",ROW())","v":209},"(株)エネルギア・ソリューション・アンド・サービス メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C209)),\"\",ROW())","v":209},"(株)エネルギア・ソリューション・アンド・サービス メニューA"]
["(株)エネルギア・ソリューション・アンド・サービス","メニューB(残差)","(株)エネルギア・ソリューション・アンド・サービス メニューB(残差)","0.000441※",4.4799999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C210)),\"\",ROW())","v":210},"(株)エネルギア・ソリューション・アンド・サービス メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C210)),\"\",ROW())","v":210},"(株)エネルギア・ソリューション・アンド・サービス メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C210)),\"\",ROW())","v":210},"(株)エネルギア・ソリューション・アンド・サービス メニューB(残差)"]
["(株)エネルギア・ソリューション・アンド・サービス","(参考値)事業者全体","(株)エネルギア・ソリューション・アンド・サービス (参考値)事業者全体","0.000441※",4.3899999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C211)),\"\",ROW())","v":211},"(株)エネルギア・ソリューション・アンド・サービス (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C211)),\"\",ROW())","v":211},"(株)エネルギア・ソリューション・アンド・サービス (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C211)),\"\",ROW())","v":211},"(株)エネルギア・ソリューション・アンド・サービス (参考値)事業者全体"]
["東京ガス(株)","メニューA","東京ガス(株) メニューA",3.8699999999999997E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C212)),\"\",ROW())","v":212},"東京ガス(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C212)),\"\",ROW())","v":212},"東京ガス(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C212)),\"\",ROW())","v":212},"東京ガス(株) メニューA"]
["東京ガス(株)","メニューB","東京ガス(株) メニューB",3.8699999999999997E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C213)),\"\",ROW())","v":213},"東京ガス(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C213)),\"\",ROW())","v":213},"東京ガス(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C213)),\"\",ROW())","v":213},"東京ガス(株) メニューB"]
["東京ガス(株)","メニューC","東京ガス(株) メニューC",3.8699999999999997E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C214)),\"\",ROW())","v":214},"東京ガス(株) メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C214)),\"\",ROW())","v":214},"東京ガス(株) メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C214)),\"\",ROW())","v":214},"東京ガス(株) メニューC"]
["東京ガス(株)","メニューD","東京ガス(株) メニューD",3.8699999999999997E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C215)),\"\",ROW())","v":215},"東京ガス(株) メニューD",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C215)),\"\",ROW())","v":215},"東京ガス(株) メニューD",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C215)),\"\",ROW())","v":215},"東京ガス(株) メニューD"]
["東京ガス(株)","メニューE(残差)","東京ガス(株) メニューE(残差)",3.8699999999999997E-4,3.7300000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C216)),\"\",ROW())","v":216},"東京ガス(株) メニューE(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C216)),\"\",ROW())","v":216},"東京ガス(株) メニューE(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C216)),\"\",ROW())","v":216},"東京ガス(株) メニューE(残差)"]
["東京ガス(株)","(参考値)事業者全体","東京ガス(株) (参考値)事業者全体",3.8699999999999997E-4,3.6200000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C217)),\"\",ROW())","v":217},"東京ガス(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C217)),\"\",ROW())","v":217},"東京ガス(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C217)),\"\",ROW())","v":217},"東京ガス(株) (参考値)事業者全体"]
["テス・エンジニアリング(株)","メニューA","テス・エンジニアリング(株) メニューA",5.1599999999999997E-4,3.86E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C218)),\"\",ROW())","v":218},"テス・エンジニアリング(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C218)),\"\",ROW())","v":218},"テス・エンジニアリング(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C218)),\"\",ROW())","v":218},"テス・エンジニアリング(株) メニューA"]
["テス・エンジニアリング(株)","メニューB","テス・エンジニアリング(株) メニューB",5.1599999999999997E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C219)),\"\",ROW())","v":219},"テス・エンジニアリング(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C219)),\"\",ROW())","v":219},"テス・エンジニアリング(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C219)),\"\",ROW())","v":219},"テス・エンジニアリング(株) メニューB"]
["テス・エンジニアリング(株)","メニューC(残差)","テス・エンジニアリング(株) メニューC(残差)",5.1599999999999997E-4,5.5199999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C220)),\"\",ROW())","v":220},"テス・エンジニアリング(株) メニューC(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C220)),\"\",ROW())","v":220},"テス・エンジニアリング(株) メニューC(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C220)),\"\",ROW())","v":220},"テス・エンジニアリング(株) メニューC(残差)"]
["テス・エンジニアリング(株)","(参考値)事業者全体","テス・エンジニアリング(株) (参考値)事業者全体",5.1599999999999997E-4,5.5099999999999995E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C221)),\"\",ROW())","v":221},"テス・エンジニアリング(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C221)),\"\",ROW())","v":221},"テス・エンジニアリング(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C221)),\"\",ROW())","v":221},"テス・エンジニアリング(株) (参考値)事業者全体"]
["青梅ガス(株)","メニューA","青梅ガス(株) メニューA",4.5300000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C222)),\"\",ROW())","v":222},"青梅ガス(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C222)),\"\",ROW())","v":222},"青梅ガス(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C222)),\"\",ROW())","v":222},"青梅ガス(株) メニューA"]
["青梅ガス(株)","メニューB(残差)","青梅ガス(株) メニューB(残差)",4.5300000000000001E-4,4.5600000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C223)),\"\",ROW())","v":223},"青梅ガス(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C223)),\"\",ROW())","v":223},"青梅ガス(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C223)),\"\",ROW())","v":223},"青梅ガス(株) メニューB(残差)"]
["青梅ガス(株)","(参考値)事業者全体","青梅ガス(株) (参考値)事業者全体",4.5300000000000001E-4,4.55E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C224)),\"\",ROW())","v":224},"青梅ガス(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C224)),\"\",ROW())","v":224},"青梅ガス(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C224)),\"\",ROW())","v":224},"青梅ガス(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)イーネットワークシステムズ","メニューA","(株)イーネットワークシステムズ メニューA",4.64E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C225)),\"\",ROW())","v":225},"(株)イーネットワークシステムズ メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C225)),\"\",ROW())","v":225},"(株)イーネットワークシステムズ メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C225)),\"\",ROW())","v":225},"(株)イーネットワークシステムズ メニューA"]
["(株)イーネットワークシステムズ","メニューB","(株)イーネットワークシステムズ メニューB",4.64E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C226)),\"\",ROW())","v":226},"(株)イーネットワークシステムズ メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C226)),\"\",ROW())","v":226},"(株)イーネットワークシステムズ メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C226)),\"\",ROW())","v":226},"(株)イーネットワークシステムズ メニューB"]
["(株)イーネットワークシステムズ","メニューC","(株)イーネットワークシステムズ メニューC",4.64E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C227)),\"\",ROW())","v":227},"(株)イーネットワークシステムズ メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C227)),\"\",ROW())","v":227},"(株)イーネットワークシステムズ メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C227)),\"\",ROW())","v":227},"(株)イーネットワークシステムズ メニューC"]
["(株)イーネットワークシステムズ","メニューD","(株)イーネットワークシステムズ メニューD",4.64E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C228)),\"\",ROW())","v":228},"(株)イーネットワークシステムズ メニューD",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C228)),\"\",ROW())","v":228},"(株)イーネットワークシステムズ メニューD",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C228)),\"\",ROW())","v":228},"(株)イーネットワークシステムズ メニューD"]
["(株)イーネットワークシステムズ","メニューE(残差)","(株)イーネットワークシステムズ メニューE(残差)",4.64E-4,4.08E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C229)),\"\",ROW())","v":229},"(株)イーネットワークシステムズ メニューE(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C229)),\"\",ROW())","v":229},"(株)イーネットワークシステムズ メニューE(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C229)),\"\",ROW())","v":229},"(株)イーネットワークシステムズ メニューE(残差)"]
["(株)イーネットワークシステムズ","(参考値)事業者全体","(株)イーネットワークシステムズ (参考値)事業者全体",4.64E-4,3.4000000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C230)),\"\",ROW())","v":230},"(株)イーネットワークシステムズ (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C230)),\"\",ROW())","v":230},"(株)イーネットワークシステムズ (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C230)),\"\",ROW())","v":230},"(株)イーネットワークシステムズ (参考値)事業者全体"]
["(株)エネアーク関東",null,"(株)エネアーク関東",4.5800000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C231)),\"\",ROW())","v":231},"(株)エネアーク関東",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C231)),\"\",ROW())","v":231},"(株)エネアーク関東",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C231)),\"\",ROW())","v":231},"(株)エネアーク関東"]
["(株)東急パワーサプライ","メニューA","(株)東急パワーサプライ メニューA",4.7800000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C232)),\"\",ROW())","v":232},"(株)東急パワーサプライ メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C232)),\"\",ROW())","v":232},"(株)東急パワーサプライ メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C232)),\"\",ROW())","v":232},"(株)東急パワーサプライ メニューA"]
["(株)東急パワーサプライ","メニューB","(株)東急パワーサプライ メニューB",4.7800000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C233)),\"\",ROW())","v":233},"(株)東急パワーサプライ メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C233)),\"\",ROW())","v":233},"(株)東急パワーサプライ メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C233)),\"\",ROW())","v":233},"(株)東急パワーサプライ メニューB"]
["(株)東急パワーサプライ","メニューC","(株)東急パワーサプライ メニューC",4.7800000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C234)),\"\",ROW())","v":234},"(株)東急パワーサプライ メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C234)),\"\",ROW())","v":234},"(株)東急パワーサプライ メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C234)),\"\",ROW())","v":234},"(株)東急パワーサプライ メニューC"]
["(株)東急パワーサプライ","メニューD","(株)東急パワーサプライ メニューD",4.7800000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C235)),\"\",ROW())","v":235},"(株)東急パワーサプライ メニューD",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C235)),\"\",ROW())","v":235},"(株)東急パワーサプライ メニューD",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C235)),\"\",ROW())","v":235},"(株)東急パワーサプライ メニューD"]
["(株)東急パワーサプライ","メニューE","(株)東急パワーサプライ メニューE",4.7800000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C236)),\"\",ROW())","v":236},"(株)東急パワーサプライ メニューE",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C236)),\"\",ROW())","v":236},"(株)東急パワーサプライ メニューE",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C236)),\"\",ROW())","v":236},"(株)東急パワーサプライ メニューE"]
["(株)東急パワーサプライ","メニューF","(株)東急パワーサプライ メニューF",4.7800000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C237)),\"\",ROW())","v":237},"(株)東急パワーサプライ メニューF",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C237)),\"\",ROW())","v":237},"(株)東急パワーサプライ メニューF",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C237)),\"\",ROW())","v":237},"(株)東急パワーサプライ メニューF"]
["(株)東急パワーサプライ","メニューG(残差)","(株)東急パワーサプライ メニューG(残差)",4.7800000000000002E-4,4.1599999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C238)),\"\",ROW())","v":238},"(株)東急パワーサプライ メニューG(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C238)),\"\",ROW())","v":238},"(株)東急パワーサプライ メニューG(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C238)),\"\",ROW())","v":238},"(株)東急パワーサプライ メニューG(残差)"]
["(株)東急パワーサプライ","(参考値)事業者全体","(株)東急パワーサプライ (参考値)事業者全体",4.7800000000000002E-4,3.8400000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C239)),\"\",ROW())","v":239},"(株)東急パワーサプライ (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C239)),\"\",ROW())","v":239},"(株)東急パワーサプライ (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C239)),\"\",ROW())","v":239},"(株)東急パワーサプライ (参考値)事業者全体"]
["王子・伊藤忠エネクス電力販売(株)","メニューA","王子・伊藤忠エネクス電力販売(株) メニューA","0.000441※",0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C240)),\"\",ROW())","v":240},"王子・伊藤忠エネクス電力販売(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C240)),\"\",ROW())","v":240},"王子・伊藤忠エネクス電力販売(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C240)),\"\",ROW())","v":240},"王子・伊藤忠エネクス電力販売(株) メニューA"]
["王子・伊藤忠エネクス電力販売(株)","メニューB","王子・伊藤忠エネクス電力販売(株) メニューB","0.000441※",2.52E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C241)),\"\",ROW())","v":241},"王子・伊藤忠エネクス電力販売(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C241)),\"\",ROW())","v":241},"王子・伊藤忠エネクス電力販売(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C241)),\"\",ROW())","v":241},"王子・伊藤忠エネクス電力販売(株) メニューB"]
["王子・伊藤忠エネクス電力販売(株)","メニューC(残差)","王子・伊藤忠エネクス電力販売(株) メニューC(残差)","0.000441※",3.1599999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C242)),\"\",ROW())","v":242},"王子・伊藤忠エネクス電力販売(株) メニューC(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C242)),\"\",ROW())","v":242},"王子・伊藤忠エネクス電力販売(株) メニューC(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C242)),\"\",ROW())","v":242},"王子・伊藤忠エネクス電力販売(株) メニューC(残差)"]
["王子・伊藤忠エネクス電力販売(株)","(参考値)事業者全体","王子・伊藤忠エネクス電力販売(株) (参考値)事業者全体","0.000441※",2.0000000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C243)),\"\",ROW())","v":243},"王子・伊藤忠エネクス電力販売(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C243)),\"\",ROW())","v":243},"王子・伊藤忠エネクス電力販売(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C243)),\"\",ROW())","v":243},"王子・伊藤忠エネクス電力販売(株) (参考値)事業者全体"]
["伊藤忠商事(株)","メニューA","伊藤忠商事(株) メニューA","0.000441※",0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C244)),\"\",ROW())","v":244},"伊藤忠商事(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C244)),\"\",ROW())","v":244},"伊藤忠商事(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C244)),\"\",ROW())","v":244},"伊藤忠商事(株) メニューA"]
["伊藤忠商事(株)","メニューB","伊藤忠商事(株) メニューB","0.000441※",0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C245)),\"\",ROW())","v":245},"伊藤忠商事(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C245)),\"\",ROW())","v":245},"伊藤忠商事(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C245)),\"\",ROW())","v":245},"伊藤忠商事(株) メニューB"]
["伊藤忠商事(株)","メニューC(残差)","伊藤忠商事(株) メニューC(残差)","0.000441※","0.000441※",null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C246)),\"\",ROW())","v":246},"伊藤忠商事(株) メニューC(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C246)),\"\",ROW())","v":246},"伊藤忠商事(株) メニューC(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C246)),\"\",ROW())","v":246},"伊藤忠商事(株) メニューC(残差)"]
["伊藤忠商事(株)","(参考値)事業者全体","伊藤忠商事(株) (参考値)事業者全体","0.000441※","0.000441※",null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C247)),\"\",ROW())","v":247},"伊藤忠商事(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C247)),\"\",ROW())","v":247},"伊藤忠商事(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C247)),\"\",ROW())","v":247},"伊藤忠商事(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)エコスタイル","メニューA","(株)エコスタイル メニューA",3.5E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C248)),\"\",ROW())","v":248},"(株)エコスタイル メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C248)),\"\",ROW())","v":248},"(株)エコスタイル メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C248)),\"\",ROW())","v":248},"(株)エコスタイル メニューA"]
["(株)エコスタイル","メニューB","(株)エコスタイル メニューB",3.5E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C249)),\"\",ROW())","v":249},"(株)エコスタイル メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C249)),\"\",ROW())","v":249},"(株)エコスタイル メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C249)),\"\",ROW())","v":249},"(株)エコスタイル メニューB"]
["(株)エコスタイル","メニューC(残差)","(株)エコスタイル メニューC(残差)",3.5E-4,5.62E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C250)),\"\",ROW())","v":250},"(株)エコスタイル メニューC(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C250)),\"\",ROW())","v":250},"(株)エコスタイル メニューC(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C250)),\"\",ROW())","v":250},"(株)エコスタイル メニューC(残差)"]
["(株)エコスタイル","(参考値)事業者全体","(株)エコスタイル (参考値)事業者全体",3.5E-4,5.3300000000000005E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C251)),\"\",ROW())","v":251},"(株)エコスタイル (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C251)),\"\",ROW())","v":251},"(株)エコスタイル (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C251)),\"\",ROW())","v":251},"(株)エコスタイル (参考値)事業者全体"]
["入間ガス(株)",null,"入間ガス(株)",4.5399999999999998E-4,4.57E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C252)),\"\",ROW())","v":252},"入間ガス(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C252)),\"\",ROW())","v":252},"入間ガス(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C252)),\"\",ROW())","v":252},"入間ガス(株)"]
["テプコカスタマーサービス(株)","メニューA","テプコカスタマーサービス(株) メニューA",4.4499999999999997E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C253)),\"\",ROW())","v":253},"テプコカスタマーサービス(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C253)),\"\",ROW())","v":253},"テプコカスタマーサービス(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C253)),\"\",ROW())","v":253},"テプコカスタマーサービス(株) メニューA"]
["テプコカスタマーサービス(株)","メニューB(残差)","テプコカスタマーサービス(株) メニューB(残差)",4.4499999999999997E-4,4.2000000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C254)),\"\",ROW())","v":254},"テプコカスタマーサービス(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C254)),\"\",ROW())","v":254},"テプコカスタマーサービス(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C254)),\"\",ROW())","v":254},"テプコカスタマーサービス(株) メニューB(残差)"]
["テプコカスタマーサービス(株)","(参考値)事業者全体","テプコカスタマーサービス(株) (参考値)事業者全体",4.4499999999999997E-4,5.5800000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C255)),\"\",ROW())","v":255},"テプコカスタマーサービス(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C255)),\"\",ROW())","v":255},"テプコカスタマーサービス(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C255)),\"\",ROW())","v":255},"テプコカスタマーサービス(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)とんでんホールディングス",null,"(株)とんでんホールディングス",4.6999999999999999E-4,5.4900000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C256)),\"\",ROW())","v":256},"(株)とんでんホールディングス",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C256)),\"\",ROW())","v":256},"(株)とんでんホールディングス",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C256)),\"\",ROW())","v":256},"(株)とんでんホールディングス"]
["日鉄エンジニアリング(株)","メニューA","日鉄エンジニアリング(株) メニューA",4.64E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C257)),\"\",ROW())","v":257},"日鉄エンジニアリング(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C257)),\"\",ROW())","v":257},"日鉄エンジニアリング(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C257)),\"\",ROW())","v":257},"日鉄エンジニアリング(株) メニューA"]
["日鉄エンジニアリング(株)","メニューB","日鉄エンジニアリング(株) メニューB",4.64E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C258)),\"\",ROW())","v":258},"日鉄エンジニアリング(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C258)),\"\",ROW())","v":258},"日鉄エンジニアリング(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C258)),\"\",ROW())","v":258},"日鉄エンジニアリング(株) メニューB"]
["日鉄エンジニアリング(株)","メニューC","日鉄エンジニアリング(株) メニューC",4.64E-4,1E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C259)),\"\",ROW())","v":259},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(G:G,ROW(A258))),\"\")","v":"日鉄エンジニアリング(株) メニューC"},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C259)),\"\",ROW())","v":259},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(M:M,ROW(A258))),\"\")","v":"日鉄エンジニアリング(株) メニューC"},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C259)),\"\",ROW())","v":259},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(T:T,ROW(A258))),\"\")","v":"日鉄エンジニアリング(株) メニューC"}]
["日鉄エンジニアリング(株)","メニューD","日鉄エンジニアリング(株) メニューD",4.64E-4,2.5000000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C260)),\"\",ROW())","v":260},"日鉄エンジニアリング(株) メニューD",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C260)),\"\",ROW())","v":260},"日鉄エンジニアリング(株) メニューD",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C260)),\"\",ROW())","v":260},"日鉄エンジニアリング(株) メニューD"]
["日鉄エンジニアリング(株)","メニューE(残差)","日鉄エンジニアリング(株) メニューE(残差)",4.64E-4,6.2E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C261)),\"\",ROW())","v":261},"日鉄エンジニアリング(株) メニューE(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C261)),\"\",ROW())","v":261},"日鉄エンジニアリング(株) メニューE(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C261)),\"\",ROW())","v":261},"日鉄エンジニアリング(株) メニューE(残差)"]
["日鉄エンジニアリング(株)","(参考値)事業者全体","日鉄エンジニアリング(株) (参考値)事業者全体",4.64E-4,5.6700000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C262)),\"\",ROW())","v":262},"日鉄エンジニアリング(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C262)),\"\",ROW())","v":262},"日鉄エンジニアリング(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C262)),\"\",ROW())","v":262},"日鉄エンジニアリング(株) (参考値)事業者全体"]
["ａｕエネルギー＆ライフ(株)(旧：ＫＤＤＩ(株))","メニューA","ａｕエネルギー＆ライフ(株)(旧：ＫＤＤＩ(株)) メニューA",4.2700000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C263)),\"\",ROW())","v":263},"ａｕエネルギー＆ライフ(株)(旧：ＫＤＤＩ(株)) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C263)),\"\",ROW())","v":263},"ａｕエネルギー＆ライフ(株)(旧：ＫＤＤＩ(株)) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C263)),\"\",ROW())","v":263},"ａｕエネルギー＆ライフ(株)(旧：ＫＤＤＩ(株)) メニューA"]
["ａｕエネルギー＆ライフ(株)(旧：ＫＤＤＩ(株))","メニューB","ａｕエネルギー＆ライフ(株)(旧：ＫＤＤＩ(株)) メニューB",4.2700000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C264)),\"\",ROW())","v":264},"ａｕエネルギー＆ライフ(株)(旧：ＫＤＤＩ(株)) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C264)),\"\",ROW())","v":264},"ａｕエネルギー＆ライフ(株)(旧：ＫＤＤＩ(株)) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C264)),\"\",ROW())","v":264},"ａｕエネルギー＆ライフ(株)(旧：ＫＤＤＩ(株)) メニューB"]
["ａｕエネルギー＆ライフ(株)(旧：ＫＤＤＩ(株))","メニューC(残差)","ａｕエネルギー＆ライフ(株)(旧：ＫＤＤＩ(株)) メニューC(残差)",4.2700000000000002E-4,4.0400000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C265)),\"\",ROW())","v":265},"ａｕエネルギー＆ライフ(株)(旧：ＫＤＤＩ(株)) メニューC(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C265)),\"\",ROW())","v":265},"ａｕエネルギー＆ライフ(株)(旧：ＫＤＤＩ(株)) メニューC(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C265)),\"\",ROW())","v":265},"ａｕエネルギー＆ライフ(株)(旧：ＫＤＤＩ(株)) メニューC(残差)"]
["ａｕエネルギー＆ライフ(株)(旧：ＫＤＤＩ(株))","(参考値)事業者全体","ａｕエネルギー＆ライフ(株)(旧：ＫＤＤＩ(株)) (参考値)事業者全体",4.2700000000000002E-4,4.0400000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C266)),\"\",ROW())","v":266},"ａｕエネルギー＆ライフ(株)(旧：ＫＤＤＩ(株)) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C266)),\"\",ROW())","v":266},"ａｕエネルギー＆ライフ(株)(旧：ＫＤＤＩ(株)) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C266)),\"\",ROW())","v":266},"ａｕエネルギー＆ライフ(株)(旧：ＫＤＤＩ(株)) (参考値)事業者全体"]
["イワタニ関東(株)",null,"イワタニ関東(株)",8.2299999999999995E-4,7.7700000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C267)),\"\",ROW())","v":267},"イワタニ関東(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C267)),\"\",ROW())","v":267},"イワタニ関東(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C267)),\"\",ROW())","v":267},"イワタニ関東(株)"]
["イワタニ首都圏(株)",null,"イワタニ首都圏(株)",7.8299999999999995E-4,7.4600000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C268)),\"\",ROW())","v":268},"イワタニ首都圏(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C268)),\"\",ROW())","v":268},"イワタニ首都圏(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C268)),\"\",ROW())","v":268},"イワタニ首都圏(株)"]
["サーラｅエナジー(株)","メニューA","サーラｅエナジー(株) メニューA",4.4200000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C269)),\"\",ROW())","v":269},"サーラｅエナジー(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C269)),\"\",ROW())","v":269},"サーラｅエナジー(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C269)),\"\",ROW())","v":269},"サーラｅエナジー(株) メニューA"]
["サーラｅエナジー(株)","メニューB","サーラｅエナジー(株) メニューB",4.4200000000000001E-4,3.86E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C270)),\"\",ROW())","v":270},"サーラｅエナジー(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C270)),\"\",ROW())","v":270},"サーラｅエナジー(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C270)),\"\",ROW())","v":270},"サーラｅエナジー(株) メニューB"]
["サーラｅエナジー(株)","メニューC(残差)","サーラｅエナジー(株) メニューC(残差)",4.4200000000000001E-4,4.55E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C271)),\"\",ROW())","v":271},"サーラｅエナジー(株) メニューC(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C271)),\"\",ROW())","v":271},"サーラｅエナジー(株) メニューC(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C271)),\"\",ROW())","v":271},"サーラｅエナジー(株) メニューC(残差)"]
["サーラｅエナジー(株)","(参考値)事業者全体","サーラｅエナジー(株) (参考値)事業者全体",4.4200000000000001E-4,4.5199999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C272)),\"\",ROW())","v":272},"サーラｅエナジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C272)),\"\",ROW())","v":272},"サーラｅエナジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C272)),\"\",ROW())","v":272},"サーラｅエナジー(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)地球クラブ","メニューA","(株)地球クラブ メニューA",1.85E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C273)),\"\",ROW())","v":273},"(株)地球クラブ メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C273)),\"\",ROW())","v":273},"(株)地球クラブ メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C273)),\"\",ROW())","v":273},"(株)地球クラブ メニューA"]
["(株)地球クラブ","メニューB","(株)地球クラブ メニューB",1.85E-4,3.01E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C274)),\"\",ROW())","v":274},"(株)地球クラブ メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C274)),\"\",ROW())","v":274},"(株)地球クラブ メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C274)),\"\",ROW())","v":274},"(株)地球クラブ メニューB"]
["(株)地球クラブ","メニューC(残差)","(株)地球クラブ メニューC(残差)",1.85E-4,5.7200000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C275)),\"\",ROW())","v":275},"(株)地球クラブ メニューC(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C275)),\"\",ROW())","v":275},"(株)地球クラブ メニューC(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C275)),\"\",ROW())","v":275},"(株)地球クラブ メニューC(残差)"]
["(株)地球クラブ","(参考値)事業者全体","(株)地球クラブ (参考値)事業者全体",1.85E-4,4.5199999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C276)),\"\",ROW())","v":276},"(株)地球クラブ (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C276)),\"\",ROW())","v":276},"(株)地球クラブ (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C276)),\"\",ROW())","v":276},"(株)地球クラブ (参考値)事業者全体"]
["(株)エコア",null,"(株)エコア",4.6200000000000001E-4,4.0499999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C277)),\"\",ROW())","v":277},"(株)エコア",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C277)),\"\",ROW())","v":277},"(株)エコア",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C277)),\"\",ROW())","v":277},"(株)エコア"]
["西部瓦斯(株)",null,"西部瓦斯(株)",4.3600000000000003E-4,4.4799999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C278)),\"\",ROW())","v":278},"西部瓦斯(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C278)),\"\",ROW())","v":278},"西部瓦斯(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C278)),\"\",ROW())","v":278},"西部瓦斯(株)"]
["東邦ガス(株)","メニューA","東邦ガス(株) メニューA",4.5300000000000001E-4,3.2000000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C279)),\"\",ROW())","v":279},"東邦ガス(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C279)),\"\",ROW())","v":279},"東邦ガス(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C279)),\"\",ROW())","v":279},"東邦ガス(株) メニューA"]
["東邦ガス(株)","メニューB","東邦ガス(株) メニューB",4.5300000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C280)),\"\",ROW())","v":280},"東邦ガス(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C280)),\"\",ROW())","v":280},"東邦ガス(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C280)),\"\",ROW())","v":280},"東邦ガス(株) メニューB"]
["東邦ガス(株)","メニューC(残差)","東邦ガス(株) メニューC(残差)",4.5300000000000001E-4,4.5899999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C281)),\"\",ROW())","v":281},"東邦ガス(株) メニューC(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C281)),\"\",ROW())","v":281},"東邦ガス(株) メニューC(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C281)),\"\",ROW())","v":281},"東邦ガス(株) メニューC(残差)"]
["東邦ガス(株)","(参考値)事業者全体","東邦ガス(株) (参考値)事業者全体",4.5300000000000001E-4,4.2999999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C282)),\"\",ROW())","v":282},"東邦ガス(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C282)),\"\",ROW())","v":282},"東邦ガス(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C282)),\"\",ROW())","v":282},"東邦ガス(株) (参考値)事業者全体"]
["シナネン(株)","メニューA","シナネン(株) メニューA",2.2800000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C283)),\"\",ROW())","v":283},"シナネン(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C283)),\"\",ROW())","v":283},"シナネン(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C283)),\"\",ROW())","v":283},"シナネン(株) メニューA"]
["シナネン(株)","メニューB","シナネン(株) メニューB",2.2800000000000001E-4,5.2800000000000004E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C284)),\"\",ROW())","v":284},"シナネン(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C284)),\"\",ROW())","v":284},"シナネン(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C284)),\"\",ROW())","v":284},"シナネン(株) メニューB"]
["シナネン(株)","メニューC","シナネン(株) メニューC",2.2800000000000001E-4,4.0000000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C285)),\"\",ROW())","v":285},"シナネン(株) メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C285)),\"\",ROW())","v":285},"シナネン(株) メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C285)),\"\",ROW())","v":285},"シナネン(株) メニューC"]
["シナネン(株)","メニューD","シナネン(株) メニューD",2.2800000000000001E-4,2.7E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C286)),\"\",ROW())","v":286},"シナネン(株) メニューD",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C286)),\"\",ROW())","v":286},"シナネン(株) メニューD",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C286)),\"\",ROW())","v":286},"シナネン(株) メニューD"]
["シナネン(株)","メニューE","シナネン(株) メニューE",2.2800000000000001E-4,1.2999999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C287)),\"\",ROW())","v":287},"シナネン(株) メニューE",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C287)),\"\",ROW())","v":287},"シナネン(株) メニューE",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C287)),\"\",ROW())","v":287},"シナネン(株) メニューE"]
["シナネン(株)","メニューF","シナネン(株) メニューF",2.2800000000000001E-4,2.9E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C288)),\"\",ROW())","v":288},"シナネン(株) メニューF",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C288)),\"\",ROW())","v":288},"シナネン(株) メニューF",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C288)),\"\",ROW())","v":288},"シナネン(株) メニューF"]
["シナネン(株)","メニューG","シナネン(株) メニューG",2.2800000000000001E-4,3.8999999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C289)),\"\",ROW())","v":289},"シナネン(株) メニューG",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C289)),\"\",ROW())","v":289},"シナネン(株) メニューG",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C289)),\"\",ROW())","v":289},"シナネン(株) メニューG"]
["シナネン(株)","メニューH","シナネン(株) メニューH",2.2800000000000001E-4,4.8999999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C290)),\"\",ROW())","v":290},"シナネン(株) メニューH",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C290)),\"\",ROW())","v":290},"シナネン(株) メニューH",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C290)),\"\",ROW())","v":290},"シナネン(株) メニューH"]
["シナネン(株)","メニューI(残差)","シナネン(株) メニューI(残差)",2.2800000000000001E-4,2.6600000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C291)),\"\",ROW())","v":291},"シナネン(株) メニューI(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C291)),\"\",ROW())","v":291},"シナネン(株) メニューI(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C291)),\"\",ROW())","v":291},"シナネン(株) メニューI(残差)"]
["シナネン(株)","(参考値)事業者全体","シナネン(株) (参考値)事業者全体",2.2800000000000001E-4,3.1300000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C292)),\"\",ROW())","v":292},"シナネン(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C292)),\"\",ROW())","v":292},"シナネン(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C292)),\"\",ROW())","v":292},"シナネン(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)シナジアパワー","メニューA","(株)シナジアパワー メニューA",4.57E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C293)),\"\",ROW())","v":293},"(株)シナジアパワー メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C293)),\"\",ROW())","v":293},"(株)シナジアパワー メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C293)),\"\",ROW())","v":293},"(株)シナジアパワー メニューA"]
["(株)シナジアパワー","メニューB","(株)シナジアパワー メニューB",4.57E-4,3.7599999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C294)),\"\",ROW())","v":294},"(株)シナジアパワー メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C294)),\"\",ROW())","v":294},"(株)シナジアパワー メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C294)),\"\",ROW())","v":294},"(株)シナジアパワー メニューB"]
["(株)シナジアパワー","メニューC","(株)シナジアパワー メニューC",4.57E-4,3.7500000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C295)),\"\",ROW())","v":295},"(株)シナジアパワー メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C295)),\"\",ROW())","v":295},"(株)シナジアパワー メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C295)),\"\",ROW())","v":295},"(株)シナジアパワー メニューC"]
["(株)シナジアパワー","メニューD","(株)シナジアパワー メニューD",4.57E-4,3.7800000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C296)),\"\",ROW())","v":296},"(株)シナジアパワー メニューD",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C296)),\"\",ROW())","v":296},"(株)シナジアパワー メニューD",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C296)),\"\",ROW())","v":296},"(株)シナジアパワー メニューD"]
["(株)シナジアパワー","メニューE","(株)シナジアパワー メニューE",4.57E-4,3.79E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C297)),\"\",ROW())","v":297},"(株)シナジアパワー メニューE",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C297)),\"\",ROW())","v":297},"(株)シナジアパワー メニューE",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C297)),\"\",ROW())","v":297},"(株)シナジアパワー メニューE"]
["(株)シナジアパワー","メニューF","(株)シナジアパワー メニューF",4.57E-4,3.8000000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C298)),\"\",ROW())","v":298},"(株)シナジアパワー メニューF",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C298)),\"\",ROW())","v":298},"(株)シナジアパワー メニューF",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C298)),\"\",ROW())","v":298},"(株)シナジアパワー メニューF"]
["(株)シナジアパワー","メニューG","(株)シナジアパワー メニューG",4.57E-4,1.6200000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C299)),\"\",ROW())","v":299},"(株)シナジアパワー メニューG",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C299)),\"\",ROW())","v":299},"(株)シナジアパワー メニューG",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C299)),\"\",ROW())","v":299},"(株)シナジアパワー メニューG"]
["(株)シナジアパワー","メニューH","(株)シナジアパワー メニューH",4.57E-4,3.6999999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C300)),\"\",ROW())","v":300},"(株)シナジアパワー メニューH",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C300)),\"\",ROW())","v":300},"(株)シナジアパワー メニューH",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C300)),\"\",ROW())","v":300},"(株)シナジアパワー メニューH"]
["(株)シナジアパワー","メニューI","(株)シナジアパワー メニューI",4.57E-4,3.8000000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C301)),\"\",ROW())","v":301},"(株)シナジアパワー メニューI",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C301)),\"\",ROW())","v":301},"(株)シナジアパワー メニューI",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C301)),\"\",ROW())","v":301},"(株)シナジアパワー メニューI"]
["(株)シナジアパワー","メニューJ","(株)シナジアパワー メニューJ",4.57E-4,3.8000000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C302)),\"\",ROW())","v":302},"(株)シナジアパワー メニューJ",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C302)),\"\",ROW())","v":302},"(株)シナジアパワー メニューJ",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C302)),\"\",ROW())","v":302},"(株)シナジアパワー メニューJ"]
["(株)シナジアパワー","メニューK","(株)シナジアパワー メニューK",4.57E-4,3.8099999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C303)),\"\",ROW())","v":303},"(株)シナジアパワー メニューK",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C303)),\"\",ROW())","v":303},"(株)シナジアパワー メニューK",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C303)),\"\",ROW())","v":303},"(株)シナジアパワー メニューK"]
["(株)シナジアパワー","メニューL","(株)シナジアパワー メニューL",4.57E-4,3.8000000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C304)),\"\",ROW())","v":304},"(株)シナジアパワー メニューL",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C304)),\"\",ROW())","v":304},"(株)シナジアパワー メニューL",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C304)),\"\",ROW())","v":304},"(株)シナジアパワー メニューL"]
["(株)シナジアパワー","メニューM(残差)","(株)シナジアパワー メニューM(残差)",4.57E-4,4.0900000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C305)),\"\",ROW())","v":305},"(株)シナジアパワー メニューM(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C305)),\"\",ROW())","v":305},"(株)シナジアパワー メニューM(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C305)),\"\",ROW())","v":305},"(株)シナジアパワー メニューM(残差)"]
["(株)シナジアパワー","(参考値)事業者全体","(株)シナジアパワー (参考値)事業者全体",4.57E-4,3.9500000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C306)),\"\",ROW())","v":306},"(株)シナジアパワー (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C306)),\"\",ROW())","v":306},"(株)シナジアパワー (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C306)),\"\",ROW())","v":306},"(株)シナジアパワー (参考値)事業者全体"]
["カワサキグリーンエナジー(株)","メニューA","カワサキグリーンエナジー(株) メニューA",4.73E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C307)),\"\",ROW())","v":307},"カワサキグリーンエナジー(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C307)),\"\",ROW())","v":307},"カワサキグリーンエナジー(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C307)),\"\",ROW())","v":307},"カワサキグリーンエナジー(株) メニューA"]
["カワサキグリーンエナジー(株)","メニューB","カワサキグリーンエナジー(株) メニューB",4.73E-4,2.9999999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C308)),\"\",ROW())","v":308},"カワサキグリーンエナジー(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C308)),\"\",ROW())","v":308},"カワサキグリーンエナジー(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C308)),\"\",ROW())","v":308},"カワサキグリーンエナジー(株) メニューB"]
["カワサキグリーンエナジー(株)","メニューC","カワサキグリーンエナジー(株) メニューC",4.73E-4,4.0000000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C309)),\"\",ROW())","v":309},"カワサキグリーンエナジー(株) メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C309)),\"\",ROW())","v":309},"カワサキグリーンエナジー(株) メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C309)),\"\",ROW())","v":309},"カワサキグリーンエナジー(株) メニューC"]
["カワサキグリーンエナジー(株)","メニューD(残差)","カワサキグリーンエナジー(株) メニューD(残差)",4.73E-4,5.2400000000000005E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C310)),\"\",ROW())","v":310},"カワサキグリーンエナジー(株) メニューD(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C310)),\"\",ROW())","v":310},"カワサキグリーンエナジー(株) メニューD(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C310)),\"\",ROW())","v":310},"カワサキグリーンエナジー(株) メニューD(残差)"]
["カワサキグリーンエナジー(株)","(参考値)事業者全体","カワサキグリーンエナジー(株) (参考値)事業者全体",4.73E-4,4.4700000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C311)),\"\",ROW())","v":311},"カワサキグリーンエナジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C311)),\"\",ROW())","v":311},"カワサキグリーンエナジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C311)),\"\",ROW())","v":311},"カワサキグリーンエナジー(株) (参考値)事業者全体"]
["大一ガス(株)",null,"大一ガス(株)",4.84E-4,5.5599999999999996E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C312)),\"\",ROW())","v":312},"大一ガス(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C312)),\"\",ROW())","v":312},"大一ガス(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C312)),\"\",ROW())","v":312},"大一ガス(株)"]
["(株)リミックスポイント","メニューA","(株)リミックスポイント メニューA",4.6900000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C313)),\"\",ROW())","v":313},"(株)リミックスポイント メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C313)),\"\",ROW())","v":313},"(株)リミックスポイント メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C313)),\"\",ROW())","v":313},"(株)リミックスポイント メニューA"]
["(株)リミックスポイント","メニューB","(株)リミックスポイント メニューB",4.6900000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C314)),\"\",ROW())","v":314},"(株)リミックスポイント メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C314)),\"\",ROW())","v":314},"(株)リミックスポイント メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C314)),\"\",ROW())","v":314},"(株)リミックスポイント メニューB"]
["(株)リミックスポイント","メニューC","(株)リミックスポイント メニューC",4.6900000000000002E-4,3.4299999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C315)),\"\",ROW())","v":315},"(株)リミックスポイント メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C315)),\"\",ROW())","v":315},"(株)リミックスポイント メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C315)),\"\",ROW())","v":315},"(株)リミックスポイント メニューC"]
["(株)リミックスポイント","メニューD(残差)","(株)リミックスポイント メニューD(残差)",4.6900000000000002E-4,5.04E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C316)),\"\",ROW())","v":316},"(株)リミックスポイント メニューD(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C316)),\"\",ROW())","v":316},"(株)リミックスポイント メニューD(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C316)),\"\",ROW())","v":316},"(株)リミックスポイント メニューD(残差)"]
["(株)リミックスポイント","(参考値)事業者全体","(株)リミックスポイント (参考値)事業者全体",4.6900000000000002E-4,4.9700000000000005E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C317)),\"\",ROW())","v":317},"(株)リミックスポイント (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C317)),\"\",ROW())","v":317},"(株)リミックスポイント (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C317)),\"\",ROW())","v":317},"(株)リミックスポイント (参考値)事業者全体"]
["大阪いずみ市民生活協同組合","メニューA","大阪いずみ市民生活協同組合 メニューA",4.5899999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C318)),\"\",ROW())","v":318},"大阪いずみ市民生活協同組合 メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C318)),\"\",ROW())","v":318},"大阪いずみ市民生活協同組合 メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C318)),\"\",ROW())","v":318},"大阪いずみ市民生活協同組合 メニューA"]
["大阪いずみ市民生活協同組合","メニューB(残差)","大阪いずみ市民生活協同組合 メニューB(残差)",4.5899999999999999E-4,4.0299999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C319)),\"\",ROW())","v":319},"大阪いずみ市民生活協同組合 メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C319)),\"\",ROW())","v":319},"大阪いずみ市民生活協同組合 メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C319)),\"\",ROW())","v":319},"大阪いずみ市民生活協同組合 メニューB(残差)"]
["大阪いずみ市民生活協同組合","(参考値)事業者全体","大阪いずみ市民生活協同組合 (参考値)事業者全体",4.5899999999999999E-4,4.0299999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C320)),\"\",ROW())","v":320},"大阪いずみ市民生活協同組合 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C320)),\"\",ROW())","v":320},"大阪いずみ市民生活協同組合 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C320)),\"\",ROW())","v":320},"大阪いずみ市民生活協同組合 (参考値)事業者全体"]
["(株)中海テレビ放送",null,"(株)中海テレビ放送",4.9899999999999999E-4,5.9400000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C321)),\"\",ROW())","v":321},"(株)中海テレビ放送",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C321)),\"\",ROW())","v":321},"(株)中海テレビ放送",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C321)),\"\",ROW())","v":321},"(株)中海テレビ放送"]
["パシフィックパワー(株)","メニューA","パシフィックパワー(株) メニューA",1.1E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C322)),\"\",ROW())","v":322},"パシフィックパワー(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C322)),\"\",ROW())","v":322},"パシフィックパワー(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C322)),\"\",ROW())","v":322},"パシフィックパワー(株) メニューA"]
["パシフィックパワー(株)","メニューB","パシフィックパワー(株) メニューB",1.1E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C323)),\"\",ROW())","v":323},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(G:G,ROW(A322))),\"\")","v":"パシフィックパワー(株) メニューB"},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C323)),\"\",ROW())","v":323},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(M:M,ROW(A322))),\"\")","v":"パシフィックパワー(株) メニューB"},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C323)),\"\",ROW())","v":323},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(T:T,ROW(A322))),\"\")","v":"パシフィックパワー(株) メニューB"}]
["パシフィックパワー(株)","(参考値)事業者全体","パシフィックパワー(株) (参考値)事業者全体",1.1E-4,6.0800000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C324)),\"\",ROW())","v":324},"パシフィックパワー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C324)),\"\",ROW())","v":324},"パシフィックパワー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C324)),\"\",ROW())","v":324},"パシフィックパワー(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)ジェイコムウエスト","メニューA","(株)ジェイコムウエスト メニューA",4.2099999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C325)),\"\",ROW())","v":325},"(株)ジェイコムウエスト メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C325)),\"\",ROW())","v":325},"(株)ジェイコムウエスト メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C325)),\"\",ROW())","v":325},"(株)ジェイコムウエスト メニューA"]
["(株)ジェイコムウエスト","メニューB(残差)","(株)ジェイコムウエスト メニューB(残差)",4.2099999999999999E-4,4.3800000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C326)),\"\",ROW())","v":326},"(株)ジェイコムウエスト メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C326)),\"\",ROW())","v":326},"(株)ジェイコムウエスト メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C326)),\"\",ROW())","v":326},"(株)ジェイコムウエスト メニューB(残差)"]
["(株)ジェイコムウエスト","(参考値)事業者全体","(株)ジェイコムウエスト (参考値)事業者全体",4.2099999999999999E-4,4.3399999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C327)),\"\",ROW())","v":327},"(株)ジェイコムウエスト (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C327)),\"\",ROW())","v":327},"(株)ジェイコムウエスト (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C327)),\"\",ROW())","v":327},"(株)ジェイコムウエスト (参考値)事業者全体"]
["(株)ジェイコム埼玉・東日本","メニューA","(株)ジェイコム埼玉・東日本 メニューA",4.17E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C328)),\"\",ROW())","v":328},"(株)ジェイコム埼玉・東日本 メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C328)),\"\",ROW())","v":328},"(株)ジェイコム埼玉・東日本 メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C328)),\"\",ROW())","v":328},"(株)ジェイコム埼玉・東日本 メニューA"]
["(株)ジェイコム埼玉・東日本","メニューB(残差)","(株)ジェイコム埼玉・東日本 メニューB(残差)",4.17E-4,4.2099999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C329)),\"\",ROW())","v":329},"(株)ジェイコム埼玉・東日本 メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C329)),\"\",ROW())","v":329},"(株)ジェイコム埼玉・東日本 メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C329)),\"\",ROW())","v":329},"(株)ジェイコム埼玉・東日本 メニューB(残差)"]
["(株)ジェイコム埼玉・東日本","(参考値)事業者全体","(株)ジェイコム埼玉・東日本 (参考値)事業者全体",4.17E-4,4.1599999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C330)),\"\",ROW())","v":330},"(株)ジェイコム埼玉・東日本 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C330)),\"\",ROW())","v":330},"(株)ジェイコム埼玉・東日本 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C330)),\"\",ROW())","v":330},"(株)ジェイコム埼玉・東日本 (参考値)事業者全体"]
["(株)ジェイコム札幌","メニューA","(株)ジェイコム札幌 メニューA",4.2000000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C331)),\"\",ROW())","v":331},"(株)ジェイコム札幌 メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C331)),\"\",ROW())","v":331},"(株)ジェイコム札幌 メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C331)),\"\",ROW())","v":331},"(株)ジェイコム札幌 メニューA"]
["(株)ジェイコム札幌","メニューB(残差)","(株)ジェイコム札幌 メニューB(残差)",4.2000000000000002E-4,4.66E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C332)),\"\",ROW())","v":332},"(株)ジェイコム札幌 メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C332)),\"\",ROW())","v":332},"(株)ジェイコム札幌 メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C332)),\"\",ROW())","v":332},"(株)ジェイコム札幌 メニューB(残差)"]
["(株)ジェイコム札幌","(参考値)事業者全体","(株)ジェイコム札幌 (参考値)事業者全体",4.2000000000000002E-4,4.6000000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C333)),\"\",ROW())","v":333},"(株)ジェイコム札幌 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C333)),\"\",ROW())","v":333},"(株)ジェイコム札幌 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C333)),\"\",ROW())","v":333},"(株)ジェイコム札幌 (参考値)事業者全体"]
["(株)ジェイコム湘南・神奈川","メニューA","(株)ジェイコム湘南・神奈川 メニューA",4.17E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C334)),\"\",ROW())","v":334},"(株)ジェイコム湘南・神奈川 メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C334)),\"\",ROW())","v":334},"(株)ジェイコム湘南・神奈川 メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C334)),\"\",ROW())","v":334},"(株)ジェイコム湘南・神奈川 メニューA"]
["(株)ジェイコム湘南・神奈川","メニューB(残差)","(株)ジェイコム湘南・神奈川 メニューB(残差)",4.17E-4,4.2000000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C335)),\"\",ROW())","v":335},"(株)ジェイコム湘南・神奈川 メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C335)),\"\",ROW())","v":335},"(株)ジェイコム湘南・神奈川 メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C335)),\"\",ROW())","v":335},"(株)ジェイコム湘南・神奈川 メニューB(残差)"]
["(株)ジェイコム湘南・神奈川","(参考値)事業者全体","(株)ジェイコム湘南・神奈川 (参考値)事業者全体",4.17E-4,4.15E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C336)),\"\",ROW())","v":336},"(株)ジェイコム湘南・神奈川 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C336)),\"\",ROW())","v":336},"(株)ジェイコム湘南・神奈川 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C336)),\"\",ROW())","v":336},"(株)ジェイコム湘南・神奈川 (参考値)事業者全体"]
["(株)ジェイコム千葉","メニューA","(株)ジェイコム千葉 メニューA",4.17E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C337)),\"\",ROW())","v":337},"(株)ジェイコム千葉 メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C337)),\"\",ROW())","v":337},"(株)ジェイコム千葉 メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C337)),\"\",ROW())","v":337},"(株)ジェイコム千葉 メニューA"]
["(株)ジェイコム千葉","メニューB(残差)","(株)ジェイコム千葉 メニューB(残差)",4.17E-4,4.6200000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C338)),\"\",ROW())","v":338},"(株)ジェイコム千葉 メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C338)),\"\",ROW())","v":338},"(株)ジェイコム千葉 メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C338)),\"\",ROW())","v":338},"(株)ジェイコム千葉 メニューB(残差)"]
["(株)ジェイコム千葉","(参考値)事業者全体","(株)ジェイコム千葉 (参考値)事業者全体",4.17E-4,4.5899999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C339)),\"\",ROW())","v":339},"(株)ジェイコム千葉 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C339)),\"\",ROW())","v":339},"(株)ジェイコム千葉 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C339)),\"\",ROW())","v":339},"(株)ジェイコム千葉 (参考値)事業者全体"]
["(株)ジェイコム東京","メニューA","(株)ジェイコム東京 メニューA",4.17E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C340)),\"\",ROW())","v":340},"(株)ジェイコム東京 メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C340)),\"\",ROW())","v":340},"(株)ジェイコム東京 メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C340)),\"\",ROW())","v":340},"(株)ジェイコム東京 メニューA"]
["(株)ジェイコム東京","メニューB(残差)","(株)ジェイコム東京 メニューB(残差)",4.17E-4,4.2999999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C341)),\"\",ROW())","v":341},"(株)ジェイコム東京 メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C341)),\"\",ROW())","v":341},"(株)ジェイコム東京 メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C341)),\"\",ROW())","v":341},"(株)ジェイコム東京 メニューB(残差)"]
["(株)ジェイコム東京","(参考値)事業者全体","(株)ジェイコム東京 (参考値)事業者全体",4.17E-4,4.2299999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C342)),\"\",ROW())","v":342},"(株)ジェイコム東京 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C342)),\"\",ROW())","v":342},"(株)ジェイコム東京 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C342)),\"\",ROW())","v":342},"(株)ジェイコム東京 (参考値)事業者全体"]
["土浦ケーブルテレビ(株)","メニューA","土浦ケーブルテレビ(株) メニューA",4.17E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C343)),\"\",ROW())","v":343},"土浦ケーブルテレビ(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C343)),\"\",ROW())","v":343},"土浦ケーブルテレビ(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C343)),\"\",ROW())","v":343},"土浦ケーブルテレビ(株) メニューA"]
["土浦ケーブルテレビ(株)","メニューB(残差)","土浦ケーブルテレビ(株) メニューB(残差)",4.17E-4,4.6200000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C344)),\"\",ROW())","v":344},"土浦ケーブルテレビ(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C344)),\"\",ROW())","v":344},"土浦ケーブルテレビ(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C344)),\"\",ROW())","v":344},"土浦ケーブルテレビ(株) メニューB(残差)"]
["土浦ケーブルテレビ(株)","(参考値)事業者全体","土浦ケーブルテレビ(株) (参考値)事業者全体",4.17E-4,4.9399999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C345)),\"\",ROW())","v":345},"土浦ケーブルテレビ(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C345)),\"\",ROW())","v":345},"土浦ケーブルテレビ(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C345)),\"\",ROW())","v":345},"土浦ケーブルテレビ(株) (参考値)事業者全体"]
["鹿児島電力(株)",null,"鹿児島電力(株)",3.01E-4,2.6800000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C346)),\"\",ROW())","v":346},"鹿児島電力(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C346)),\"\",ROW())","v":346},"鹿児島電力(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C346)),\"\",ROW())","v":346},"鹿児島電力(株)"]
["太陽ガス(株)",null,"太陽ガス(株)",3.5199999999999999E-4,4.0900000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C347)),\"\",ROW())","v":347},"太陽ガス(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C347)),\"\",ROW())","v":347},"太陽ガス(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C347)),\"\",ROW())","v":347},"太陽ガス(株)"]
["アーバンエナジー(株)","メニューA","アーバンエナジー(株) メニューA",1.1400000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C348)),\"\",ROW())","v":348},"アーバンエナジー(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C348)),\"\",ROW())","v":348},"アーバンエナジー(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C348)),\"\",ROW())","v":348},"アーバンエナジー(株) メニューA"]
["アーバンエナジー(株)","メニューB","アーバンエナジー(株) メニューB",1.1400000000000001E-4,2.92E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C349)),\"\",ROW())","v":349},"アーバンエナジー(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C349)),\"\",ROW())","v":349},"アーバンエナジー(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C349)),\"\",ROW())","v":349},"アーバンエナジー(株) メニューB"]
["アーバンエナジー(株)","メニューC","アーバンエナジー(株) メニューC",1.1400000000000001E-4,3.1300000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C350)),\"\",ROW())","v":350},"アーバンエナジー(株) メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C350)),\"\",ROW())","v":350},"アーバンエナジー(株) メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C350)),\"\",ROW())","v":350},"アーバンエナジー(株) メニューC"]
["アーバンエナジー(株)","メニューD","アーバンエナジー(株) メニューD",1.1400000000000001E-4,2.5000000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C351)),\"\",ROW())","v":351},"アーバンエナジー(株) メニューD",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C351)),\"\",ROW())","v":351},"アーバンエナジー(株) メニューD",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C351)),\"\",ROW())","v":351},"アーバンエナジー(株) メニューD"]
["アーバンエナジー(株)","メニューE","アーバンエナジー(株) メニューE",1.1400000000000001E-4,3.86E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C352)),\"\",ROW())","v":352},"アーバンエナジー(株) メニューE",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C352)),\"\",ROW())","v":352},"アーバンエナジー(株) メニューE",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C352)),\"\",ROW())","v":352},"アーバンエナジー(株) メニューE"]
["アーバンエナジー(株)","メニューF","アーバンエナジー(株) メニューF",1.1400000000000001E-4,3.6600000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C353)),\"\",ROW())","v":353},"アーバンエナジー(株) メニューF",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C353)),\"\",ROW())","v":353},"アーバンエナジー(株) メニューF",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C353)),\"\",ROW())","v":353},"アーバンエナジー(株) メニューF"]
["アーバンエナジー(株)","メニューG(残差)","アーバンエナジー(株) メニューG(残差)",1.1400000000000001E-4,4.9799999999999996E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C354)),\"\",ROW())","v":354},"アーバンエナジー(株) メニューG(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C354)),\"\",ROW())","v":354},"アーバンエナジー(株) メニューG(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C354)),\"\",ROW())","v":354},"アーバンエナジー(株) メニューG(残差)"]
["アーバンエナジー(株)","(参考値)事業者全体","アーバンエナジー(株) (参考値)事業者全体",1.1400000000000001E-4,3.5599999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C355)),\"\",ROW())","v":355},"アーバンエナジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C355)),\"\",ROW())","v":355},"アーバンエナジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C355)),\"\",ROW())","v":355},"アーバンエナジー(株) (参考値)事業者全体"]
["パワーネクスト(株)",null,"パワーネクスト(株)","0.000441※",3.88E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C356)),\"\",ROW())","v":356},"パワーネクスト(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C356)),\"\",ROW())","v":356},"パワーネクスト(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C356)),\"\",ROW())","v":356},"パワーネクスト(株)"]
["合同会社北上新電力",null,"合同会社北上新電力",2.8299999999999999E-4,4.5100000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C357)),\"\",ROW())","v":357},"合同会社北上新電力",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C357)),\"\",ROW())","v":357},"合同会社北上新電力",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C357)),\"\",ROW())","v":357},"合同会社北上新電力"]
["パーパススマートパワー(株)",null,"パーパススマートパワー(株)",4.3899999999999999E-4,3.8299999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C358)),\"\",ROW())","v":358},"パーパススマートパワー(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C358)),\"\",ROW())","v":358},"パーパススマートパワー(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C358)),\"\",ROW())","v":358},"パーパススマートパワー(株)"]
["(株)タクマエナジー","メニューA","(株)タクマエナジー メニューA",1.2400000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C359)),\"\",ROW())","v":359},"(株)タクマエナジー メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C359)),\"\",ROW())","v":359},"(株)タクマエナジー メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C359)),\"\",ROW())","v":359},"(株)タクマエナジー メニューA"]
["(株)タクマエナジー","メニューB","(株)タクマエナジー メニューB",1.2400000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C360)),\"\",ROW())","v":360},"(株)タクマエナジー メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C360)),\"\",ROW())","v":360},"(株)タクマエナジー メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C360)),\"\",ROW())","v":360},"(株)タクマエナジー メニューB"]
["(株)タクマエナジー","メニューC","(株)タクマエナジー メニューC",1.2400000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C361)),\"\",ROW())","v":361},"(株)タクマエナジー メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C361)),\"\",ROW())","v":361},"(株)タクマエナジー メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C361)),\"\",ROW())","v":361},"(株)タクマエナジー メニューC"]
["(株)タクマエナジー","メニューD","(株)タクマエナジー メニューD",1.2400000000000001E-4,1.3200000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C362)),\"\",ROW())","v":362},"(株)タクマエナジー メニューD",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C362)),\"\",ROW())","v":362},"(株)タクマエナジー メニューD",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C362)),\"\",ROW())","v":362},"(株)タクマエナジー メニューD"]
["(株)タクマエナジー","メニューE","(株)タクマエナジー メニューE",1.2400000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C363)),\"\",ROW())","v":363},"(株)タクマエナジー メニューE",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C363)),\"\",ROW())","v":363},"(株)タクマエナジー メニューE",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C363)),\"\",ROW())","v":363},"(株)タクマエナジー メニューE"]
["(株)タクマエナジー","メニューF","(株)タクマエナジー メニューF",1.2400000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C364)),\"\",ROW())","v":364},"(株)タクマエナジー メニューF",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C364)),\"\",ROW())","v":364},"(株)タクマエナジー メニューF",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C364)),\"\",ROW())","v":364},"(株)タクマエナジー メニューF"]
["(株)タクマエナジー","メニューG","(株)タクマエナジー メニューG",1.2400000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C365)),\"\",ROW())","v":365},"(株)タクマエナジー メニューG",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C365)),\"\",ROW())","v":365},"(株)タクマエナジー メニューG",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C365)),\"\",ROW())","v":365},"(株)タクマエナジー メニューG"]
["(株)タクマエナジー","メニューH(残差)","(株)タクマエナジー メニューH(残差)",1.2400000000000001E-4,2.2900000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C366)),\"\",ROW())","v":366},"(株)タクマエナジー メニューH(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C366)),\"\",ROW())","v":366},"(株)タクマエナジー メニューH(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C366)),\"\",ROW())","v":366},"(株)タクマエナジー メニューH(残差)"]
["(株)タクマエナジー","(参考値)事業者全体","(株)タクマエナジー (参考値)事業者全体",1.2400000000000001E-4,1.9599999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C367)),\"\",ROW())","v":367},"(株)タクマエナジー (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C367)),\"\",ROW())","v":367},"(株)タクマエナジー (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C367)),\"\",ROW())","v":367},"(株)タクマエナジー (参考値)事業者全体"]
["(株)スマートテック","メニューA","(株)スマートテック メニューA","0.000441※",0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C368)),\"\",ROW())","v":368},"(株)スマートテック メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C368)),\"\",ROW())","v":368},"(株)スマートテック メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C368)),\"\",ROW())","v":368},"(株)スマートテック メニューA"]
["(株)スマートテック","メニューB(残差)","(株)スマートテック メニューB(残差)","0.000441※",5.4000000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C369)),\"\",ROW())","v":369},"(株)スマートテック メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C369)),\"\",ROW())","v":369},"(株)スマートテック メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C369)),\"\",ROW())","v":369},"(株)スマートテック メニューB(残差)"]
["(株)スマートテック","(参考値)事業者全体","(株)スマートテック (参考値)事業者全体","0.000441※",4.3600000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C370)),\"\",ROW())","v":370},"(株)スマートテック (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C370)),\"\",ROW())","v":370},"(株)スマートテック (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C370)),\"\",ROW())","v":370},"(株)スマートテック (参考値)事業者全体"]
["水戸電力(株)",null,"水戸電力(株)",2.61E-4,3.1700000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C371)),\"\",ROW())","v":371},"水戸電力(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C371)),\"\",ROW())","v":371},"水戸電力(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C371)),\"\",ROW())","v":371},"水戸電力(株)"]
["丸紅新電力(株)","メニューA","丸紅新電力(株) メニューA",5.0900000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C372)),\"\",ROW())","v":372},"丸紅新電力(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C372)),\"\",ROW())","v":372},"丸紅新電力(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C372)),\"\",ROW())","v":372},"丸紅新電力(株) メニューA"]
["丸紅新電力(株)","メニューB","丸紅新電力(株) メニューB",5.0900000000000001E-4,1.5699999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C373)),\"\",ROW())","v":373},"丸紅新電力(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C373)),\"\",ROW())","v":373},"丸紅新電力(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C373)),\"\",ROW())","v":373},"丸紅新電力(株) メニューB"]
["丸紅新電力(株)","メニューC","丸紅新電力(株) メニューC",5.0900000000000001E-4,2.6899999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C374)),\"\",ROW())","v":374},"丸紅新電力(株) メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C374)),\"\",ROW())","v":374},"丸紅新電力(株) メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C374)),\"\",ROW())","v":374},"丸紅新電力(株) メニューC"]
["丸紅新電力(株)","メニューD","丸紅新電力(株) メニューD",5.0900000000000001E-4,2.9100000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C375)),\"\",ROW())","v":375},"丸紅新電力(株) メニューD",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C375)),\"\",ROW())","v":375},"丸紅新電力(株) メニューD",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C375)),\"\",ROW())","v":375},"丸紅新電力(株) メニューD"]
["丸紅新電力(株)","メニューE","丸紅新電力(株) メニューE",5.0900000000000001E-4,3.3599999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C376)),\"\",ROW())","v":376},"丸紅新電力(株) メニューE",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C376)),\"\",ROW())","v":376},"丸紅新電力(株) メニューE",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C376)),\"\",ROW())","v":376},"丸紅新電力(株) メニューE"]
["丸紅新電力(株)","メニューF","丸紅新電力(株) メニューF",5.0900000000000001E-4,3.86E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C377)),\"\",ROW())","v":377},"丸紅新電力(株) メニューF",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C377)),\"\",ROW())","v":377},"丸紅新電力(株) メニューF",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C377)),\"\",ROW())","v":377},"丸紅新電力(株) メニューF"]
["丸紅新電力(株)","メニューG","丸紅新電力(株) メニューG",5.0900000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C378)),\"\",ROW())","v":378},"丸紅新電力(株) メニューG",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C378)),\"\",ROW())","v":378},"丸紅新電力(株) メニューG",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C378)),\"\",ROW())","v":378},"丸紅新電力(株) メニューG"]
["丸紅新電力(株)","メニューH","丸紅新電力(株) メニューH",5.0900000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C379)),\"\",ROW())","v":379},"丸紅新電力(株) メニューH",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C379)),\"\",ROW())","v":379},"丸紅新電力(株) メニューH",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C379)),\"\",ROW())","v":379},"丸紅新電力(株) メニューH"]
["丸紅新電力(株)","メニューI","丸紅新電力(株) メニューI",5.0900000000000001E-4,3.2299999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C380)),\"\",ROW())","v":380},"丸紅新電力(株) メニューI",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C380)),\"\",ROW())","v":380},"丸紅新電力(株) メニューI",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C380)),\"\",ROW())","v":380},"丸紅新電力(株) メニューI"]
["丸紅新電力(株)","メニューJ","丸紅新電力(株) メニューJ",5.0900000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C381)),\"\",ROW())","v":381},"丸紅新電力(株) メニューJ",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C381)),\"\",ROW())","v":381},"丸紅新電力(株) メニューJ",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C381)),\"\",ROW())","v":381},"丸紅新電力(株) メニューJ"]
["丸紅新電力(株)","メニューK(残差)","丸紅新電力(株) メニューK(残差)",5.0900000000000001E-4,6.0800000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C382)),\"\",ROW())","v":382},"丸紅新電力(株) メニューK(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C382)),\"\",ROW())","v":382},"丸紅新電力(株) メニューK(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C382)),\"\",ROW())","v":382},"丸紅新電力(株) メニューK(残差)"]
["丸紅新電力(株)","(参考値)事業者全体","丸紅新電力(株) (参考値)事業者全体",5.0900000000000001E-4,5.6400000000000005E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C383)),\"\",ROW())","v":383},"丸紅新電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C383)),\"\",ROW())","v":383},"丸紅新電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C383)),\"\",ROW())","v":383},"丸紅新電力(株) (参考値)事業者全体"]
["奈良電力(株)",null,"奈良電力(株)",4.8000000000000001E-4,5.1699999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C384)),\"\",ROW())","v":384},"奈良電力(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C384)),\"\",ROW())","v":384},"奈良電力(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C384)),\"\",ROW())","v":384},"奈良電力(株)"]
["日立造船(株)","メニューA","日立造船(株) メニューA",1.84E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C385)),\"\",ROW())","v":385},"日立造船(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C385)),\"\",ROW())","v":385},"日立造船(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C385)),\"\",ROW())","v":385},"日立造船(株) メニューA"]
["日立造船(株)","メニューB","日立造船(株) メニューB",1.84E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C386)),\"\",ROW())","v":386},"日立造船(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C386)),\"\",ROW())","v":386},"日立造船(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C386)),\"\",ROW())","v":386},"日立造船(株) メニューB"]
["日立造船(株)","メニューC(残差)","日立造船(株) メニューC(残差)",1.84E-4,2.1100000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C387)),\"\",ROW())","v":387},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(G:G,ROW(A386))),\"\")","v":"日立造船(株) メニューC(残差)"},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C387)),\"\",ROW())","v":387},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(M:M,ROW(A386))),\"\")","v":"日立造船(株) メニューC(残差)"},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C387)),\"\",ROW())","v":387},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(T:T,ROW(A386))),\"\")","v":"日立造船(株) メニューC(残差)"}]
["日立造船(株)","(参考値)事業者全体","日立造船(株) (参考値)事業者全体",1.84E-4,1.6100000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C388)),\"\",ROW())","v":388},"日立造船(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C388)),\"\",ROW())","v":388},"日立造船(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C388)),\"\",ROW())","v":388},"日立造船(株) (参考値)事業者全体"]
["大東ガス(株)","メニューA","大東ガス(株) メニューA",4.37E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C389)),\"\",ROW())","v":389},"大東ガス(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C389)),\"\",ROW())","v":389},"大東ガス(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C389)),\"\",ROW())","v":389},"大東ガス(株) メニューA"]
["大東ガス(株)","メニューB(残差)","大東ガス(株) メニューB(残差)",4.37E-4,4.5399999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C390)),\"\",ROW())","v":390},"大東ガス(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C390)),\"\",ROW())","v":390},"大東ガス(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C390)),\"\",ROW())","v":390},"大東ガス(株) メニューB(残差)"]
["大東ガス(株)","(参考値)事業者全体","大東ガス(株) (参考値)事業者全体",4.37E-4,4.37E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C391)),\"\",ROW())","v":391},"大東ガス(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C391)),\"\",ROW())","v":391},"大東ガス(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C391)),\"\",ROW())","v":391},"大東ガス(株) (参考値)事業者全体"]
["パナソニックオペレーショナルエクセレンス(株)(旧：パナソニック(株))","メニューA","パナソニックオペレーショナルエクセレンス(株)(旧：パナソニック(株)) メニューA",3.8099999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C392)),\"\",ROW())","v":392},"パナソニックオペレーショナルエクセレンス(株)(旧：パナソニック(株)) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C392)),\"\",ROW())","v":392},"パナソニックオペレーショナルエクセレンス(株)(旧：パナソニック(株)) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C392)),\"\",ROW())","v":392},"パナソニックオペレーショナルエクセレンス(株)(旧：パナソニック(株)) メニューA"]
["パナソニックオペレーショナルエクセレンス(株)(旧：パナソニック(株))","メニューB","パナソニックオペレーショナルエクセレンス(株)(旧：パナソニック(株)) メニューB",3.8099999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C393)),\"\",ROW())","v":393},"パナソニックオペレーショナルエクセレンス(株)(旧：パナソニック(株)) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C393)),\"\",ROW())","v":393},"パナソニックオペレーショナルエクセレンス(株)(旧：パナソニック(株)) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C393)),\"\",ROW())","v":393},"パナソニックオペレーショナルエクセレンス(株)(旧：パナソニック(株)) メニューB"]
["パナソニックオペレーショナルエクセレンス(株)(旧：パナソニック(株))","メニューC(残差)","パナソニックオペレーショナルエクセレンス(株)(旧：パナソニック(株)) メニューC(残差)",3.8099999999999999E-4,6.4700000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C394)),\"\",ROW())","v":394},"パナソニックオペレーショナルエクセレンス(株)(旧：パナソニック(株)) メニューC(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C394)),\"\",ROW())","v":394},"パナソニックオペレーショナルエクセレンス(株)(旧：パナソニック(株)) メニューC(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C394)),\"\",ROW())","v":394},"パナソニックオペレーショナルエクセレンス(株)(旧：パナソニック(株)) メニューC(残差)"]
["パナソニックオペレーショナルエクセレンス(株)(旧：パナソニック(株))","(参考値)事業者全体","パナソニックオペレーショナルエクセレンス(株)(旧：パナソニック(株)) (参考値)事業者全体",3.8099999999999999E-4,6.3900000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C395)),\"\",ROW())","v":395},"パナソニックオペレーショナルエクセレンス(株)(旧：パナソニック(株)) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C395)),\"\",ROW())","v":395},"パナソニックオペレーショナルエクセレンス(株)(旧：パナソニック(株)) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C395)),\"\",ROW())","v":395},"パナソニックオペレーショナルエクセレンス(株)(旧：パナソニック(株)) (参考値)事業者全体"]
["アストモスエネルギー(株)",null,"アストモスエネルギー(株)",4.37E-4,4.3800000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C396)),\"\",ROW())","v":396},"アストモスエネルギー(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C396)),\"\",ROW())","v":396},"アストモスエネルギー(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C396)),\"\",ROW())","v":396},"アストモスエネルギー(株)"]
["(株)関電エネルギーソリューション","メニューA","(株)関電エネルギーソリューション メニューA",5.2599999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C397)),\"\",ROW())","v":397},"(株)関電エネルギーソリューション メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C397)),\"\",ROW())","v":397},"(株)関電エネルギーソリューション メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C397)),\"\",ROW())","v":397},"(株)関電エネルギーソリューション メニューA"]
["(株)関電エネルギーソリューション","メニューB(残差)","(株)関電エネルギーソリューション メニューB(残差)",5.2599999999999999E-4,5.5900000000000004E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C398)),\"\",ROW())","v":398},"(株)関電エネルギーソリューション メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C398)),\"\",ROW())","v":398},"(株)関電エネルギーソリューション メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C398)),\"\",ROW())","v":398},"(株)関電エネルギーソリューション メニューB(残差)"]
["(株)関電エネルギーソリューション","(参考値)事業者全体","(株)関電エネルギーソリューション (参考値)事業者全体",5.2599999999999999E-4,5.4799999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C399)),\"\",ROW())","v":399},"(株)関電エネルギーソリューション (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C399)),\"\",ROW())","v":399},"(株)関電エネルギーソリューション (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C399)),\"\",ROW())","v":399},"(株)関電エネルギーソリューション (参考値)事業者全体"]
["ＭＣリテールエナジー(株)","メニューA","ＭＣリテールエナジー(株) メニューA",4.6799999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C400)),\"\",ROW())","v":400},"ＭＣリテールエナジー(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C400)),\"\",ROW())","v":400},"ＭＣリテールエナジー(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C400)),\"\",ROW())","v":400},"ＭＣリテールエナジー(株) メニューA"]
["ＭＣリテールエナジー(株)","メニューB","ＭＣリテールエナジー(株) メニューB",4.6799999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C401)),\"\",ROW())","v":401},"ＭＣリテールエナジー(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C401)),\"\",ROW())","v":401},"ＭＣリテールエナジー(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C401)),\"\",ROW())","v":401},"ＭＣリテールエナジー(株) メニューB"]
["ＭＣリテールエナジー(株)","メニューC(残差)","ＭＣリテールエナジー(株) メニューC(残差)",4.6799999999999999E-4,4.3600000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C402)),\"\",ROW())","v":402},"ＭＣリテールエナジー(株) メニューC(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C402)),\"\",ROW())","v":402},"ＭＣリテールエナジー(株) メニューC(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C402)),\"\",ROW())","v":402},"ＭＣリテールエナジー(株) メニューC(残差)"]
["ＭＣリテールエナジー(株)","(参考値)事業者全体","ＭＣリテールエナジー(株) (参考値)事業者全体",4.6799999999999999E-4,4.3399999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C403)),\"\",ROW())","v":403},"ＭＣリテールエナジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C403)),\"\",ROW())","v":403},"ＭＣリテールエナジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C403)),\"\",ROW())","v":403},"ＭＣリテールエナジー(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)北九州パワー","メニューA","(株)北九州パワー メニューA",1.7000000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C404)),\"\",ROW())","v":404},"(株)北九州パワー メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C404)),\"\",ROW())","v":404},"(株)北九州パワー メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C404)),\"\",ROW())","v":404},"(株)北九州パワー メニューA"]
["(株)北九州パワー","メニューB","(株)北九州パワー メニューB",1.7000000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C405)),\"\",ROW())","v":405},"(株)北九州パワー メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C405)),\"\",ROW())","v":405},"(株)北九州パワー メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C405)),\"\",ROW())","v":405},"(株)北九州パワー メニューB"]
["(株)北九州パワー","メニューC(残差)","(株)北九州パワー メニューC(残差)",1.7000000000000001E-4,2.0599999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C406)),\"\",ROW())","v":406},"(株)北九州パワー メニューC(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C406)),\"\",ROW())","v":406},"(株)北九州パワー メニューC(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C406)),\"\",ROW())","v":406},"(株)北九州パワー メニューC(残差)"]
["(株)北九州パワー","(参考値)事業者全体","(株)北九州パワー (参考値)事業者全体",1.7000000000000001E-4,1.18E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C407)),\"\",ROW())","v":407},"(株)北九州パワー (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C407)),\"\",ROW())","v":407},"(株)北九州パワー (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C407)),\"\",ROW())","v":407},"(株)北九州パワー (参考値)事業者全体"]
["武州瓦斯(株)","メニューA","武州瓦斯(株) メニューA",4.5300000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C408)),\"\",ROW())","v":408},"武州瓦斯(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C408)),\"\",ROW())","v":408},"武州瓦斯(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C408)),\"\",ROW())","v":408},"武州瓦斯(株) メニューA"]
["武州瓦斯(株)","メニューB(残差)","武州瓦斯(株) メニューB(残差)",4.5300000000000001E-4,4.5600000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C409)),\"\",ROW())","v":409},"武州瓦斯(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C409)),\"\",ROW())","v":409},"武州瓦斯(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C409)),\"\",ROW())","v":409},"武州瓦斯(株) メニューB(残差)"]
["武州瓦斯(株)","(参考値)事業者全体","武州瓦斯(株) (参考値)事業者全体",4.5300000000000001E-4,4.55E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C410)),\"\",ROW())","v":410},"武州瓦斯(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C410)),\"\",ROW())","v":410},"武州瓦斯(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C410)),\"\",ROW())","v":410},"武州瓦斯(株) (参考値)事業者全体"]
["リニューアブル・ジャパン(株)(旧：(株)みらい電力)","メニューA","リニューアブル・ジャパン(株)(旧：(株)みらい電力) メニューA",5.2400000000000005E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C411)),\"\",ROW())","v":411},"リニューアブル・ジャパン(株)(旧：(株)みらい電力) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C411)),\"\",ROW())","v":411},"リニューアブル・ジャパン(株)(旧：(株)みらい電力) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C411)),\"\",ROW())","v":411},"リニューアブル・ジャパン(株)(旧：(株)みらい電力) メニューA"]
["リニューアブル・ジャパン(株)(旧：(株)みらい電力)","メニューB(残差)","リニューアブル・ジャパン(株)(旧：(株)みらい電力) メニューB(残差)",5.2400000000000005E-4,5.7700000000000004E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C412)),\"\",ROW())","v":412},"リニューアブル・ジャパン(株)(旧：(株)みらい電力) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C412)),\"\",ROW())","v":412},"リニューアブル・ジャパン(株)(旧：(株)みらい電力) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C412)),\"\",ROW())","v":412},"リニューアブル・ジャパン(株)(旧：(株)みらい電力) メニューB(残差)"]
["リニューアブル・ジャパン(株)(旧：(株)みらい電力)","(参考値)事業者全体","リニューアブル・ジャパン(株)(旧：(株)みらい電力) (参考値)事業者全体",5.2400000000000005E-4,5.6499999999999996E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C413)),\"\",ROW())","v":413},"リニューアブル・ジャパン(株)(旧：(株)みらい電力) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C413)),\"\",ROW())","v":413},"リニューアブル・ジャパン(株)(旧：(株)みらい電力) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C413)),\"\",ROW())","v":413},"リニューアブル・ジャパン(株)(旧：(株)みらい電力) (参考値)事業者全体"]
["大垣ガス(株)",null,"大垣ガス(株)",4.5399999999999998E-4,4.57E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C414)),\"\",ROW())","v":414},"大垣ガス(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C414)),\"\",ROW())","v":414},"大垣ガス(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C414)),\"\",ROW())","v":414},"大垣ガス(株)"]
["(株)藤田商店","メニューA","(株)藤田商店 メニューA",5.0199999999999995E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C415)),\"\",ROW())","v":415},"(株)藤田商店 メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C415)),\"\",ROW())","v":415},"(株)藤田商店 メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C415)),\"\",ROW())","v":415},"(株)藤田商店 メニューA"]
["(株)藤田商店","メニューB","(株)藤田商店 メニューB",5.0199999999999995E-4,2.61E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C416)),\"\",ROW())","v":416},"(株)藤田商店 メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C416)),\"\",ROW())","v":416},"(株)藤田商店 メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C416)),\"\",ROW())","v":416},"(株)藤田商店 メニューB"]
["(株)藤田商店","メニューC(残差)","(株)藤田商店 メニューC(残差)",5.0199999999999995E-4,5.1500000000000005E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C417)),\"\",ROW())","v":417},"(株)藤田商店 メニューC(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C417)),\"\",ROW())","v":417},"(株)藤田商店 メニューC(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C417)),\"\",ROW())","v":417},"(株)藤田商店 メニューC(残差)"]
["(株)藤田商店","(参考値)事業者全体","(株)藤田商店 (参考値)事業者全体",5.0199999999999995E-4,5.0900000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C418)),\"\",ROW())","v":418},"(株)藤田商店 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C418)),\"\",ROW())","v":418},"(株)藤田商店 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C418)),\"\",ROW())","v":418},"(株)藤田商店 (参考値)事業者全体"]
["(株)ケーブルネット下関","メニューA","(株)ケーブルネット下関 メニューA",4.2200000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C419)),\"\",ROW())","v":419},"(株)ケーブルネット下関 メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C419)),\"\",ROW())","v":419},"(株)ケーブルネット下関 メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C419)),\"\",ROW())","v":419},"(株)ケーブルネット下関 メニューA"]
["(株)ケーブルネット下関","メニューB(残差)","(株)ケーブルネット下関 メニューB(残差)",4.2200000000000001E-4,4.6799999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C420)),\"\",ROW())","v":420},"(株)ケーブルネット下関 メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C420)),\"\",ROW())","v":420},"(株)ケーブルネット下関 メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C420)),\"\",ROW())","v":420},"(株)ケーブルネット下関 メニューB(残差)"]
["(株)ケーブルネット下関","(参考値)事業者全体","(株)ケーブルネット下関 (参考値)事業者全体",4.2200000000000001E-4,4.6700000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C421)),\"\",ROW())","v":421},"(株)ケーブルネット下関 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C421)),\"\",ROW())","v":421},"(株)ケーブルネット下関 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C421)),\"\",ROW())","v":421},"(株)ケーブルネット下関 (参考値)事業者全体"]
["(株)ジェイコム九州","メニューA","(株)ジェイコム九州 メニューA",4.2299999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C422)),\"\",ROW())","v":422},"(株)ジェイコム九州 メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C422)),\"\",ROW())","v":422},"(株)ジェイコム九州 メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C422)),\"\",ROW())","v":422},"(株)ジェイコム九州 メニューA"]
["(株)ジェイコム九州","メニューB(残差)","(株)ジェイコム九州 メニューB(残差)",4.2299999999999998E-4,4.6999999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C423)),\"\",ROW())","v":423},"(株)ジェイコム九州 メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C423)),\"\",ROW())","v":423},"(株)ジェイコム九州 メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C423)),\"\",ROW())","v":423},"(株)ジェイコム九州 メニューB(残差)"]
["(株)ジェイコム九州","(参考値)事業者全体","(株)ジェイコム九州 (参考値)事業者全体",4.2299999999999998E-4,4.66E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C424)),\"\",ROW())","v":424},"(株)ジェイコム九州 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C424)),\"\",ROW())","v":424},"(株)ジェイコム九州 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C424)),\"\",ROW())","v":424},"(株)ジェイコム九州 (参考値)事業者全体"]
["(株)グローバルエンジニアリング","メニューA","(株)グローバルエンジニアリング メニューA",3.0299999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C425)),\"\",ROW())","v":425},"(株)グローバルエンジニアリング メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C425)),\"\",ROW())","v":425},"(株)グローバルエンジニアリング メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C425)),\"\",ROW())","v":425},"(株)グローバルエンジニアリング メニューA"]
["(株)グローバルエンジニアリング","メニューB","(株)グローバルエンジニアリング メニューB",3.0299999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C426)),\"\",ROW())","v":426},"(株)グローバルエンジニアリング メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C426)),\"\",ROW())","v":426},"(株)グローバルエンジニアリング メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C426)),\"\",ROW())","v":426},"(株)グローバルエンジニアリング メニューB"]
["(株)グローバルエンジニアリング","メニューC(残差)","(株)グローバルエンジニアリング メニューC(残差)",3.0299999999999999E-4,4.15E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C427)),\"\",ROW())","v":427},"(株)グローバルエンジニアリング メニューC(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C427)),\"\",ROW())","v":427},"(株)グローバルエンジニアリング メニューC(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C427)),\"\",ROW())","v":427},"(株)グローバルエンジニアリング メニューC(残差)"]
["(株)グローバルエンジニアリング","(参考値)事業者全体","(株)グローバルエンジニアリング (参考値)事業者全体",3.0299999999999999E-4,4.08E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C428)),\"\",ROW())","v":428},"(株)グローバルエンジニアリング (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C428)),\"\",ROW())","v":428},"(株)グローバルエンジニアリング (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C428)),\"\",ROW())","v":428},"(株)グローバルエンジニアリング (参考値)事業者全体"]
["九州エナジー(株)","メニューA","九州エナジー(株) メニューA",4.6900000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C429)),\"\",ROW())","v":429},"九州エナジー(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C429)),\"\",ROW())","v":429},"九州エナジー(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C429)),\"\",ROW())","v":429},"九州エナジー(株) メニューA"]
["九州エナジー(株)","メニューB(残差)","九州エナジー(株) メニューB(残差)",4.6900000000000002E-4,4.2999999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C430)),\"\",ROW())","v":430},"九州エナジー(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C430)),\"\",ROW())","v":430},"九州エナジー(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C430)),\"\",ROW())","v":430},"九州エナジー(株) メニューB(残差)"]
["九州エナジー(株)","(参考値)事業者全体","九州エナジー(株) (参考値)事業者全体",4.6900000000000002E-4,4.2900000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C431)),\"\",ROW())","v":431},"九州エナジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C431)),\"\",ROW())","v":431},"九州エナジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C431)),\"\",ROW())","v":431},"九州エナジー(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)トヨタエナジーソリューションズ","メニューA","(株)トヨタエナジーソリューションズ メニューA",4.44E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C432)),\"\",ROW())","v":432},"(株)トヨタエナジーソリューションズ メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C432)),\"\",ROW())","v":432},"(株)トヨタエナジーソリューションズ メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C432)),\"\",ROW())","v":432},"(株)トヨタエナジーソリューションズ メニューA"]
["(株)トヨタエナジーソリューションズ","メニューB(残差)","(株)トヨタエナジーソリューションズ メニューB(残差)",4.44E-4,4.0200000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C433)),\"\",ROW())","v":433},"(株)トヨタエナジーソリューションズ メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C433)),\"\",ROW())","v":433},"(株)トヨタエナジーソリューションズ メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C433)),\"\",ROW())","v":433},"(株)トヨタエナジーソリューションズ メニューB(残差)"]
["(株)トヨタエナジーソリューションズ","(参考値)事業者全体","(株)トヨタエナジーソリューションズ (参考値)事業者全体",4.44E-4,4.0099999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C434)),\"\",ROW())","v":434},"(株)トヨタエナジーソリューションズ (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C434)),\"\",ROW())","v":434},"(株)トヨタエナジーソリューションズ (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C434)),\"\",ROW())","v":434},"(株)トヨタエナジーソリューションズ (参考値)事業者全体"]
["(株)エナリス・パワー・マーケティング","メニューA","(株)エナリス・パワー・マーケティング メニューA",3.7800000000000003E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C435)),\"\",ROW())","v":435},"(株)エナリス・パワー・マーケティング メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C435)),\"\",ROW())","v":435},"(株)エナリス・パワー・マーケティング メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C435)),\"\",ROW())","v":435},"(株)エナリス・パワー・マーケティング メニューA"]
["(株)エナリス・パワー・マーケティング","メニューB","(株)エナリス・パワー・マーケティング メニューB",3.7800000000000003E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C436)),\"\",ROW())","v":436},"(株)エナリス・パワー・マーケティング メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C436)),\"\",ROW())","v":436},"(株)エナリス・パワー・マーケティング メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C436)),\"\",ROW())","v":436},"(株)エナリス・パワー・マーケティング メニューB"]
["(株)エナリス・パワー・マーケティング","メニューC","(株)エナリス・パワー・マーケティング メニューC",3.7800000000000003E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C437)),\"\",ROW())","v":437},"(株)エナリス・パワー・マーケティング メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C437)),\"\",ROW())","v":437},"(株)エナリス・パワー・マーケティング メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C437)),\"\",ROW())","v":437},"(株)エナリス・パワー・マーケティング メニューC"]
["(株)エナリス・パワー・マーケティング","メニューD","(株)エナリス・パワー・マーケティング メニューD",3.7800000000000003E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C438)),\"\",ROW())","v":438},"(株)エナリス・パワー・マーケティング メニューD",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C438)),\"\",ROW())","v":438},"(株)エナリス・パワー・マーケティング メニューD",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C438)),\"\",ROW())","v":438},"(株)エナリス・パワー・マーケティング メニューD"]
["(株)エナリス・パワー・マーケティング","メニューE","(株)エナリス・パワー・マーケティング メニューE",3.7800000000000003E-4,4.0000000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C439)),\"\",ROW())","v":439},"(株)エナリス・パワー・マーケティング メニューE",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C439)),\"\",ROW())","v":439},"(株)エナリス・パワー・マーケティング メニューE",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C439)),\"\",ROW())","v":439},"(株)エナリス・パワー・マーケティング メニューE"]
["(株)エナリス・パワー・マーケティング","メニューF","(株)エナリス・パワー・マーケティング メニューF",3.7800000000000003E-4,4.0000000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C440)),\"\",ROW())","v":440},"(株)エナリス・パワー・マーケティング メニューF",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C440)),\"\",ROW())","v":440},"(株)エナリス・パワー・マーケティング メニューF",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C440)),\"\",ROW())","v":440},"(株)エナリス・パワー・マーケティング メニューF"]
["(株)エナリス・パワー・マーケティング","メニューG","(株)エナリス・パワー・マーケティング メニューG",3.7800000000000003E-4,2.9999999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C441)),\"\",ROW())","v":441},"(株)エナリス・パワー・マーケティング メニューG",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C441)),\"\",ROW())","v":441},"(株)エナリス・パワー・マーケティング メニューG",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C441)),\"\",ROW())","v":441},"(株)エナリス・パワー・マーケティング メニューG"]
["(株)エナリス・パワー・マーケティング","メニューH","(株)エナリス・パワー・マーケティング メニューH",3.7800000000000003E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C442)),\"\",ROW())","v":442},"(株)エナリス・パワー・マーケティング メニューH",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C442)),\"\",ROW())","v":442},"(株)エナリス・パワー・マーケティング メニューH",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C442)),\"\",ROW())","v":442},"(株)エナリス・パワー・マーケティング メニューH"]
["(株)エナリス・パワー・マーケティング","メニューI","(株)エナリス・パワー・マーケティング メニューI",3.7800000000000003E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C443)),\"\",ROW())","v":443},"(株)エナリス・パワー・マーケティング メニューI",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C443)),\"\",ROW())","v":443},"(株)エナリス・パワー・マーケティング メニューI",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C443)),\"\",ROW())","v":443},"(株)エナリス・パワー・マーケティング メニューI"]
["(株)エナリス・パワー・マーケティング","メニューJ","(株)エナリス・パワー・マーケティング メニューJ",3.7800000000000003E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C444)),\"\",ROW())","v":444},"(株)エナリス・パワー・マーケティング メニューJ",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C444)),\"\",ROW())","v":444},"(株)エナリス・パワー・マーケティング メニューJ",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C444)),\"\",ROW())","v":444},"(株)エナリス・パワー・マーケティング メニューJ"]
["(株)エナリス・パワー・マーケティング","メニューK(残差)","(株)エナリス・パワー・マーケティング メニューK(残差)",3.7800000000000003E-4,5.8399999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C445)),\"\",ROW())","v":445},"(株)エナリス・パワー・マーケティング メニューK(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C445)),\"\",ROW())","v":445},"(株)エナリス・パワー・マーケティング メニューK(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C445)),\"\",ROW())","v":445},"(株)エナリス・パワー・マーケティング メニューK(残差)"]
["(株)エナリス・パワー・マーケティング","(参考値)事業者全体","(株)エナリス・パワー・マーケティング (参考値)事業者全体",3.7800000000000003E-4,4.6999999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C446)),\"\",ROW())","v":446},"(株)エナリス・パワー・マーケティング (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C446)),\"\",ROW())","v":446},"(株)エナリス・パワー・マーケティング (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C446)),\"\",ROW())","v":446},"(株)エナリス・パワー・マーケティング (参考値)事業者全体"]
["歌舞伎エナジー(株)",null,"歌舞伎エナジー(株)",4.5300000000000001E-4,4.4999999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C447)),\"\",ROW())","v":447},"歌舞伎エナジー(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C447)),\"\",ROW())","v":447},"歌舞伎エナジー(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C447)),\"\",ROW())","v":447},"歌舞伎エナジー(株)"]
["みやまスマートエネルギー(株)","メニューA","みやまスマートエネルギー(株) メニューA",3.5300000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C448)),\"\",ROW())","v":448},"みやまスマートエネルギー(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C448)),\"\",ROW())","v":448},"みやまスマートエネルギー(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C448)),\"\",ROW())","v":448},"みやまスマートエネルギー(株) メニューA"]
["みやまスマートエネルギー(株)","メニューB(残差)","みやまスマートエネルギー(株) メニューB(残差)",3.5300000000000002E-4,3.77E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C449)),\"\",ROW())","v":449},"みやまスマートエネルギー(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C449)),\"\",ROW())","v":449},"みやまスマートエネルギー(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C449)),\"\",ROW())","v":449},"みやまスマートエネルギー(株) メニューB(残差)"]
["みやまスマートエネルギー(株)","(参考値)事業者全体","みやまスマートエネルギー(株) (参考値)事業者全体",3.5300000000000002E-4,3.77E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C450)),\"\",ROW())","v":450},"みやまスマートエネルギー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C450)),\"\",ROW())","v":450},"みやまスマートエネルギー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C450)),\"\",ROW())","v":450},"みやまスマートエネルギー(株) (参考値)事業者全体"]
["エフィシエント(株)",null,"エフィシエント(株)","0.000441※",1.219E-3,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C451)),\"\",ROW())","v":451},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(G:G,ROW(A450))),\"\")","v":"エフィシエント(株)"},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C451)),\"\",ROW())","v":451},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(M:M,ROW(A450))),\"\")","v":"エフィシエント(株)"},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C451)),\"\",ROW())","v":451},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(T:T,ROW(A450))),\"\")","v":"エフィシエント(株)"}]
["(株)生活クラブエナジー","メニューA","(株)生活クラブエナジー メニューA",1.2400000000000001E-4,2.5999999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C452)),\"\",ROW())","v":452},"(株)生活クラブエナジー メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C452)),\"\",ROW())","v":452},"(株)生活クラブエナジー メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C452)),\"\",ROW())","v":452},"(株)生活クラブエナジー メニューA"]
["(株)生活クラブエナジー","メニューB","(株)生活クラブエナジー メニューB",1.2400000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C453)),\"\",ROW())","v":453},"(株)生活クラブエナジー メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C453)),\"\",ROW())","v":453},"(株)生活クラブエナジー メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C453)),\"\",ROW())","v":453},"(株)生活クラブエナジー メニューB"]
["(株)生活クラブエナジー","メニューC(残差)","(株)生活クラブエナジー メニューC(残差)",1.2400000000000001E-4,5.1199999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C454)),\"\",ROW())","v":454},"(株)生活クラブエナジー メニューC(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C454)),\"\",ROW())","v":454},"(株)生活クラブエナジー メニューC(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C454)),\"\",ROW())","v":454},"(株)生活クラブエナジー メニューC(残差)"]
["(株)生活クラブエナジー","(参考値)事業者全体","(株)生活クラブエナジー (参考値)事業者全体",1.2400000000000001E-4,4.9700000000000005E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C455)),\"\",ROW())","v":455},"(株)生活クラブエナジー (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C455)),\"\",ROW())","v":455},"(株)生活クラブエナジー (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C455)),\"\",ROW())","v":455},"(株)生活クラブエナジー (参考値)事業者全体"]
["生活協同組合コープこうべ","メニューA","生活協同組合コープこうべ メニューA",2.6800000000000001E-4,4.3800000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C456)),\"\",ROW())","v":456},"生活協同組合コープこうべ メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C456)),\"\",ROW())","v":456},"生活協同組合コープこうべ メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C456)),\"\",ROW())","v":456},"生活協同組合コープこうべ メニューA"]
["生活協同組合コープこうべ","メニューB","生活協同組合コープこうべ メニューB",2.6800000000000001E-4,3.7500000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C457)),\"\",ROW())","v":457},"生活協同組合コープこうべ メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C457)),\"\",ROW())","v":457},"生活協同組合コープこうべ メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C457)),\"\",ROW())","v":457},"生活協同組合コープこうべ メニューB"]
["生活協同組合コープこうべ","メニューC(残差)","生活協同組合コープこうべ メニューC(残差)",2.6800000000000001E-4,3.6200000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C458)),\"\",ROW())","v":458},"生活協同組合コープこうべ メニューC(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C458)),\"\",ROW())","v":458},"生活協同組合コープこうべ メニューC(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C458)),\"\",ROW())","v":458},"生活協同組合コープこうべ メニューC(残差)"]
["生活協同組合コープこうべ","(参考値)事業者全体","生活協同組合コープこうべ (参考値)事業者全体",2.6800000000000001E-4,3.6299999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C459)),\"\",ROW())","v":459},"生活協同組合コープこうべ (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C459)),\"\",ROW())","v":459},"生活協同組合コープこうべ (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C459)),\"\",ROW())","v":459},"生活協同組合コープこうべ (参考値)事業者全体"]
["(株)シーエナジー",null,"(株)シーエナジー",4.5399999999999998E-4,4.57E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C460)),\"\",ROW())","v":460},"(株)シーエナジー",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C460)),\"\",ROW())","v":460},"(株)シーエナジー",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C460)),\"\",ROW())","v":460},"(株)シーエナジー"]
["角栄ガス(株)",null,"角栄ガス(株)",4.5399999999999998E-4,4.57E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C461)),\"\",ROW())","v":461},"角栄ガス(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C461)),\"\",ROW())","v":461},"角栄ガス(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C461)),\"\",ROW())","v":461},"角栄ガス(株)"]
["京葉瓦斯(株)","メニューA","京葉瓦斯(株) メニューA",4.6000000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C462)),\"\",ROW())","v":462},"京葉瓦斯(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C462)),\"\",ROW())","v":462},"京葉瓦斯(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C462)),\"\",ROW())","v":462},"京葉瓦斯(株) メニューA"]
["京葉瓦斯(株)","メニューB(残差)","京葉瓦斯(株) メニューB(残差)",4.6000000000000001E-4,4.1599999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C463)),\"\",ROW())","v":463},"京葉瓦斯(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C463)),\"\",ROW())","v":463},"京葉瓦斯(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C463)),\"\",ROW())","v":463},"京葉瓦斯(株) メニューB(残差)"]
["京葉瓦斯(株)","(参考値)事業者全体","京葉瓦斯(株) (参考値)事業者全体",4.6000000000000001E-4,4.15E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C464)),\"\",ROW())","v":464},"京葉瓦斯(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C464)),\"\",ROW())","v":464},"京葉瓦斯(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C464)),\"\",ROW())","v":464},"京葉瓦斯(株) (参考値)事業者全体"]
["凸版印刷(株)","メニューA","凸版印刷(株) メニューA",4.4999999999999999E-4,2.7799999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C465)),\"\",ROW())","v":465},"凸版印刷(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C465)),\"\",ROW())","v":465},"凸版印刷(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C465)),\"\",ROW())","v":465},"凸版印刷(株) メニューA"]
["凸版印刷(株)","メニューB","凸版印刷(株) メニューB",4.4999999999999999E-4,4.6200000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C466)),\"\",ROW())","v":466},"凸版印刷(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C466)),\"\",ROW())","v":466},"凸版印刷(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C466)),\"\",ROW())","v":466},"凸版印刷(株) メニューB"]
["凸版印刷(株)","メニューC","凸版印刷(株) メニューC",4.4999999999999999E-4,4.7600000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C467)),\"\",ROW())","v":467},"凸版印刷(株) メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C467)),\"\",ROW())","v":467},"凸版印刷(株) メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C467)),\"\",ROW())","v":467},"凸版印刷(株) メニューC"]
["凸版印刷(株)","メニューD(残差)","凸版印刷(株) メニューD(残差)",4.4999999999999999E-4,4.3100000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C468)),\"\",ROW())","v":468},"凸版印刷(株) メニューD(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C468)),\"\",ROW())","v":468},"凸版印刷(株) メニューD(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C468)),\"\",ROW())","v":468},"凸版印刷(株) メニューD(残差)"]
["凸版印刷(株)","(参考値)事業者全体","凸版印刷(株) (参考値)事業者全体",4.4999999999999999E-4,4.3100000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C469)),\"\",ROW())","v":469},"凸版印刷(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C469)),\"\",ROW())","v":469},"凸版印刷(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C469)),\"\",ROW())","v":469},"凸版印刷(株) (参考値)事業者全体"]
["伊勢崎ガス(株)","メニューA","伊勢崎ガス(株) メニューA",4.5399999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C470)),\"\",ROW())","v":470},"伊勢崎ガス(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C470)),\"\",ROW())","v":470},"伊勢崎ガス(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C470)),\"\",ROW())","v":470},"伊勢崎ガス(株) メニューA"]
["伊勢崎ガス(株)","(参考値)事業者全体","伊勢崎ガス(株) (参考値)事業者全体",4.5399999999999998E-4,4.57E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C471)),\"\",ROW())","v":471},"伊勢崎ガス(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C471)),\"\",ROW())","v":471},"伊勢崎ガス(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C471)),\"\",ROW())","v":471},"伊勢崎ガス(株) (参考値)事業者全体"]
["キヤノンマーケティングジャパン(株)",null,"キヤノンマーケティングジャパン(株)",4.55E-4,4.57E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C472)),\"\",ROW())","v":472},"キヤノンマーケティングジャパン(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C472)),\"\",ROW())","v":472},"キヤノンマーケティングジャパン(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C472)),\"\",ROW())","v":472},"キヤノンマーケティングジャパン(株)"]
["(株)とっとり市民電力","メニューA","(株)とっとり市民電力 メニューA",3.39E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C473)),\"\",ROW())","v":473},"(株)とっとり市民電力 メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C473)),\"\",ROW())","v":473},"(株)とっとり市民電力 メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C473)),\"\",ROW())","v":473},"(株)とっとり市民電力 メニューA"]
["(株)とっとり市民電力","メニューB(残差)","(株)とっとり市民電力 メニューB(残差)",3.39E-4,3.6099999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C474)),\"\",ROW())","v":474},"(株)とっとり市民電力 メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C474)),\"\",ROW())","v":474},"(株)とっとり市民電力 メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C474)),\"\",ROW())","v":474},"(株)とっとり市民電力 メニューB(残差)"]
["(株)とっとり市民電力","(参考値)事業者全体","(株)とっとり市民電力 (参考値)事業者全体",3.39E-4,3.59E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C475)),\"\",ROW())","v":475},"(株)とっとり市民電力 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C475)),\"\",ROW())","v":475},"(株)とっとり市民電力 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C475)),\"\",ROW())","v":475},"(株)とっとり市民電力 (参考値)事業者全体"]
["(株)イーエムアイ",null,"(株)イーエムアイ",4.4499999999999997E-4,5.1199999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C476)),\"\",ROW())","v":476},"(株)イーエムアイ",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C476)),\"\",ROW())","v":476},"(株)イーエムアイ",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C476)),\"\",ROW())","v":476},"(株)イーエムアイ"]
["佐野瓦斯(株)","メニューA","佐野瓦斯(株) メニューA",4.5399999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C477)),\"\",ROW())","v":477},"佐野瓦斯(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C477)),\"\",ROW())","v":477},"佐野瓦斯(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C477)),\"\",ROW())","v":477},"佐野瓦斯(株) メニューA"]
["佐野瓦斯(株)","(参考値)事業者全体","佐野瓦斯(株) (参考値)事業者全体",4.5399999999999998E-4,4.57E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C478)),\"\",ROW())","v":478},"佐野瓦斯(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C478)),\"\",ROW())","v":478},"佐野瓦斯(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C478)),\"\",ROW())","v":478},"佐野瓦斯(株) (参考値)事業者全体"]
["桐生瓦斯(株)",null,"桐生瓦斯(株)",4.5399999999999998E-4,4.57E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C479)),\"\",ROW())","v":479},"桐生瓦斯(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C479)),\"\",ROW())","v":479},"桐生瓦斯(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C479)),\"\",ROW())","v":479},"桐生瓦斯(株)"]
["森の電力(株)","メニューA","森の電力(株) メニューA","0.000441※",0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C480)),\"\",ROW())","v":480},"森の電力(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C480)),\"\",ROW())","v":480},"森の電力(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C480)),\"\",ROW())","v":480},"森の電力(株) メニューA"]
["森の電力(株)","メニューB(残差)","森の電力(株) メニューB(残差)","0.000441※",4.46E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C481)),\"\",ROW())","v":481},"森の電力(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C481)),\"\",ROW())","v":481},"森の電力(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C481)),\"\",ROW())","v":481},"森の電力(株) メニューB(残差)"]
["森の電力(株)","(参考値)事業者全体","森の電力(株) (参考値)事業者全体","0.000441※",3.3199999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C482)),\"\",ROW())","v":482},"森の電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C482)),\"\",ROW())","v":482},"森の電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C482)),\"\",ROW())","v":482},"森の電力(株) (参考値)事業者全体"]
["大和ハウス工業(株)　","メニューA","大和ハウス工業(株)　 メニューA",5.7700000000000004E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C483)),\"\",ROW())","v":483},"大和ハウス工業(株)　 メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C483)),\"\",ROW())","v":483},"大和ハウス工業(株)　 メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C483)),\"\",ROW())","v":483},"大和ハウス工業(株)　 メニューA"]
["大和ハウス工業(株)　","メニューB","大和ハウス工業(株)　 メニューB",5.7700000000000004E-4,2.1499999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C484)),\"\",ROW())","v":484},"大和ハウス工業(株)　 メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C484)),\"\",ROW())","v":484},"大和ハウス工業(株)　 メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C484)),\"\",ROW())","v":484},"大和ハウス工業(株)　 メニューB"]
["大和ハウス工業(株)　","メニューC","大和ハウス工業(株)　 メニューC",5.7700000000000004E-4,3.01E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C485)),\"\",ROW())","v":485},"大和ハウス工業(株)　 メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C485)),\"\",ROW())","v":485},"大和ハウス工業(株)　 メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C485)),\"\",ROW())","v":485},"大和ハウス工業(株)　 メニューC"]
["大和ハウス工業(株)　","メニューD","大和ハウス工業(株)　 メニューD",5.7700000000000004E-4,3.1500000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C486)),\"\",ROW())","v":486},"大和ハウス工業(株)　 メニューD",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C486)),\"\",ROW())","v":486},"大和ハウス工業(株)　 メニューD",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C486)),\"\",ROW())","v":486},"大和ハウス工業(株)　 メニューD"]
["大和ハウス工業(株)　","メニューE","大和ハウス工業(株)　 メニューE",5.7700000000000004E-4,3.8699999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C487)),\"\",ROW())","v":487},"大和ハウス工業(株)　 メニューE",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C487)),\"\",ROW())","v":487},"大和ハウス工業(株)　 メニューE",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C487)),\"\",ROW())","v":487},"大和ハウス工業(株)　 メニューE"]
["大和ハウス工業(株)　","メニューF(残差)","大和ハウス工業(株)　 メニューF(残差)",5.7700000000000004E-4,5.4100000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C488)),\"\",ROW())","v":488},"大和ハウス工業(株)　 メニューF(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C488)),\"\",ROW())","v":488},"大和ハウス工業(株)　 メニューF(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C488)),\"\",ROW())","v":488},"大和ハウス工業(株)　 メニューF(残差)"]
["大和ハウス工業(株)　","(参考値)事業者全体","大和ハウス工業(株)　 (参考値)事業者全体",5.7700000000000004E-4,5.1800000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C489)),\"\",ROW())","v":489},"大和ハウス工業(株)　 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C489)),\"\",ROW())","v":489},"大和ハウス工業(株)　 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C489)),\"\",ROW())","v":489},"大和ハウス工業(株)　 (参考値)事業者全体"]
["ＨＴＢエナジー(株)","メニューA","ＨＴＢエナジー(株) メニューA",6.7599999999999995E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C490)),\"\",ROW())","v":490},"ＨＴＢエナジー(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C490)),\"\",ROW())","v":490},"ＨＴＢエナジー(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C490)),\"\",ROW())","v":490},"ＨＴＢエナジー(株) メニューA"]
["ＨＴＢエナジー(株)","メニューB(残差)","ＨＴＢエナジー(株) メニューB(残差)",6.7599999999999995E-4,7.2300000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C491)),\"\",ROW())","v":491},"ＨＴＢエナジー(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C491)),\"\",ROW())","v":491},"ＨＴＢエナジー(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C491)),\"\",ROW())","v":491},"ＨＴＢエナジー(株) メニューB(残差)"]
["ＨＴＢエナジー(株)","(参考値)事業者全体","ＨＴＢエナジー(株) (参考値)事業者全体",6.7599999999999995E-4,7.2199999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C492)),\"\",ROW())","v":492},"ＨＴＢエナジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C492)),\"\",ROW())","v":492},"ＨＴＢエナジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C492)),\"\",ROW())","v":492},"ＨＴＢエナジー(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)アシストワンエナジー",null,"(株)アシストワンエナジー",5.0000000000000001E-4,5.1599999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C493)),\"\",ROW())","v":493},"(株)アシストワンエナジー",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C493)),\"\",ROW())","v":493},"(株)アシストワンエナジー",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C493)),\"\",ROW())","v":493},"(株)アシストワンエナジー"]
["(株)フソウ・エナジー",null,"(株)フソウ・エナジー",5.0000000000000001E-4,4.4999999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C494)),\"\",ROW())","v":494},"(株)フソウ・エナジー",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C494)),\"\",ROW())","v":494},"(株)フソウ・エナジー",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C494)),\"\",ROW())","v":494},"(株)フソウ・エナジー"]
["湘南電力(株)","メニューA","湘南電力(株) メニューA",4.15E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C495)),\"\",ROW())","v":495},"湘南電力(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C495)),\"\",ROW())","v":495},"湘南電力(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C495)),\"\",ROW())","v":495},"湘南電力(株) メニューA"]
["湘南電力(株)","メニューB(残差)","湘南電力(株) メニューB(残差)",4.15E-4,4.2400000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C496)),\"\",ROW())","v":496},"湘南電力(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C496)),\"\",ROW())","v":496},"湘南電力(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C496)),\"\",ROW())","v":496},"湘南電力(株) メニューB(残差)"]
["湘南電力(株)","(参考値)事業者全体","湘南電力(株) (参考値)事業者全体",4.15E-4,4.0900000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C497)),\"\",ROW())","v":497},"湘南電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C497)),\"\",ROW())","v":497},"湘南電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C497)),\"\",ROW())","v":497},"湘南電力(株) (参考値)事業者全体"]
["大東建託パートナーズ(株)",null,"大東建託パートナーズ(株)",4.2700000000000002E-4,4.75E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C498)),\"\",ROW())","v":498},"大東建託パートナーズ(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C498)),\"\",ROW())","v":498},"大東建託パートナーズ(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C498)),\"\",ROW())","v":498},"大東建託パートナーズ(株)"]
["Ｊａｐａｎ電力(株)","メニューA","Ｊａｐａｎ電力(株) メニューA",4.3800000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C499)),\"\",ROW())","v":499},"Ｊａｐａｎ電力(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C499)),\"\",ROW())","v":499},"Ｊａｐａｎ電力(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C499)),\"\",ROW())","v":499},"Ｊａｐａｎ電力(株) メニューA"]
["Ｊａｐａｎ電力(株)","メニューB(残差)","Ｊａｐａｎ電力(株) メニューB(残差)",4.3800000000000002E-4,4.5199999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C500)),\"\",ROW())","v":500},"Ｊａｐａｎ電力(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C500)),\"\",ROW())","v":500},"Ｊａｐａｎ電力(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C500)),\"\",ROW())","v":500},"Ｊａｐａｎ電力(株) メニューB(残差)"]
["Ｊａｐａｎ電力(株)","(参考値)事業者全体","Ｊａｐａｎ電力(株) (参考値)事業者全体",4.3800000000000002E-4,4.5199999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C501)),\"\",ROW())","v":501},"Ｊａｐａｎ電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C501)),\"\",ROW())","v":501},"Ｊａｐａｎ電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C501)),\"\",ROW())","v":501},"Ｊａｐａｎ電力(株) (参考値)事業者全体"]
["電源開発(株)","メニューA","電源開発(株) メニューA","0.000441※","0.000429※",null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C502)),\"\",ROW())","v":502},"電源開発(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C502)),\"\",ROW())","v":502},"電源開発(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C502)),\"\",ROW())","v":502},"電源開発(株) メニューA"]
["電源開発(株)","(参考値)事業者全体","電源開発(株) (参考値)事業者全体","0.000441※","0.000441※",null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C503)),\"\",ROW())","v":503},"電源開発(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C503)),\"\",ROW())","v":503},"電源開発(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C503)),\"\",ROW())","v":503},"電源開発(株) (参考値)事業者全体"]
["鈴与商事(株)","メニューA","鈴与商事(株) メニューA",3.3599999999999998E-4,3.0800000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C504)),\"\",ROW())","v":504},"鈴与商事(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C504)),\"\",ROW())","v":504},"鈴与商事(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C504)),\"\",ROW())","v":504},"鈴与商事(株) メニューA"]
["鈴与商事(株)","メニューB","鈴与商事(株) メニューB",3.3599999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C505)),\"\",ROW())","v":505},"鈴与商事(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C505)),\"\",ROW())","v":505},"鈴与商事(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C505)),\"\",ROW())","v":505},"鈴与商事(株) メニューB"]
["鈴与商事(株)","メニューC","鈴与商事(株) メニューC",3.3599999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C506)),\"\",ROW())","v":506},"鈴与商事(株) メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C506)),\"\",ROW())","v":506},"鈴与商事(株) メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C506)),\"\",ROW())","v":506},"鈴与商事(株) メニューC"]
["鈴与商事(株)","メニューD","鈴与商事(株) メニューD",3.3599999999999998E-4,4.2299999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C507)),\"\",ROW())","v":507},"鈴与商事(株) メニューD",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C507)),\"\",ROW())","v":507},"鈴与商事(株) メニューD",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C507)),\"\",ROW())","v":507},"鈴与商事(株) メニューD"]
["鈴与商事(株)","メニューE","鈴与商事(株) メニューE",3.3599999999999998E-4,4.0000000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C508)),\"\",ROW())","v":508},"鈴与商事(株) メニューE",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C508)),\"\",ROW())","v":508},"鈴与商事(株) メニューE",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C508)),\"\",ROW())","v":508},"鈴与商事(株) メニューE"]
["鈴与商事(株)","メニューF","鈴与商事(株) メニューF",3.3599999999999998E-4,2.8899999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C509)),\"\",ROW())","v":509},"鈴与商事(株) メニューF",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C509)),\"\",ROW())","v":509},"鈴与商事(株) メニューF",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C509)),\"\",ROW())","v":509},"鈴与商事(株) メニューF"]
["鈴与商事(株)","メニューG(残差)","鈴与商事(株) メニューG(残差)",3.3599999999999998E-4,5.9500000000000004E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C510)),\"\",ROW())","v":510},"鈴与商事(株) メニューG(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C510)),\"\",ROW())","v":510},"鈴与商事(株) メニューG(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C510)),\"\",ROW())","v":510},"鈴与商事(株) メニューG(残差)"]
["鈴与商事(株)","(参考値)事業者全体","鈴与商事(株) (参考値)事業者全体",3.3599999999999998E-4,3.8699999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C511)),\"\",ROW())","v":511},"鈴与商事(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C511)),\"\",ROW())","v":511},"鈴与商事(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C511)),\"\",ROW())","v":511},"鈴与商事(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)バランスハーツ",null,"(株)バランスハーツ",3.5E-4,3.3199999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C512)),\"\",ROW())","v":512},"(株)バランスハーツ",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C512)),\"\",ROW())","v":512},"(株)バランスハーツ",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C512)),\"\",ROW())","v":512},"(株)バランスハーツ"]
["ワタミエナジー(株)","メニューA","ワタミエナジー(株) メニューA",4.2099999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C513)),\"\",ROW())","v":513},"ワタミエナジー(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C513)),\"\",ROW())","v":513},"ワタミエナジー(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C513)),\"\",ROW())","v":513},"ワタミエナジー(株) メニューA"]
["ワタミエナジー(株)","メニューB(残差)","ワタミエナジー(株) メニューB(残差)",4.2099999999999999E-4,4.3800000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C514)),\"\",ROW())","v":514},"ワタミエナジー(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C514)),\"\",ROW())","v":514},"ワタミエナジー(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C514)),\"\",ROW())","v":514},"ワタミエナジー(株) メニューB(残差)"]
["ワタミエナジー(株)","(参考値)事業者全体","ワタミエナジー(株) (参考値)事業者全体",4.2099999999999999E-4,3.7500000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C515)),\"\",ROW())","v":515},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(G:G,ROW(A514))),\"\")","v":"ワタミエナジー(株) (参考値)事業者全体"},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C515)),\"\",ROW())","v":515},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(M:M,ROW(A514))),\"\")","v":"ワタミエナジー(株) (参考値)事業者全体"},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C515)),\"\",ROW())","v":515},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(T:T,ROW(A514))),\"\")","v":"ワタミエナジー(株) (参考値)事業者全体"}]
["(株)パルシステム電力",null,"(株)パルシステム電力",1.65E-4,4.5199999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C516)),\"\",ROW())","v":516},"(株)パルシステム電力",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C516)),\"\",ROW())","v":516},"(株)パルシステム電力",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C516)),\"\",ROW())","v":516},"(株)パルシステム電力"]
["ＳＢパワー(株)","メニューA","ＳＢパワー(株) メニューA",5.0299999999999997E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C517)),\"\",ROW())","v":517},"ＳＢパワー(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C517)),\"\",ROW())","v":517},"ＳＢパワー(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C517)),\"\",ROW())","v":517},"ＳＢパワー(株) メニューA"]
["ＳＢパワー(株)","メニューB","ＳＢパワー(株) メニューB",5.0299999999999997E-4,1.6799999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C518)),\"\",ROW())","v":518},"ＳＢパワー(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C518)),\"\",ROW())","v":518},"ＳＢパワー(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C518)),\"\",ROW())","v":518},"ＳＢパワー(株) メニューB"]
["ＳＢパワー(株)","メニューC","ＳＢパワー(株) メニューC",5.0299999999999997E-4,4.1999999999999998E-5,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C519)),\"\",ROW())","v":519},"ＳＢパワー(株) メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C519)),\"\",ROW())","v":519},"ＳＢパワー(株) メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C519)),\"\",ROW())","v":519},"ＳＢパワー(株) メニューC"]
["ＳＢパワー(株)","メニューD(残差)","ＳＢパワー(株) メニューD(残差)",5.0299999999999997E-4,5.6400000000000005E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C520)),\"\",ROW())","v":520},"ＳＢパワー(株) メニューD(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C520)),\"\",ROW())","v":520},"ＳＢパワー(株) メニューD(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C520)),\"\",ROW())","v":520},"ＳＢパワー(株) メニューD(残差)"]
["ＳＢパワー(株)","(参考値)事業者全体","ＳＢパワー(株) (参考値)事業者全体",5.0299999999999997E-4,5.1099999999999995E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C521)),\"\",ROW())","v":521},"ＳＢパワー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C521)),\"\",ROW())","v":521},"ＳＢパワー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C521)),\"\",ROW())","v":521},"ＳＢパワー(株) (参考値)事業者全体"]
["ＮＦパワーサービス(株)","メニューA","ＮＦパワーサービス(株) メニューA",4.86E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C522)),\"\",ROW())","v":522},"ＮＦパワーサービス(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C522)),\"\",ROW())","v":522},"ＮＦパワーサービス(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C522)),\"\",ROW())","v":522},"ＮＦパワーサービス(株) メニューA"]
["ＮＦパワーサービス(株)","メニューB(残差)","ＮＦパワーサービス(株) メニューB(残差)",4.86E-4,4.3600000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C523)),\"\",ROW())","v":523},"ＮＦパワーサービス(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C523)),\"\",ROW())","v":523},"ＮＦパワーサービス(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C523)),\"\",ROW())","v":523},"ＮＦパワーサービス(株) メニューB(残差)"]
["ＮＦパワーサービス(株)","(参考値)事業者全体","ＮＦパワーサービス(株) (参考値)事業者全体",4.86E-4,3.97E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C524)),\"\",ROW())","v":524},"ＮＦパワーサービス(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C524)),\"\",ROW())","v":524},"ＮＦパワーサービス(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C524)),\"\",ROW())","v":524},"ＮＦパワーサービス(株) (参考値)事業者全体"]
["ひおき地域エネルギー(株)","メニューA","ひおき地域エネルギー(株) メニューA",3.6699999999999998E-4,3.79E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C525)),\"\",ROW())","v":525},"ひおき地域エネルギー(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C525)),\"\",ROW())","v":525},"ひおき地域エネルギー(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C525)),\"\",ROW())","v":525},"ひおき地域エネルギー(株) メニューA"]
["ひおき地域エネルギー(株)","メニューB","ひおき地域エネルギー(株) メニューB",3.6699999999999998E-4,4.3399999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C526)),\"\",ROW())","v":526},"ひおき地域エネルギー(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C526)),\"\",ROW())","v":526},"ひおき地域エネルギー(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C526)),\"\",ROW())","v":526},"ひおき地域エネルギー(株) メニューB"]
["ひおき地域エネルギー(株)","メニューC","ひおき地域エネルギー(株) メニューC",3.6699999999999998E-4,3.5199999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C527)),\"\",ROW())","v":527},"ひおき地域エネルギー(株) メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C527)),\"\",ROW())","v":527},"ひおき地域エネルギー(株) メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C527)),\"\",ROW())","v":527},"ひおき地域エネルギー(株) メニューC"]
["ひおき地域エネルギー(株)","メニューD(残差)","ひおき地域エネルギー(株) メニューD(残差)",3.6699999999999998E-4,3.5500000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C528)),\"\",ROW())","v":528},"ひおき地域エネルギー(株) メニューD(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C528)),\"\",ROW())","v":528},"ひおき地域エネルギー(株) メニューD(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C528)),\"\",ROW())","v":528},"ひおき地域エネルギー(株) メニューD(残差)"]
["ひおき地域エネルギー(株)","(参考値)事業者全体","ひおき地域エネルギー(株) (参考値)事業者全体",3.6699999999999998E-4,3.5E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C529)),\"\",ROW())","v":529},"ひおき地域エネルギー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C529)),\"\",ROW())","v":529},"ひおき地域エネルギー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C529)),\"\",ROW())","v":529},"ひおき地域エネルギー(株) (参考値)事業者全体"]
["和歌山電力(株)",null,"和歌山電力(株)",4.3100000000000001E-4,4.9399999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C530)),\"\",ROW())","v":530},"和歌山電力(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C530)),\"\",ROW())","v":530},"和歌山電力(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C530)),\"\",ROW())","v":530},"和歌山電力(株)"]
["日本瓦斯(株)(旧：(株)エナジードリーム)",null,"日本瓦斯(株)(旧：(株)エナジードリーム)",3.9300000000000001E-4,3.8499999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C531)),\"\",ROW())","v":531},"日本瓦斯(株)(旧：(株)エナジードリーム)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C531)),\"\",ROW())","v":531},"日本瓦斯(株)(旧：(株)エナジードリーム)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C531)),\"\",ROW())","v":531},"日本瓦斯(株)(旧：(株)エナジードリーム)"]
["(株)トドック電力","メニューA","(株)トドック電力 メニューA",4.8700000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C532)),\"\",ROW())","v":532},"(株)トドック電力 メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C532)),\"\",ROW())","v":532},"(株)トドック電力 メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C532)),\"\",ROW())","v":532},"(株)トドック電力 メニューA"]
["(株)トドック電力","メニューB(残差)","(株)トドック電力 メニューB(残差)",4.8700000000000002E-4,4.8999999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C533)),\"\",ROW())","v":533},"(株)トドック電力 メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C533)),\"\",ROW())","v":533},"(株)トドック電力 メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C533)),\"\",ROW())","v":533},"(株)トドック電力 メニューB(残差)"]
["(株)トドック電力","(参考値)事業者全体","(株)トドック電力 (参考値)事業者全体",4.8700000000000002E-4,4.3100000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C534)),\"\",ROW())","v":534},"(株)トドック電力 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C534)),\"\",ROW())","v":534},"(株)トドック電力 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C534)),\"\",ROW())","v":534},"(株)トドック電力 (参考値)事業者全体"]
["九電みらいエナジー(株)","メニューA","九電みらいエナジー(株) メニューA",4.2099999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C535)),\"\",ROW())","v":535},"九電みらいエナジー(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C535)),\"\",ROW())","v":535},"九電みらいエナジー(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C535)),\"\",ROW())","v":535},"九電みらいエナジー(株) メニューA"]
["九電みらいエナジー(株)","メニューB(残差)","九電みらいエナジー(株) メニューB(残差)",4.2099999999999999E-4,4.4700000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C536)),\"\",ROW())","v":536},"九電みらいエナジー(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C536)),\"\",ROW())","v":536},"九電みらいエナジー(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C536)),\"\",ROW())","v":536},"九電みらいエナジー(株) メニューB(残差)"]
["九電みらいエナジー(株)","(参考値)事業者全体","九電みらいエナジー(株) (参考値)事業者全体",4.2099999999999999E-4,4.3300000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C537)),\"\",ROW())","v":537},"九電みらいエナジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C537)),\"\",ROW())","v":537},"九電みらいエナジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C537)),\"\",ROW())","v":537},"九電みらいエナジー(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)ミツウロコヴェッセル",null,"(株)ミツウロコヴェッセル",4.4000000000000002E-4,3.8400000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C538)),\"\",ROW())","v":538},"(株)ミツウロコヴェッセル",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C538)),\"\",ROW())","v":538},"(株)ミツウロコヴェッセル",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C538)),\"\",ROW())","v":538},"(株)ミツウロコヴェッセル"]
["(株)フォレストパワー",null,"(株)フォレストパワー",5.0000000000000002E-5,4.3100000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C539)),\"\",ROW())","v":539},"(株)フォレストパワー",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C539)),\"\",ROW())","v":539},"(株)フォレストパワー",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C539)),\"\",ROW())","v":539},"(株)フォレストパワー"]
["日高都市ガス(株)",null,"日高都市ガス(株)",4.5399999999999998E-4,4.57E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C540)),\"\",ROW())","v":540},"日高都市ガス(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C540)),\"\",ROW())","v":540},"日高都市ガス(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C540)),\"\",ROW())","v":540},"日高都市ガス(株)"]
["(株)アドバンテック","メニューA","(株)アドバンテック メニューA",4.06E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C541)),\"\",ROW())","v":541},"(株)アドバンテック メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C541)),\"\",ROW())","v":541},"(株)アドバンテック メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C541)),\"\",ROW())","v":541},"(株)アドバンテック メニューA"]
["(株)アドバンテック","メニューB","(株)アドバンテック メニューB",4.06E-4,4.2499999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C542)),\"\",ROW())","v":542},"(株)アドバンテック メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C542)),\"\",ROW())","v":542},"(株)アドバンテック メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C542)),\"\",ROW())","v":542},"(株)アドバンテック メニューB"]
["(株)アドバンテック","メニューC(残差)","(株)アドバンテック メニューC(残差)",4.06E-4,9.5600000000000004E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C543)),\"\",ROW())","v":543},"(株)アドバンテック メニューC(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C543)),\"\",ROW())","v":543},"(株)アドバンテック メニューC(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C543)),\"\",ROW())","v":543},"(株)アドバンテック メニューC(残差)"]
["(株)アドバンテック","(参考値)事業者全体","(株)アドバンテック (参考値)事業者全体",4.06E-4,4.2000000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C544)),\"\",ROW())","v":544},"(株)アドバンテック (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C544)),\"\",ROW())","v":544},"(株)アドバンテック (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C544)),\"\",ROW())","v":544},"(株)アドバンテック (参考値)事業者全体"]
["ローカルエナジー(株)","メニューA","ローカルエナジー(株) メニューA",2.5099999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C545)),\"\",ROW())","v":545},"ローカルエナジー(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C545)),\"\",ROW())","v":545},"ローカルエナジー(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C545)),\"\",ROW())","v":545},"ローカルエナジー(株) メニューA"]
["ローカルエナジー(株)","メニューB(残差)","ローカルエナジー(株) メニューB(残差)",2.5099999999999998E-4,2.43E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C546)),\"\",ROW())","v":546},"ローカルエナジー(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C546)),\"\",ROW())","v":546},"ローカルエナジー(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C546)),\"\",ROW())","v":546},"ローカルエナジー(株) メニューB(残差)"]
["ローカルエナジー(株)","(参考値)事業者全体","ローカルエナジー(株) (参考値)事業者全体",2.5099999999999998E-4,2.3900000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C547)),\"\",ROW())","v":547},"ローカルエナジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C547)),\"\",ROW())","v":547},"ローカルエナジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C547)),\"\",ROW())","v":547},"ローカルエナジー(株) (参考値)事業者全体"]
["エネックス(株)","メニューA","エネックス(株) メニューA",3.0699999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C548)),\"\",ROW())","v":548},"エネックス(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C548)),\"\",ROW())","v":548},"エネックス(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C548)),\"\",ROW())","v":548},"エネックス(株) メニューA"]
["エネックス(株)","メニューB(残差)","エネックス(株) メニューB(残差)",3.0699999999999998E-4,4.3300000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C549)),\"\",ROW())","v":549},"エネックス(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C549)),\"\",ROW())","v":549},"エネックス(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C549)),\"\",ROW())","v":549},"エネックス(株) メニューB(残差)"]
["エネックス(株)","(参考値)事業者全体","エネックス(株) (参考値)事業者全体",3.0699999999999998E-4,2.32E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C550)),\"\",ROW())","v":550},"エネックス(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C550)),\"\",ROW())","v":550},"エネックス(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C550)),\"\",ROW())","v":550},"エネックス(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)レクスポート",null,"(株)レクスポート",4.6999999999999999E-4,4.7399999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C551)),\"\",ROW())","v":551},"(株)レクスポート",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C551)),\"\",ROW())","v":551},"(株)レクスポート",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C551)),\"\",ROW())","v":551},"(株)レクスポート"]
["なでしこ電力(株)",null,"なでしこ電力(株)",3.6999999999999998E-5,4.3199999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C552)),\"\",ROW())","v":552},"なでしこ電力(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C552)),\"\",ROW())","v":552},"なでしこ電力(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C552)),\"\",ROW())","v":552},"なでしこ電力(株)"]
["日田グリーン電力(株)","メニューA","日田グリーン電力(株) メニューA",4.6E-5,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C553)),\"\",ROW())","v":553},"日田グリーン電力(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C553)),\"\",ROW())","v":553},"日田グリーン電力(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C553)),\"\",ROW())","v":553},"日田グリーン電力(株) メニューA"]
["日田グリーン電力(株)","メニューB(残差)","日田グリーン電力(株) メニューB(残差)",4.6E-5,3.97E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C554)),\"\",ROW())","v":554},"日田グリーン電力(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C554)),\"\",ROW())","v":554},"日田グリーン電力(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C554)),\"\",ROW())","v":554},"日田グリーン電力(株) メニューB(残差)"]
["日田グリーン電力(株)","(参考値)事業者全体","日田グリーン電力(株) (参考値)事業者全体",4.6E-5,3.4499999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C555)),\"\",ROW())","v":555},"日田グリーン電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C555)),\"\",ROW())","v":555},"日田グリーン電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C555)),\"\",ROW())","v":555},"日田グリーン電力(株) (参考値)事業者全体"]
["埼玉ガス(株)",null,"埼玉ガス(株)",4.5399999999999998E-4,4.57E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C556)),\"\",ROW())","v":556},"埼玉ガス(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C556)),\"\",ROW())","v":556},"埼玉ガス(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C556)),\"\",ROW())","v":556},"埼玉ガス(株)"]
["宮崎パワーライン(株)",null,"宮崎パワーライン(株)",4.6999999999999997E-5,4.1199999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C557)),\"\",ROW())","v":557},"宮崎パワーライン(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C557)),\"\",ROW())","v":557},"宮崎パワーライン(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C557)),\"\",ROW())","v":557},"宮崎パワーライン(株)"]
["(株)パワー・オプティマイザー",null,"(株)パワー・オプティマイザー",4.3800000000000002E-4,4.1300000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C558)),\"\",ROW())","v":558},"(株)パワー・オプティマイザー",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C558)),\"\",ROW())","v":558},"(株)パワー・オプティマイザー",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C558)),\"\",ROW())","v":558},"(株)パワー・オプティマイザー"]
["(株)Ｕ－ＰＯＷＥＲ","メニューA","(株)Ｕ－ＰＯＷＥＲ メニューA",5.8500000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C559)),\"\",ROW())","v":559},"(株)Ｕ－ＰＯＷＥＲ メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C559)),\"\",ROW())","v":559},"(株)Ｕ－ＰＯＷＥＲ メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C559)),\"\",ROW())","v":559},"(株)Ｕ－ＰＯＷＥＲ メニューA"]
["(株)Ｕ－ＰＯＷＥＲ","メニューB","(株)Ｕ－ＰＯＷＥＲ メニューB",5.8500000000000002E-4,2.1900000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C560)),\"\",ROW())","v":560},"(株)Ｕ－ＰＯＷＥＲ メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C560)),\"\",ROW())","v":560},"(株)Ｕ－ＰＯＷＥＲ メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C560)),\"\",ROW())","v":560},"(株)Ｕ－ＰＯＷＥＲ メニューB"]
["(株)Ｕ－ＰＯＷＥＲ","メニューC","(株)Ｕ－ＰＯＷＥＲ メニューC",5.8500000000000002E-4,3.9399999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C561)),\"\",ROW())","v":561},"(株)Ｕ－ＰＯＷＥＲ メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C561)),\"\",ROW())","v":561},"(株)Ｕ－ＰＯＷＥＲ メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C561)),\"\",ROW())","v":561},"(株)Ｕ－ＰＯＷＥＲ メニューC"]
["(株)Ｕ－ＰＯＷＥＲ","メニューD(残差)","(株)Ｕ－ＰＯＷＥＲ メニューD(残差)",5.8500000000000002E-4,5.3600000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C562)),\"\",ROW())","v":562},"(株)Ｕ－ＰＯＷＥＲ メニューD(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C562)),\"\",ROW())","v":562},"(株)Ｕ－ＰＯＷＥＲ メニューD(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C562)),\"\",ROW())","v":562},"(株)Ｕ－ＰＯＷＥＲ メニューD(残差)"]
["(株)Ｕ－ＰＯＷＥＲ","(参考値)事業者全体","(株)Ｕ－ＰＯＷＥＲ (参考値)事業者全体",5.8500000000000002E-4,4.73E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C563)),\"\",ROW())","v":563},"(株)Ｕ－ＰＯＷＥＲ (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C563)),\"\",ROW())","v":563},"(株)Ｕ－ＰＯＷＥＲ (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C563)),\"\",ROW())","v":563},"(株)Ｕ－ＰＯＷＥＲ (参考値)事業者全体"]
["(株)ＴＴＳパワー",null,"(株)ＴＴＳパワー",3.2000000000000003E-4,2.6499999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C564)),\"\",ROW())","v":564},"(株)ＴＴＳパワー",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C564)),\"\",ROW())","v":564},"(株)ＴＴＳパワー",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C564)),\"\",ROW())","v":564},"(株)ＴＴＳパワー"]
["(株)岩手ウッドパワー",null,"(株)岩手ウッドパワー","0.000441※",3.4299999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C565)),\"\",ROW())","v":565},"(株)岩手ウッドパワー",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C565)),\"\",ROW())","v":565},"(株)岩手ウッドパワー",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C565)),\"\",ROW())","v":565},"(株)岩手ウッドパワー"]
["里山パワーワークス(株)",null,"里山パワーワークス(株)","0.000441※",3.7599999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C566)),\"\",ROW())","v":566},"里山パワーワークス(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C566)),\"\",ROW())","v":566},"里山パワーワークス(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C566)),\"\",ROW())","v":566},"里山パワーワークス(株)"]
["(株)中之条パワー","メニューA","(株)中之条パワー メニューA",2.7300000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C567)),\"\",ROW())","v":567},"(株)中之条パワー メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C567)),\"\",ROW())","v":567},"(株)中之条パワー メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C567)),\"\",ROW())","v":567},"(株)中之条パワー メニューA"]
["(株)中之条パワー","メニューB(残差)","(株)中之条パワー メニューB(残差)",2.7300000000000002E-4,4.73E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C568)),\"\",ROW())","v":568},"(株)中之条パワー メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C568)),\"\",ROW())","v":568},"(株)中之条パワー メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C568)),\"\",ROW())","v":568},"(株)中之条パワー メニューB(残差)"]
["(株)中之条パワー","(参考値)事業者全体","(株)中之条パワー (参考値)事業者全体",2.7300000000000002E-4,4.5300000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C569)),\"\",ROW())","v":569},"(株)中之条パワー (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C569)),\"\",ROW())","v":569},"(株)中之条パワー (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C569)),\"\",ROW())","v":569},"(株)中之条パワー (参考値)事業者全体"]
["日産トレーデイング(株)","メニューA","日産トレーデイング(株) メニューA",4.6799999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C570)),\"\",ROW())","v":570},"日産トレーデイング(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C570)),\"\",ROW())","v":570},"日産トレーデイング(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C570)),\"\",ROW())","v":570},"日産トレーデイング(株) メニューA"]
["日産トレーデイング(株)","メニューB(残差)","日産トレーデイング(株) メニューB(残差)",4.6799999999999999E-4,4.26E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C571)),\"\",ROW())","v":571},"日産トレーデイング(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C571)),\"\",ROW())","v":571},"日産トレーデイング(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C571)),\"\",ROW())","v":571},"日産トレーデイング(株) メニューB(残差)"]
["日産トレーデイング(株)","(参考値)事業者全体","日産トレーデイング(株) (参考値)事業者全体",4.6799999999999999E-4,4.0499999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C572)),\"\",ROW())","v":572},"日産トレーデイング(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C572)),\"\",ROW())","v":572},"日産トレーデイング(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C572)),\"\",ROW())","v":572},"日産トレーデイング(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)エネウィル","メニューA","(株)エネウィル メニューA",3.6699999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C573)),\"\",ROW())","v":573},"(株)エネウィル メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C573)),\"\",ROW())","v":573},"(株)エネウィル メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C573)),\"\",ROW())","v":573},"(株)エネウィル メニューA"]
["(株)エネウィル","メニューB(残差)","(株)エネウィル メニューB(残差)",3.6699999999999998E-4,4.6700000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C574)),\"\",ROW())","v":574},"(株)エネウィル メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C574)),\"\",ROW())","v":574},"(株)エネウィル メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C574)),\"\",ROW())","v":574},"(株)エネウィル メニューB(残差)"]
["(株)エネウィル","(参考値)事業者全体","(株)エネウィル (参考値)事業者全体",3.6699999999999998E-4,4.57E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C575)),\"\",ROW())","v":575},"(株)エネウィル (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C575)),\"\",ROW())","v":575},"(株)エネウィル (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C575)),\"\",ROW())","v":575},"(株)エネウィル (参考値)事業者全体"]
["Ｎｅｘｔ　Ｐｏｗｅｒ(株)",null,"Ｎｅｘｔ　Ｐｏｗｅｒ(株)",5.7200000000000003E-4,6.0099999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C576)),\"\",ROW())","v":576},"Ｎｅｘｔ　Ｐｏｗｅｒ(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C576)),\"\",ROW())","v":576},"Ｎｅｘｔ　Ｐｏｗｅｒ(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C576)),\"\",ROW())","v":576},"Ｎｅｘｔ　Ｐｏｗｅｒ(株)"]
["伊藤忠エネクスホームライフ西日本(株)",null,"伊藤忠エネクスホームライフ西日本(株)",4.7600000000000002E-4,4.2000000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C577)),\"\",ROW())","v":577},"伊藤忠エネクスホームライフ西日本(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C577)),\"\",ROW())","v":577},"伊藤忠エネクスホームライフ西日本(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C577)),\"\",ROW())","v":577},"伊藤忠エネクスホームライフ西日本(株)"]
["グリーナ(株)","メニューA","グリーナ(株) メニューA",4.55E-4,6.0000000000000002E-6,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C578)),\"\",ROW())","v":578},"グリーナ(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C578)),\"\",ROW())","v":578},"グリーナ(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C578)),\"\",ROW())","v":578},"グリーナ(株) メニューA"]
["はりま電力(株)",null,"はりま電力(株)",4.3600000000000003E-4,4.86E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C579)),\"\",ROW())","v":579},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(G:G,ROW(A578))),\"\")","v":"はりま電力(株)"},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C579)),\"\",ROW())","v":579},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(M:M,ROW(A578))),\"\")","v":"はりま電力(株)"},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C579)),\"\",ROW())","v":579},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(T:T,ROW(A578))),\"\")","v":"はりま電力(株)"}]
["(株)浜松新電力","メニューA","(株)浜松新電力 メニューA",1.56E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C580)),\"\",ROW())","v":580},"(株)浜松新電力 メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C580)),\"\",ROW())","v":580},"(株)浜松新電力 メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C580)),\"\",ROW())","v":580},"(株)浜松新電力 メニューA"]
["(株)浜松新電力","メニューB(残差)","(株)浜松新電力 メニューB(残差)",1.56E-4,5.8699999999999996E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C581)),\"\",ROW())","v":581},"(株)浜松新電力 メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C581)),\"\",ROW())","v":581},"(株)浜松新電力 メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C581)),\"\",ROW())","v":581},"(株)浜松新電力 メニューB(残差)"]
["(株)浜松新電力","(参考値)事業者全体","(株)浜松新電力 (参考値)事業者全体",1.56E-4,4.5800000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C582)),\"\",ROW())","v":582},"(株)浜松新電力 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C582)),\"\",ROW())","v":582},"(株)浜松新電力 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C582)),\"\",ROW())","v":582},"(株)浜松新電力 (参考値)事業者全体"]
["ゼロワットパワー(株)","メニューA","ゼロワットパワー(株) メニューA",3.6000000000000001E-5,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C583)),\"\",ROW())","v":583},"ゼロワットパワー(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C583)),\"\",ROW())","v":583},"ゼロワットパワー(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C583)),\"\",ROW())","v":583},"ゼロワットパワー(株) メニューA"]
["ゼロワットパワー(株)","メニューB","ゼロワットパワー(株) メニューB",3.6000000000000001E-5,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C584)),\"\",ROW())","v":584},"ゼロワットパワー(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C584)),\"\",ROW())","v":584},"ゼロワットパワー(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C584)),\"\",ROW())","v":584},"ゼロワットパワー(株) メニューB"]
["ゼロワットパワー(株)","メニューC","ゼロワットパワー(株) メニューC",3.6000000000000001E-5,1.85E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C585)),\"\",ROW())","v":585},"ゼロワットパワー(株) メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C585)),\"\",ROW())","v":585},"ゼロワットパワー(株) メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C585)),\"\",ROW())","v":585},"ゼロワットパワー(株) メニューC"]
["ゼロワットパワー(株)","メニューD","ゼロワットパワー(株) メニューD",3.6000000000000001E-5,1.13E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C586)),\"\",ROW())","v":586},"ゼロワットパワー(株) メニューD",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C586)),\"\",ROW())","v":586},"ゼロワットパワー(株) メニューD",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C586)),\"\",ROW())","v":586},"ゼロワットパワー(株) メニューD"]
["ゼロワットパワー(株)","メニューE","ゼロワットパワー(株) メニューE",3.6000000000000001E-5,8.0000000000000007E-5,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C587)),\"\",ROW())","v":587},"ゼロワットパワー(株) メニューE",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C587)),\"\",ROW())","v":587},"ゼロワットパワー(株) メニューE",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C587)),\"\",ROW())","v":587},"ゼロワットパワー(株) メニューE"]
["ゼロワットパワー(株)","メニューF","ゼロワットパワー(株) メニューF",3.6000000000000001E-5,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C588)),\"\",ROW())","v":588},"ゼロワットパワー(株) メニューF",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C588)),\"\",ROW())","v":588},"ゼロワットパワー(株) メニューF",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C588)),\"\",ROW())","v":588},"ゼロワットパワー(株) メニューF"]
["ゼロワットパワー(株)","メニューG","ゼロワットパワー(株) メニューG",3.6000000000000001E-5,1.4999999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C589)),\"\",ROW())","v":589},"ゼロワットパワー(株) メニューG",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C589)),\"\",ROW())","v":589},"ゼロワットパワー(株) メニューG",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C589)),\"\",ROW())","v":589},"ゼロワットパワー(株) メニューG"]
["ゼロワットパワー(株)","メニューH","ゼロワットパワー(株) メニューH",3.6000000000000001E-5,1.6799999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C590)),\"\",ROW())","v":590},"ゼロワットパワー(株) メニューH",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C590)),\"\",ROW())","v":590},"ゼロワットパワー(株) メニューH",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C590)),\"\",ROW())","v":590},"ゼロワットパワー(株) メニューH"]
["ゼロワットパワー(株)","メニューI(残差)","ゼロワットパワー(株) メニューI(残差)",3.6000000000000001E-5,2.9799999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C591)),\"\",ROW())","v":591},"ゼロワットパワー(株) メニューI(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C591)),\"\",ROW())","v":591},"ゼロワットパワー(株) メニューI(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C591)),\"\",ROW())","v":591},"ゼロワットパワー(株) メニューI(残差)"]
["ゼロワットパワー(株)","(参考値)事業者全体","ゼロワットパワー(株) (参考値)事業者全体",3.6000000000000001E-5,2.04E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C592)),\"\",ROW())","v":592},"ゼロワットパワー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C592)),\"\",ROW())","v":592},"ゼロワットパワー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C592)),\"\",ROW())","v":592},"ゼロワットパワー(株) (参考値)事業者全体"]
["アストマックス(株)","メニューA","アストマックス(株) メニューA","0.000441※",0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C593)),\"\",ROW())","v":593},"アストマックス(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C593)),\"\",ROW())","v":593},"アストマックス(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C593)),\"\",ROW())","v":593},"アストマックス(株) メニューA"]
["アストマックス(株)","(参考値)事業者全体","アストマックス(株) (参考値)事業者全体","0.000441※",9.1699999999999995E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C594)),\"\",ROW())","v":594},"アストマックス(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C594)),\"\",ROW())","v":594},"アストマックス(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C594)),\"\",ROW())","v":594},"アストマックス(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)やまがた新電力","メニューA","(株)やまがた新電力 メニューA",1.4100000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C595)),\"\",ROW())","v":595},"(株)やまがた新電力 メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C595)),\"\",ROW())","v":595},"(株)やまがた新電力 メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C595)),\"\",ROW())","v":595},"(株)やまがた新電力 メニューA"]
["(株)やまがた新電力","メニューB","(株)やまがた新電力 メニューB",1.4100000000000001E-4,1.63E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C596)),\"\",ROW())","v":596},"(株)やまがた新電力 メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C596)),\"\",ROW())","v":596},"(株)やまがた新電力 メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C596)),\"\",ROW())","v":596},"(株)やまがた新電力 メニューB"]
["(株)やまがた新電力","メニューC","(株)やまがた新電力 メニューC",1.4100000000000001E-4,2.5099999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C597)),\"\",ROW())","v":597},"(株)やまがた新電力 メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C597)),\"\",ROW())","v":597},"(株)やまがた新電力 メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C597)),\"\",ROW())","v":597},"(株)やまがた新電力 メニューC"]
["(株)やまがた新電力","メニューD(残差)","(株)やまがた新電力 メニューD(残差)",1.4100000000000001E-4,9.3300000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C598)),\"\",ROW())","v":598},"(株)やまがた新電力 メニューD(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C598)),\"\",ROW())","v":598},"(株)やまがた新電力 メニューD(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C598)),\"\",ROW())","v":598},"(株)やまがた新電力 メニューD(残差)"]
["(株)やまがた新電力","(参考値)事業者全体","(株)やまがた新電力 (参考値)事業者全体",1.4100000000000001E-4,7.5500000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C599)),\"\",ROW())","v":599},"(株)やまがた新電力 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C599)),\"\",ROW())","v":599},"(株)やまがた新電力 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C599)),\"\",ROW())","v":599},"(株)やまがた新電力 (参考値)事業者全体"]
["一般社団法人東松島みらいとし機構","メニューA","一般社団法人東松島みらいとし機構 メニューA",4.1899999999999999E-4,3.86E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C600)),\"\",ROW())","v":600},"一般社団法人東松島みらいとし機構 メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C600)),\"\",ROW())","v":600},"一般社団法人東松島みらいとし機構 メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C600)),\"\",ROW())","v":600},"一般社団法人東松島みらいとし機構 メニューA"]
["一般社団法人東松島みらいとし機構","メニューB(残差)","一般社団法人東松島みらいとし機構 メニューB(残差)",4.1899999999999999E-4,5.7600000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C601)),\"\",ROW())","v":601},"一般社団法人東松島みらいとし機構 メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C601)),\"\",ROW())","v":601},"一般社団法人東松島みらいとし機構 メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C601)),\"\",ROW())","v":601},"一般社団法人東松島みらいとし機構 メニューB(残差)"]
["一般社団法人東松島みらいとし機構","(参考値)事業者全体","一般社団法人東松島みらいとし機構 (参考値)事業者全体",4.1899999999999999E-4,5.7600000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C602)),\"\",ROW())","v":602},"一般社団法人東松島みらいとし機構 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C602)),\"\",ROW())","v":602},"一般社団法人東松島みらいとし機構 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C602)),\"\",ROW())","v":602},"一般社団法人東松島みらいとし機構 (参考値)事業者全体"]
["(株)グリーンパワー大東","メニューA","(株)グリーンパワー大東 メニューA",2.0799999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C603)),\"\",ROW())","v":603},"(株)グリーンパワー大東 メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C603)),\"\",ROW())","v":603},"(株)グリーンパワー大東 メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C603)),\"\",ROW())","v":603},"(株)グリーンパワー大東 メニューA"]
["(株)グリーンパワー大東","メニューB(残差)","(株)グリーンパワー大東 メニューB(残差)",2.0799999999999999E-4,2.12E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C604)),\"\",ROW())","v":604},"(株)グリーンパワー大東 メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C604)),\"\",ROW())","v":604},"(株)グリーンパワー大東 メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C604)),\"\",ROW())","v":604},"(株)グリーンパワー大東 メニューB(残差)"]
["(株)グリーンパワー大東","(参考値)事業者全体","(株)グリーンパワー大東 (参考値)事業者全体",2.0799999999999999E-4,1.6100000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C605)),\"\",ROW())","v":605},"(株)グリーンパワー大東 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C605)),\"\",ROW())","v":605},"(株)グリーンパワー大東 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C605)),\"\",ROW())","v":605},"(株)グリーンパワー大東 (参考値)事業者全体"]
["(株)シーラソーラー(旧：(株)シーラパワー)","メニューA","(株)シーラソーラー(旧：(株)シーラパワー) メニューA",4.5300000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C606)),\"\",ROW())","v":606},"(株)シーラソーラー(旧：(株)シーラパワー) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C606)),\"\",ROW())","v":606},"(株)シーラソーラー(旧：(株)シーラパワー) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C606)),\"\",ROW())","v":606},"(株)シーラソーラー(旧：(株)シーラパワー) メニューA"]
["(株)シーラソーラー(旧：(株)シーラパワー)","メニューB(残差)","(株)シーラソーラー(旧：(株)シーラパワー) メニューB(残差)",4.5300000000000001E-4,5.4000000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C607)),\"\",ROW())","v":607},"(株)シーラソーラー(旧：(株)シーラパワー) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C607)),\"\",ROW())","v":607},"(株)シーラソーラー(旧：(株)シーラパワー) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C607)),\"\",ROW())","v":607},"(株)シーラソーラー(旧：(株)シーラパワー) メニューB(残差)"]
["(株)シーラソーラー(旧：(株)シーラパワー)","(参考値)事業者全体","(株)シーラソーラー(旧：(株)シーラパワー) (参考値)事業者全体",4.5300000000000001E-4,3.8400000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C608)),\"\",ROW())","v":608},"(株)シーラソーラー(旧：(株)シーラパワー) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C608)),\"\",ROW())","v":608},"(株)シーラソーラー(旧：(株)シーラパワー) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C608)),\"\",ROW())","v":608},"(株)シーラソーラー(旧：(株)シーラパワー) (参考値)事業者全体"]
["御所野縄文電力(株)",null,"御所野縄文電力(株)",4.8000000000000001E-5,4.37E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C609)),\"\",ROW())","v":609},"御所野縄文電力(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C609)),\"\",ROW())","v":609},"御所野縄文電力(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C609)),\"\",ROW())","v":609},"御所野縄文電力(株)"]
["(株)カーボンニュートラル(旧：西多摩バイオパワー(株))",null,"(株)カーボンニュートラル(旧：西多摩バイオパワー(株))","0.000441※",5.4100000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C610)),\"\",ROW())","v":610},"(株)カーボンニュートラル(旧：西多摩バイオパワー(株))",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C610)),\"\",ROW())","v":610},"(株)カーボンニュートラル(旧：西多摩バイオパワー(株))",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C610)),\"\",ROW())","v":610},"(株)カーボンニュートラル(旧：西多摩バイオパワー(株))"]
["宮古新電力(株)",null,"宮古新電力(株)",4.0700000000000003E-4,3.8299999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C611)),\"\",ROW())","v":611},"宮古新電力(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C611)),\"\",ROW())","v":611},"宮古新電力(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C611)),\"\",ROW())","v":611},"宮古新電力(株)"]
["長崎地域電力(株)",null,"長崎地域電力(株)",3.8699999999999997E-4,3.3100000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C612)),\"\",ROW())","v":612},"長崎地域電力(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C612)),\"\",ROW())","v":612},"長崎地域電力(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C612)),\"\",ROW())","v":612},"長崎地域電力(株)"]
["(株)エネアーク関西",null,"(株)エネアーク関西",4.66E-4,4.0900000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C613)),\"\",ROW())","v":613},"(株)エネアーク関西",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C613)),\"\",ROW())","v":613},"(株)エネアーク関西",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C613)),\"\",ROW())","v":613},"(株)エネアーク関西"]
["近畿電力(株)",null,"近畿電力(株)",4.0499999999999998E-4,4.1300000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C614)),\"\",ROW())","v":614},"近畿電力(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C614)),\"\",ROW())","v":614},"近畿電力(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C614)),\"\",ROW())","v":614},"近畿電力(株)"]
["新電力おおいた(株)","メニューA","新電力おおいた(株) メニューA",2.9700000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C615)),\"\",ROW())","v":615},"新電力おおいた(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C615)),\"\",ROW())","v":615},"新電力おおいた(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C615)),\"\",ROW())","v":615},"新電力おおいた(株) メニューA"]
["新電力おおいた(株)","メニューB(残差)","新電力おおいた(株) メニューB(残差)",2.9700000000000001E-4,2.7399999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C616)),\"\",ROW())","v":616},"新電力おおいた(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C616)),\"\",ROW())","v":616},"新電力おおいた(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C616)),\"\",ROW())","v":616},"新電力おおいた(株) メニューB(残差)"]
["新電力おおいた(株)","(参考値)事業者全体","新電力おおいた(株) (参考値)事業者全体",2.9700000000000001E-4,2.6499999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C617)),\"\",ROW())","v":617},"新電力おおいた(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C617)),\"\",ROW())","v":617},"新電力おおいた(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C617)),\"\",ROW())","v":617},"新電力おおいた(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)日本セレモニー",null,"(株)日本セレモニー",4.6500000000000003E-4,5.0299999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C618)),\"\",ROW())","v":618},"(株)日本セレモニー",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C618)),\"\",ROW())","v":618},"(株)日本セレモニー",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C618)),\"\",ROW())","v":618},"(株)日本セレモニー"]
["(株)池見石油店",null,"(株)池見石油店",5.1999999999999995E-4,5.3700000000000004E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C619)),\"\",ROW())","v":619},"(株)池見石油店",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C619)),\"\",ROW())","v":619},"(株)池見石油店",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C619)),\"\",ROW())","v":619},"(株)池見石油店"]
["芝浦電力(株)","メニューA","芝浦電力(株) メニューA",3.2200000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C620)),\"\",ROW())","v":620},"芝浦電力(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C620)),\"\",ROW())","v":620},"芝浦電力(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C620)),\"\",ROW())","v":620},"芝浦電力(株) メニューA"]
["芝浦電力(株)","メニューB(残差)","芝浦電力(株) メニューB(残差)",3.2200000000000002E-4,4.57E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C621)),\"\",ROW())","v":621},"芝浦電力(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C621)),\"\",ROW())","v":621},"芝浦電力(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C621)),\"\",ROW())","v":621},"芝浦電力(株) メニューB(残差)"]
["芝浦電力(株)","(参考値)事業者全体","芝浦電力(株) (参考値)事業者全体",3.2200000000000002E-4,4.06E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C622)),\"\",ROW())","v":622},"芝浦電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C622)),\"\",ROW())","v":622},"芝浦電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C622)),\"\",ROW())","v":622},"芝浦電力(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)地域創生ホールディングス",null,"(株)地域創生ホールディングス",4.3300000000000001E-4,3.7800000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C623)),\"\",ROW())","v":623},"(株)地域創生ホールディングス",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C623)),\"\",ROW())","v":623},"(株)地域創生ホールディングス",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C623)),\"\",ROW())","v":623},"(株)地域創生ホールディングス"]
["スズカ電工(株)",null,"スズカ電工(株)",3.3799999999999998E-4,3.6699999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C624)),\"\",ROW())","v":624},"スズカ電工(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C624)),\"\",ROW())","v":624},"スズカ電工(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C624)),\"\",ROW())","v":624},"スズカ電工(株)"]
["(株)エーコープサービス",null,"(株)エーコープサービス",3.2400000000000001E-4,4.0999999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C625)),\"\",ROW())","v":625},"(株)エーコープサービス",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C625)),\"\",ROW())","v":625},"(株)エーコープサービス",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C625)),\"\",ROW())","v":625},"(株)エーコープサービス"]
["サンリン(株)","メニューA","サンリン(株) メニューA",4.37E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C626)),\"\",ROW())","v":626},"サンリン(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C626)),\"\",ROW())","v":626},"サンリン(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C626)),\"\",ROW())","v":626},"サンリン(株) メニューA"]
["サンリン(株)","メニューB(残差)","サンリン(株) メニューB(残差)",4.37E-4,3.8200000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C627)),\"\",ROW())","v":627},"サンリン(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C627)),\"\",ROW())","v":627},"サンリン(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C627)),\"\",ROW())","v":627},"サンリン(株) メニューB(残差)"]
["サンリン(株)","(参考値)事業者全体","サンリン(株) (参考値)事業者全体",4.37E-4,3.7500000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C628)),\"\",ROW())","v":628},"サンリン(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C628)),\"\",ROW())","v":628},"サンリン(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C628)),\"\",ROW())","v":628},"サンリン(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)宮崎ガスリビング",null,"(株)宮崎ガスリビング",4.0400000000000001E-4,4.2299999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C629)),\"\",ROW())","v":629},"(株)宮崎ガスリビング",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C629)),\"\",ROW())","v":629},"(株)宮崎ガスリビング",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C629)),\"\",ROW())","v":629},"(株)宮崎ガスリビング"]
["山陰エレキ・アライアンス(株)",null,"山陰エレキ・アライアンス(株)",4.7899999999999999E-4,4.2299999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C630)),\"\",ROW())","v":630},"山陰エレキ・アライアンス(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C630)),\"\",ROW())","v":630},"山陰エレキ・アライアンス(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C630)),\"\",ROW())","v":630},"山陰エレキ・アライアンス(株)"]
["ミライフ東日本(株)",null,"ミライフ東日本(株)",5.62E-4,5.2400000000000005E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C631)),\"\",ROW())","v":631},"ミライフ東日本(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C631)),\"\",ROW())","v":631},"ミライフ東日本(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C631)),\"\",ROW())","v":631},"ミライフ東日本(株)"]
["(株)ウッドエナジー",null,"(株)ウッドエナジー",0,5.9500000000000004E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C632)),\"\",ROW())","v":632},"(株)ウッドエナジー",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C632)),\"\",ROW())","v":632},"(株)ウッドエナジー",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C632)),\"\",ROW())","v":632},"(株)ウッドエナジー"]
["山陰酸素工業(株)",null,"山陰酸素工業(株)",4.7899999999999999E-4,4.2400000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C633)),\"\",ROW())","v":633},"山陰酸素工業(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C633)),\"\",ROW())","v":633},"山陰酸素工業(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C633)),\"\",ROW())","v":633},"山陰酸素工業(株)"]
["武陽ガス(株)","メニューA","武陽ガス(株) メニューA",4.5100000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C634)),\"\",ROW())","v":634},"武陽ガス(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C634)),\"\",ROW())","v":634},"武陽ガス(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C634)),\"\",ROW())","v":634},"武陽ガス(株) メニューA"]
["武陽ガス(株)","メニューB","武陽ガス(株) メニューB",4.5100000000000001E-4,2.5099999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C635)),\"\",ROW())","v":635},"武陽ガス(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C635)),\"\",ROW())","v":635},"武陽ガス(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C635)),\"\",ROW())","v":635},"武陽ガス(株) メニューB"]
["武陽ガス(株)","メニューC(残差)","武陽ガス(株) メニューC(残差)",4.5100000000000001E-4,4.5600000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C636)),\"\",ROW())","v":636},"武陽ガス(株) メニューC(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C636)),\"\",ROW())","v":636},"武陽ガス(株) メニューC(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C636)),\"\",ROW())","v":636},"武陽ガス(株) メニューC(残差)"]
["武陽ガス(株)","(参考値)事業者全体","武陽ガス(株) (参考値)事業者全体",4.5100000000000001E-4,4.5300000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C637)),\"\",ROW())","v":637},"武陽ガス(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C637)),\"\",ROW())","v":637},"武陽ガス(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C637)),\"\",ROW())","v":637},"武陽ガス(株) (参考値)事業者全体"]
["北海道電力(株)","メニューA","北海道電力(株) メニューA",5.3300000000000005E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C638)),\"\",ROW())","v":638},"北海道電力(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C638)),\"\",ROW())","v":638},"北海道電力(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C638)),\"\",ROW())","v":638},"北海道電力(株) メニューA"]
["北海道電力(株)","メニューB","北海道電力(株) メニューB",5.3300000000000005E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C639)),\"\",ROW())","v":639},"北海道電力(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C639)),\"\",ROW())","v":639},"北海道電力(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C639)),\"\",ROW())","v":639},"北海道電力(株) メニューB"]
["北海道電力(株)","メニューC","北海道電力(株) メニューC",5.3300000000000005E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C640)),\"\",ROW())","v":640},"北海道電力(株) メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C640)),\"\",ROW())","v":640},"北海道電力(株) メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C640)),\"\",ROW())","v":640},"北海道電力(株) メニューC"]
["北海道電力(株)","メニューD","北海道電力(株) メニューD",5.3300000000000005E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C641)),\"\",ROW())","v":641},"北海道電力(株) メニューD",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C641)),\"\",ROW())","v":641},"北海道電力(株) メニューD",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C641)),\"\",ROW())","v":641},"北海道電力(株) メニューD"]
["北海道電力(株)","メニューE(残差)","北海道電力(株) メニューE(残差)",5.3300000000000005E-4,5.4100000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C642)),\"\",ROW())","v":642},"北海道電力(株) メニューE(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C642)),\"\",ROW())","v":642},"北海道電力(株) メニューE(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C642)),\"\",ROW())","v":642},"北海道電力(株) メニューE(残差)"]
["北海道電力(株)","(参考値)事業者全体","北海道電力(株) (参考値)事業者全体",5.3300000000000005E-4,5.3499999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C643)),\"\",ROW())","v":643},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(G:G,ROW(A642))),\"\")","v":"北海道電力(株) (参考値)事業者全体"},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C643)),\"\",ROW())","v":643},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(M:M,ROW(A642))),\"\")","v":"北海道電力(株) (参考値)事業者全体"},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C643)),\"\",ROW())","v":643},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(T:T,ROW(A642))),\"\")","v":"北海道電力(株) (参考値)事業者全体"}]
["東北電力(株)","メニューA","東北電力(株) メニューA",4.7699999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C644)),\"\",ROW())","v":644},"東北電力(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C644)),\"\",ROW())","v":644},"東北電力(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C644)),\"\",ROW())","v":644},"東北電力(株) メニューA"]
["東北電力(株)","メニューB","東北電力(株) メニューB",4.7699999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C645)),\"\",ROW())","v":645},"東北電力(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C645)),\"\",ROW())","v":645},"東北電力(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C645)),\"\",ROW())","v":645},"東北電力(株) メニューB"]
["東北電力(株)","メニューC","東北電力(株) メニューC",4.7699999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C646)),\"\",ROW())","v":646},"東北電力(株) メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C646)),\"\",ROW())","v":646},"東北電力(株) メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C646)),\"\",ROW())","v":646},"東北電力(株) メニューC"]
["東北電力(株)","メニューD(残差)","東北電力(株) メニューD(残差)",4.7699999999999999E-4,4.7100000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C647)),\"\",ROW())","v":647},"東北電力(株) メニューD(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C647)),\"\",ROW())","v":647},"東北電力(株) メニューD(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C647)),\"\",ROW())","v":647},"東北電力(株) メニューD(残差)"]
["東北電力(株)","(参考値)事業者全体","東北電力(株) (参考値)事業者全体",4.7699999999999999E-4,4.6000000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C648)),\"\",ROW())","v":648},"東北電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C648)),\"\",ROW())","v":648},"東北電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C648)),\"\",ROW())","v":648},"東北電力(株) (参考値)事業者全体"]
["東京電力エナジーパートナー(株)","メニューA","東京電力エナジーパートナー(株) メニューA",4.57E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C649)),\"\",ROW())","v":649},"東京電力エナジーパートナー(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C649)),\"\",ROW())","v":649},"東京電力エナジーパートナー(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C649)),\"\",ROW())","v":649},"東京電力エナジーパートナー(株) メニューA"]
["東京電力エナジーパートナー(株)","メニューB","東京電力エナジーパートナー(株) メニューB",4.57E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C650)),\"\",ROW())","v":650},"東京電力エナジーパートナー(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C650)),\"\",ROW())","v":650},"東京電力エナジーパートナー(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C650)),\"\",ROW())","v":650},"東京電力エナジーパートナー(株) メニューB"]
["東京電力エナジーパートナー(株)","メニューC","東京電力エナジーパートナー(株) メニューC",4.57E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C651)),\"\",ROW())","v":651},"東京電力エナジーパートナー(株) メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C651)),\"\",ROW())","v":651},"東京電力エナジーパートナー(株) メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C651)),\"\",ROW())","v":651},"東京電力エナジーパートナー(株) メニューC"]
["東京電力エナジーパートナー(株)","メニューD","東京電力エナジーパートナー(株) メニューD",4.57E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C652)),\"\",ROW())","v":652},"東京電力エナジーパートナー(株) メニューD",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C652)),\"\",ROW())","v":652},"東京電力エナジーパートナー(株) メニューD",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C652)),\"\",ROW())","v":652},"東京電力エナジーパートナー(株) メニューD"]
["東京電力エナジーパートナー(株)","メニューE","東京電力エナジーパートナー(株) メニューE",4.57E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C653)),\"\",ROW())","v":653},"東京電力エナジーパートナー(株) メニューE",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C653)),\"\",ROW())","v":653},"東京電力エナジーパートナー(株) メニューE",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C653)),\"\",ROW())","v":653},"東京電力エナジーパートナー(株) メニューE"]
["東京電力エナジーパートナー(株)","メニューF","東京電力エナジーパートナー(株) メニューF",4.57E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C654)),\"\",ROW())","v":654},"東京電力エナジーパートナー(株) メニューF",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C654)),\"\",ROW())","v":654},"東京電力エナジーパートナー(株) メニューF",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C654)),\"\",ROW())","v":654},"東京電力エナジーパートナー(株) メニューF"]
["東京電力エナジーパートナー(株)","メニューG","東京電力エナジーパートナー(株) メニューG",4.57E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C655)),\"\",ROW())","v":655},"東京電力エナジーパートナー(株) メニューG",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C655)),\"\",ROW())","v":655},"東京電力エナジーパートナー(株) メニューG",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C655)),\"\",ROW())","v":655},"東京電力エナジーパートナー(株) メニューG"]
["東京電力エナジーパートナー(株)","メニューH","東京電力エナジーパートナー(株) メニューH",4.57E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C656)),\"\",ROW())","v":656},"東京電力エナジーパートナー(株) メニューH",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C656)),\"\",ROW())","v":656},"東京電力エナジーパートナー(株) メニューH",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C656)),\"\",ROW())","v":656},"東京電力エナジーパートナー(株) メニューH"]
["東京電力エナジーパートナー(株)","メニューI","東京電力エナジーパートナー(株) メニューI",4.57E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C657)),\"\",ROW())","v":657},"東京電力エナジーパートナー(株) メニューI",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C657)),\"\",ROW())","v":657},"東京電力エナジーパートナー(株) メニューI",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C657)),\"\",ROW())","v":657},"東京電力エナジーパートナー(株) メニューI"]
["東京電力エナジーパートナー(株)","メニューJ","東京電力エナジーパートナー(株) メニューJ",4.57E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C658)),\"\",ROW())","v":658},"東京電力エナジーパートナー(株) メニューJ",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C658)),\"\",ROW())","v":658},"東京電力エナジーパートナー(株) メニューJ",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C658)),\"\",ROW())","v":658},"東京電力エナジーパートナー(株) メニューJ"]
["東京電力エナジーパートナー(株)","メニューK","東京電力エナジーパートナー(株) メニューK",4.57E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C659)),\"\",ROW())","v":659},"東京電力エナジーパートナー(株) メニューK",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C659)),\"\",ROW())","v":659},"東京電力エナジーパートナー(株) メニューK",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C659)),\"\",ROW())","v":659},"東京電力エナジーパートナー(株) メニューK"]
["東京電力エナジーパートナー(株)","メニューL","東京電力エナジーパートナー(株) メニューL",4.57E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C660)),\"\",ROW())","v":660},"東京電力エナジーパートナー(株) メニューL",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C660)),\"\",ROW())","v":660},"東京電力エナジーパートナー(株) メニューL",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C660)),\"\",ROW())","v":660},"東京電力エナジーパートナー(株) メニューL"]
["東京電力エナジーパートナー(株)","メニューM","東京電力エナジーパートナー(株) メニューM",4.57E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C661)),\"\",ROW())","v":661},"東京電力エナジーパートナー(株) メニューM",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C661)),\"\",ROW())","v":661},"東京電力エナジーパートナー(株) メニューM",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C661)),\"\",ROW())","v":661},"東京電力エナジーパートナー(株) メニューM"]
["東京電力エナジーパートナー(株)","メニューN(残差)","東京電力エナジーパートナー(株) メニューN(残差)",4.57E-4,3.8999999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C662)),\"\",ROW())","v":662},"東京電力エナジーパートナー(株) メニューN(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C662)),\"\",ROW())","v":662},"東京電力エナジーパートナー(株) メニューN(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C662)),\"\",ROW())","v":662},"東京電力エナジーパートナー(株) メニューN(残差)"]
["東京電力エナジーパートナー(株)","(参考値)事業者全体","東京電力エナジーパートナー(株) (参考値)事業者全体",4.57E-4,3.7599999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C663)),\"\",ROW())","v":663},"東京電力エナジーパートナー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C663)),\"\",ROW())","v":663},"東京電力エナジーパートナー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C663)),\"\",ROW())","v":663},"東京電力エナジーパートナー(株) (参考値)事業者全体"]
["中部電力ミライズ(株)","メニューA","中部電力ミライズ(株) メニューA",4.3300000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C664)),\"\",ROW())","v":664},"中部電力ミライズ(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C664)),\"\",ROW())","v":664},"中部電力ミライズ(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C664)),\"\",ROW())","v":664},"中部電力ミライズ(株) メニューA"]
["中部電力ミライズ(株)","メニューB(残差)","中部電力ミライズ(株) メニューB(残差)",4.3300000000000001E-4,4.5899999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C665)),\"\",ROW())","v":665},"中部電力ミライズ(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C665)),\"\",ROW())","v":665},"中部電力ミライズ(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C665)),\"\",ROW())","v":665},"中部電力ミライズ(株) メニューB(残差)"]
["中部電力ミライズ(株)","(参考値)事業者全体","中部電力ミライズ(株) (参考値)事業者全体",4.3300000000000001E-4,4.4000000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C666)),\"\",ROW())","v":666},"中部電力ミライズ(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C666)),\"\",ROW())","v":666},"中部電力ミライズ(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C666)),\"\",ROW())","v":666},"中部電力ミライズ(株) (参考値)事業者全体"]
["北陸電力(株)","メニューA","北陸電力(株) メニューA",4.8700000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C667)),\"\",ROW())","v":667},"北陸電力(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C667)),\"\",ROW())","v":667},"北陸電力(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C667)),\"\",ROW())","v":667},"北陸電力(株) メニューA"]
["北陸電力(株)","メニューB(残差)","北陸電力(株) メニューB(残差)",4.8700000000000002E-4,5.1400000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C668)),\"\",ROW())","v":668},"北陸電力(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C668)),\"\",ROW())","v":668},"北陸電力(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C668)),\"\",ROW())","v":668},"北陸電力(株) メニューB(残差)"]
["北陸電力(株)","(参考値)事業者全体","北陸電力(株) (参考値)事業者全体",4.8700000000000002E-4,4.9899999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C669)),\"\",ROW())","v":669},"北陸電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C669)),\"\",ROW())","v":669},"北陸電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C669)),\"\",ROW())","v":669},"北陸電力(株) (参考値)事業者全体"]
["関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス)","メニューA","関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) メニューA",3.6000000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C670)),\"\",ROW())","v":670},"関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C670)),\"\",ROW())","v":670},"関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C670)),\"\",ROW())","v":670},"関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) メニューA"]
["関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス)","メニューB","関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) メニューB",3.6000000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C671)),\"\",ROW())","v":671},"関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C671)),\"\",ROW())","v":671},"関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C671)),\"\",ROW())","v":671},"関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) メニューB"]
["関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス)","メニューC","関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) メニューC",3.6000000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C672)),\"\",ROW())","v":672},"関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C672)),\"\",ROW())","v":672},"関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C672)),\"\",ROW())","v":672},"関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) メニューC"]
["関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス)","メニューD","関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) メニューD",3.6000000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C673)),\"\",ROW())","v":673},"関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) メニューD",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C673)),\"\",ROW())","v":673},"関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) メニューD",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C673)),\"\",ROW())","v":673},"関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) メニューD"]
["関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス)","メニューE","関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) メニューE",3.6000000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C674)),\"\",ROW())","v":674},"関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) メニューE",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C674)),\"\",ROW())","v":674},"関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) メニューE",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C674)),\"\",ROW())","v":674},"関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) メニューE"]
["関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス)","メニューF","関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) メニューF",3.6000000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C675)),\"\",ROW())","v":675},"関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) メニューF",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C675)),\"\",ROW())","v":675},"関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) メニューF",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C675)),\"\",ROW())","v":675},"関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) メニューF"]
["関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス)","メニューG","関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) メニューG",3.6000000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C676)),\"\",ROW())","v":676},"関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) メニューG",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C676)),\"\",ROW())","v":676},"関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) メニューG",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C676)),\"\",ROW())","v":676},"関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) メニューG"]
["関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス)","メニューH","関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) メニューH",3.6000000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C677)),\"\",ROW())","v":677},"関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) メニューH",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C677)),\"\",ROW())","v":677},"関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) メニューH",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C677)),\"\",ROW())","v":677},"関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) メニューH"]
["関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス)","メニューI","関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) メニューI",3.6000000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C678)),\"\",ROW())","v":678},"関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) メニューI",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C678)),\"\",ROW())","v":678},"関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) メニューI",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C678)),\"\",ROW())","v":678},"関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) メニューI"]
["関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス)","メニューJ(残差)","関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) メニューJ(残差)",3.6000000000000002E-4,4.3399999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C679)),\"\",ROW())","v":679},"関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) メニューJ(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C679)),\"\",ROW())","v":679},"関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) メニューJ(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C679)),\"\",ROW())","v":679},"関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) メニューJ(残差)"]
["関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス)","(参考値)事業者全体","関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) (参考値)事業者全体",3.6000000000000002E-4,4.2000000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C680)),\"\",ROW())","v":680},"関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C680)),\"\",ROW())","v":680},"関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C680)),\"\",ROW())","v":680},"関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) (参考値)事業者全体"]
["中国電力(株)","メニューA","中国電力(株) メニューA",5.3700000000000004E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C681)),\"\",ROW())","v":681},"中国電力(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C681)),\"\",ROW())","v":681},"中国電力(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C681)),\"\",ROW())","v":681},"中国電力(株) メニューA"]
["中国電力(株)","メニューB","中国電力(株) メニューB",5.3700000000000004E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C682)),\"\",ROW())","v":682},"中国電力(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C682)),\"\",ROW())","v":682},"中国電力(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C682)),\"\",ROW())","v":682},"中国電力(株) メニューB"]
["中国電力(株)","メニューC","中国電力(株) メニューC",5.3700000000000004E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C683)),\"\",ROW())","v":683},"中国電力(株) メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C683)),\"\",ROW())","v":683},"中国電力(株) メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C683)),\"\",ROW())","v":683},"中国電力(株) メニューC"]
["中国電力(株)","メニューD","中国電力(株) メニューD",5.3700000000000004E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C684)),\"\",ROW())","v":684},"中国電力(株) メニューD",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C684)),\"\",ROW())","v":684},"中国電力(株) メニューD",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C684)),\"\",ROW())","v":684},"中国電力(株) メニューD"]
["中国電力(株)","メニューE","中国電力(株) メニューE",5.3700000000000004E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C685)),\"\",ROW())","v":685},"中国電力(株) メニューE",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C685)),\"\",ROW())","v":685},"中国電力(株) メニューE",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C685)),\"\",ROW())","v":685},"中国電力(株) メニューE"]
["中国電力(株)","メニューF","中国電力(株) メニューF",5.3700000000000004E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C686)),\"\",ROW())","v":686},"中国電力(株) メニューF",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C686)),\"\",ROW())","v":686},"中国電力(株) メニューF",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C686)),\"\",ROW())","v":686},"中国電力(株) メニューF"]
["中国電力(株)","メニューG","中国電力(株) メニューG",5.3700000000000004E-4,3.86E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C687)),\"\",ROW())","v":687},"中国電力(株) メニューG",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C687)),\"\",ROW())","v":687},"中国電力(株) メニューG",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C687)),\"\",ROW())","v":687},"中国電力(株) メニューG"]
["中国電力(株)","メニューH(残差)","中国電力(株) メニューH(残差)",5.3700000000000004E-4,5.5099999999999995E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C688)),\"\",ROW())","v":688},"中国電力(株) メニューH(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C688)),\"\",ROW())","v":688},"中国電力(株) メニューH(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C688)),\"\",ROW())","v":688},"中国電力(株) メニューH(残差)"]
["中国電力(株)","(参考値)事業者全体","中国電力(株) (参考値)事業者全体",5.3700000000000004E-4,5.44E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C689)),\"\",ROW())","v":689},"中国電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C689)),\"\",ROW())","v":689},"中国電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C689)),\"\",ROW())","v":689},"中国電力(株) (参考値)事業者全体"]
["四国電力(株)","メニューA","四国電力(株) メニューA",3.6999999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C690)),\"\",ROW())","v":690},"四国電力(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C690)),\"\",ROW())","v":690},"四国電力(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C690)),\"\",ROW())","v":690},"四国電力(株) メニューA"]
["四国電力(株)","メニューB","四国電力(株) メニューB",3.6999999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C691)),\"\",ROW())","v":691},"四国電力(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C691)),\"\",ROW())","v":691},"四国電力(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C691)),\"\",ROW())","v":691},"四国電力(株) メニューB"]
["四国電力(株)","メニューC(残差)","四国電力(株) メニューC(残差)",3.6999999999999999E-4,4.5399999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C692)),\"\",ROW())","v":692},"四国電力(株) メニューC(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C692)),\"\",ROW())","v":692},"四国電力(株) メニューC(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C692)),\"\",ROW())","v":692},"四国電力(株) メニューC(残差)"]
["四国電力(株)","(参考値)事業者全体","四国電力(株) (参考値)事業者全体",3.6999999999999999E-4,4.4700000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C693)),\"\",ROW())","v":693},"四国電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C693)),\"\",ROW())","v":693},"四国電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C693)),\"\",ROW())","v":693},"四国電力(株) (参考値)事業者全体"]
["九州電力(株)","メニューA","九州電力(株) メニューA",4.0700000000000003E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C694)),\"\",ROW())","v":694},"九州電力(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C694)),\"\",ROW())","v":694},"九州電力(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C694)),\"\",ROW())","v":694},"九州電力(株) メニューA"]
["九州電力(株)","メニューB(残差)","九州電力(株) メニューB(残差)",4.0700000000000003E-4,4.75E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C695)),\"\",ROW())","v":695},"九州電力(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C695)),\"\",ROW())","v":695},"九州電力(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C695)),\"\",ROW())","v":695},"九州電力(株) メニューB(残差)"]
["九州電力(株)","(参考値)事業者全体","九州電力(株) (参考値)事業者全体",4.0700000000000003E-4,4.6200000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C696)),\"\",ROW())","v":696},"九州電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C696)),\"\",ROW())","v":696},"九州電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C696)),\"\",ROW())","v":696},"九州電力(株) (参考値)事業者全体"]
["沖縄電力(株)","メニューA","沖縄電力(株) メニューA",7.1000000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C697)),\"\",ROW())","v":697},"沖縄電力(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C697)),\"\",ROW())","v":697},"沖縄電力(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C697)),\"\",ROW())","v":697},"沖縄電力(株) メニューA"]
["沖縄電力(株)","メニューB(残差)","沖縄電力(株) メニューB(残差)",7.1000000000000002E-4,6.8000000000000005E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C698)),\"\",ROW())","v":698},"沖縄電力(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C698)),\"\",ROW())","v":698},"沖縄電力(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C698)),\"\",ROW())","v":698},"沖縄電力(株) メニューB(残差)"]
["沖縄電力(株)","(参考値)事業者全体","沖縄電力(株) (参考値)事業者全体",7.1000000000000002E-4,6.7500000000000004E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C699)),\"\",ROW())","v":699},"沖縄電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C699)),\"\",ROW())","v":699},"沖縄電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C699)),\"\",ROW())","v":699},"沖縄電力(株) (参考値)事業者全体"]
["北日本石油(株)",null,"北日本石油(株)",4.6799999999999999E-4,4.2900000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C700)),\"\",ROW())","v":700},"北日本石油(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C700)),\"\",ROW())","v":700},"北日本石油(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C700)),\"\",ROW())","v":700},"北日本石油(株)"]
["千葉電力(株)",null,"千葉電力(株)",4.1199999999999999E-4,3.8499999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C701)),\"\",ROW())","v":701},"千葉電力(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C701)),\"\",ROW())","v":701},"千葉電力(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C701)),\"\",ROW())","v":701},"千葉電力(株)"]
["(株)坊っちゃん電力",null,"(株)坊っちゃん電力",5.3600000000000002E-4,4.8099999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C702)),\"\",ROW())","v":702},"(株)坊っちゃん電力",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C702)),\"\",ROW())","v":702},"(株)坊っちゃん電力",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C702)),\"\",ROW())","v":702},"(株)坊っちゃん電力"]
["やめエネルギー(株)",null,"やめエネルギー(株)",3.3300000000000002E-4,2.7700000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C703)),\"\",ROW())","v":703},"やめエネルギー(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C703)),\"\",ROW())","v":703},"やめエネルギー(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C703)),\"\",ROW())","v":703},"やめエネルギー(株)"]
["(株)アースインフィニティ",null,"(株)アースインフィニティ",4.6500000000000003E-4,5.2899999999999996E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C704)),\"\",ROW())","v":704},"(株)アースインフィニティ",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C704)),\"\",ROW())","v":704},"(株)アースインフィニティ",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C704)),\"\",ROW())","v":704},"(株)アースインフィニティ"]
["足利ガス(株)",null,"足利ガス(株)",4.5399999999999998E-4,4.57E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C705)),\"\",ROW())","v":705},"足利ガス(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C705)),\"\",ROW())","v":705},"足利ガス(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C705)),\"\",ROW())","v":705},"足利ガス(株)"]
["(株)Ｍｉｓｕｍｉ",null,"(株)Ｍｉｓｕｍｉ",3.39E-4,2.8299999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C706)),\"\",ROW())","v":706},"(株)Ｍｉｓｕｍｉ",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C706)),\"\",ROW())","v":706},"(株)Ｍｉｓｕｍｉ",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C706)),\"\",ROW())","v":706},"(株)Ｍｉｓｕｍｉ"]
["米子瓦斯(株)",null,"米子瓦斯(株)",4.7899999999999999E-4,4.2400000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C707)),\"\",ROW())","v":707},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(G:G,ROW(A706))),\"\")","v":"米子瓦斯(株)"},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C707)),\"\",ROW())","v":707},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(M:M,ROW(A706))),\"\")","v":"米子瓦斯(株)"},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C707)),\"\",ROW())","v":707},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(T:T,ROW(A706))),\"\")","v":"米子瓦斯(株)"}]
["(株)エルピオ",null,"(株)エルピオ",2.6899999999999998E-4,3.0699999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C708)),\"\",ROW())","v":708},"(株)エルピオ",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C708)),\"\",ROW())","v":708},"(株)エルピオ",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C708)),\"\",ROW())","v":708},"(株)エルピオ"]
["浜田ガス(株)",null,"浜田ガス(株)",4.7899999999999999E-4,4.2299999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C709)),\"\",ROW())","v":709},"浜田ガス(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C709)),\"\",ROW())","v":709},"浜田ガス(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C709)),\"\",ROW())","v":709},"浜田ガス(株)"]
["(株)アメニティ電力","メニューA","(株)アメニティ電力 メニューA",4.5600000000000003E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C710)),\"\",ROW())","v":710},"(株)アメニティ電力 メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C710)),\"\",ROW())","v":710},"(株)アメニティ電力 メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C710)),\"\",ROW())","v":710},"(株)アメニティ電力 メニューA"]
["(株)アメニティ電力","メニューB(残差)","(株)アメニティ電力 メニューB(残差)",4.5600000000000003E-4,5.1199999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C711)),\"\",ROW())","v":711},"(株)アメニティ電力 メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C711)),\"\",ROW())","v":711},"(株)アメニティ電力 メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C711)),\"\",ROW())","v":711},"(株)アメニティ電力 メニューB(残差)"]
["(株)アメニティ電力","(参考値)事業者全体","(株)アメニティ電力 (参考値)事業者全体",4.5600000000000003E-4,4.8899999999999996E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C712)),\"\",ROW())","v":712},"(株)アメニティ電力 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C712)),\"\",ROW())","v":712},"(株)アメニティ電力 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C712)),\"\",ROW())","v":712},"(株)アメニティ電力 (参考値)事業者全体"]
["岡田建設(株)",null,"岡田建設(株)",5.2099999999999998E-4,5.4299999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C713)),\"\",ROW())","v":713},"岡田建設(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C713)),\"\",ROW())","v":713},"岡田建設(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C713)),\"\",ROW())","v":713},"岡田建設(株)"]
["出雲ガス(株)",null,"出雲ガス(株)",4.7899999999999999E-4,4.2299999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C714)),\"\",ROW())","v":714},"出雲ガス(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C714)),\"\",ROW())","v":714},"出雲ガス(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C714)),\"\",ROW())","v":714},"出雲ガス(株)"]
["富山電力(株)",null,"富山電力(株)",4.5199999999999998E-4,4.2400000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C715)),\"\",ROW())","v":715},"富山電力(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C715)),\"\",ROW())","v":715},"富山電力(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C715)),\"\",ROW())","v":715},"富山電力(株)"]
["一般社団法人グリーンコープでんき","メニューA","一般社団法人グリーンコープでんき メニューA",0,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C716)),\"\",ROW())","v":716},"一般社団法人グリーンコープでんき メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C716)),\"\",ROW())","v":716},"一般社団法人グリーンコープでんき メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C716)),\"\",ROW())","v":716},"一般社団法人グリーンコープでんき メニューA"]
["一般社団法人グリーンコープでんき","メニューB(残差)","一般社団法人グリーンコープでんき メニューB(残差)",0,4.0499999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C717)),\"\",ROW())","v":717},"一般社団法人グリーンコープでんき メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C717)),\"\",ROW())","v":717},"一般社団法人グリーンコープでんき メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C717)),\"\",ROW())","v":717},"一般社団法人グリーンコープでんき メニューB(残差)"]
["一般社団法人グリーンコープでんき","(参考値)事業者全体","一般社団法人グリーンコープでんき (参考値)事業者全体",0,4.0200000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C718)),\"\",ROW())","v":718},"一般社団法人グリーンコープでんき (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C718)),\"\",ROW())","v":718},"一般社団法人グリーンコープでんき (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C718)),\"\",ROW())","v":718},"一般社団法人グリーンコープでんき (参考値)事業者全体"]
["公益財団法人東京都環境公社",null,"公益財団法人東京都環境公社","0.000441※",2.1599999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C719)),\"\",ROW())","v":719},"公益財団法人東京都環境公社",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C719)),\"\",ROW())","v":719},"公益財団法人東京都環境公社",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C719)),\"\",ROW())","v":719},"公益財団法人東京都環境公社"]
["イオンディライト(株)",null,"イオンディライト(株)",4.08E-4,3.5199999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C720)),\"\",ROW())","v":720},"イオンディライト(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C720)),\"\",ROW())","v":720},"イオンディライト(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C720)),\"\",ROW())","v":720},"イオンディライト(株)"]
["(株)ファミリーネット・ジャパン","メニューA","(株)ファミリーネット・ジャパン メニューA",4.3800000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C721)),\"\",ROW())","v":721},"(株)ファミリーネット・ジャパン メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C721)),\"\",ROW())","v":721},"(株)ファミリーネット・ジャパン メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C721)),\"\",ROW())","v":721},"(株)ファミリーネット・ジャパン メニューA"]
["(株)ファミリーネット・ジャパン","メニューB","(株)ファミリーネット・ジャパン メニューB",4.3800000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C722)),\"\",ROW())","v":722},"(株)ファミリーネット・ジャパン メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C722)),\"\",ROW())","v":722},"(株)ファミリーネット・ジャパン メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C722)),\"\",ROW())","v":722},"(株)ファミリーネット・ジャパン メニューB"]
["(株)ファミリーネット・ジャパン","メニューC","(株)ファミリーネット・ジャパン メニューC",4.3800000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C723)),\"\",ROW())","v":723},"(株)ファミリーネット・ジャパン メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C723)),\"\",ROW())","v":723},"(株)ファミリーネット・ジャパン メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C723)),\"\",ROW())","v":723},"(株)ファミリーネット・ジャパン メニューC"]
["(株)ファミリーネット・ジャパン","メニューD","(株)ファミリーネット・ジャパン メニューD",4.3800000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C724)),\"\",ROW())","v":724},"(株)ファミリーネット・ジャパン メニューD",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C724)),\"\",ROW())","v":724},"(株)ファミリーネット・ジャパン メニューD",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C724)),\"\",ROW())","v":724},"(株)ファミリーネット・ジャパン メニューD"]
["(株)ファミリーネット・ジャパン","メニューE(残差)","(株)ファミリーネット・ジャパン メニューE(残差)",4.3800000000000002E-4,4.6500000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C725)),\"\",ROW())","v":725},"(株)ファミリーネット・ジャパン メニューE(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C725)),\"\",ROW())","v":725},"(株)ファミリーネット・ジャパン メニューE(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C725)),\"\",ROW())","v":725},"(株)ファミリーネット・ジャパン メニューE(残差)"]
["(株)ファミリーネット・ジャパン","(参考値)事業者全体","(株)ファミリーネット・ジャパン (参考値)事業者全体",4.3800000000000002E-4,4.0999999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C726)),\"\",ROW())","v":726},"(株)ファミリーネット・ジャパン (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C726)),\"\",ROW())","v":726},"(株)ファミリーネット・ジャパン (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C726)),\"\",ROW())","v":726},"(株)ファミリーネット・ジャパン (参考値)事業者全体"]
["ＭＫステーションズ(株)",null,"ＭＫステーションズ(株)",4.6000000000000001E-4,4.6799999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C727)),\"\",ROW())","v":727},"ＭＫステーションズ(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C727)),\"\",ROW())","v":727},"ＭＫステーションズ(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C727)),\"\",ROW())","v":727},"ＭＫステーションズ(株)"]
["フラワーペイメント(株)",null,"フラワーペイメント(株)",4.4299999999999998E-4,4.5300000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C728)),\"\",ROW())","v":728},"フラワーペイメント(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C728)),\"\",ROW())","v":728},"フラワーペイメント(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C728)),\"\",ROW())","v":728},"フラワーペイメント(株)"]
["(株)ＪＴＢコミュニケーションデザイン",null,"(株)ＪＴＢコミュニケーションデザイン",1.013E-3,1.0120000000000001E-3,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C729)),\"\",ROW())","v":729},"(株)ＪＴＢコミュニケーションデザイン",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C729)),\"\",ROW())","v":729},"(株)ＪＴＢコミュニケーションデザイン",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C729)),\"\",ROW())","v":729},"(株)ＪＴＢコミュニケーションデザイン"]
["積水化学工業(株)","メニューA","積水化学工業(株) メニューA",4.4099999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C730)),\"\",ROW())","v":730},"積水化学工業(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C730)),\"\",ROW())","v":730},"積水化学工業(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C730)),\"\",ROW())","v":730},"積水化学工業(株) メニューA"]
["積水化学工業(株)","メニューB(残差)","積水化学工業(株) メニューB(残差)",4.4099999999999999E-4,6.7400000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C731)),\"\",ROW())","v":731},"積水化学工業(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C731)),\"\",ROW())","v":731},"積水化学工業(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C731)),\"\",ROW())","v":731},"積水化学工業(株) メニューB(残差)"]
["積水化学工業(株)","(参考値)事業者全体","積水化学工業(株) (参考値)事業者全体",4.4099999999999999E-4,1.3799999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C732)),\"\",ROW())","v":732},"積水化学工業(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C732)),\"\",ROW())","v":732},"積水化学工業(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C732)),\"\",ROW())","v":732},"積水化学工業(株) (参考値)事業者全体"]
["全農エネルギー(株)","メニューA","全農エネルギー(株) メニューA",5.9900000000000003E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C733)),\"\",ROW())","v":733},"全農エネルギー(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C733)),\"\",ROW())","v":733},"全農エネルギー(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C733)),\"\",ROW())","v":733},"全農エネルギー(株) メニューA"]
["全農エネルギー(株)","メニューB(残差)","全農エネルギー(株) メニューB(残差)",5.9900000000000003E-4,5.9400000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C734)),\"\",ROW())","v":734},"全農エネルギー(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C734)),\"\",ROW())","v":734},"全農エネルギー(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C734)),\"\",ROW())","v":734},"全農エネルギー(株) メニューB(残差)"]
["全農エネルギー(株)","(参考値)事業者全体","全農エネルギー(株) (参考値)事業者全体",5.9900000000000003E-4,5.9400000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C735)),\"\",ROW())","v":735},"全農エネルギー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C735)),\"\",ROW())","v":735},"全農エネルギー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C735)),\"\",ROW())","v":735},"全農エネルギー(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)ハルエネ","メニューA","(株)ハルエネ メニューA",4.3100000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C736)),\"\",ROW())","v":736},"(株)ハルエネ メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C736)),\"\",ROW())","v":736},"(株)ハルエネ メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C736)),\"\",ROW())","v":736},"(株)ハルエネ メニューA"]
["(株)ハルエネ","(参考値)事業者全体","(株)ハルエネ (参考値)事業者全体",4.3100000000000001E-4,3.7599999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C737)),\"\",ROW())","v":737},"(株)ハルエネ (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C737)),\"\",ROW())","v":737},"(株)ハルエネ (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C737)),\"\",ROW())","v":737},"(株)ハルエネ (参考値)事業者全体"]
["三愛オブリ(株)(旧：三愛石油(株))",null,"三愛オブリ(株)(旧：三愛石油(株))",4.44E-4,3.88E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C738)),\"\",ROW())","v":738},"三愛オブリ(株)(旧：三愛石油(株))",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C738)),\"\",ROW())","v":738},"三愛オブリ(株)(旧：三愛石油(株))",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C738)),\"\",ROW())","v":738},"三愛オブリ(株)(旧：三愛石油(株))"]
["(株)リケン工業",null,"(株)リケン工業",4.0400000000000001E-4,3.6099999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C739)),\"\",ROW())","v":739},"(株)リケン工業",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C739)),\"\",ROW())","v":739},"(株)リケン工業",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C739)),\"\",ROW())","v":739},"(株)リケン工業"]
["(株)ビビット",null,"(株)ビビット",4.6900000000000002E-4,4.1300000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C740)),\"\",ROW())","v":740},"(株)ビビット",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C740)),\"\",ROW())","v":740},"(株)ビビット",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C740)),\"\",ROW())","v":740},"(株)ビビット"]
["(株)おおた電力",null,"(株)おおた電力",4.5399999999999998E-4,4.57E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C741)),\"\",ROW())","v":741},"(株)おおた電力",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C741)),\"\",ROW())","v":741},"(株)おおた電力",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C741)),\"\",ROW())","v":741},"(株)おおた電力"]
["伊藤忠プランテック(株)",null,"伊藤忠プランテック(株)",4.6200000000000001E-4,5.2700000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C742)),\"\",ROW())","v":742},"伊藤忠プランテック(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C742)),\"\",ROW())","v":742},"伊藤忠プランテック(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C742)),\"\",ROW())","v":742},"伊藤忠プランテック(株)"]
["(株)オカモト",null,"(株)オカモト",4.73E-4,5.3499999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C743)),\"\",ROW())","v":743},"(株)オカモト",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C743)),\"\",ROW())","v":743},"(株)オカモト",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C743)),\"\",ROW())","v":743},"(株)オカモト"]
["キタコー(株)",null,"キタコー(株)",5.0100000000000003E-4,4.4499999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C744)),\"\",ROW())","v":744},"キタコー(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C744)),\"\",ROW())","v":744},"キタコー(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C744)),\"\",ROW())","v":744},"キタコー(株)"]
["生活協同組合コープしが","メニューA","生活協同組合コープしが メニューA",4.6799999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C745)),\"\",ROW())","v":745},"生活協同組合コープしが メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C745)),\"\",ROW())","v":745},"生活協同組合コープしが メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C745)),\"\",ROW())","v":745},"生活協同組合コープしが メニューA"]
["生活協同組合コープしが","メニューB(残差)","生活協同組合コープしが メニューB(残差)",4.6799999999999999E-4,4.1300000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C746)),\"\",ROW())","v":746},"生活協同組合コープしが メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C746)),\"\",ROW())","v":746},"生活協同組合コープしが メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C746)),\"\",ROW())","v":746},"生活協同組合コープしが メニューB(残差)"]
["生活協同組合コープしが","(参考値)事業者全体","生活協同組合コープしが (参考値)事業者全体",4.6799999999999999E-4,4.1199999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C747)),\"\",ROW())","v":747},"生活協同組合コープしが (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C747)),\"\",ROW())","v":747},"生活協同組合コープしが (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C747)),\"\",ROW())","v":747},"生活協同組合コープしが (参考値)事業者全体"]
["香川電力(株)　","メニューA","香川電力(株)　 メニューA",4.6799999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C748)),\"\",ROW())","v":748},"香川電力(株)　 メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C748)),\"\",ROW())","v":748},"香川電力(株)　 メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C748)),\"\",ROW())","v":748},"香川電力(株)　 メニューA"]
["香川電力(株)　","メニューB(残差)","香川電力(株)　 メニューB(残差)",4.6799999999999999E-4,4.95E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C749)),\"\",ROW())","v":749},"香川電力(株)　 メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C749)),\"\",ROW())","v":749},"香川電力(株)　 メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C749)),\"\",ROW())","v":749},"香川電力(株)　 メニューB(残差)"]
["香川電力(株)　","(参考値)事業者全体","香川電力(株)　 (参考値)事業者全体",4.6799999999999999E-4,4.9100000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C750)),\"\",ROW())","v":750},"香川電力(株)　 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C750)),\"\",ROW())","v":750},"香川電力(株)　 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C750)),\"\",ROW())","v":750},"香川電力(株)　 (参考値)事業者全体"]
["(株)ＰｉｎＴ","メニューA","(株)ＰｉｎＴ メニューA",5.5400000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C751)),\"\",ROW())","v":751},"(株)ＰｉｎＴ メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C751)),\"\",ROW())","v":751},"(株)ＰｉｎＴ メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C751)),\"\",ROW())","v":751},"(株)ＰｉｎＴ メニューA"]
["(株)ＰｉｎＴ","メニューB","(株)ＰｉｎＴ メニューB",5.5400000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C752)),\"\",ROW())","v":752},"(株)ＰｉｎＴ メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C752)),\"\",ROW())","v":752},"(株)ＰｉｎＴ メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C752)),\"\",ROW())","v":752},"(株)ＰｉｎＴ メニューB"]
["(株)ＰｉｎＴ","メニューC(残差)","(株)ＰｉｎＴ メニューC(残差)",5.5400000000000002E-4,4.9799999999999996E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C753)),\"\",ROW())","v":753},"(株)ＰｉｎＴ メニューC(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C753)),\"\",ROW())","v":753},"(株)ＰｉｎＴ メニューC(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C753)),\"\",ROW())","v":753},"(株)ＰｉｎＴ メニューC(残差)"]
["(株)ＰｉｎＴ","(参考値)事業者全体","(株)ＰｉｎＴ (参考値)事業者全体",5.5400000000000002E-4,4.9799999999999996E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C754)),\"\",ROW())","v":754},"(株)ＰｉｎＴ (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C754)),\"\",ROW())","v":754},"(株)ＰｉｎＴ (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C754)),\"\",ROW())","v":754},"(株)ＰｉｎＴ (参考値)事業者全体"]
["(株)沖縄ガスニューパワー","メニューA","(株)沖縄ガスニューパワー メニューA","0.000441※",0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C755)),\"\",ROW())","v":755},"(株)沖縄ガスニューパワー メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C755)),\"\",ROW())","v":755},"(株)沖縄ガスニューパワー メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C755)),\"\",ROW())","v":755},"(株)沖縄ガスニューパワー メニューA"]
["(株)沖縄ガスニューパワー","メニューB(残差)","(株)沖縄ガスニューパワー メニューB(残差)","0.000441※",4.4299999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C756)),\"\",ROW())","v":756},"(株)沖縄ガスニューパワー メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C756)),\"\",ROW())","v":756},"(株)沖縄ガスニューパワー メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C756)),\"\",ROW())","v":756},"(株)沖縄ガスニューパワー メニューB(残差)"]
["(株)沖縄ガスニューパワー","(参考値)事業者全体","(株)沖縄ガスニューパワー (参考値)事業者全体","0.000441※",4.3600000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C757)),\"\",ROW())","v":757},"(株)沖縄ガスニューパワー (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C757)),\"\",ROW())","v":757},"(株)沖縄ガスニューパワー (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C757)),\"\",ROW())","v":757},"(株)沖縄ガスニューパワー (参考値)事業者全体"]
["諏訪瓦斯(株)",null,"諏訪瓦斯(株)",4.5399999999999998E-4,4.57E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C758)),\"\",ROW())","v":758},"諏訪瓦斯(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C758)),\"\",ROW())","v":758},"諏訪瓦斯(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C758)),\"\",ROW())","v":758},"諏訪瓦斯(株)"]
["エッセンシャルエナジー(株)",null,"エッセンシャルエナジー(株)",4.9899999999999999E-4,4.44E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C759)),\"\",ROW())","v":759},"エッセンシャルエナジー(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C759)),\"\",ROW())","v":759},"エッセンシャルエナジー(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C759)),\"\",ROW())","v":759},"エッセンシャルエナジー(株)"]
["(株)エージーピー　",null,"(株)エージーピー　",4.64E-4,4.08E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C760)),\"\",ROW())","v":760},"(株)エージーピー　",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C760)),\"\",ROW())","v":760},"(株)エージーピー　",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C760)),\"\",ROW())","v":760},"(株)エージーピー　"]
["(株)いちき串木野電力",null,"(株)いちき串木野電力",3.4699999999999998E-4,2.9500000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C761)),\"\",ROW())","v":761},"(株)いちき串木野電力",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C761)),\"\",ROW())","v":761},"(株)いちき串木野電力",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C761)),\"\",ROW())","v":761},"(株)いちき串木野電力"]
["(株)クローバー・テクノロジーズ(旧：四つ葉電力(株))",null,"(株)クローバー・テクノロジーズ(旧：四つ葉電力(株))",8.6899999999999998E-4,8.5499999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C762)),\"\",ROW())","v":762},"(株)クローバー・テクノロジーズ(旧：四つ葉電力(株))",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C762)),\"\",ROW())","v":762},"(株)クローバー・テクノロジーズ(旧：四つ葉電力(株))",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C762)),\"\",ROW())","v":762},"(株)クローバー・テクノロジーズ(旧：四つ葉電力(株))"]
["西武ガス(株)",null,"西武ガス(株)",4.5399999999999998E-4,4.57E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C763)),\"\",ROW())","v":763},"西武ガス(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C763)),\"\",ROW())","v":763},"西武ガス(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C763)),\"\",ROW())","v":763},"西武ガス(株)"]
["松本ガス(株)","メニューA","松本ガス(株) メニューA",4.37E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C764)),\"\",ROW())","v":764},"松本ガス(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C764)),\"\",ROW())","v":764},"松本ガス(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C764)),\"\",ROW())","v":764},"松本ガス(株) メニューA"]
["松本ガス(株)","メニューB(残差)","松本ガス(株) メニューB(残差)",4.37E-4,4.5399999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C765)),\"\",ROW())","v":765},"松本ガス(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C765)),\"\",ROW())","v":765},"松本ガス(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C765)),\"\",ROW())","v":765},"松本ガス(株) メニューB(残差)"]
["松本ガス(株)","(参考値)事業者全体","松本ガス(株) (参考値)事業者全体",4.37E-4,4.37E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C766)),\"\",ROW())","v":766},"松本ガス(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C766)),\"\",ROW())","v":766},"松本ガス(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C766)),\"\",ROW())","v":766},"松本ガス(株) (参考値)事業者全体"]
["南部だんだんエナジー(株)",null,"南部だんだんエナジー(株)",2.9599999999999998E-4,4.8500000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C767)),\"\",ROW())","v":767},"南部だんだんエナジー(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C767)),\"\",ROW())","v":767},"南部だんだんエナジー(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C767)),\"\",ROW())","v":767},"南部だんだんエナジー(株)"]
["(株)エフエネ",null,"(株)エフエネ",4.6999999999999999E-4,5.1400000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C768)),\"\",ROW())","v":768},"(株)エフエネ",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C768)),\"\",ROW())","v":768},"(株)エフエネ",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C768)),\"\",ROW())","v":768},"(株)エフエネ"]
["こなんウルトラパワー(株)",null,"こなんウルトラパワー(株)",2.7399999999999999E-4,4.64E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C769)),\"\",ROW())","v":769},"こなんウルトラパワー(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C769)),\"\",ROW())","v":769},"こなんウルトラパワー(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C769)),\"\",ROW())","v":769},"こなんウルトラパワー(株)"]
["(株)ＣＨＩＢＡむつざわエナジー",null,"(株)ＣＨＩＢＡむつざわエナジー",3.8499999999999998E-4,4.8799999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C770)),\"\",ROW())","v":770},"(株)ＣＨＩＢＡむつざわエナジー",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C770)),\"\",ROW())","v":770},"(株)ＣＨＩＢＡむつざわエナジー",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C770)),\"\",ROW())","v":770},"(株)ＣＨＩＢＡむつざわエナジー"]
["(株)関西空調　",null,"(株)関西空調　",4.6099999999999998E-4,5.2499999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C771)),\"\",ROW())","v":771},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(G:G,ROW(A770))),\"\")","v":"(株)関西空調　"},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C771)),\"\",ROW())","v":771},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(M:M,ROW(A770))),\"\")","v":"(株)関西空調　"},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C771)),\"\",ROW())","v":771},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(T:T,ROW(A770))),\"\")","v":"(株)関西空調　"}]
["奥出雲電力(株)",null,"奥出雲電力(株)",2.4399999999999999E-4,4.9100000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C772)),\"\",ROW())","v":772},"奥出雲電力(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C772)),\"\",ROW())","v":772},"奥出雲電力(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C772)),\"\",ROW())","v":772},"奥出雲電力(株)"]
["レジル(株)(旧：中央電力(株))","メニューA","レジル(株)(旧：中央電力(株)) メニューA",4.7600000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C773)),\"\",ROW())","v":773},"レジル(株)(旧：中央電力(株)) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C773)),\"\",ROW())","v":773},"レジル(株)(旧：中央電力(株)) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C773)),\"\",ROW())","v":773},"レジル(株)(旧：中央電力(株)) メニューA"]
["レジル(株)(旧：中央電力(株))","メニューB","レジル(株)(旧：中央電力(株)) メニューB",4.7600000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C774)),\"\",ROW())","v":774},"レジル(株)(旧：中央電力(株)) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C774)),\"\",ROW())","v":774},"レジル(株)(旧：中央電力(株)) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C774)),\"\",ROW())","v":774},"レジル(株)(旧：中央電力(株)) メニューB"]
["レジル(株)(旧：中央電力(株))","メニューC","レジル(株)(旧：中央電力(株)) メニューC",4.7600000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C775)),\"\",ROW())","v":775},"レジル(株)(旧：中央電力(株)) メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C775)),\"\",ROW())","v":775},"レジル(株)(旧：中央電力(株)) メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C775)),\"\",ROW())","v":775},"レジル(株)(旧：中央電力(株)) メニューC"]
["レジル(株)(旧：中央電力(株))","メニューD(残差)","レジル(株)(旧：中央電力(株)) メニューD(残差)",4.7600000000000002E-4,4.9399999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C776)),\"\",ROW())","v":776},"レジル(株)(旧：中央電力(株)) メニューD(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C776)),\"\",ROW())","v":776},"レジル(株)(旧：中央電力(株)) メニューD(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C776)),\"\",ROW())","v":776},"レジル(株)(旧：中央電力(株)) メニューD(残差)"]
["レジル(株)(旧：中央電力(株))","(参考値)事業者全体","レジル(株)(旧：中央電力(株)) (参考値)事業者全体",4.7600000000000002E-4,4.7899999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C777)),\"\",ROW())","v":777},"レジル(株)(旧：中央電力(株)) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C777)),\"\",ROW())","v":777},"レジル(株)(旧：中央電力(株)) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C777)),\"\",ROW())","v":777},"レジル(株)(旧：中央電力(株)) (参考値)事業者全体"]
["(株)成田香取エネルギー",null,"(株)成田香取エネルギー",3.4299999999999999E-4,4.2499999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C778)),\"\",ROW())","v":778},"(株)成田香取エネルギー",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C778)),\"\",ROW())","v":778},"(株)成田香取エネルギー",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C778)),\"\",ROW())","v":778},"(株)成田香取エネルギー"]
["グローバルソリューションサービス(株)",null,"グローバルソリューションサービス(株)",3.88E-4,4.7899999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C779)),\"\",ROW())","v":779},"グローバルソリューションサービス(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C779)),\"\",ROW())","v":779},"グローバルソリューションサービス(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C779)),\"\",ROW())","v":779},"グローバルソリューションサービス(株)"]
["(株)ＣＷＳ",null,"(株)ＣＷＳ",3.3300000000000002E-4,3.8000000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C780)),\"\",ROW())","v":780},"(株)ＣＷＳ",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C780)),\"\",ROW())","v":780},"(株)ＣＷＳ",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C780)),\"\",ROW())","v":780},"(株)ＣＷＳ"]
["ふくしま新電力(株)",null,"ふくしま新電力(株)",4.64E-4,4.08E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C781)),\"\",ROW())","v":781},"ふくしま新電力(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C781)),\"\",ROW())","v":781},"ふくしま新電力(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C781)),\"\",ROW())","v":781},"ふくしま新電力(株)"]
["ティーダッシュ合同会社","メニューA","ティーダッシュ合同会社 メニューA",4.4799999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C782)),\"\",ROW())","v":782},"ティーダッシュ合同会社 メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C782)),\"\",ROW())","v":782},"ティーダッシュ合同会社 メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C782)),\"\",ROW())","v":782},"ティーダッシュ合同会社 メニューA"]
["ティーダッシュ合同会社","メニューB(残差)","ティーダッシュ合同会社 メニューB(残差)",4.4799999999999999E-4,3.9199999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C783)),\"\",ROW())","v":783},"ティーダッシュ合同会社 メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C783)),\"\",ROW())","v":783},"ティーダッシュ合同会社 メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C783)),\"\",ROW())","v":783},"ティーダッシュ合同会社 メニューB(残差)"]
["ティーダッシュ合同会社","(参考値)事業者全体","ティーダッシュ合同会社 (参考値)事業者全体",4.4799999999999999E-4,3.8999999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C784)),\"\",ROW())","v":784},"ティーダッシュ合同会社 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C784)),\"\",ROW())","v":784},"ティーダッシュ合同会社 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C784)),\"\",ROW())","v":784},"ティーダッシュ合同会社 (参考値)事業者全体"]
["(株)エネクスライフサービス",null,"(株)エネクスライフサービス",4.8799999999999999E-4,4.2499999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C785)),\"\",ROW())","v":785},"(株)エネクスライフサービス",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C785)),\"\",ROW())","v":785},"(株)エネクスライフサービス",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C785)),\"\",ROW())","v":785},"(株)エネクスライフサービス"]
["ネイチャーエナジー小国(株)",null,"ネイチャーエナジー小国(株)",3.7500000000000001E-4,4.73E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C786)),\"\",ROW())","v":786},"ネイチャーエナジー小国(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C786)),\"\",ROW())","v":786},"ネイチャーエナジー小国(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C786)),\"\",ROW())","v":786},"ネイチャーエナジー小国(株)"]
["リエスパワーネクスト(株)",null,"リエスパワーネクスト(株)",4.95E-4,4.2000000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C787)),\"\",ROW())","v":787},"リエスパワーネクスト(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C787)),\"\",ROW())","v":787},"リエスパワーネクスト(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C787)),\"\",ROW())","v":787},"リエスパワーネクスト(株)"]
["京都生活協同組合","メニューA","京都生活協同組合 メニューA",4.66E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C788)),\"\",ROW())","v":788},"京都生活協同組合 メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C788)),\"\",ROW())","v":788},"京都生活協同組合 メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C788)),\"\",ROW())","v":788},"京都生活協同組合 メニューA"]
["京都生活協同組合","メニューB(残差)","京都生活協同組合 メニューB(残差)",4.66E-4,4.1300000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C789)),\"\",ROW())","v":789},"京都生活協同組合 メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C789)),\"\",ROW())","v":789},"京都生活協同組合 メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C789)),\"\",ROW())","v":789},"京都生活協同組合 メニューB(残差)"]
["京都生活協同組合","(参考値)事業者全体","京都生活協同組合 (参考値)事業者全体",4.66E-4,4.0999999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C790)),\"\",ROW())","v":790},"京都生活協同組合 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C790)),\"\",ROW())","v":790},"京都生活協同組合 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C790)),\"\",ROW())","v":790},"京都生活協同組合 (参考値)事業者全体"]
["エネルギーパワー(株)","メニューA","エネルギーパワー(株) メニューA",4.5399999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C791)),\"\",ROW())","v":791},"エネルギーパワー(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C791)),\"\",ROW())","v":791},"エネルギーパワー(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C791)),\"\",ROW())","v":791},"エネルギーパワー(株) メニューA"]
["エネルギーパワー(株)","メニューB","エネルギーパワー(株) メニューB",4.5399999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C792)),\"\",ROW())","v":792},"エネルギーパワー(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C792)),\"\",ROW())","v":792},"エネルギーパワー(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C792)),\"\",ROW())","v":792},"エネルギーパワー(株) メニューB"]
["エネルギーパワー(株)","メニューC","エネルギーパワー(株) メニューC",4.5399999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C793)),\"\",ROW())","v":793},"エネルギーパワー(株) メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C793)),\"\",ROW())","v":793},"エネルギーパワー(株) メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C793)),\"\",ROW())","v":793},"エネルギーパワー(株) メニューC"]
["エネルギーパワー(株)","メニューD","エネルギーパワー(株) メニューD",4.5399999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C794)),\"\",ROW())","v":794},"エネルギーパワー(株) メニューD",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C794)),\"\",ROW())","v":794},"エネルギーパワー(株) メニューD",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C794)),\"\",ROW())","v":794},"エネルギーパワー(株) メニューD"]
["エネルギーパワー(株)","メニューE","エネルギーパワー(株) メニューE",4.5399999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C795)),\"\",ROW())","v":795},"エネルギーパワー(株) メニューE",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C795)),\"\",ROW())","v":795},"エネルギーパワー(株) メニューE",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C795)),\"\",ROW())","v":795},"エネルギーパワー(株) メニューE"]
["エネルギーパワー(株)","メニューF","エネルギーパワー(株) メニューF",4.5399999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C796)),\"\",ROW())","v":796},"エネルギーパワー(株) メニューF",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C796)),\"\",ROW())","v":796},"エネルギーパワー(株) メニューF",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C796)),\"\",ROW())","v":796},"エネルギーパワー(株) メニューF"]
["エネルギーパワー(株)","メニューG(残差)","エネルギーパワー(株) メニューG(残差)",4.5399999999999998E-4,5.1900000000000004E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C797)),\"\",ROW())","v":797},"エネルギーパワー(株) メニューG(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C797)),\"\",ROW())","v":797},"エネルギーパワー(株) メニューG(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C797)),\"\",ROW())","v":797},"エネルギーパワー(株) メニューG(残差)"]
["エネルギーパワー(株)","(参考値)事業者全体","エネルギーパワー(株) (参考値)事業者全体",4.5399999999999998E-4,5.31E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C798)),\"\",ROW())","v":798},"エネルギーパワー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C798)),\"\",ROW())","v":798},"エネルギーパワー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C798)),\"\",ROW())","v":798},"エネルギーパワー(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)グリムスパワー",null,"(株)グリムスパワー",4.6299999999999998E-4,4.8799999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C799)),\"\",ROW())","v":799},"(株)グリムスパワー",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C799)),\"\",ROW())","v":799},"(株)グリムスパワー",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C799)),\"\",ROW())","v":799},"(株)グリムスパワー"]
["日本ファシリティ・ソリューション(株)","メニューA","日本ファシリティ・ソリューション(株) メニューA",5.53E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C800)),\"\",ROW())","v":800},"日本ファシリティ・ソリューション(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C800)),\"\",ROW())","v":800},"日本ファシリティ・ソリューション(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C800)),\"\",ROW())","v":800},"日本ファシリティ・ソリューション(株) メニューA"]
["日本ファシリティ・ソリューション(株)","メニューB(残差)","日本ファシリティ・ソリューション(株) メニューB(残差)",5.53E-4,5.4100000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C801)),\"\",ROW())","v":801},"日本ファシリティ・ソリューション(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C801)),\"\",ROW())","v":801},"日本ファシリティ・ソリューション(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C801)),\"\",ROW())","v":801},"日本ファシリティ・ソリューション(株) メニューB(残差)"]
["日本ファシリティ・ソリューション(株)","(参考値)事業者全体","日本ファシリティ・ソリューション(株) (参考値)事業者全体",5.53E-4,1.8699999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C802)),\"\",ROW())","v":802},"日本ファシリティ・ソリューション(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C802)),\"\",ROW())","v":802},"日本ファシリティ・ソリューション(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C802)),\"\",ROW())","v":802},"日本ファシリティ・ソリューション(株) (参考値)事業者全体"]
["自然電力(株)","メニューA","自然電力(株) メニューA",3.9100000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C803)),\"\",ROW())","v":803},"自然電力(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C803)),\"\",ROW())","v":803},"自然電力(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C803)),\"\",ROW())","v":803},"自然電力(株) メニューA"]
["自然電力(株)","メニューB","自然電力(株) メニューB",3.9100000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C804)),\"\",ROW())","v":804},"自然電力(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C804)),\"\",ROW())","v":804},"自然電力(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C804)),\"\",ROW())","v":804},"自然電力(株) メニューB"]
["自然電力(株)","メニューC","自然電力(株) メニューC",3.9100000000000002E-4,3.0800000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C805)),\"\",ROW())","v":805},"自然電力(株) メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C805)),\"\",ROW())","v":805},"自然電力(株) メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C805)),\"\",ROW())","v":805},"自然電力(株) メニューC"]
["自然電力(株)","メニューD","自然電力(株) メニューD",3.9100000000000002E-4,4.0299999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C806)),\"\",ROW())","v":806},"自然電力(株) メニューD",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C806)),\"\",ROW())","v":806},"自然電力(株) メニューD",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C806)),\"\",ROW())","v":806},"自然電力(株) メニューD"]
["自然電力(株)","(参考値)事業者全体","自然電力(株) (参考値)事業者全体",3.9100000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C807)),\"\",ROW())","v":807},"自然電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C807)),\"\",ROW())","v":807},"自然電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C807)),\"\",ROW())","v":807},"自然電力(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)オノプロックス",null,"(株)オノプロックス",4.3899999999999999E-4,3.8499999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C808)),\"\",ROW())","v":808},"(株)オノプロックス",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C808)),\"\",ROW())","v":808},"(株)オノプロックス",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C808)),\"\",ROW())","v":808},"(株)オノプロックス"]
["本庄ガス(株)",null,"本庄ガス(株)",4.5399999999999998E-4,4.57E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C809)),\"\",ROW())","v":809},"本庄ガス(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C809)),\"\",ROW())","v":809},"本庄ガス(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C809)),\"\",ROW())","v":809},"本庄ガス(株)"]
["(株)フィット",null,"(株)フィット",4.9200000000000003E-4,4.3600000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C810)),\"\",ROW())","v":810},"(株)フィット",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C810)),\"\",ROW())","v":810},"(株)フィット",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C810)),\"\",ROW())","v":810},"(株)フィット"]
["青森県民エナジー(株)",null,"青森県民エナジー(株)",5.22E-4,5.0699999999999996E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C811)),\"\",ROW())","v":811},"青森県民エナジー(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C811)),\"\",ROW())","v":811},"青森県民エナジー(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C811)),\"\",ROW())","v":811},"青森県民エナジー(株)"]
["国際航業(株)","メニューA","国際航業(株) メニューA",4.0999999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C812)),\"\",ROW())","v":812},"国際航業(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C812)),\"\",ROW())","v":812},"国際航業(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C812)),\"\",ROW())","v":812},"国際航業(株) メニューA"]
["国際航業(株)","メニューB(残差)","国際航業(株) メニューB(残差)",4.0999999999999999E-4,5.3499999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C813)),\"\",ROW())","v":813},"国際航業(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C813)),\"\",ROW())","v":813},"国際航業(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C813)),\"\",ROW())","v":813},"国際航業(株) メニューB(残差)"]
["国際航業(株)","(参考値)事業者全体","国際航業(株) (参考値)事業者全体",4.0999999999999999E-4,4.7800000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C814)),\"\",ROW())","v":814},"国際航業(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C814)),\"\",ROW())","v":814},"国際航業(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C814)),\"\",ROW())","v":814},"国際航業(株) (参考値)事業者全体"]
["ローカルでんき(株)","メニューA","ローカルでんき(株) メニューA","0.000441※",0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C815)),\"\",ROW())","v":815},"ローカルでんき(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C815)),\"\",ROW())","v":815},"ローカルでんき(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C815)),\"\",ROW())","v":815},"ローカルでんき(株) メニューA"]
["ローカルでんき(株)","メニューB(残差)","ローカルでんき(株) メニューB(残差)","0.000441※",4.7899999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C816)),\"\",ROW())","v":816},"ローカルでんき(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C816)),\"\",ROW())","v":816},"ローカルでんき(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C816)),\"\",ROW())","v":816},"ローカルでんき(株) メニューB(残差)"]
["ローカルでんき(株)","(参考値)事業者全体","ローカルでんき(株) (参考値)事業者全体","0.000441※",4.6999999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C817)),\"\",ROW())","v":817},"ローカルでんき(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C817)),\"\",ROW())","v":817},"ローカルでんき(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C817)),\"\",ROW())","v":817},"ローカルでんき(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)明治産業",null,"(株)明治産業",4.17E-4,3.6099999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C818)),\"\",ROW())","v":818},"(株)明治産業",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C818)),\"\",ROW())","v":818},"(株)明治産業",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C818)),\"\",ROW())","v":818},"(株)明治産業"]
["岡山電力(株)","メニューA","岡山電力(株) メニューA",6.3900000000000003E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C819)),\"\",ROW())","v":819},"岡山電力(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C819)),\"\",ROW())","v":819},"岡山電力(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C819)),\"\",ROW())","v":819},"岡山電力(株) メニューA"]
["岡山電力(株)","メニューB(残差)","岡山電力(株) メニューB(残差)",6.3900000000000003E-4,6.6100000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C820)),\"\",ROW())","v":820},"岡山電力(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C820)),\"\",ROW())","v":820},"岡山電力(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C820)),\"\",ROW())","v":820},"岡山電力(株) メニューB(残差)"]
["岡山電力(株)","(参考値)事業者全体","岡山電力(株) (参考値)事業者全体",6.3900000000000003E-4,6.38E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C821)),\"\",ROW())","v":821},"岡山電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C821)),\"\",ROW())","v":821},"岡山電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C821)),\"\",ROW())","v":821},"岡山電力(株) (参考値)事業者全体"]
["ミライフ(株)","メニューA","ミライフ(株) メニューA",8.3000000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C822)),\"\",ROW())","v":822},"ミライフ(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C822)),\"\",ROW())","v":822},"ミライフ(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C822)),\"\",ROW())","v":822},"ミライフ(株) メニューA"]
["ミライフ(株)","メニューB(残差)","ミライフ(株) メニューB(残差)",8.3000000000000001E-4,7.8399999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C823)),\"\",ROW())","v":823},"ミライフ(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C823)),\"\",ROW())","v":823},"ミライフ(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C823)),\"\",ROW())","v":823},"ミライフ(株) メニューB(残差)"]
["ミライフ(株)","(参考値)事業者全体","ミライフ(株) (参考値)事業者全体",8.3000000000000001E-4,7.67E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C824)),\"\",ROW())","v":824},"ミライフ(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C824)),\"\",ROW())","v":824},"ミライフ(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C824)),\"\",ROW())","v":824},"ミライフ(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)翠光トップライン",null,"(株)翠光トップライン",4.46E-4,4.6900000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C825)),\"\",ROW())","v":825},"(株)翠光トップライン",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C825)),\"\",ROW())","v":825},"(株)翠光トップライン",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C825)),\"\",ROW())","v":825},"(株)翠光トップライン"]
["楽天エナジー(株)","メニューA","楽天エナジー(株) メニューA",4.6799999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C826)),\"\",ROW())","v":826},"楽天エナジー(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C826)),\"\",ROW())","v":826},"楽天エナジー(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C826)),\"\",ROW())","v":826},"楽天エナジー(株) メニューA"]
["楽天エナジー(株)","メニューB","楽天エナジー(株) メニューB",4.6799999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C827)),\"\",ROW())","v":827},"楽天エナジー(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C827)),\"\",ROW())","v":827},"楽天エナジー(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C827)),\"\",ROW())","v":827},"楽天エナジー(株) メニューB"]
["楽天エナジー(株)","メニューC(残差)","楽天エナジー(株) メニューC(残差)",4.6799999999999999E-4,4.1899999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C828)),\"\",ROW())","v":828},"楽天エナジー(株) メニューC(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C828)),\"\",ROW())","v":828},"楽天エナジー(株) メニューC(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C828)),\"\",ROW())","v":828},"楽天エナジー(株) メニューC(残差)"]
["楽天エナジー(株)","(参考値)事業者全体","楽天エナジー(株) (参考値)事業者全体",4.6799999999999999E-4,4.1399999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C829)),\"\",ROW())","v":829},"楽天エナジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C829)),\"\",ROW())","v":829},"楽天エナジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C829)),\"\",ROW())","v":829},"楽天エナジー(株) (参考値)事業者全体"]
["うすきエネルギー(株)",null,"うすきエネルギー(株)",4.0099999999999999E-4,4.0099999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C830)),\"\",ROW())","v":830},"うすきエネルギー(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C830)),\"\",ROW())","v":830},"うすきエネルギー(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C830)),\"\",ROW())","v":830},"うすきエネルギー(株)"]
["(株)トーヨーエネルギーファーム",null,"(株)トーヨーエネルギーファーム",4.1399999999999998E-4,4.3399999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C831)),\"\",ROW())","v":831},"(株)トーヨーエネルギーファーム",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C831)),\"\",ROW())","v":831},"(株)トーヨーエネルギーファーム",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C831)),\"\",ROW())","v":831},"(株)トーヨーエネルギーファーム"]
["森のエネルギー(株)",null,"森のエネルギー(株)",4.0400000000000001E-4,4.4799999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C832)),\"\",ROW())","v":832},"森のエネルギー(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C832)),\"\",ROW())","v":832},"森のエネルギー(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C832)),\"\",ROW())","v":832},"森のエネルギー(株)"]
["岐阜電力(株)","メニューA","岐阜電力(株) メニューA",4.3399999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C833)),\"\",ROW())","v":833},"岐阜電力(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C833)),\"\",ROW())","v":833},"岐阜電力(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C833)),\"\",ROW())","v":833},"岐阜電力(株) メニューA"]
["岐阜電力(株)","(参考値)事業者全体","岐阜電力(株) (参考値)事業者全体",4.3399999999999998E-4,1.5999999999999999E-5,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C834)),\"\",ROW())","v":834},"岐阜電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C834)),\"\",ROW())","v":834},"岐阜電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C834)),\"\",ROW())","v":834},"岐阜電力(株) (参考値)事業者全体"]
["格安電力(株)",null,"格安電力(株)",5.5900000000000004E-4,5.0299999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C835)),\"\",ROW())","v":835},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(G:G,ROW(A834))),\"\")","v":"格安電力(株)"},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C835)),\"\",ROW())","v":835},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(M:M,ROW(A834))),\"\")","v":"格安電力(株)"},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C835)),\"\",ROW())","v":835},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(T:T,ROW(A834))),\"\")","v":"格安電力(株)"}]
["(株)エスケーエナジー",null,"(株)エスケーエナジー",4.8799999999999999E-4,4.3199999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C836)),\"\",ROW())","v":836},"(株)エスケーエナジー",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C836)),\"\",ROW())","v":836},"(株)エスケーエナジー",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C836)),\"\",ROW())","v":836},"(株)エスケーエナジー"]
["名南共同エネルギー(株)",null,"名南共同エネルギー(株)",4.5399999999999998E-4,4.3199999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C837)),\"\",ROW())","v":837},"名南共同エネルギー(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C837)),\"\",ROW())","v":837},"名南共同エネルギー(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C837)),\"\",ROW())","v":837},"名南共同エネルギー(株)"]
["Ａｐａｍａｎ　Ｅｎｅｒｇｙ(株)",null,"Ａｐａｍａｎ　Ｅｎｅｒｇｙ(株)",4.6999999999999999E-4,5.2899999999999996E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C838)),\"\",ROW())","v":838},"Ａｐａｍａｎ　Ｅｎｅｒｇｙ(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C838)),\"\",ROW())","v":838},"Ａｐａｍａｎ　Ｅｎｅｒｇｙ(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C838)),\"\",ROW())","v":838},"Ａｐａｍａｎ　Ｅｎｅｒｇｙ(株)"]
["(株)ＴＯＫＹＯ油電力",null,"(株)ＴＯＫＹＯ油電力",4.4099999999999999E-4,5.1900000000000004E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C839)),\"\",ROW())","v":839},"(株)ＴＯＫＹＯ油電力",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C839)),\"\",ROW())","v":839},"(株)ＴＯＫＹＯ油電力",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C839)),\"\",ROW())","v":839},"(株)ＴＯＫＹＯ油電力"]
["大分ケーブルテレコム(株)","メニューA","大分ケーブルテレコム(株) メニューA",4.2299999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C840)),\"\",ROW())","v":840},"大分ケーブルテレコム(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C840)),\"\",ROW())","v":840},"大分ケーブルテレコム(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C840)),\"\",ROW())","v":840},"大分ケーブルテレコム(株) メニューA"]
["大分ケーブルテレコム(株)","メニューB(残差)","大分ケーブルテレコム(株) メニューB(残差)",4.2299999999999998E-4,4.6999999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C841)),\"\",ROW())","v":841},"大分ケーブルテレコム(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C841)),\"\",ROW())","v":841},"大分ケーブルテレコム(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C841)),\"\",ROW())","v":841},"大分ケーブルテレコム(株) メニューB(残差)"]
["大分ケーブルテレコム(株)","(参考値)事業者全体","大分ケーブルテレコム(株) (参考値)事業者全体",4.2299999999999998E-4,4.6900000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C842)),\"\",ROW())","v":842},"大分ケーブルテレコム(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C842)),\"\",ROW())","v":842},"大分ケーブルテレコム(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C842)),\"\",ROW())","v":842},"大分ケーブルテレコム(株) (参考値)事業者全体"]
["アストマックス・エネルギー合同会社","メニューA","アストマックス・エネルギー合同会社 メニューA",4.75E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C843)),\"\",ROW())","v":843},"アストマックス・エネルギー合同会社 メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C843)),\"\",ROW())","v":843},"アストマックス・エネルギー合同会社 メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C843)),\"\",ROW())","v":843},"アストマックス・エネルギー合同会社 メニューA"]
["アストマックス・エネルギー合同会社","メニューB","アストマックス・エネルギー合同会社 メニューB",4.75E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C844)),\"\",ROW())","v":844},"アストマックス・エネルギー合同会社 メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C844)),\"\",ROW())","v":844},"アストマックス・エネルギー合同会社 メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C844)),\"\",ROW())","v":844},"アストマックス・エネルギー合同会社 メニューB"]
["アストマックス・エネルギー合同会社","メニューC(残差)","アストマックス・エネルギー合同会社 メニューC(残差)",4.75E-4,4.2299999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C845)),\"\",ROW())","v":845},"アストマックス・エネルギー合同会社 メニューC(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C845)),\"\",ROW())","v":845},"アストマックス・エネルギー合同会社 メニューC(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C845)),\"\",ROW())","v":845},"アストマックス・エネルギー合同会社 メニューC(残差)"]
["アストマックス・エネルギー合同会社","(参考値)事業者全体","アストマックス・エネルギー合同会社 (参考値)事業者全体",4.75E-4,4.17E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C846)),\"\",ROW())","v":846},"アストマックス・エネルギー合同会社 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C846)),\"\",ROW())","v":846},"アストマックス・エネルギー合同会社 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C846)),\"\",ROW())","v":846},"アストマックス・エネルギー合同会社 (参考値)事業者全体"]
["生活協同組合コープみらい",null,"生活協同組合コープみらい",4.64E-4,4.08E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C847)),\"\",ROW())","v":847},"生活協同組合コープみらい",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C847)),\"\",ROW())","v":847},"生活協同組合コープみらい",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C847)),\"\",ROW())","v":847},"生活協同組合コープみらい"]
["福井電力(株)",null,"福井電力(株)",4.4499999999999997E-4,3.8900000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C848)),\"\",ROW())","v":848},"福井電力(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C848)),\"\",ROW())","v":848},"福井電力(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C848)),\"\",ROW())","v":848},"福井電力(株)"]
["(株)ＭＫエネルギー",null,"(株)ＭＫエネルギー",4.6200000000000001E-4,5.0500000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C849)),\"\",ROW())","v":849},"(株)ＭＫエネルギー",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C849)),\"\",ROW())","v":849},"(株)ＭＫエネルギー",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C849)),\"\",ROW())","v":849},"(株)ＭＫエネルギー"]
["エネラボ(株)","メニューA","エネラボ(株) メニューA",4.5600000000000003E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C850)),\"\",ROW())","v":850},"エネラボ(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C850)),\"\",ROW())","v":850},"エネラボ(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C850)),\"\",ROW())","v":850},"エネラボ(株) メニューA"]
["エネラボ(株)","メニューB(残差)","エネラボ(株) メニューB(残差)",4.5600000000000003E-4,4.0200000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C851)),\"\",ROW())","v":851},"エネラボ(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C851)),\"\",ROW())","v":851},"エネラボ(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C851)),\"\",ROW())","v":851},"エネラボ(株) メニューB(残差)"]
["エネラボ(株)","(参考値)事業者全体","エネラボ(株) (参考値)事業者全体",4.5600000000000003E-4,4.0099999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C852)),\"\",ROW())","v":852},"エネラボ(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C852)),\"\",ROW())","v":852},"エネラボ(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C852)),\"\",ROW())","v":852},"エネラボ(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)ネクシィーズ・ゼロ",null,"(株)ネクシィーズ・ゼロ",4.0700000000000003E-4,4.1599999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C853)),\"\",ROW())","v":853},"(株)ネクシィーズ・ゼロ",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C853)),\"\",ROW())","v":853},"(株)ネクシィーズ・ゼロ",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C853)),\"\",ROW())","v":853},"(株)ネクシィーズ・ゼロ"]
["横浜ウォーター(株)",null,"横浜ウォーター(株)",3.2000000000000003E-4,4.7899999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C854)),\"\",ROW())","v":854},"横浜ウォーター(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C854)),\"\",ROW())","v":854},"横浜ウォーター(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C854)),\"\",ROW())","v":854},"横浜ウォーター(株)"]
["スマートエナジー磐田(株)","メニューA","スマートエナジー磐田(株) メニューA",2.2000000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C855)),\"\",ROW())","v":855},"スマートエナジー磐田(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C855)),\"\",ROW())","v":855},"スマートエナジー磐田(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C855)),\"\",ROW())","v":855},"スマートエナジー磐田(株) メニューA"]
["スマートエナジー磐田(株)","メニューB","スマートエナジー磐田(株) メニューB",2.2000000000000001E-4,3.0600000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C856)),\"\",ROW())","v":856},"スマートエナジー磐田(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C856)),\"\",ROW())","v":856},"スマートエナジー磐田(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C856)),\"\",ROW())","v":856},"スマートエナジー磐田(株) メニューB"]
["スマートエナジー磐田(株)","メニューC(残差)","スマートエナジー磐田(株) メニューC(残差)",2.2000000000000001E-4,3.6699999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C857)),\"\",ROW())","v":857},"スマートエナジー磐田(株) メニューC(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C857)),\"\",ROW())","v":857},"スマートエナジー磐田(株) メニューC(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C857)),\"\",ROW())","v":857},"スマートエナジー磐田(株) メニューC(残差)"]
["スマートエナジー磐田(株)","(参考値)事業者全体","スマートエナジー磐田(株) (参考値)事業者全体",2.2000000000000001E-4,3.5599999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C858)),\"\",ROW())","v":858},"スマートエナジー磐田(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C858)),\"\",ROW())","v":858},"スマートエナジー磐田(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C858)),\"\",ROW())","v":858},"スマートエナジー磐田(株) (参考値)事業者全体"]
["そうまＩグリッド合同会社",null,"そうまＩグリッド合同会社",3.4600000000000001E-4,4.6200000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C859)),\"\",ROW())","v":859},"そうまＩグリッド合同会社",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C859)),\"\",ROW())","v":859},"そうまＩグリッド合同会社",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C859)),\"\",ROW())","v":859},"そうまＩグリッド合同会社"]
["新潟県民電力(株)",null,"新潟県民電力(株)",5.5199999999999997E-4,5.04E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C860)),\"\",ROW())","v":860},"新潟県民電力(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C860)),\"\",ROW())","v":860},"新潟県民電力(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C860)),\"\",ROW())","v":860},"新潟県民電力(株)"]
["エネトレード(株)",null,"エネトレード(株)","0.000441※","0.000441※",null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C861)),\"\",ROW())","v":861},"エネトレード(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C861)),\"\",ROW())","v":861},"エネトレード(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C861)),\"\",ROW())","v":861},"エネトレード(株)"]
["Ｍｙシティ電力(株)",null,"Ｍｙシティ電力(株)",5.44E-4,5.9999999999999995E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C862)),\"\",ROW())","v":862},"Ｍｙシティ電力(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C862)),\"\",ROW())","v":862},"Ｍｙシティ電力(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C862)),\"\",ROW())","v":862},"Ｍｙシティ電力(株)"]
["ニシムラ(株)",null,"ニシムラ(株)",4.66E-4,5.3200000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C863)),\"\",ROW())","v":863},"ニシムラ(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C863)),\"\",ROW())","v":863},"ニシムラ(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C863)),\"\",ROW())","v":863},"ニシムラ(株)"]
["(株)さくら新電力","メニューA","(株)さくら新電力 メニューA",7.3999999999999996E-5,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C864)),\"\",ROW())","v":864},"(株)さくら新電力 メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C864)),\"\",ROW())","v":864},"(株)さくら新電力 メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C864)),\"\",ROW())","v":864},"(株)さくら新電力 メニューA"]
["(株)さくら新電力","メニューB(残差)","(株)さくら新電力 メニューB(残差)",7.3999999999999996E-5,4.6200000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C865)),\"\",ROW())","v":865},"(株)さくら新電力 メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C865)),\"\",ROW())","v":865},"(株)さくら新電力 メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C865)),\"\",ROW())","v":865},"(株)さくら新電力 メニューB(残差)"]
["(株)さくら新電力","(参考値)事業者全体","(株)さくら新電力 (参考値)事業者全体",7.3999999999999996E-5,4.3100000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C866)),\"\",ROW())","v":866},"(株)さくら新電力 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C866)),\"\",ROW())","v":866},"(株)さくら新電力 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C866)),\"\",ROW())","v":866},"(株)さくら新電力 (参考値)事業者全体"]
["(株)グローアップ",null,"(株)グローアップ",3.9800000000000002E-4,3.4200000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C867)),\"\",ROW())","v":867},"(株)グローアップ",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C867)),\"\",ROW())","v":867},"(株)グローアップ",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C867)),\"\",ROW())","v":867},"(株)グローアップ"]
["いこま市民パワー(株)",null,"いこま市民パワー(株)",1.8000000000000001E-4,4.0000000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C868)),\"\",ROW())","v":868},"いこま市民パワー(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C868)),\"\",ROW())","v":868},"いこま市民パワー(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C868)),\"\",ROW())","v":868},"いこま市民パワー(株)"]
["(株)コープでんき東北",null,"(株)コープでんき東北",4.64E-4,4.08E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C869)),\"\",ROW())","v":869},"(株)コープでんき東北",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C869)),\"\",ROW())","v":869},"(株)コープでんき東北",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C869)),\"\",ROW())","v":869},"(株)コープでんき東北"]
["おもてなし山形(株)","メニューA","おもてなし山形(株) メニューA",6.0000000000000002E-6,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C870)),\"\",ROW())","v":870},"おもてなし山形(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C870)),\"\",ROW())","v":870},"おもてなし山形(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C870)),\"\",ROW())","v":870},"おもてなし山形(株) メニューA"]
["おもてなし山形(株)","(参考値)事業者全体","おもてなし山形(株) (参考値)事業者全体",6.0000000000000002E-6,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C871)),\"\",ROW())","v":871},"おもてなし山形(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C871)),\"\",ROW())","v":871},"おもてなし山形(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C871)),\"\",ROW())","v":871},"おもてなし山形(株) (参考値)事業者全体"]
["長野都市ガス(株)",null,"長野都市ガス(株)",4.64E-4,4.1199999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C872)),\"\",ROW())","v":872},"長野都市ガス(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C872)),\"\",ROW())","v":872},"長野都市ガス(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C872)),\"\",ROW())","v":872},"長野都市ガス(株)"]
["上田ガス(株)",null,"上田ガス(株)",4.5399999999999998E-4,4.57E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C873)),\"\",ROW())","v":873},"上田ガス(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C873)),\"\",ROW())","v":873},"上田ガス(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C873)),\"\",ROW())","v":873},"上田ガス(株)"]
["日本瓦斯(株)","メニューA","日本瓦斯(株) メニューA",5.53E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C874)),\"\",ROW())","v":874},"日本瓦斯(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C874)),\"\",ROW())","v":874},"日本瓦斯(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C874)),\"\",ROW())","v":874},"日本瓦斯(株) メニューA"]
["日本瓦斯(株)","メニューB(残差)","日本瓦斯(株) メニューB(残差)",5.53E-4,4.73E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C875)),\"\",ROW())","v":875},"日本瓦斯(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C875)),\"\",ROW())","v":875},"日本瓦斯(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C875)),\"\",ROW())","v":875},"日本瓦斯(株) メニューB(残差)"]
["日本瓦斯(株)","(参考値)事業者全体","日本瓦斯(株) (参考値)事業者全体",5.53E-4,4.7199999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C876)),\"\",ROW())","v":876},"日本瓦斯(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C876)),\"\",ROW())","v":876},"日本瓦斯(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C876)),\"\",ROW())","v":876},"日本瓦斯(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)内藤工業所",null,"(株)内藤工業所",4.9799999999999996E-4,5.2800000000000004E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C877)),\"\",ROW())","v":877},"(株)内藤工業所",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C877)),\"\",ROW())","v":877},"(株)内藤工業所",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C877)),\"\",ROW())","v":877},"(株)内藤工業所"]
["(株)シグナストラスト",null,"(株)シグナストラスト",4.3600000000000003E-4,3.8000000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C878)),\"\",ROW())","v":878},"(株)シグナストラスト",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C878)),\"\",ROW())","v":878},"(株)シグナストラスト",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C878)),\"\",ROW())","v":878},"(株)シグナストラスト"]
["ゲーテハウス(株)",null,"ゲーテハウス(株)",4.4000000000000002E-4,3.8499999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C879)),\"\",ROW())","v":879},"ゲーテハウス(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C879)),\"\",ROW())","v":879},"ゲーテハウス(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C879)),\"\",ROW())","v":879},"ゲーテハウス(株)"]
["岩手電力(株)",null,"岩手電力(株)",4.8799999999999999E-4,4.64E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C880)),\"\",ROW())","v":880},"岩手電力(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C880)),\"\",ROW())","v":880},"岩手電力(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C880)),\"\",ROW())","v":880},"岩手電力(株)"]
["ＪＰエネルギー(株)",null,"ＪＰエネルギー(株)",4.6900000000000002E-4,5.2599999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C881)),\"\",ROW())","v":881},"ＪＰエネルギー(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C881)),\"\",ROW())","v":881},"ＪＰエネルギー(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C881)),\"\",ROW())","v":881},"ＪＰエネルギー(株)"]
["兵庫電力(株)",null,"兵庫電力(株)",2.9700000000000001E-4,2.7099999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C882)),\"\",ROW())","v":882},"兵庫電力(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C882)),\"\",ROW())","v":882},"兵庫電力(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C882)),\"\",ROW())","v":882},"兵庫電力(株)"]
["大和ライフエナジア(株)","メニューA","大和ライフエナジア(株) メニューA",4.3800000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C883)),\"\",ROW())","v":883},"大和ライフエナジア(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C883)),\"\",ROW())","v":883},"大和ライフエナジア(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C883)),\"\",ROW())","v":883},"大和ライフエナジア(株) メニューA"]
["大和ライフエナジア(株)","メニューB(残差)","大和ライフエナジア(株) メニューB(残差)",4.3800000000000002E-4,3.8499999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C884)),\"\",ROW())","v":884},"大和ライフエナジア(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C884)),\"\",ROW())","v":884},"大和ライフエナジア(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C884)),\"\",ROW())","v":884},"大和ライフエナジア(株) メニューB(残差)"]
["大和ライフエナジア(株)","(参考値)事業者全体","大和ライフエナジア(株) (参考値)事業者全体",4.3800000000000002E-4,3.8200000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C885)),\"\",ROW())","v":885},"大和ライフエナジア(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C885)),\"\",ROW())","v":885},"大和ライフエナジア(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C885)),\"\",ROW())","v":885},"大和ライフエナジア(株) (参考値)事業者全体"]
["Ｃｏｃｏテラスたがわ(株)",null,"Ｃｏｃｏテラスたがわ(株)",4.4000000000000002E-4,4.8000000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C886)),\"\",ROW())","v":886},"Ｃｏｃｏテラスたがわ(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C886)),\"\",ROW())","v":886},"Ｃｏｃｏテラスたがわ(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C886)),\"\",ROW())","v":886},"Ｃｏｃｏテラスたがわ(株)"]
["東北電力エナジートレーディング(株)",null,"東北電力エナジートレーディング(株)","0.000441※","0.000441※",null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C887)),\"\",ROW())","v":887},"東北電力エナジートレーディング(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C887)),\"\",ROW())","v":887},"東北電力エナジートレーディング(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C887)),\"\",ROW())","v":887},"東北電力エナジートレーディング(株)"]
["(株)横浜環境デザイン",null,"(株)横浜環境デザイン",4.7100000000000001E-4,3.8299999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C888)),\"\",ROW())","v":888},"(株)横浜環境デザイン",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C888)),\"\",ROW())","v":888},"(株)横浜環境デザイン",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C888)),\"\",ROW())","v":888},"(株)横浜環境デザイン"]
["(株)まち未来製作所","メニューA","(株)まち未来製作所 メニューA",2.8200000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C889)),\"\",ROW())","v":889},"(株)まち未来製作所 メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C889)),\"\",ROW())","v":889},"(株)まち未来製作所 メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C889)),\"\",ROW())","v":889},"(株)まち未来製作所 メニューA"]
["(株)まち未来製作所","メニューB(残差)","(株)まち未来製作所 メニューB(残差)",2.8200000000000002E-4,3.9199999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C890)),\"\",ROW())","v":890},"(株)まち未来製作所 メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C890)),\"\",ROW())","v":890},"(株)まち未来製作所 メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C890)),\"\",ROW())","v":890},"(株)まち未来製作所 メニューB(残差)"]
["(株)まち未来製作所","(参考値)事業者全体","(株)まち未来製作所 (参考値)事業者全体",2.8200000000000002E-4,3.57E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C891)),\"\",ROW())","v":891},"(株)まち未来製作所 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C891)),\"\",ROW())","v":891},"(株)まち未来製作所 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C891)),\"\",ROW())","v":891},"(株)まち未来製作所 (参考値)事業者全体"]
["ＴＲＥＮＤＥ(株)",null,"ＴＲＥＮＤＥ(株)",4.6700000000000002E-4,4.8799999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C892)),\"\",ROW())","v":892},"ＴＲＥＮＤＥ(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C892)),\"\",ROW())","v":892},"ＴＲＥＮＤＥ(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C892)),\"\",ROW())","v":892},"ＴＲＥＮＤＥ(株)"]
["(株)どさんこパワー","メニューA","(株)どさんこパワー メニューA",4.57E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C893)),\"\",ROW())","v":893},"(株)どさんこパワー メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C893)),\"\",ROW())","v":893},"(株)どさんこパワー メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C893)),\"\",ROW())","v":893},"(株)どさんこパワー メニューA"]
["(株)どさんこパワー","メニューB(残差)","(株)どさんこパワー メニューB(残差)",4.57E-4,5.1999999999999995E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C894)),\"\",ROW())","v":894},"(株)どさんこパワー メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C894)),\"\",ROW())","v":894},"(株)どさんこパワー メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C894)),\"\",ROW())","v":894},"(株)どさんこパワー メニューB(残差)"]
["(株)どさんこパワー","(参考値)事業者全体","(株)どさんこパワー (参考値)事業者全体",4.57E-4,5.1800000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C895)),\"\",ROW())","v":895},"(株)どさんこパワー (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C895)),\"\",ROW())","v":895},"(株)どさんこパワー (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C895)),\"\",ROW())","v":895},"(株)どさんこパワー (参考値)事業者全体"]
["トリニティエナジー(株)",null,"トリニティエナジー(株)",4.55E-4,5.8200000000000005E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C896)),\"\",ROW())","v":896},"トリニティエナジー(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C896)),\"\",ROW())","v":896},"トリニティエナジー(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C896)),\"\",ROW())","v":896},"トリニティエナジー(株)"]
["ワンワールドエナジー(株)",null,"ワンワールドエナジー(株)",4.5600000000000003E-4,4.4799999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C897)),\"\",ROW())","v":897},"ワンワールドエナジー(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C897)),\"\",ROW())","v":897},"ワンワールドエナジー(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C897)),\"\",ROW())","v":897},"ワンワールドエナジー(株)"]
["(株)ＬＩＸＩＬ　ＴＥＰＣＯ　スマートパートナーズ","メニューA","(株)ＬＩＸＩＬ　ＴＥＰＣＯ　スマートパートナーズ メニューA",4.9700000000000005E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C898)),\"\",ROW())","v":898},"(株)ＬＩＸＩＬ　ＴＥＰＣＯ　スマートパートナーズ メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C898)),\"\",ROW())","v":898},"(株)ＬＩＸＩＬ　ＴＥＰＣＯ　スマートパートナーズ メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C898)),\"\",ROW())","v":898},"(株)ＬＩＸＩＬ　ＴＥＰＣＯ　スマートパートナーズ メニューA"]
["(株)ＬＩＸＩＬ　ＴＥＰＣＯ　スマートパートナーズ","メニューB(残差)","(株)ＬＩＸＩＬ　ＴＥＰＣＯ　スマートパートナーズ メニューB(残差)",4.9700000000000005E-4,4.6700000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C899)),\"\",ROW())","v":899},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(G:G,ROW(A898))),\"\")","v":"(株)ＬＩＸＩＬ　ＴＥＰＣＯ　スマートパートナーズ メニューB(残差)"},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C899)),\"\",ROW())","v":899},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(M:M,ROW(A898))),\"\")","v":"(株)ＬＩＸＩＬ　ＴＥＰＣＯ　スマートパートナーズ メニューB(残差)"},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C899)),\"\",ROW())","v":899},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(T:T,ROW(A898))),\"\")","v":"(株)ＬＩＸＩＬ　ＴＥＰＣＯ　スマートパートナーズ メニューB(残差)"}]
["(株)ＬＩＸＩＬ　ＴＥＰＣＯ　スマートパートナーズ","(参考値)事業者全体","(株)ＬＩＸＩＬ　ＴＥＰＣＯ　スマートパートナーズ (参考値)事業者全体",4.9700000000000005E-4,5.0199999999999995E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C900)),\"\",ROW())","v":900},"(株)ＬＩＸＩＬ　ＴＥＰＣＯ　スマートパートナーズ (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C900)),\"\",ROW())","v":900},"(株)ＬＩＸＩＬ　ＴＥＰＣＯ　スマートパートナーズ (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C900)),\"\",ROW())","v":900},"(株)ＬＩＸＩＬ　ＴＥＰＣＯ　スマートパートナーズ (参考値)事業者全体"]
["(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ","メニューA","(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューA",4.6200000000000001E-4,4.5899999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C901)),\"\",ROW())","v":901},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C901)),\"\",ROW())","v":901},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C901)),\"\",ROW())","v":901},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューA"]
["(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ","メニューB","(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューB",4.6200000000000001E-4,4.5899999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C902)),\"\",ROW())","v":902},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C902)),\"\",ROW())","v":902},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C902)),\"\",ROW())","v":902},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューB"]
["(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ","メニューC","(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューC",4.6200000000000001E-4,4.5899999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C903)),\"\",ROW())","v":903},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C903)),\"\",ROW())","v":903},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C903)),\"\",ROW())","v":903},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューC"]
["(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ","メニューD","(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューD",4.6200000000000001E-4,4.5899999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C904)),\"\",ROW())","v":904},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューD",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C904)),\"\",ROW())","v":904},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューD",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C904)),\"\",ROW())","v":904},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューD"]
["(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ","メニューE","(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューE",4.6200000000000001E-4,4.5899999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C905)),\"\",ROW())","v":905},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューE",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C905)),\"\",ROW())","v":905},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューE",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C905)),\"\",ROW())","v":905},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューE"]
["(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ","メニューF","(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューF",4.6200000000000001E-4,4.5899999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C906)),\"\",ROW())","v":906},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューF",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C906)),\"\",ROW())","v":906},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューF",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C906)),\"\",ROW())","v":906},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューF"]
["(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ","メニューG","(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューG",4.6200000000000001E-4,4.5899999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C907)),\"\",ROW())","v":907},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューG",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C907)),\"\",ROW())","v":907},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューG",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C907)),\"\",ROW())","v":907},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューG"]
["(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ","メニューH","(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューH",4.6200000000000001E-4,4.5899999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C908)),\"\",ROW())","v":908},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューH",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C908)),\"\",ROW())","v":908},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューH",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C908)),\"\",ROW())","v":908},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューH"]
["(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ","メニューI","(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューI",4.6200000000000001E-4,4.5899999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C909)),\"\",ROW())","v":909},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューI",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C909)),\"\",ROW())","v":909},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューI",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C909)),\"\",ROW())","v":909},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューI"]
["(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ","メニューJ","(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューJ",4.6200000000000001E-4,4.5899999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C910)),\"\",ROW())","v":910},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューJ",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C910)),\"\",ROW())","v":910},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューJ",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C910)),\"\",ROW())","v":910},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューJ"]
["(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ","メニューK","(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューK",4.6200000000000001E-4,4.5899999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C911)),\"\",ROW())","v":911},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューK",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C911)),\"\",ROW())","v":911},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューK",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C911)),\"\",ROW())","v":911},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューK"]
["(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ","メニューL","(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューL",4.6200000000000001E-4,4.5899999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C912)),\"\",ROW())","v":912},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューL",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C912)),\"\",ROW())","v":912},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューL",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C912)),\"\",ROW())","v":912},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューL"]
["(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ","メニューM","(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューM",4.6200000000000001E-4,4.5899999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C913)),\"\",ROW())","v":913},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューM",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C913)),\"\",ROW())","v":913},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューM",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C913)),\"\",ROW())","v":913},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューM"]
["(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ","メニューN","(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューN",4.6200000000000001E-4,4.5899999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C914)),\"\",ROW())","v":914},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューN",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C914)),\"\",ROW())","v":914},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューN",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C914)),\"\",ROW())","v":914},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューN"]
["(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ","メニューO","(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューO",4.6200000000000001E-4,4.5899999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C915)),\"\",ROW())","v":915},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューO",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C915)),\"\",ROW())","v":915},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューO",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C915)),\"\",ROW())","v":915},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューO"]
["(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ","メニューP","(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューP",4.6200000000000001E-4,4.5899999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C916)),\"\",ROW())","v":916},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューP",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C916)),\"\",ROW())","v":916},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューP",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C916)),\"\",ROW())","v":916},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューP"]
["(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ","メニューQ","(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューQ",4.6200000000000001E-4,4.5899999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C917)),\"\",ROW())","v":917},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューQ",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C917)),\"\",ROW())","v":917},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューQ",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C917)),\"\",ROW())","v":917},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューQ"]
["(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ","メニューR","(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューR",4.6200000000000001E-4,4.5899999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C918)),\"\",ROW())","v":918},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューR",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C918)),\"\",ROW())","v":918},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューR",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C918)),\"\",ROW())","v":918},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューR"]
["(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ","メニューS","(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューS",4.6200000000000001E-4,4.5899999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C919)),\"\",ROW())","v":919},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューS",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C919)),\"\",ROW())","v":919},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューS",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C919)),\"\",ROW())","v":919},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューS"]
["(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ","メニューT","(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューT",4.6200000000000001E-4,4.5899999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C920)),\"\",ROW())","v":920},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューT",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C920)),\"\",ROW())","v":920},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューT",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C920)),\"\",ROW())","v":920},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ メニューT"]
["(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ","(参考値)事業者全体","(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ (参考値)事業者全体",4.6200000000000001E-4,4.06E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C921)),\"\",ROW())","v":921},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C921)),\"\",ROW())","v":921},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C921)),\"\",ROW())","v":921},"(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ (参考値)事業者全体"]
["(株)ムダカラ(旧：(株)ユビニティー)",null,"(株)ムダカラ(旧：(株)ユビニティー)",4.66E-4,4.0999999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C922)),\"\",ROW())","v":922},"(株)ムダカラ(旧：(株)ユビニティー)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C922)),\"\",ROW())","v":922},"(株)ムダカラ(旧：(株)ユビニティー)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C922)),\"\",ROW())","v":922},"(株)ムダカラ(旧：(株)ユビニティー)"]
["(株)宮交シティ",null,"(株)宮交シティ",6.2500000000000001E-4,5.6899999999999995E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C923)),\"\",ROW())","v":923},"(株)宮交シティ",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C923)),\"\",ROW())","v":923},"(株)宮交シティ",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C923)),\"\",ROW())","v":923},"(株)宮交シティ"]
["(株)アルファライズ",null,"(株)アルファライズ",4.6700000000000002E-4,4.9899999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C924)),\"\",ROW())","v":924},"(株)アルファライズ",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C924)),\"\",ROW())","v":924},"(株)アルファライズ",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C924)),\"\",ROW())","v":924},"(株)アルファライズ"]
["おおすみ半島スマートエネルギー(株)",null,"おおすみ半島スマートエネルギー(株)",3.6900000000000002E-4,4.3100000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C925)),\"\",ROW())","v":925},"おおすみ半島スマートエネルギー(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C925)),\"\",ROW())","v":925},"おおすみ半島スマートエネルギー(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C925)),\"\",ROW())","v":925},"おおすみ半島スマートエネルギー(株)"]
["おきなわコープエナジー(株)",null,"おきなわコープエナジー(株)",7.0200000000000004E-4,6.7199999999999996E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C926)),\"\",ROW())","v":926},"おきなわコープエナジー(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C926)),\"\",ROW())","v":926},"おきなわコープエナジー(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C926)),\"\",ROW())","v":926},"おきなわコープエナジー(株)"]
["久慈地域エネルギー(株)","メニューA","久慈地域エネルギー(株) メニューA",4.4499999999999997E-4,3.77E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C927)),\"\",ROW())","v":927},"久慈地域エネルギー(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C927)),\"\",ROW())","v":927},"久慈地域エネルギー(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C927)),\"\",ROW())","v":927},"久慈地域エネルギー(株) メニューA"]
["久慈地域エネルギー(株)","メニューB(残差)","久慈地域エネルギー(株) メニューB(残差)",4.4499999999999997E-4,4.5199999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C928)),\"\",ROW())","v":928},"久慈地域エネルギー(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C928)),\"\",ROW())","v":928},"久慈地域エネルギー(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C928)),\"\",ROW())","v":928},"久慈地域エネルギー(株) メニューB(残差)"]
["久慈地域エネルギー(株)","(参考値)事業者全体","久慈地域エネルギー(株) (参考値)事業者全体",4.4499999999999997E-4,4.9200000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C929)),\"\",ROW())","v":929},"久慈地域エネルギー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C929)),\"\",ROW())","v":929},"久慈地域エネルギー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C929)),\"\",ROW())","v":929},"久慈地域エネルギー(株) (参考値)事業者全体"]
["弘前ガス(株)",null,"弘前ガス(株)",4.4299999999999998E-4,4.8000000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C930)),\"\",ROW())","v":930},"弘前ガス(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C930)),\"\",ROW())","v":930},"弘前ガス(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C930)),\"\",ROW())","v":930},"弘前ガス(株)"]
["(株)フォーバルテレコム　","メニューA","(株)フォーバルテレコム　 メニューA",2.32E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C931)),\"\",ROW())","v":931},"(株)フォーバルテレコム　 メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C931)),\"\",ROW())","v":931},"(株)フォーバルテレコム　 メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C931)),\"\",ROW())","v":931},"(株)フォーバルテレコム　 メニューA"]
["(株)フォーバルテレコム　","メニューB(残差)","(株)フォーバルテレコム　 メニューB(残差)",2.32E-4,1.76E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C932)),\"\",ROW())","v":932},"(株)フォーバルテレコム　 メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C932)),\"\",ROW())","v":932},"(株)フォーバルテレコム　 メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C932)),\"\",ROW())","v":932},"(株)フォーバルテレコム　 メニューB(残差)"]
["(株)フォーバルテレコム　","(参考値)事業者全体","(株)フォーバルテレコム　 (参考値)事業者全体",2.32E-4,1.75E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C933)),\"\",ROW())","v":933},"(株)フォーバルテレコム　 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C933)),\"\",ROW())","v":933},"(株)フォーバルテレコム　 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C933)),\"\",ROW())","v":933},"(株)フォーバルテレコム　 (参考値)事業者全体"]
["(株)グランデータ",null,"(株)グランデータ",4.2700000000000002E-4,3.7800000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C934)),\"\",ROW())","v":934},"(株)グランデータ",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C934)),\"\",ROW())","v":934},"(株)グランデータ",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C934)),\"\",ROW())","v":934},"(株)グランデータ"]
["くるめエネルギー(株)",null,"くるめエネルギー(株)",5.8900000000000001E-4,5.3399999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C935)),\"\",ROW())","v":935},"くるめエネルギー(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C935)),\"\",ROW())","v":935},"くるめエネルギー(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C935)),\"\",ROW())","v":935},"くるめエネルギー(株)"]
["松阪新電力(株)",null,"松阪新電力(株)",1.0900000000000001E-4,2.81E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C936)),\"\",ROW())","v":936},"松阪新電力(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C936)),\"\",ROW())","v":936},"松阪新電力(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C936)),\"\",ROW())","v":936},"松阪新電力(株)"]
["ヒューリックプロパティソリューション(株)","メニューA","ヒューリックプロパティソリューション(株) メニューA",2.05E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C937)),\"\",ROW())","v":937},"ヒューリックプロパティソリューション(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C937)),\"\",ROW())","v":937},"ヒューリックプロパティソリューション(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C937)),\"\",ROW())","v":937},"ヒューリックプロパティソリューション(株) メニューA"]
["ヒューリックプロパティソリューション(株)","メニューB","ヒューリックプロパティソリューション(株) メニューB",2.05E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C938)),\"\",ROW())","v":938},"ヒューリックプロパティソリューション(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C938)),\"\",ROW())","v":938},"ヒューリックプロパティソリューション(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C938)),\"\",ROW())","v":938},"ヒューリックプロパティソリューション(株) メニューB"]
["ヒューリックプロパティソリューション(株)","メニューC(残差)","ヒューリックプロパティソリューション(株) メニューC(残差)",2.05E-4,4.7399999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C939)),\"\",ROW())","v":939},"ヒューリックプロパティソリューション(株) メニューC(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C939)),\"\",ROW())","v":939},"ヒューリックプロパティソリューション(株) メニューC(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C939)),\"\",ROW())","v":939},"ヒューリックプロパティソリューション(株) メニューC(残差)"]
["ヒューリックプロパティソリューション(株)","(参考値)事業者全体","ヒューリックプロパティソリューション(株) (参考値)事業者全体",2.05E-4,4.73E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C940)),\"\",ROW())","v":940},"ヒューリックプロパティソリューション(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C940)),\"\",ROW())","v":940},"ヒューリックプロパティソリューション(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C940)),\"\",ROW())","v":940},"ヒューリックプロパティソリューション(株) (参考値)事業者全体"]
["宮崎電力(株)",null,"宮崎電力(株)",2.7300000000000002E-4,2.33E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C941)),\"\",ROW())","v":941},"宮崎電力(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C941)),\"\",ROW())","v":941},"宮崎電力(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C941)),\"\",ROW())","v":941},"宮崎電力(株)"]
["三友エンテック(株)",null,"三友エンテック(株)",2.2499999999999999E-4,1.6899999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C942)),\"\",ROW())","v":942},"三友エンテック(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C942)),\"\",ROW())","v":942},"三友エンテック(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C942)),\"\",ROW())","v":942},"三友エンテック(株)"]
["府中・調布まちなかエナジー(株)","メニューA","府中・調布まちなかエナジー(株) メニューA",2.1000000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C943)),\"\",ROW())","v":943},"府中・調布まちなかエナジー(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C943)),\"\",ROW())","v":943},"府中・調布まちなかエナジー(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C943)),\"\",ROW())","v":943},"府中・調布まちなかエナジー(株) メニューA"]
["府中・調布まちなかエナジー(株)","メニューB(残差)","府中・調布まちなかエナジー(株) メニューB(残差)",2.1000000000000001E-4,4.0000000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C944)),\"\",ROW())","v":944},"府中・調布まちなかエナジー(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C944)),\"\",ROW())","v":944},"府中・調布まちなかエナジー(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C944)),\"\",ROW())","v":944},"府中・調布まちなかエナジー(株) メニューB(残差)"]
["府中・調布まちなかエナジー(株)","(参考値)事業者全体","府中・調布まちなかエナジー(株) (参考値)事業者全体",2.1000000000000001E-4,5.3399999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C945)),\"\",ROW())","v":945},"府中・調布まちなかエナジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C945)),\"\",ROW())","v":945},"府中・調布まちなかエナジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C945)),\"\",ROW())","v":945},"府中・調布まちなかエナジー(株) (参考値)事業者全体"]
["伊勢志摩電力(株)",null,"伊勢志摩電力(株)",4.5100000000000001E-4,4.35E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C946)),\"\",ROW())","v":946},"伊勢志摩電力(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C946)),\"\",ROW())","v":946},"伊勢志摩電力(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C946)),\"\",ROW())","v":946},"伊勢志摩電力(株)"]
["(株)ＣＤエナジーダイレクト","メニューA","(株)ＣＤエナジーダイレクト メニューA",4.28E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C947)),\"\",ROW())","v":947},"(株)ＣＤエナジーダイレクト メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C947)),\"\",ROW())","v":947},"(株)ＣＤエナジーダイレクト メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C947)),\"\",ROW())","v":947},"(株)ＣＤエナジーダイレクト メニューA"]
["(株)ＣＤエナジーダイレクト","メニューB(残差)","(株)ＣＤエナジーダイレクト メニューB(残差)",4.28E-4,3.6299999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C948)),\"\",ROW())","v":948},"(株)ＣＤエナジーダイレクト メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C948)),\"\",ROW())","v":948},"(株)ＣＤエナジーダイレクト メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C948)),\"\",ROW())","v":948},"(株)ＣＤエナジーダイレクト メニューB(残差)"]
["(株)ＣＤエナジーダイレクト","(参考値)事業者全体","(株)ＣＤエナジーダイレクト (参考値)事業者全体",4.28E-4,3.48E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C949)),\"\",ROW())","v":949},"(株)ＣＤエナジーダイレクト (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C949)),\"\",ROW())","v":949},"(株)ＣＤエナジーダイレクト (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C949)),\"\",ROW())","v":949},"(株)ＣＤエナジーダイレクト (参考値)事業者全体"]
["Ｑ．ＥＮＥＳＴでんき(株)","メニューA","Ｑ．ＥＮＥＳＴでんき(株) メニューA",4.4799999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C950)),\"\",ROW())","v":950},"Ｑ．ＥＮＥＳＴでんき(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C950)),\"\",ROW())","v":950},"Ｑ．ＥＮＥＳＴでんき(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C950)),\"\",ROW())","v":950},"Ｑ．ＥＮＥＳＴでんき(株) メニューA"]
["Ｑ．ＥＮＥＳＴでんき(株)","メニューB","Ｑ．ＥＮＥＳＴでんき(株) メニューB",4.4799999999999999E-4,3.2400000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C951)),\"\",ROW())","v":951},"Ｑ．ＥＮＥＳＴでんき(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C951)),\"\",ROW())","v":951},"Ｑ．ＥＮＥＳＴでんき(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C951)),\"\",ROW())","v":951},"Ｑ．ＥＮＥＳＴでんき(株) メニューB"]
["Ｑ．ＥＮＥＳＴでんき(株)","メニューC(残差)","Ｑ．ＥＮＥＳＴでんき(株) メニューC(残差)",4.4799999999999999E-4,5.1199999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C952)),\"\",ROW())","v":952},"Ｑ．ＥＮＥＳＴでんき(株) メニューC(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C952)),\"\",ROW())","v":952},"Ｑ．ＥＮＥＳＴでんき(株) メニューC(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C952)),\"\",ROW())","v":952},"Ｑ．ＥＮＥＳＴでんき(株) メニューC(残差)"]
["Ｑ．ＥＮＥＳＴでんき(株)","(参考値)事業者全体","Ｑ．ＥＮＥＳＴでんき(株) (参考値)事業者全体",4.4799999999999999E-4,4.0999999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C953)),\"\",ROW())","v":953},"Ｑ．ＥＮＥＳＴでんき(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C953)),\"\",ROW())","v":953},"Ｑ．ＥＮＥＳＴでんき(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C953)),\"\",ROW())","v":953},"Ｑ．ＥＮＥＳＴでんき(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)ぶんごおおのエナジー",null,"(株)ぶんごおおのエナジー",3.0299999999999999E-4,3.28E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C954)),\"\",ROW())","v":954},"(株)ぶんごおおのエナジー",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C954)),\"\",ROW())","v":954},"(株)ぶんごおおのエナジー",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C954)),\"\",ROW())","v":954},"(株)ぶんごおおのエナジー"]
["ヴィジョナリーパワー(株)",null,"ヴィジョナリーパワー(株)",4.4700000000000002E-4,3.9100000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C955)),\"\",ROW())","v":955},"ヴィジョナリーパワー(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C955)),\"\",ROW())","v":955},"ヴィジョナリーパワー(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C955)),\"\",ROW())","v":955},"ヴィジョナリーパワー(株)"]
["有明エナジー(株)",null,"有明エナジー(株)",5.3799999999999996E-4,5.1099999999999995E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C956)),\"\",ROW())","v":956},"有明エナジー(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C956)),\"\",ROW())","v":956},"有明エナジー(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C956)),\"\",ROW())","v":956},"有明エナジー(株)"]
["厚木瓦斯(株)","メニューA","厚木瓦斯(株) メニューA",4.4999999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C957)),\"\",ROW())","v":957},"厚木瓦斯(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C957)),\"\",ROW())","v":957},"厚木瓦斯(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C957)),\"\",ROW())","v":957},"厚木瓦斯(株) メニューA"]
["厚木瓦斯(株)","メニューB(残差)","厚木瓦斯(株) メニューB(残差)",4.4999999999999999E-4,4.5600000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C958)),\"\",ROW())","v":958},"厚木瓦斯(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C958)),\"\",ROW())","v":958},"厚木瓦斯(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C958)),\"\",ROW())","v":958},"厚木瓦斯(株) メニューB(残差)"]
["厚木瓦斯(株)","(参考値)事業者全体","厚木瓦斯(株) (参考値)事業者全体",4.4999999999999999E-4,4.5199999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C959)),\"\",ROW())","v":959},"厚木瓦斯(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C959)),\"\",ROW())","v":959},"厚木瓦斯(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C959)),\"\",ROW())","v":959},"厚木瓦斯(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)エネ・ビジョン","メニューA","(株)エネ・ビジョン メニューA",5.7700000000000004E-4,3.28E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C960)),\"\",ROW())","v":960},"(株)エネ・ビジョン メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C960)),\"\",ROW())","v":960},"(株)エネ・ビジョン メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C960)),\"\",ROW())","v":960},"(株)エネ・ビジョン メニューA"]
["(株)エネ・ビジョン","(参考値)事業者全体","(株)エネ・ビジョン (参考値)事業者全体",5.7700000000000004E-4,5.2099999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C961)),\"\",ROW())","v":961},"(株)エネ・ビジョン (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C961)),\"\",ROW())","v":961},"(株)エネ・ビジョン (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C961)),\"\",ROW())","v":961},"(株)エネ・ビジョン (参考値)事業者全体"]
["イワタニ三重(株)",null,"イワタニ三重(株)",4.5399999999999998E-4,4.57E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C962)),\"\",ROW())","v":962},"イワタニ三重(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C962)),\"\",ROW())","v":962},"イワタニ三重(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C962)),\"\",ROW())","v":962},"イワタニ三重(株)"]
["(株)マルヰ",null,"(株)マルヰ",4.64E-4,4.4700000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C963)),\"\",ROW())","v":963},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(G:G,ROW(A962))),\"\")","v":"(株)マルヰ"},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C963)),\"\",ROW())","v":963},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(M:M,ROW(A962))),\"\")","v":"(株)マルヰ"},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C963)),\"\",ROW())","v":963},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(T:T,ROW(A962))),\"\")","v":"(株)マルヰ"}]
["大多喜ガス(株)","メニューA","大多喜ガス(株) メニューA",4.4000000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C964)),\"\",ROW())","v":964},"大多喜ガス(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C964)),\"\",ROW())","v":964},"大多喜ガス(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C964)),\"\",ROW())","v":964},"大多喜ガス(株) メニューA"]
["大多喜ガス(株)","(参考値)事業者全体","大多喜ガス(株) (参考値)事業者全体",4.4000000000000002E-4,3.9800000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C965)),\"\",ROW())","v":965},"大多喜ガス(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C965)),\"\",ROW())","v":965},"大多喜ガス(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C965)),\"\",ROW())","v":965},"大多喜ガス(株) (参考値)事業者全体"]
["鈴与電力(株)","メニューA","鈴与電力(株) メニューA",4.4099999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C966)),\"\",ROW())","v":966},"鈴与電力(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C966)),\"\",ROW())","v":966},"鈴与電力(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C966)),\"\",ROW())","v":966},"鈴与電力(株) メニューA"]
["鈴与電力(株)","メニューB","鈴与電力(株) メニューB",4.4099999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C967)),\"\",ROW())","v":967},"鈴与電力(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C967)),\"\",ROW())","v":967},"鈴与電力(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C967)),\"\",ROW())","v":967},"鈴与電力(株) メニューB"]
["鈴与電力(株)","メニューC","鈴与電力(株) メニューC",4.4099999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C968)),\"\",ROW())","v":968},"鈴与電力(株) メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C968)),\"\",ROW())","v":968},"鈴与電力(株) メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C968)),\"\",ROW())","v":968},"鈴与電力(株) メニューC"]
["鈴与電力(株)","メニューD","鈴与電力(株) メニューD",4.4099999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C969)),\"\",ROW())","v":969},"鈴与電力(株) メニューD",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C969)),\"\",ROW())","v":969},"鈴与電力(株) メニューD",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C969)),\"\",ROW())","v":969},"鈴与電力(株) メニューD"]
["鈴与電力(株)","メニューE","鈴与電力(株) メニューE",4.4099999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C970)),\"\",ROW())","v":970},"鈴与電力(株) メニューE",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C970)),\"\",ROW())","v":970},"鈴与電力(株) メニューE",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C970)),\"\",ROW())","v":970},"鈴与電力(株) メニューE"]
["鈴与電力(株)","メニューF","鈴与電力(株) メニューF",4.4099999999999999E-4,5.3399999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C971)),\"\",ROW())","v":971},"鈴与電力(株) メニューF",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C971)),\"\",ROW())","v":971},"鈴与電力(株) メニューF",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C971)),\"\",ROW())","v":971},"鈴与電力(株) メニューF"]
["鈴与電力(株)","メニューG","鈴与電力(株) メニューG",4.4099999999999999E-4,4.2299999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C972)),\"\",ROW())","v":972},"鈴与電力(株) メニューG",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C972)),\"\",ROW())","v":972},"鈴与電力(株) メニューG",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C972)),\"\",ROW())","v":972},"鈴与電力(株) メニューG"]
["鈴与電力(株)","メニューH","鈴与電力(株) メニューH",4.4099999999999999E-4,4.0000000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C973)),\"\",ROW())","v":973},"鈴与電力(株) メニューH",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C973)),\"\",ROW())","v":973},"鈴与電力(株) メニューH",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C973)),\"\",ROW())","v":973},"鈴与電力(株) メニューH"]
["鈴与電力(株)","メニューI","鈴与電力(株) メニューI",4.4099999999999999E-4,4.6299999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C974)),\"\",ROW())","v":974},"鈴与電力(株) メニューI",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C974)),\"\",ROW())","v":974},"鈴与電力(株) メニューI",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C974)),\"\",ROW())","v":974},"鈴与電力(株) メニューI"]
["鈴与電力(株)","メニューJ(残差)","鈴与電力(株) メニューJ(残差)",4.4099999999999999E-4,5.0900000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C975)),\"\",ROW())","v":975},"鈴与電力(株) メニューJ(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C975)),\"\",ROW())","v":975},"鈴与電力(株) メニューJ(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C975)),\"\",ROW())","v":975},"鈴与電力(株) メニューJ(残差)"]
["鈴与電力(株)","(参考値)事業者全体","鈴与電力(株) (参考値)事業者全体",4.4099999999999999E-4,4.5899999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C976)),\"\",ROW())","v":976},"鈴与電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C976)),\"\",ROW())","v":976},"鈴与電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C976)),\"\",ROW())","v":976},"鈴与電力(株) (参考値)事業者全体"]
["コープ電力(株)","メニューA","コープ電力(株) メニューA",2.3800000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C977)),\"\",ROW())","v":977},"コープ電力(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C977)),\"\",ROW())","v":977},"コープ電力(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C977)),\"\",ROW())","v":977},"コープ電力(株) メニューA"]
["コープ電力(株)","メニューB(残差)","コープ電力(株) メニューB(残差)",2.3800000000000001E-4,4.15E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C978)),\"\",ROW())","v":978},"コープ電力(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C978)),\"\",ROW())","v":978},"コープ電力(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C978)),\"\",ROW())","v":978},"コープ電力(株) メニューB(残差)"]
["コープ電力(株)","(参考値)事業者全体","コープ電力(株) (参考値)事業者全体",2.3800000000000001E-4,4.0700000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C979)),\"\",ROW())","v":979},"コープ電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C979)),\"\",ROW())","v":979},"コープ電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C979)),\"\",ROW())","v":979},"コープ電力(株) (参考値)事業者全体"]
["生活協同組合コープぐんま",null,"生活協同組合コープぐんま",4.64E-4,4.08E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C980)),\"\",ROW())","v":980},"生活協同組合コープぐんま",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C980)),\"\",ROW())","v":980},"生活協同組合コープぐんま",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C980)),\"\",ROW())","v":980},"生活協同組合コープぐんま"]
["とちぎコープ生活協同組合",null,"とちぎコープ生活協同組合",4.64E-4,4.08E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C981)),\"\",ROW())","v":981},"とちぎコープ生活協同組合",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C981)),\"\",ROW())","v":981},"とちぎコープ生活協同組合",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C981)),\"\",ROW())","v":981},"とちぎコープ生活協同組合"]
["いばらきコープ生活協同組合",null,"いばらきコープ生活協同組合",4.64E-4,4.08E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C982)),\"\",ROW())","v":982},"いばらきコープ生活協同組合",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C982)),\"\",ROW())","v":982},"いばらきコープ生活協同組合",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C982)),\"\",ROW())","v":982},"いばらきコープ生活協同組合"]
["亀岡ふるさとエナジー(株)",null,"亀岡ふるさとエナジー(株)",1.8200000000000001E-4,6.3199999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C983)),\"\",ROW())","v":983},"亀岡ふるさとエナジー(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C983)),\"\",ROW())","v":983},"亀岡ふるさとエナジー(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C983)),\"\",ROW())","v":983},"亀岡ふるさとエナジー(株)"]
["(株)織戸組","メニューA","(株)織戸組 メニューA",4.8899999999999996E-4,4.0000000000000003E-5,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C984)),\"\",ROW())","v":984},"(株)織戸組 メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C984)),\"\",ROW())","v":984},"(株)織戸組 メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C984)),\"\",ROW())","v":984},"(株)織戸組 メニューA"]
["(株)織戸組","メニューB(残差)","(株)織戸組 メニューB(残差)",4.8899999999999996E-4,4.3300000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C985)),\"\",ROW())","v":985},"(株)織戸組 メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C985)),\"\",ROW())","v":985},"(株)織戸組 メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C985)),\"\",ROW())","v":985},"(株)織戸組 メニューB(残差)"]
["(株)織戸組","(参考値)事業者全体","(株)織戸組 (参考値)事業者全体",4.8899999999999996E-4,4.2900000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C986)),\"\",ROW())","v":986},"(株)織戸組 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C986)),\"\",ROW())","v":986},"(株)織戸組 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C986)),\"\",ROW())","v":986},"(株)織戸組 (参考値)事業者全体"]
["ふかやｅパワー(株)","メニューA","ふかやｅパワー(株) メニューA",4.5199999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C987)),\"\",ROW())","v":987},"ふかやｅパワー(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C987)),\"\",ROW())","v":987},"ふかやｅパワー(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C987)),\"\",ROW())","v":987},"ふかやｅパワー(株) メニューA"]
["ふかやｅパワー(株)","メニューB(残差)","ふかやｅパワー(株) メニューB(残差)",4.5199999999999998E-4,3.9300000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C988)),\"\",ROW())","v":988},"ふかやｅパワー(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C988)),\"\",ROW())","v":988},"ふかやｅパワー(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C988)),\"\",ROW())","v":988},"ふかやｅパワー(株) メニューB(残差)"]
["ふかやｅパワー(株)","(参考値)事業者全体","ふかやｅパワー(株) (参考値)事業者全体",4.5199999999999998E-4,3.8400000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C989)),\"\",ROW())","v":989},"ふかやｅパワー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C989)),\"\",ROW())","v":989},"ふかやｅパワー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C989)),\"\",ROW())","v":989},"ふかやｅパワー(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)Ｌｉｎｋ　Ｌｉｆｅ",null,"(株)Ｌｉｎｋ　Ｌｉｆｅ",4.6500000000000003E-4,5.1500000000000005E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C990)),\"\",ROW())","v":990},"(株)Ｌｉｎｋ　Ｌｉｆｅ",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C990)),\"\",ROW())","v":990},"(株)Ｌｉｎｋ　Ｌｉｆｅ",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C990)),\"\",ROW())","v":990},"(株)Ｌｉｎｋ　Ｌｉｆｅ"]
["(株)グローバルキャスト",null,"(株)グローバルキャスト",4.5399999999999998E-4,4.57E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C991)),\"\",ROW())","v":991},"(株)グローバルキャスト",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C991)),\"\",ROW())","v":991},"(株)グローバルキャスト",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C991)),\"\",ROW())","v":991},"(株)グローバルキャスト"]
["日本エネルギー総合システム(株)","メニューA","日本エネルギー総合システム(株) メニューA",4.6200000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C992)),\"\",ROW())","v":992},"日本エネルギー総合システム(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C992)),\"\",ROW())","v":992},"日本エネルギー総合システム(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C992)),\"\",ROW())","v":992},"日本エネルギー総合システム(株) メニューA"]
["日本エネルギー総合システム(株)","メニューB","日本エネルギー総合システム(株) メニューB",4.6200000000000001E-4,4.1999999999999998E-5,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C993)),\"\",ROW())","v":993},"日本エネルギー総合システム(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C993)),\"\",ROW())","v":993},"日本エネルギー総合システム(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C993)),\"\",ROW())","v":993},"日本エネルギー総合システム(株) メニューB"]
["日本エネルギー総合システム(株)","メニューC","日本エネルギー総合システム(株) メニューC",4.6200000000000001E-4,1.5200000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C994)),\"\",ROW())","v":994},"日本エネルギー総合システム(株) メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C994)),\"\",ROW())","v":994},"日本エネルギー総合システム(株) メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C994)),\"\",ROW())","v":994},"日本エネルギー総合システム(株) メニューC"]
["日本エネルギー総合システム(株)","メニューD","日本エネルギー総合システム(株) メニューD",4.6200000000000001E-4,1.75E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C995)),\"\",ROW())","v":995},"日本エネルギー総合システム(株) メニューD",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C995)),\"\",ROW())","v":995},"日本エネルギー総合システム(株) メニューD",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C995)),\"\",ROW())","v":995},"日本エネルギー総合システム(株) メニューD"]
["日本エネルギー総合システム(株)","メニューE","日本エネルギー総合システム(株) メニューE",4.6200000000000001E-4,2.63E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C996)),\"\",ROW())","v":996},"日本エネルギー総合システム(株) メニューE",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C996)),\"\",ROW())","v":996},"日本エネルギー総合システム(株) メニューE",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C996)),\"\",ROW())","v":996},"日本エネルギー総合システム(株) メニューE"]
["日本エネルギー総合システム(株)","メニューF(残差)","日本エネルギー総合システム(株) メニューF(残差)",4.6200000000000001E-4,4.1599999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C997)),\"\",ROW())","v":997},"日本エネルギー総合システム(株) メニューF(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C997)),\"\",ROW())","v":997},"日本エネルギー総合システム(株) メニューF(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C997)),\"\",ROW())","v":997},"日本エネルギー総合システム(株) メニューF(残差)"]
["日本エネルギー総合システム(株)","(参考値)事業者全体","日本エネルギー総合システム(株) (参考値)事業者全体",4.6200000000000001E-4,4.15E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C998)),\"\",ROW())","v":998},"日本エネルギー総合システム(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C998)),\"\",ROW())","v":998},"日本エネルギー総合システム(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C998)),\"\",ROW())","v":998},"日本エネルギー総合システム(株) (参考値)事業者全体"]
["イワタニ東海(株)",null,"イワタニ東海(株)",4.5399999999999998E-4,4.57E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C999)),\"\",ROW())","v":999},"イワタニ東海(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C999)),\"\",ROW())","v":999},"イワタニ東海(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C999)),\"\",ROW())","v":999},"イワタニ東海(株)"]
["(株)デライトアップ",null,"(株)デライトアップ",4.6299999999999998E-4,4.6999999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1000)),\"\",ROW())","v":1000},"(株)デライトアップ",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1000)),\"\",ROW())","v":1000},"(株)デライトアップ",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1000)),\"\",ROW())","v":1000},"(株)デライトアップ"]
["(株)ところざわ未来電力","メニューA","(株)ところざわ未来電力 メニューA",5.8E-5,2.03E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1001)),\"\",ROW())","v":1001},"(株)ところざわ未来電力 メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1001)),\"\",ROW())","v":1001},"(株)ところざわ未来電力 メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1001)),\"\",ROW())","v":1001},"(株)ところざわ未来電力 メニューA"]
["(株)ところざわ未来電力","メニューB","(株)ところざわ未来電力 メニューB",5.8E-5,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1002)),\"\",ROW())","v":1002},"(株)ところざわ未来電力 メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1002)),\"\",ROW())","v":1002},"(株)ところざわ未来電力 メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1002)),\"\",ROW())","v":1002},"(株)ところざわ未来電力 メニューB"]
["(株)ところざわ未来電力","メニューC(残差)","(株)ところざわ未来電力 メニューC(残差)",5.8E-5,2.9399999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1003)),\"\",ROW())","v":1003},"(株)ところざわ未来電力 メニューC(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1003)),\"\",ROW())","v":1003},"(株)ところざわ未来電力 メニューC(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1003)),\"\",ROW())","v":1003},"(株)ところざわ未来電力 メニューC(残差)"]
["(株)ところざわ未来電力","(参考値)事業者全体","(株)ところざわ未来電力 (参考値)事業者全体",5.8E-5,2.8800000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1004)),\"\",ROW())","v":1004},"(株)ところざわ未来電力 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1004)),\"\",ROW())","v":1004},"(株)ところざわ未来電力 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1004)),\"\",ROW())","v":1004},"(株)ところざわ未来電力 (参考値)事業者全体"]
["朝日ガスエナジー(株)",null,"朝日ガスエナジー(株)",4.5399999999999998E-4,4.57E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1005)),\"\",ROW())","v":1005},"朝日ガスエナジー(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1005)),\"\",ROW())","v":1005},"朝日ガスエナジー(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1005)),\"\",ROW())","v":1005},"朝日ガスエナジー(株)"]
["(株)エネファント","メニューA","(株)エネファント メニューA",4.4900000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1006)),\"\",ROW())","v":1006},"(株)エネファント メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1006)),\"\",ROW())","v":1006},"(株)エネファント メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1006)),\"\",ROW())","v":1006},"(株)エネファント メニューA"]
["(株)エネファント","メニューB","(株)エネファント メニューB",4.4900000000000002E-4,1.2300000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1007)),\"\",ROW())","v":1007},"(株)エネファント メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1007)),\"\",ROW())","v":1007},"(株)エネファント メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1007)),\"\",ROW())","v":1007},"(株)エネファント メニューB"]
["(株)エネファント","メニューC(残差)","(株)エネファント メニューC(残差)",4.4900000000000002E-4,3.5799999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1008)),\"\",ROW())","v":1008},"(株)エネファント メニューC(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1008)),\"\",ROW())","v":1008},"(株)エネファント メニューC(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1008)),\"\",ROW())","v":1008},"(株)エネファント メニューC(残差)"]
["(株)エネファント","(参考値)事業者全体","(株)エネファント (参考値)事業者全体",4.4900000000000002E-4,3.5500000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1009)),\"\",ROW())","v":1009},"(株)エネファント (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1009)),\"\",ROW())","v":1009},"(株)エネファント (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1009)),\"\",ROW())","v":1009},"(株)エネファント (参考値)事業者全体"]
["(株)エスエナジー",null,"(株)エスエナジー",3.4999999999999997E-5,3.4999999999999997E-5,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1010)),\"\",ROW())","v":1010},"(株)エスエナジー",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1010)),\"\",ROW())","v":1010},"(株)エスエナジー",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1010)),\"\",ROW())","v":1010},"(株)エスエナジー"]
["秩父新電力(株)","メニューA","秩父新電力(株) メニューA",3.5599999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1011)),\"\",ROW())","v":1011},"秩父新電力(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1011)),\"\",ROW())","v":1011},"秩父新電力(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1011)),\"\",ROW())","v":1011},"秩父新電力(株) メニューA"]
["秩父新電力(株)","メニューB","秩父新電力(株) メニューB",3.5599999999999998E-4,2.9599999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1012)),\"\",ROW())","v":1012},"秩父新電力(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1012)),\"\",ROW())","v":1012},"秩父新電力(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1012)),\"\",ROW())","v":1012},"秩父新電力(株) メニューB"]
["秩父新電力(株)","メニューC(残差)","秩父新電力(株) メニューC(残差)",3.5599999999999998E-4,3.9599999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1013)),\"\",ROW())","v":1013},"秩父新電力(株) メニューC(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1013)),\"\",ROW())","v":1013},"秩父新電力(株) メニューC(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1013)),\"\",ROW())","v":1013},"秩父新電力(株) メニューC(残差)"]
["秩父新電力(株)","(参考値)事業者全体","秩父新電力(株) (参考値)事業者全体",3.5599999999999998E-4,2.9599999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1014)),\"\",ROW())","v":1014},"秩父新電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1014)),\"\",ROW())","v":1014},"秩父新電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1014)),\"\",ROW())","v":1014},"秩父新電力(株) (参考値)事業者全体"]
["みよしエナジー(株)",null,"みよしエナジー(株)",2.5300000000000002E-4,3.4000000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1015)),\"\",ROW())","v":1015},"みよしエナジー(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1015)),\"\",ROW())","v":1015},"みよしエナジー(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1015)),\"\",ROW())","v":1015},"みよしエナジー(株)"]
["東日本ガス(株)","メニューA","東日本ガス(株) メニューA",5.5099999999999995E-4,4.0499999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1016)),\"\",ROW())","v":1016},"東日本ガス(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1016)),\"\",ROW())","v":1016},"東日本ガス(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1016)),\"\",ROW())","v":1016},"東日本ガス(株) メニューA"]
["東日本ガス(株)","メニューB(残差)","東日本ガス(株) メニューB(残差)",5.5099999999999995E-4,4.8299999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1017)),\"\",ROW())","v":1017},"東日本ガス(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1017)),\"\",ROW())","v":1017},"東日本ガス(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1017)),\"\",ROW())","v":1017},"東日本ガス(株) メニューB(残差)"]
["東日本ガス(株)","(参考値)事業者全体","東日本ガス(株) (参考値)事業者全体",5.5099999999999995E-4,4.8200000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1018)),\"\",ROW())","v":1018},"東日本ガス(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1018)),\"\",ROW())","v":1018},"東日本ガス(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1018)),\"\",ROW())","v":1018},"東日本ガス(株) (参考値)事業者全体"]
["東彩ガス(株)","メニューA","東彩ガス(株) メニューA",5.5400000000000002E-4,4.0499999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1019)),\"\",ROW())","v":1019},"東彩ガス(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1019)),\"\",ROW())","v":1019},"東彩ガス(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1019)),\"\",ROW())","v":1019},"東彩ガス(株) メニューA"]
["東彩ガス(株)","メニューB(残差)","東彩ガス(株) メニューB(残差)",5.5400000000000002E-4,4.8700000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1020)),\"\",ROW())","v":1020},"東彩ガス(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1020)),\"\",ROW())","v":1020},"東彩ガス(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1020)),\"\",ROW())","v":1020},"東彩ガス(株) メニューB(残差)"]
["東彩ガス(株)","(参考値)事業者全体","東彩ガス(株) (参考値)事業者全体",5.5400000000000002E-4,4.8500000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1021)),\"\",ROW())","v":1021},"東彩ガス(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1021)),\"\",ROW())","v":1021},"東彩ガス(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1021)),\"\",ROW())","v":1021},"東彩ガス(株) (参考値)事業者全体"]
["綿半パートナーズ(株)",null,"綿半パートナーズ(株)",4.8000000000000001E-4,5.4900000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1022)),\"\",ROW())","v":1022},"綿半パートナーズ(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1022)),\"\",ROW())","v":1022},"綿半パートナーズ(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1022)),\"\",ROW())","v":1022},"綿半パートナーズ(株)"]
["(株)ｋａｒｃｈ",null,"(株)ｋａｒｃｈ",1.0900000000000001E-4,4.2000000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1023)),\"\",ROW())","v":1023},"(株)ｋａｒｃｈ",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1023)),\"\",ROW())","v":1023},"(株)ｋａｒｃｈ",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1023)),\"\",ROW())","v":1023},"(株)ｋａｒｃｈ"]
["(株)かみでん里山公社",null,"(株)かみでん里山公社",4.1999999999999998E-5,4.9600000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1024)),\"\",ROW())","v":1024},"(株)かみでん里山公社",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1024)),\"\",ROW())","v":1024},"(株)かみでん里山公社",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1024)),\"\",ROW())","v":1024},"(株)かみでん里山公社"]
["(株)三郷ひまわりエナジー",null,"(株)三郷ひまわりエナジー",4.35E-4,4.0000000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1025)),\"\",ROW())","v":1025},"(株)三郷ひまわりエナジー",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1025)),\"\",ROW())","v":1025},"(株)三郷ひまわりエナジー",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1025)),\"\",ROW())","v":1025},"(株)三郷ひまわりエナジー"]
["(株)球磨村森電力",null,"(株)球磨村森電力",5.7499999999999999E-4,5.1900000000000004E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1026)),\"\",ROW())","v":1026},"(株)球磨村森電力",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1026)),\"\",ROW())","v":1026},"(株)球磨村森電力",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1026)),\"\",ROW())","v":1026},"(株)球磨村森電力"]
["北日本ガス(株)","メニューA","北日本ガス(株) メニューA",5.5400000000000002E-4,4.0499999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1027)),\"\",ROW())","v":1027},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(G:G,ROW(A1026))),\"\")","v":"北日本ガス(株) メニューA"},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1027)),\"\",ROW())","v":1027},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(M:M,ROW(A1026))),\"\")","v":"北日本ガス(株) メニューA"},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1027)),\"\",ROW())","v":1027},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(T:T,ROW(A1026))),\"\")","v":"北日本ガス(株) メニューA"}]
["北日本ガス(株)","メニューB(残差)","北日本ガス(株) メニューB(残差)",5.5400000000000002E-4,4.86E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1028)),\"\",ROW())","v":1028},"北日本ガス(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1028)),\"\",ROW())","v":1028},"北日本ガス(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1028)),\"\",ROW())","v":1028},"北日本ガス(株) メニューB(残差)"]
["北日本ガス(株)","(参考値)事業者全体","北日本ガス(株) (参考値)事業者全体",5.5400000000000002E-4,4.8500000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1029)),\"\",ROW())","v":1029},"北日本ガス(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1029)),\"\",ROW())","v":1029},"北日本ガス(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1029)),\"\",ROW())","v":1029},"北日本ガス(株) (参考値)事業者全体"]
["くこくエネルギー(株)(旧：熊本電力(株))",null,"くこくエネルギー(株)(旧：熊本電力(株))",4.44E-4,4.5300000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1030)),\"\",ROW())","v":1030},"くこくエネルギー(株)(旧：熊本電力(株))",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1030)),\"\",ROW())","v":1030},"くこくエネルギー(株)(旧：熊本電力(株))",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1030)),\"\",ROW())","v":1030},"くこくエネルギー(株)(旧：熊本電力(株))"]
["(株)エコログ",null,"(株)エコログ",4.4000000000000002E-4,3.8400000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1031)),\"\",ROW())","v":1031},"(株)エコログ",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1031)),\"\",ROW())","v":1031},"(株)エコログ",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1031)),\"\",ROW())","v":1031},"(株)エコログ"]
["飯田まちづくり電力(株)","メニューA","飯田まちづくり電力(株) メニューA",3.1E-4,2.5099999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1032)),\"\",ROW())","v":1032},"飯田まちづくり電力(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1032)),\"\",ROW())","v":1032},"飯田まちづくり電力(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1032)),\"\",ROW())","v":1032},"飯田まちづくり電力(株) メニューA"]
["飯田まちづくり電力(株)","(参考値)事業者全体","飯田まちづくり電力(株) (参考値)事業者全体",3.1E-4,3.4600000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1033)),\"\",ROW())","v":1033},"飯田まちづくり電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1033)),\"\",ROW())","v":1033},"飯田まちづくり電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1033)),\"\",ROW())","v":1033},"飯田まちづくり電力(株) (参考値)事業者全体"]
["イワタニ長野(株)",null,"イワタニ長野(株)",4.5399999999999998E-4,4.57E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1034)),\"\",ROW())","v":1034},"イワタニ長野(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1034)),\"\",ROW())","v":1034},"イワタニ長野(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1034)),\"\",ROW())","v":1034},"イワタニ長野(株)"]
["シェルジャパン(株)","メニューA","シェルジャパン(株) メニューA","0.000441※",2.9999999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1035)),\"\",ROW())","v":1035},"シェルジャパン(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1035)),\"\",ROW())","v":1035},"シェルジャパン(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1035)),\"\",ROW())","v":1035},"シェルジャパン(株) メニューA"]
["シェルジャパン(株)","メニューB","シェルジャパン(株) メニューB","0.000441※",4.0000000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1036)),\"\",ROW())","v":1036},"シェルジャパン(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1036)),\"\",ROW())","v":1036},"シェルジャパン(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1036)),\"\",ROW())","v":1036},"シェルジャパン(株) メニューB"]
["シェルジャパン(株)","メニューC(残差)","シェルジャパン(株) メニューC(残差)","0.000441※","0.000441※",null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1037)),\"\",ROW())","v":1037},"シェルジャパン(株) メニューC(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1037)),\"\",ROW())","v":1037},"シェルジャパン(株) メニューC(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1037)),\"\",ROW())","v":1037},"シェルジャパン(株) メニューC(残差)"]
["シェルジャパン(株)","(参考値)事業者全体","シェルジャパン(株) (参考値)事業者全体","0.000441※","0.000441※",null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1038)),\"\",ROW())","v":1038},"シェルジャパン(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1038)),\"\",ROW())","v":1038},"シェルジャパン(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1038)),\"\",ROW())","v":1038},"シェルジャパン(株) (参考値)事業者全体"]
["石油資源開発(株)",null,"石油資源開発(株)","0.000441※","0.000441※",null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1039)),\"\",ROW())","v":1039},"石油資源開発(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1039)),\"\",ROW())","v":1039},"石油資源開発(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1039)),\"\",ROW())","v":1039},"石油資源開発(株)"]
["越後天然ガス(株)","メニューA","越後天然ガス(株) メニューA",3.8299999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1040)),\"\",ROW())","v":1040},"越後天然ガス(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1040)),\"\",ROW())","v":1040},"越後天然ガス(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1040)),\"\",ROW())","v":1040},"越後天然ガス(株) メニューA"]
["越後天然ガス(株)","メニューB(残差)","越後天然ガス(株) メニューB(残差)",3.8299999999999999E-4,1.9599999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1041)),\"\",ROW())","v":1041},"越後天然ガス(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1041)),\"\",ROW())","v":1041},"越後天然ガス(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1041)),\"\",ROW())","v":1041},"越後天然ガス(株) メニューB(残差)"]
["越後天然ガス(株)","(参考値)事業者全体","越後天然ガス(株) (参考値)事業者全体",3.8299999999999999E-4,8.8999999999999995E-5,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1042)),\"\",ROW())","v":1042},"越後天然ガス(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1042)),\"\",ROW())","v":1042},"越後天然ガス(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1042)),\"\",ROW())","v":1042},"越後天然ガス(株) (参考値)事業者全体"]
["坂戸ガス(株)",null,"坂戸ガス(株)",4.6999999999999999E-4,4.1399999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1043)),\"\",ROW())","v":1043},"坂戸ガス(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1043)),\"\",ROW())","v":1043},"坂戸ガス(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1043)),\"\",ROW())","v":1043},"坂戸ガス(株)"]
["(株)デベロップ",null,"(株)デベロップ",4.1800000000000002E-4,3.6200000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1044)),\"\",ROW())","v":1044},"(株)デベロップ",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1044)),\"\",ROW())","v":1044},"(株)デベロップ",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1044)),\"\",ROW())","v":1044},"(株)デベロップ"]
["(株)テレ・マーカー",null,"(株)テレ・マーカー",4.3899999999999999E-4,3.8299999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1045)),\"\",ROW())","v":1045},"(株)テレ・マーカー",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1045)),\"\",ROW())","v":1045},"(株)テレ・マーカー",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1045)),\"\",ROW())","v":1045},"(株)テレ・マーカー"]
["ＭＧＣエネルギー(株)",null,"ＭＧＣエネルギー(株)",3.5500000000000001E-4,3.2000000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1046)),\"\",ROW())","v":1046},"ＭＧＣエネルギー(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1046)),\"\",ROW())","v":1046},"ＭＧＣエネルギー(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1046)),\"\",ROW())","v":1046},"ＭＧＣエネルギー(株)"]
["福島フェニックス電力(株)",null,"福島フェニックス電力(株)","0.000441※",5.0100000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1047)),\"\",ROW())","v":1047},"福島フェニックス電力(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1047)),\"\",ROW())","v":1047},"福島フェニックス電力(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1047)),\"\",ROW())","v":1047},"福島フェニックス電力(株)"]
["(株)美作国電力",null,"(株)美作国電力",5.0500000000000002E-4,5.0500000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1048)),\"\",ROW())","v":1048},"(株)美作国電力",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1048)),\"\",ROW())","v":1048},"(株)美作国電力",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1048)),\"\",ROW())","v":1048},"(株)美作国電力"]
["エア・ウォーター(株)",null,"エア・ウォーター(株)",4.08E-4,3.5199999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1049)),\"\",ROW())","v":1049},"エア・ウォーター(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1049)),\"\",ROW())","v":1049},"エア・ウォーター(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1049)),\"\",ROW())","v":1049},"エア・ウォーター(株)"]
["八幡商事(株)",null,"八幡商事(株)",4.5399999999999998E-4,4.57E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1050)),\"\",ROW())","v":1050},"八幡商事(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1050)),\"\",ROW())","v":1050},"八幡商事(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1050)),\"\",ROW())","v":1050},"八幡商事(株)"]
["おいでんエネルギー(株)","メニューA","おいでんエネルギー(株) メニューA",3.5599999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1051)),\"\",ROW())","v":1051},"おいでんエネルギー(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1051)),\"\",ROW())","v":1051},"おいでんエネルギー(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1051)),\"\",ROW())","v":1051},"おいでんエネルギー(株) メニューA"]
["おいでんエネルギー(株)","メニューB","おいでんエネルギー(株) メニューB",3.5599999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1052)),\"\",ROW())","v":1052},"おいでんエネルギー(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1052)),\"\",ROW())","v":1052},"おいでんエネルギー(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1052)),\"\",ROW())","v":1052},"おいでんエネルギー(株) メニューB"]
["おいでんエネルギー(株)","メニューC(残差)","おいでんエネルギー(株) メニューC(残差)",3.5599999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1053)),\"\",ROW())","v":1053},"おいでんエネルギー(株) メニューC(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1053)),\"\",ROW())","v":1053},"おいでんエネルギー(株) メニューC(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1053)),\"\",ROW())","v":1053},"おいでんエネルギー(株) メニューC(残差)"]
["おいでんエネルギー(株)","(参考値)事業者全体","おいでんエネルギー(株) (参考値)事業者全体",3.5599999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1054)),\"\",ROW())","v":1054},"おいでんエネルギー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1054)),\"\",ROW())","v":1054},"おいでんエネルギー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1054)),\"\",ROW())","v":1054},"おいでんエネルギー(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)イシオ",null,"(株)イシオ",4.7399999999999997E-4,5.31E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1055)),\"\",ROW())","v":1055},"(株)イシオ",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1055)),\"\",ROW())","v":1055},"(株)イシオ",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1055)),\"\",ROW())","v":1055},"(株)イシオ"]
["北陸電力ビズ・エナジーソリューション(株)",null,"北陸電力ビズ・エナジーソリューション(株)",7.8399999999999997E-4,2.6600000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1056)),\"\",ROW())","v":1056},"北陸電力ビズ・エナジーソリューション(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1056)),\"\",ROW())","v":1056},"北陸電力ビズ・エナジーソリューション(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1056)),\"\",ROW())","v":1056},"北陸電力ビズ・エナジーソリューション(株)"]
["エンジー・エナジー・マーケティング・ジャパン(株)(旧：加賀市総合サービス(株))",null,"エンジー・エナジー・マーケティング・ジャパン(株)(旧：加賀市総合サービス(株))",7.76E-4,7.2199999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1057)),\"\",ROW())","v":1057},"エンジー・エナジー・マーケティング・ジャパン(株)(旧：加賀市総合サービス(株))",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1057)),\"\",ROW())","v":1057},"エンジー・エナジー・マーケティング・ジャパン(株)(旧：加賀市総合サービス(株))",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1057)),\"\",ROW())","v":1057},"エンジー・エナジー・マーケティング・ジャパン(株)(旧：加賀市総合サービス(株))"]
["丸紅伊那みらいでんき(株)","メニューA","丸紅伊那みらいでんき(株) メニューA",1.5899999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1058)),\"\",ROW())","v":1058},"丸紅伊那みらいでんき(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1058)),\"\",ROW())","v":1058},"丸紅伊那みらいでんき(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1058)),\"\",ROW())","v":1058},"丸紅伊那みらいでんき(株) メニューA"]
["丸紅伊那みらいでんき(株)","メニューB(残差)","丸紅伊那みらいでんき(株) メニューB(残差)",1.5899999999999999E-4,3.0800000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1059)),\"\",ROW())","v":1059},"丸紅伊那みらいでんき(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1059)),\"\",ROW())","v":1059},"丸紅伊那みらいでんき(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1059)),\"\",ROW())","v":1059},"丸紅伊那みらいでんき(株) メニューB(残差)"]
["丸紅伊那みらいでんき(株)","(参考値)事業者全体","丸紅伊那みらいでんき(株) (参考値)事業者全体",1.5899999999999999E-4,2.9E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1060)),\"\",ROW())","v":1060},"丸紅伊那みらいでんき(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1060)),\"\",ROW())","v":1060},"丸紅伊那みらいでんき(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1060)),\"\",ROW())","v":1060},"丸紅伊那みらいでんき(株) (参考値)事業者全体"]
["富士山エナジー(株)",null,"富士山エナジー(株)",4.4499999999999997E-4,4.8299999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1061)),\"\",ROW())","v":1061},"富士山エナジー(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1061)),\"\",ROW())","v":1061},"富士山エナジー(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1061)),\"\",ROW())","v":1061},"富士山エナジー(株)"]
["ＷＳエナジー(株)","メニューA","ＷＳエナジー(株) メニューA",3.3799999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1062)),\"\",ROW())","v":1062},"ＷＳエナジー(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1062)),\"\",ROW())","v":1062},"ＷＳエナジー(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1062)),\"\",ROW())","v":1062},"ＷＳエナジー(株) メニューA"]
["ＷＳエナジー(株)","メニューB","ＷＳエナジー(株) メニューB",3.3799999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1063)),\"\",ROW())","v":1063},"ＷＳエナジー(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1063)),\"\",ROW())","v":1063},"ＷＳエナジー(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1063)),\"\",ROW())","v":1063},"ＷＳエナジー(株) メニューB"]
["ＷＳエナジー(株)","メニューC(残差)","ＷＳエナジー(株) メニューC(残差)",3.3799999999999998E-4,4.3600000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1064)),\"\",ROW())","v":1064},"ＷＳエナジー(株) メニューC(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1064)),\"\",ROW())","v":1064},"ＷＳエナジー(株) メニューC(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1064)),\"\",ROW())","v":1064},"ＷＳエナジー(株) メニューC(残差)"]
["ＷＳエナジー(株)","(参考値)事業者全体","ＷＳエナジー(株) (参考値)事業者全体",3.3799999999999998E-4,2.6200000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1065)),\"\",ROW())","v":1065},"ＷＳエナジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1065)),\"\",ROW())","v":1065},"ＷＳエナジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1065)),\"\",ROW())","v":1065},"ＷＳエナジー(株) (参考値)事業者全体"]
["ＴＥＲＡ　Ｅｎｅｒｇｙ(株)","メニューA","ＴＥＲＡ　Ｅｎｅｒｇｙ(株) メニューA",4.44E-4,3.68E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1066)),\"\",ROW())","v":1066},"ＴＥＲＡ　Ｅｎｅｒｇｙ(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1066)),\"\",ROW())","v":1066},"ＴＥＲＡ　Ｅｎｅｒｇｙ(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1066)),\"\",ROW())","v":1066},"ＴＥＲＡ　Ｅｎｅｒｇｙ(株) メニューA"]
["ＴＥＲＡ　Ｅｎｅｒｇｙ(株)","メニューB","ＴＥＲＡ　Ｅｎｅｒｇｙ(株) メニューB",4.44E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1067)),\"\",ROW())","v":1067},"ＴＥＲＡ　Ｅｎｅｒｇｙ(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1067)),\"\",ROW())","v":1067},"ＴＥＲＡ　Ｅｎｅｒｇｙ(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1067)),\"\",ROW())","v":1067},"ＴＥＲＡ　Ｅｎｅｒｇｙ(株) メニューB"]
["ＴＥＲＡ　Ｅｎｅｒｇｙ(株)","(参考値)事業者全体","ＴＥＲＡ　Ｅｎｅｒｇｙ(株) (参考値)事業者全体",4.44E-4,3.8900000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1068)),\"\",ROW())","v":1068},"ＴＥＲＡ　Ｅｎｅｒｇｙ(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1068)),\"\",ROW())","v":1068},"ＴＥＲＡ　Ｅｎｅｒｇｙ(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1068)),\"\",ROW())","v":1068},"ＴＥＲＡ　Ｅｎｅｒｇｙ(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)ケアネス(旧：(株)ルーア)",null,"(株)ケアネス(旧：(株)ルーア)",4.6799999999999999E-4,5.3300000000000005E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1069)),\"\",ROW())","v":1069},"(株)ケアネス(旧：(株)ルーア)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1069)),\"\",ROW())","v":1069},"(株)ケアネス(旧：(株)ルーア)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1069)),\"\",ROW())","v":1069},"(株)ケアネス(旧：(株)ルーア)"]
["ＭＣＰＤ(株)(旧：ＭＣＰＤ合同会社)","メニューA","ＭＣＰＤ(株)(旧：ＭＣＰＤ合同会社) メニューA",3.0899999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1070)),\"\",ROW())","v":1070},"ＭＣＰＤ(株)(旧：ＭＣＰＤ合同会社) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1070)),\"\",ROW())","v":1070},"ＭＣＰＤ(株)(旧：ＭＣＰＤ合同会社) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1070)),\"\",ROW())","v":1070},"ＭＣＰＤ(株)(旧：ＭＣＰＤ合同会社) メニューA"]
["ＭＣＰＤ(株)(旧：ＭＣＰＤ合同会社)","メニューB(残差)","ＭＣＰＤ(株)(旧：ＭＣＰＤ合同会社) メニューB(残差)",3.0899999999999998E-4,1.55E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1071)),\"\",ROW())","v":1071},"ＭＣＰＤ(株)(旧：ＭＣＰＤ合同会社) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1071)),\"\",ROW())","v":1071},"ＭＣＰＤ(株)(旧：ＭＣＰＤ合同会社) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1071)),\"\",ROW())","v":1071},"ＭＣＰＤ(株)(旧：ＭＣＰＤ合同会社) メニューB(残差)"]
["ＭＣＰＤ(株)(旧：ＭＣＰＤ合同会社)","(参考値)事業者全体","ＭＣＰＤ(株)(旧：ＭＣＰＤ合同会社) (参考値)事業者全体",3.0899999999999998E-4,6.3E-5,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1072)),\"\",ROW())","v":1072},"ＭＣＰＤ(株)(旧：ＭＣＰＤ合同会社) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1072)),\"\",ROW())","v":1072},"ＭＣＰＤ(株)(旧：ＭＣＰＤ合同会社) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1072)),\"\",ROW())","v":1072},"ＭＣＰＤ(株)(旧：ＭＣＰＤ合同会社) (参考値)事業者全体"]
["グリーンシティこばやし(株)",null,"グリーンシティこばやし(株)",4.46E-4,5.0799999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1073)),\"\",ROW())","v":1073},"グリーンシティこばやし(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1073)),\"\",ROW())","v":1073},"グリーンシティこばやし(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1073)),\"\",ROW())","v":1073},"グリーンシティこばやし(株)"]
["(株)吉田石油店",null,"(株)吉田石油店",4.5399999999999998E-4,4.57E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1074)),\"\",ROW())","v":1074},"(株)吉田石油店",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1074)),\"\",ROW())","v":1074},"(株)吉田石油店",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1074)),\"\",ROW())","v":1074},"(株)吉田石油店"]
["スマートエナジー熊本(株)",null,"スマートエナジー熊本(株)",4.3999999999999999E-5,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1075)),\"\",ROW())","v":1075},"スマートエナジー熊本(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1075)),\"\",ROW())","v":1075},"スマートエナジー熊本(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1075)),\"\",ROW())","v":1075},"スマートエナジー熊本(株)"]
["福山未来エナジー(株)",null,"福山未来エナジー(株)",2.0000000000000001E-4,3.1300000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1076)),\"\",ROW())","v":1076},"福山未来エナジー(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1076)),\"\",ROW())","v":1076},"福山未来エナジー(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1076)),\"\",ROW())","v":1076},"福山未来エナジー(株)"]
["(株)メディオテック","メニューA","(株)メディオテック メニューA",4.3600000000000003E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1077)),\"\",ROW())","v":1077},"(株)メディオテック メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1077)),\"\",ROW())","v":1077},"(株)メディオテック メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1077)),\"\",ROW())","v":1077},"(株)メディオテック メニューA"]
["(株)メディオテック","メニューB(残差)","(株)メディオテック メニューB(残差)",4.3600000000000003E-4,4.5800000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1078)),\"\",ROW())","v":1078},"(株)メディオテック メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1078)),\"\",ROW())","v":1078},"(株)メディオテック メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1078)),\"\",ROW())","v":1078},"(株)メディオテック メニューB(残差)"]
["(株)メディオテック","(参考値)事業者全体","(株)メディオテック (参考値)事業者全体",4.3600000000000003E-4,5.1400000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1079)),\"\",ROW())","v":1079},"(株)メディオテック (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1079)),\"\",ROW())","v":1079},"(株)メディオテック (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1079)),\"\",ROW())","v":1079},"(株)メディオテック (参考値)事業者全体"]
["五島市民電力(株)","メニューA","五島市民電力(株) メニューA",3.5E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1080)),\"\",ROW())","v":1080},"五島市民電力(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1080)),\"\",ROW())","v":1080},"五島市民電力(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1080)),\"\",ROW())","v":1080},"五島市民電力(株) メニューA"]
["五島市民電力(株)","メニューB","五島市民電力(株) メニューB",3.5E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1081)),\"\",ROW())","v":1081},"五島市民電力(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1081)),\"\",ROW())","v":1081},"五島市民電力(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1081)),\"\",ROW())","v":1081},"五島市民電力(株) メニューB"]
["五島市民電力(株)","メニューC(残差)","五島市民電力(株) メニューC(残差)",3.5E-4,4.4499999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1082)),\"\",ROW())","v":1082},"五島市民電力(株) メニューC(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1082)),\"\",ROW())","v":1082},"五島市民電力(株) メニューC(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1082)),\"\",ROW())","v":1082},"五島市民電力(株) メニューC(残差)"]
["五島市民電力(株)","(参考値)事業者全体","五島市民電力(株) (参考値)事業者全体",3.5E-4,2.41E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1083)),\"\",ROW())","v":1083},"五島市民電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1083)),\"\",ROW())","v":1083},"五島市民電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1083)),\"\",ROW())","v":1083},"五島市民電力(株) (参考値)事業者全体"]
["電力保全サービス(株)",null,"電力保全サービス(株)",4.1800000000000002E-4,3.6200000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1084)),\"\",ROW())","v":1084},"電力保全サービス(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1084)),\"\",ROW())","v":1084},"電力保全サービス(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1084)),\"\",ROW())","v":1084},"電力保全サービス(株)"]
["リストプロパティーズ(株)",null,"リストプロパティーズ(株)",4.6299999999999998E-4,5.2700000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1085)),\"\",ROW())","v":1085},"リストプロパティーズ(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1085)),\"\",ROW())","v":1085},"リストプロパティーズ(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1085)),\"\",ROW())","v":1085},"リストプロパティーズ(株)"]
["(株)情熱電力",null,"(株)情熱電力",4.55E-4,3.9899999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1086)),\"\",ROW())","v":1086},"(株)情熱電力",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1086)),\"\",ROW())","v":1086},"(株)情熱電力",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1086)),\"\",ROW())","v":1086},"(株)情熱電力"]
["バンプーパワートレーディング合同会社","メニューA","バンプーパワートレーディング合同会社 メニューA","0.000441※",0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1087)),\"\",ROW())","v":1087},"バンプーパワートレーディング合同会社 メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1087)),\"\",ROW())","v":1087},"バンプーパワートレーディング合同会社 メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1087)),\"\",ROW())","v":1087},"バンプーパワートレーディング合同会社 メニューA"]
["バンプーパワートレーディング合同会社","メニューB","バンプーパワートレーディング合同会社 メニューB","0.000441※",1.4899999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1088)),\"\",ROW())","v":1088},"バンプーパワートレーディング合同会社 メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1088)),\"\",ROW())","v":1088},"バンプーパワートレーディング合同会社 メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1088)),\"\",ROW())","v":1088},"バンプーパワートレーディング合同会社 メニューB"]
["バンプーパワートレーディング合同会社","メニューC","バンプーパワートレーディング合同会社 メニューC","0.000441※",2.8299999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1089)),\"\",ROW())","v":1089},"バンプーパワートレーディング合同会社 メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1089)),\"\",ROW())","v":1089},"バンプーパワートレーディング合同会社 メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1089)),\"\",ROW())","v":1089},"バンプーパワートレーディング合同会社 メニューC"]
["バンプーパワートレーディング合同会社","メニューD(残差)","バンプーパワートレーディング合同会社 メニューD(残差)","0.000441※",4.75E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1090)),\"\",ROW())","v":1090},"バンプーパワートレーディング合同会社 メニューD(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1090)),\"\",ROW())","v":1090},"バンプーパワートレーディング合同会社 メニューD(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1090)),\"\",ROW())","v":1090},"バンプーパワートレーディング合同会社 メニューD(残差)"]
["バンプーパワートレーディング合同会社","(参考値)事業者全体","バンプーパワートレーディング合同会社 (参考値)事業者全体","0.000441※",4.2700000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1091)),\"\",ROW())","v":1091},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(G:G,ROW(A1090))),\"\")","v":"バンプーパワートレーディング合同会社 (参考値)事業者全体"},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1091)),\"\",ROW())","v":1091},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(M:M,ROW(A1090))),\"\")","v":"バンプーパワートレーディング合同会社 (参考値)事業者全体"},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1091)),\"\",ROW())","v":1091},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(T:T,ROW(A1090))),\"\")","v":"バンプーパワートレーディング合同会社 (参考値)事業者全体"}]
["(株)エイチティーピー",null,"(株)エイチティーピー",4.9399999999999997E-4,4.3800000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1092)),\"\",ROW())","v":1092},"(株)エイチティーピー",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1092)),\"\",ROW())","v":1092},"(株)エイチティーピー",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1092)),\"\",ROW())","v":1092},"(株)エイチティーピー"]
["(株)センカク",null,"(株)センカク",4.75E-4,5.4000000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1093)),\"\",ROW())","v":1093},"(株)センカク",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1093)),\"\",ROW())","v":1093},"(株)センカク",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1093)),\"\",ROW())","v":1093},"(株)センカク"]
["新電力いばらき(株)",null,"新電力いばらき(株)",4.3600000000000003E-4,3.8000000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1094)),\"\",ROW())","v":1094},"新電力いばらき(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1094)),\"\",ROW())","v":1094},"新電力いばらき(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1094)),\"\",ROW())","v":1094},"新電力いばらき(株)"]
["緑屋電気(株)",null,"緑屋電気(株)",4.3399999999999998E-4,3.7800000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1095)),\"\",ROW())","v":1095},"緑屋電気(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1095)),\"\",ROW())","v":1095},"緑屋電気(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1095)),\"\",ROW())","v":1095},"緑屋電気(株)"]
["(株)ミナサポ",null,"(株)ミナサポ",4.4200000000000001E-4,4.8299999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1096)),\"\",ROW())","v":1096},"(株)ミナサポ",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1096)),\"\",ROW())","v":1096},"(株)ミナサポ",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1096)),\"\",ROW())","v":1096},"(株)ミナサポ"]
["唐津電力(株)",null,"唐津電力(株)",4.8200000000000001E-4,4.26E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1097)),\"\",ROW())","v":1097},"唐津電力(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1097)),\"\",ROW())","v":1097},"唐津電力(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1097)),\"\",ROW())","v":1097},"唐津電力(株)"]
["ＲＥ１００電力(株)","メニューA","ＲＥ１００電力(株) メニューA",4.75E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1098)),\"\",ROW())","v":1098},"ＲＥ１００電力(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1098)),\"\",ROW())","v":1098},"ＲＥ１００電力(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1098)),\"\",ROW())","v":1098},"ＲＥ１００電力(株) メニューA"]
["ＲＥ１００電力(株)","メニューB","ＲＥ１００電力(株) メニューB",4.75E-4,1.5300000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1099)),\"\",ROW())","v":1099},"ＲＥ１００電力(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1099)),\"\",ROW())","v":1099},"ＲＥ１００電力(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1099)),\"\",ROW())","v":1099},"ＲＥ１００電力(株) メニューB"]
["ＲＥ１００電力(株)","メニューC","ＲＥ１００電力(株) メニューC",4.75E-4,2.9100000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1100)),\"\",ROW())","v":1100},"ＲＥ１００電力(株) メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1100)),\"\",ROW())","v":1100},"ＲＥ１００電力(株) メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1100)),\"\",ROW())","v":1100},"ＲＥ１００電力(株) メニューC"]
["ＲＥ１００電力(株)","メニューD(残差)","ＲＥ１００電力(株) メニューD(残差)",4.75E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1101)),\"\",ROW())","v":1101},"ＲＥ１００電力(株) メニューD(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1101)),\"\",ROW())","v":1101},"ＲＥ１００電力(株) メニューD(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1101)),\"\",ROW())","v":1101},"ＲＥ１００電力(株) メニューD(残差)"]
["ＲＥ１００電力(株)","(参考値)事業者全体","ＲＥ１００電力(株) (参考値)事業者全体",4.75E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1102)),\"\",ROW())","v":1102},"ＲＥ１００電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1102)),\"\",ROW())","v":1102},"ＲＥ１００電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1102)),\"\",ROW())","v":1102},"ＲＥ１００電力(株) (参考値)事業者全体"]
["日本エネルギーファーム(株)",null,"日本エネルギーファーム(株)",4.8899999999999996E-4,4.3300000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1103)),\"\",ROW())","v":1103},"日本エネルギーファーム(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1103)),\"\",ROW())","v":1103},"日本エネルギーファーム(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1103)),\"\",ROW())","v":1103},"日本エネルギーファーム(株)"]
["(株)イーネットワーク",null,"(株)イーネットワーク",4.4000000000000002E-4,4.0900000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1104)),\"\",ROW())","v":1104},"(株)イーネットワーク",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1104)),\"\",ROW())","v":1104},"(株)イーネットワーク",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1104)),\"\",ROW())","v":1104},"(株)イーネットワーク"]
["スマートエコエナジー(株)","メニューA","スマートエコエナジー(株) メニューA",4.6299999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1105)),\"\",ROW())","v":1105},"スマートエコエナジー(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1105)),\"\",ROW())","v":1105},"スマートエコエナジー(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1105)),\"\",ROW())","v":1105},"スマートエコエナジー(株) メニューA"]
["スマートエコエナジー(株)","メニューB","スマートエコエナジー(株) メニューB",4.6299999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1106)),\"\",ROW())","v":1106},"スマートエコエナジー(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1106)),\"\",ROW())","v":1106},"スマートエコエナジー(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1106)),\"\",ROW())","v":1106},"スマートエコエナジー(株) メニューB"]
["スマートエコエナジー(株)","メニューC","スマートエコエナジー(株) メニューC",4.6299999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1107)),\"\",ROW())","v":1107},"スマートエコエナジー(株) メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1107)),\"\",ROW())","v":1107},"スマートエコエナジー(株) メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1107)),\"\",ROW())","v":1107},"スマートエコエナジー(株) メニューC"]
["スマートエコエナジー(株)","メニューD(残差)","スマートエコエナジー(株) メニューD(残差)",4.6299999999999998E-4,4.4700000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1108)),\"\",ROW())","v":1108},"スマートエコエナジー(株) メニューD(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1108)),\"\",ROW())","v":1108},"スマートエコエナジー(株) メニューD(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1108)),\"\",ROW())","v":1108},"スマートエコエナジー(株) メニューD(残差)"]
["スマートエコエナジー(株)","(参考値)事業者全体","スマートエコエナジー(株) (参考値)事業者全体",4.6299999999999998E-4,2.5799999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1109)),\"\",ROW())","v":1109},"スマートエコエナジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1109)),\"\",ROW())","v":1109},"スマートエコエナジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1109)),\"\",ROW())","v":1109},"スマートエコエナジー(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)ＬＥＮＥＴＳ",null,"(株)ＬＥＮＥＴＳ",4.66E-4,5.3200000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1110)),\"\",ROW())","v":1110},"(株)ＬＥＮＥＴＳ",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1110)),\"\",ROW())","v":1110},"(株)ＬＥＮＥＴＳ",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1110)),\"\",ROW())","v":1110},"(株)ＬＥＮＥＴＳ"]
["アイエスジー(株)","メニューA","アイエスジー(株) メニューA",4.6999999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1111)),\"\",ROW())","v":1111},"アイエスジー(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1111)),\"\",ROW())","v":1111},"アイエスジー(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1111)),\"\",ROW())","v":1111},"アイエスジー(株) メニューA"]
["アイエスジー(株)","メニューB","アイエスジー(株) メニューB",4.6999999999999999E-4,5.6099999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1112)),\"\",ROW())","v":1112},"アイエスジー(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1112)),\"\",ROW())","v":1112},"アイエスジー(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1112)),\"\",ROW())","v":1112},"アイエスジー(株) メニューB"]
["アイエスジー(株)","(参考値)事業者全体","アイエスジー(株) (参考値)事業者全体",4.6999999999999999E-4,3.8999999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1113)),\"\",ROW())","v":1113},"アイエスジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1113)),\"\",ROW())","v":1113},"アイエスジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1113)),\"\",ROW())","v":1113},"アイエスジー(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)エネクル(旧：堀川産業(株))","メニューA","(株)エネクル(旧：堀川産業(株)) メニューA",4.5300000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1114)),\"\",ROW())","v":1114},"(株)エネクル(旧：堀川産業(株)) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1114)),\"\",ROW())","v":1114},"(株)エネクル(旧：堀川産業(株)) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1114)),\"\",ROW())","v":1114},"(株)エネクル(旧：堀川産業(株)) メニューA"]
["(株)エネクル(旧：堀川産業(株))","メニューB(残差)","(株)エネクル(旧：堀川産業(株)) メニューB(残差)",4.5300000000000001E-4,4.5600000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1115)),\"\",ROW())","v":1115},"(株)エネクル(旧：堀川産業(株)) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1115)),\"\",ROW())","v":1115},"(株)エネクル(旧：堀川産業(株)) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1115)),\"\",ROW())","v":1115},"(株)エネクル(旧：堀川産業(株)) メニューB(残差)"]
["(株)エネクル(旧：堀川産業(株))","(参考値)事業者全体","(株)エネクル(旧：堀川産業(株)) (参考値)事業者全体",4.5300000000000001E-4,4.5600000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1116)),\"\",ROW())","v":1116},"(株)エネクル(旧：堀川産業(株)) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1116)),\"\",ROW())","v":1116},"(株)エネクル(旧：堀川産業(株)) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1116)),\"\",ROW())","v":1116},"(株)エネクル(旧：堀川産業(株)) (参考値)事業者全体"]
["フィンテックラボ協同組合",null,"フィンテックラボ協同組合",4.4000000000000002E-4,4.8200000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1117)),\"\",ROW())","v":1117},"フィンテックラボ協同組合",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1117)),\"\",ROW())","v":1117},"フィンテックラボ協同組合",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1117)),\"\",ROW())","v":1117},"フィンテックラボ協同組合"]
["新電力新潟(株)",null,"新電力新潟(株)",4.8799999999999999E-4,4.3300000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1118)),\"\",ROW())","v":1118},"新電力新潟(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1118)),\"\",ROW())","v":1118},"新電力新潟(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1118)),\"\",ROW())","v":1118},"新電力新潟(株)"]
["(株)タケエイでんき(旧：(株)ふくしま未来パワー、(株)花巻銀河パワー、(株)大仙こまちパワー、(株)津軽あっぷるパワー)","メニューA","(株)タケエイでんき(旧：(株)ふくしま未来パワー、(株)花巻銀河パワー、(株)大仙こまちパワー、(株)津軽あっぷるパワー) メニューA",5.5999999999999999E-5,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1119)),\"\",ROW())","v":1119},"(株)タケエイでんき(旧：(株)ふくしま未来パワー、(株)花巻銀河パワー、(株)大仙こまちパワー、(株)津軽あっぷるパワー) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1119)),\"\",ROW())","v":1119},"(株)タケエイでんき(旧：(株)ふくしま未来パワー、(株)花巻銀河パワー、(株)大仙こまちパワー、(株)津軽あっぷるパワー) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1119)),\"\",ROW())","v":1119},"(株)タケエイでんき(旧：(株)ふくしま未来パワー、(株)花巻銀河パワー、(株)大仙こまちパワー、(株)津軽あっぷるパワー) メニューA"]
["(株)タケエイでんき(旧：(株)ふくしま未来パワー、(株)花巻銀河パワー、(株)大仙こまちパワー、(株)津軽あっぷるパワー)","メニューB(残差)","(株)タケエイでんき(旧：(株)ふくしま未来パワー、(株)花巻銀河パワー、(株)大仙こまちパワー、(株)津軽あっぷるパワー) メニューB(残差)",5.5999999999999999E-5,4.6999999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1120)),\"\",ROW())","v":1120},"(株)タケエイでんき(旧：(株)ふくしま未来パワー、(株)花巻銀河パワー、(株)大仙こまちパワー、(株)津軽あっぷるパワー) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1120)),\"\",ROW())","v":1120},"(株)タケエイでんき(旧：(株)ふくしま未来パワー、(株)花巻銀河パワー、(株)大仙こまちパワー、(株)津軽あっぷるパワー) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1120)),\"\",ROW())","v":1120},"(株)タケエイでんき(旧：(株)ふくしま未来パワー、(株)花巻銀河パワー、(株)大仙こまちパワー、(株)津軽あっぷるパワー) メニューB(残差)"]
["(株)タケエイでんき(旧：(株)ふくしま未来パワー、(株)花巻銀河パワー、(株)大仙こまちパワー、(株)津軽あっぷるパワー)","(参考値)事業者全体","(株)タケエイでんき(旧：(株)ふくしま未来パワー、(株)花巻銀河パワー、(株)大仙こまちパワー、(株)津軽あっぷるパワー) (参考値)事業者全体",5.5999999999999999E-5,4.6900000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1121)),\"\",ROW())","v":1121},"(株)タケエイでんき(旧：(株)ふくしま未来パワー、(株)花巻銀河パワー、(株)大仙こまちパワー、(株)津軽あっぷるパワー) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1121)),\"\",ROW())","v":1121},"(株)タケエイでんき(旧：(株)ふくしま未来パワー、(株)花巻銀河パワー、(株)大仙こまちパワー、(株)津軽あっぷるパワー) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1121)),\"\",ROW())","v":1121},"(株)タケエイでんき(旧：(株)ふくしま未来パワー、(株)花巻銀河パワー、(株)大仙こまちパワー、(株)津軽あっぷるパワー) (参考値)事業者全体"]
["気仙沼グリーンエナジー(株)","メニューA","気仙沼グリーンエナジー(株) メニューA",2.99E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1122)),\"\",ROW())","v":1122},"気仙沼グリーンエナジー(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1122)),\"\",ROW())","v":1122},"気仙沼グリーンエナジー(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1122)),\"\",ROW())","v":1122},"気仙沼グリーンエナジー(株) メニューA"]
["気仙沼グリーンエナジー(株)","メニューB(残差)","気仙沼グリーンエナジー(株) メニューB(残差)",2.99E-4,4.7100000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1123)),\"\",ROW())","v":1123},"気仙沼グリーンエナジー(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1123)),\"\",ROW())","v":1123},"気仙沼グリーンエナジー(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1123)),\"\",ROW())","v":1123},"気仙沼グリーンエナジー(株) メニューB(残差)"]
["気仙沼グリーンエナジー(株)","(参考値)事業者全体","気仙沼グリーンエナジー(株) (参考値)事業者全体",2.99E-4,4.6000000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1124)),\"\",ROW())","v":1124},"気仙沼グリーンエナジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1124)),\"\",ROW())","v":1124},"気仙沼グリーンエナジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1124)),\"\",ROW())","v":1124},"気仙沼グリーンエナジー(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)ユーラスグリーンエナジー","メニューA","(株)ユーラスグリーンエナジー メニューA",2.7E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1125)),\"\",ROW())","v":1125},"(株)ユーラスグリーンエナジー メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1125)),\"\",ROW())","v":1125},"(株)ユーラスグリーンエナジー メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1125)),\"\",ROW())","v":1125},"(株)ユーラスグリーンエナジー メニューA"]
["(株)ユーラスグリーンエナジー","(参考値)事業者全体","(株)ユーラスグリーンエナジー (参考値)事業者全体",2.7E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1126)),\"\",ROW())","v":1126},"(株)ユーラスグリーンエナジー (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1126)),\"\",ROW())","v":1126},"(株)ユーラスグリーンエナジー (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1126)),\"\",ROW())","v":1126},"(株)ユーラスグリーンエナジー (参考値)事業者全体"]
["生活協同組合コープながの",null,"生活協同組合コープながの",4.6299999999999998E-4,4.0700000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1127)),\"\",ROW())","v":1127},"生活協同組合コープながの",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1127)),\"\",ROW())","v":1127},"生活協同組合コープながの",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1127)),\"\",ROW())","v":1127},"生活協同組合コープながの"]
["京セラ関電エナジー合同会社",null,"京セラ関電エナジー合同会社",4.64E-4,4.46E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1128)),\"\",ROW())","v":1128},"京セラ関電エナジー合同会社",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1128)),\"\",ROW())","v":1128},"京セラ関電エナジー合同会社",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1128)),\"\",ROW())","v":1128},"京セラ関電エナジー合同会社"]
["酒田天然瓦斯(株)",null,"酒田天然瓦斯(株)",4.5399999999999998E-4,4.57E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1129)),\"\",ROW())","v":1129},"酒田天然瓦斯(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1129)),\"\",ROW())","v":1129},"酒田天然瓦斯(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1129)),\"\",ROW())","v":1129},"酒田天然瓦斯(株)"]
["東亜ガス(株)",null,"東亜ガス(株)",4.7699999999999999E-4,5.4299999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1130)),\"\",ROW())","v":1130},"東亜ガス(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1130)),\"\",ROW())","v":1130},"東亜ガス(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1130)),\"\",ROW())","v":1130},"東亜ガス(株)"]
["(株)三河の山里コミュニティパワー",null,"(株)三河の山里コミュニティパワー",4.5399999999999998E-4,4.57E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1131)),\"\",ROW())","v":1131},"(株)三河の山里コミュニティパワー",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1131)),\"\",ROW())","v":1131},"(株)三河の山里コミュニティパワー",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1131)),\"\",ROW())","v":1131},"(株)三河の山里コミュニティパワー"]
["新潟スワンエナジー(株)","メニューA","新潟スワンエナジー(株) メニューA",1.02E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1132)),\"\",ROW())","v":1132},"新潟スワンエナジー(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1132)),\"\",ROW())","v":1132},"新潟スワンエナジー(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1132)),\"\",ROW())","v":1132},"新潟スワンエナジー(株) メニューA"]
["新潟スワンエナジー(株)","メニューB","新潟スワンエナジー(株) メニューB",1.02E-4,2.5599999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1133)),\"\",ROW())","v":1133},"新潟スワンエナジー(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1133)),\"\",ROW())","v":1133},"新潟スワンエナジー(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1133)),\"\",ROW())","v":1133},"新潟スワンエナジー(株) メニューB"]
["新潟スワンエナジー(株)","メニューC","新潟スワンエナジー(株) メニューC",1.02E-4,1.3799999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1134)),\"\",ROW())","v":1134},"新潟スワンエナジー(株) メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1134)),\"\",ROW())","v":1134},"新潟スワンエナジー(株) メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1134)),\"\",ROW())","v":1134},"新潟スワンエナジー(株) メニューC"]
["新潟スワンエナジー(株)","メニューD(残差)","新潟スワンエナジー(株) メニューD(残差)",1.02E-4,2.8699999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1135)),\"\",ROW())","v":1135},"新潟スワンエナジー(株) メニューD(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1135)),\"\",ROW())","v":1135},"新潟スワンエナジー(株) メニューD(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1135)),\"\",ROW())","v":1135},"新潟スワンエナジー(株) メニューD(残差)"]
["新潟スワンエナジー(株)","(参考値)事業者全体","新潟スワンエナジー(株) (参考値)事業者全体",1.02E-4,2.7900000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1136)),\"\",ROW())","v":1136},"新潟スワンエナジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1136)),\"\",ROW())","v":1136},"新潟スワンエナジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1136)),\"\",ROW())","v":1136},"新潟スワンエナジー(株) (参考値)事業者全体"]
["グリーンピープルズパワー(株)",null,"グリーンピープルズパワー(株)",2.23E-4,5.0699999999999996E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1137)),\"\",ROW())","v":1137},"グリーンピープルズパワー(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1137)),\"\",ROW())","v":1137},"グリーンピープルズパワー(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1137)),\"\",ROW())","v":1137},"グリーンピープルズパワー(株)"]
["レネックス電力合同会社",null,"レネックス電力合同会社",2.1800000000000001E-4,4.4999999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1138)),\"\",ROW())","v":1138},"レネックス電力合同会社",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1138)),\"\",ROW())","v":1138},"レネックス電力合同会社",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1138)),\"\",ROW())","v":1138},"レネックス電力合同会社"]
["(株)マルイファシリティーズ",null,"(株)マルイファシリティーズ","0.000441※",4.35E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1139)),\"\",ROW())","v":1139},"(株)マルイファシリティーズ",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1139)),\"\",ROW())","v":1139},"(株)マルイファシリティーズ",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1139)),\"\",ROW())","v":1139},"(株)マルイファシリティーズ"]
["(株)デンケン",null,"(株)デンケン",3.7300000000000001E-4,3.4000000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1140)),\"\",ROW())","v":1140},"(株)デンケン",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1140)),\"\",ROW())","v":1140},"(株)デンケン",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1140)),\"\",ROW())","v":1140},"(株)デンケン"]
["(株)東名","メニューA","(株)東名 メニューA",4.7100000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1141)),\"\",ROW())","v":1141},"(株)東名 メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1141)),\"\",ROW())","v":1141},"(株)東名 メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1141)),\"\",ROW())","v":1141},"(株)東名 メニューA"]
["(株)東名","メニューB(残差)","(株)東名 メニューB(残差)",4.7100000000000001E-4,5.5099999999999995E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1142)),\"\",ROW())","v":1142},"(株)東名 メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1142)),\"\",ROW())","v":1142},"(株)東名 メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1142)),\"\",ROW())","v":1142},"(株)東名 メニューB(残差)"]
["(株)東名","(参考値)事業者全体","(株)東名 (参考値)事業者全体",4.7100000000000001E-4,5.2099999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1143)),\"\",ROW())","v":1143},"(株)東名 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1143)),\"\",ROW())","v":1143},"(株)東名 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1143)),\"\",ROW())","v":1143},"(株)東名 (参考値)事業者全体"]
["北海道電力コクリエーション(株)",null,"北海道電力コクリエーション(株)",3.5E-4,2.9399999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1144)),\"\",ROW())","v":1144},"北海道電力コクリエーション(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1144)),\"\",ROW())","v":1144},"北海道電力コクリエーション(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1144)),\"\",ROW())","v":1144},"北海道電力コクリエーション(株)"]
["ＮＴＴアノードエナジー(株)","メニューA","ＮＴＴアノードエナジー(株) メニューA",4.73E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1145)),\"\",ROW())","v":1145},"ＮＴＴアノードエナジー(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1145)),\"\",ROW())","v":1145},"ＮＴＴアノードエナジー(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1145)),\"\",ROW())","v":1145},"ＮＴＴアノードエナジー(株) メニューA"]
["ＮＴＴアノードエナジー(株)","メニューB(残差)","ＮＴＴアノードエナジー(株) メニューB(残差)",4.73E-4,5.2999999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1146)),\"\",ROW())","v":1146},"ＮＴＴアノードエナジー(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1146)),\"\",ROW())","v":1146},"ＮＴＴアノードエナジー(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1146)),\"\",ROW())","v":1146},"ＮＴＴアノードエナジー(株) メニューB(残差)"]
["ＮＴＴアノードエナジー(株)","(参考値)事業者全体","ＮＴＴアノードエナジー(株) (参考値)事業者全体",4.73E-4,1E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1147)),\"\",ROW())","v":1147},"ＮＴＴアノードエナジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1147)),\"\",ROW())","v":1147},"ＮＴＴアノードエナジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1147)),\"\",ROW())","v":1147},"ＮＴＴアノードエナジー(株) (参考値)事業者全体"]
["スマート電気(株)",null,"スマート電気(株)",3.4900000000000003E-4,1.1329999999999999E-3,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1148)),\"\",ROW())","v":1148},"スマート電気(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1148)),\"\",ROW())","v":1148},"スマート電気(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1148)),\"\",ROW())","v":1148},"スマート電気(株)"]
["(株)唐津パワーホールディングス",null,"(株)唐津パワーホールディングス",4.7199999999999998E-4,4.1599999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1149)),\"\",ROW())","v":1149},"(株)唐津パワーホールディングス",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1149)),\"\",ROW())","v":1149},"(株)唐津パワーホールディングス",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1149)),\"\",ROW())","v":1149},"(株)唐津パワーホールディングス"]
["(株)クリーンエネルギー総合研究所","メニューA","(株)クリーンエネルギー総合研究所 メニューA",4.8899999999999996E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1150)),\"\",ROW())","v":1150},"(株)クリーンエネルギー総合研究所 メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1150)),\"\",ROW())","v":1150},"(株)クリーンエネルギー総合研究所 メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1150)),\"\",ROW())","v":1150},"(株)クリーンエネルギー総合研究所 メニューA"]
["(株)クリーンエネルギー総合研究所","メニューB","(株)クリーンエネルギー総合研究所 メニューB",4.8899999999999996E-4,4.2400000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1151)),\"\",ROW())","v":1151},"(株)クリーンエネルギー総合研究所 メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1151)),\"\",ROW())","v":1151},"(株)クリーンエネルギー総合研究所 メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1151)),\"\",ROW())","v":1151},"(株)クリーンエネルギー総合研究所 メニューB"]
["(株)クリーンエネルギー総合研究所","メニューC","(株)クリーンエネルギー総合研究所 メニューC",4.8899999999999996E-4,4.0700000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1152)),\"\",ROW())","v":1152},"(株)クリーンエネルギー総合研究所 メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1152)),\"\",ROW())","v":1152},"(株)クリーンエネルギー総合研究所 メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1152)),\"\",ROW())","v":1152},"(株)クリーンエネルギー総合研究所 メニューC"]
["(株)クリーンエネルギー総合研究所","メニューD(残差)","(株)クリーンエネルギー総合研究所 メニューD(残差)",4.8899999999999996E-4,4.3300000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1153)),\"\",ROW())","v":1153},"(株)クリーンエネルギー総合研究所 メニューD(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1153)),\"\",ROW())","v":1153},"(株)クリーンエネルギー総合研究所 メニューD(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1153)),\"\",ROW())","v":1153},"(株)クリーンエネルギー総合研究所 メニューD(残差)"]
["(株)クリーンエネルギー総合研究所","(参考値)事業者全体","(株)クリーンエネルギー総合研究所 (参考値)事業者全体",4.8899999999999996E-4,3.4299999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1154)),\"\",ROW())","v":1154},"(株)クリーンエネルギー総合研究所 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1154)),\"\",ROW())","v":1154},"(株)クリーンエネルギー総合研究所 (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1154)),\"\",ROW())","v":1154},"(株)クリーンエネルギー総合研究所 (参考値)事業者全体"]
["(株)かづのパワー",null,"(株)かづのパワー",1.15E-4,4.0299999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1155)),\"\",ROW())","v":1155},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(G:G,ROW(A1154))),\"\")","v":"(株)かづのパワー"},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1155)),\"\",ROW())","v":1155},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(M:M,ROW(A1154))),\"\")","v":"(株)かづのパワー"},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1155)),\"\",ROW())","v":1155},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(T:T,ROW(A1154))),\"\")","v":"(株)かづのパワー"}]
["ＵＮＩＶＥＲＧＹ(株)",null,"ＵＮＩＶＥＲＧＹ(株)",4.5300000000000001E-4,4.5300000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1156)),\"\",ROW())","v":1156},"ＵＮＩＶＥＲＧＹ(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1156)),\"\",ROW())","v":1156},"ＵＮＩＶＥＲＧＹ(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1156)),\"\",ROW())","v":1156},"ＵＮＩＶＥＲＧＹ(株)"]
["ＪＲ西日本住宅サービス(株)",null,"ＪＲ西日本住宅サービス(株)",4.5600000000000003E-4,4.0000000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1157)),\"\",ROW())","v":1157},"ＪＲ西日本住宅サービス(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1157)),\"\",ROW())","v":1157},"ＪＲ西日本住宅サービス(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1157)),\"\",ROW())","v":1157},"ＪＲ西日本住宅サービス(株)"]
["(株)アイキューブ・マーケティング",null,"(株)アイキューブ・マーケティング",4.0499999999999998E-4,3.4900000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1158)),\"\",ROW())","v":1158},"(株)アイキューブ・マーケティング",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1158)),\"\",ROW())","v":1158},"(株)アイキューブ・マーケティング",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1158)),\"\",ROW())","v":1158},"(株)アイキューブ・マーケティング"]
["デジタルグリッド(株)","メニューA","デジタルグリッド(株) メニューA",3.5E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1159)),\"\",ROW())","v":1159},"デジタルグリッド(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1159)),\"\",ROW())","v":1159},"デジタルグリッド(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1159)),\"\",ROW())","v":1159},"デジタルグリッド(株) メニューA"]
["デジタルグリッド(株)","メニューB","デジタルグリッド(株) メニューB",3.5E-4,2.1900000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1160)),\"\",ROW())","v":1160},"デジタルグリッド(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1160)),\"\",ROW())","v":1160},"デジタルグリッド(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1160)),\"\",ROW())","v":1160},"デジタルグリッド(株) メニューB"]
["デジタルグリッド(株)","メニューC","デジタルグリッド(株) メニューC",3.5E-4,2.72E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1161)),\"\",ROW())","v":1161},"デジタルグリッド(株) メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1161)),\"\",ROW())","v":1161},"デジタルグリッド(株) メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1161)),\"\",ROW())","v":1161},"デジタルグリッド(株) メニューC"]
["デジタルグリッド(株)","メニューD","デジタルグリッド(株) メニューD",3.5E-4,3.28E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1162)),\"\",ROW())","v":1162},"デジタルグリッド(株) メニューD",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1162)),\"\",ROW())","v":1162},"デジタルグリッド(株) メニューD",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1162)),\"\",ROW())","v":1162},"デジタルグリッド(株) メニューD"]
["デジタルグリッド(株)","メニューE","デジタルグリッド(株) メニューE",3.5E-4,3.5E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1163)),\"\",ROW())","v":1163},"デジタルグリッド(株) メニューE",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1163)),\"\",ROW())","v":1163},"デジタルグリッド(株) メニューE",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1163)),\"\",ROW())","v":1163},"デジタルグリッド(株) メニューE"]
["デジタルグリッド(株)","メニューF","デジタルグリッド(株) メニューF",3.5E-4,3.7300000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1164)),\"\",ROW())","v":1164},"デジタルグリッド(株) メニューF",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1164)),\"\",ROW())","v":1164},"デジタルグリッド(株) メニューF",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1164)),\"\",ROW())","v":1164},"デジタルグリッド(株) メニューF"]
["デジタルグリッド(株)","メニューG","デジタルグリッド(株) メニューG",3.5E-4,4.1300000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1165)),\"\",ROW())","v":1165},"デジタルグリッド(株) メニューG",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1165)),\"\",ROW())","v":1165},"デジタルグリッド(株) メニューG",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1165)),\"\",ROW())","v":1165},"デジタルグリッド(株) メニューG"]
["デジタルグリッド(株)","メニューH(残差)","デジタルグリッド(株) メニューH(残差)",3.5E-4,4.6099999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1166)),\"\",ROW())","v":1166},"デジタルグリッド(株) メニューH(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1166)),\"\",ROW())","v":1166},"デジタルグリッド(株) メニューH(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1166)),\"\",ROW())","v":1166},"デジタルグリッド(株) メニューH(残差)"]
["デジタルグリッド(株)","(参考値)事業者全体","デジタルグリッド(株) (参考値)事業者全体",3.5E-4,3.3300000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1167)),\"\",ROW())","v":1167},"デジタルグリッド(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1167)),\"\",ROW())","v":1167},"デジタルグリッド(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1167)),\"\",ROW())","v":1167},"デジタルグリッド(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)西九州させぼパワーズ","メニューA","(株)西九州させぼパワーズ メニューA",3.5E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1168)),\"\",ROW())","v":1168},"(株)西九州させぼパワーズ メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1168)),\"\",ROW())","v":1168},"(株)西九州させぼパワーズ メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1168)),\"\",ROW())","v":1168},"(株)西九州させぼパワーズ メニューA"]
["(株)西九州させぼパワーズ","メニューB(残差)","(株)西九州させぼパワーズ メニューB(残差)",3.5E-4,3.9300000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1169)),\"\",ROW())","v":1169},"(株)西九州させぼパワーズ メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1169)),\"\",ROW())","v":1169},"(株)西九州させぼパワーズ メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1169)),\"\",ROW())","v":1169},"(株)西九州させぼパワーズ メニューB(残差)"]
["(株)西九州させぼパワーズ","(参考値)事業者全体","(株)西九州させぼパワーズ (参考値)事業者全体",3.5E-4,3.6900000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1170)),\"\",ROW())","v":1170},"(株)西九州させぼパワーズ (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1170)),\"\",ROW())","v":1170},"(株)西九州させぼパワーズ (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1170)),\"\",ROW())","v":1170},"(株)西九州させぼパワーズ (参考値)事業者全体"]
["たんたんエナジー(株)","メニューA","たんたんエナジー(株) メニューA",1.13E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1171)),\"\",ROW())","v":1171},"たんたんエナジー(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1171)),\"\",ROW())","v":1171},"たんたんエナジー(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1171)),\"\",ROW())","v":1171},"たんたんエナジー(株) メニューA"]
["たんたんエナジー(株)","メニューB(残差)","たんたんエナジー(株) メニューB(残差)",1.13E-4,2.2100000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1172)),\"\",ROW())","v":1172},"たんたんエナジー(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1172)),\"\",ROW())","v":1172},"たんたんエナジー(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1172)),\"\",ROW())","v":1172},"たんたんエナジー(株) メニューB(残差)"]
["たんたんエナジー(株)","(参考値)事業者全体","たんたんエナジー(株) (参考値)事業者全体",1.13E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1173)),\"\",ROW())","v":1173},"たんたんエナジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1173)),\"\",ROW())","v":1173},"たんたんエナジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1173)),\"\",ROW())","v":1173},"たんたんエナジー(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)能勢・豊能まちづくり","メニューA","(株)能勢・豊能まちづくり メニューA",4.6E-5,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1174)),\"\",ROW())","v":1174},"(株)能勢・豊能まちづくり メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1174)),\"\",ROW())","v":1174},"(株)能勢・豊能まちづくり メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1174)),\"\",ROW())","v":1174},"(株)能勢・豊能まちづくり メニューA"]
["(株)能勢・豊能まちづくり","(参考値)事業者全体","(株)能勢・豊能まちづくり (参考値)事業者全体",4.6E-5,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1175)),\"\",ROW())","v":1175},"(株)能勢・豊能まちづくり (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1175)),\"\",ROW())","v":1175},"(株)能勢・豊能まちづくり (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1175)),\"\",ROW())","v":1175},"(株)能勢・豊能まちづくり (参考値)事業者全体"]
["(株)再エネ思考電力",null,"(株)再エネ思考電力","0.000441※","0.000441※",null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1176)),\"\",ROW())","v":1176},"(株)再エネ思考電力",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1176)),\"\",ROW())","v":1176},"(株)再エネ思考電力",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1176)),\"\",ROW())","v":1176},"(株)再エネ思考電力"]
["(株)スマート",null,"(株)スマート",2.3900000000000001E-4,1.84E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1177)),\"\",ROW())","v":1177},"(株)スマート",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1177)),\"\",ROW())","v":1177},"(株)スマート",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1177)),\"\",ROW())","v":1177},"(株)スマート"]
["(株)ジャパネットサービスイノベーション",null,"(株)ジャパネットサービスイノベーション",4.4000000000000002E-4,3.8400000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1178)),\"\",ROW())","v":1178},"(株)ジャパネットサービスイノベーション",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1178)),\"\",ROW())","v":1178},"(株)ジャパネットサービスイノベーション",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1178)),\"\",ROW())","v":1178},"(株)ジャパネットサービスイノベーション"]
["(株)リクルート",null,"(株)リクルート",4.73E-4,5.4000000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1179)),\"\",ROW())","v":1179},"(株)リクルート",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1179)),\"\",ROW())","v":1179},"(株)リクルート",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1179)),\"\",ROW())","v":1179},"(株)リクルート"]
["ＫＢＮ(株)",null,"ＫＢＮ(株)",4.8999999999999998E-4,5.1599999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1180)),\"\",ROW())","v":1180},"ＫＢＮ(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1180)),\"\",ROW())","v":1180},"ＫＢＮ(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1180)),\"\",ROW())","v":1180},"ＫＢＮ(株)"]
["(株)しおさい電力",null,"(株)しおさい電力",4.8700000000000002E-4,4.4099999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1181)),\"\",ROW())","v":1181},"(株)しおさい電力",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1181)),\"\",ROW())","v":1181},"(株)しおさい電力",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1181)),\"\",ROW())","v":1181},"(株)しおさい電力"]
["アスエネ(株)","メニューA","アスエネ(株) メニューA",3.88E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1182)),\"\",ROW())","v":1182},"アスエネ(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1182)),\"\",ROW())","v":1182},"アスエネ(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1182)),\"\",ROW())","v":1182},"アスエネ(株) メニューA"]
["アスエネ(株)","メニューB","アスエネ(株) メニューB",3.88E-4,1.8900000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1183)),\"\",ROW())","v":1183},"アスエネ(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1183)),\"\",ROW())","v":1183},"アスエネ(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1183)),\"\",ROW())","v":1183},"アスエネ(株) メニューB"]
["アスエネ(株)","メニューC","アスエネ(株) メニューC",3.88E-4,2.6499999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1184)),\"\",ROW())","v":1184},"アスエネ(株) メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1184)),\"\",ROW())","v":1184},"アスエネ(株) メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1184)),\"\",ROW())","v":1184},"アスエネ(株) メニューC"]
["アスエネ(株)","メニューD","アスエネ(株) メニューD",3.88E-4,3.0299999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1185)),\"\",ROW())","v":1185},"アスエネ(株) メニューD",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1185)),\"\",ROW())","v":1185},"アスエネ(株) メニューD",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1185)),\"\",ROW())","v":1185},"アスエネ(株) メニューD"]
["アスエネ(株)","メニューE","アスエネ(株) メニューE",3.88E-4,3.4099999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1186)),\"\",ROW())","v":1186},"アスエネ(株) メニューE",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1186)),\"\",ROW())","v":1186},"アスエネ(株) メニューE",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1186)),\"\",ROW())","v":1186},"アスエネ(株) メニューE"]
["アスエネ(株)","メニューF","アスエネ(株) メニューF",3.88E-4,3.4499999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1187)),\"\",ROW())","v":1187},"アスエネ(株) メニューF",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1187)),\"\",ROW())","v":1187},"アスエネ(株) メニューF",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1187)),\"\",ROW())","v":1187},"アスエネ(株) メニューF"]
["アスエネ(株)","(参考値)事業者全体","アスエネ(株) (参考値)事業者全体",3.88E-4,2.3900000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1188)),\"\",ROW())","v":1188},"アスエネ(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1188)),\"\",ROW())","v":1188},"アスエネ(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1188)),\"\",ROW())","v":1188},"アスエネ(株) (参考値)事業者全体"]
["ＴＥＰＣＯライフサービス(株)",null,"ＴＥＰＣＯライフサービス(株)",5.7700000000000004E-4,5.2099999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1189)),\"\",ROW())","v":1189},"ＴＥＰＣＯライフサービス(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1189)),\"\",ROW())","v":1189},"ＴＥＰＣＯライフサービス(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1189)),\"\",ROW())","v":1189},"ＴＥＰＣＯライフサービス(株)"]
["会津エナジー(株)",null,"会津エナジー(株)",2.3E-5,3.0400000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1190)),\"\",ROW())","v":1190},"会津エナジー(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1190)),\"\",ROW())","v":1190},"会津エナジー(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1190)),\"\",ROW())","v":1190},"会津エナジー(株)"]
["うべ未来エネルギー(株)",null,"うべ未来エネルギー(株)",2.7900000000000001E-4,5.2499999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1191)),\"\",ROW())","v":1191},"うべ未来エネルギー(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1191)),\"\",ROW())","v":1191},"うべ未来エネルギー(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1191)),\"\",ROW())","v":1191},"うべ未来エネルギー(株)"]
["永井自動車工業(株)",null,"永井自動車工業(株)",4.8999999999999998E-4,4.3399999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1192)),\"\",ROW())","v":1192},"永井自動車工業(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1192)),\"\",ROW())","v":1192},"永井自動車工業(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1192)),\"\",ROW())","v":1192},"永井自動車工業(株)"]
["陸前高田しみんエネルギー(株)",null,"陸前高田しみんエネルギー(株)",4.5300000000000001E-4,4.0099999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1193)),\"\",ROW())","v":1193},"陸前高田しみんエネルギー(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1193)),\"\",ROW())","v":1193},"陸前高田しみんエネルギー(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1193)),\"\",ROW())","v":1193},"陸前高田しみんエネルギー(株)"]
["(株)チャームドライフ",null,"(株)チャームドライフ",4.46E-4,4.9200000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1194)),\"\",ROW())","v":1194},"(株)チャームドライフ",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1194)),\"\",ROW())","v":1194},"(株)チャームドライフ",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1194)),\"\",ROW())","v":1194},"(株)チャームドライフ"]
["スターティア(株)","メニューA","スターティア(株) メニューA",4.6000000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1195)),\"\",ROW())","v":1195},"スターティア(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1195)),\"\",ROW())","v":1195},"スターティア(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1195)),\"\",ROW())","v":1195},"スターティア(株) メニューA"]
["スターティア(株)","メニューB(残差)","スターティア(株) メニューB(残差)",4.6000000000000001E-4,5.0699999999999996E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1196)),\"\",ROW())","v":1196},"スターティア(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1196)),\"\",ROW())","v":1196},"スターティア(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1196)),\"\",ROW())","v":1196},"スターティア(株) メニューB(残差)"]
["スターティア(株)","(参考値)事業者全体","スターティア(株) (参考値)事業者全体",4.6000000000000001E-4,5.0699999999999996E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1197)),\"\",ROW())","v":1197},"スターティア(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1197)),\"\",ROW())","v":1197},"スターティア(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1197)),\"\",ROW())","v":1197},"スターティア(株) (参考値)事業者全体"]
["東広島スマートエネルギー(株)",null,"東広島スマートエネルギー(株)",4.8200000000000001E-4,4.26E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1198)),\"\",ROW())","v":1198},"東広島スマートエネルギー(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1198)),\"\",ROW())","v":1198},"東広島スマートエネルギー(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1198)),\"\",ROW())","v":1198},"東広島スマートエネルギー(株)"]
["旭化成(株)","メニューA","旭化成(株) メニューA",4.0499999999999998E-4,3.28E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1199)),\"\",ROW())","v":1199},"旭化成(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1199)),\"\",ROW())","v":1199},"旭化成(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1199)),\"\",ROW())","v":1199},"旭化成(株) メニューA"]
["旭化成(株)","メニューB","旭化成(株) メニューB",4.0499999999999998E-4,5.9500000000000004E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1200)),\"\",ROW())","v":1200},"旭化成(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1200)),\"\",ROW())","v":1200},"旭化成(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1200)),\"\",ROW())","v":1200},"旭化成(株) メニューB"]
["旭化成(株)","メニューC","旭化成(株) メニューC",4.0499999999999998E-4,3.8699999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1201)),\"\",ROW())","v":1201},"旭化成(株) メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1201)),\"\",ROW())","v":1201},"旭化成(株) メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1201)),\"\",ROW())","v":1201},"旭化成(株) メニューC"]
["旭化成(株)","メニューD","旭化成(株) メニューD",4.0499999999999998E-4,3.1300000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1202)),\"\",ROW())","v":1202},"旭化成(株) メニューD",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1202)),\"\",ROW())","v":1202},"旭化成(株) メニューD",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1202)),\"\",ROW())","v":1202},"旭化成(株) メニューD"]
["旭化成(株)","メニューE","旭化成(株) メニューE",4.0499999999999998E-4,3.21E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1203)),\"\",ROW())","v":1203},"旭化成(株) メニューE",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1203)),\"\",ROW())","v":1203},"旭化成(株) メニューE",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1203)),\"\",ROW())","v":1203},"旭化成(株) メニューE"]
["旭化成(株)","メニューF","旭化成(株) メニューF",4.0499999999999998E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1204)),\"\",ROW())","v":1204},"旭化成(株) メニューF",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1204)),\"\",ROW())","v":1204},"旭化成(株) メニューF",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1204)),\"\",ROW())","v":1204},"旭化成(株) メニューF"]
["旭化成(株)","(参考値)事業者全体","旭化成(株) (参考値)事業者全体",4.0499999999999998E-4,4.7199999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1205)),\"\",ROW())","v":1205},"旭化成(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1205)),\"\",ROW())","v":1205},"旭化成(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1205)),\"\",ROW())","v":1205},"旭化成(株) (参考値)事業者全体"]
["京和ガス(株)",null,"京和ガス(株)",4.6099999999999998E-4,4.0499999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1206)),\"\",ROW())","v":1206},"京和ガス(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1206)),\"\",ROW())","v":1206},"京和ガス(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1206)),\"\",ROW())","v":1206},"京和ガス(株)"]
["ＫＭパワー(株)",null,"ＫＭパワー(株)",3.88E-4,3.9100000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1207)),\"\",ROW())","v":1207},"ＫＭパワー(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1207)),\"\",ROW())","v":1207},"ＫＭパワー(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1207)),\"\",ROW())","v":1207},"ＫＭパワー(株)"]
["(株)岡崎建材",null,"(株)岡崎建材",4.44E-4,3.88E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1208)),\"\",ROW())","v":1208},"(株)岡崎建材",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1208)),\"\",ROW())","v":1208},"(株)岡崎建材",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1208)),\"\",ROW())","v":1208},"(株)岡崎建材"]
["(株)エフオン","メニューA","(株)エフオン メニューA","0.000441※",0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1209)),\"\",ROW())","v":1209},"(株)エフオン メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1209)),\"\",ROW())","v":1209},"(株)エフオン メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1209)),\"\",ROW())","v":1209},"(株)エフオン メニューA"]
["(株)エフオン","メニューB","(株)エフオン メニューB","0.000441※",2.5300000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1210)),\"\",ROW())","v":1210},"(株)エフオン メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1210)),\"\",ROW())","v":1210},"(株)エフオン メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1210)),\"\",ROW())","v":1210},"(株)エフオン メニューB"]
["(株)エフオン","メニューC","(株)エフオン メニューC","0.000441※",3.3799999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1211)),\"\",ROW())","v":1211},"(株)エフオン メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1211)),\"\",ROW())","v":1211},"(株)エフオン メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1211)),\"\",ROW())","v":1211},"(株)エフオン メニューC"]
["(株)エフオン","メニューD","(株)エフオン メニューD","0.000441※",3.4200000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1212)),\"\",ROW())","v":1212},"(株)エフオン メニューD",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1212)),\"\",ROW())","v":1212},"(株)エフオン メニューD",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1212)),\"\",ROW())","v":1212},"(株)エフオン メニューD"]
["(株)エフオン","(参考値)事業者全体","(株)エフオン (参考値)事業者全体","0.000441※",1.16E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1213)),\"\",ROW())","v":1213},"(株)エフオン (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1213)),\"\",ROW())","v":1213},"(株)エフオン (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1213)),\"\",ROW())","v":1213},"(株)エフオン (参考値)事業者全体"]
["(株)岡崎さくら電力",null,"(株)岡崎さくら電力",2.0000000000000001E-4,3.1E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1214)),\"\",ROW())","v":1214},"(株)岡崎さくら電力",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1214)),\"\",ROW())","v":1214},"(株)岡崎さくら電力",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1214)),\"\",ROW())","v":1214},"(株)岡崎さくら電力"]
["旭マルヰガス(株)",null,"旭マルヰガス(株)",4.4299999999999998E-4,4.7800000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1215)),\"\",ROW())","v":1215},"旭マルヰガス(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1215)),\"\",ROW())","v":1215},"旭マルヰガス(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1215)),\"\",ROW())","v":1215},"旭マルヰガス(株)"]
["ＪＲＥトレーディング(株)",null,"ＪＲＥトレーディング(株)","0.000441※",2.0100000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1216)),\"\",ROW())","v":1216},"ＪＲＥトレーディング(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1216)),\"\",ROW())","v":1216},"ＪＲＥトレーディング(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1216)),\"\",ROW())","v":1216},"ＪＲＥトレーディング(株)"]
["Ｃａｓｔｌｅｔｏｎ　Ｃｏｍｍｏｄｉｔｉｅｓ　Ｊａｐａｎ合同会社",null,"Ｃａｓｔｌｅｔｏｎ　Ｃｏｍｍｏｄｉｔｉｅｓ　Ｊａｐａｎ合同会社",6.1499999999999999E-4,5.8900000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1217)),\"\",ROW())","v":1217},"Ｃａｓｔｌｅｔｏｎ　Ｃｏｍｍｏｄｉｔｉｅｓ　Ｊａｐａｎ合同会社",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1217)),\"\",ROW())","v":1217},"Ｃａｓｔｌｅｔｏｎ　Ｃｏｍｍｏｄｉｔｉｅｓ　Ｊａｐａｎ合同会社",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1217)),\"\",ROW())","v":1217},"Ｃａｓｔｌｅｔｏｎ　Ｃｏｍｍｏｄｉｔｉｅｓ　Ｊａｐａｎ合同会社"]
["神戸電力(株)",null,"神戸電力(株)","0.000441※","0.000441※",null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1218)),\"\",ROW())","v":1218},"神戸電力(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1218)),\"\",ROW())","v":1218},"神戸電力(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1218)),\"\",ROW())","v":1218},"神戸電力(株)"]
["エア・ウォーター・ライフソリューション(株)(旧：エア・ウォーター北海道(株))",null,"エア・ウォーター・ライフソリューション(株)(旧：エア・ウォーター北海道(株))",7.7099999999999998E-4,7.1599999999999995E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1219)),\"\",ROW())","v":1219},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(G:G,ROW(A1218))),\"\")","v":"エア・ウォーター・ライフソリューション(株)(旧：エア・ウォーター北海道(株))"},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1219)),\"\",ROW())","v":1219},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(M:M,ROW(A1218))),\"\")","v":"エア・ウォーター・ライフソリューション(株)(旧：エア・ウォーター北海道(株))"},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1219)),\"\",ROW())","v":1219},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(T:T,ROW(A1218))),\"\")","v":"エア・ウォーター・ライフソリューション(株)(旧：エア・ウォーター北海道(株))"}]
["生活協同組合ひろしま","メニューA","生活協同組合ひろしま メニューA",4.6200000000000001E-4,3.3199999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1220)),\"\",ROW())","v":1220},"生活協同組合ひろしま メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1220)),\"\",ROW())","v":1220},"生活協同組合ひろしま メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1220)),\"\",ROW())","v":1220},"生活協同組合ひろしま メニューA"]
["生活協同組合ひろしま","メニューB(残差)","生活協同組合ひろしま メニューB(残差)",4.6200000000000001E-4,4.15E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1221)),\"\",ROW())","v":1221},"生活協同組合ひろしま メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1221)),\"\",ROW())","v":1221},"生活協同組合ひろしま メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1221)),\"\",ROW())","v":1221},"生活協同組合ひろしま メニューB(残差)"]
["生活協同組合ひろしま","(参考値)事業者全体","生活協同組合ひろしま (参考値)事業者全体",4.6200000000000001E-4,4.1399999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1222)),\"\",ROW())","v":1222},"生活協同組合ひろしま (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1222)),\"\",ROW())","v":1222},"生活協同組合ひろしま (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1222)),\"\",ROW())","v":1222},"生活協同組合ひろしま (参考値)事業者全体"]
["(株)ＲｅｎｏＬａｂｏ",null,"(株)ＲｅｎｏＬａｂｏ",4.7600000000000002E-4,5.3600000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1223)),\"\",ROW())","v":1223},"(株)ＲｅｎｏＬａｂｏ",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1223)),\"\",ROW())","v":1223},"(株)ＲｅｎｏＬａｂｏ",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1223)),\"\",ROW())","v":1223},"(株)ＲｅｎｏＬａｂｏ"]
["アークエルテクノロジーズ(株)",null,"アークエルテクノロジーズ(株)",5.2899999999999996E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1224)),\"\",ROW())","v":1224},"アークエルテクノロジーズ(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1224)),\"\",ROW())","v":1224},"アークエルテクノロジーズ(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1224)),\"\",ROW())","v":1224},"アークエルテクノロジーズ(株)"]
["弥富ガス協同組合",null,"弥富ガス協同組合",3.6999999999999999E-4,4.0999999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1225)),\"\",ROW())","v":1225},"弥富ガス協同組合",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1225)),\"\",ROW())","v":1225},"弥富ガス協同組合",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1225)),\"\",ROW())","v":1225},"弥富ガス協同組合"]
["エルメック(株)",null,"エルメック(株)",6.2299999999999996E-4,5.6700000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1226)),\"\",ROW())","v":1226},"エルメック(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1226)),\"\",ROW())","v":1226},"エルメック(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1226)),\"\",ROW())","v":1226},"エルメック(株)"]
["(株)オズエナジー",null,"(株)オズエナジー",4.64E-4,5.2400000000000005E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1227)),\"\",ROW())","v":1227},"(株)オズエナジー",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1227)),\"\",ROW())","v":1227},"(株)オズエナジー",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1227)),\"\",ROW())","v":1227},"(株)オズエナジー"]
["レモンガス(株)",null,"レモンガス(株)",5.4699999999999996E-4,4.9200000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1228)),\"\",ROW())","v":1228},"レモンガス(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1228)),\"\",ROW())","v":1228},"レモンガス(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1228)),\"\",ROW())","v":1228},"レモンガス(株)"]
["(株)日本海水",null,"(株)日本海水",4.1199999999999999E-4,3.5599999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1229)),\"\",ROW())","v":1229},"(株)日本海水",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1229)),\"\",ROW())","v":1229},"(株)日本海水",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1229)),\"\",ROW())","v":1229},"(株)日本海水"]
["しろくま電力(株)(旧：(株)ａｆｔｅｒＦＩＴ)","メニューA","しろくま電力(株)(旧：(株)ａｆｔｅｒＦＩＴ) メニューA",4.5100000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1230)),\"\",ROW())","v":1230},"しろくま電力(株)(旧：(株)ａｆｔｅｒＦＩＴ) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1230)),\"\",ROW())","v":1230},"しろくま電力(株)(旧：(株)ａｆｔｅｒＦＩＴ) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1230)),\"\",ROW())","v":1230},"しろくま電力(株)(旧：(株)ａｆｔｅｒＦＩＴ) メニューA"]
["しろくま電力(株)(旧：(株)ａｆｔｅｒＦＩＴ)","メニューB","しろくま電力(株)(旧：(株)ａｆｔｅｒＦＩＴ) メニューB",4.5100000000000001E-4,4.2900000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1231)),\"\",ROW())","v":1231},"しろくま電力(株)(旧：(株)ａｆｔｅｒＦＩＴ) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1231)),\"\",ROW())","v":1231},"しろくま電力(株)(旧：(株)ａｆｔｅｒＦＩＴ) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1231)),\"\",ROW())","v":1231},"しろくま電力(株)(旧：(株)ａｆｔｅｒＦＩＴ) メニューB"]
["しろくま電力(株)(旧：(株)ａｆｔｅｒＦＩＴ)","(参考値)事業者全体","しろくま電力(株)(旧：(株)ａｆｔｅｒＦＩＴ) (参考値)事業者全体",4.5100000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1232)),\"\",ROW())","v":1232},"しろくま電力(株)(旧：(株)ａｆｔｅｒＦＩＴ) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1232)),\"\",ROW())","v":1232},"しろくま電力(株)(旧：(株)ａｆｔｅｒＦＩＴ) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1232)),\"\",ROW())","v":1232},"しろくま電力(株)(旧：(株)ａｆｔｅｒＦＩＴ) (参考値)事業者全体"]
["中小企業支援(株)",null,"中小企業支援(株)",4.7399999999999997E-4,4.75E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1233)),\"\",ROW())","v":1233},"中小企業支援(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1233)),\"\",ROW())","v":1233},"中小企業支援(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1233)),\"\",ROW())","v":1233},"中小企業支援(株)"]
["サントラベラーズサービス有限会社",null,"サントラベラーズサービス有限会社",4.4499999999999997E-4,3.8999999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1234)),\"\",ROW())","v":1234},"サントラベラーズサービス有限会社",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1234)),\"\",ROW())","v":1234},"サントラベラーズサービス有限会社",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1234)),\"\",ROW())","v":1234},"サントラベラーズサービス有限会社"]
["八千代エンジニヤリング(株)",null,"八千代エンジニヤリング(株)",4.4499999999999997E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1235)),\"\",ROW())","v":1235},"八千代エンジニヤリング(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1235)),\"\",ROW())","v":1235},"八千代エンジニヤリング(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1235)),\"\",ROW())","v":1235},"八千代エンジニヤリング(株)"]
["神楽電力(株)","メニューA","神楽電力(株) メニューA",4.9200000000000003E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1236)),\"\",ROW())","v":1236},"神楽電力(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1236)),\"\",ROW())","v":1236},"神楽電力(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1236)),\"\",ROW())","v":1236},"神楽電力(株) メニューA"]
["神楽電力(株)","(参考値)事業者全体","神楽電力(株) (参考値)事業者全体",4.9200000000000003E-4,5.8799999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1237)),\"\",ROW())","v":1237},"神楽電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1237)),\"\",ROW())","v":1237},"神楽電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1237)),\"\",ROW())","v":1237},"神楽電力(株) (参考値)事業者全体"]
["ゆきぐに新電力(株)",null,"ゆきぐに新電力(株)",4.3600000000000003E-4,3.8000000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1238)),\"\",ROW())","v":1238},"ゆきぐに新電力(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1238)),\"\",ROW())","v":1238},"ゆきぐに新電力(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1238)),\"\",ROW())","v":1238},"ゆきぐに新電力(株)"]
["(株)ながさきサステナエナジー",null,"(株)ながさきサステナエナジー",1.3100000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1239)),\"\",ROW())","v":1239},"(株)ながさきサステナエナジー",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1239)),\"\",ROW())","v":1239},"(株)ながさきサステナエナジー",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1239)),\"\",ROW())","v":1239},"(株)ながさきサステナエナジー"]
["葛尾創生電力(株)",null,"葛尾創生電力(株)",3.1700000000000001E-4,3.2000000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1240)),\"\",ROW())","v":1240},"葛尾創生電力(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1240)),\"\",ROW())","v":1240},"葛尾創生電力(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1240)),\"\",ROW())","v":1240},"葛尾創生電力(株)"]
["(株)Ｉ＆Ｉ",null,"(株)Ｉ＆Ｉ",4.0299999999999998E-4,3.4699999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1241)),\"\",ROW())","v":1241},"(株)Ｉ＆Ｉ",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1241)),\"\",ROW())","v":1241},"(株)Ｉ＆Ｉ",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1241)),\"\",ROW())","v":1241},"(株)Ｉ＆Ｉ"]
["(株)ライフエナジー","メニューA","(株)ライフエナジー メニューA",4.64E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1242)),\"\",ROW())","v":1242},"(株)ライフエナジー メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1242)),\"\",ROW())","v":1242},"(株)ライフエナジー メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1242)),\"\",ROW())","v":1242},"(株)ライフエナジー メニューA"]
["(株)ライフエナジー","メニューB","(株)ライフエナジー メニューB",4.64E-4,2.5900000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1243)),\"\",ROW())","v":1243},"(株)ライフエナジー メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1243)),\"\",ROW())","v":1243},"(株)ライフエナジー メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1243)),\"\",ROW())","v":1243},"(株)ライフエナジー メニューB"]
["(株)ライフエナジー","メニューC(残差)","(株)ライフエナジー メニューC(残差)",4.64E-4,4.1399999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1244)),\"\",ROW())","v":1244},"(株)ライフエナジー メニューC(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1244)),\"\",ROW())","v":1244},"(株)ライフエナジー メニューC(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1244)),\"\",ROW())","v":1244},"(株)ライフエナジー メニューC(残差)"]
["(株)ライフエナジー","(参考値)事業者全体","(株)ライフエナジー (参考値)事業者全体",4.64E-4,4.1199999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1245)),\"\",ROW())","v":1245},"(株)ライフエナジー (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1245)),\"\",ROW())","v":1245},"(株)ライフエナジー (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1245)),\"\",ROW())","v":1245},"(株)ライフエナジー (参考値)事業者全体"]
["(株)グルーヴエナジー",null,"(株)グルーヴエナジー",5.0299999999999997E-4,5.4000000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1246)),\"\",ROW())","v":1246},"(株)グルーヴエナジー",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1246)),\"\",ROW())","v":1246},"(株)グルーヴエナジー",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1246)),\"\",ROW())","v":1246},"(株)グルーヴエナジー"]
["高知ニューエナジー(株)",null,"高知ニューエナジー(株)",4.6799999999999999E-4,4.64E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1247)),\"\",ROW())","v":1247},"高知ニューエナジー(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1247)),\"\",ROW())","v":1247},"高知ニューエナジー(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1247)),\"\",ROW())","v":1247},"高知ニューエナジー(株)"]
["もみじ電力(株)",null,"もみじ電力(株)",4.4099999999999999E-4,3.8499999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1248)),\"\",ROW())","v":1248},"もみじ電力(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1248)),\"\",ROW())","v":1248},"もみじ電力(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1248)),\"\",ROW())","v":1248},"もみじ電力(株)"]
["Ｎａｔｕｒｅ(株)",null,"Ｎａｔｕｒｅ(株)",3.9100000000000002E-4,4.15E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1249)),\"\",ROW())","v":1249},"Ｎａｔｕｒｅ(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1249)),\"\",ROW())","v":1249},"Ｎａｔｕｒｅ(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1249)),\"\",ROW())","v":1249},"Ｎａｔｕｒｅ(株)"]
["(株)縁人",null,"(株)縁人",3.8999999999999999E-4,4.0999999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1250)),\"\",ROW())","v":1250},"(株)縁人",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1250)),\"\",ROW())","v":1250},"(株)縁人",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1250)),\"\",ROW())","v":1250},"(株)縁人"]
["Ｔ＆Ｔエナジー(株)",null,"Ｔ＆Ｔエナジー(株)",5.3899999999999998E-4,4.8299999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1251)),\"\",ROW())","v":1251},"Ｔ＆Ｔエナジー(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1251)),\"\",ROW())","v":1251},"Ｔ＆Ｔエナジー(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1251)),\"\",ROW())","v":1251},"Ｔ＆Ｔエナジー(株)"]
["(株)ルーク","メニューA","(株)ルーク メニューA",4.8500000000000003E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1252)),\"\",ROW())","v":1252},"(株)ルーク メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1252)),\"\",ROW())","v":1252},"(株)ルーク メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1252)),\"\",ROW())","v":1252},"(株)ルーク メニューA"]
["(株)ルーク","メニューB(残差)","(株)ルーク メニューB(残差)",4.8500000000000003E-4,4.2900000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1253)),\"\",ROW())","v":1253},"(株)ルーク メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1253)),\"\",ROW())","v":1253},"(株)ルーク メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1253)),\"\",ROW())","v":1253},"(株)ルーク メニューB(残差)"]
["(株)ルーク","(参考値)事業者全体","(株)ルーク (参考値)事業者全体",4.8500000000000003E-4,4.28E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1254)),\"\",ROW())","v":1254},"(株)ルーク (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1254)),\"\",ROW())","v":1254},"(株)ルーク (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1254)),\"\",ROW())","v":1254},"(株)ルーク (参考値)事業者全体"]
["かけがわ報徳パワー(株)",null,"かけがわ報徳パワー(株)",3.7199999999999999E-4,3.6000000000000001E-5,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1255)),\"\",ROW())","v":1255},"かけがわ報徳パワー(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1255)),\"\",ROW())","v":1255},"かけがわ報徳パワー(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1255)),\"\",ROW())","v":1255},"かけがわ報徳パワー(株)"]
["ＳｕｓｔａｉｎａｂｌｅＥｎｅｒｇｙ(株)",null,"ＳｕｓｔａｉｎａｂｌｅＥｎｅｒｇｙ(株)",4.64E-4,5.13E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1256)),\"\",ROW())","v":1256},"ＳｕｓｔａｉｎａｂｌｅＥｎｅｒｇｙ(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1256)),\"\",ROW())","v":1256},"ＳｕｓｔａｉｎａｂｌｅＥｎｅｒｇｙ(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1256)),\"\",ROW())","v":1256},"ＳｕｓｔａｉｎａｂｌｅＥｎｅｒｇｙ(株)"]
["穂の国とよはし電力(株)",null,"穂の国とよはし電力(株)",1.55E-4,3.1100000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1257)),\"\",ROW())","v":1257},"穂の国とよはし電力(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1257)),\"\",ROW())","v":1257},"穂の国とよはし電力(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1257)),\"\",ROW())","v":1257},"穂の国とよはし電力(株)"]
["イワタニセントラル北海道(株)",null,"イワタニセントラル北海道(株)",8.0199999999999998E-4,7.4600000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1258)),\"\",ROW())","v":1258},"イワタニセントラル北海道(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1258)),\"\",ROW())","v":1258},"イワタニセントラル北海道(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1258)),\"\",ROW())","v":1258},"イワタニセントラル北海道(株)"]
["ホームタウンエナジー(株)","メニューA","ホームタウンエナジー(株) メニューA",4.8500000000000003E-4,3.3000000000000003E-5,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1259)),\"\",ROW())","v":1259},"ホームタウンエナジー(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1259)),\"\",ROW())","v":1259},"ホームタウンエナジー(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1259)),\"\",ROW())","v":1259},"ホームタウンエナジー(株) メニューA"]
["ホームタウンエナジー(株)","(参考値)事業者全体","ホームタウンエナジー(株) (参考値)事業者全体",4.8500000000000003E-4,4.2999999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1260)),\"\",ROW())","v":1260},"ホームタウンエナジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1260)),\"\",ROW())","v":1260},"ホームタウンエナジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1260)),\"\",ROW())","v":1260},"ホームタウンエナジー(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)彩の国でんき",null,"(株)彩の国でんき",3.2000000000000003E-4,4.9399999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1261)),\"\",ROW())","v":1261},"(株)彩の国でんき",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1261)),\"\",ROW())","v":1261},"(株)彩の国でんき",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1261)),\"\",ROW())","v":1261},"(株)彩の国でんき"]
["(株)みやきエネルギー",null,"(株)みやきエネルギー",5.1900000000000004E-4,5.44E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1262)),\"\",ROW())","v":1262},"(株)みやきエネルギー",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1262)),\"\",ROW())","v":1262},"(株)みやきエネルギー",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1262)),\"\",ROW())","v":1262},"(株)みやきエネルギー"]
["(株)クリーンベンチャー２１",null,"(株)クリーンベンチャー２１",4.4200000000000001E-4,4.9399999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1263)),\"\",ROW())","v":1263},"(株)クリーンベンチャー２１",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1263)),\"\",ROW())","v":1263},"(株)クリーンベンチャー２１",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1263)),\"\",ROW())","v":1263},"(株)クリーンベンチャー２１"]
["三河商事(株)",null,"三河商事(株)",3.2299999999999999E-4,4.7699999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1264)),\"\",ROW())","v":1264},"三河商事(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1264)),\"\",ROW())","v":1264},"三河商事(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1264)),\"\",ROW())","v":1264},"三河商事(株)"]
["(株)みとや",null,"(株)みとや",5.0000000000000001E-4,4.44E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1265)),\"\",ROW())","v":1265},"(株)みとや",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1265)),\"\",ROW())","v":1265},"(株)みとや",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1265)),\"\",ROW())","v":1265},"(株)みとや"]
["三州電力(株)",null,"三州電力(株)",4.35E-4,3.8000000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1266)),\"\",ROW())","v":1266},"三州電力(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1266)),\"\",ROW())","v":1266},"三州電力(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1266)),\"\",ROW())","v":1266},"三州電力(株)"]
["フラットエナジー(株)",null,"フラットエナジー(株)",4.2700000000000002E-4,4.6700000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1267)),\"\",ROW())","v":1267},"フラットエナジー(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1267)),\"\",ROW())","v":1267},"フラットエナジー(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1267)),\"\",ROW())","v":1267},"フラットエナジー(株)"]
["沖縄新エネ開発(株)",null,"沖縄新エネ開発(株)",5.1000000000000004E-4,5.9800000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1268)),\"\",ROW())","v":1268},"沖縄新エネ開発(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1268)),\"\",ROW())","v":1268},"沖縄新エネ開発(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1268)),\"\",ROW())","v":1268},"沖縄新エネ開発(株)"]
["つづくみらいエナジー(株)",null,"つづくみらいエナジー(株)",3.6999999999999999E-4,5.4600000000000004E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1269)),\"\",ROW())","v":1269},"つづくみらいエナジー(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1269)),\"\",ROW())","v":1269},"つづくみらいエナジー(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1269)),\"\",ROW())","v":1269},"つづくみらいエナジー(株)"]
["(株)中庄商店",null,"(株)中庄商店",7.2400000000000003E-4,6.69E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1270)),\"\",ROW())","v":1270},"(株)中庄商店",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1270)),\"\",ROW())","v":1270},"(株)中庄商店",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1270)),\"\",ROW())","v":1270},"(株)中庄商店"]
["(株)ほくだん",null,"(株)ほくだん",4.5199999999999998E-4,4.3899999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1271)),\"\",ROW())","v":1271},"(株)ほくだん",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1271)),\"\",ROW())","v":1271},"(株)ほくだん",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1271)),\"\",ROW())","v":1271},"(株)ほくだん"]
["(株)エスコ",null,"(株)エスコ",3.4200000000000002E-4,2.8600000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1272)),\"\",ROW())","v":1272},"(株)エスコ",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1272)),\"\",ROW())","v":1272},"(株)エスコ",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1272)),\"\",ROW())","v":1272},"(株)エスコ"]
["(株)コノミヤホールディングス",null,"(株)コノミヤホールディングス",4.9200000000000003E-4,4.66E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1273)),\"\",ROW())","v":1273},"(株)コノミヤホールディングス",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1273)),\"\",ROW())","v":1273},"(株)コノミヤホールディングス",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1273)),\"\",ROW())","v":1273},"(株)コノミヤホールディングス"]
["(株)ビジョン",null,"(株)ビジョン",5.71E-4,5.1500000000000005E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1274)),\"\",ROW())","v":1274},"(株)ビジョン",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1274)),\"\",ROW())","v":1274},"(株)ビジョン",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1274)),\"\",ROW())","v":1274},"(株)ビジョン"]
["(株)丸の内電力",null,"(株)丸の内電力",4.2999999999999999E-4,4.84E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1275)),\"\",ROW())","v":1275},"(株)丸の内電力",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1275)),\"\",ROW())","v":1275},"(株)丸の内電力",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1275)),\"\",ROW())","v":1275},"(株)丸の内電力"]
["西川建材工業(株)",null,"西川建材工業(株)",4.0299999999999998E-4,3.48E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1276)),\"\",ROW())","v":1276},"西川建材工業(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1276)),\"\",ROW())","v":1276},"西川建材工業(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1276)),\"\",ROW())","v":1276},"西川建材工業(株)"]
["(株)中京電力",null,"(株)中京電力",4.84E-4,4.28E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1277)),\"\",ROW())","v":1277},"(株)中京電力",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1277)),\"\",ROW())","v":1277},"(株)中京電力",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1277)),\"\",ROW())","v":1277},"(株)中京電力"]
["(株)クオリティプラス",null,"(株)クオリティプラス",4.4900000000000002E-4,3.9300000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1278)),\"\",ROW())","v":1278},"(株)クオリティプラス",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1278)),\"\",ROW())","v":1278},"(株)クオリティプラス",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1278)),\"\",ROW())","v":1278},"(株)クオリティプラス"]
["Ｙ．Ｗ．Ｃ(株)",null,"Ｙ．Ｗ．Ｃ(株)",5.3499999999999999E-4,4.7899999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1279)),\"\",ROW())","v":1279},"Ｙ．Ｗ．Ｃ(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1279)),\"\",ROW())","v":1279},"Ｙ．Ｗ．Ｃ(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1279)),\"\",ROW())","v":1279},"Ｙ．Ｗ．Ｃ(株)"]
["(株)ＭＴエナジー",null,"(株)ＭＴエナジー",4.4499999999999997E-4,4.4499999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1280)),\"\",ROW())","v":1280},"(株)ＭＴエナジー",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1280)),\"\",ROW())","v":1280},"(株)ＭＴエナジー",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1280)),\"\",ROW())","v":1280},"(株)ＭＴエナジー"]
["ＴＧオクトパスエナジー(株)","メニューA","ＴＧオクトパスエナジー(株) メニューA",4.6900000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1281)),\"\",ROW())","v":1281},"ＴＧオクトパスエナジー(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1281)),\"\",ROW())","v":1281},"ＴＧオクトパスエナジー(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1281)),\"\",ROW())","v":1281},"ＴＧオクトパスエナジー(株) メニューA"]
["ＴＧオクトパスエナジー(株)","メニューB","ＴＧオクトパスエナジー(株) メニューB",4.6900000000000002E-4,1.65E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1282)),\"\",ROW())","v":1282},"ＴＧオクトパスエナジー(株) メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1282)),\"\",ROW())","v":1282},"ＴＧオクトパスエナジー(株) メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1282)),\"\",ROW())","v":1282},"ＴＧオクトパスエナジー(株) メニューB"]
["ＴＧオクトパスエナジー(株)","メニューC(残差)","ＴＧオクトパスエナジー(株) メニューC(残差)",4.6900000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1283)),\"\",ROW())","v":1283},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(G:G,ROW(A1282))),\"\")","v":"ＴＧオクトパスエナジー(株) メニューC(残差)"},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1283)),\"\",ROW())","v":1283},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(M:M,ROW(A1282))),\"\")","v":"ＴＧオクトパスエナジー(株) メニューC(残差)"},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1283)),\"\",ROW())","v":1283},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(T:T,ROW(A1282))),\"\")","v":"ＴＧオクトパスエナジー(株) メニューC(残差)"}]
["ＴＧオクトパスエナジー(株)","(参考値)事業者全体","ＴＧオクトパスエナジー(株) (参考値)事業者全体",4.6900000000000002E-4,9.6000000000000002E-5,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1284)),\"\",ROW())","v":1284},"ＴＧオクトパスエナジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1284)),\"\",ROW())","v":1284},"ＴＧオクトパスエナジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1284)),\"\",ROW())","v":1284},"ＴＧオクトパスエナジー(株) (参考値)事業者全体"]
["東北電力フロンティア(株)","メニューA","東北電力フロンティア(株) メニューA",5.5699999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1285)),\"\",ROW())","v":1285},"東北電力フロンティア(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1285)),\"\",ROW())","v":1285},"東北電力フロンティア(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1285)),\"\",ROW())","v":1285},"東北電力フロンティア(株) メニューA"]
["(株)ファラデー",null,"(株)ファラデー",6.5899999999999997E-4,6.0400000000000004E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1286)),\"\",ROW())","v":1286},"(株)ファラデー",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1286)),\"\",ROW())","v":1286},"(株)ファラデー",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1286)),\"\",ROW())","v":1286},"(株)ファラデー"]
["三菱ＨＣキャピタルエナジー(株)",null,"三菱ＨＣキャピタルエナジー(株)",4.4099999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1287)),\"\",ROW())","v":1287},"三菱ＨＣキャピタルエナジー(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1287)),\"\",ROW())","v":1287},"三菱ＨＣキャピタルエナジー(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1287)),\"\",ROW())","v":1287},"三菱ＨＣキャピタルエナジー(株)"]
["大塚ビジネスサポート(株)",null,"大塚ビジネスサポート(株)",4.9399999999999997E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1288)),\"\",ROW())","v":1288},"大塚ビジネスサポート(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1288)),\"\",ROW())","v":1288},"大塚ビジネスサポート(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1288)),\"\",ROW())","v":1288},"大塚ビジネスサポート(株)"]
["出雲ケーブルビジョン(株)",null,"出雲ケーブルビジョン(株)",5.0699999999999996E-4,6.0400000000000004E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1289)),\"\",ROW())","v":1289},"出雲ケーブルビジョン(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1289)),\"\",ROW())","v":1289},"出雲ケーブルビジョン(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1289)),\"\",ROW())","v":1289},"出雲ケーブルビジョン(株)"]
["いずも縁結び電力(株)","メニューA","いずも縁結び電力(株) メニューA",1.1900000000000001E-4,2.8600000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1290)),\"\",ROW())","v":1290},"いずも縁結び電力(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1290)),\"\",ROW())","v":1290},"いずも縁結び電力(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1290)),\"\",ROW())","v":1290},"いずも縁結び電力(株) メニューA"]
["いずも縁結び電力(株)","(参考値)事業者全体","いずも縁結び電力(株) (参考値)事業者全体",1.1900000000000001E-4,3.4000000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1291)),\"\",ROW())","v":1291},"いずも縁結び電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1291)),\"\",ROW())","v":1291},"いずも縁結び電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1291)),\"\",ROW())","v":1291},"いずも縁結び電力(株) (参考値)事業者全体"]
["恵那電力(株)","メニューA","恵那電力(株) メニューA",4.73E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1292)),\"\",ROW())","v":1292},"恵那電力(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1292)),\"\",ROW())","v":1292},"恵那電力(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1292)),\"\",ROW())","v":1292},"恵那電力(株) メニューA"]
["恵那電力(株)","メニューB(残差)","恵那電力(株) メニューB(残差)",4.73E-4,4.4000000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1293)),\"\",ROW())","v":1293},"恵那電力(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1293)),\"\",ROW())","v":1293},"恵那電力(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1293)),\"\",ROW())","v":1293},"恵那電力(株) メニューB(残差)"]
["恵那電力(株)","(参考値)事業者全体","恵那電力(株) (参考値)事業者全体",4.73E-4,4.2299999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1294)),\"\",ROW())","v":1294},"恵那電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1294)),\"\",ROW())","v":1294},"恵那電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1294)),\"\",ROW())","v":1294},"恵那電力(株) (参考値)事業者全体"]
["宇都宮ライトパワー(株)","メニューA","宇都宮ライトパワー(株) メニューA",3.3700000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1295)),\"\",ROW())","v":1295},"宇都宮ライトパワー(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1295)),\"\",ROW())","v":1295},"宇都宮ライトパワー(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1295)),\"\",ROW())","v":1295},"宇都宮ライトパワー(株) メニューA"]
["宇都宮ライトパワー(株)","(参考値)事業者全体","宇都宮ライトパワー(株) (参考値)事業者全体",3.3700000000000001E-4,3.4099999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1296)),\"\",ROW())","v":1296},"宇都宮ライトパワー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1296)),\"\",ROW())","v":1296},"宇都宮ライトパワー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1296)),\"\",ROW())","v":1296},"宇都宮ライトパワー(株) (参考値)事業者全体"]
["帯広電力(株)",null,"帯広電力(株)",5.1000000000000004E-4,4.55E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1297)),\"\",ROW())","v":1297},"帯広電力(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1297)),\"\",ROW())","v":1297},"帯広電力(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1297)),\"\",ROW())","v":1297},"帯広電力(株)"]
["フジ物産(株)",null,"フジ物産(株)",5.0900000000000001E-4,4.5600000000000003E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1298)),\"\",ROW())","v":1298},"フジ物産(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1298)),\"\",ROW())","v":1298},"フジ物産(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1298)),\"\",ROW())","v":1298},"フジ物産(株)"]
["金沢エナジー(株)","メニューA","金沢エナジー(株) メニューA",1.9999999999999999E-6,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1299)),\"\",ROW())","v":1299},"金沢エナジー(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1299)),\"\",ROW())","v":1299},"金沢エナジー(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1299)),\"\",ROW())","v":1299},"金沢エナジー(株) メニューA"]
["金沢エナジー(株)","(参考値)事業者全体","金沢エナジー(株) (参考値)事業者全体",1.9999999999999999E-6,3.8499999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1300)),\"\",ROW())","v":1300},"金沢エナジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1300)),\"\",ROW())","v":1300},"金沢エナジー(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1300)),\"\",ROW())","v":1300},"金沢エナジー(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)なんとエナジー",null,"(株)なんとエナジー",7.8100000000000001E-4,7.2599999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1301)),\"\",ROW())","v":1301},"(株)なんとエナジー",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1301)),\"\",ROW())","v":1301},"(株)なんとエナジー",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1301)),\"\",ROW())","v":1301},"(株)なんとエナジー"]
["(株)ボーダレス・ジャパン","メニューA","(株)ボーダレス・ジャパン メニューA",0,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1302)),\"\",ROW())","v":1302},"(株)ボーダレス・ジャパン メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1302)),\"\",ROW())","v":1302},"(株)ボーダレス・ジャパン メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1302)),\"\",ROW())","v":1302},"(株)ボーダレス・ジャパン メニューA"]
["(株)ボーダレス・ジャパン","(参考値)事業者全体","(株)ボーダレス・ジャパン (参考値)事業者全体",0,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1303)),\"\",ROW())","v":1303},"(株)ボーダレス・ジャパン (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1303)),\"\",ROW())","v":1303},"(株)ボーダレス・ジャパン (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1303)),\"\",ROW())","v":1303},"(株)ボーダレス・ジャパン (参考値)事業者全体"]
["(株)ワット","メニューA","(株)ワット メニューA",2.5999999999999998E-5,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1304)),\"\",ROW())","v":1304},"(株)ワット メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1304)),\"\",ROW())","v":1304},"(株)ワット メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1304)),\"\",ROW())","v":1304},"(株)ワット メニューA"]
["(株)ワット","メニューB(残差)","(株)ワット メニューB(残差)",2.5999999999999998E-5,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1305)),\"\",ROW())","v":1305},"(株)ワット メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1305)),\"\",ROW())","v":1305},"(株)ワット メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1305)),\"\",ROW())","v":1305},"(株)ワット メニューB(残差)"]
["(株)ワット","(参考値)事業者全体","(株)ワット (参考値)事業者全体",2.5999999999999998E-5,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1306)),\"\",ROW())","v":1306},"(株)ワット (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1306)),\"\",ROW())","v":1306},"(株)ワット (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1306)),\"\",ROW())","v":1306},"(株)ワット (参考値)事業者全体"]
["ジケイ・スペース(株)",null,"ジケイ・スペース(株)",5.0000000000000001E-4,5.9199999999999997E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1307)),\"\",ROW())","v":1307},"ジケイ・スペース(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1307)),\"\",ROW())","v":1307},"ジケイ・スペース(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1307)),\"\",ROW())","v":1307},"ジケイ・スペース(株)"]
["広島ガス(株)","メニューA","広島ガス(株) メニューA",4.8200000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1308)),\"\",ROW())","v":1308},"広島ガス(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1308)),\"\",ROW())","v":1308},"広島ガス(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1308)),\"\",ROW())","v":1308},"広島ガス(株) メニューA"]
["広島ガス(株)","(参考値)事業者全体","広島ガス(株) (参考値)事業者全体",4.8200000000000001E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1309)),\"\",ROW())","v":1309},"広島ガス(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1309)),\"\",ROW())","v":1309},"広島ガス(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1309)),\"\",ROW())","v":1309},"広島ガス(株) (参考値)事業者全体"]
["(株)ＦＰＳ","メニューA","(株)ＦＰＳ メニューA",4.1899999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1310)),\"\",ROW())","v":1310},"(株)ＦＰＳ メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1310)),\"\",ROW())","v":1310},"(株)ＦＰＳ メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1310)),\"\",ROW())","v":1310},"(株)ＦＰＳ メニューA"]
["(株)ＦＰＳ","メニューB","(株)ＦＰＳ メニューB",4.1899999999999999E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1311)),\"\",ROW())","v":1311},"(株)ＦＰＳ メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1311)),\"\",ROW())","v":1311},"(株)ＦＰＳ メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1311)),\"\",ROW())","v":1311},"(株)ＦＰＳ メニューB"]
["(株)ＦＰＳ","メニューC","(株)ＦＰＳ メニューC",4.1899999999999999E-4,1.8699999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1312)),\"\",ROW())","v":1312},"(株)ＦＰＳ メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1312)),\"\",ROW())","v":1312},"(株)ＦＰＳ メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1312)),\"\",ROW())","v":1312},"(株)ＦＰＳ メニューC"]
["(株)ＦＰＳ","メニューD","(株)ＦＰＳ メニューD",4.1899999999999999E-4,2.24E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1313)),\"\",ROW())","v":1313},"(株)ＦＰＳ メニューD",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1313)),\"\",ROW())","v":1313},"(株)ＦＰＳ メニューD",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1313)),\"\",ROW())","v":1313},"(株)ＦＰＳ メニューD"]
["(株)ＦＰＳ","メニューE","(株)ＦＰＳ メニューE",4.1899999999999999E-4,3.1300000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1314)),\"\",ROW())","v":1314},"(株)ＦＰＳ メニューE",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1314)),\"\",ROW())","v":1314},"(株)ＦＰＳ メニューE",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1314)),\"\",ROW())","v":1314},"(株)ＦＰＳ メニューE"]
["(株)ＦＰＳ","メニューF","(株)ＦＰＳ メニューF",4.1899999999999999E-4,3.9599999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1315)),\"\",ROW())","v":1315},"(株)ＦＰＳ メニューF",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1315)),\"\",ROW())","v":1315},"(株)ＦＰＳ メニューF",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1315)),\"\",ROW())","v":1315},"(株)ＦＰＳ メニューF"]
["(株)ＦＰＳ","メニューG(残差)","(株)ＦＰＳ メニューG(残差)",4.1899999999999999E-4,4.35E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1316)),\"\",ROW())","v":1316},"(株)ＦＰＳ メニューG(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1316)),\"\",ROW())","v":1316},"(株)ＦＰＳ メニューG(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1316)),\"\",ROW())","v":1316},"(株)ＦＰＳ メニューG(残差)"]
["(株)ＦＰＳ","(参考値)事業者全体","(株)ＦＰＳ (参考値)事業者全体",4.1899999999999999E-4,4.3100000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1317)),\"\",ROW())","v":1317},"(株)ＦＰＳ (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1317)),\"\",ROW())","v":1317},"(株)ＦＰＳ (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1317)),\"\",ROW())","v":1317},"(株)ＦＰＳ (参考値)事業者全体"]
["エナジーサプライ(株)",null,"エナジーサプライ(株)",5.5599999999999996E-4,5.04E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1318)),\"\",ROW())","v":1318},"エナジーサプライ(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1318)),\"\",ROW())","v":1318},"エナジーサプライ(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1318)),\"\",ROW())","v":1318},"エナジーサプライ(株)"]
["大熊るるるん電力(株)",null,"大熊るるるん電力(株)",4.7800000000000002E-4,4.2200000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1319)),\"\",ROW())","v":1319},"大熊るるるん電力(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1319)),\"\",ROW())","v":1319},"大熊るるるん電力(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1319)),\"\",ROW())","v":1319},"大熊るるるん電力(株)"]
["(株)レックス(旧：特種東海製紙(株))","メニューA","(株)レックス(旧：特種東海製紙(株)) メニューA",5.5000000000000003E-4,2.4899999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1320)),\"\",ROW())","v":1320},"(株)レックス(旧：特種東海製紙(株)) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1320)),\"\",ROW())","v":1320},"(株)レックス(旧：特種東海製紙(株)) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1320)),\"\",ROW())","v":1320},"(株)レックス(旧：特種東海製紙(株)) メニューA"]
["(株)レックス(旧：特種東海製紙(株))","(参考値)事業者全体","(株)レックス(旧：特種東海製紙(株)) (参考値)事業者全体",5.5000000000000003E-4,4.95E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1321)),\"\",ROW())","v":1321},"(株)レックス(旧：特種東海製紙(株)) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1321)),\"\",ROW())","v":1321},"(株)レックス(旧：特種東海製紙(株)) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1321)),\"\",ROW())","v":1321},"(株)レックス(旧：特種東海製紙(株)) (参考値)事業者全体"]
["おきたま新電力(株)","メニューA","おきたま新電力(株) メニューA",2.6200000000000003E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1322)),\"\",ROW())","v":1322},"おきたま新電力(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1322)),\"\",ROW())","v":1322},"おきたま新電力(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1322)),\"\",ROW())","v":1322},"おきたま新電力(株) メニューA"]
["おきたま新電力(株)","メニューB(残差)","おきたま新電力(株) メニューB(残差)",2.6200000000000003E-4,4.7199999999999998E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1323)),\"\",ROW())","v":1323},"おきたま新電力(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1323)),\"\",ROW())","v":1323},"おきたま新電力(株) メニューB(残差)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1323)),\"\",ROW())","v":1323},"おきたま新電力(株) メニューB(残差)"]
["おきたま新電力(株)","(参考値)事業者全体","おきたま新電力(株) (参考値)事業者全体",2.6200000000000003E-4,4.17E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1324)),\"\",ROW())","v":1324},"おきたま新電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1324)),\"\",ROW())","v":1324},"おきたま新電力(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1324)),\"\",ROW())","v":1324},"おきたま新電力(株) (参考値)事業者全体"]
["河原実業(株)",null,"河原実業(株)",5.8900000000000001E-4,5.3300000000000005E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1325)),\"\",ROW())","v":1325},"河原実業(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1325)),\"\",ROW())","v":1325},"河原実業(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1325)),\"\",ROW())","v":1325},"河原実業(株)"]
["(株)STC",null,"(株)STC",4.7699999999999999E-4,9.0700000000000004E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1326)),\"\",ROW())","v":1326},"(株)STC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1326)),\"\",ROW())","v":1326},"(株)STC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1326)),\"\",ROW())","v":1326},"(株)STC"]
["(株)工営エナジー","メニューA","(株)工営エナジー メニューA",1.06E-4,5.5000000000000002E-5,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1327)),\"\",ROW())","v":1327},"(株)工営エナジー メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1327)),\"\",ROW())","v":1327},"(株)工営エナジー メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1327)),\"\",ROW())","v":1327},"(株)工営エナジー メニューA"]
["(株)工営エナジー","(参考値)事業者全体","(株)工営エナジー (参考値)事業者全体",1.06E-4,3.0000000000000001E-5,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1328)),\"\",ROW())","v":1328},"(株)工営エナジー (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1328)),\"\",ROW())","v":1328},"(株)工営エナジー (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1328)),\"\",ROW())","v":1328},"(株)工営エナジー (参考値)事業者全体"]
["アースシグナルソリューションズ(株)","メニューA","アースシグナルソリューションズ(株) メニューA",3.86E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1329)),\"\",ROW())","v":1329},"アースシグナルソリューションズ(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1329)),\"\",ROW())","v":1329},"アースシグナルソリューションズ(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1329)),\"\",ROW())","v":1329},"アースシグナルソリューションズ(株) メニューA"]
["アースシグナルソリューションズ(株)","(参考値)事業者全体","アースシグナルソリューションズ(株) (参考値)事業者全体",3.86E-4,4.8000000000000001E-5,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1330)),\"\",ROW())","v":1330},"アースシグナルソリューションズ(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1330)),\"\",ROW())","v":1330},"アースシグナルソリューションズ(株) (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1330)),\"\",ROW())","v":1330},"アースシグナルソリューションズ(株) (参考値)事業者全体"]
["シントウエナジー（株）",null,"シントウエナジー（株）",5.0799999999999999E-4,5.0900000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1331)),\"\",ROW())","v":1331},"シントウエナジー（株）",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1331)),\"\",ROW())","v":1331},"シントウエナジー（株）",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1331)),\"\",ROW())","v":1331},"シントウエナジー（株）"]
["那須野ヶ原みらい電力(株)",null,"那須野ヶ原みらい電力(株)",0,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1332)),\"\",ROW())","v":1332},"那須野ヶ原みらい電力(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1332)),\"\",ROW())","v":1332},"那須野ヶ原みらい電力(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1332)),\"\",ROW())","v":1332},"那須野ヶ原みらい電力(株)"]
["柏崎あい・あーるエナジー(株)",null,"柏崎あい・あーるエナジー(株)",3.8699999999999997E-4,5.22E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1333)),\"\",ROW())","v":1333},"柏崎あい・あーるエナジー(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1333)),\"\",ROW())","v":1333},"柏崎あい・あーるエナジー(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1333)),\"\",ROW())","v":1333},"柏崎あい・あーるエナジー(株)"]
["京セラ(株)",null,"京セラ(株)",0,3.8099999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1334)),\"\",ROW())","v":1334},"京セラ(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1334)),\"\",ROW())","v":1334},"京セラ(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1334)),\"\",ROW())","v":1334},"京セラ(株)"]
["(株)鳥取みらい電力",null,"(株)鳥取みらい電力",3.3300000000000002E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1335)),\"\",ROW())","v":1335},"(株)鳥取みらい電力",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1335)),\"\",ROW())","v":1335},"(株)鳥取みらい電力",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1335)),\"\",ROW())","v":1335},"(株)鳥取みらい電力"]
["鈴鹿グリーンエナジー(株)",null,"鈴鹿グリーンエナジー(株)",0,3.3399999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1336)),\"\",ROW())","v":1336},"鈴鹿グリーンエナジー(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1336)),\"\",ROW())","v":1336},"鈴鹿グリーンエナジー(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1336)),\"\",ROW())","v":1336},"鈴鹿グリーンエナジー(株)"]
["刈谷知立みらい電力(株)","メニューA","刈谷知立みらい電力(株) メニューA",2.5900000000000001E-4,3.5500000000000001E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1337)),\"\",ROW())","v":1337},"刈谷知立みらい電力(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1337)),\"\",ROW())","v":1337},"刈谷知立みらい電力(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1337)),\"\",ROW())","v":1337},"刈谷知立みらい電力(株) メニューA"]
["いちのみや未来エネルギー(株)","メニューA","いちのみや未来エネルギー(株) メニューA",1.34E-4,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1338)),\"\",ROW())","v":1338},"いちのみや未来エネルギー(株) メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1338)),\"\",ROW())","v":1338},"いちのみや未来エネルギー(株) メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1338)),\"\",ROW())","v":1338},"いちのみや未来エネルギー(株) メニューA"]
["(株)絆",null,"(株)絆",4.9799999999999996E-4,5.8200000000000005E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1339)),\"\",ROW())","v":1339},"(株)絆",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1339)),\"\",ROW())","v":1339},"(株)絆",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1339)),\"\",ROW())","v":1339},"(株)絆"]
["東北エネルギーサービス(株）","メニューA","東北エネルギーサービス(株） メニューA",0,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1340)),\"\",ROW())","v":1340},"東北エネルギーサービス(株） メニューA",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1340)),\"\",ROW())","v":1340},"東北エネルギーサービス(株） メニューA",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1340)),\"\",ROW())","v":1340},"東北エネルギーサービス(株） メニューA"]
["東北エネルギーサービス(株）","メニューB","東北エネルギーサービス(株） メニューB",0,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1341)),\"\",ROW())","v":1341},"東北エネルギーサービス(株） メニューB",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1341)),\"\",ROW())","v":1341},"東北エネルギーサービス(株） メニューB",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1341)),\"\",ROW())","v":1341},"東北エネルギーサービス(株） メニューB"]
["東北エネルギーサービス(株）","メニューC","東北エネルギーサービス(株） メニューC",0,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1342)),\"\",ROW())","v":1342},"東北エネルギーサービス(株） メニューC",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1342)),\"\",ROW())","v":1342},"東北エネルギーサービス(株） メニューC",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1342)),\"\",ROW())","v":1342},"東北エネルギーサービス(株） メニューC"]
["東北エネルギーサービス(株）","(参考値)事業者全体","東北エネルギーサービス(株） (参考値)事業者全体",0,0,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1343)),\"\",ROW())","v":1343},"東北エネルギーサービス(株） (参考値)事業者全体",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1343)),\"\",ROW())","v":1343},"東北エネルギーサービス(株） (参考値)事業者全体",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1343)),\"\",ROW())","v":1343},"東北エネルギーサービス(株） (参考値)事業者全体"]
["(株)いなしきエナジー",null,"(株)いなしきエナジー",1.8599999999999999E-4,2.7500000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1344)),\"\",ROW())","v":1344},"(株)いなしきエナジー",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1344)),\"\",ROW())","v":1344},"(株)いなしきエナジー",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1344)),\"\",ROW())","v":1344},"(株)いなしきエナジー"]
["ながのスマートパワー(株)",null,"ながのスマートパワー(株)",1.9100000000000001E-4,1.3899999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1345)),\"\",ROW())","v":1345},"ながのスマートパワー(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1345)),\"\",ROW())","v":1345},"ながのスマートパワー(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1345)),\"\",ROW())","v":1345},"ながのスマートパワー(株)"]
["(株)ホクレン油機サービス",null,"(株)ホクレン油機サービス",5.5099999999999995E-4,4.9899999999999999E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1346)),\"\",ROW())","v":1346},"(株)ホクレン油機サービス",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1346)),\"\",ROW())","v":1346},"(株)ホクレン油機サービス",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1346)),\"\",ROW())","v":1346},"(株)ホクレン油機サービス"]
["北海道電力ネットワーク(株)",null,"北海道電力ネットワーク(株)",4.3800000000000002E-4,4.3800000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1347)),\"\",ROW())","v":1347},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(G:G,ROW(A1346))),\"\")","v":"北海道電力ネットワーク(株)"},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1347)),\"\",ROW())","v":1347},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(M:M,ROW(A1346))),\"\")","v":"北海道電力ネットワーク(株)"},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1347)),\"\",ROW())","v":1347},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(T:T,ROW(A1346))),\"\")","v":"北海道電力ネットワーク(株)"}]
["東北電力ネットワーク(株)",null,"東北電力ネットワーク(株)",4.3800000000000002E-4,4.3800000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1348)),\"\",ROW())","v":1348},"東北電力ネットワーク(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1348)),\"\",ROW())","v":1348},"東北電力ネットワーク(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1348)),\"\",ROW())","v":1348},"東北電力ネットワーク(株)"]
["東京電力パワーグリッド(株)",null,"東京電力パワーグリッド(株)",4.3800000000000002E-4,4.3800000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1349)),\"\",ROW())","v":1349},"東京電力パワーグリッド(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1349)),\"\",ROW())","v":1349},"東京電力パワーグリッド(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1349)),\"\",ROW())","v":1349},"東京電力パワーグリッド(株)"]
["中部電力パワーグリッド(株)",null,"中部電力パワーグリッド(株)",4.3800000000000002E-4,4.3800000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1350)),\"\",ROW())","v":1350},"中部電力パワーグリッド(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1350)),\"\",ROW())","v":1350},"中部電力パワーグリッド(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1350)),\"\",ROW())","v":1350},"中部電力パワーグリッド(株)"]
["北陸電力送配電(株)",null,"北陸電力送配電(株)",4.3800000000000002E-4,4.3800000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1351)),\"\",ROW())","v":1351},"北陸電力送配電(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1351)),\"\",ROW())","v":1351},"北陸電力送配電(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1351)),\"\",ROW())","v":1351},"北陸電力送配電(株)"]
["関西電力送配電(株)",null,"関西電力送配電(株)",4.3800000000000002E-4,4.3800000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1352)),\"\",ROW())","v":1352},"関西電力送配電(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1352)),\"\",ROW())","v":1352},"関西電力送配電(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1352)),\"\",ROW())","v":1352},"関西電力送配電(株)"]
["中国電力ネットワーク(株)",null,"中国電力ネットワーク(株)",4.3800000000000002E-4,4.3800000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1353)),\"\",ROW())","v":1353},"中国電力ネットワーク(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1353)),\"\",ROW())","v":1353},"中国電力ネットワーク(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1353)),\"\",ROW())","v":1353},"中国電力ネットワーク(株)"]
["四国電力送配電(株)",null,"四国電力送配電(株)",4.3800000000000002E-4,4.3800000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1354)),\"\",ROW())","v":1354},"四国電力送配電(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1354)),\"\",ROW())","v":1354},"四国電力送配電(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1354)),\"\",ROW())","v":1354},"四国電力送配電(株)"]
["九州電力送配電(株)",null,"九州電力送配電(株)",4.3800000000000002E-4,4.3800000000000002E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1355)),\"\",ROW())","v":1355},"九州電力送配電(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1355)),\"\",ROW())","v":1355},"九州電力送配電(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1355)),\"\",ROW())","v":1355},"九州電力送配電(株)"]
["沖縄電力(株)",null,"沖縄電力(株)",7.0899999999999999E-4,6.7199999999999996E-4,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1356)),\"\",ROW())","v":1356},"沖縄電力(株)",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1356)),\"\",ROW())","v":1356},"沖縄電力(株)",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1356)),\"\",ROW())","v":1356},"沖縄電力(株)"]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1357)),\"\",ROW())","v":1357},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1357)),\"\",ROW())","v":1357},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1357)),\"\",ROW())","v":1357},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1358)),\"\",ROW())","v":1358},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1358)),\"\",ROW())","v":1358},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1358)),\"\",ROW())","v":1358},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1359)),\"\",ROW())","v":1359},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1359)),\"\",ROW())","v":1359},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1359)),\"\",ROW())","v":1359},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1360)),\"\",ROW())","v":1360},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1360)),\"\",ROW())","v":1360},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1360)),\"\",ROW())","v":1360},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1361)),\"\",ROW())","v":1361},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1361)),\"\",ROW())","v":1361},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1361)),\"\",ROW())","v":1361},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1362)),\"\",ROW())","v":1362},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1362)),\"\",ROW())","v":1362},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1362)),\"\",ROW())","v":1362},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1363)),\"\",ROW())","v":1363},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1363)),\"\",ROW())","v":1363},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1363)),\"\",ROW())","v":1363},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1364)),\"\",ROW())","v":1364},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1364)),\"\",ROW())","v":1364},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1364)),\"\",ROW())","v":1364},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1365)),\"\",ROW())","v":1365},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1365)),\"\",ROW())","v":1365},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1365)),\"\",ROW())","v":1365},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1366)),\"\",ROW())","v":1366},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1366)),\"\",ROW())","v":1366},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1366)),\"\",ROW())","v":1366},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1367)),\"\",ROW())","v":1367},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1367)),\"\",ROW())","v":1367},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1367)),\"\",ROW())","v":1367},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1368)),\"\",ROW())","v":1368},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1368)),\"\",ROW())","v":1368},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1368)),\"\",ROW())","v":1368},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1369)),\"\",ROW())","v":1369},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1369)),\"\",ROW())","v":1369},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1369)),\"\",ROW())","v":1369},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1370)),\"\",ROW())","v":1370},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1370)),\"\",ROW())","v":1370},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1370)),\"\",ROW())","v":1370},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1371)),\"\",ROW())","v":1371},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1371)),\"\",ROW())","v":1371},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1371)),\"\",ROW())","v":1371},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1372)),\"\",ROW())","v":1372},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1372)),\"\",ROW())","v":1372},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1372)),\"\",ROW())","v":1372},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1373)),\"\",ROW())","v":1373},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1373)),\"\",ROW())","v":1373},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1373)),\"\",ROW())","v":1373},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1374)),\"\",ROW())","v":1374},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1374)),\"\",ROW())","v":1374},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1374)),\"\",ROW())","v":1374},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1375)),\"\",ROW())","v":1375},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1375)),\"\",ROW())","v":1375},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1375)),\"\",ROW())","v":1375},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1376)),\"\",ROW())","v":1376},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1376)),\"\",ROW())","v":1376},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1376)),\"\",ROW())","v":1376},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1377)),\"\",ROW())","v":1377},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1377)),\"\",ROW())","v":1377},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1377)),\"\",ROW())","v":1377},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1378)),\"\",ROW())","v":1378},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1378)),\"\",ROW())","v":1378},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1378)),\"\",ROW())","v":1378},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1379)),\"\",ROW())","v":1379},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1379)),\"\",ROW())","v":1379},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1379)),\"\",ROW())","v":1379},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1380)),\"\",ROW())","v":1380},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1380)),\"\",ROW())","v":1380},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1380)),\"\",ROW())","v":1380},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1381)),\"\",ROW())","v":1381},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1381)),\"\",ROW())","v":1381},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1381)),\"\",ROW())","v":1381},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1382)),\"\",ROW())","v":1382},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1382)),\"\",ROW())","v":1382},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1382)),\"\",ROW())","v":1382},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1383)),\"\",ROW())","v":1383},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1383)),\"\",ROW())","v":1383},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1383)),\"\",ROW())","v":1383},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1384)),\"\",ROW())","v":1384},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1384)),\"\",ROW())","v":1384},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1384)),\"\",ROW())","v":1384},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1385)),\"\",ROW())","v":1385},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1385)),\"\",ROW())","v":1385},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1385)),\"\",ROW())","v":1385},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1386)),\"\",ROW())","v":1386},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1386)),\"\",ROW())","v":1386},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1386)),\"\",ROW())","v":1386},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1387)),\"\",ROW())","v":1387},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1387)),\"\",ROW())","v":1387},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1387)),\"\",ROW())","v":1387},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1388)),\"\",ROW())","v":1388},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1388)),\"\",ROW())","v":1388},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1388)),\"\",ROW())","v":1388},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1389)),\"\",ROW())","v":1389},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1389)),\"\",ROW())","v":1389},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1389)),\"\",ROW())","v":1389},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1390)),\"\",ROW())","v":1390},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1390)),\"\",ROW())","v":1390},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1390)),\"\",ROW())","v":1390},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1391)),\"\",ROW())","v":1391},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1391)),\"\",ROW())","v":1391},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1391)),\"\",ROW())","v":1391},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1392)),\"\",ROW())","v":1392},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1392)),\"\",ROW())","v":1392},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1392)),\"\",ROW())","v":1392},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1393)),\"\",ROW())","v":1393},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1393)),\"\",ROW())","v":1393},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1393)),\"\",ROW())","v":1393},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1394)),\"\",ROW())","v":1394},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1394)),\"\",ROW())","v":1394},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1394)),\"\",ROW())","v":1394},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1395)),\"\",ROW())","v":1395},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1395)),\"\",ROW())","v":1395},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1395)),\"\",ROW())","v":1395},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1396)),\"\",ROW())","v":1396},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1396)),\"\",ROW())","v":1396},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1396)),\"\",ROW())","v":1396},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1397)),\"\",ROW())","v":1397},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1397)),\"\",ROW())","v":1397},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1397)),\"\",ROW())","v":1397},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1398)),\"\",ROW())","v":1398},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1398)),\"\",ROW())","v":1398},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1398)),\"\",ROW())","v":1398},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1399)),\"\",ROW())","v":1399},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1399)),\"\",ROW())","v":1399},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1399)),\"\",ROW())","v":1399},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1400)),\"\",ROW())","v":1400},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1400)),\"\",ROW())","v":1400},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1400)),\"\",ROW())","v":1400},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1401)),\"\",ROW())","v":1401},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1401)),\"\",ROW())","v":1401},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1401)),\"\",ROW())","v":1401},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1402)),\"\",ROW())","v":1402},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1402)),\"\",ROW())","v":1402},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1402)),\"\",ROW())","v":1402},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1403)),\"\",ROW())","v":1403},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1403)),\"\",ROW())","v":1403},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1403)),\"\",ROW())","v":1403},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1404)),\"\",ROW())","v":1404},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1404)),\"\",ROW())","v":1404},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1404)),\"\",ROW())","v":1404},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1405)),\"\",ROW())","v":1405},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1405)),\"\",ROW())","v":1405},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1405)),\"\",ROW())","v":1405},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1406)),\"\",ROW())","v":1406},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1406)),\"\",ROW())","v":1406},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1406)),\"\",ROW())","v":1406},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1407)),\"\",ROW())","v":1407},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1407)),\"\",ROW())","v":1407},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1407)),\"\",ROW())","v":1407},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1408)),\"\",ROW())","v":1408},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1408)),\"\",ROW())","v":1408},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1408)),\"\",ROW())","v":1408},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1409)),\"\",ROW())","v":1409},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1409)),\"\",ROW())","v":1409},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1409)),\"\",ROW())","v":1409},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1410)),\"\",ROW())","v":1410},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1410)),\"\",ROW())","v":1410},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1410)),\"\",ROW())","v":1410},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1411)),\"\",ROW())","v":1411},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(G:G,ROW(A1410))),\"\")","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1411)),\"\",ROW())","v":1411},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(M:M,ROW(A1410))),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1411)),\"\",ROW())","v":1411},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(T:T,ROW(A1410))),\"\")","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1412)),\"\",ROW())","v":1412},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1412)),\"\",ROW())","v":1412},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1412)),\"\",ROW())","v":1412},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1413)),\"\",ROW())","v":1413},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1413)),\"\",ROW())","v":1413},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1413)),\"\",ROW())","v":1413},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1414)),\"\",ROW())","v":1414},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1414)),\"\",ROW())","v":1414},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1414)),\"\",ROW())","v":1414},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1415)),\"\",ROW())","v":1415},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1415)),\"\",ROW())","v":1415},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1415)),\"\",ROW())","v":1415},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1416)),\"\",ROW())","v":1416},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1416)),\"\",ROW())","v":1416},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1416)),\"\",ROW())","v":1416},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1417)),\"\",ROW())","v":1417},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1417)),\"\",ROW())","v":1417},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1417)),\"\",ROW())","v":1417},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1418)),\"\",ROW())","v":1418},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1418)),\"\",ROW())","v":1418},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1418)),\"\",ROW())","v":1418},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1419)),\"\",ROW())","v":1419},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1419)),\"\",ROW())","v":1419},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1419)),\"\",ROW())","v":1419},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1420)),\"\",ROW())","v":1420},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1420)),\"\",ROW())","v":1420},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1420)),\"\",ROW())","v":1420},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1421)),\"\",ROW())","v":1421},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1421)),\"\",ROW())","v":1421},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1421)),\"\",ROW())","v":1421},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1422)),\"\",ROW())","v":1422},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1422)),\"\",ROW())","v":1422},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1422)),\"\",ROW())","v":1422},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1423)),\"\",ROW())","v":1423},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1423)),\"\",ROW())","v":1423},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1423)),\"\",ROW())","v":1423},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1424)),\"\",ROW())","v":1424},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1424)),\"\",ROW())","v":1424},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1424)),\"\",ROW())","v":1424},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1425)),\"\",ROW())","v":1425},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1425)),\"\",ROW())","v":1425},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1425)),\"\",ROW())","v":1425},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1426)),\"\",ROW())","v":1426},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1426)),\"\",ROW())","v":1426},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1426)),\"\",ROW())","v":1426},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1427)),\"\",ROW())","v":1427},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1427)),\"\",ROW())","v":1427},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1427)),\"\",ROW())","v":1427},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1428)),\"\",ROW())","v":1428},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1428)),\"\",ROW())","v":1428},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1428)),\"\",ROW())","v":1428},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1429)),\"\",ROW())","v":1429},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1429)),\"\",ROW())","v":1429},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1429)),\"\",ROW())","v":1429},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1430)),\"\",ROW())","v":1430},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1430)),\"\",ROW())","v":1430},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1430)),\"\",ROW())","v":1430},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1431)),\"\",ROW())","v":1431},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1431)),\"\",ROW())","v":1431},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1431)),\"\",ROW())","v":1431},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1432)),\"\",ROW())","v":1432},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1432)),\"\",ROW())","v":1432},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1432)),\"\",ROW())","v":1432},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1433)),\"\",ROW())","v":1433},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1433)),\"\",ROW())","v":1433},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1433)),\"\",ROW())","v":1433},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1434)),\"\",ROW())","v":1434},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1434)),\"\",ROW())","v":1434},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1434)),\"\",ROW())","v":1434},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1435)),\"\",ROW())","v":1435},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1435)),\"\",ROW())","v":1435},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1435)),\"\",ROW())","v":1435},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1436)),\"\",ROW())","v":1436},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1436)),\"\",ROW())","v":1436},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1436)),\"\",ROW())","v":1436},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1437)),\"\",ROW())","v":1437},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1437)),\"\",ROW())","v":1437},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1437)),\"\",ROW())","v":1437},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1438)),\"\",ROW())","v":1438},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1438)),\"\",ROW())","v":1438},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1438)),\"\",ROW())","v":1438},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1439)),\"\",ROW())","v":1439},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1439)),\"\",ROW())","v":1439},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1439)),\"\",ROW())","v":1439},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1440)),\"\",ROW())","v":1440},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1440)),\"\",ROW())","v":1440},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1440)),\"\",ROW())","v":1440},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1441)),\"\",ROW())","v":1441},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1441)),\"\",ROW())","v":1441},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1441)),\"\",ROW())","v":1441},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1442)),\"\",ROW())","v":1442},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1442)),\"\",ROW())","v":1442},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1442)),\"\",ROW())","v":1442},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1443)),\"\",ROW())","v":1443},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1443)),\"\",ROW())","v":1443},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1443)),\"\",ROW())","v":1443},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1444)),\"\",ROW())","v":1444},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1444)),\"\",ROW())","v":1444},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1444)),\"\",ROW())","v":1444},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1445)),\"\",ROW())","v":1445},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1445)),\"\",ROW())","v":1445},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1445)),\"\",ROW())","v":1445},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1446)),\"\",ROW())","v":1446},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1446)),\"\",ROW())","v":1446},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1446)),\"\",ROW())","v":1446},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1447)),\"\",ROW())","v":1447},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1447)),\"\",ROW())","v":1447},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1447)),\"\",ROW())","v":1447},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1448)),\"\",ROW())","v":1448},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1448)),\"\",ROW())","v":1448},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1448)),\"\",ROW())","v":1448},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1449)),\"\",ROW())","v":1449},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1449)),\"\",ROW())","v":1449},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1449)),\"\",ROW())","v":1449},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1450)),\"\",ROW())","v":1450},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1450)),\"\",ROW())","v":1450},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1450)),\"\",ROW())","v":1450},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1451)),\"\",ROW())","v":1451},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1451)),\"\",ROW())","v":1451},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1451)),\"\",ROW())","v":1451},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1452)),\"\",ROW())","v":1452},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1452)),\"\",ROW())","v":1452},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1452)),\"\",ROW())","v":1452},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1453)),\"\",ROW())","v":1453},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1453)),\"\",ROW())","v":1453},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1453)),\"\",ROW())","v":1453},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1454)),\"\",ROW())","v":1454},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1454)),\"\",ROW())","v":1454},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1454)),\"\",ROW())","v":1454},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1455)),\"\",ROW())","v":1455},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1455)),\"\",ROW())","v":1455},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1455)),\"\",ROW())","v":1455},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1456)),\"\",ROW())","v":1456},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1456)),\"\",ROW())","v":1456},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1456)),\"\",ROW())","v":1456},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1457)),\"\",ROW())","v":1457},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1457)),\"\",ROW())","v":1457},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1457)),\"\",ROW())","v":1457},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1458)),\"\",ROW())","v":1458},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1458)),\"\",ROW())","v":1458},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1458)),\"\",ROW())","v":1458},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1459)),\"\",ROW())","v":1459},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1459)),\"\",ROW())","v":1459},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1459)),\"\",ROW())","v":1459},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1460)),\"\",ROW())","v":1460},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1460)),\"\",ROW())","v":1460},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1460)),\"\",ROW())","v":1460},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1461)),\"\",ROW())","v":1461},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1461)),\"\",ROW())","v":1461},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1461)),\"\",ROW())","v":1461},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1462)),\"\",ROW())","v":1462},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1462)),\"\",ROW())","v":1462},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1462)),\"\",ROW())","v":1462},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1463)),\"\",ROW())","v":1463},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1463)),\"\",ROW())","v":1463},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1463)),\"\",ROW())","v":1463},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1464)),\"\",ROW())","v":1464},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1464)),\"\",ROW())","v":1464},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1464)),\"\",ROW())","v":1464},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1465)),\"\",ROW())","v":1465},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1465)),\"\",ROW())","v":1465},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1465)),\"\",ROW())","v":1465},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1466)),\"\",ROW())","v":1466},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1466)),\"\",ROW())","v":1466},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1466)),\"\",ROW())","v":1466},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1467)),\"\",ROW())","v":1467},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1467)),\"\",ROW())","v":1467},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1467)),\"\",ROW())","v":1467},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1468)),\"\",ROW())","v":1468},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1468)),\"\",ROW())","v":1468},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1468)),\"\",ROW())","v":1468},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1469)),\"\",ROW())","v":1469},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1469)),\"\",ROW())","v":1469},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1469)),\"\",ROW())","v":1469},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1470)),\"\",ROW())","v":1470},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1470)),\"\",ROW())","v":1470},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1470)),\"\",ROW())","v":1470},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1471)),\"\",ROW())","v":1471},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1471)),\"\",ROW())","v":1471},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1471)),\"\",ROW())","v":1471},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1472)),\"\",ROW())","v":1472},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1472)),\"\",ROW())","v":1472},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1472)),\"\",ROW())","v":1472},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1473)),\"\",ROW())","v":1473},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1473)),\"\",ROW())","v":1473},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1473)),\"\",ROW())","v":1473},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1474)),\"\",ROW())","v":1474},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1474)),\"\",ROW())","v":1474},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1474)),\"\",ROW())","v":1474},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1475)),\"\",ROW())","v":1475},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(G:G,ROW(A1474))),\"\")","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1475)),\"\",ROW())","v":1475},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(M:M,ROW(A1474))),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1475)),\"\",ROW())","v":1475},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(T:T,ROW(A1474))),\"\")","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1476)),\"\",ROW())","v":1476},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1476)),\"\",ROW())","v":1476},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1476)),\"\",ROW())","v":1476},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1477)),\"\",ROW())","v":1477},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1477)),\"\",ROW())","v":1477},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1477)),\"\",ROW())","v":1477},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1478)),\"\",ROW())","v":1478},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1478)),\"\",ROW())","v":1478},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1478)),\"\",ROW())","v":1478},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1479)),\"\",ROW())","v":1479},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1479)),\"\",ROW())","v":1479},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1479)),\"\",ROW())","v":1479},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1480)),\"\",ROW())","v":1480},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1480)),\"\",ROW())","v":1480},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1480)),\"\",ROW())","v":1480},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1481)),\"\",ROW())","v":1481},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1481)),\"\",ROW())","v":1481},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1481)),\"\",ROW())","v":1481},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1482)),\"\",ROW())","v":1482},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1482)),\"\",ROW())","v":1482},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1482)),\"\",ROW())","v":1482},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1483)),\"\",ROW())","v":1483},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1483)),\"\",ROW())","v":1483},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1483)),\"\",ROW())","v":1483},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1484)),\"\",ROW())","v":1484},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1484)),\"\",ROW())","v":1484},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1484)),\"\",ROW())","v":1484},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1485)),\"\",ROW())","v":1485},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1485)),\"\",ROW())","v":1485},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1485)),\"\",ROW())","v":1485},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1486)),\"\",ROW())","v":1486},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1486)),\"\",ROW())","v":1486},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1486)),\"\",ROW())","v":1486},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1487)),\"\",ROW())","v":1487},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1487)),\"\",ROW())","v":1487},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1487)),\"\",ROW())","v":1487},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1488)),\"\",ROW())","v":1488},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1488)),\"\",ROW())","v":1488},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1488)),\"\",ROW())","v":1488},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1489)),\"\",ROW())","v":1489},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1489)),\"\",ROW())","v":1489},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1489)),\"\",ROW())","v":1489},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1490)),\"\",ROW())","v":1490},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1490)),\"\",ROW())","v":1490},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1490)),\"\",ROW())","v":1490},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1491)),\"\",ROW())","v":1491},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1491)),\"\",ROW())","v":1491},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1491)),\"\",ROW())","v":1491},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1492)),\"\",ROW())","v":1492},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1492)),\"\",ROW())","v":1492},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1492)),\"\",ROW())","v":1492},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1493)),\"\",ROW())","v":1493},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1493)),\"\",ROW())","v":1493},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1493)),\"\",ROW())","v":1493},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1494)),\"\",ROW())","v":1494},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1494)),\"\",ROW())","v":1494},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1494)),\"\",ROW())","v":1494},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1495)),\"\",ROW())","v":1495},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1495)),\"\",ROW())","v":1495},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1495)),\"\",ROW())","v":1495},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1496)),\"\",ROW())","v":1496},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1496)),\"\",ROW())","v":1496},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1496)),\"\",ROW())","v":1496},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1497)),\"\",ROW())","v":1497},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1497)),\"\",ROW())","v":1497},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1497)),\"\",ROW())","v":1497},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1498)),\"\",ROW())","v":1498},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1498)),\"\",ROW())","v":1498},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1498)),\"\",ROW())","v":1498},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1499)),\"\",ROW())","v":1499},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1499)),\"\",ROW())","v":1499},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1499)),\"\",ROW())","v":1499},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1500)),\"\",ROW())","v":1500},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1500)),\"\",ROW())","v":1500},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1500)),\"\",ROW())","v":1500},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1501)),\"\",ROW())","v":1501},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1501)),\"\",ROW())","v":1501},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1501)),\"\",ROW())","v":1501},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1502)),\"\",ROW())","v":1502},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1502)),\"\",ROW())","v":1502},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1502)),\"\",ROW())","v":1502},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1503)),\"\",ROW())","v":1503},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1503)),\"\",ROW())","v":1503},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1503)),\"\",ROW())","v":1503},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1504)),\"\",ROW())","v":1504},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1504)),\"\",ROW())","v":1504},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1504)),\"\",ROW())","v":1504},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1505)),\"\",ROW())","v":1505},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1505)),\"\",ROW())","v":1505},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1505)),\"\",ROW())","v":1505},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1506)),\"\",ROW())","v":1506},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1506)),\"\",ROW())","v":1506},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1506)),\"\",ROW())","v":1506},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1507)),\"\",ROW())","v":1507},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1507)),\"\",ROW())","v":1507},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1507)),\"\",ROW())","v":1507},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1508)),\"\",ROW())","v":1508},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1508)),\"\",ROW())","v":1508},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1508)),\"\",ROW())","v":1508},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1509)),\"\",ROW())","v":1509},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1509)),\"\",ROW())","v":1509},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1509)),\"\",ROW())","v":1509},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1510)),\"\",ROW())","v":1510},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1510)),\"\",ROW())","v":1510},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1510)),\"\",ROW())","v":1510},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1511)),\"\",ROW())","v":1511},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1511)),\"\",ROW())","v":1511},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1511)),\"\",ROW())","v":1511},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1512)),\"\",ROW())","v":1512},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1512)),\"\",ROW())","v":1512},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1512)),\"\",ROW())","v":1512},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1513)),\"\",ROW())","v":1513},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1513)),\"\",ROW())","v":1513},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1513)),\"\",ROW())","v":1513},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1514)),\"\",ROW())","v":1514},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1514)),\"\",ROW())","v":1514},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1514)),\"\",ROW())","v":1514},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1515)),\"\",ROW())","v":1515},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1515)),\"\",ROW())","v":1515},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1515)),\"\",ROW())","v":1515},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1516)),\"\",ROW())","v":1516},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1516)),\"\",ROW())","v":1516},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1516)),\"\",ROW())","v":1516},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1517)),\"\",ROW())","v":1517},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1517)),\"\",ROW())","v":1517},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1517)),\"\",ROW())","v":1517},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1518)),\"\",ROW())","v":1518},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1518)),\"\",ROW())","v":1518},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1518)),\"\",ROW())","v":1518},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1519)),\"\",ROW())","v":1519},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1519)),\"\",ROW())","v":1519},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1519)),\"\",ROW())","v":1519},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1520)),\"\",ROW())","v":1520},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1520)),\"\",ROW())","v":1520},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1520)),\"\",ROW())","v":1520},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1521)),\"\",ROW())","v":1521},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1521)),\"\",ROW())","v":1521},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1521)),\"\",ROW())","v":1521},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1522)),\"\",ROW())","v":1522},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1522)),\"\",ROW())","v":1522},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1522)),\"\",ROW())","v":1522},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1523)),\"\",ROW())","v":1523},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1523)),\"\",ROW())","v":1523},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1523)),\"\",ROW())","v":1523},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1524)),\"\",ROW())","v":1524},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1524)),\"\",ROW())","v":1524},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1524)),\"\",ROW())","v":1524},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1525)),\"\",ROW())","v":1525},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1525)),\"\",ROW())","v":1525},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1525)),\"\",ROW())","v":1525},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1526)),\"\",ROW())","v":1526},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1526)),\"\",ROW())","v":1526},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1526)),\"\",ROW())","v":1526},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1527)),\"\",ROW())","v":1527},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1527)),\"\",ROW())","v":1527},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1527)),\"\",ROW())","v":1527},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1528)),\"\",ROW())","v":1528},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1528)),\"\",ROW())","v":1528},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1528)),\"\",ROW())","v":1528},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1529)),\"\",ROW())","v":1529},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1529)),\"\",ROW())","v":1529},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1529)),\"\",ROW())","v":1529},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1530)),\"\",ROW())","v":1530},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1530)),\"\",ROW())","v":1530},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1530)),\"\",ROW())","v":1530},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1531)),\"\",ROW())","v":1531},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1531)),\"\",ROW())","v":1531},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1531)),\"\",ROW())","v":1531},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1532)),\"\",ROW())","v":1532},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1532)),\"\",ROW())","v":1532},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1532)),\"\",ROW())","v":1532},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1533)),\"\",ROW())","v":1533},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1533)),\"\",ROW())","v":1533},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1533)),\"\",ROW())","v":1533},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1534)),\"\",ROW())","v":1534},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1534)),\"\",ROW())","v":1534},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1534)),\"\",ROW())","v":1534},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1535)),\"\",ROW())","v":1535},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1535)),\"\",ROW())","v":1535},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1535)),\"\",ROW())","v":1535},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1536)),\"\",ROW())","v":1536},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1536)),\"\",ROW())","v":1536},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1536)),\"\",ROW())","v":1536},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1537)),\"\",ROW())","v":1537},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1537)),\"\",ROW())","v":1537},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1537)),\"\",ROW())","v":1537},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1538)),\"\",ROW())","v":1538},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1538)),\"\",ROW())","v":1538},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1538)),\"\",ROW())","v":1538},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1539)),\"\",ROW())","v":1539},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(G:G,ROW(A1538))),\"\")","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1539)),\"\",ROW())","v":1539},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(M:M,ROW(A1538))),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1539)),\"\",ROW())","v":1539},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(T:T,ROW(A1538))),\"\")","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1540)),\"\",ROW())","v":1540},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1540)),\"\",ROW())","v":1540},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1540)),\"\",ROW())","v":1540},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1541)),\"\",ROW())","v":1541},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1541)),\"\",ROW())","v":1541},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1541)),\"\",ROW())","v":1541},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1542)),\"\",ROW())","v":1542},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1542)),\"\",ROW())","v":1542},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1542)),\"\",ROW())","v":1542},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1543)),\"\",ROW())","v":1543},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1543)),\"\",ROW())","v":1543},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1543)),\"\",ROW())","v":1543},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1544)),\"\",ROW())","v":1544},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1544)),\"\",ROW())","v":1544},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1544)),\"\",ROW())","v":1544},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1545)),\"\",ROW())","v":1545},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1545)),\"\",ROW())","v":1545},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1545)),\"\",ROW())","v":1545},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1546)),\"\",ROW())","v":1546},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1546)),\"\",ROW())","v":1546},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1546)),\"\",ROW())","v":1546},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1547)),\"\",ROW())","v":1547},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1547)),\"\",ROW())","v":1547},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1547)),\"\",ROW())","v":1547},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1548)),\"\",ROW())","v":1548},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1548)),\"\",ROW())","v":1548},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1548)),\"\",ROW())","v":1548},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1549)),\"\",ROW())","v":1549},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1549)),\"\",ROW())","v":1549},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1549)),\"\",ROW())","v":1549},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1550)),\"\",ROW())","v":1550},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1550)),\"\",ROW())","v":1550},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1550)),\"\",ROW())","v":1550},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1551)),\"\",ROW())","v":1551},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1551)),\"\",ROW())","v":1551},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1551)),\"\",ROW())","v":1551},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1552)),\"\",ROW())","v":1552},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1552)),\"\",ROW())","v":1552},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1552)),\"\",ROW())","v":1552},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1553)),\"\",ROW())","v":1553},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1553)),\"\",ROW())","v":1553},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1553)),\"\",ROW())","v":1553},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1554)),\"\",ROW())","v":1554},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1554)),\"\",ROW())","v":1554},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1554)),\"\",ROW())","v":1554},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1555)),\"\",ROW())","v":1555},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1555)),\"\",ROW())","v":1555},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1555)),\"\",ROW())","v":1555},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1556)),\"\",ROW())","v":1556},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1556)),\"\",ROW())","v":1556},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1556)),\"\",ROW())","v":1556},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1557)),\"\",ROW())","v":1557},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1557)),\"\",ROW())","v":1557},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1557)),\"\",ROW())","v":1557},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1558)),\"\",ROW())","v":1558},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1558)),\"\",ROW())","v":1558},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1558)),\"\",ROW())","v":1558},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1559)),\"\",ROW())","v":1559},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1559)),\"\",ROW())","v":1559},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1559)),\"\",ROW())","v":1559},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1560)),\"\",ROW())","v":1560},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1560)),\"\",ROW())","v":1560},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1560)),\"\",ROW())","v":1560},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1561)),\"\",ROW())","v":1561},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1561)),\"\",ROW())","v":1561},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1561)),\"\",ROW())","v":1561},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1562)),\"\",ROW())","v":1562},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1562)),\"\",ROW())","v":1562},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1562)),\"\",ROW())","v":1562},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1563)),\"\",ROW())","v":1563},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1563)),\"\",ROW())","v":1563},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1563)),\"\",ROW())","v":1563},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1564)),\"\",ROW())","v":1564},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1564)),\"\",ROW())","v":1564},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1564)),\"\",ROW())","v":1564},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1565)),\"\",ROW())","v":1565},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1565)),\"\",ROW())","v":1565},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1565)),\"\",ROW())","v":1565},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1566)),\"\",ROW())","v":1566},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1566)),\"\",ROW())","v":1566},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1566)),\"\",ROW())","v":1566},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1567)),\"\",ROW())","v":1567},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1567)),\"\",ROW())","v":1567},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1567)),\"\",ROW())","v":1567},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1568)),\"\",ROW())","v":1568},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1568)),\"\",ROW())","v":1568},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1568)),\"\",ROW())","v":1568},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1569)),\"\",ROW())","v":1569},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1569)),\"\",ROW())","v":1569},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1569)),\"\",ROW())","v":1569},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1570)),\"\",ROW())","v":1570},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1570)),\"\",ROW())","v":1570},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1570)),\"\",ROW())","v":1570},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1571)),\"\",ROW())","v":1571},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1571)),\"\",ROW())","v":1571},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1571)),\"\",ROW())","v":1571},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1572)),\"\",ROW())","v":1572},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1572)),\"\",ROW())","v":1572},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1572)),\"\",ROW())","v":1572},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1573)),\"\",ROW())","v":1573},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1573)),\"\",ROW())","v":1573},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1573)),\"\",ROW())","v":1573},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1574)),\"\",ROW())","v":1574},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1574)),\"\",ROW())","v":1574},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1574)),\"\",ROW())","v":1574},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1575)),\"\",ROW())","v":1575},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1575)),\"\",ROW())","v":1575},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1575)),\"\",ROW())","v":1575},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1576)),\"\",ROW())","v":1576},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1576)),\"\",ROW())","v":1576},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1576)),\"\",ROW())","v":1576},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1577)),\"\",ROW())","v":1577},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1577)),\"\",ROW())","v":1577},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1577)),\"\",ROW())","v":1577},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1578)),\"\",ROW())","v":1578},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1578)),\"\",ROW())","v":1578},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1578)),\"\",ROW())","v":1578},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1579)),\"\",ROW())","v":1579},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1579)),\"\",ROW())","v":1579},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1579)),\"\",ROW())","v":1579},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1580)),\"\",ROW())","v":1580},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1580)),\"\",ROW())","v":1580},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1580)),\"\",ROW())","v":1580},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1581)),\"\",ROW())","v":1581},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1581)),\"\",ROW())","v":1581},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1581)),\"\",ROW())","v":1581},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1582)),\"\",ROW())","v":1582},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1582)),\"\",ROW())","v":1582},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1582)),\"\",ROW())","v":1582},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1583)),\"\",ROW())","v":1583},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1583)),\"\",ROW())","v":1583},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1583)),\"\",ROW())","v":1583},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1584)),\"\",ROW())","v":1584},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1584)),\"\",ROW())","v":1584},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1584)),\"\",ROW())","v":1584},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1585)),\"\",ROW())","v":1585},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1585)),\"\",ROW())","v":1585},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1585)),\"\",ROW())","v":1585},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1586)),\"\",ROW())","v":1586},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1586)),\"\",ROW())","v":1586},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1586)),\"\",ROW())","v":1586},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1587)),\"\",ROW())","v":1587},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1587)),\"\",ROW())","v":1587},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1587)),\"\",ROW())","v":1587},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1588)),\"\",ROW())","v":1588},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1588)),\"\",ROW())","v":1588},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1588)),\"\",ROW())","v":1588},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1589)),\"\",ROW())","v":1589},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1589)),\"\",ROW())","v":1589},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1589)),\"\",ROW())","v":1589},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1590)),\"\",ROW())","v":1590},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1590)),\"\",ROW())","v":1590},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1590)),\"\",ROW())","v":1590},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1591)),\"\",ROW())","v":1591},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1591)),\"\",ROW())","v":1591},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1591)),\"\",ROW())","v":1591},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1592)),\"\",ROW())","v":1592},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1592)),\"\",ROW())","v":1592},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1592)),\"\",ROW())","v":1592},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1593)),\"\",ROW())","v":1593},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1593)),\"\",ROW())","v":1593},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1593)),\"\",ROW())","v":1593},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1594)),\"\",ROW())","v":1594},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1594)),\"\",ROW())","v":1594},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1594)),\"\",ROW())","v":1594},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1595)),\"\",ROW())","v":1595},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1595)),\"\",ROW())","v":1595},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1595)),\"\",ROW())","v":1595},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1596)),\"\",ROW())","v":1596},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1596)),\"\",ROW())","v":1596},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1596)),\"\",ROW())","v":1596},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1597)),\"\",ROW())","v":1597},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1597)),\"\",ROW())","v":1597},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1597)),\"\",ROW())","v":1597},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1598)),\"\",ROW())","v":1598},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1598)),\"\",ROW())","v":1598},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1598)),\"\",ROW())","v":1598},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1599)),\"\",ROW())","v":1599},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1599)),\"\",ROW())","v":1599},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1599)),\"\",ROW())","v":1599},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1600)),\"\",ROW())","v":1600},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1600)),\"\",ROW())","v":1600},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1600)),\"\",ROW())","v":1600},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1601)),\"\",ROW())","v":1601},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1601)),\"\",ROW())","v":1601},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1601)),\"\",ROW())","v":1601},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1602)),\"\",ROW())","v":1602},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1602)),\"\",ROW())","v":1602},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1602)),\"\",ROW())","v":1602},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1603)),\"\",ROW())","v":1603},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(G:G,ROW(A1602))),\"\")","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1603)),\"\",ROW())","v":1603},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(M:M,ROW(A1602))),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1603)),\"\",ROW())","v":1603},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(T:T,ROW(A1602))),\"\")","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1604)),\"\",ROW())","v":1604},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1604)),\"\",ROW())","v":1604},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1604)),\"\",ROW())","v":1604},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1605)),\"\",ROW())","v":1605},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1605)),\"\",ROW())","v":1605},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1605)),\"\",ROW())","v":1605},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1606)),\"\",ROW())","v":1606},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1606)),\"\",ROW())","v":1606},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1606)),\"\",ROW())","v":1606},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1607)),\"\",ROW())","v":1607},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1607)),\"\",ROW())","v":1607},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1607)),\"\",ROW())","v":1607},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1608)),\"\",ROW())","v":1608},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1608)),\"\",ROW())","v":1608},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1608)),\"\",ROW())","v":1608},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1609)),\"\",ROW())","v":1609},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1609)),\"\",ROW())","v":1609},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1609)),\"\",ROW())","v":1609},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1610)),\"\",ROW())","v":1610},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1610)),\"\",ROW())","v":1610},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1610)),\"\",ROW())","v":1610},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1611)),\"\",ROW())","v":1611},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1611)),\"\",ROW())","v":1611},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1611)),\"\",ROW())","v":1611},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1612)),\"\",ROW())","v":1612},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1612)),\"\",ROW())","v":1612},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1612)),\"\",ROW())","v":1612},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1613)),\"\",ROW())","v":1613},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1613)),\"\",ROW())","v":1613},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1613)),\"\",ROW())","v":1613},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1614)),\"\",ROW())","v":1614},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1614)),\"\",ROW())","v":1614},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1614)),\"\",ROW())","v":1614},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1615)),\"\",ROW())","v":1615},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1615)),\"\",ROW())","v":1615},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1615)),\"\",ROW())","v":1615},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1616)),\"\",ROW())","v":1616},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1616)),\"\",ROW())","v":1616},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1616)),\"\",ROW())","v":1616},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1617)),\"\",ROW())","v":1617},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1617)),\"\",ROW())","v":1617},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1617)),\"\",ROW())","v":1617},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1618)),\"\",ROW())","v":1618},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1618)),\"\",ROW())","v":1618},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1618)),\"\",ROW())","v":1618},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1619)),\"\",ROW())","v":1619},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1619)),\"\",ROW())","v":1619},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1619)),\"\",ROW())","v":1619},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1620)),\"\",ROW())","v":1620},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1620)),\"\",ROW())","v":1620},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1620)),\"\",ROW())","v":1620},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1621)),\"\",ROW())","v":1621},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1621)),\"\",ROW())","v":1621},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1621)),\"\",ROW())","v":1621},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1622)),\"\",ROW())","v":1622},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1622)),\"\",ROW())","v":1622},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1622)),\"\",ROW())","v":1622},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1623)),\"\",ROW())","v":1623},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1623)),\"\",ROW())","v":1623},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1623)),\"\",ROW())","v":1623},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1624)),\"\",ROW())","v":1624},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1624)),\"\",ROW())","v":1624},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1624)),\"\",ROW())","v":1624},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1625)),\"\",ROW())","v":1625},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1625)),\"\",ROW())","v":1625},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1625)),\"\",ROW())","v":1625},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1626)),\"\",ROW())","v":1626},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1626)),\"\",ROW())","v":1626},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1626)),\"\",ROW())","v":1626},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1627)),\"\",ROW())","v":1627},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1627)),\"\",ROW())","v":1627},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1627)),\"\",ROW())","v":1627},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1628)),\"\",ROW())","v":1628},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1628)),\"\",ROW())","v":1628},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1628)),\"\",ROW())","v":1628},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1629)),\"\",ROW())","v":1629},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1629)),\"\",ROW())","v":1629},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1629)),\"\",ROW())","v":1629},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1630)),\"\",ROW())","v":1630},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1630)),\"\",ROW())","v":1630},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1630)),\"\",ROW())","v":1630},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1631)),\"\",ROW())","v":1631},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1631)),\"\",ROW())","v":1631},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1631)),\"\",ROW())","v":1631},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1632)),\"\",ROW())","v":1632},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1632)),\"\",ROW())","v":1632},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1632)),\"\",ROW())","v":1632},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1633)),\"\",ROW())","v":1633},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1633)),\"\",ROW())","v":1633},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1633)),\"\",ROW())","v":1633},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1634)),\"\",ROW())","v":1634},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1634)),\"\",ROW())","v":1634},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1634)),\"\",ROW())","v":1634},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1635)),\"\",ROW())","v":1635},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1635)),\"\",ROW())","v":1635},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1635)),\"\",ROW())","v":1635},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1636)),\"\",ROW())","v":1636},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1636)),\"\",ROW())","v":1636},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1636)),\"\",ROW())","v":1636},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1637)),\"\",ROW())","v":1637},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1637)),\"\",ROW())","v":1637},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1637)),\"\",ROW())","v":1637},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1638)),\"\",ROW())","v":1638},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1638)),\"\",ROW())","v":1638},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1638)),\"\",ROW())","v":1638},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1639)),\"\",ROW())","v":1639},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1639)),\"\",ROW())","v":1639},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1639)),\"\",ROW())","v":1639},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1640)),\"\",ROW())","v":1640},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1640)),\"\",ROW())","v":1640},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1640)),\"\",ROW())","v":1640},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1641)),\"\",ROW())","v":1641},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1641)),\"\",ROW())","v":1641},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1641)),\"\",ROW())","v":1641},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1642)),\"\",ROW())","v":1642},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1642)),\"\",ROW())","v":1642},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1642)),\"\",ROW())","v":1642},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1643)),\"\",ROW())","v":1643},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1643)),\"\",ROW())","v":1643},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1643)),\"\",ROW())","v":1643},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1644)),\"\",ROW())","v":1644},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1644)),\"\",ROW())","v":1644},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1644)),\"\",ROW())","v":1644},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1645)),\"\",ROW())","v":1645},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1645)),\"\",ROW())","v":1645},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1645)),\"\",ROW())","v":1645},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1646)),\"\",ROW())","v":1646},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1646)),\"\",ROW())","v":1646},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1646)),\"\",ROW())","v":1646},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1647)),\"\",ROW())","v":1647},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1647)),\"\",ROW())","v":1647},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1647)),\"\",ROW())","v":1647},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1648)),\"\",ROW())","v":1648},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1648)),\"\",ROW())","v":1648},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1648)),\"\",ROW())","v":1648},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1649)),\"\",ROW())","v":1649},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1649)),\"\",ROW())","v":1649},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1649)),\"\",ROW())","v":1649},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1650)),\"\",ROW())","v":1650},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1650)),\"\",ROW())","v":1650},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1650)),\"\",ROW())","v":1650},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1651)),\"\",ROW())","v":1651},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1651)),\"\",ROW())","v":1651},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1651)),\"\",ROW())","v":1651},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1652)),\"\",ROW())","v":1652},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1652)),\"\",ROW())","v":1652},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1652)),\"\",ROW())","v":1652},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1653)),\"\",ROW())","v":1653},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1653)),\"\",ROW())","v":1653},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1653)),\"\",ROW())","v":1653},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1654)),\"\",ROW())","v":1654},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1654)),\"\",ROW())","v":1654},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1654)),\"\",ROW())","v":1654},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1655)),\"\",ROW())","v":1655},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1655)),\"\",ROW())","v":1655},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1655)),\"\",ROW())","v":1655},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1656)),\"\",ROW())","v":1656},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1656)),\"\",ROW())","v":1656},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1656)),\"\",ROW())","v":1656},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1657)),\"\",ROW())","v":1657},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1657)),\"\",ROW())","v":1657},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1657)),\"\",ROW())","v":1657},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1658)),\"\",ROW())","v":1658},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1658)),\"\",ROW())","v":1658},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1658)),\"\",ROW())","v":1658},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1659)),\"\",ROW())","v":1659},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1659)),\"\",ROW())","v":1659},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1659)),\"\",ROW())","v":1659},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1660)),\"\",ROW())","v":1660},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1660)),\"\",ROW())","v":1660},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1660)),\"\",ROW())","v":1660},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1661)),\"\",ROW())","v":1661},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1661)),\"\",ROW())","v":1661},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1661)),\"\",ROW())","v":1661},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1662)),\"\",ROW())","v":1662},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1662)),\"\",ROW())","v":1662},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1662)),\"\",ROW())","v":1662},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1663)),\"\",ROW())","v":1663},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1663)),\"\",ROW())","v":1663},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1663)),\"\",ROW())","v":1663},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1664)),\"\",ROW())","v":1664},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1664)),\"\",ROW())","v":1664},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1664)),\"\",ROW())","v":1664},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1665)),\"\",ROW())","v":1665},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1665)),\"\",ROW())","v":1665},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1665)),\"\",ROW())","v":1665},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1666)),\"\",ROW())","v":1666},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1666)),\"\",ROW())","v":1666},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1666)),\"\",ROW())","v":1666},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1667)),\"\",ROW())","v":1667},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(G:G,ROW(A1666))),\"\")","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1667)),\"\",ROW())","v":1667},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(M:M,ROW(A1666))),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1667)),\"\",ROW())","v":1667},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(T:T,ROW(A1666))),\"\")","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1668)),\"\",ROW())","v":1668},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1668)),\"\",ROW())","v":1668},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1668)),\"\",ROW())","v":1668},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1669)),\"\",ROW())","v":1669},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1669)),\"\",ROW())","v":1669},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1669)),\"\",ROW())","v":1669},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1670)),\"\",ROW())","v":1670},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1670)),\"\",ROW())","v":1670},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1670)),\"\",ROW())","v":1670},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1671)),\"\",ROW())","v":1671},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1671)),\"\",ROW())","v":1671},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1671)),\"\",ROW())","v":1671},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1672)),\"\",ROW())","v":1672},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1672)),\"\",ROW())","v":1672},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1672)),\"\",ROW())","v":1672},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1673)),\"\",ROW())","v":1673},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1673)),\"\",ROW())","v":1673},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1673)),\"\",ROW())","v":1673},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1674)),\"\",ROW())","v":1674},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1674)),\"\",ROW())","v":1674},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1674)),\"\",ROW())","v":1674},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1675)),\"\",ROW())","v":1675},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1675)),\"\",ROW())","v":1675},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1675)),\"\",ROW())","v":1675},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1676)),\"\",ROW())","v":1676},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1676)),\"\",ROW())","v":1676},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1676)),\"\",ROW())","v":1676},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1677)),\"\",ROW())","v":1677},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1677)),\"\",ROW())","v":1677},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1677)),\"\",ROW())","v":1677},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1678)),\"\",ROW())","v":1678},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1678)),\"\",ROW())","v":1678},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1678)),\"\",ROW())","v":1678},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1679)),\"\",ROW())","v":1679},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1679)),\"\",ROW())","v":1679},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1679)),\"\",ROW())","v":1679},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1680)),\"\",ROW())","v":1680},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1680)),\"\",ROW())","v":1680},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1680)),\"\",ROW())","v":1680},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1681)),\"\",ROW())","v":1681},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1681)),\"\",ROW())","v":1681},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1681)),\"\",ROW())","v":1681},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1682)),\"\",ROW())","v":1682},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1682)),\"\",ROW())","v":1682},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1682)),\"\",ROW())","v":1682},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1683)),\"\",ROW())","v":1683},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1683)),\"\",ROW())","v":1683},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1683)),\"\",ROW())","v":1683},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1684)),\"\",ROW())","v":1684},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1684)),\"\",ROW())","v":1684},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1684)),\"\",ROW())","v":1684},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1685)),\"\",ROW())","v":1685},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1685)),\"\",ROW())","v":1685},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1685)),\"\",ROW())","v":1685},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1686)),\"\",ROW())","v":1686},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1686)),\"\",ROW())","v":1686},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1686)),\"\",ROW())","v":1686},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1687)),\"\",ROW())","v":1687},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1687)),\"\",ROW())","v":1687},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1687)),\"\",ROW())","v":1687},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1688)),\"\",ROW())","v":1688},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1688)),\"\",ROW())","v":1688},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1688)),\"\",ROW())","v":1688},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1689)),\"\",ROW())","v":1689},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1689)),\"\",ROW())","v":1689},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1689)),\"\",ROW())","v":1689},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1690)),\"\",ROW())","v":1690},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1690)),\"\",ROW())","v":1690},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1690)),\"\",ROW())","v":1690},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1691)),\"\",ROW())","v":1691},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1691)),\"\",ROW())","v":1691},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1691)),\"\",ROW())","v":1691},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1692)),\"\",ROW())","v":1692},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1692)),\"\",ROW())","v":1692},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1692)),\"\",ROW())","v":1692},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1693)),\"\",ROW())","v":1693},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1693)),\"\",ROW())","v":1693},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1693)),\"\",ROW())","v":1693},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1694)),\"\",ROW())","v":1694},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1694)),\"\",ROW())","v":1694},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1694)),\"\",ROW())","v":1694},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1695)),\"\",ROW())","v":1695},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1695)),\"\",ROW())","v":1695},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1695)),\"\",ROW())","v":1695},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1696)),\"\",ROW())","v":1696},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1696)),\"\",ROW())","v":1696},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1696)),\"\",ROW())","v":1696},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1697)),\"\",ROW())","v":1697},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1697)),\"\",ROW())","v":1697},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1697)),\"\",ROW())","v":1697},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1698)),\"\",ROW())","v":1698},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1698)),\"\",ROW())","v":1698},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1698)),\"\",ROW())","v":1698},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1699)),\"\",ROW())","v":1699},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1699)),\"\",ROW())","v":1699},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1699)),\"\",ROW())","v":1699},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1700)),\"\",ROW())","v":1700},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1700)),\"\",ROW())","v":1700},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1700)),\"\",ROW())","v":1700},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1701)),\"\",ROW())","v":1701},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1701)),\"\",ROW())","v":1701},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1701)),\"\",ROW())","v":1701},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1702)),\"\",ROW())","v":1702},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1702)),\"\",ROW())","v":1702},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1702)),\"\",ROW())","v":1702},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1703)),\"\",ROW())","v":1703},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1703)),\"\",ROW())","v":1703},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1703)),\"\",ROW())","v":1703},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1704)),\"\",ROW())","v":1704},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1704)),\"\",ROW())","v":1704},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1704)),\"\",ROW())","v":1704},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1705)),\"\",ROW())","v":1705},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1705)),\"\",ROW())","v":1705},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1705)),\"\",ROW())","v":1705},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1706)),\"\",ROW())","v":1706},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1706)),\"\",ROW())","v":1706},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1706)),\"\",ROW())","v":1706},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1707)),\"\",ROW())","v":1707},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1707)),\"\",ROW())","v":1707},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1707)),\"\",ROW())","v":1707},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1708)),\"\",ROW())","v":1708},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1708)),\"\",ROW())","v":1708},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1708)),\"\",ROW())","v":1708},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1709)),\"\",ROW())","v":1709},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1709)),\"\",ROW())","v":1709},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1709)),\"\",ROW())","v":1709},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1710)),\"\",ROW())","v":1710},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1710)),\"\",ROW())","v":1710},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1710)),\"\",ROW())","v":1710},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1711)),\"\",ROW())","v":1711},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1711)),\"\",ROW())","v":1711},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1711)),\"\",ROW())","v":1711},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1712)),\"\",ROW())","v":1712},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1712)),\"\",ROW())","v":1712},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1712)),\"\",ROW())","v":1712},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1713)),\"\",ROW())","v":1713},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1713)),\"\",ROW())","v":1713},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1713)),\"\",ROW())","v":1713},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1714)),\"\",ROW())","v":1714},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1714)),\"\",ROW())","v":1714},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1714)),\"\",ROW())","v":1714},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1715)),\"\",ROW())","v":1715},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1715)),\"\",ROW())","v":1715},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1715)),\"\",ROW())","v":1715},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1716)),\"\",ROW())","v":1716},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1716)),\"\",ROW())","v":1716},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1716)),\"\",ROW())","v":1716},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1717)),\"\",ROW())","v":1717},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1717)),\"\",ROW())","v":1717},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1717)),\"\",ROW())","v":1717},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1718)),\"\",ROW())","v":1718},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1718)),\"\",ROW())","v":1718},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1718)),\"\",ROW())","v":1718},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1719)),\"\",ROW())","v":1719},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1719)),\"\",ROW())","v":1719},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1719)),\"\",ROW())","v":1719},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1720)),\"\",ROW())","v":1720},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1720)),\"\",ROW())","v":1720},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1720)),\"\",ROW())","v":1720},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1721)),\"\",ROW())","v":1721},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1721)),\"\",ROW())","v":1721},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1721)),\"\",ROW())","v":1721},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1722)),\"\",ROW())","v":1722},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1722)),\"\",ROW())","v":1722},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1722)),\"\",ROW())","v":1722},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1723)),\"\",ROW())","v":1723},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1723)),\"\",ROW())","v":1723},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1723)),\"\",ROW())","v":1723},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1724)),\"\",ROW())","v":1724},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1724)),\"\",ROW())","v":1724},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1724)),\"\",ROW())","v":1724},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1725)),\"\",ROW())","v":1725},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1725)),\"\",ROW())","v":1725},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1725)),\"\",ROW())","v":1725},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1726)),\"\",ROW())","v":1726},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1726)),\"\",ROW())","v":1726},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1726)),\"\",ROW())","v":1726},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1727)),\"\",ROW())","v":1727},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1727)),\"\",ROW())","v":1727},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1727)),\"\",ROW())","v":1727},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1728)),\"\",ROW())","v":1728},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1728)),\"\",ROW())","v":1728},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1728)),\"\",ROW())","v":1728},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1729)),\"\",ROW())","v":1729},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1729)),\"\",ROW())","v":1729},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1729)),\"\",ROW())","v":1729},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1730)),\"\",ROW())","v":1730},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1730)),\"\",ROW())","v":1730},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1730)),\"\",ROW())","v":1730},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1731)),\"\",ROW())","v":1731},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(G:G,ROW(A1730))),\"\")","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1731)),\"\",ROW())","v":1731},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(M:M,ROW(A1730))),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1731)),\"\",ROW())","v":1731},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(T:T,ROW(A1730))),\"\")","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1732)),\"\",ROW())","v":1732},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1732)),\"\",ROW())","v":1732},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1732)),\"\",ROW())","v":1732},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1733)),\"\",ROW())","v":1733},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1733)),\"\",ROW())","v":1733},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1733)),\"\",ROW())","v":1733},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1734)),\"\",ROW())","v":1734},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1734)),\"\",ROW())","v":1734},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1734)),\"\",ROW())","v":1734},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1735)),\"\",ROW())","v":1735},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1735)),\"\",ROW())","v":1735},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1735)),\"\",ROW())","v":1735},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1736)),\"\",ROW())","v":1736},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1736)),\"\",ROW())","v":1736},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1736)),\"\",ROW())","v":1736},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1737)),\"\",ROW())","v":1737},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1737)),\"\",ROW())","v":1737},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1737)),\"\",ROW())","v":1737},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1738)),\"\",ROW())","v":1738},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1738)),\"\",ROW())","v":1738},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1738)),\"\",ROW())","v":1738},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1739)),\"\",ROW())","v":1739},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1739)),\"\",ROW())","v":1739},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1739)),\"\",ROW())","v":1739},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1740)),\"\",ROW())","v":1740},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1740)),\"\",ROW())","v":1740},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1740)),\"\",ROW())","v":1740},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1741)),\"\",ROW())","v":1741},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1741)),\"\",ROW())","v":1741},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1741)),\"\",ROW())","v":1741},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1742)),\"\",ROW())","v":1742},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1742)),\"\",ROW())","v":1742},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1742)),\"\",ROW())","v":1742},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1743)),\"\",ROW())","v":1743},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1743)),\"\",ROW())","v":1743},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1743)),\"\",ROW())","v":1743},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1744)),\"\",ROW())","v":1744},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1744)),\"\",ROW())","v":1744},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1744)),\"\",ROW())","v":1744},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1745)),\"\",ROW())","v":1745},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1745)),\"\",ROW())","v":1745},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1745)),\"\",ROW())","v":1745},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1746)),\"\",ROW())","v":1746},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1746)),\"\",ROW())","v":1746},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1746)),\"\",ROW())","v":1746},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1747)),\"\",ROW())","v":1747},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1747)),\"\",ROW())","v":1747},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1747)),\"\",ROW())","v":1747},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1748)),\"\",ROW())","v":1748},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1748)),\"\",ROW())","v":1748},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1748)),\"\",ROW())","v":1748},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1749)),\"\",ROW())","v":1749},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1749)),\"\",ROW())","v":1749},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1749)),\"\",ROW())","v":1749},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1750)),\"\",ROW())","v":1750},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1750)),\"\",ROW())","v":1750},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1750)),\"\",ROW())","v":1750},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1751)),\"\",ROW())","v":1751},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1751)),\"\",ROW())","v":1751},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1751)),\"\",ROW())","v":1751},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1752)),\"\",ROW())","v":1752},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1752)),\"\",ROW())","v":1752},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1752)),\"\",ROW())","v":1752},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1753)),\"\",ROW())","v":1753},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1753)),\"\",ROW())","v":1753},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1753)),\"\",ROW())","v":1753},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1754)),\"\",ROW())","v":1754},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1754)),\"\",ROW())","v":1754},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1754)),\"\",ROW())","v":1754},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1755)),\"\",ROW())","v":1755},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1755)),\"\",ROW())","v":1755},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1755)),\"\",ROW())","v":1755},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1756)),\"\",ROW())","v":1756},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1756)),\"\",ROW())","v":1756},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1756)),\"\",ROW())","v":1756},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1757)),\"\",ROW())","v":1757},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1757)),\"\",ROW())","v":1757},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1757)),\"\",ROW())","v":1757},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1758)),\"\",ROW())","v":1758},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1758)),\"\",ROW())","v":1758},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1758)),\"\",ROW())","v":1758},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1759)),\"\",ROW())","v":1759},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1759)),\"\",ROW())","v":1759},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1759)),\"\",ROW())","v":1759},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1760)),\"\",ROW())","v":1760},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1760)),\"\",ROW())","v":1760},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1760)),\"\",ROW())","v":1760},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1761)),\"\",ROW())","v":1761},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1761)),\"\",ROW())","v":1761},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1761)),\"\",ROW())","v":1761},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1762)),\"\",ROW())","v":1762},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1762)),\"\",ROW())","v":1762},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1762)),\"\",ROW())","v":1762},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1763)),\"\",ROW())","v":1763},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1763)),\"\",ROW())","v":1763},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1763)),\"\",ROW())","v":1763},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1764)),\"\",ROW())","v":1764},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1764)),\"\",ROW())","v":1764},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1764)),\"\",ROW())","v":1764},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1765)),\"\",ROW())","v":1765},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1765)),\"\",ROW())","v":1765},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1765)),\"\",ROW())","v":1765},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1766)),\"\",ROW())","v":1766},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1766)),\"\",ROW())","v":1766},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1766)),\"\",ROW())","v":1766},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1767)),\"\",ROW())","v":1767},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1767)),\"\",ROW())","v":1767},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1767)),\"\",ROW())","v":1767},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1768)),\"\",ROW())","v":1768},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1768)),\"\",ROW())","v":1768},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1768)),\"\",ROW())","v":1768},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1769)),\"\",ROW())","v":1769},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1769)),\"\",ROW())","v":1769},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1769)),\"\",ROW())","v":1769},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1770)),\"\",ROW())","v":1770},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1770)),\"\",ROW())","v":1770},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1770)),\"\",ROW())","v":1770},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1771)),\"\",ROW())","v":1771},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1771)),\"\",ROW())","v":1771},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1771)),\"\",ROW())","v":1771},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1772)),\"\",ROW())","v":1772},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1772)),\"\",ROW())","v":1772},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1772)),\"\",ROW())","v":1772},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1773)),\"\",ROW())","v":1773},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1773)),\"\",ROW())","v":1773},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1773)),\"\",ROW())","v":1773},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1774)),\"\",ROW())","v":1774},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1774)),\"\",ROW())","v":1774},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1774)),\"\",ROW())","v":1774},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1775)),\"\",ROW())","v":1775},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1775)),\"\",ROW())","v":1775},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1775)),\"\",ROW())","v":1775},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1776)),\"\",ROW())","v":1776},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1776)),\"\",ROW())","v":1776},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1776)),\"\",ROW())","v":1776},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1777)),\"\",ROW())","v":1777},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1777)),\"\",ROW())","v":1777},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1777)),\"\",ROW())","v":1777},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1778)),\"\",ROW())","v":1778},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1778)),\"\",ROW())","v":1778},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1778)),\"\",ROW())","v":1778},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1779)),\"\",ROW())","v":1779},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1779)),\"\",ROW())","v":1779},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1779)),\"\",ROW())","v":1779},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1780)),\"\",ROW())","v":1780},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1780)),\"\",ROW())","v":1780},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1780)),\"\",ROW())","v":1780},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1781)),\"\",ROW())","v":1781},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1781)),\"\",ROW())","v":1781},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1781)),\"\",ROW())","v":1781},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1782)),\"\",ROW())","v":1782},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1782)),\"\",ROW())","v":1782},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1782)),\"\",ROW())","v":1782},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1783)),\"\",ROW())","v":1783},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1783)),\"\",ROW())","v":1783},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1783)),\"\",ROW())","v":1783},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1784)),\"\",ROW())","v":1784},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1784)),\"\",ROW())","v":1784},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1784)),\"\",ROW())","v":1784},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1785)),\"\",ROW())","v":1785},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1785)),\"\",ROW())","v":1785},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1785)),\"\",ROW())","v":1785},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1786)),\"\",ROW())","v":1786},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1786)),\"\",ROW())","v":1786},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1786)),\"\",ROW())","v":1786},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1787)),\"\",ROW())","v":1787},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1787)),\"\",ROW())","v":1787},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1787)),\"\",ROW())","v":1787},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1788)),\"\",ROW())","v":1788},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1788)),\"\",ROW())","v":1788},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1788)),\"\",ROW())","v":1788},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1789)),\"\",ROW())","v":1789},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1789)),\"\",ROW())","v":1789},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1789)),\"\",ROW())","v":1789},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1790)),\"\",ROW())","v":1790},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1790)),\"\",ROW())","v":1790},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1790)),\"\",ROW())","v":1790},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1791)),\"\",ROW())","v":1791},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1791)),\"\",ROW())","v":1791},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1791)),\"\",ROW())","v":1791},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1792)),\"\",ROW())","v":1792},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1792)),\"\",ROW())","v":1792},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1792)),\"\",ROW())","v":1792},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1793)),\"\",ROW())","v":1793},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1793)),\"\",ROW())","v":1793},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1793)),\"\",ROW())","v":1793},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1794)),\"\",ROW())","v":1794},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1794)),\"\",ROW())","v":1794},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1794)),\"\",ROW())","v":1794},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1795)),\"\",ROW())","v":1795},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(G:G,ROW(A1794))),\"\")","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1795)),\"\",ROW())","v":1795},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(M:M,ROW(A1794))),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1795)),\"\",ROW())","v":1795},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(T:T,ROW(A1794))),\"\")","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1796)),\"\",ROW())","v":1796},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1796)),\"\",ROW())","v":1796},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1796)),\"\",ROW())","v":1796},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1797)),\"\",ROW())","v":1797},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1797)),\"\",ROW())","v":1797},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1797)),\"\",ROW())","v":1797},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1798)),\"\",ROW())","v":1798},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1798)),\"\",ROW())","v":1798},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1798)),\"\",ROW())","v":1798},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1799)),\"\",ROW())","v":1799},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1799)),\"\",ROW())","v":1799},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1799)),\"\",ROW())","v":1799},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1800)),\"\",ROW())","v":1800},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1800)),\"\",ROW())","v":1800},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1800)),\"\",ROW())","v":1800},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1801)),\"\",ROW())","v":1801},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1801)),\"\",ROW())","v":1801},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1801)),\"\",ROW())","v":1801},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1802)),\"\",ROW())","v":1802},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1802)),\"\",ROW())","v":1802},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1802)),\"\",ROW())","v":1802},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1803)),\"\",ROW())","v":1803},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1803)),\"\",ROW())","v":1803},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1803)),\"\",ROW())","v":1803},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1804)),\"\",ROW())","v":1804},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1804)),\"\",ROW())","v":1804},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1804)),\"\",ROW())","v":1804},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1805)),\"\",ROW())","v":1805},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1805)),\"\",ROW())","v":1805},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1805)),\"\",ROW())","v":1805},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1806)),\"\",ROW())","v":1806},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1806)),\"\",ROW())","v":1806},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1806)),\"\",ROW())","v":1806},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1807)),\"\",ROW())","v":1807},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1807)),\"\",ROW())","v":1807},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1807)),\"\",ROW())","v":1807},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1808)),\"\",ROW())","v":1808},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1808)),\"\",ROW())","v":1808},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1808)),\"\",ROW())","v":1808},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1809)),\"\",ROW())","v":1809},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1809)),\"\",ROW())","v":1809},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1809)),\"\",ROW())","v":1809},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1810)),\"\",ROW())","v":1810},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1810)),\"\",ROW())","v":1810},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1810)),\"\",ROW())","v":1810},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1811)),\"\",ROW())","v":1811},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1811)),\"\",ROW())","v":1811},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1811)),\"\",ROW())","v":1811},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1812)),\"\",ROW())","v":1812},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1812)),\"\",ROW())","v":1812},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1812)),\"\",ROW())","v":1812},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1813)),\"\",ROW())","v":1813},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1813)),\"\",ROW())","v":1813},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1813)),\"\",ROW())","v":1813},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1814)),\"\",ROW())","v":1814},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1814)),\"\",ROW())","v":1814},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1814)),\"\",ROW())","v":1814},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1815)),\"\",ROW())","v":1815},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1815)),\"\",ROW())","v":1815},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1815)),\"\",ROW())","v":1815},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1816)),\"\",ROW())","v":1816},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1816)),\"\",ROW())","v":1816},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1816)),\"\",ROW())","v":1816},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1817)),\"\",ROW())","v":1817},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1817)),\"\",ROW())","v":1817},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1817)),\"\",ROW())","v":1817},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1818)),\"\",ROW())","v":1818},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1818)),\"\",ROW())","v":1818},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1818)),\"\",ROW())","v":1818},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1819)),\"\",ROW())","v":1819},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1819)),\"\",ROW())","v":1819},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1819)),\"\",ROW())","v":1819},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1820)),\"\",ROW())","v":1820},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1820)),\"\",ROW())","v":1820},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1820)),\"\",ROW())","v":1820},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1821)),\"\",ROW())","v":1821},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1821)),\"\",ROW())","v":1821},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1821)),\"\",ROW())","v":1821},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1822)),\"\",ROW())","v":1822},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1822)),\"\",ROW())","v":1822},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1822)),\"\",ROW())","v":1822},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1823)),\"\",ROW())","v":1823},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1823)),\"\",ROW())","v":1823},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1823)),\"\",ROW())","v":1823},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1824)),\"\",ROW())","v":1824},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1824)),\"\",ROW())","v":1824},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1824)),\"\",ROW())","v":1824},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1825)),\"\",ROW())","v":1825},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1825)),\"\",ROW())","v":1825},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1825)),\"\",ROW())","v":1825},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1826)),\"\",ROW())","v":1826},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1826)),\"\",ROW())","v":1826},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1826)),\"\",ROW())","v":1826},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1827)),\"\",ROW())","v":1827},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1827)),\"\",ROW())","v":1827},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1827)),\"\",ROW())","v":1827},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1828)),\"\",ROW())","v":1828},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1828)),\"\",ROW())","v":1828},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1828)),\"\",ROW())","v":1828},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1829)),\"\",ROW())","v":1829},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1829)),\"\",ROW())","v":1829},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1829)),\"\",ROW())","v":1829},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1830)),\"\",ROW())","v":1830},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1830)),\"\",ROW())","v":1830},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1830)),\"\",ROW())","v":1830},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1831)),\"\",ROW())","v":1831},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1831)),\"\",ROW())","v":1831},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1831)),\"\",ROW())","v":1831},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1832)),\"\",ROW())","v":1832},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1832)),\"\",ROW())","v":1832},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1832)),\"\",ROW())","v":1832},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1833)),\"\",ROW())","v":1833},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1833)),\"\",ROW())","v":1833},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1833)),\"\",ROW())","v":1833},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1834)),\"\",ROW())","v":1834},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1834)),\"\",ROW())","v":1834},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1834)),\"\",ROW())","v":1834},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1835)),\"\",ROW())","v":1835},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1835)),\"\",ROW())","v":1835},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1835)),\"\",ROW())","v":1835},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1836)),\"\",ROW())","v":1836},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1836)),\"\",ROW())","v":1836},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1836)),\"\",ROW())","v":1836},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1837)),\"\",ROW())","v":1837},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1837)),\"\",ROW())","v":1837},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1837)),\"\",ROW())","v":1837},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1838)),\"\",ROW())","v":1838},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1838)),\"\",ROW())","v":1838},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1838)),\"\",ROW())","v":1838},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1839)),\"\",ROW())","v":1839},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1839)),\"\",ROW())","v":1839},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1839)),\"\",ROW())","v":1839},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1840)),\"\",ROW())","v":1840},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1840)),\"\",ROW())","v":1840},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1840)),\"\",ROW())","v":1840},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1841)),\"\",ROW())","v":1841},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1841)),\"\",ROW())","v":1841},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1841)),\"\",ROW())","v":1841},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1842)),\"\",ROW())","v":1842},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1842)),\"\",ROW())","v":1842},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1842)),\"\",ROW())","v":1842},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1843)),\"\",ROW())","v":1843},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1843)),\"\",ROW())","v":1843},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1843)),\"\",ROW())","v":1843},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1844)),\"\",ROW())","v":1844},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1844)),\"\",ROW())","v":1844},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1844)),\"\",ROW())","v":1844},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1845)),\"\",ROW())","v":1845},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1845)),\"\",ROW())","v":1845},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1845)),\"\",ROW())","v":1845},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1846)),\"\",ROW())","v":1846},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1846)),\"\",ROW())","v":1846},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1846)),\"\",ROW())","v":1846},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1847)),\"\",ROW())","v":1847},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1847)),\"\",ROW())","v":1847},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1847)),\"\",ROW())","v":1847},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1848)),\"\",ROW())","v":1848},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1848)),\"\",ROW())","v":1848},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1848)),\"\",ROW())","v":1848},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1849)),\"\",ROW())","v":1849},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1849)),\"\",ROW())","v":1849},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1849)),\"\",ROW())","v":1849},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1850)),\"\",ROW())","v":1850},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1850)),\"\",ROW())","v":1850},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1850)),\"\",ROW())","v":1850},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1851)),\"\",ROW())","v":1851},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1851)),\"\",ROW())","v":1851},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1851)),\"\",ROW())","v":1851},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1852)),\"\",ROW())","v":1852},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1852)),\"\",ROW())","v":1852},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1852)),\"\",ROW())","v":1852},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1853)),\"\",ROW())","v":1853},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1853)),\"\",ROW())","v":1853},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1853)),\"\",ROW())","v":1853},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1854)),\"\",ROW())","v":1854},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1854)),\"\",ROW())","v":1854},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1854)),\"\",ROW())","v":1854},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1855)),\"\",ROW())","v":1855},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1855)),\"\",ROW())","v":1855},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1855)),\"\",ROW())","v":1855},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1856)),\"\",ROW())","v":1856},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1856)),\"\",ROW())","v":1856},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1856)),\"\",ROW())","v":1856},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1857)),\"\",ROW())","v":1857},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1857)),\"\",ROW())","v":1857},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1857)),\"\",ROW())","v":1857},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1858)),\"\",ROW())","v":1858},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1858)),\"\",ROW())","v":1858},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1858)),\"\",ROW())","v":1858},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1859)),\"\",ROW())","v":1859},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(G:G,ROW(A1858))),\"\")","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1859)),\"\",ROW())","v":1859},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(M:M,ROW(A1858))),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1859)),\"\",ROW())","v":1859},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(T:T,ROW(A1858))),\"\")","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1860)),\"\",ROW())","v":1860},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1860)),\"\",ROW())","v":1860},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1860)),\"\",ROW())","v":1860},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1861)),\"\",ROW())","v":1861},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1861)),\"\",ROW())","v":1861},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1861)),\"\",ROW())","v":1861},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1862)),\"\",ROW())","v":1862},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1862)),\"\",ROW())","v":1862},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1862)),\"\",ROW())","v":1862},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1863)),\"\",ROW())","v":1863},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1863)),\"\",ROW())","v":1863},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1863)),\"\",ROW())","v":1863},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1864)),\"\",ROW())","v":1864},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1864)),\"\",ROW())","v":1864},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1864)),\"\",ROW())","v":1864},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1865)),\"\",ROW())","v":1865},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1865)),\"\",ROW())","v":1865},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1865)),\"\",ROW())","v":1865},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1866)),\"\",ROW())","v":1866},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1866)),\"\",ROW())","v":1866},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1866)),\"\",ROW())","v":1866},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1867)),\"\",ROW())","v":1867},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1867)),\"\",ROW())","v":1867},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1867)),\"\",ROW())","v":1867},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1868)),\"\",ROW())","v":1868},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1868)),\"\",ROW())","v":1868},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1868)),\"\",ROW())","v":1868},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1869)),\"\",ROW())","v":1869},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1869)),\"\",ROW())","v":1869},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1869)),\"\",ROW())","v":1869},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1870)),\"\",ROW())","v":1870},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1870)),\"\",ROW())","v":1870},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1870)),\"\",ROW())","v":1870},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1871)),\"\",ROW())","v":1871},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1871)),\"\",ROW())","v":1871},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1871)),\"\",ROW())","v":1871},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1872)),\"\",ROW())","v":1872},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1872)),\"\",ROW())","v":1872},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1872)),\"\",ROW())","v":1872},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1873)),\"\",ROW())","v":1873},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1873)),\"\",ROW())","v":1873},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1873)),\"\",ROW())","v":1873},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1874)),\"\",ROW())","v":1874},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1874)),\"\",ROW())","v":1874},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1874)),\"\",ROW())","v":1874},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1875)),\"\",ROW())","v":1875},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1875)),\"\",ROW())","v":1875},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1875)),\"\",ROW())","v":1875},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1876)),\"\",ROW())","v":1876},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1876)),\"\",ROW())","v":1876},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1876)),\"\",ROW())","v":1876},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1877)),\"\",ROW())","v":1877},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1877)),\"\",ROW())","v":1877},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1877)),\"\",ROW())","v":1877},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1878)),\"\",ROW())","v":1878},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1878)),\"\",ROW())","v":1878},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1878)),\"\",ROW())","v":1878},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1879)),\"\",ROW())","v":1879},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1879)),\"\",ROW())","v":1879},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1879)),\"\",ROW())","v":1879},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1880)),\"\",ROW())","v":1880},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1880)),\"\",ROW())","v":1880},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1880)),\"\",ROW())","v":1880},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1881)),\"\",ROW())","v":1881},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1881)),\"\",ROW())","v":1881},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1881)),\"\",ROW())","v":1881},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1882)),\"\",ROW())","v":1882},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1882)),\"\",ROW())","v":1882},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1882)),\"\",ROW())","v":1882},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1883)),\"\",ROW())","v":1883},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1883)),\"\",ROW())","v":1883},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1883)),\"\",ROW())","v":1883},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1884)),\"\",ROW())","v":1884},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1884)),\"\",ROW())","v":1884},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1884)),\"\",ROW())","v":1884},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1885)),\"\",ROW())","v":1885},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1885)),\"\",ROW())","v":1885},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1885)),\"\",ROW())","v":1885},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1886)),\"\",ROW())","v":1886},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1886)),\"\",ROW())","v":1886},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1886)),\"\",ROW())","v":1886},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1887)),\"\",ROW())","v":1887},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1887)),\"\",ROW())","v":1887},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1887)),\"\",ROW())","v":1887},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1888)),\"\",ROW())","v":1888},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1888)),\"\",ROW())","v":1888},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1888)),\"\",ROW())","v":1888},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1889)),\"\",ROW())","v":1889},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1889)),\"\",ROW())","v":1889},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1889)),\"\",ROW())","v":1889},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1890)),\"\",ROW())","v":1890},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1890)),\"\",ROW())","v":1890},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1890)),\"\",ROW())","v":1890},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1891)),\"\",ROW())","v":1891},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1891)),\"\",ROW())","v":1891},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1891)),\"\",ROW())","v":1891},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1892)),\"\",ROW())","v":1892},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1892)),\"\",ROW())","v":1892},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1892)),\"\",ROW())","v":1892},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1893)),\"\",ROW())","v":1893},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1893)),\"\",ROW())","v":1893},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1893)),\"\",ROW())","v":1893},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1894)),\"\",ROW())","v":1894},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1894)),\"\",ROW())","v":1894},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1894)),\"\",ROW())","v":1894},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1895)),\"\",ROW())","v":1895},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1895)),\"\",ROW())","v":1895},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1895)),\"\",ROW())","v":1895},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1896)),\"\",ROW())","v":1896},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1896)),\"\",ROW())","v":1896},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1896)),\"\",ROW())","v":1896},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1897)),\"\",ROW())","v":1897},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1897)),\"\",ROW())","v":1897},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1897)),\"\",ROW())","v":1897},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1898)),\"\",ROW())","v":1898},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1898)),\"\",ROW())","v":1898},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1898)),\"\",ROW())","v":1898},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1899)),\"\",ROW())","v":1899},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1899)),\"\",ROW())","v":1899},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1899)),\"\",ROW())","v":1899},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1900)),\"\",ROW())","v":1900},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1900)),\"\",ROW())","v":1900},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1900)),\"\",ROW())","v":1900},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1901)),\"\",ROW())","v":1901},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1901)),\"\",ROW())","v":1901},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1901)),\"\",ROW())","v":1901},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1902)),\"\",ROW())","v":1902},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1902)),\"\",ROW())","v":1902},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1902)),\"\",ROW())","v":1902},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1903)),\"\",ROW())","v":1903},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1903)),\"\",ROW())","v":1903},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1903)),\"\",ROW())","v":1903},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1904)),\"\",ROW())","v":1904},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1904)),\"\",ROW())","v":1904},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1904)),\"\",ROW())","v":1904},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1905)),\"\",ROW())","v":1905},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1905)),\"\",ROW())","v":1905},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1905)),\"\",ROW())","v":1905},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1906)),\"\",ROW())","v":1906},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1906)),\"\",ROW())","v":1906},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1906)),\"\",ROW())","v":1906},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1907)),\"\",ROW())","v":1907},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1907)),\"\",ROW())","v":1907},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1907)),\"\",ROW())","v":1907},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1908)),\"\",ROW())","v":1908},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1908)),\"\",ROW())","v":1908},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1908)),\"\",ROW())","v":1908},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1909)),\"\",ROW())","v":1909},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1909)),\"\",ROW())","v":1909},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1909)),\"\",ROW())","v":1909},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1910)),\"\",ROW())","v":1910},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1910)),\"\",ROW())","v":1910},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1910)),\"\",ROW())","v":1910},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1911)),\"\",ROW())","v":1911},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1911)),\"\",ROW())","v":1911},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1911)),\"\",ROW())","v":1911},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1912)),\"\",ROW())","v":1912},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1912)),\"\",ROW())","v":1912},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1912)),\"\",ROW())","v":1912},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1913)),\"\",ROW())","v":1913},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1913)),\"\",ROW())","v":1913},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1913)),\"\",ROW())","v":1913},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1914)),\"\",ROW())","v":1914},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1914)),\"\",ROW())","v":1914},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1914)),\"\",ROW())","v":1914},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1915)),\"\",ROW())","v":1915},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1915)),\"\",ROW())","v":1915},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1915)),\"\",ROW())","v":1915},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1916)),\"\",ROW())","v":1916},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1916)),\"\",ROW())","v":1916},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1916)),\"\",ROW())","v":1916},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1917)),\"\",ROW())","v":1917},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1917)),\"\",ROW())","v":1917},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1917)),\"\",ROW())","v":1917},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1918)),\"\",ROW())","v":1918},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1918)),\"\",ROW())","v":1918},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1918)),\"\",ROW())","v":1918},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1919)),\"\",ROW())","v":1919},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1919)),\"\",ROW())","v":1919},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1919)),\"\",ROW())","v":1919},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1920)),\"\",ROW())","v":1920},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1920)),\"\",ROW())","v":1920},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1920)),\"\",ROW())","v":1920},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1921)),\"\",ROW())","v":1921},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1921)),\"\",ROW())","v":1921},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1921)),\"\",ROW())","v":1921},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1922)),\"\",ROW())","v":1922},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1922)),\"\",ROW())","v":1922},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1922)),\"\",ROW())","v":1922},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1923)),\"\",ROW())","v":1923},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(G:G,ROW(A1922))),\"\")","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1923)),\"\",ROW())","v":1923},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(M:M,ROW(A1922))),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1923)),\"\",ROW())","v":1923},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(T:T,ROW(A1922))),\"\")","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1924)),\"\",ROW())","v":1924},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1924)),\"\",ROW())","v":1924},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1924)),\"\",ROW())","v":1924},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1925)),\"\",ROW())","v":1925},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1925)),\"\",ROW())","v":1925},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1925)),\"\",ROW())","v":1925},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1926)),\"\",ROW())","v":1926},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1926)),\"\",ROW())","v":1926},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1926)),\"\",ROW())","v":1926},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1927)),\"\",ROW())","v":1927},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1927)),\"\",ROW())","v":1927},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1927)),\"\",ROW())","v":1927},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1928)),\"\",ROW())","v":1928},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1928)),\"\",ROW())","v":1928},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1928)),\"\",ROW())","v":1928},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1929)),\"\",ROW())","v":1929},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1929)),\"\",ROW())","v":1929},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1929)),\"\",ROW())","v":1929},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1930)),\"\",ROW())","v":1930},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1930)),\"\",ROW())","v":1930},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1930)),\"\",ROW())","v":1930},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1931)),\"\",ROW())","v":1931},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1931)),\"\",ROW())","v":1931},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1931)),\"\",ROW())","v":1931},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1932)),\"\",ROW())","v":1932},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1932)),\"\",ROW())","v":1932},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1932)),\"\",ROW())","v":1932},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1933)),\"\",ROW())","v":1933},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1933)),\"\",ROW())","v":1933},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1933)),\"\",ROW())","v":1933},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1934)),\"\",ROW())","v":1934},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1934)),\"\",ROW())","v":1934},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1934)),\"\",ROW())","v":1934},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1935)),\"\",ROW())","v":1935},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1935)),\"\",ROW())","v":1935},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1935)),\"\",ROW())","v":1935},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1936)),\"\",ROW())","v":1936},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1936)),\"\",ROW())","v":1936},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1936)),\"\",ROW())","v":1936},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1937)),\"\",ROW())","v":1937},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1937)),\"\",ROW())","v":1937},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1937)),\"\",ROW())","v":1937},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1938)),\"\",ROW())","v":1938},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1938)),\"\",ROW())","v":1938},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1938)),\"\",ROW())","v":1938},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1939)),\"\",ROW())","v":1939},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1939)),\"\",ROW())","v":1939},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1939)),\"\",ROW())","v":1939},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1940)),\"\",ROW())","v":1940},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1940)),\"\",ROW())","v":1940},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1940)),\"\",ROW())","v":1940},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1941)),\"\",ROW())","v":1941},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1941)),\"\",ROW())","v":1941},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1941)),\"\",ROW())","v":1941},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1942)),\"\",ROW())","v":1942},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1942)),\"\",ROW())","v":1942},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1942)),\"\",ROW())","v":1942},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1943)),\"\",ROW())","v":1943},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1943)),\"\",ROW())","v":1943},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1943)),\"\",ROW())","v":1943},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1944)),\"\",ROW())","v":1944},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1944)),\"\",ROW())","v":1944},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1944)),\"\",ROW())","v":1944},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1945)),\"\",ROW())","v":1945},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1945)),\"\",ROW())","v":1945},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1945)),\"\",ROW())","v":1945},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1946)),\"\",ROW())","v":1946},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1946)),\"\",ROW())","v":1946},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1946)),\"\",ROW())","v":1946},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1947)),\"\",ROW())","v":1947},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1947)),\"\",ROW())","v":1947},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1947)),\"\",ROW())","v":1947},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1948)),\"\",ROW())","v":1948},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1948)),\"\",ROW())","v":1948},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1948)),\"\",ROW())","v":1948},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1949)),\"\",ROW())","v":1949},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1949)),\"\",ROW())","v":1949},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1949)),\"\",ROW())","v":1949},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1950)),\"\",ROW())","v":1950},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1950)),\"\",ROW())","v":1950},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1950)),\"\",ROW())","v":1950},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1951)),\"\",ROW())","v":1951},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1951)),\"\",ROW())","v":1951},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1951)),\"\",ROW())","v":1951},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1952)),\"\",ROW())","v":1952},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1952)),\"\",ROW())","v":1952},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1952)),\"\",ROW())","v":1952},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1953)),\"\",ROW())","v":1953},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1953)),\"\",ROW())","v":1953},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1953)),\"\",ROW())","v":1953},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1954)),\"\",ROW())","v":1954},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1954)),\"\",ROW())","v":1954},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1954)),\"\",ROW())","v":1954},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1955)),\"\",ROW())","v":1955},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1955)),\"\",ROW())","v":1955},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1955)),\"\",ROW())","v":1955},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1956)),\"\",ROW())","v":1956},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1956)),\"\",ROW())","v":1956},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1956)),\"\",ROW())","v":1956},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1957)),\"\",ROW())","v":1957},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1957)),\"\",ROW())","v":1957},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1957)),\"\",ROW())","v":1957},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1958)),\"\",ROW())","v":1958},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1958)),\"\",ROW())","v":1958},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1958)),\"\",ROW())","v":1958},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1959)),\"\",ROW())","v":1959},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1959)),\"\",ROW())","v":1959},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1959)),\"\",ROW())","v":1959},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1960)),\"\",ROW())","v":1960},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1960)),\"\",ROW())","v":1960},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1960)),\"\",ROW())","v":1960},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1961)),\"\",ROW())","v":1961},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1961)),\"\",ROW())","v":1961},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1961)),\"\",ROW())","v":1961},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1962)),\"\",ROW())","v":1962},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1962)),\"\",ROW())","v":1962},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1962)),\"\",ROW())","v":1962},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1963)),\"\",ROW())","v":1963},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1963)),\"\",ROW())","v":1963},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1963)),\"\",ROW())","v":1963},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1964)),\"\",ROW())","v":1964},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1964)),\"\",ROW())","v":1964},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1964)),\"\",ROW())","v":1964},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1965)),\"\",ROW())","v":1965},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1965)),\"\",ROW())","v":1965},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1965)),\"\",ROW())","v":1965},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1966)),\"\",ROW())","v":1966},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1966)),\"\",ROW())","v":1966},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1966)),\"\",ROW())","v":1966},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1967)),\"\",ROW())","v":1967},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1967)),\"\",ROW())","v":1967},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1967)),\"\",ROW())","v":1967},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1968)),\"\",ROW())","v":1968},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1968)),\"\",ROW())","v":1968},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1968)),\"\",ROW())","v":1968},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1969)),\"\",ROW())","v":1969},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1969)),\"\",ROW())","v":1969},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1969)),\"\",ROW())","v":1969},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1970)),\"\",ROW())","v":1970},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1970)),\"\",ROW())","v":1970},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1970)),\"\",ROW())","v":1970},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1971)),\"\",ROW())","v":1971},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1971)),\"\",ROW())","v":1971},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1971)),\"\",ROW())","v":1971},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1972)),\"\",ROW())","v":1972},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1972)),\"\",ROW())","v":1972},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1972)),\"\",ROW())","v":1972},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1973)),\"\",ROW())","v":1973},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1973)),\"\",ROW())","v":1973},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1973)),\"\",ROW())","v":1973},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1974)),\"\",ROW())","v":1974},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1974)),\"\",ROW())","v":1974},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1974)),\"\",ROW())","v":1974},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1975)),\"\",ROW())","v":1975},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1975)),\"\",ROW())","v":1975},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1975)),\"\",ROW())","v":1975},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1976)),\"\",ROW())","v":1976},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1976)),\"\",ROW())","v":1976},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1976)),\"\",ROW())","v":1976},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1977)),\"\",ROW())","v":1977},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1977)),\"\",ROW())","v":1977},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1977)),\"\",ROW())","v":1977},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1978)),\"\",ROW())","v":1978},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1978)),\"\",ROW())","v":1978},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1978)),\"\",ROW())","v":1978},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1979)),\"\",ROW())","v":1979},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1979)),\"\",ROW())","v":1979},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1979)),\"\",ROW())","v":1979},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1980)),\"\",ROW())","v":1980},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1980)),\"\",ROW())","v":1980},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1980)),\"\",ROW())","v":1980},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1981)),\"\",ROW())","v":1981},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1981)),\"\",ROW())","v":1981},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1981)),\"\",ROW())","v":1981},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1982)),\"\",ROW())","v":1982},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1982)),\"\",ROW())","v":1982},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1982)),\"\",ROW())","v":1982},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1983)),\"\",ROW())","v":1983},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1983)),\"\",ROW())","v":1983},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1983)),\"\",ROW())","v":1983},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1984)),\"\",ROW())","v":1984},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1984)),\"\",ROW())","v":1984},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1984)),\"\",ROW())","v":1984},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1985)),\"\",ROW())","v":1985},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1985)),\"\",ROW())","v":1985},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1985)),\"\",ROW())","v":1985},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1986)),\"\",ROW())","v":1986},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1986)),\"\",ROW())","v":1986},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1986)),\"\",ROW())","v":1986},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1987)),\"\",ROW())","v":1987},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(G:G,ROW(A1986))),\"\")","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1987)),\"\",ROW())","v":1987},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(M:M,ROW(A1986))),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1987)),\"\",ROW())","v":1987},{"$f":"IFERROR(INDEX(C:C,SMALL(T:T,ROW(A1986))),\"\")","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1988)),\"\",ROW())","v":1988},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1988)),\"\",ROW())","v":1988},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1988)),\"\",ROW())","v":1988},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1989)),\"\",ROW())","v":1989},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1989)),\"\",ROW())","v":1989},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1989)),\"\",ROW())","v":1989},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1990)),\"\",ROW())","v":1990},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1990)),\"\",ROW())","v":1990},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1990)),\"\",ROW())","v":1990},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1991)),\"\",ROW())","v":1991},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1991)),\"\",ROW())","v":1991},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1991)),\"\",ROW())","v":1991},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1992)),\"\",ROW())","v":1992},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1992)),\"\",ROW())","v":1992},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1992)),\"\",ROW())","v":1992},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1993)),\"\",ROW())","v":1993},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1993)),\"\",ROW())","v":1993},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1993)),\"\",ROW())","v":1993},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1994)),\"\",ROW())","v":1994},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1994)),\"\",ROW())","v":1994},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1994)),\"\",ROW())","v":1994},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1995)),\"\",ROW())","v":1995},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1995)),\"\",ROW())","v":1995},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1995)),\"\",ROW())","v":1995},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1996)),\"\",ROW())","v":1996},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1996)),\"\",ROW())","v":1996},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1996)),\"\",ROW())","v":1996},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1997)),\"\",ROW())","v":1997},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1997)),\"\",ROW())","v":1997},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1997)),\"\",ROW())","v":1997},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1998)),\"\",ROW())","v":1998},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1998)),\"\",ROW())","v":1998},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1998)),\"\",ROW())","v":1998},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C1999)),\"\",ROW())","v":1999},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C1999)),\"\",ROW())","v":1999},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C1999)),\"\",ROW())","v":1999},0]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$9,C2000)),\"\",ROW())","v":2000},0,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND(【入力補助】CO2排出量!$D$4,C2000)),\"\",ROW())","v":2000},0,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(FIND('【入力】CO2算出（電気・都市ガス）'!$L$28,C2000)),\"\",ROW())","v":2000},0]

{"sheet":"集計表","index":21,"n_rows":8,"n_cols":112,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[5,110,6,110],[6,64,6,65],[6,67,6,68],[6,84,6,85],[6,87,6,88],[5,99,6,99],[5,100,7,100],[5,101,7,101],[5,102,5,103],[5,104,5,105],[5,109,6,109],[5,84,5,86],[5,87,5,89],[5,90,5,91],[5,92,5,93],[5,94,5,95],[5,96,5,97],[5,74,5,75],[5,76,5,77],[5,79,6,79],[5,80,7,80],[5,81,7,81],[5,82,5,83],[5,61,7,61],[5,62,5,63],[5,64,5,66],[5,67,5,69],[5,70,5,71],[5,72,5,73],[5,55,7,55],[5,56,7,56],[5,57,7,57],[5,58,7,58],[5,59,7,59],[5,60,7,60],[5,49,7,49],[5,50,7,50],[5,51,7,51],[5,52,7,52],[5,53,7,53],[5,54,7,54],[5,43,7,43],[5,44,7,44],[5,45,7,45],[5,46,7,46],[5,47,7,47],[5,48,7,48],[5,37,7,37],[5,38,7,38],[5,39,7,39],[5,40,7,40],[5,41,7,41],[5,42,7,42],[5,31,7,31],[5,32,7,32],[5,33,7,33],[5,34,7,34],[5,35,7,35],[5,36,7,36],[5,10,7,10],[5,11,7,11],[5,12,7,12],[5,25,7,25],[5,26,7,26],[5,27,7,27],[5,28,7,28],[5,29,7,29],[5,30,7,30],[5,19,7,19],[5,20,7,20],[5,21,7,21],[5,22,7,22],[5,23,7,23],[5,24,7,24],[5,1,7,1],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[5,4,7,4],[5,5,7,5],[5,6,7,6],[4,54,4,57],[4,58,4,59],[4,60,4,79],[4,1,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,17],[4,18,4,21],[4,22,4,25],[4,26,4,29],[5,13,7,13],[5,14,7,14],[5,15,7,15],[5,16,7,16],[5,17,7,17],[5,18,7,18],[5,7,7,7],[5,8,7,8],[5,9,7,9],[4,80,4,99],[4,100,4,105],[4,107,4,110],[4,30,4,33],[4,34,4,37],[4,38,4,41],[4,42,4,45],[4,46,4,49],[4,50,4,53]]}
[]
[null,"エネルギーコスト削減等計画書（中小企業エネルギーコスト削減助成金）集計表",null,null,null,null,null,null,null,"※印は公表項目、網掛け行は取下げ先",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(DF:DF)","v":0}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,"申請者",null,null,null,null,null,null,null,null,"事業内容",null,null,"資金調達内訳",null,null,null,null,"対象設備①",null,null,null,"対象設備②",null,null,null,"対象設備③",null,null,null,"対象設備④",null,null,null,"対象設備⑤",null,null,null,"対象設備⑥",null,null,null,"対象設備⑦",null,null,null,"対象設備⑧",null,null,null,"対象設備⑨",null,null,null,"対象設備⑩",null,null,null,"受付状況",null,"導入前",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"導入後",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"再生可能エネルギー　導入後（計画）",null,null,null,null,null,null,"エネルギーコストの合計"]
[null,"GX事務局\n受付番号","団体受付番号","住所※","主たる業種※","資本金額\n（円）","従業員数\n（人）","売上高\n（円）","営業利益\n（円）","経常利益\n（円）","取組の概要※","対象経費\n（円）","助成金申請\n予定額（円）","対象経費の総額（円）","調達資金\n合計\n（円）","自己資金\n（円）","借入金\n（円）","その他資金\n（円）","設備区分","設備種別","数量","対象経費\n（円）","設備区分","設備種別","数量","対象経費\n（円）","設備区分","設備種別","数量","対象経費\n（円）","設備区分","設備種別","数量","対象経費\n（円）","設備区分","設備種別","数量","対象経費\n（円）","設備区分","設備種別","数量","対象経費\n（円）","設備区分","設備種別","数量","対象経費\n（円）","設備区分","設備種別","数量","対象経費\n（円）","設備区分","設備種別","数量","対象経費\n（円）","設備区分","設備種別","数量","対象経費\n（円）","申請日\n（または変更申請日）","内示日\n（または変更承認日）"," 年 月  ～","年 月","電　　気",null,"液化石油ガス（LPG）",null,null,"液化天然ガス（LNG）",null,null,"都市ガス（13A）",null,"灯　　油",null,"A重油",null,"その他",null,"小   　計","年間金額"," 年 月  ～","年 月","電　　気",null,"液化石油ガス（LPG）",null,null,"液化天然ガス（LNG）",null,null,"都市ガス（13A）",null,"灯　　油",null,"A重油",null,"その他",null,"小   　計","年間金額"," 年 月  ～","年 月","自家消費",null,"売電",null,null,"導入前","導入後","削減額","削減率"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"年間使用量","金　　額","年間使用量",null,"金　　額","年間使用量",null,"金　　額","年間使用量","金　　額","年間使用量","金　　額","年間使用量","金　　額","年間使用量","金　　額","金　　額",null,null,null,"年間使用量","金　　額","年間使用量",null,"金　　額","年間使用量",null,"金　　額","年間使用量","金　　額","年間使用量","金　　額","年間使用量","金　　額","年間使用量","金　　額","金　　額",null,null,null,"年間電力量","金　　額","年間電力量","金　　額",null,"金　　額","金　　額"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(kWh)","(円)","(㎥)","(kℓ)","(円)","(㎥)","(kℓ)","(円)","(Ｎ㎥)","(円)","(ℓ)","(円)","(ℓ)","(円)","－","(円)","(円)","(円／年)",null,null,"(kWh)","(円)","(㎥)","(kℓ)","(円)","(㎥)","(kℓ)","(円)","(Ｎ㎥)","(円)","(ℓ)","(円)","(ℓ)","(円)","－","(円)","(円)","(円／年)",null,null,"(kWh)","(円)","(kWh)","(円)",null,"(円)","(円)","(円)","(％)"]

{"sheet":"【出力】経営革新計画","index":22,"n_rows":46,"n_cols":22,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[24,15,24,18],[25,0,28,1],[25,15,25,20],[26,15,26,20],[29,0,29,2],[29,15,29,18],[24,0,24,2],[23,0,23,2],[32,7,32,8],[38,0,38,8],[38,9,38,10],[40,7,40,8],[20,15,22,19],[21,0,21,2],[21,3,22,3],[21,4,22,4],[21,5,22,5],[21,6,22,6],[21,7,22,7],[21,8,22,8],[21,9,22,9],[21,10,22,10],[20,0,20,2],[21,11,22,11],[21,12,22,12],[21,13,22,13],[22,0,22,2],[16,0,16,2],[17,0,17,2],[18,0,19,0],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[12,15,12,18],[13,0,13,2],[14,0,14,2],[10,12,11,12],[10,13,11,13],[15,0,15,2],[10,8,11,8],[10,9,11,9],[10,10,11,10],[10,11,11,11],[11,0,11,2],[12,0,12,2],[8,12,9,12],[8,13,9,13],[8,15,9,18],[9,0,9,2],[10,0,10,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,7,11,7],[8,6,9,6],[8,7,9,7],[8,8,9,8],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[8,11,9,11],[8,0,8,2],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[0,0,0,2],[2,3,2,5],[4,0,5,2],[6,0,6,2],[7,0,7,2]]}
["（別表３）"]
["経営計画及び資金計画"]
["参加特定事業者名　　　　　　　　　　　　",null,null,{"$f":"【入力】企業情報!C7","v":0},null,null,null,null,null,null,"（単位　千円）"]
[]
[null,null,null,"２年前","１年前","直近期末","１年後","２年後","３年後","４年後","５年後","６年後","７年後","８年後"]
[null,null,null,{"$f":"IF($F$6>=1,E6-365,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF($F$6>=1,F6-365,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(【入力】企業情報!E18=\"\",0,DATE(YEAR(【入力】企業情報!E18),MONTH(【入力】企業情報!E18),1))","v":"00:00:00"},{"$f":"IF($F$6>=1,F6+366,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF($F$6>=1,G6+366,\"-\")","v":"-"},"-","-","-","-","-","-"]
["①売上高　",null,null,{"$f":"【入力】企業情報!C20","v":0},{"$f":"【入力】企業情報!D20","v":0},{"$f":"【入力】企業情報!E20","v":0}]
["②売上原価",null,null,{"$f":"【入力】企業情報!C22","v":0},{"$f":"【入力】企業情報!D22","v":0},{"$f":"【入力】企業情報!E22","v":0}]
["③売上総利益",null,null,{"$f":"IFERROR(D7-D8,0)","v":0},{"$f":"IFERROR(E7-E8,0)","v":0},{"$f":"IFERROR(F7-F8,0)","v":0},{"$f":"G7-G8","v":0},0,0,0,0,0,0,0,null,"ここに式が入っているので入力不要"]
["（①－②）"]
["④販売費及び",null,null,{"$f":"【入力】企業情報!C23","v":0},{"$f":"【入力】企業情報!D23","v":0},{"$f":"【入力】企業情報!E23","v":0}]
["　一般管理費",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"　"]
["⑤営業利益",null,null,{"$f":"D9-D11","v":0},{"$f":"E9-E11","v":0},0,0,0,{"$f":"I9-I11","v":0},0,0,{"$f":"L9-L11","v":0},{"$f":"M9-M11","v":0},{"$f":"N9-N11","v":0},null,"ここに式が入っているので入力不要"]
["⑥経常利益",null,null,{"$f":"【入力】企業情報!C30","v":0},{"$f":"【入力】企業情報!D30","v":0},{"$f":"【入力】企業情報!E30","v":0}]
["⑦給与支給総額",null,null,{"$f":"【入力】企業情報!C24","v":0},{"$f":"【入力】企業情報!D24","v":0},{"$f":"【入力】企業情報!E24","v":0}]
["⑧人件費",null,null,{"$f":"【入力】企業情報!C25","v":0},{"$f":"【入力】企業情報!D25","v":0},{"$f":"【入力】企業情報!E25","v":0}]
["⑨設備投資額",null,null,"－","－","－"]
["⑩運転資金",null,null,"－","－","－"]
[null,"普通償却額",null,{"$f":"【入力】企業情報!C27","v":0},{"$f":"【入力】企業情報!D27","v":0},{"$f":"【入力】企業情報!E27","v":0}]
[null,"特別償却額",null,{"$f":"【入力】企業情報!C28","v":0},{"$f":"【入力】企業情報!D28","v":0},{"$f":"【入力】企業情報!E28","v":0}]
["⑪減価償却費",null,null,{"$f":"SUM(D19:D20)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(L19:L20)","v":0},{"$f":"SUM(M19:M20)","v":0},{"$f":"SUM(N19:N20)","v":0},null,"　ここに式が入っているので入力不要"]
["⑫付加価値額",null,null,{"$f":"D13+D16+D21","v":0},{"$f":"E13+E16+E21","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["（⑤＋⑧＋⑪）"]
["⑬従業員数",null,null,{"$f":"【入力】企業情報!C19","v":0},{"$f":"【入力】企業情報!D19","v":0},{"$f":"【入力】企業情報!E19","v":0}]
["⑭一人当たりの　　　　　　　　　　　　付加価値額(⑫÷⑬)",null,null,{"$f":"IF(D24=0,0,ROUNDDOWN(D22/D24,0))","v":0},{"$f":"IF(E24=0,0,ROUNDDOWN(E22/E24,0))","v":0},{"$f":"IF(F24=0,0,ROUNDDOWN(F22/F24,0))","v":0},{"$f":"IF(G24=\"\",0,ROUNDDOWN(G22/G24,0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,null,"　ここに式が入っているので入力不要"]
["⑮資金調達額（⑨＋⑩）",null,"政府系金融　　　　　　　　機関借入","－","－","－"]
[null,null,"民間金融　　　　　　　　機関借入","－","－","－",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"　　　　ここに式が入っているので注意"]
[null,null,"自己資金","－","－","－"]
[null,null,"その他","－","－","－"]
["合　計",null,null,"－","－","－",{"$f":"IF(SUM(G26:G29)=G17+G18,SUM(G26:G29),\"合計が合いません\")","v":0},{"$f":"IF(SUM(H26:H29)=H17+H18,SUM(H26:H29),\"合計が合いません\")","v":0},0,0,0,0,0,0,null,"ここに式が入っているので入力不要"]
[]
["（各種指標の算出方法）"]
["・「給与支給総額」：給与+賃金+賞与+各種手当"]
["・「付加価値額」：営業利益+人件費+減価償却費"]
["・「一人当たりの付加価値額」：付加価値額÷従業員数"]
["・「営業利益」：売上総利益（売上高－売上原価）－販売費及び一般管理費"]
[]
["（算出時における留意点）"]
["・人数、人件費に短時間労働者、派遣労働者に対する費用を算入しましたか。",null,null,null,null,null,null,null,null,"（ はい ・ いいえ ）"]
["・減価償却費にリース費用を算入しましたか。",null,null,null,null,null,"（ はい ・ いいえ ）"]
["・従業員数について就業時間による調整を行いましたか。",null,null,null,null,null,null,"（ はい ・ いいえ ）"]
[]
[]
[]
[]
["引用元：経営革新計画（長野県HP）"]

{"sheet":"係数一覧（小売電気事業者）","index":23,"n_rows":1377,"n_cols":7,"rows_kept":1377,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1367,2,1367,6],[1373,0,1373,6],[1333,0,1334,0],[1333,1,1334,1],[1333,2,1334,2],[1333,5,1334,5],[1333,6,1334,6],[1335,0,1336,0],[1335,1,1336,1],[1335,2,1336,2],[1335,5,1336,5],[1335,6,1336,6],[1346,0,1349,0],[1346,1,1349,1],[1346,2,1349,2],[1346,5,1349,5],[1346,6,1349,6],[1353,2,1353,6],[1355,0,1356,0],[1355,1,1356,1],[1355,5,1356,5],[1355,6,1356,6],[1314,0,1315,0],[1314,1,1315,1],[1314,2,1315,2],[1314,5,1315,5],[1314,6,1315,6],[1316,0,1323,0],[1316,1,1323,1],[1316,2,1323,2],[1316,5,1323,5],[1316,6,1323,6],[1326,0,1327,0],[1326,1,1327,1],[1326,2,1327,2],[1326,5,1327,5],[1326,6,1327,6],[1328,0,1330,0],[1328,1,1330,1],[1328,2,1330,2],[1328,5,1330,5],[1328,6,1330,6],[1301,0,1302,0],[1301,1,1302,1],[1301,2,1302,2],[1301,5,1302,5],[1301,6,1302,6],[1305,0,1306,0],[1305,1,1306,1],[1305,2,1306,2],[1305,5,1306,5],[1305,6,1306,6],[1308,0,1309,0],[1308,1,1309,1],[1308,2,1309,2],[1308,5,1309,5],[1308,6,1309,6],[1310,0,1312,0],[1310,1,1312,1],[1310,2,1312,2],[1310,5,1312,5],[1310,6,1312,6],[1265,0,1266,0],[1265,1,1266,1],[1265,2,1266,2],[1265,5,1266,5],[1265,6,1266,6],[1287,0,1290,0],[1287,1,1290,1],[1287,2,1290,2],[1287,5,1290,5],[1287,6,1290,6],[1296,0,1297,0],[1296,1,1297,1],[1296,2,1297,2],[1296,5,1297,5],[1296,6,1297,6],[1298,0,1300,0],[1298,1,1300,1],[1298,2,1300,2],[1298,5,1300,5],[1298,6,1300,6],[1236,0,1238,0],[1236,1,1238,1],[1236,2,1238,2],[1236,5,1238,5],[1236,6,1238,6],[1242,0,1243,0],[1242,1,1243,1],[1242,2,1243,2],[1242,5,1243,5],[1242,6,1243,6],[1248,0,1251,0],[1248,1,1251,1],[1248,2,1251,2],[1248,5,1251,5],[1248,6,1251,6],[1258,0,1260,0],[1258,1,1260,1],[1258,2,1260,2],[1258,5,1260,5],[1258,6,1260,6],[1201,0,1203,0],[1201,1,1203,1],[1201,2,1203,2],[1201,5,1203,5],[1201,6,1203,6],[1205,0,1211,0],[1205,1,1211,1],[1205,2,1211,2],[1205,5,1211,5],[1205,6,1211,6],[1215,0,1219,0],[1215,1,1219,1],[1215,2,1219,2],[1215,5,1219,5],[1215,6,1219,6],[1226,0,1228,0],[1226,1,1228,1],[1226,2,1228,2],[1226,5,1228,5],[1226,6,1228,6],[1174,0,1176,0],[1174,1,1176,1],[1174,2,1176,2],[1174,5,1176,5],[1174,6,1176,6],[1177,0,1179,0],[1177,1,1179,1],[1177,2,1179,2],[1177,5,1179,5],[1177,6,1179,6],[1180,0,1181,0],[1180,1,1181,1],[1180,2,1181,2],[1180,5,1181,5],[1180,6,1181,6],[1188,0,1194,0],[1188,1,1194,1],[1188,2,1194,2],[1188,5,1194,5],[1188,6,1194,6],[1147,0,1149,0],[1147,1,1149,1],[1147,2,1149,2],[1147,5,1149,5],[1147,6,1149,6],[1151,0,1153,0],[1151,1,1153,1],[1151,2,1153,2],[1151,5,1153,5],[1151,6,1153,6],[1156,0,1160,0],[1156,1,1160,1],[1156,2,1160,2],[1156,5,1160,5],[1156,6,1160,6],[1165,0,1173,0],[1165,1,1173,1],[1165,2,1173,2],[1165,5,1173,5],[1165,6,1173,6],[1125,0,1127,0],[1125,1,1127,1],[1125,2,1127,2],[1125,5,1127,5],[1125,6,1127,6],[1128,0,1130,0],[1128,1,1130,1],[1128,2,1130,2],[1128,5,1130,5],[1128,6,1130,6],[1131,0,1132,0],[1131,1,1132,1],[1131,2,1132,2],[1131,5,1132,5],[1131,6,1132,6],[1138,0,1142,0],[1138,1,1142,1],[1138,2,1142,2],[1138,5,1142,5],[1138,6,1142,6],[1111,0,1115,0],[1111,1,1115,1],[1111,2,1115,2],[1111,5,1115,5],[1111,6,1115,6],[1117,0,1119,0],[1117,1,1119,1],[1117,2,1119,2],[1117,5,1119,5],[1117,6,1119,6],[1120,0,1122,0],[1120,1,1122,1],[1120,2,1122,2],[1120,5,1122,5],[1120,6,1122,6],[1104,0,1108,0],[1104,1,1108,1],[1104,2,1108,2],[1104,5,1108,5],[1104,6,1108,6],[1076,0,1078,0],[1076,1,1078,1],[1076,2,1078,2],[1076,5,1078,5],[1076,6,1078,6],[1083,0,1085,0],[1083,1,1085,1],[1083,2,1085,2],[1083,5,1085,5],[1083,6,1085,6],[1086,0,1089,0],[1086,1,1089,1],[1086,2,1089,2],[1086,5,1089,5],[1086,6,1089,6],[1093,0,1097,0],[1093,1,1097,1],[1093,2,1097,2],[1093,5,1097,5],[1093,6,1097,6],[1012,0,1015,0],[1012,1,1015,1],[1012,2,1015,2],[1012,5,1015,5],[1012,6,1015,6],[1046,6,1048,6],[1057,0,1060,0],[1057,1,1060,1],[1057,2,1060,2],[1057,5,1060,5],[1057,6,1060,6],[1064,0,1066,0],[1064,1,1066,1],[1064,2,1066,2],[1064,5,1066,5],[1064,6,1066,6],[1033,0,1035,0],[1033,1,1035,1],[1033,2,1035,2],[1033,5,1035,5],[1033,6,1035,6],[1025,0,1027,0],[1025,1,1027,1],[1025,2,1027,2],[1025,5,1027,5],[1025,6,1027,6],[1038,0,1039,0],[1038,1,1039,1],[1038,2,1039,2],[1038,5,1039,5],[1038,6,1039,6],[1041,0,1044,0],[990,0,992,0],[990,1,992,1],[990,2,992,2],[990,5,992,5],[990,6,992,6],[993,0,995,0],[993,1,995,1],[993,2,995,2],[993,5,995,5],[993,6,995,6],[998,0,1004,0],[998,1,1004,1],[998,2,1004,2],[998,5,1004,5],[998,6,1004,6],[1007,0,1010,0],[1007,1,1010,1],[1007,2,1010,2],[1007,5,1010,5],[1007,6,1010,6],[956,0,959,0],[956,1,959,1],[956,2,959,2],[956,5,959,5],[956,6,959,6],[966,0,967,0],[966,1,967,1],[966,2,967,2],[966,5,967,5],[966,6,967,6],[963,0,965,0],[963,1,965,1],[963,2,965,2],[963,5,965,5],[963,6,965,6],[983,5,985,5],[983,6,985,6],[983,0,985,0],[983,1,985,1],[983,2,985,2],[970,0,971,0],[970,1,971,1],[970,2,971,2],[970,5,971,5],[970,6,971,6],[972,0,982,0],[972,1,982,1],[972,2,982,2],[972,5,982,5],[972,6,982,6],[933,0,935,0],[933,1,935,1],[933,2,935,2],[933,5,935,5],[933,6,935,6],[904,2,906,2],[904,5,906,5],[904,6,906,6],[889,0,891,0],[889,1,891,1],[889,2,891,2],[889,5,891,5],[889,6,891,6],[949,2,951,2],[949,5,951,5],[949,6,951,6],[953,0,955,0],[953,1,955,1],[953,2,955,2],[953,5,955,5],[953,6,955,6],[943,0,946,0],[943,1,946,1],[943,2,946,2],[943,5,946,5],[943,6,946,6],[949,0,951,0],[949,1,951,1],[904,0,906,0],[904,1,906,1],[907,0,927,0],[907,1,927,1],[861,0,864,0],[861,1,864,1],[861,2,864,2],[861,5,864,5],[861,6,864,6],[880,5,882,5],[880,6,882,6],[899,0,901,0],[899,1,901,1],[899,2,901,2],[899,5,901,5],[899,6,901,6],[870,5,872,5],[870,6,872,6],[876,0,877,0],[876,1,877,1],[876,2,877,2],[876,5,877,5],[876,6,877,6],[880,0,882,0],[895,0,897,0],[895,1,897,1],[895,2,897,2],[895,5,897,5],[895,6,897,6],[880,1,882,1],[880,2,882,2],[839,5,840,5],[839,6,840,6],[846,0,848,0],[846,1,848,1],[846,2,848,2],[846,5,848,5],[846,6,848,6],[849,0,852,0],[849,1,852,1],[849,2,852,2],[849,5,852,5],[849,6,852,6],[856,0,858,0],[856,1,858,1],[856,2,858,2],[856,5,858,5],[856,6,858,6],[788,0,790,0],[788,1,790,1],[788,2,790,2],[788,5,790,5],[788,6,790,6],[794,0,796,0],[794,1,796,1],[794,2,796,2],[794,5,796,5],[794,6,796,6],[797,0,804,0],[797,1,804,1],[797,2,804,2],[797,5,804,5],[797,6,804,6],[806,0,808,0],[806,1,808,1],[806,2,808,2],[806,5,808,5],[806,6,808,6],[757,0,760,0],[757,1,760,1],[757,2,760,2],[757,5,760,5],[757,6,760,6],[761,0,763,0],[761,1,763,1],[761,2,763,2],[761,5,763,5],[761,6,763,6],[770,0,772,0],[770,1,772,1],[770,2,772,2],[770,5,772,5],[770,6,772,6],[779,0,783,0],[779,1,783,1],[779,2,783,2],[779,5,783,5],[779,6,783,6],[739,0,741,0],[739,1,741,1],[739,2,741,2],[739,5,741,5],[739,6,741,6],[742,0,743,0],[742,1,743,1],[742,2,743,2],[742,5,743,5],[742,6,743,6],[751,0,753,0],[751,1,753,1],[751,2,753,2],[751,5,753,5],[751,6,753,6],[754,0,756,0],[754,1,756,1],[754,2,756,2],[754,5,756,5],[754,6,756,6],[716,1,718,1],[716,2,718,2],[716,5,718,5],[716,6,718,6],[722,0,724,0],[722,1,724,1],[722,2,724,2],[722,5,724,5],[722,6,724,6],[727,0,732,0],[727,1,732,1],[727,2,732,2],[727,5,732,5],[727,6,732,6],[736,0,738,0],[736,1,738,1],[736,2,738,2],[736,5,738,5],[736,6,738,6],[716,0,718,0],[687,0,695,0],[687,1,695,1],[687,2,695,2],[687,5,695,5],[687,6,695,6],[696,0,699,0],[696,1,699,1],[696,2,699,2],[696,5,699,5],[696,6,699,6],[700,0,702,0],[700,1,702,1],[700,2,702,2],[700,5,702,5],[700,6,702,6],[703,0,705,0],[703,1,705,1],[703,2,705,2],[703,5,705,5],[703,6,705,6],[655,0,669,0],[655,1,669,1],[655,2,669,2],[655,5,669,5],[655,6,669,6],[670,0,672,0],[670,1,672,1],[670,2,672,2],[670,5,672,5],[670,6,672,6],[676,0,686,0],[676,1,686,1],[676,2,686,2],[676,5,686,5],[676,6,686,6],[673,5,675,5],[673,6,675,6],[673,0,675,0],[673,1,675,1],[673,2,675,2],[632,0,634,0],[632,1,634,1],[632,2,634,2],[632,5,634,5],[632,6,634,6],[640,0,643,0],[640,1,643,1],[640,2,643,2],[640,5,643,5],[640,6,643,6],[644,0,649,0],[644,1,649,1],[644,2,649,2],[644,5,649,5],[644,6,649,6],[650,0,654,0],[650,1,654,1],[650,2,654,2],[650,5,654,5],[650,6,654,6],[601,0,605,0],[601,1,605,1],[601,2,605,2],[601,5,605,5],[601,6,605,6],[609,0,611,0],[609,1,611,1],[609,2,611,2],[609,5,611,5],[609,6,611,6],[621,0,623,0],[621,1,623,1],[621,2,623,2],[621,5,623,5],[621,6,623,6],[626,0,628,0],[626,1,628,1],[626,2,628,2],[626,5,628,5],[626,6,628,6],[612,0,614,0],[612,1,614,1],[612,2,614,2],[612,5,614,5],[612,6,614,6],[606,0,608,0],[606,1,608,1],[606,2,608,2],[606,5,608,5],[606,6,608,6],[589,0,598,0],[589,1,598,1],[589,2,598,2],[589,5,598,5],[589,6,598,6],[576,0,578,0],[576,1,578,1],[576,2,578,2],[576,5,578,5],[576,6,578,6],[599,0,600,0],[599,1,600,1],[599,2,600,2],[599,5,600,5],[599,6,600,6],[579,0,581,0],[579,1,581,1],[579,2,581,2],[579,5,581,5],[579,6,581,6],[586,0,588,0],[586,1,588,1],[586,2,588,2],[586,5,588,5],[586,6,588,6],[554,0,556,0],[554,1,556,1],[554,2,556,2],[554,5,556,5],[554,6,556,6],[559,0,561,0],[559,1,561,1],[559,2,561,2],[559,5,561,5],[559,6,561,6],[565,0,569,0],[565,1,569,1],[565,2,569,2],[565,5,569,5],[565,6,569,6],[573,0,575,0],[573,1,575,1],[573,2,575,2],[573,5,575,5],[573,6,575,6],[547,0,550,0],[547,1,550,1],[547,2,550,2],[547,5,550,5],[547,6,550,6],[519,0,521,0],[519,1,521,1],[519,2,521,2],[519,5,521,5],[519,6,521,6],[510,0,517,0],[510,1,517,1],[510,2,517,2],[510,5,517,5],[510,6,517,6],[523,0,527,0],[551,0,553,0],[551,1,553,1],[551,2,553,2],[551,5,553,5],[551,6,553,6],[528,5,530,5],[528,6,530,6],[541,0,543,0],[541,1,543,1],[541,2,543,2],[541,5,543,5],[541,6,543,6],[501,0,503,0],[501,1,503,1],[501,2,503,2],[501,5,503,5],[501,6,503,6],[505,0,507,0],[505,1,507,1],[505,2,507,2],[505,5,507,5],[505,6,507,6],[508,0,509,0],[508,1,509,1],[508,2,509,2],[508,5,509,5],[508,6,509,6],[531,6,535,6],[538,0,540,0],[538,1,540,1],[538,2,540,2],[538,5,540,5],[538,6,540,6],[523,1,527,1],[523,2,527,2],[523,5,527,5],[523,6,527,6],[531,0,535,0],[531,1,535,1],[531,2,535,2],[531,5,535,5],[528,0,530,0],[528,1,530,1],[528,2,530,2],[483,0,484,0],[483,1,484,1],[483,2,484,2],[483,5,484,5],[483,6,484,6],[486,0,488,0],[486,1,488,1],[486,2,488,2],[486,5,488,5],[486,6,488,6],[489,0,495,0],[489,1,495,1],[489,2,495,2],[489,5,495,5],[489,6,495,6],[496,0,498,0],[496,1,498,1],[496,2,498,2],[496,5,498,5],[496,6,498,6],[438,6,440,6],[441,0,452,0],[441,1,452,1],[441,2,452,2],[441,5,452,5],[441,6,452,6],[454,0,456,0],[454,1,456,1],[454,2,456,2],[454,5,456,5],[454,6,456,6],[458,0,461,0],[458,1,461,1],[458,2,461,2],[458,5,461,5],[458,6,461,6],[462,0,465,0],[462,1,465,1],[462,2,465,2],[462,5,465,5],[462,6,465,6],[391,0,394,0],[391,1,394,1],[391,2,394,2],[391,5,394,5],[391,6,394,6],[403,2,405,2],[403,5,405,5],[403,6,405,6],[421,2,424,2],[421,5,424,5],[421,6,424,6],[417,0,419,0],[417,1,419,1],[417,2,419,2],[417,5,419,5],[417,6,419,6],[428,0,430,0],[428,1,430,1],[428,2,430,2],[428,5,430,5],[428,6,430,6],[414,1,416,1],[414,2,416,2],[414,5,416,5],[414,6,416,6],[406,0,409,0],[406,1,409,1],[406,2,409,2],[406,5,409,5],[410,6,413,6],[421,0,424,0],[421,1,424,1],[346,0,348,0],[346,1,348,1],[346,2,348,2],[346,5,348,5],[346,6,348,6],[365,2,373,2],[365,5,373,5],[365,6,373,6],[374,0,376,0],[374,1,376,1],[374,2,376,2],[374,5,376,5],[374,6,376,6],[378,0,389,0],[378,1,389,1],[378,2,389,2],[378,5,389,5],[378,6,389,6],[349,0,351,0],[349,1,351,1],[349,2,351,2],[349,5,351,5],[324,0,326,0],[324,1,326,1],[324,2,326,2],[324,5,326,5],[324,6,326,6],[299,1,312,1],[299,0,312,0],[340,0,342,0],[340,1,342,1],[340,2,342,2],[340,5,342,5],[340,6,342,6],[343,0,345,0],[343,1,345,1],[343,2,345,2],[343,5,345,5],[343,6,345,6],[331,0,333,0],[331,1,333,1],[331,2,333,2],[331,5,333,5],[331,6,333,6],[334,0,336,0],[334,1,336,1],[334,2,336,2],[334,5,336,5],[334,6,336,6],[337,0,339,0],[337,1,339,1],[337,2,339,2],[337,5,339,5],[337,6,339,6],[275,0,278,0],[275,1,278,1],[275,2,278,2],[275,5,278,5],[275,6,278,6],[299,2,312,2],[299,5,312,5],[299,6,312,6],[313,0,317,0],[313,1,317,1],[313,2,317,2],[313,5,317,5],[313,6,317,6],[319,0,323,0],[319,1,323,1],[319,2,323,2],[319,5,323,5],[319,6,323,6],[285,6,288,6],[254,2,257,2],[254,5,257,5],[254,6,257,6],[259,0,261,0],[259,1,261,1],[259,2,261,2],[259,5,261,5],[259,6,261,6],[263,0,268,0],[263,1,268,1],[263,2,268,2],[263,5,268,5],[263,6,268,6],[269,0,272,0],[269,1,272,1],[269,2,272,2],[269,5,272,5],[269,6,272,6],[186,0,188,0],[186,1,188,1],[186,2,188,2],[186,5,188,5],[186,6,188,6],[189,0,193,0],[189,1,193,1],[189,2,193,2],[189,5,193,5],[189,6,193,6],[205,2,207,2],[205,5,207,5],[205,6,207,6],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[202,2,204,2],[202,5,204,5],[202,6,204,6],[205,0,207,0],[205,1,207,1],[165,0,170,0],[165,1,170,1],[165,2,170,2],[165,5,170,5],[165,6,170,6],[149,0,152,0],[149,1,152,1],[149,2,152,2],[149,5,152,5],[172,0,175,0],[172,1,175,1],[172,2,175,2],[172,5,175,5],[172,6,175,6],[176,0,184,0],[176,1,184,1],[176,2,184,2],[176,5,184,5],[176,6,184,6],[146,5,148,5],[146,6,148,6],[149,6,152,6],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[153,2,155,2],[153,5,155,5],[153,6,155,6],[156,0,160,0],[156,1,160,1],[156,2,160,2],[156,5,160,5],[156,6,160,6],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[161,2,164,2],[161,5,164,5],[161,6,164,6],[83,0,101,0],[83,1,101,1],[83,2,101,2],[83,5,101,5],[83,6,101,6],[102,0,106,0],[102,1,106,1],[102,2,106,2],[102,5,106,5],[102,6,106,6],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[107,2,110,2],[107,5,110,5],[107,6,110,6],[111,0,115,0],[111,1,115,1],[111,2,115,2],[111,5,115,5],[111,6,115,6],[63,1,67,1],[63,2,67,2],[63,5,67,5],[63,6,67,6],[68,0,73,0],[68,1,73,1],[68,2,73,2],[68,5,73,5],[68,6,73,6],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[74,2,76,2],[74,5,76,5],[74,6,76,6],[77,0,82,0],[77,1,82,1],[77,2,82,2],[77,5,82,5],[77,6,82,6],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[36,2,38,2],[36,5,38,5],[36,6,38,6],[39,0,41,0],[39,1,41,1],[39,2,41,2],[39,5,41,5],[39,6,41,6],[42,0,53,0],[42,1,53,1],[42,2,53,2],[42,5,53,5],[42,6,53,6],[54,0,55,0],[54,1,55,1],[54,2,55,2],[54,5,55,5],[54,6,55,6],[18,0,24,0],[18,1,24,1],[18,2,24,2],[18,5,24,5],[18,6,24,6],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[25,2,27,2],[25,5,27,5],[25,6,27,6],[28,0,32,0],[28,1,32,1],[28,2,32,2],[28,5,32,5],[28,6,32,6],[33,0,35,0],[33,1,35,1],[33,2,35,2],[33,5,35,5],[33,6,35,6],[1041,1,1044,1],[1041,2,1044,2],[1041,5,1044,5],[1041,6,1044,6],[1068,0,1071,0],[1068,1,1071,1],[1068,2,1071,2],[1068,5,1071,5],[1068,6,1071,6],[1072,0,1074,0],[1072,1,1074,1],[1017,0,1020,0],[1017,1,1020,1],[1017,2,1020,2],[1017,5,1020,5],[1017,6,1020,6],[1022,0,1024,0],[1022,1,1024,1],[1022,2,1024,2],[1022,5,1024,5],[1022,6,1024,6],[1046,0,1048,0],[1046,1,1048,1],[1046,2,1048,2],[1046,5,1048,5],[1072,2,1074,2],[1072,5,1074,5],[1072,6,1074,6],[818,6,820,6],[821,0,823,0],[821,1,823,1],[821,2,823,2],[821,5,823,5],[937,0,939,0],[937,1,939,1],[937,2,939,2],[937,5,939,5],[937,6,939,6],[821,6,823,6],[825,0,827,0],[825,1,827,1],[825,2,827,2],[825,5,827,5],[825,6,827,6],[828,0,830,0]],"merged_total":1228,"flags":["merged_cut"]}
["電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)\n－R４年度実績－　R5.12.22　環境省・経済産業省公表、R6.7.19一部追加・更新     "]
["赤字は令和6年7月19日 14時公表時からの変更箇所",null,null,null,null,null,"2024-08-29"]
["○令和５年度の温室効果ガス排出量を算定する際に用いる係数です(報告は令和６年度)。\n○基礎排出係数は基礎排出量の算定に、調整後排出係数は調整後排出量の算定に用います。\n○令和４年度から小売供給を開始した一部の及び令和５年度から小売り供給を開始した電気事業者については、令和４年度実績とみなす排出係数となっています。\nまた、メニュー別排出係数は令和５年度実績の係数です。\n○把握率とは、排出係数の算出に当たり、燃料使用量等の実測等をもって二酸化炭素排出量を算定した割合です。 \n○把握できなかった理由は、把握率が100％でない事業者のみ記載しています。なお、特定の事業者名が記載されていた場合は事業者名は伏せて公表しています。"]
["注)(残差)はメニュー別係数を公表している電気事業者から電気の供給を受けている場合であって、供給を受けている電気に関するメニュー別係数が公表されていない場合に使用する係数です。\n\n注)(参考値)は、メニュー別係数を公表している電気事業者についての令和４年度実績に基づくもので、原則参考情報です。ただし、メニュー別係数を公表している電気事業者から「メニュー別係数(残差)」に相当する電気の供給を受けているが、「メニュー別係数(残差)」が公表されていない場合には、この参考値を用いて算定します。"]
[]
["【小売電気事業者】"]
["登録番号","電気事業者名","基礎排出係数","調整後排出係数",null,"各事業者の把握率(%)","把握できなかった理由"]
[null,null,"(t-CO2/kWh)","(t-CO2/kWh)"]
["A0002","イーレックス(株)",4.8299999999999998E-4,null,"0.000441※",100]
["A0003","リエスパワー(株)",4.6299999999999998E-4,null,0,100]
["A0004","エバーグリーン・リテイリング(株)",4.9200000000000003E-4,"メニューA",0,"－"]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.37E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.3600000000000003E-4]
["A0006","エバーグリーン・マーケティング(株)",3.5399999999999999E-4,"メニューA",0,34.520000000000003,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.4099999999999999E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",3.9199999999999999E-4]
["A0007","(株)ＳＥウイングズ",2.5700000000000001E-4,null,3.7199999999999999E-4,100]
["A0008","(株)イーセル",4.8099999999999998E-4,null,4.26E-4,"－"]
["A0009","(株)エネット",4.0499999999999998E-4,"メニューA",0,92.19,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC",2.9999999999999997E-4]
[null,null,null,"メニューD",3.4900000000000003E-4]
[null,null,null,"メニューE",3.6999999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューF(残差)",3.6699999999999998E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",3.2499999999999999E-4]
["A0011","須賀川瓦斯(株)",4.08E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.1800000000000002E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.17E-4]
["A0012","出光興産(株)",3.0200000000000002E-4,"メニューA",0,96.9,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC",1.9900000000000001E-4]
[null,null,null,"メニューD(残差)",4.7600000000000002E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.6999999999999999E-4]
["A0013","(株)オプテージ",5.0000000000000001E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.3100000000000001E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.3100000000000001E-4]
["A0014","エネサーブ(株)",2.5799999999999998E-4,"メニューA",0,99.69,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB(残差)",5.0299999999999997E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.3100000000000001E-4]
["A0015","(株)エネワンでんき(旧：(株)サイサン、(株)いちたかガスワン)",3.6000000000000002E-4,"メニューA",0,55.47,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.1399999999999998E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.0999999999999999E-4]
["A0016","ミツウロコグリーンエネルギー(株)",3.5199999999999999E-4,"メニューA",0,85.64,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB",2.0000000000000001E-4]
[null,null,null,"メニューC",0]
[null,null,null,"メニューD",0]
[null,null,null,"メニューE",2.5399999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューF",0]
[null,null,null,"メニューG",0]
[null,null,null,"メニューH",0]
[null,null,null,"メニューI",2.5300000000000002E-4]
[null,null,null,"メニューJ",1.6699999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューK(残差)",3.8900000000000002E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",3.6200000000000002E-4]
["A0017","(株)リエネ (旧：(株)Ｓｈａｒｅｄ　Ｅｎｅｒｇｙ)",4.64E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",5.0000000000000001E-4]
["A0018","ネクストパワーやまと(株)",3.6200000000000002E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB",2.92E-4]
[null,null,null,"メニューC(残差)",4.2299999999999998E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.2099999999999999E-4]
["A0019","日本テクノ(株)",4.1599999999999997E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.6500000000000003E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.46E-4]
["A0020","中央電力エナジー(株)",5.3600000000000002E-4,"メニューA",0,83.29,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC",0]
[null,null,null,"メニューD(残差)",4.9799999999999996E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.8799999999999999E-4]
["A0021","(株)Ｌｏｏｏｐ",1.64E-4,"メニューA",0,99.43,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB",1.6699999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューC",2.33E-4]
[null,null,null,"メニューD",2.5399999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューE(残差)",5.62E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",5.4100000000000003E-4]
["A0023","(株)ナンワエナジー",2.1100000000000001E-4,"メニューA",4.3999999999999999E-5,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",2.1000000000000001E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",6.02E-4]
["A0024","静岡ガス＆パワー(株)",4.4900000000000002E-4,"メニューA",2.7500000000000002E-4,100]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC",3.5799999999999997E-4]
[null,null,null,"メニューD",0]
[null,null,null,"メニューE(残差)",4.84E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.5800000000000002E-4]
["A0025","荏原環境プラント(株)",1.8000000000000001E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC",1.6100000000000001E-4]
[null,null,null,"メニューD",2.6600000000000001E-4]
[null,null,null,"メニューE",2.3800000000000001E-4]
[null,null,null,"メニューF",2.5000000000000001E-4]
[null,null,null,"メニューG",3.5399999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューH",3.8299999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューI",2.5000000000000001E-4]
[null,null,null,"メニューJ",3.5E-4]
[null,null,null,"メニューK",1.8200000000000001E-4]
[null,null,null,"メニューL",3.5100000000000002E-4]
[null,null,null,"メニューM",3.7800000000000003E-4]
[null,null,null,"メニューN",5.3999999999999998E-5]
[null,null,null,"メニューO",1.93E-4]
[null,null,null,"メニューP",1.7000000000000001E-4]
[null,null,null,"メニューQ",0]
[null,null,null,"メニューR(残差)",1.85E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",2.8600000000000001E-4]
["A0026","東京エコサービス(株)",6.9999999999999994E-5,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC",0]
[null,null,null,"メニューD(残差)",8.0000000000000007E-5]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",7.3999999999999996E-5]
["A0027","ダイヤモンドパワー(株)","0.000441※","メニューA",2.6200000000000003E-4,"－"]
[null,null,null,"メニューB",1.34E-4]
[null,null,null,"メニューC",3.4200000000000002E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",8.12E-4]
["A0028","出光グリーンパワー(株)",2.5999999999999998E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC",2.0000000000000001E-4]
[null,null,null,"メニューD(残差)",4.95E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",2.99E-4]
["A0031","(株)新出光",4.0299999999999998E-4,"メニューA",0,33.82,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC",0]
[null,null,null,"メニューD",2.8899999999999998E-4]
[null,null,null,"メニューE",1.9100000000000001E-4]
[null,null,null,"メニューF",0]
[null,null,null,"メニューG",0]
[null,null,null,"メニューH",0]
[null,null,null,"メニューI",0]
[null,null,null,"メニューJ",0]
[null,null,null,"メニューK",0]
[null,null,null,"メニューL(残差)",4.28E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.1300000000000001E-4]
["A0032","セントラル石油瓦斯(株)",4.7899999999999999E-4,null,4.3399999999999998E-4,100]
["A0034","一般財団法人泉佐野電力　　",3.4000000000000002E-4,null,3.9500000000000001E-4,100]
["A0035","コスモエネルギーソリューションズ(株)",7.8799999999999996E-4,"メニューA",0,70.95,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB",1.8900000000000001E-4]
[null,null,null,"メニューC(残差)",1.2179999999999999E-3]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",5.5599999999999996E-4]
["A0036","(株)グリーンサークル",3.0000000000000001E-5,null,4.4700000000000002E-4,100]
["A0037","(株)ウエスト電力",3.5199999999999999E-4,"メニューA",3.8900000000000002E-4,97.48,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB(残差)",3.6200000000000002E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",3.6200000000000002E-4]
["A0039","北海道瓦斯(株)",4.57E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.7399999999999997E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.3899999999999999E-4]
["A0040","アルカナエナジー(株)",5.22E-4,null,4.66E-4,100]
["A0042","新エネルギー開発(株)",4.7100000000000001E-4,"メニューA",5.71E-4,100]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.73E-4]
["A0043","伊藤忠エネクス(株)","0.000441※","メニューA",2.5000000000000001E-4,"－"]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.4999999999999999E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.46E-4]
["A0045","(株)Ｖ－Ｐｏｗｅｒ",3.7100000000000002E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC(残差)",4.6999999999999999E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.4099999999999999E-4]
["A0046","大和エネルギー(株)",4.64E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",3.7800000000000003E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",3.48E-4]
["A0048","大阪瓦斯(株)",3.9399999999999998E-4,"メニューA",0,97.63,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC",3.4699999999999998E-4]
[null,null,null,"メニューD(残差)",4.5600000000000003E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.44E-4]
["A0049","エフビットコミュニケーションズ(株)　",3.4600000000000001E-4,"メニューA",2.9700000000000001E-4,97.47,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC(残差)",4.4999999999999999E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.4499999999999997E-4]
["A0050","ＥＮＥＯＳ Ｐｏｗｅｒ(旧：ＥＮＥＯＳ(株)）",4.0000000000000002E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC",0]
[null,null,null,"メニューD",0]
[null,null,null,"メニューE(残差)",4.5899999999999999E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.37E-4]
["A0051","真庭バイオエネルギー(株)",4.3999999999999999E-5,null,7.2599999999999997E-4,100]
["A0052","三井物産(株)","0.000441※","メニューA",0,"－"]
[null,null,null,"メニューB",3.86E-4]
[null,null,null,"メニューC(残差)",8.5599999999999999E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",5.3399999999999997E-4]
["A0053","オリックス(株)",4.1199999999999999E-4,"メニューA",3.9899999999999999E-4,97.96,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB",2.99E-4]
[null,null,null,"メニューC",1.9900000000000001E-4]
[null,null,null,"メニューD",0]
[null,null,null,"メニューE",4.4999999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューF",3.1500000000000001E-4]
[null,null,null,"メニューG",2.3499999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューH(残差)",5.8500000000000002E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",5.4100000000000003E-4]
["A0054","(株)エネサンス関東",4.84E-4,null,4.2900000000000002E-4,100]
["A0055","(株)ＵＰＤＡＴＥＲ",1.5100000000000001E-4,"メニューA",0,91.94,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB(残差)",3.5300000000000002E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",1.16E-4]
["A0056","シン・エナジー(株)",4.8099999999999998E-4,"メニューA",4.2499999999999998E-4,99,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC",3.5199999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューD(残差)",4.7899999999999999E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.7899999999999999E-4]
["A0057","(株)サニックス",4.2700000000000002E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC",2.9999999999999997E-4]
[null,null,null,"メニューD(残差)",4.3199999999999998E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.2900000000000002E-4]
["A0058","(株)コンシェルジュ",2.03E-4,"メニューA",0,97.95,"バランシンググループ内の融通受電のため"]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.57E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",2.4800000000000001E-4]
["A0060","(株)アイ・グリッド・ソリューションズ",4.9100000000000001E-4,"メニューA",0,84.36,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.5600000000000003E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.1199999999999999E-4]
["A0061","サミットエナジー(株)",4.1800000000000002E-4,"メニューA",0,98.55,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.4499999999999997E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.06E-4]
["A0062","リコージャパン(株)",4.6799999999999999E-4,"メニューA",0,98.83,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC",2.5599999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューD",0]
[null,null,null,"メニューE",3.6999999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューF(残差)",4.44E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.2700000000000002E-4]
["A0063","(株)エネルギア・ソリューション・アンド・サービス","0.000441※","メニューA",0,"－"]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.4799999999999999E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.3899999999999999E-4]
["A0064","東京ガス(株)",3.8699999999999997E-4,"メニューA",0,86.71,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC",0]
[null,null,null,"メニューD",0]
[null,null,null,"メニューE(残差)",3.7300000000000001E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",3.6200000000000002E-4]
["A0065","テス・エンジニアリング(株)",5.1599999999999997E-4,"メニューA",3.86E-4,100]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC(残差)",5.5199999999999997E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",5.5099999999999995E-4]
["A0066","青梅ガス(株)",4.5300000000000001E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.5600000000000003E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.55E-4]
["A0067","(株)イーネットワークシステムズ",4.64E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC",0]
[null,null,null,"メニューD",0]
[null,null,null,"メニューE(残差)",4.08E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",3.4000000000000002E-4]
["A0068","(株)エネアーク関東",4.5800000000000002E-4,null,0,42.52,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
["A0069","(株)東急パワーサプライ",4.7800000000000002E-4,"メニューA",0,13.37,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC",0]
[null,null,null,"メニューD",0]
[null,null,null,"メニューE",0]
[null,null,null,"メニューF",0]
[null,null,null,"メニューG(残差)",4.1599999999999997E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",3.8400000000000001E-4]
["A0070","王子・伊藤忠エネクス電力販売(株)","0.000441※","メニューA",0,"－"]
[null,null,null,"メニューB",2.52E-4]
[null,null,null,"メニューC(残差)",3.1599999999999998E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",2.0000000000000001E-4]
["A0071","伊藤忠商事(株)","0.000441※","メニューA",0,"－"]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC(残差)","0.000441※"]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体","0.000441※"]
["A0072","(株)エコスタイル",3.5E-4,"メニューA",0,"－"]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC(残差)",5.62E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",5.3300000000000005E-4]
["A0073","入間ガス(株)",4.5399999999999998E-4,null,4.57E-4,100]
["A0074","テプコカスタマーサービス(株)",4.4499999999999997E-4,"メニューA",0,98.93,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.2000000000000002E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",5.5800000000000001E-4]
["A0075","(株)とんでんホールディングス",4.6999999999999999E-4,null,5.4900000000000001E-4,100]
["A0076","日鉄エンジニアリング(株)",4.64E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC",1E-4]
[null,null,null,"メニューD",2.5000000000000001E-4]
[null,null,null,"メニューE(残差)",6.2E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",5.6700000000000001E-4]
["A0077","ａｕエネルギー＆ライフ(株)(旧：ＫＤＤＩ(株))",4.2700000000000002E-4,"メニューA",0,99.35,"バランシンググループ内の融通受電のため"]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC(残差)",4.0400000000000001E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.0400000000000001E-4]
["A0079","イワタニ関東(株)",8.2299999999999995E-4,null,7.7700000000000002E-4,100]
["A0080","イワタニ首都圏(株)",7.8299999999999995E-4,null,7.4600000000000003E-4,100]
["A0081","サーラｅエナジー(株)",4.4200000000000001E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB",3.86E-4]
[null,null,null,"メニューC(残差)",4.55E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.5199999999999998E-4]
["A0082","(株)地球クラブ",1.85E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB",3.01E-4]
[null,null,null,"メニューC(残差)",5.7200000000000003E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.5199999999999998E-4]
["A0083","(株)エコア",4.6200000000000001E-4,null,4.0499999999999998E-4,"－"]
["A0084","西部瓦斯(株)",4.3600000000000003E-4,null,4.4799999999999999E-4,94.42,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
["A0085","東邦ガス(株)",4.5300000000000001E-4,"メニューA",3.2000000000000003E-4,98.76,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC(残差)",4.5899999999999999E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.2999999999999999E-4]
["A0086","シナネン(株)",2.2800000000000001E-4,"メニューA",0,23.01,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB",5.2800000000000004E-4]
[null,null,null,"メニューC",4.0000000000000002E-4]
[null,null,null,"メニューD",2.7E-4]
[null,null,null,"メニューE",1.2999999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューF",2.9E-4]
[null,null,null,"メニューG",3.8999999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューH",4.8999999999999998E-4]
[null,null,null,"メニューI(残差)",2.6600000000000001E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",3.1300000000000002E-4]
["A0087","(株)シナジアパワー",4.57E-4,"メニューA",0,56.32,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB",3.7599999999999998E-4]
[null,null,null,"メニューC",3.7500000000000001E-4]
[null,null,null,"メニューD",3.7800000000000003E-4]
[null,null,null,"メニューE",3.79E-4]
[null,null,null,"メニューF",3.8000000000000002E-4]
[null,null,null,"メニューG",1.6200000000000001E-4]
[null,null,null,"メニューH",3.6999999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューI",3.8000000000000002E-4]
[null,null,null,"メニューJ",3.8000000000000002E-4]
[null,null,null,"メニューK",3.8099999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューL",3.8000000000000002E-4]
[null,null,null,"メニューM(残差)",4.0900000000000002E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",3.9500000000000001E-4]
["A0088","カワサキグリーンエナジー(株)",4.73E-4,"メニューA",0,56.6,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB",2.9999999999999997E-4]
[null,null,null,"メニューC",4.0000000000000002E-4]
[null,null,null,"メニューD(残差)",5.2400000000000005E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.4700000000000002E-4]
["A0089","大一ガス(株)",4.84E-4,null,5.5599999999999996E-4,100]
["A0090","(株)リミックスポイント",4.6900000000000002E-4,"メニューA",0,90.89,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC",3.4299999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューD(残差)",5.04E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.9700000000000005E-4]
["A0091","大阪いずみ市民生活協同組合",4.5899999999999999E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.0299999999999998E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.0299999999999998E-4]
["A0092","(株)中海テレビ放送",4.9899999999999999E-4,null,5.9400000000000002E-4,70.69,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
["A0093","パシフィックパワー(株)",1.1E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",6.0800000000000003E-4]
["A0098","(株)ジェイコムウエスト",4.2099999999999999E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.3800000000000002E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.3399999999999998E-4]
["A0103","(株)ジェイコム埼玉・東日本",4.17E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.2099999999999999E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.1599999999999997E-4]
["A0104","(株)ジェイコム札幌",4.2000000000000002E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.66E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.6000000000000001E-4]
["A0105","(株)ジェイコム湘南・神奈川",4.17E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.2000000000000002E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.15E-4]
["A0107","(株)ジェイコム千葉",4.17E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.6200000000000001E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.5899999999999999E-4]
["A0110","(株)ジェイコム東京",4.17E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.2999999999999999E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.2299999999999998E-4]
["A0119","土浦ケーブルテレビ(株)",4.17E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.6200000000000001E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.9399999999999997E-4]
["A0120","鹿児島電力(株)",3.01E-4,null,2.6800000000000001E-4,100]
["A0121","太陽ガス(株)",3.5199999999999999E-4,null,4.0900000000000002E-4,100]
["A0122","アーバンエナジー(株)",1.1400000000000001E-4,"メニューA",0,99.64,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB",2.92E-4]
[null,null,null,"メニューC",3.1300000000000002E-4]
[null,null,null,"メニューD",2.5000000000000001E-4]
[null,null,null,"メニューE",3.86E-4]
[null,null,null,"メニューF",3.6600000000000001E-4]
[null,null,null,"メニューG(残差)",4.9799999999999996E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",3.5599999999999998E-4]
["A0123","パワーネクスト(株)","0.000441※",null,3.88E-4,"－"]
["A0124","合同会社北上新電力",2.8299999999999999E-4,null,4.5100000000000001E-4,100]
["A0125","パーパススマートパワー(株)",4.3899999999999999E-4,null,3.8299999999999999E-4,100]
["A0126","(株)タクマエナジー",1.2400000000000001E-4,"メニューA",0,98.35,"バランシンググループ内の融通受電のため"]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC",0]
[null,null,null,"メニューD",1.3200000000000001E-4]
[null,null,null,"メニューE",0]
[null,null,null,"メニューF",0]
[null,null,null,"メニューG",0]
[null,null,null,"メニューH(残差)",2.2900000000000001E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",1.9599999999999999E-4]
["A0127","(株)スマートテック","0.000441※","メニューA",0,"－"]
[null,null,null,"メニューB(残差)",5.4000000000000001E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.3600000000000003E-4]
["A0128","水戸電力(株)",2.61E-4,null,3.1700000000000001E-4,92.63,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
["A0130","丸紅新電力(株)",5.0900000000000001E-4,"メニューA",0,97.2,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB",1.5699999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューC",2.6899999999999998E-4]
[null,null,null,"メニューD",2.9100000000000003E-4]
[null,null,null,"メニューE",3.3599999999999998E-4]
[null,null,null,"メニューF",3.86E-4]
[null,null,null,"メニューG",0]
[null,null,null,"メニューH",0]
[null,null,null,"メニューI",3.2299999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューJ",0]
[null,null,null,"メニューK(残差)",6.0800000000000003E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",5.6400000000000005E-4]
["A0133","奈良電力(株)",4.8000000000000001E-4,null,5.1699999999999999E-4,89.8,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
["A0134","日立造船(株)",1.84E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC(残差)",2.1100000000000001E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",1.6100000000000001E-4]
["A0135","大東ガス(株)",4.37E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.5399999999999998E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.37E-4]
["A0136","パナソニックオペレーショナルエクセレンス(株)(旧：パナソニック(株))",3.8099999999999999E-4,"メニューA",0,89.11,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC(残差)",6.4700000000000001E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",6.3900000000000003E-4]
["A0137","アストモスエネルギー(株)",4.37E-4,null,4.3800000000000002E-4,57.25,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
["A0138","(株)関電エネルギーソリューション",5.2599999999999999E-4,"メニューA",0,99.46,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB(残差)",5.5900000000000004E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",5.4799999999999998E-4]
["A0140","ＭＣリテールエナジー(株)",4.6799999999999999E-4,"メニューA",0,88.3,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC(残差)",4.3600000000000003E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.3399999999999998E-4]
["A0141","(株)北九州パワー",1.7000000000000001E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC(残差)",2.0599999999999999E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",1.18E-4]
["A0142","武州瓦斯(株)",4.5300000000000001E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.5600000000000003E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.55E-4]
["A0143","リニューアブル・ジャパン(株)(旧：(株)みらい電力)",5.2400000000000005E-4,"メニューA",0,94.09,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB(残差)",5.7700000000000004E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",5.6499999999999996E-4]
["A0144","大垣ガス(株)",4.5399999999999998E-4,null,4.57E-4,100]
["A0145","(株)藤田商店",5.0199999999999995E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB",2.61E-4]
[null,null,null,"メニューC(残差)",5.1500000000000005E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",5.0900000000000001E-4]
["A0146","(株)ケーブルネット下関",4.2200000000000001E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.6799999999999999E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.6700000000000002E-4]
["A0147","(株)ジェイコム九州",4.2299999999999998E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.6999999999999999E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.66E-4]
["A0149","(株)グローバルエンジニアリング",3.0299999999999999E-4,"メニューA",0,35.97,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC(残差)",4.15E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.08E-4]
["A0150","九州エナジー(株)",4.6900000000000002E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.2999999999999999E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.2900000000000002E-4]
["A0151","(株)トヨタエナジーソリューションズ",4.44E-4,"メニューA",0,45.28,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.0200000000000001E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.0099999999999999E-4]
["A0153","(株)エナリス・パワー・マーケティング",3.7800000000000003E-4,"メニューA",0,97.41,"バランシンググループ内の融通受電のため、係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC",0]
[null,null,null,"メニューD",0]
[null,null,null,"メニューE",4.0000000000000002E-4]
[null,null,null,"メニューF",4.0000000000000002E-4]
[null,null,null,"メニューG",2.9999999999999997E-4]
[null,null,null,"メニューH",0]
[null,null,null,"メニューI",0]
[null,null,null,"メニューJ",0]
[null,null,null,"メニューK(残差)",5.8399999999999999E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.6999999999999999E-4]
["A0154","歌舞伎エナジー(株)",4.5300000000000001E-4,null,4.4999999999999999E-4,100]
["A0155","みやまスマートエネルギー(株)",3.5300000000000002E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",3.77E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",3.77E-4]
["A0156","エフィシエント(株)","0.000441※",null,1.219E-3,"－"]
["A0157","(株)生活クラブエナジー",1.2400000000000001E-4,"メニューA",2.5999999999999998E-4,100]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC(残差)",5.1199999999999998E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.9700000000000005E-4]
["A0158","生活協同組合コープこうべ",2.6800000000000001E-4,"メニューA",4.3800000000000002E-4,100]
[null,null,null,"メニューB",3.7500000000000001E-4]
[null,null,null,"メニューC(残差)",3.6200000000000002E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",3.6299999999999999E-4]
["A0159","(株)シーエナジー",4.5399999999999998E-4,null,4.57E-4,100]
["A0160","角栄ガス(株)",4.5399999999999998E-4,null,4.57E-4,100]
["A0161","京葉瓦斯(株)",4.6000000000000001E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.1599999999999997E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.15E-4]
["A0162","凸版印刷(株)",4.4999999999999999E-4,"メニューA",2.7799999999999998E-4,74.86,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB",4.6200000000000001E-4]
[null,null,null,"メニューC",4.7600000000000002E-4]
[null,null,null,"メニューD(残差)",4.3100000000000001E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.3100000000000001E-4]
["A0163","伊勢崎ガス(株)",4.5399999999999998E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.57E-4]
["A0164","キヤノンマーケティングジャパン(株)",4.55E-4,null,4.57E-4,100]
["A0165","(株)とっとり市民電力",3.39E-4,"メニューA",0,75.89,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB(残差)",3.6099999999999999E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",3.59E-4]
["A0166","(株)イーエムアイ",4.4499999999999997E-4,null,5.1199999999999998E-4,100]
["A0167","佐野瓦斯(株)",4.5399999999999998E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.57E-4]
["A0168","桐生瓦斯(株)",4.5399999999999998E-4,null,4.57E-4,100]
["A0169","森の電力(株)","0.000441※","メニューA",0,"－"]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.46E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",3.3199999999999999E-4]
["A0170","大和ハウス工業(株)　",5.7700000000000004E-4,"メニューA",0,89.02,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB",2.1499999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューC",3.01E-4]
[null,null,null,"メニューD",3.1500000000000001E-4]
[null,null,null,"メニューE",3.8699999999999997E-4]
[null,null,null,"メニューF(残差)",5.4100000000000003E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",5.1800000000000001E-4]
["A0172","ＨＴＢエナジー(株)",6.7599999999999995E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",7.2300000000000001E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",7.2199999999999999E-4]
["A0173","(株)アシストワンエナジー",5.0000000000000001E-4,null,5.1599999999999997E-4,100]
["A0175","(株)フソウ・エナジー",5.0000000000000001E-4,null,4.4999999999999999E-4,100]
["A0177","湘南電力(株)",4.15E-4,"メニューA",0,98.79,"バランシンググループ内の融通受電のため"]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.2400000000000001E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.0900000000000002E-4]
["A0178","大東建託パートナーズ(株)",4.2700000000000002E-4,null,4.75E-4,100]
["A0179","Ｊａｐａｎ電力(株)",4.3800000000000002E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.5199999999999998E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.5199999999999998E-4]
["A0180","電源開発(株)","0.000441※","メニューA","0.000429※","－"]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体","0.000441※"]
["A0181","鈴与商事(株)",3.3599999999999998E-4,"メニューA",3.0800000000000001E-4,100]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC",0]
[null,null,null,"メニューD",4.2299999999999998E-4]
[null,null,null,"メニューE",4.0000000000000002E-4]
[null,null,null,"メニューF",2.8899999999999998E-4]
[null,null,null,"メニューG(残差)",5.9500000000000004E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",3.8699999999999997E-4]
["A0183","(株)バランスハーツ",3.5E-4,null,3.3199999999999999E-4,100]
["A0184","ワタミエナジー(株)",4.2099999999999999E-4,"メニューA",0,53.96,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.3800000000000002E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",3.7500000000000001E-4]
["A0185","(株)パルシステム電力",1.65E-4,null,4.5199999999999998E-4,83.34,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
["A0186","ＳＢパワー(株)",5.0299999999999997E-4,"メニューA",0,96.32,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB",1.6799999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューC",4.1999999999999998E-5]
[null,null,null,"メニューD(残差)",5.6400000000000005E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",5.1099999999999995E-4]
["A0187","ＮＦパワーサービス(株)",4.86E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.3600000000000003E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",3.97E-4]
["A0188","ひおき地域エネルギー(株)",3.6699999999999998E-4,"メニューA",3.79E-4,96.2,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB",4.3399999999999998E-4]
[null,null,null,"メニューC",3.5199999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューD(残差)",3.5500000000000001E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",3.5E-4]
["A0189","和歌山電力(株)",4.3100000000000001E-4,null,4.9399999999999997E-4,100]
["A0190","日本瓦斯(株)(旧：(株)エナジードリーム)",3.9300000000000001E-4,null,3.8499999999999998E-4,100]
["A0191","(株)トドック電力",4.8700000000000002E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.8999999999999998E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.3100000000000001E-4]
["A0193","九電みらいエナジー(株)",4.2099999999999999E-4,"メニューA",0,90.86,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.4700000000000002E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.3300000000000001E-4]
["A0194","(株)ミツウロコヴェッセル",4.4000000000000002E-4,null,3.8400000000000001E-4,100]
["A0195","(株)フォレストパワー",5.0000000000000002E-5,null,4.3100000000000001E-4,100]
["A0196","日高都市ガス(株)",4.5399999999999998E-4,null,4.57E-4,100]
["A0197","(株)アドバンテック",4.06E-4,"メニューA",0,0.76,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB",4.2499999999999998E-4]
[null,null,null,"メニューC(残差)",9.5600000000000004E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.2000000000000002E-4]
["A0199","ローカルエナジー(株)",2.5099999999999998E-4,"メニューA",0,70.69,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB(残差)",2.43E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",2.3900000000000001E-4]
["A0200","エネックス(株)",3.0699999999999998E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.3300000000000001E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",2.32E-4]
["A0203","(株)レクスポート",4.6999999999999999E-4,null,4.7399999999999997E-4,100]
["A0204","なでしこ電力(株)",3.6999999999999998E-5,null,4.3199999999999998E-4,100]
["A0206","日田グリーン電力(株)",4.6E-5,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",3.97E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",3.4499999999999998E-4]
["A0209","埼玉ガス(株)",4.5399999999999998E-4,null,4.57E-4,100]
["A0210","宮崎パワーライン(株)",4.6999999999999997E-5,null,4.1199999999999999E-4,100]
["A0211","(株)パワー・オプティマイザー",4.3800000000000002E-4,null,4.1300000000000001E-4,100]
["A0213","(株)Ｕ－ＰＯＷＥＲ",5.8500000000000002E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB",2.1900000000000001E-4]
[null,null,null,"メニューC",3.9399999999999998E-4]
[null,null,null,"メニューD(残差)",5.3600000000000002E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.73E-4]
["A0214","(株)ＴＴＳパワー",3.2000000000000003E-4,null,2.6499999999999999E-4,100]
["A0216","(株)岩手ウッドパワー","0.000441※",null,3.4299999999999999E-4,"－"]
["A0217","里山パワーワークス(株)","0.000441※",null,3.7599999999999998E-4,"－"]
["A0218","(株)中之条パワー",2.7300000000000002E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.73E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.5300000000000001E-4]
["A0220","日産トレーデイング(株)",4.6799999999999999E-4,"メニューA",0,99.74,"バランシンググループ内の融通受電のため"]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.26E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.0499999999999998E-4]
["A0221","(株)エネウィル",3.6699999999999998E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.6700000000000002E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.57E-4]
["A0222","Ｎｅｘｔ　Ｐｏｗｅｒ(株)",5.7200000000000003E-4,null,6.0099999999999997E-4,100]
["A0223","伊藤忠エネクスホームライフ西日本(株)",4.7600000000000002E-4,null,4.2000000000000002E-4,"－"]
["A0226","グリーナ(株)",4.55E-4,"メニューA",6.0000000000000002E-6,100]
["A0227","はりま電力(株)",4.3600000000000003E-4,null,4.86E-4,96.5,"需要ＢＧ内の融通受電のため"]
["A0228","(株)浜松新電力",1.56E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",5.8699999999999996E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.5800000000000002E-4]
["A0229","ゼロワットパワー(株)",3.6000000000000001E-5,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC",1.85E-4]
[null,null,null,"メニューD",1.13E-4]
[null,null,null,"メニューE",8.0000000000000007E-5]
[null,null,null,"メニューF",0]
[null,null,null,"メニューG",1.4999999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューH",1.6799999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューI(残差)",2.9799999999999998E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",2.04E-4]
["A0230","アストマックス(株)","0.000441※","メニューA",0,"－"]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",9.1699999999999995E-4]
["A0231","(株)やまがた新電力",1.4100000000000001E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB",1.63E-4]
[null,null,null,"メニューC",2.5099999999999998E-4]
[null,null,null,"メニューD(残差)",9.3300000000000002E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",7.5500000000000003E-4]
["A0232","一般社団法人東松島みらいとし機構",4.1899999999999999E-4,"メニューA",3.86E-4,51.49,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB(残差)",5.7600000000000001E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",5.7600000000000001E-4]
["A0234","(株)グリーンパワー大東",2.0799999999999999E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",2.12E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",1.6100000000000001E-4]
["A0236","(株)シーラソーラー(旧：(株)シーラパワー)",4.5300000000000001E-4,"メニューA",0,8.68,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB(残差)",5.4000000000000001E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",3.8400000000000001E-4]
["A0237","御所野縄文電力(株)",4.8000000000000001E-5,null,4.37E-4,100]
["A0238","(株)カーボンニュートラル(旧：西多摩バイオパワー(株))","0.000441※",null,5.4100000000000003E-4,"－"]
["A0239","宮古新電力(株)",4.0700000000000003E-4,null,3.8299999999999999E-4,100]
["A0240","長崎地域電力(株)",3.8699999999999997E-4,null,3.3100000000000002E-4,100]
["A0241","(株)エネアーク関西",4.66E-4,null,4.0900000000000002E-4,46.15,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
["A0243","近畿電力(株)",4.0499999999999998E-4,null,4.1300000000000001E-4,100]
["A0245","新電力おおいた(株)",2.9700000000000001E-4,"メニューA",0,96.75,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB(残差)",2.7399999999999999E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",2.6499999999999999E-4]
["A0246","(株)日本セレモニー",4.6500000000000003E-4,null,5.0299999999999997E-4,92.01,"バランシンググループ内の融通受電のため"]
["A0248","(株)池見石油店",5.1999999999999995E-4,null,5.3700000000000004E-4,100]
["A0250","芝浦電力(株)",3.2200000000000002E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.57E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.06E-4]
["A0253","(株)地域創生ホールディングス",4.3300000000000001E-4,null,3.7800000000000003E-4,18.989999999999998,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
["A0254","スズカ電工(株)",3.3799999999999998E-4,null,3.6699999999999998E-4,100]
["A0256","(株)エーコープサービス",3.2400000000000001E-4,null,4.0999999999999999E-4,100]
["A0257","サンリン(株)",4.37E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",3.8200000000000002E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",3.7500000000000001E-4]
["A0258","(株)宮崎ガスリビング",4.0400000000000001E-4,null,4.2299999999999998E-4,100]
["A0259","山陰エレキ・アライアンス(株)",4.7899999999999999E-4,null,4.2299999999999998E-4,100]
["A0261","ミライフ東日本(株)",5.62E-4,null,5.2400000000000005E-4,100]
["A0263","(株)ウッドエナジー",0,null,5.9500000000000004E-4,100]
["A0264","山陰酸素工業(株)",4.7899999999999999E-4,null,4.2400000000000001E-4,100]
["A0265","武陽ガス(株)",4.5100000000000001E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB",2.5099999999999998E-4]
[null,null,null,"メニューC(残差)",4.5600000000000003E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.5300000000000001E-4]
["A0267","北海道電力(株)",5.3300000000000005E-4,"メニューA",0,99.58,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC",0]
[null,null,null,"メニューD",0]
[null,null,null,"メニューE(残差)",5.4100000000000003E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",5.3499999999999999E-4]
["A0268","東北電力(株)",4.7699999999999999E-4,"メニューA",0,96.96,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC",0]
[null,null,null,"メニューD(残差)",4.7100000000000001E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.6000000000000001E-4]
["A0269","東京電力エナジーパートナー(株)",4.57E-4,"メニューA",0,99.97,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC",0]
[null,null,null,"メニューD",0]
[null,null,null,"メニューE",0]
[null,null,null,"メニューF",0]
[null,null,null,"メニューG",0]
[null,null,null,"メニューH",0]
[null,null,null,"メニューI",0]
[null,null,null,"メニューJ",0]
[null,null,null,"メニューK",0]
[null,null,null,"メニューL",0]
[null,null,null,"メニューM",0]
[null,null,null,"メニューN(残差)",3.8999999999999999E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",3.7599999999999998E-4]
["A0270","中部電力ミライズ(株)",4.3300000000000001E-4,"メニューA",0,99.85,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.5899999999999999E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.4000000000000002E-4]
["A0271","北陸電力(株)",4.8700000000000002E-4,"メニューA",0,99.33,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB(残差)",5.1400000000000003E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.9899999999999999E-4]
["A0272","関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス)",3.6000000000000002E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC",0]
[null,null,null,"メニューD",0]
[null,null,null,"メニューE",0]
[null,null,null,"メニューF",0]
[null,null,null,"メニューG",0]
[null,null,null,"メニューH",0]
[null,null,null,"メニューI",0]
[null,null,null,"メニューJ(残差)",4.3399999999999998E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.2000000000000002E-4]
["A0273","中国電力(株)",5.3700000000000004E-4,"メニューA",0,99.89,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC",0]
[null,null,null,"メニューD",0]
[null,null,null,"メニューE",0]
[null,null,null,"メニューF",0]
[null,null,null,"メニューG",3.86E-4]
[null,null,null,"メニューH(残差)",5.5099999999999995E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",5.44E-4]
["A0274","四国電力(株)",3.6999999999999999E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC(残差)",4.5399999999999998E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.4700000000000002E-4]
["A0275","九州電力(株)",4.0700000000000003E-4,"メニューA",0,99.33,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.75E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.6200000000000001E-4]
["A0276","沖縄電力(株)",7.1000000000000002E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",6.8000000000000005E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",6.7500000000000004E-4]
["A0277","北日本石油(株)",4.6799999999999999E-4,null,4.2900000000000002E-4,100]
["A0278","千葉電力(株)",4.1199999999999999E-4,null,3.8499999999999998E-4,100]
["A0279","(株)坊っちゃん電力",5.3600000000000002E-4,null,4.8099999999999998E-4,100]
["A0280","やめエネルギー(株)",3.3300000000000002E-4,null,2.7700000000000001E-4,100]
["A0281","(株)アースインフィニティ",4.6500000000000003E-4,null,5.2899999999999996E-4,100]
["A0283","足利ガス(株)",4.5399999999999998E-4,null,4.57E-4,100]
["A0284","(株)Ｍｉｓｕｍｉ",3.39E-4,null,2.8299999999999999E-4,100]
["A0285","米子瓦斯(株)",4.7899999999999999E-4,null,4.2400000000000001E-4,100]
["A0286","(株)エルピオ",2.6899999999999998E-4,null,3.0699999999999998E-4,100]
["A0287","浜田ガス(株)",4.7899999999999999E-4,null,4.2299999999999998E-4,100]
["A0288","(株)アメニティ電力",4.5600000000000003E-4,"メニューA",0,93.77,"バランシンググループ内の融通受電のため"]
[null,null,null,"メニューB(残差)",5.1199999999999998E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.8899999999999996E-4]
["A0292","岡田建設(株)",5.2099999999999998E-4,null,5.4299999999999997E-4,100]
["A0293","出雲ガス(株)",4.7899999999999999E-4,null,4.2299999999999998E-4,100]
["A0294","富山電力(株)",4.5199999999999998E-4,null,4.2400000000000001E-4,38.47,"バランシンググループ内の融通受電のため"]
["A0295","一般社団法人グリーンコープでんき",0,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.0499999999999998E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.0200000000000001E-4]
["A0296","公益財団法人東京都環境公社","0.000441※",null,2.1599999999999999E-4,"－"]
["A0298","イオンディライト(株)",4.08E-4,null,3.5199999999999999E-4,100]
["A0300","(株)ファミリーネット・ジャパン",4.3800000000000002E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC",0]
[null,null,null,"メニューD",0]
[null,null,null,"メニューE(残差)",4.6500000000000003E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.0999999999999999E-4]
["A0303","ＭＫステーションズ(株)",4.6000000000000001E-4,null,4.6799999999999999E-4,100]
["A0305","フラワーペイメント(株)",4.4299999999999998E-4,null,4.5300000000000001E-4,100]
["A0306","(株)ＪＴＢコミュニケーションデザイン",1.013E-3,null,1.0120000000000001E-3,100]
["A0308","積水化学工業(株)",4.4099999999999999E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",6.7400000000000001E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",1.3799999999999999E-4]
["A0310","全農エネルギー(株)",5.9900000000000003E-4,"メニューA",0,96.18,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB(残差)",5.9400000000000002E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",5.9400000000000002E-4]
["A0311","(株)ハルエネ",4.3100000000000001E-4,"メニューA",0,43,"バランシンググループ内の融通受電のため"]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",3.7599999999999998E-4]
["A0312","三愛オブリ(株)(旧：三愛石油(株))",4.44E-4,null,3.88E-4,100]
["A0313","(株)リケン工業",4.0400000000000001E-4,null,3.6099999999999999E-4,"－"]
["A0314","(株)ビビット",4.6900000000000002E-4,null,4.1300000000000001E-4,100]
["A0315","(株)おおた電力",4.5399999999999998E-4,null,4.57E-4,100]
["A0317","伊藤忠プランテック(株)",4.6200000000000001E-4,null,5.2700000000000002E-4,100]
["A0318","(株)オカモト",4.73E-4,null,5.3499999999999999E-4,100]
["A0323","キタコー(株)",5.0100000000000003E-4,null,4.4499999999999997E-4,100]
["A0324","生活協同組合コープしが",4.6799999999999999E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.1300000000000001E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.1199999999999999E-4]
["A0330","香川電力(株)　",4.6799999999999999E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.95E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.9100000000000001E-4]
["A0332","(株)ＰｉｎＴ",5.5400000000000002E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC(残差)",4.9799999999999996E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.9799999999999996E-4]
["A0336","(株)沖縄ガスニューパワー","0.000441※","メニューA",0,"－"]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.4299999999999998E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.3600000000000003E-4]
["A0337","諏訪瓦斯(株)",4.5399999999999998E-4,null,4.57E-4,100]
["A0338","エッセンシャルエナジー(株)",4.9899999999999999E-4,null,4.44E-4,100]
["A0340","(株)エージーピー　",4.64E-4,null,4.08E-4,100]
["A0342","(株)いちき串木野電力",3.4699999999999998E-4,null,2.9500000000000001E-4,100]
["A0343","(株)クローバー・テクノロジーズ(旧：四つ葉電力(株))",8.6899999999999998E-4,null,8.5499999999999997E-4,100]
["A0344","西武ガス(株)",4.5399999999999998E-4,null,4.57E-4,100]
["A0345","松本ガス(株)",4.37E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.5399999999999998E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.37E-4]
["A0348","南部だんだんエナジー(株)",2.9599999999999998E-4,null,4.8500000000000003E-4,100]
["A0349","(株)エフエネ",4.6999999999999999E-4,null,5.1400000000000003E-4,93.72,"係数が代替値の事業者からの受電のため、バランシンググループ内の融通受電のため"]
["A0350","こなんウルトラパワー(株)",2.7399999999999999E-4,null,4.64E-4,100]
["A0351","(株)ＣＨＩＢＡむつざわエナジー",3.8499999999999998E-4,null,4.8799999999999999E-4,100]
["A0352","(株)関西空調　",4.6099999999999998E-4,null,5.2499999999999997E-4,100]
["A0353","奥出雲電力(株)",2.4399999999999999E-4,null,4.9100000000000001E-4,100]
["A0355","レジル(株)(旧：中央電力(株))",4.7600000000000002E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC",0]
[null,null,null,"メニューD(残差)",4.9399999999999997E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.7899999999999999E-4]
["A0356","(株)成田香取エネルギー",3.4299999999999999E-4,null,4.2499999999999998E-4,100]
["A0360","グローバルソリューションサービス(株)",3.88E-4,null,4.7899999999999999E-4,94.67,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
["A0362","(株)ＣＷＳ",3.3300000000000002E-4,null,3.8000000000000002E-4,100]
["A0364","ふくしま新電力(株)",4.64E-4,null,4.08E-4,100]
["A0365","ティーダッシュ合同会社",4.4799999999999999E-4,"メニューA",0,1.2,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB(残差)",3.9199999999999999E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",3.8999999999999999E-4]
["A0366","(株)エネクスライフサービス",4.8799999999999999E-4,null,4.2499999999999998E-4,"－"]
["A0367","ネイチャーエナジー小国(株)",3.7500000000000001E-4,null,4.73E-4,100]
["A0368","リエスパワーネクスト(株)",4.95E-4,null,4.2000000000000002E-4,100]
["A0369","京都生活協同組合",4.66E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.1300000000000001E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.0999999999999999E-4]
["A0371","エネルギーパワー(株)",4.5399999999999998E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC",0]
[null,null,null,"メニューD",0]
[null,null,null,"メニューE",0]
[null,null,null,"メニューF",0]
[null,null,null,"メニューG(残差)",5.1900000000000004E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",5.31E-4]
["A0372","(株)グリムスパワー",4.6299999999999998E-4,null,4.8799999999999999E-4,98.04,"バランシンググループ内の融通受電のため、係数が代替値の事業者からの受電のため"]
["A0373","日本ファシリティ・ソリューション(株)",5.53E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",5.4100000000000003E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",1.8699999999999999E-4]
["A0376","自然電力(株)",3.9100000000000002E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC",3.0800000000000001E-4]
[null,null,null,"メニューD",4.0299999999999998E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",0]
["A0377","(株)オノプロックス",4.3899999999999999E-4,null,3.8499999999999998E-4,100]
["A0378","本庄ガス(株)",4.5399999999999998E-4,null,4.57E-4,100]
["A0379","(株)フィット",4.9200000000000003E-4,null,4.3600000000000003E-4,100]
["A0380","青森県民エナジー(株)",5.22E-4,null,5.0699999999999996E-4,100]
["A0381","国際航業(株)",4.0999999999999999E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",5.3499999999999999E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.7800000000000002E-4]
["A0382","ローカルでんき(株)","0.000441※","メニューA",0,"－"]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.7899999999999999E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.6999999999999999E-4]
["A0383","(株)明治産業",4.17E-4,null,3.6099999999999999E-4,100]
["A0385","岡山電力(株)",6.3900000000000003E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",6.6100000000000002E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",6.38E-4]
["A0386","ミライフ(株)",8.3000000000000001E-4,"メニューA",0,"－"]
[null,null,null,"メニューB(残差)",7.8399999999999997E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",7.67E-4]
["A0387","(株)翠光トップライン",4.46E-4,null,4.6900000000000002E-4,100]
["A0388","楽天エナジー(株)",4.6799999999999999E-4,"メニューA",0,98.41,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC(残差)",4.1899999999999999E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.1399999999999998E-4]
["A0389","うすきエネルギー(株)",4.0099999999999999E-4,null,4.0099999999999999E-4,100]
["A0390","(株)トーヨーエネルギーファーム",4.1399999999999998E-4,null,4.3399999999999998E-4,100]
["A0391","森のエネルギー(株)",4.0400000000000001E-4,null,4.4799999999999999E-4,"－"]
["A0392","岐阜電力(株)",4.3399999999999998E-4,"メニューA",0,93.62,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",1.5999999999999999E-5]
["A0393","格安電力(株)",5.5900000000000004E-4,null,5.0299999999999997E-4,100]
["A0396","(株)エスケーエナジー",4.8799999999999999E-4,null,4.3199999999999998E-4,100]
["A0397","名南共同エネルギー(株)",4.5399999999999998E-4,null,4.3199999999999998E-4,100]
["A0398","Ａｐａｍａｎ　Ｅｎｅｒｇｙ(株)",4.6999999999999999E-4,null,5.2899999999999996E-4,100]
["A0402","(株)ＴＯＫＹＯ油電力",4.4099999999999999E-4,null,5.1900000000000004E-4,100]
["A0403","大分ケーブルテレコム(株)",4.2299999999999998E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.6999999999999999E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.6900000000000002E-4]
["A0405","アストマックス・エネルギー合同会社",4.75E-4,"メニューA",0,"－"]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC(残差)",4.2299999999999998E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.17E-4]
["A0406","生活協同組合コープみらい",4.64E-4,null,4.08E-4,100]
["A0411","福井電力(株)",4.4499999999999997E-4,null,3.8900000000000002E-4,100]
["A0413","(株)ＭＫエネルギー",4.6200000000000001E-4,null,5.0500000000000002E-4,100]
["A0415","エネラボ(株)",4.5600000000000003E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.0200000000000001E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.0099999999999999E-4]
["A0416","(株)ネクシィーズ・ゼロ",4.0700000000000003E-4,null,4.1599999999999997E-4,100]
["A0418","横浜ウォーター(株)",3.2000000000000003E-4,null,4.7899999999999999E-4,100]
["A0419","スマートエナジー磐田(株)",2.2000000000000001E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB",3.0600000000000001E-4]
[null,null,null,"メニューC(残差)",3.6699999999999998E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",3.5599999999999998E-4]
["A0420","そうまＩグリッド合同会社",3.4600000000000001E-4,null,4.6200000000000001E-4,100]
["A0424","新潟県民電力(株)",5.5199999999999997E-4,null,5.04E-4,100]
["A0425","エネトレード(株)","0.000441※",null,"0.000441※","－"]
["A0427","Ｍｙシティ電力(株)",5.44E-4,null,5.9999999999999995E-4,100]
["A0429","ニシムラ(株)",4.66E-4,null,5.3200000000000003E-4,100]
["A0430","(株)さくら新電力",7.3999999999999996E-5,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.6200000000000001E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.3100000000000001E-4]
["A0431","(株)グローアップ",3.9800000000000002E-4,null,3.4200000000000002E-4,100]
["A0435","いこま市民パワー(株)",1.8000000000000001E-4,null,4.0000000000000002E-4,77.37,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
["A0436","(株)コープでんき東北",4.64E-4,null,4.08E-4,100]
["A0437","おもてなし山形(株)",6.0000000000000002E-6,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",0]
["A0438","長野都市ガス(株)",4.64E-4,null,4.1199999999999999E-4,100]
["A0439","上田ガス(株)",4.5399999999999998E-4,null,4.57E-4,100]
["A0440","日本瓦斯(株)",5.53E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.73E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.7199999999999998E-4]
["A0441","(株)内藤工業所",4.9799999999999996E-4,null,5.2800000000000004E-4,100]
["A0442","(株)シグナストラスト",4.3600000000000003E-4,null,3.8000000000000002E-4,100]
["A0443","ゲーテハウス(株)",4.4000000000000002E-4,null,3.8499999999999998E-4,100]
["A0445","岩手電力(株)",4.8799999999999999E-4,null,4.64E-4,96.1,"バランシンググループ内の融通受電のため"]
["A0446","ＪＰエネルギー(株)",4.6900000000000002E-4,null,5.2599999999999999E-4,95.09,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
["A0447","兵庫電力(株)",2.9700000000000001E-4,null,2.7099999999999997E-4,93.64,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
["A0448","大和ライフエナジア(株)",4.3800000000000002E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",3.8499999999999998E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",3.8200000000000002E-4]
["A0451","Ｃｏｃｏテラスたがわ(株)",4.4000000000000002E-4,null,4.8000000000000001E-4,100]
["A0452","東北電力エナジートレーディング(株)","0.000441※",null,"0.000441※","－"]
["A0453","(株)横浜環境デザイン",4.7100000000000001E-4,null,3.8299999999999999E-4,100]
["A0454","(株)まち未来製作所",2.8200000000000002E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",3.9199999999999999E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",3.57E-4]
["A0455","ＴＲＥＮＤＥ(株)",4.6700000000000002E-4,null,4.8799999999999999E-4,52.51,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
["A0456","(株)どさんこパワー",4.57E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",5.1999999999999995E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",5.1800000000000001E-4]
["A0457","トリニティエナジー(株)",4.55E-4,null,5.8200000000000005E-4,100]
["A0458","ワンワールドエナジー(株)",4.5600000000000003E-4,null,4.4799999999999999E-4,100]
["A0461","(株)ＬＩＸＩＬ　ＴＥＰＣＯ　スマートパートナーズ",4.9700000000000005E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.6700000000000002E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",5.0199999999999995E-4]
["A0463","(株)ＮＥＸＴ　ＯＮＥ",4.6200000000000001E-4,"メニューA",4.5899999999999999E-4,100]
[null,null,null,"メニューB",4.5899999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューC",4.5899999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューD",4.5899999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューE",4.5899999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューF",4.5899999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューG",4.5899999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューH",4.5899999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューI",4.5899999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューJ",4.5899999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューK",4.5899999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューL",4.5899999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューM",4.5899999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューN",4.5899999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューO",4.5899999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューP",4.5899999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューQ",4.5899999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューR",4.5899999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューS",4.5899999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューT",4.5899999999999999E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.06E-4]
["A0465","(株)ムダカラ(旧：(株)ユビニティー)",4.66E-4,null,4.0999999999999999E-4,100]
["A0466","(株)宮交シティ",6.2500000000000001E-4,null,5.6899999999999995E-4,100]
["A0467","(株)アルファライズ",4.6700000000000002E-4,null,4.9899999999999999E-4,75.599999999999994,"バランシンググループ内の融通受電のため"]
["A0468","おおすみ半島スマートエネルギー(株)",3.6900000000000002E-4,null,4.3100000000000001E-4,100]
["A0470","おきなわコープエナジー(株)",7.0200000000000004E-4,null,6.7199999999999996E-4,100]
["A0471","久慈地域エネルギー(株)",4.4499999999999997E-4,"メニューA",3.77E-4,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.5199999999999998E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.9200000000000003E-4]
["A0472","弘前ガス(株)",4.4299999999999998E-4,null,4.8000000000000001E-4,100]
["A0473","(株)フォーバルテレコム　",2.32E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",1.76E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",1.75E-4]
["A0476","(株)グランデータ",4.2700000000000002E-4,null,3.7800000000000003E-4,9.35,"バランシンググループ内の融通受電のため"]
["A0477","くるめエネルギー(株)",5.8900000000000001E-4,null,5.3399999999999997E-4,100]
["A0480","松阪新電力(株)",1.0900000000000001E-4,null,2.81E-4,100]
["A0481","ヒューリックプロパティソリューション(株)",2.05E-4,"メニューA",0,94.96,"バランシンググループ内の融通受電のため"]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC(残差)",4.7399999999999997E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.73E-4]
["A0482","宮崎電力(株)",2.7300000000000002E-4,null,2.33E-4,100]
["A0484","三友エンテック(株)",2.2499999999999999E-4,null,1.6899999999999999E-4,100]
["A0486","府中・調布まちなかエナジー(株)",2.1000000000000001E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.0000000000000002E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",5.3399999999999997E-4]
["A0487","伊勢志摩電力(株)",4.5100000000000001E-4,null,4.35E-4,100]
["A0490","(株)ＣＤエナジーダイレクト",4.28E-4,"メニューA",0,99.2,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB(残差)",3.6299999999999999E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",3.48E-4]
["A0491","Ｑ．ＥＮＥＳＴでんき(株)",4.4799999999999999E-4,"メニューA",0,1.85,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB",3.2400000000000001E-4]
[null,null,null,"メニューC(残差)",5.1199999999999998E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.0999999999999999E-4]
["A0493","(株)ぶんごおおのエナジー",3.0299999999999999E-4,null,3.28E-4,100]
["A0494","ヴィジョナリーパワー(株)",4.4700000000000002E-4,null,3.9100000000000002E-4,100]
["A0495","有明エナジー(株)",5.3799999999999996E-4,null,5.1099999999999995E-4,100]
["A0499","厚木瓦斯(株)",4.4999999999999999E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.5600000000000003E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.5199999999999998E-4]
["A0500","(株)エネ・ビジョン",5.7700000000000004E-4,"メニューA",3.28E-4,100]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",5.2099999999999998E-4]
["A0501","イワタニ三重(株)",4.5399999999999998E-4,null,4.57E-4,100]
["A0502","(株)マルヰ",4.64E-4,null,4.4700000000000002E-4,81.25,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
["A0503","大多喜ガス(株)",4.4000000000000002E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",3.9800000000000002E-4]
["A0506","鈴与電力(株)",4.4099999999999999E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC",0]
[null,null,null,"メニューD",0]
[null,null,null,"メニューE",0]
[null,null,null,"メニューF",5.3399999999999997E-4]
[null,null,null,"メニューG",4.2299999999999998E-4]
[null,null,null,"メニューH",4.0000000000000002E-4]
[null,null,null,"メニューI",4.6299999999999998E-4]
[null,null,null,"メニューJ(残差)",5.0900000000000001E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.5899999999999999E-4]
["A0507","コープ電力(株)",2.3800000000000001E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.15E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.0700000000000003E-4]
["A0508","生活協同組合コープぐんま",4.64E-4,null,4.08E-4,100]
["A0509","とちぎコープ生活協同組合",4.64E-4,null,4.08E-4,100]
["A0510","いばらきコープ生活協同組合",4.64E-4,null,4.08E-4,100]
["A0511","亀岡ふるさとエナジー(株)",1.8200000000000001E-4,null,6.3199999999999997E-4,100]
["A0513","(株)織戸組",4.8899999999999996E-4,"メニューA",4.0000000000000003E-5,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.3300000000000001E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.2900000000000002E-4]
["A0514","ふかやｅパワー(株)",4.5199999999999998E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",3.9300000000000001E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",3.8400000000000001E-4]
["A0515","(株)Ｌｉｎｋ　Ｌｉｆｅ",4.6500000000000003E-4,null,5.1500000000000005E-4,100]
["A0518","(株)グローバルキャスト",4.5399999999999998E-4,null,4.57E-4,100]
["A0519","日本エネルギー総合システム(株)",4.6200000000000001E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB",4.1999999999999998E-5]
[null,null,null,"メニューC",1.5200000000000001E-4]
[null,null,null,"メニューD",1.75E-4]
[null,null,null,"メニューE",2.63E-4]
[null,null,null,"メニューF(残差)",4.1599999999999997E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.15E-4]
["A0520","イワタニ東海(株)",4.5399999999999998E-4,null,4.57E-4,100]
["A0522","(株)デライトアップ",4.6299999999999998E-4,null,4.6999999999999999E-4,72.62,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
["A0525","(株)ところざわ未来電力",5.8E-5,"メニューA",2.03E-4,100]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC(残差)",2.9399999999999999E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",2.8800000000000001E-4]
["A0526","朝日ガスエナジー(株)",4.5399999999999998E-4,null,4.57E-4,100]
["A0528","(株)エネファント",4.4900000000000002E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB",1.2300000000000001E-4]
[null,null,null,"メニューC(残差)",3.5799999999999997E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",3.5500000000000001E-4]
["A0529","(株)エスエナジー",3.4999999999999997E-5,null,3.4999999999999997E-5,100]
["A0533","秩父新電力(株)",3.5599999999999998E-4,"メニューA",0,94.85,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB",2.9599999999999998E-4]
[null,null,null,"メニューC(残差)",3.9599999999999998E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",2.9599999999999998E-4]
["A0534","みよしエナジー(株)",2.5300000000000002E-4,null,3.4000000000000002E-4,100]
["A0536","東日本ガス(株)",5.5099999999999995E-4,"メニューA",4.0499999999999998E-4,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.8299999999999998E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.8200000000000001E-4]
["A0537","東彩ガス(株)",5.5400000000000002E-4,"メニューA",4.0499999999999998E-4,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.8700000000000002E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.8500000000000003E-4]
["A0538","綿半パートナーズ(株)",4.8000000000000001E-4,null,5.4900000000000001E-4,100]
["A0539","(株)ｋａｒｃｈ",1.0900000000000001E-4,null,4.2000000000000002E-4,100]
["A0543","(株)かみでん里山公社",4.1999999999999998E-5,null,4.9600000000000002E-4,100]
["A0546","(株)三郷ひまわりエナジー",4.35E-4,null,4.0000000000000002E-4,100]
["A0547","(株)球磨村森電力",5.7499999999999999E-4,null,5.1900000000000004E-4,100]
["A0548","北日本ガス(株)",5.5400000000000002E-4,"メニューA",4.0499999999999998E-4,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.86E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.8500000000000003E-4]
["A0549","くこくエネルギー(株)(旧：熊本電力(株))",4.44E-4,null,4.5300000000000001E-4,100]
["A0550","(株)エコログ",4.4000000000000002E-4,null,3.8400000000000001E-4,1.43,"バランシンググループ内の融通受電のため"]
["A0551","飯田まちづくり電力(株)",3.1E-4,"メニューA",2.5099999999999998E-4,100]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",3.4600000000000001E-4]
["A0552","イワタニ長野(株)",4.5399999999999998E-4,null,4.57E-4,100]
["A0553","シェルジャパン(株)","0.000441※","メニューA",2.9999999999999997E-4,"－"]
[null,null,null,"メニューB",4.0000000000000002E-4]
[null,null,null,"メニューC(残差)","0.000441※"]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体","0.000441※"]
["A0555","石油資源開発(株)","0.000441※",null,"0.000441※","－"]
["A0556","越後天然ガス(株)",3.8299999999999999E-4,"メニューA",0,23.28,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB(残差)",1.9599999999999999E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",8.8999999999999995E-5]
["A0558","坂戸ガス(株)",4.6999999999999999E-4,null,4.1399999999999998E-4,100]
["A0559","(株)デベロップ",4.1800000000000002E-4,null,3.6200000000000002E-4,100]
["A0560","(株)テレ・マーカー",4.3899999999999999E-4,null,3.8299999999999999E-4,100]
["A0562","ＭＧＣエネルギー(株)",3.5500000000000001E-4,null,3.2000000000000003E-4,95.24,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
["A0565","福島フェニックス電力(株)","0.000441※",null,5.0100000000000003E-4,"－"]
["A0567","(株)美作国電力",5.0500000000000002E-4,null,5.0500000000000002E-4,100]
["A0568","エア・ウォーター(株)",4.08E-4,null,3.5199999999999999E-4,100]
["A0570","八幡商事(株)",4.5399999999999998E-4,null,4.57E-4,100]
["A0571","おいでんエネルギー(株)",3.5599999999999998E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC(残差)",0]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",0]
["A0572","(株)イシオ",4.7399999999999997E-4,null,5.31E-4,100]
["A0573","北陸電力ビズ・エナジーソリューション(株)",7.8399999999999997E-4,null,2.6600000000000001E-4,100]
["A0575","エンジー・エナジー・マーケティング・ジャパン(株)(旧：加賀市総合サービス(株))",7.76E-4,null,7.2199999999999999E-4,100]
["A0577","丸紅伊那みらいでんき(株)",1.5899999999999999E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",3.0800000000000001E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",2.9E-4]
["A0578","富士山エナジー(株)",4.4499999999999997E-4,null,4.8299999999999998E-4,100]
["A0581","ＷＳエナジー(株)",3.3799999999999998E-4,"メニューA",0,100]
[null,"",null,"メニューB",0]
[null,"",null,"メニューC(残差)",4.3600000000000003E-4]
[null,"",null,"(参考値)事業者全体",2.6200000000000003E-4]
["A0582","ＴＥＲＡ　Ｅｎｅｒｇｙ(株)",4.44E-4,"メニューA",3.68E-4,100]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",3.8900000000000002E-4]
["A0583","(株)ケアネス(旧：(株)ルーア)",4.6799999999999999E-4,null,5.3300000000000005E-4,100]
["A0584","ＭＣＰＤ(株)(旧：ＭＣＰＤ合同会社)",3.0899999999999998E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",1.55E-4]
[null,"",null,"(参考値)事業者全体",6.3E-5]
["A0586","グリーンシティこばやし(株)",4.46E-4,null,5.0799999999999999E-4,100]
["A0587","(株)吉田石油店",4.5399999999999998E-4,null,4.57E-4,100]
["A0589","スマートエナジー熊本(株)",4.3999999999999999E-5,null,0,100]
["A0590","福山未来エナジー(株)",2.0000000000000001E-4,null,3.1300000000000002E-4,100]
["A0592","(株)メディオテック",4.3600000000000003E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.5800000000000002E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",5.1400000000000003E-4]
["A0596","五島市民電力(株)",3.5E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC(残差)",4.4499999999999997E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",2.41E-4]
["A0597","電力保全サービス(株)",4.1800000000000002E-4,null,3.6200000000000002E-4,100]
["A0598","リストプロパティーズ(株)",4.6299999999999998E-4,null,5.2700000000000002E-4,100]
["A0602","(株)情熱電力",4.55E-4,null,3.9899999999999999E-4,100]
["A0603","バンプーパワートレーディング合同会社","0.000441※","メニューA",0,"－"]
[null,null,null,"メニューB",1.4899999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューC",2.8299999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューD(残差)",4.75E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.2700000000000002E-4]
["A0604","(株)エイチティーピー",4.9399999999999997E-4,null,4.3800000000000002E-4,100]
["A0605","(株)センカク",4.75E-4,null,5.4000000000000001E-4,100]
["A0606","新電力いばらき(株)",4.3600000000000003E-4,null,3.8000000000000002E-4,100]
["A0607","緑屋電気(株)",4.3399999999999998E-4,null,3.7800000000000003E-4,100]
["A0609","(株)ミナサポ",4.4200000000000001E-4,null,4.8299999999999998E-4,100]
["A0610","唐津電力(株)",4.8200000000000001E-4,null,4.26E-4,100]
["A0611","ＲＥ１００電力(株)",4.75E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB",1.5300000000000001E-4]
[null,null,null,"メニューC",2.9100000000000003E-4]
[null,"",null,"メニューD(残差)",0]
[null,"",null,"(参考値)事業者全体",0]
["A0612","日本エネルギーファーム(株)",4.8899999999999996E-4,null,4.3300000000000001E-4,100]
["A0615","(株)イーネットワーク",4.4000000000000002E-4,null,4.0900000000000002E-4,100]
["A0617","スマートエコエナジー(株)",4.6299999999999998E-4,"メニューA",0,88.91,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC",0]
[null,null,null,"メニューD(残差)",4.4700000000000002E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",2.5799999999999998E-4]
["A0620","(株)ＬＥＮＥＴＳ",4.66E-4,null,5.3200000000000003E-4,100]
["A0622","アイエスジー(株)",4.6999999999999999E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB",5.6099999999999998E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",3.8999999999999999E-4]
["A0624","(株)エネクル(旧：堀川産業(株))",4.5300000000000001E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.5600000000000003E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.5600000000000003E-4]
["A0627","フィンテックラボ協同組合",4.4000000000000002E-4,null,4.8200000000000001E-4,100]
["A0629","新電力新潟(株)",4.8799999999999999E-4,null,4.3300000000000001E-4,100]
["A0630","(株)タケエイでんき(旧：(株)ふくしま未来パワー、(株)花巻銀河パワー、(株)大仙こまちパワー、(株)津軽あっぷるパワー)",5.5999999999999999E-5,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.6999999999999999E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.6900000000000002E-4]
["A0631","気仙沼グリーンエナジー(株)",2.99E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.7100000000000001E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.6000000000000001E-4]
["A0632","(株)ユーラスグリーンエナジー",2.7E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",0]
["A0636","生活協同組合コープながの",4.6299999999999998E-4,null,4.0700000000000003E-4,100]
["A0637","京セラ関電エナジー合同会社",4.64E-4,null,4.46E-4,100]
["A0639","酒田天然瓦斯(株)",4.5399999999999998E-4,null,4.57E-4,100]
["A0640","東亜ガス(株)",4.7699999999999999E-4,null,5.4299999999999997E-4,100]
["A0641","(株)三河の山里コミュニティパワー",4.5399999999999998E-4,null,4.57E-4,100]
["A0642","新潟スワンエナジー(株)",1.02E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB",2.5599999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューC",1.3799999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューD(残差)",2.8699999999999998E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",2.7900000000000001E-4]
["A0644","グリーンピープルズパワー(株)",2.23E-4,null,5.0699999999999996E-4,100]
["A0647","レネックス電力合同会社",2.1800000000000001E-4,null,4.4999999999999999E-4,100]
["A0648","(株)マルイファシリティーズ","0.000441※",null,4.35E-4,"－"]
["A0649","(株)デンケン",3.7300000000000001E-4,null,3.4000000000000002E-4,100]
["A0650","(株)東名",4.7100000000000001E-4,"メニューA",0,95.08,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB(残差)",5.5099999999999995E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",5.2099999999999998E-4]
["A0652","北海道電力コクリエーション(株)",3.5E-4,null,2.9399999999999999E-4,100]
["A0653","ＮＴＴアノードエナジー(株)",4.73E-4,"メニューA",0,100]
[null,"",null,"メニューB(残差)",5.2999999999999998E-4]
[null,"",null,"(参考値)事業者全体",1E-4]
["A0654","スマート電気(株)",3.4900000000000003E-4,null,1.1329999999999999E-3,100]
["A0655","(株)唐津パワーホールディングス",4.7199999999999998E-4,null,4.1599999999999997E-4,100]
["A0656","(株)クリーンエネルギー総合研究所",4.8899999999999996E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB",4.2400000000000001E-4]
[null,null,null,"メニューC",4.0700000000000003E-4]
[null,null,null,"メニューD(残差)",4.3300000000000001E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",3.4299999999999999E-4]
["A0659","(株)かづのパワー",1.15E-4,null,4.0299999999999998E-4,100]
["A0660","ＵＮＩＶＥＲＧＹ(株)",4.5300000000000001E-4,null,4.5300000000000001E-4,100]
["A0661","ＪＲ西日本住宅サービス(株)",4.5600000000000003E-4,null,4.0000000000000002E-4,100]
["A0663","(株)アイキューブ・マーケティング",4.0499999999999998E-4,null,3.4900000000000003E-4,100]
["A0664","デジタルグリッド(株)",3.5E-4,"メニューA",0,88.32,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB",2.1900000000000001E-4]
[null,null,null,"メニューC",2.72E-4]
[null,null,null,"メニューD",3.28E-4]
[null,null,null,"メニューE",3.5E-4]
[null,null,null,"メニューF",3.7300000000000001E-4]
[null,null,null,"メニューG",4.1300000000000001E-4]
[null,null,null,"メニューH(残差)",4.6099999999999998E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",3.3300000000000002E-4]
["A0666","(株)西九州させぼパワーズ",3.5E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",3.9300000000000001E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",3.6900000000000002E-4]
["A0667","たんたんエナジー(株)",1.13E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",2.2100000000000001E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",0]
["A0668","(株)能勢・豊能まちづくり",4.6E-5,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",0]
["A0670","(株)再エネ思考電力","0.000441※",null,"0.000441※","－"]
["A0671","(株)スマート",2.3900000000000001E-4,null,1.84E-4,100]
["A0673","(株)ジャパネットサービスイノベーション",4.4000000000000002E-4,null,3.8400000000000001E-4,100]
["A0675","(株)リクルート",4.73E-4,null,5.4000000000000001E-4,100]
["A0676","ＫＢＮ(株)",4.8999999999999998E-4,null,5.1599999999999997E-4,100]
["A0677","(株)しおさい電力",4.8700000000000002E-4,null,4.4099999999999999E-4,100]
["A0678","アスエネ(株)",3.88E-4,"メニューA",0,96.24,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"メニューB",1.8900000000000001E-4]
[null,null,null,"メニューC",2.6499999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューD",3.0299999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューE",3.4099999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューF",3.4499999999999998E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",2.3900000000000001E-4]
["A0679","ＴＥＰＣＯライフサービス(株)",5.7700000000000004E-4,null,5.2099999999999998E-4,100]
["A0680","会津エナジー(株)",2.3E-5,null,3.0400000000000002E-4,100]
["A0681","うべ未来エネルギー(株)",2.7900000000000001E-4,null,5.2499999999999997E-4,100]
["A0683","永井自動車工業(株)",4.8999999999999998E-4,null,4.3399999999999998E-4,100]
["A0685","陸前高田しみんエネルギー(株)",4.5300000000000001E-4,null,4.0099999999999999E-4,100]
["A0687","(株)チャームドライフ",4.46E-4,null,4.9200000000000003E-4,100]
["A0689","スターティア(株)",4.6000000000000001E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",5.0699999999999996E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",5.0699999999999996E-4]
["A0690","東広島スマートエネルギー(株)",4.8200000000000001E-4,null,4.26E-4,0.3,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
["A0692","旭化成(株)",4.0499999999999998E-4,"メニューA",3.28E-4,100]
[null,null,null,"メニューB",5.9500000000000004E-4]
[null,null,null,"メニューC",3.8699999999999997E-4]
[null,null,null,"メニューD",3.1300000000000002E-4]
[null,null,null,"メニューE",3.21E-4]
[null,null,null,"メニューF",0]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.7199999999999998E-4]
["A0693","京和ガス(株)",4.6099999999999998E-4,null,4.0499999999999998E-4,100]
["A0695","ＫＭパワー(株)",3.88E-4,null,3.9100000000000002E-4,100]
["A0696","(株)岡崎建材",4.44E-4,null,3.88E-4,100]
["A0698","(株)エフオン","0.000441※","メニューA",0,"－"]
[null,null,null,"メニューB",2.5300000000000002E-4]
[null,null,null,"メニューC",3.3799999999999998E-4]
[null,null,null,"メニューD",3.4200000000000002E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",1.16E-4]
["A0699","(株)岡崎さくら電力",2.0000000000000001E-4,null,3.1E-4,100]
["A0702","旭マルヰガス(株)",4.4299999999999998E-4,null,4.7800000000000002E-4,100]
["A0703","ＪＲＥトレーディング(株)","0.000441※",null,2.0100000000000001E-4,"－"]
["A0704","Ｃａｓｔｌｅｔｏｎ　Ｃｏｍｍｏｄｉｔｉｅｓ　Ｊａｐａｎ合同会社",6.1499999999999999E-4,null,5.8900000000000001E-4,100]
["A0705","神戸電力(株)","0.000441※",null,"0.000441※","－"]
["A0708","エア・ウォーター・ライフソリューション(株)(旧：エア・ウォーター北海道(株))",7.7099999999999998E-4,null,7.1599999999999995E-4,100]
["A0709","生活協同組合ひろしま",4.6200000000000001E-4,"メニューA",3.3199999999999999E-4,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.15E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.1399999999999998E-4]
["A0711","(株)ＲｅｎｏＬａｂｏ",4.7600000000000002E-4,null,5.3600000000000002E-4,100]
["A0712","アークエルテクノロジーズ(株)",5.2899999999999996E-4,null,0,100]
["A0713","弥富ガス協同組合",3.6999999999999999E-4,null,4.0999999999999999E-4,100]
["A0714","エルメック(株)",6.2299999999999996E-4,null,5.6700000000000001E-4,100]
["A0715","(株)オズエナジー",4.64E-4,null,5.2400000000000005E-4,100]
["A0716","レモンガス(株)",5.4699999999999996E-4,null,4.9200000000000003E-4,100]
["A0718","(株)日本海水",4.1199999999999999E-4,null,3.5599999999999998E-4,100]
["A0720","しろくま電力(株)(旧：(株)ａｆｔｅｒＦＩＴ)",4.5100000000000001E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB",4.2900000000000002E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",0]
["A0721","中小企業支援(株)",4.7399999999999997E-4,null,4.75E-4,100]
["A0722","サントラベラーズサービス有限会社",4.4499999999999997E-4,null,3.8999999999999999E-4,100]
["A0726","八千代エンジニヤリング(株)",4.4499999999999997E-4,null,0,100]
["A0729","神楽電力(株)",4.9200000000000003E-4,"メニューA",0,70.709999999999994,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",5.8799999999999998E-4]
["A0730","ゆきぐに新電力(株)",4.3600000000000003E-4,null,3.8000000000000002E-4,100]
["A0732","(株)ながさきサステナエナジー",1.3100000000000001E-4,null,0,100]
["A0733","葛尾創生電力(株)",3.1700000000000001E-4,null,3.2000000000000003E-4,100]
["A0734","(株)Ｉ＆Ｉ",4.0299999999999998E-4,null,3.4699999999999998E-4,100]
["A0737","(株)ライフエナジー",4.64E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB",2.5900000000000001E-4]
[null,null,null,"メニューC(残差)",4.1399999999999998E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.1199999999999999E-4]
["A0738","(株)グルーヴエナジー",5.0299999999999997E-4,null,5.4000000000000001E-4,100]
["A0739","高知ニューエナジー(株)",4.6799999999999999E-4,null,4.64E-4,100]
["A0740","もみじ電力(株)",4.4099999999999999E-4,null,3.8499999999999998E-4,100]
["A0741","Ｎａｔｕｒｅ(株)",3.9100000000000002E-4,null,4.15E-4,100]
["A0742","(株)縁人",3.8999999999999999E-4,null,4.0999999999999999E-4,100]
["A0743","Ｔ＆Ｔエナジー(株)",5.3899999999999998E-4,null,4.8299999999999998E-4,100]
["A0744","(株)ルーク",4.8500000000000003E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.2900000000000002E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.28E-4]
["A0746","かけがわ報徳パワー(株)",3.7199999999999999E-4,null,3.6000000000000001E-5,100]
["A0747","ＳｕｓｔａｉｎａｂｌｅＥｎｅｒｇｙ(株)",4.64E-4,null,5.13E-4,100]
["A0748","穂の国とよはし電力(株)",1.55E-4,null,3.1100000000000002E-4,100]
["A0752","イワタニセントラル北海道(株)",8.0199999999999998E-4,null,7.4600000000000003E-4,100]
["A0753","ホームタウンエナジー(株)",4.8500000000000003E-4,"メニューA",3.3000000000000003E-5,100]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.2999999999999999E-4]
["A0754","(株)彩の国でんき",3.2000000000000003E-4,null,4.9399999999999997E-4,100]
["A0758","(株)みやきエネルギー",5.1900000000000004E-4,null,5.44E-4,100]
["A0759","(株)クリーンベンチャー２１",4.4200000000000001E-4,null,4.9399999999999997E-4,100]
["A0760","三河商事(株)",3.2299999999999999E-4,null,4.7699999999999999E-4,100]
["A0761","(株)みとや",5.0000000000000001E-4,null,4.44E-4,100]
["A0762","三州電力(株)",4.35E-4,null,3.8000000000000002E-4,100]
["A0763","フラットエナジー(株)",4.2700000000000002E-4,null,4.6700000000000002E-4,91.63,"バランシンググループ内の融通受電のため"]
["A0764","沖縄新エネ開発(株)",5.1000000000000004E-4,null,5.9800000000000001E-4,100]
["A0766","つづくみらいエナジー(株)",3.6999999999999999E-4,null,5.4600000000000004E-4,100]
["A0769","(株)中庄商店",7.2400000000000003E-4,null,6.69E-4,100]
["A0770","(株)ほくだん",4.5199999999999998E-4,null,4.3899999999999999E-4,100]
["A0772","(株)エスコ",3.4200000000000002E-4,null,2.8600000000000001E-4,100]
["A0774","(株)コノミヤホールディングス",4.9200000000000003E-4,null,4.66E-4,100]
["A0780","(株)ビジョン",5.71E-4,null,5.1500000000000005E-4,100]
["A0781","(株)丸の内電力",4.2999999999999999E-4,null,4.84E-4,100]
["A0782","西川建材工業(株)",4.0299999999999998E-4,null,3.48E-4,100]
["A0783","(株)中京電力",4.84E-4,null,4.28E-4,100]
["A0785","(株)クオリティプラス",4.4900000000000002E-4,null,3.9300000000000001E-4,100]
["A0786","Ｙ．Ｗ．Ｃ(株)",5.3499999999999999E-4,null,4.7899999999999999E-4,100]
["A0792","(株)ＭＴエナジー",4.4499999999999997E-4,null,4.4499999999999997E-4,100]
["A0793","ＴＧオクトパスエナジー(株)",4.6900000000000002E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB",1.65E-4]
[null,"",null,"メニューC(残差)",0]
[null,"",null,"(参考値)事業者全体",9.6000000000000002E-5]
["A0796","東北電力フロンティア(株)",5.5699999999999999E-4,"メニューA",0,100]
["A0798","(株)ファラデー",6.5899999999999997E-4,null,6.0400000000000004E-4,100]
["A0799","三菱ＨＣキャピタルエナジー(株)",4.4099999999999999E-4,null,0,100]
["A0802","大塚ビジネスサポート(株)",4.9399999999999997E-4,null,0,100]
["A0803","出雲ケーブルビジョン(株)",5.0699999999999996E-4,null,6.0400000000000004E-4,70.680000000000007,"係数が代替値の事業者からの受電のため"]
["A0806","いずも縁結び電力(株)",1.1900000000000001E-4,"メニューA",2.8600000000000001E-4,100]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",3.4000000000000002E-4]
["A0807","恵那電力(株)",4.73E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.4000000000000002E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.2299999999999998E-4]
["A0808","宇都宮ライトパワー(株)",3.3700000000000001E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",3.4099999999999999E-4]
["A0809","帯広電力(株)",5.1000000000000004E-4,null,4.55E-4,100]
["A0810","フジ物産(株)",5.0900000000000001E-4,null,4.5600000000000003E-4,100]
["A0812","金沢エナジー(株)",1.9999999999999999E-6,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",3.8499999999999998E-4]
["A0817","(株)なんとエナジー",7.8100000000000001E-4,null,7.2599999999999997E-4,100]
["A0819","(株)ボーダレス・ジャパン",0,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",0]
["A0820","(株)ワット",2.5999999999999998E-5,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",0]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",0]
["A0821","ジケイ・スペース(株)",5.0000000000000001E-4,null,5.9199999999999997E-4,100]
["A0822","広島ガス(株)",4.8200000000000001E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",0]
["A0826","(株)ＦＰＳ",4.1899999999999999E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC",1.8699999999999999E-4]
[null,null,null,"メニューD",2.24E-4]
[null,null,null,"メニューE",3.1300000000000002E-4]
[null,null,null,"メニューF",3.9599999999999998E-4]
[null,null,null,"メニューG(残差)",4.35E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.3100000000000001E-4]
["A0825","エナジーサプライ(株)",5.5599999999999996E-4,null,5.04E-4,100]
["A0827","大熊るるるん電力(株)",4.7800000000000002E-4,null,4.2200000000000001E-4,100]
["A0829","(株)レックス(旧：特種東海製紙(株))",5.5000000000000003E-4,"メニューA",2.4899999999999998E-4,100]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.95E-4]
["A0831","おきたま新電力(株)",2.6200000000000003E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB(残差)",4.7199999999999998E-4]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.17E-4]
["A0835","河原実業(株)",5.8900000000000001E-4,null,5.3300000000000005E-4,100]
["A0838","(株)STC",4.7699999999999999E-4,null,9.0700000000000004E-4,100]
["A0839","(株)工営エナジー",1.06E-4,"メニューA",5.5000000000000002E-5,100]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",3.0000000000000001E-5]
["A0840","アースシグナルソリューションズ(株)",3.86E-4,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",4.8000000000000001E-5]
["A0843","シントウエナジー（株）",5.0799999999999999E-4,null,5.0900000000000001E-4,100]
["A0844","那須野ヶ原みらい電力(株)",0,null,0,100]
["A0847","柏崎あい・あーるエナジー(株)",3.8699999999999997E-4,null,5.22E-4,100]
["A0849","京セラ(株)",0,null,3.8099999999999999E-4,100]
["A0851","(株)鳥取みらい電力",3.3300000000000002E-4,null,0,100]
["A0852","鈴鹿グリーンエナジー(株)",0,null,3.3399999999999999E-4,100]
["A0854","刈谷知立みらい電力(株)",2.5900000000000001E-4,"メニューA",3.5500000000000001E-4,100]
["A0859","いちのみや未来エネルギー(株)",1.34E-4,"メニューA",0,100]
["A0863","(株)絆",4.9799999999999996E-4,null,5.8200000000000005E-4,100]
["A0865","東北エネルギーサービス(株）",0,"メニューA",0,100]
[null,null,null,"メニューB",0]
[null,null,null,"メニューC",0]
[null,null,null,"(参考値)事業者全体",0]
["A0866","(株)いなしきエナジー",1.8599999999999999E-4,null,2.7500000000000002E-4,100]
["A0867","ながのスマートパワー(株)",1.9100000000000001E-4,null,1.3899999999999999E-4,100]
["A0868","(株)ホクレン油機サービス",5.5099999999999995E-4,null,4.9899999999999999E-4,100]
[]
["【一般送配電事業者】"]
["番号","電気事業者名","基礎排出係数","調整後排出係数",null,"各事業者の把握率(%)","把握できなかった理由"]
[null,null,"(t-CO2/kWh)","(t-CO2/kWh)"]
[1,"北海道電力ネットワーク(株)",4.3800000000000002E-4,null,4.3800000000000002E-4]
[2,"東北電力ネットワーク(株)",4.3800000000000002E-4,null,4.3800000000000002E-4]
[3,"東京電力パワーグリッド(株)",4.3800000000000002E-4,null,4.3800000000000002E-4]
[4,"中部電力パワーグリッド(株)",4.3800000000000002E-4,null,4.3800000000000002E-4]
[5,"北陸電力送配電(株)",4.3800000000000002E-4,null,4.3800000000000002E-4]
[6,"関西電力送配電(株)",4.3800000000000002E-4,null,4.3800000000000002E-4]
[7,"中国電力ネットワーク(株)",4.3800000000000002E-4,null,4.3800000000000002E-4]
[8,"四国電力送配電(株)",4.3800000000000002E-4,null,4.3800000000000002E-4]
[9,"九州電力送配電(株)",4.3800000000000002E-4,null,4.3800000000000002E-4]
[10,"沖縄電力(株)",7.0899999999999999E-4,null,6.7199999999999996E-4,100]
[null,null,"【一般送配電事業者】の係数は、最終保障供給または離島供給を受けている場合に使用する係数です。\n沖縄電力以外の一般送配電事業者は全国平均係数を代用して報告・公表しています。"]
[]
[null,"代替値",4.2900000000000002E-4]
[]
[]
["特定排出者が調達した非化石証書利用に係る情報"]
["○特定排出者は、調整後温室効果ガス排出量の調整において、非化石電源二酸化炭素削減相当量（非化石証書の量(kWh)×全国平均係数(t-CO₂/kWh)×補正率）を、電気事業者から小売供給された電気の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量を上限に控除することができます。\n"]
[null,"全国平均係数(t-CO₂/kWh)",4.3800000000000002E-4]
[null,"FIT補正率",1.02]
[null,"非FIT補正率",1.02]

{"sheet":"【参照】業種","index":24,"n_rows":1466,"n_cols":5,"rows_kept":1466,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4]]}
[]
[null,null,"１．左側の「日本標準分類」から、自社の業種に該当するものをご確認ください。（ラベル部分の▼よりフィルタを使用いただくことで、表示項目を絞り込めます。）"]
[null,null,"２．１で探していただいた業種と同行の「【入力】企業情報[ローカルベンチマーク23業種_大分類]」「【入力】企業情報[ローカルベンチマーク23業種_小分類]」をご確認いただき、"]
[null,null,"　　【入力】企業情報シートに戻り「ローカルベンチマーク23業種_大分類」「ローカルベンチマーク23業種_小分類」欄のリストにて選択してください。"]
["日本標準分類",null,null,"【入力】企業情報\n[ローカルベンチマーク23業種_\n大分類]に該当","【入力】企業情報\n[ローカルベンチマーク23業種\n_小分類]に該当"]
["日本標準分類\n_大分類","日本標準分類\n_中分類","日本標準分類\n_細分類"]
["A_農業，林業","01_農業","0100_主として管理事務を行う本社等","01_農業","0101_農業"]
["A_農業，林業","01_農業","0109_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","01_農業","0101_農業"]
["A_農業，林業","01_農業","0111_米作農業","01_農業","0101_農業"]
["A_農業，林業","01_農業","0112_米作以外の穀作農業","01_農業","0101_農業"]
["A_農業，林業","01_農業","0113_野菜作農業（きのこ類の栽培を含む）","01_農業","0101_農業"]
["A_農業，林業","01_農業","0114_果樹作農業","01_農業","0101_農業"]
["A_農業，林業","01_農業","0115_花き作農業","01_農業","0101_農業"]
["A_農業，林業","01_農業","0116_工芸農作物農業","01_農業","0101_農業"]
["A_農業，林業","01_農業","0117_ばれいしょ・かんしょ作農業","01_農業","0101_農業"]
["A_農業，林業","01_農業","0119_その他の耕種農業","01_農業","0101_農業"]
["A_農業，林業","01_農業","0121_酪農業","01_農業","0101_農業"]
["A_農業，林業","01_農業","0122_肉用牛生産業","01_農業","0101_農業"]
["A_農業，林業","01_農業","0123_養豚業","01_農業","0101_農業"]
["A_農業，林業","01_農業","0124_養鶏業","01_農業","0101_農業"]
["A_農業，林業","01_農業","0125_畜産類似業","01_農業","0101_農業"]
["A_農業，林業","01_農業","0126_養蚕農業","01_農業","0101_農業"]
["A_農業，林業","01_農業","0129_その他の畜産農業","01_農業","0101_農業"]
["A_農業，林業","01_農業","0131_穀作サービス業","01_農業","0101_農業"]
["A_農業，林業","01_農業","0132_野菜作・果樹作サービス業","01_農業","0101_農業"]
["A_農業，林業","01_農業","0133_穀作、野菜作・果樹作以外の耕種サービス業","01_農業","0101_農業"]
["A_農業，林業","01_農業","0134_畜産サービス業（獣医業を除く）","01_農業","0101_農業"]
["A_農業，林業","01_農業","0141_園芸サービス業","01_農業","0101_農業"]
["A_農業，林業","02_林業","0200_主として管理事務を行う本社等","14_その他","1400_その他業種"]
["A_農業，林業","02_林業","0209_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","14_その他","1400_その他業種"]
["A_農業，林業","02_林業","0211_育林業","14_その他","1400_その他業種"]
["A_農業，林業","02_林業","0221_素材生産業","14_その他","1400_その他業種"]
["A_農業，林業","02_林業","0231_製薪炭業","14_その他","1400_その他業種"]
["A_農業，林業","02_林業","0239_その他の特用林産物生産業（きのこ類の栽培を除く）","14_その他","1400_その他業種"]
["A_農業，林業","02_林業","0241_育林サービス業","14_その他","1400_その他業種"]
["A_農業，林業","02_林業","0242_素材生産サービス業","14_その他","1400_その他業種"]
["A_農業，林業","02_林業","0243_山林種苗生産サービス業","14_その他","1400_その他業種"]
["A_農業，林業","02_林業","0249_その他の林業サービス業","14_その他","1400_その他業種"]
["A_農業，林業","02_林業","0299_その他の林業","14_その他","1400_その他業種"]
["B_漁業","03_漁業（水産養殖業を除く）","0300_主として管理事務を行う本社等","14_その他","1400_その他業種"]
["B_漁業","03_漁業（水産養殖業を除く）","0309_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","14_その他","1400_その他業種"]
["B_漁業","03_漁業（水産養殖業を除く）","0311_底びき網漁業","14_その他","1400_その他業種"]
["B_漁業","03_漁業（水産養殖業を除く）","0312_まき網漁業","14_その他","1400_その他業種"]
["B_漁業","03_漁業（水産養殖業を除く）","0313_刺網漁業","14_その他","1400_その他業種"]
["B_漁業","03_漁業（水産養殖業を除く）","0314_釣・はえ縄漁業","14_その他","1400_その他業種"]
["B_漁業","03_漁業（水産養殖業を除く）","0315_定置網漁業","14_その他","1400_その他業種"]
["B_漁業","03_漁業（水産養殖業を除く）","0316_地びき網・船びき網漁業","14_その他","1400_その他業種"]
["B_漁業","03_漁業（水産養殖業を除く）","0317_採貝・採藻業","14_その他","1400_その他業種"]
["B_漁業","03_漁業（水産養殖業を除く）","0318_捕鯨業","14_その他","1400_その他業種"]
["B_漁業","03_漁業（水産養殖業を除く）","0319_その他の海面漁業","14_その他","1400_その他業種"]
["B_漁業","03_漁業（水産養殖業を除く）","0321_内水面漁業","14_その他","1400_その他業種"]
["B_漁業","04_水産養殖業","0400_主として管理事務を行う本社等","14_その他","1400_その他業種"]
["B_漁業","04_水産養殖業","0409_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","14_その他","1400_その他業種"]
["B_漁業","04_水産養殖業","0411_魚類養殖業","14_その他","1400_その他業種"]
["B_漁業","04_水産養殖業","0412_貝類養殖業","14_その他","1400_その他業種"]
["B_漁業","04_水産養殖業","0413_藻類養殖業","14_その他","1400_その他業種"]
["B_漁業","04_水産養殖業","0414_真珠養殖業","14_その他","1400_その他業種"]
["B_漁業","04_水産養殖業","0415_種苗養殖業","14_その他","1400_その他業種"]
["B_漁業","04_水産養殖業","0419_その他の海面養殖業","14_その他","1400_その他業種"]
["B_漁業","04_水産養殖業","0421_内水面養殖業","14_その他","1400_その他業種"]
["C_鉱業，採石業，砂利採取業","05_鉱業，採石業，砂利採取業","0500_主として管理事務を行う本社等","14_その他","1400_その他業種"]
["C_鉱業，採石業，砂利採取業","05_鉱業，採石業，砂利採取業","0509_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","14_その他","1400_その他業種"]
["C_鉱業，採石業，砂利採取業","05_鉱業，採石業，砂利採取業","0511_金・銀鉱業","14_その他","1400_その他業種"]
["C_鉱業，採石業，砂利採取業","05_鉱業，採石業，砂利採取業","0512_鉛・亜鉛鉱業","14_その他","1400_その他業種"]
["C_鉱業，採石業，砂利採取業","05_鉱業，採石業，砂利採取業","0513_鉄鉱業","14_その他","1400_その他業種"]
["C_鉱業，採石業，砂利採取業","05_鉱業，採石業，砂利採取業","0519_その他の金属鉱業","14_その他","1400_その他業種"]
["C_鉱業，採石業，砂利採取業","05_鉱業，採石業，砂利採取業","0521_石炭鉱業（石炭選別業を含む）","14_その他","1400_その他業種"]
["C_鉱業，採石業，砂利採取業","05_鉱業，採石業，砂利採取業","0522_亜炭鉱業","14_その他","1400_その他業種"]
["C_鉱業，採石業，砂利採取業","05_鉱業，採石業，砂利採取業","0531_原油鉱業","14_その他","1400_その他業種"]
["C_鉱業，採石業，砂利採取業","05_鉱業，採石業，砂利採取業","0532_天然ガス鉱業","14_その他","1400_その他業種"]
["C_鉱業，採石業，砂利採取業","05_鉱業，採石業，砂利採取業","0541_花こう岩・同類似岩石採石業","14_その他","1400_その他業種"]
["C_鉱業，採石業，砂利採取業","05_鉱業，採石業，砂利採取業","0542_石英粗面岩・同類似岩石採石業","14_その他","1400_その他業種"]
["C_鉱業，採石業，砂利採取業","05_鉱業，採石業，砂利採取業","0543_安山岩・同類似岩石採石業","14_その他","1400_その他業種"]
["C_鉱業，採石業，砂利採取業","05_鉱業，採石業，砂利採取業","0544_大理石採石業","14_その他","1400_その他業種"]
["C_鉱業，採石業，砂利採取業","05_鉱業，採石業，砂利採取業","0545_ぎょう灰岩採石業","14_その他","1400_その他業種"]
["C_鉱業，採石業，砂利採取業","05_鉱業，採石業，砂利採取業","0546_砂岩採石業","14_その他","1400_その他業種"]
["C_鉱業，採石業，砂利採取業","05_鉱業，採石業，砂利採取業","0547_粘板岩採石業","14_その他","1400_その他業種"]
["C_鉱業，採石業，砂利採取業","05_鉱業，採石業，砂利採取業","0548_砂・砂利・玉石採取業","14_その他","1400_その他業種"]
["C_鉱業，採石業，砂利採取業","05_鉱業，採石業，砂利採取業","0549_その他の採石業、砂・砂利・玉石採取業","14_その他","1400_その他業種"]
["C_鉱業，採石業，砂利採取業","05_鉱業，採石業，砂利採取業","0551_耐火粘土鉱業","14_その他","1400_その他業種"]
["C_鉱業，採石業，砂利採取業","05_鉱業，採石業，砂利採取業","0552_ろう石鉱業","14_その他","1400_その他業種"]
["C_鉱業，採石業，砂利採取業","05_鉱業，採石業，砂利採取業","0553_ドロマイト鉱業","14_その他","1400_その他業種"]
["C_鉱業，採石業，砂利採取業","05_鉱業，採石業，砂利採取業","0554_長石鉱業","14_その他","1400_その他業種"]
["C_鉱業，採石業，砂利採取業","05_鉱業，採石業，砂利採取業","0555_けい石鉱業","14_その他","1400_その他業種"]
["C_鉱業，採石業，砂利採取業","05_鉱業，採石業，砂利採取業","0556_天然けい砂鉱業","14_その他","1400_その他業種"]
["C_鉱業，採石業，砂利採取業","05_鉱業，採石業，砂利採取業","0557_石灰石鉱業","14_その他","1400_その他業種"]
["C_鉱業，採石業，砂利採取業","05_鉱業，採石業，砂利採取業","0559_その他の窯業原料用鉱物鉱業","14_その他","1400_その他業種"]
["C_鉱業，採石業，砂利採取業","05_鉱業，採石業，砂利採取業","0591_酸性白土鉱業","14_その他","1400_その他業種"]
["C_鉱業，採石業，砂利採取業","05_鉱業，採石業，砂利採取業","0592_ベントナイト鉱業","14_その他","1400_その他業種"]
["C_鉱業，採石業，砂利採取業","05_鉱業，採石業，砂利採取業","0593_けいそう土鉱業","14_その他","1400_その他業種"]
["C_鉱業，採石業，砂利採取業","05_鉱業，採石業，砂利採取業","0594_滑石鉱業","14_その他","1400_その他業種"]
["C_鉱業，採石業，砂利採取業","05_鉱業，採石業，砂利採取業","0599_他に分類されない鉱業","14_その他","1400_その他業種"]
["D_建設業","06_総合工事業","0600_主として管理事務を行う本社等","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","06_総合工事業","0609_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","06_総合工事業","0611_一般土木建築工事業","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","06_総合工事業","0621_土木工事業（別掲を除く）","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","06_総合工事業","0622_造園工事業","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","06_総合工事業","0623_しゅんせつ工事業","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","06_総合工事業","0631_舗装工事業","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","06_総合工事業","0641_建築工事業（木造建築工事業を除く）","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","06_総合工事業","0651_木造建築工事業","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","06_総合工事業","0661_建築リフォーム工事業","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","07_職別工事業(設備工事業を除く)","0700_主として管理事務を行う本社等","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","07_職別工事業(設備工事業を除く)","0709_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","07_職別工事業(設備工事業を除く)","0711_大工工事業（型枠大工工事業を除く）","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","07_職別工事業(設備工事業を除く)","0712_型枠大工工事業","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","07_職別工事業(設備工事業を除く)","0721_とび工事業","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","07_職別工事業(設備工事業を除く)","0722_土工・コンクリート工事業","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","07_職別工事業(設備工事業を除く)","0723_特殊コンクリート工事業","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","07_職別工事業(設備工事業を除く)","0731_鉄骨工事業","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","07_職別工事業(設備工事業を除く)","0732_鉄筋工事業","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","07_職別工事業(設備工事業を除く)","0741_石工工事業","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","07_職別工事業(設備工事業を除く)","0742_れんが工事業","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","07_職別工事業(設備工事業を除く)","0743_タイル工事業","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","07_職別工事業(設備工事業を除く)","0744_コンクリートブロック工事業","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","07_職別工事業(設備工事業を除く)","0751_左官工事業","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","07_職別工事業(設備工事業を除く)","0761_金属製屋根工事業","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","07_職別工事業(設備工事業を除く)","0762_板金工事業","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","07_職別工事業(設備工事業を除く)","0763_建築金物工事業","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","07_職別工事業(設備工事業を除く)","0771_塗装工事業（道路標示・区画線工事業を除く）","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","07_職別工事業(設備工事業を除く)","0772_道路標示・区画線工事業","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","07_職別工事業(設備工事業を除く)","0781_床工事業","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","07_職別工事業(設備工事業を除く)","0782_内装工事業","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","07_職別工事業(設備工事業を除く)","0791_ガラス工事業","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","07_職別工事業(設備工事業を除く)","0792_金属製建具工事業","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","07_職別工事業(設備工事業を除く)","0793_木製建具工事業","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","07_職別工事業(設備工事業を除く)","0794_屋根工事業（金属製屋根工事業を除く）","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","07_職別工事業(設備工事業を除く)","0795_防水工事業","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","07_職別工事業(設備工事業を除く)","0796_はつり・解体工事業","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","07_職別工事業(設備工事業を除く)","0799_他に分類されない職別工事業","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","08_設備工事業","0800_主として管理事務を行う本社等","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","08_設備工事業","0809_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","08_設備工事業","0811_一般電気工事業","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","08_設備工事業","0812_電気配線工事業","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","08_設備工事業","0821_電気通信工事業（有線テレビジョン放送設備設置工事業を除く）","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","08_設備工事業","0822_有線テレビジョン放送設備設置工事業","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","08_設備工事業","0823_信号装置工事業","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","08_設備工事業","0831_一般管工事業","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","08_設備工事業","0832_冷暖房設備工事業","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","08_設備工事業","0833_給排水・衛生設備工事業","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","08_設備工事業","0839_その他の管工事業","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","08_設備工事業","0841_機械器具設置工事業（昇降設備工事業を除く）","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","08_設備工事業","0842_昇降設備工事業","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","08_設備工事業","0891_築炉工事業","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","08_設備工事業","0892_熱絶縁工事業","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","08_設備工事業","0893_道路標識設置工事業","02_建設業","0201_建設業"]
["D_建設業","08_設備工事業","0894_さく井工事業","02_建設業","0201_建設業"]
["E_製造業","09_食料品製造業","0900_主として管理事務を行う本社等","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","09_食料品製造業","0909_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","09_食料品製造業","0911_部分肉・冷凍肉製造業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","09_食料品製造業","0912_肉加工品製造業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","09_食料品製造業","0913_処理牛乳・乳飲料製造業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","09_食料品製造業","0914_乳製品製造業（処理牛乳、乳飲料を除く）","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","09_食料品製造業","0919_その他の畜産食料品製造業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","09_食料品製造業","0921_水産缶詰・瓶詰製造業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","09_食料品製造業","0922_海藻加工業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","09_食料品製造業","0923_水産練製品製造業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","09_食料品製造業","0924_塩干・塩蔵品製造業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","09_食料品製造業","0925_冷凍水産物製造業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","09_食料品製造業","0926_冷凍水産食品製造業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","09_食料品製造業","0929_その他の水産食料品製造業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","09_食料品製造業","0931_野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業（野菜漬物を除く）","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","09_食料品製造業","0932_野菜漬物製造業（缶詰、瓶詰、つぼ詰を除く）","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","09_食料品製造業","0941_味そ製造業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","09_食料品製造業","0942_しょう油・食用アミノ酸製造業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","09_食料品製造業","0943_ソース製造業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","09_食料品製造業","0944_食酢製造業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","09_食料品製造業","0949_その他の調味料製造業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","09_食料品製造業","0951_砂糖製造業（砂糖精製業を除く）","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","09_食料品製造業","0952_砂糖精製業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","09_食料品製造業","0953_ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","09_食料品製造業","0961_精米・精麦業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","09_食料品製造業","0962_小麦粉製造業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","09_食料品製造業","0969_その他の精穀・製粉業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","09_食料品製造業","0971_パン製造業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","09_食料品製造業","0972_生菓子製造業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","09_食料品製造業","0973_ビスケット類・干菓子製造業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","09_食料品製造業","0974_米菓製造業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","09_食料品製造業","0979_その他のパン・菓子製造業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","09_食料品製造業","0981_動植物油脂製造業（食用油脂加工業を除く）","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","09_食料品製造業","0982_食用油脂加工業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","09_食料品製造業","0991_でんぷん製造業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","09_食料品製造業","0992_めん類製造業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","09_食料品製造業","0993_豆腐・油揚製造業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","09_食料品製造業","0994_あん類製造業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","09_食料品製造業","0995_冷凍調理食品製造業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","09_食料品製造業","0996_そう（惣）菜製造業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","09_食料品製造業","0997_すし・弁当・調理パン製造業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","09_食料品製造業","0998_レトルト食品製造業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","09_食料品製造業","0999_他に分類されない食料品製造業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","10_飲料・たばこ・飼料製造業","1000_主として管理事務を行う本社等","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","10_飲料・たばこ・飼料製造業","1009_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","10_飲料・たばこ・飼料製造業","1011_清涼飲料製造業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","10_飲料・たばこ・飼料製造業","1021_果実酒製造業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","10_飲料・たばこ・飼料製造業","1022_ビール類製造業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","10_飲料・たばこ・飼料製造業","1023_清酒製造業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","10_飲料・たばこ・飼料製造業","1024_蒸留酒・混成酒製造業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","10_飲料・たばこ・飼料製造業","1031_製茶業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","10_飲料・たばこ・飼料製造業","1032_コーヒー製造業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","10_飲料・たばこ・飼料製造業","1041_製氷業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","10_飲料・たばこ・飼料製造業","1051_たばこ製造業（葉たばこ処理業を除く）","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","10_飲料・たばこ・飼料製造業","1052_葉たばこ処理業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","10_飲料・たばこ・飼料製造業","1061_配合飼料製造業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","10_飲料・たばこ・飼料製造業","1062_単体飼料製造業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","10_飲料・たばこ・飼料製造業","1063_有機質肥料製造業","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1100_主として管理事務を行う本社等","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1109_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1111_製糸業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1112_化学繊維製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1113_炭素繊維製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1114_綿紡績業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1115_化学繊維紡績業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1116_毛紡績業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1117_ねん糸製造業（かさ高加工糸を除く）","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1118_かさ高加工糸製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1119_その他の紡績業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1121_綿・スフ織物業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1122_絹・人絹織物業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1123_毛織物業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1124_麻織物業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1125_細幅織物業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1129_その他の織物業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1131_丸編ニット生地製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1132_たて編ニット生地製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1133_横編ニット生地製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1141_綿・スフ・麻織物機械染色業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1142_絹・人絹織物機械染色業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1143_毛織物機械染色整理業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1144_織物整理業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1145_織物手加工染色整理業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1146_綿状繊維・糸染色整理業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1147_ニット・レース染色整理業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1148_繊維雑品染色整理業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1151_綱製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1152_漁網製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1153_網地製造業（魚網を除く）","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1154_レース製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1155_組ひも製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1156_整毛業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1157_フェルト・不織布製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1158_上塗りした織物・防水した織物製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1159_その他の繊維粗製品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1161_織物製成人男子・少年服製造業（不織布製及びレース製を含む）","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1162_織物製成人女子・少女服製造業（不織布製及びレース製を含む）","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1163_織物製乳幼児服製造業（不織布製及びレース製を含む）","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1164_織物製シャツ製造業（不織布製及びレース製を含み、下着を除く）","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1165_織物製事務用・作業用・衛生用・スポーツ用衣服・学校服製造業（不織布製及びレース製を含む）","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1166_ニット製外衣製造業（アウターシャツ類、セーター類などを除く）","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1167_ニット製アウターシャツ類製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1168_セーター類製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1169_その他の外衣・シャツ製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1171_織物製下着製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1172_ニット製下着製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1173_織物製・ニット製寝着類製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1174_補整着製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1181_和装製品製造業（足袋を含む）","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1182_ネクタイ製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1183_スカーフ・マフラー・ハンカチーフ製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1184_靴下製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1185_手袋製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1186_帽子製造業（帽体を含む）","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1189_他に分類されない衣服・繊維製身の回り品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1191_寝具製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1192_毛布製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1193_じゅうたん・その他の繊維製床敷物製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1194_帆布製品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1195_繊維製袋製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1196_刺しゅう業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1197_タオル製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1198_繊維製衛生材料製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","11_繊維工業","1199_他に分類されない繊維製品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","12_木材・木製品製造業（家具を除く）","1200_主として管理事務を行う本社等","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","12_木材・木製品製造業（家具を除く）","1209_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","12_木材・木製品製造業（家具を除く）","1211_一般製材業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","12_木材・木製品製造業（家具を除く）","1212_単板（ベニヤ）製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","12_木材・木製品製造業（家具を除く）","1213_木材チップ製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","12_木材・木製品製造業（家具を除く）","1219_その他の特殊製材業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","12_木材・木製品製造業（家具を除く）","1221_造作材製造業（建具を除く）","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","12_木材・木製品製造業（家具を除く）","1222_合板製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","12_木材・木製品製造業（家具を除く）","1223_集成材製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","12_木材・木製品製造業（家具を除く）","1224_建築用木製組立材料製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","12_木材・木製品製造業（家具を除く）","1225_パーティクルボード製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","12_木材・木製品製造業（家具を除く）","1226_繊維板製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","12_木材・木製品製造業（家具を除く）","1227_銘木製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","12_木材・木製品製造業（家具を除く）","1228_床板製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","12_木材・木製品製造業（家具を除く）","1231_竹・とう・きりゅう等容器製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","12_木材・木製品製造業（家具を除く）","1232_木箱製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","12_木材・木製品製造業（家具を除く）","1233_たる・おけ製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","12_木材・木製品製造業（家具を除く）","1291_木材薬品処理業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","12_木材・木製品製造業（家具を除く）","1292_コルク加工基礎資材・コルク製品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","12_木材・木製品製造業（家具を除く）","1299_他に分類されない木製品製造業（竹、とうを含む）","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","13_家具・装備品製造業","1300_主として管理事務を行う本社等","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","13_家具・装備品製造業","1309_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","13_家具・装備品製造業","1311_木製家具製造業（漆塗りを除く）","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","13_家具・装備品製造業","1312_金属製家具製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","13_家具・装備品製造業","1313_マットレス・組スプリング製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","13_家具・装備品製造業","1321_宗教用具製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","13_家具・装備品製造業","1331_建具製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","13_家具・装備品製造業","1391_事務所用・店舗用装備品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","13_家具・装備品製造業","1392_窓用・扉用日よけ、日本びょうぶ等製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","13_家具・装備品製造業","1393_鏡縁・額縁製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","13_家具・装備品製造業","1399_他に分類されない家具・装備品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","14_パルプ・紙・紙加工品製造業","1400_主として管理事務を行う本社等","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","14_パルプ・紙・紙加工品製造業","1409_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","14_パルプ・紙・紙加工品製造業","1411_パルプ製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","14_パルプ・紙・紙加工品製造業","1421_洋紙製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","14_パルプ・紙・紙加工品製造業","1422_板紙製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","14_パルプ・紙・紙加工品製造業","1423_機械すき和紙製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","14_パルプ・紙・紙加工品製造業","1424_手すき和紙製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","14_パルプ・紙・紙加工品製造業","1431_塗工紙製造業（印刷用紙を除く）","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","14_パルプ・紙・紙加工品製造業","1432_段ボール製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","14_パルプ・紙・紙加工品製造業","1433_壁紙・ふすま紙製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","14_パルプ・紙・紙加工品製造業","1441_事務用・学用紙製品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","14_パルプ・紙・紙加工品製造業","1442_日用紙製品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","14_パルプ・紙・紙加工品製造業","1449_その他の紙製品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","14_パルプ・紙・紙加工品製造業","1451_重包装紙袋製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","14_パルプ・紙・紙加工品製造業","1452_角底紙袋製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","14_パルプ・紙・紙加工品製造業","1453_段ボール箱製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","14_パルプ・紙・紙加工品製造業","1454_紙器製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","14_パルプ・紙・紙加工品製造業","1499_その他のパルプ・紙・紙加工品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","15_印刷・同関連業","1500_主として管理事務を行う本社等","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","15_印刷・同関連業","1509_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","15_印刷・同関連業","1511_オフセット印刷業（紙に対するもの）","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","15_印刷・同関連業","1512_オフセット印刷以外の印刷業（紙に対するもの）","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","15_印刷・同関連業","1513_紙以外の印刷業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","15_印刷・同関連業","1521_製版業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","15_印刷・同関連業","1531_製本業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","15_印刷・同関連業","1532_印刷物加工業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","15_印刷・同関連業","1591_印刷関連サービス業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","16_化学工業","1600_主として管理事務を行う本社等","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","16_化学工業","1609_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","16_化学工業","1611_窒素質・りん酸質肥料製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","16_化学工業","1612_複合肥料製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","16_化学工業","1619_その他の化学肥料製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","16_化学工業","1621_ソーダ工業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","16_化学工業","1622_無機顔料製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","16_化学工業","1623_圧縮ガス・液化ガス製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","16_化学工業","1624_塩製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","16_化学工業","1629_その他の無機化学工業製品製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","16_化学工業","1631_石油化学系基礎製品製造業（一貫して生産される誘導品を含む）","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","16_化学工業","1632_脂肪族系中間物製造業（脂肪族系溶剤を含む）","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","16_化学工業","1633_発酵工業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","16_化学工業","1634_環式中間物・合成染料・有機顔料製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","16_化学工業","1635_プラスチック製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","16_化学工業","1636_合成ゴム製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","16_化学工業","1639_その他の有機化学工業製品製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","16_化学工業","1641_脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","16_化学工業","1642_石けん・合成洗剤製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","16_化学工業","1643_界面活性剤製造業（石けん、合成洗剤を除く）","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","16_化学工業","1644_塗料製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","16_化学工業","1645_印刷インキ製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","16_化学工業","1646_洗浄剤・磨用剤製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","16_化学工業","1647_ろうそく製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","16_化学工業","1651_医薬品原薬製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","16_化学工業","1652_医薬品製剤製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","16_化学工業","1653_生物学的製剤製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","16_化学工業","1654_生薬・漢方製剤製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","16_化学工業","1655_動物用医薬品製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","16_化学工業","1661_仕上用・皮膚用化粧品製造業（香水、オーデコロンを含む）","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","16_化学工業","1662_頭髪用化粧品製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","16_化学工業","1669_その他の化粧品・歯磨・化粧用調整品製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","16_化学工業","1691_火薬類製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","16_化学工業","1692_農薬製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","16_化学工業","1693_香料製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","16_化学工業","1694_ゼラチン・接着剤製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","16_化学工業","1695_写真感光材料製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","16_化学工業","1696_天然樹脂製品・木材化学製品製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","16_化学工業","1697_試薬製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","16_化学工業","1699_他に分類されない化学工業製品製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","17_石油製品・石炭製品製造業","1700_主として管理事務を行う本社等","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","17_石油製品・石炭製品製造業","1709_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","17_石油製品・石炭製品製造業","1711_石油精製業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","17_石油製品・石炭製品製造業","1721_潤滑油・グリース製造業（石油精製業によらないもの）","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","17_石油製品・石炭製品製造業","1731_コークス製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","17_石油製品・石炭製品製造業","1741_舗装材料製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","17_石油製品・石炭製品製造業","1799_その他の石油製品・石炭製品製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","18_プラスチック製品製造業（別掲を除く）","1800_主として管理事務を行う本社等","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","18_プラスチック製品製造業（別掲を除く）","1809_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","18_プラスチック製品製造業（別掲を除く）","1811_プラスチック板・棒製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","18_プラスチック製品製造業（別掲を除く）","1812_プラスチック管製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","18_プラスチック製品製造業（別掲を除く）","1813_プラスチック継手製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","18_プラスチック製品製造業（別掲を除く）","1814_プラスチック異形押出製品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","18_プラスチック製品製造業（別掲を除く）","1815_プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品加工業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","18_プラスチック製品製造業（別掲を除く）","1821_プラスチックフィルム製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","18_プラスチック製品製造業（別掲を除く）","1822_プラスチックシート製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","18_プラスチック製品製造業（別掲を除く）","1823_プラスチック床材製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","18_プラスチック製品製造業（別掲を除く）","1824_合成皮革製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","18_プラスチック製品製造業（別掲を除く）","1825_プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革加工業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","18_プラスチック製品製造業（別掲を除く）","1831_電気機械器具用プラスチック製品製造業（加工業を除く）","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","18_プラスチック製品製造業（別掲を除く）","1832_輸送機械器具用プラスチック製品製造業（加工業を除く）","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","18_プラスチック製品製造業（別掲を除く）","1833_その他の工業用プラスチック製品製造業（加工業を除く）","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","18_プラスチック製品製造業（別掲を除く）","1834_工業用プラスチック製品加工業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","18_プラスチック製品製造業（別掲を除く）","1841_軟質プラスチック発泡製品製造業（半硬質性を含む）","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","18_プラスチック製品製造業（別掲を除く）","1842_硬質プラスチック発泡製品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","18_プラスチック製品製造業（別掲を除く）","1843_強化プラスチック製板・棒・管・継手製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","18_プラスチック製品製造業（別掲を除く）","1844_強化プラスチック製容器・浴槽等製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","18_プラスチック製品製造業（別掲を除く）","1845_発泡・強化プラスチック製品加工業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","18_プラスチック製品製造業（別掲を除く）","1851_プラスチック成形材料製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","18_プラスチック製品製造業（別掲を除く）","1852_廃プラスチック製品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","18_プラスチック製品製造業（別掲を除く）","1891_プラスチック製日用雑貨・食卓用品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","18_プラスチック製品製造業（別掲を除く）","1892_プラスチック製容器製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","18_プラスチック製品製造業（別掲を除く）","1897_他に分類されないプラスチック製品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","18_プラスチック製品製造業（別掲を除く）","1898_他に分類されないプラスチック製品加工業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","19_ゴム製品製造業","1900_主として管理事務を行う本社等","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","19_ゴム製品製造業","1909_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","19_ゴム製品製造業","1911_自動車タイヤ・チューブ製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","19_ゴム製品製造業","1919_その他のタイヤ・チューブ製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","19_ゴム製品製造業","1921_ゴム製履物・同附属品製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","19_ゴム製品製造業","1922_プラスチック製履物・同附属品製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","19_ゴム製品製造業","1931_ゴムベルト製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","19_ゴム製品製造業","1932_ゴムホース製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","19_ゴム製品製造業","1933_工業用ゴム製品製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","19_ゴム製品製造業","1991_ゴム引布・同製品製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","19_ゴム製品製造業","1992_医療・衛生用ゴム製品製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","19_ゴム製品製造業","1993_ゴム練生地製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","19_ゴム製品製造業","1994_更生タイヤ製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","19_ゴム製品製造業","1995_再生ゴム製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","19_ゴム製品製造業","1999_他に分類されないゴム製品製造業","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業"]
["E_製造業","20_なめし革・同製品・毛皮製造業","2000_主として管理事務を行う本社等","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","20_なめし革・同製品・毛皮製造業","2009_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","20_なめし革・同製品・毛皮製造業","2011_なめし革製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","20_なめし革・同製品・毛皮製造業","2021_工業用革製品製造業（手袋を除く）","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","20_なめし革・同製品・毛皮製造業","2031_革製履物用材料・同附属品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","20_なめし革・同製品・毛皮製造業","2041_革製履物製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","20_なめし革・同製品・毛皮製造業","2051_革製手袋製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","20_なめし革・同製品・毛皮製造業","2061_かばん製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","20_なめし革・同製品・毛皮製造業","2071_袋物製造業（ハンドバッグを除く）","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","20_なめし革・同製品・毛皮製造業","2072_ハンドバッグ製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","20_なめし革・同製品・毛皮製造業","2081_毛皮製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","20_なめし革・同製品・毛皮製造業","2099_その他のなめし革製品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2100_主として管理事務を行う本社等","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2109_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2111_板ガラス製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2112_板ガラス加工業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2113_ガラス製加工素材製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2114_ガラス容器製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2115_理化学用・医療用ガラス器具製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2116_卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2117_ガラス繊維・同製品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2119_その他のガラス・同製品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2121_セメント製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2122_生コンクリート製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2123_コンクリート製品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2129_その他のセメント製品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2131_粘土かわら製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2132_普通れんが製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2139_その他の建設用粘土製品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2141_衛生陶器製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2142_食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2143_陶磁器製置物製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2144_電気用陶磁器製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2145_理化学用・工業用陶磁器製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2146_陶磁器製タイル製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2147_陶磁器絵付業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2148_陶磁器用はい（坏）土製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2149_その他の陶磁器・同関連製品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2151_耐火れんが製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2152_不定形耐火物製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2159_その他の耐火物製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2161_炭素質電極製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2169_その他の炭素・黒鉛製品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2171_研磨材製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2172_研削と石製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2173_研磨布紙製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2179_その他の研磨材・同製品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2181_砕石製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2182_再生骨材製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2183_人工骨材製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2184_石工品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2185_けいそう土・同製品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2186_鉱物・土石粉砕等処理業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2191_ロックウール・同製品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2192_石こう（膏）製品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2193_石灰製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2194_鋳型製造業（中子を含む）","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","21_窯業・土石製品製造業","2199_他に分類されない窯業・土石製品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","22_鉄鋼業","2200_主として管理事務を行う本社等","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","22_鉄鋼業","2209_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","22_鉄鋼業","2211_高炉による製鉄業","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","22_鉄鋼業","2212_高炉によらない製鉄業","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","22_鉄鋼業","2213_フェロアロイ製造業","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","22_鉄鋼業","2221_製鋼・製鋼圧延業","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","22_鉄鋼業","2231_熱間圧延業（鋼管、伸鉄を除く）","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","22_鉄鋼業","2232_冷間圧延業（鋼管、伸鉄を除く）","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","22_鉄鋼業","2233_冷間ロール成型形鋼製造業","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","22_鉄鋼業","2234_鋼管製造業","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","22_鉄鋼業","2235_伸鉄業","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","22_鉄鋼業","2236_磨棒鋼製造業","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","22_鉄鋼業","2237_引抜鋼管製造業","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","22_鉄鋼業","2238_伸線業","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","22_鉄鋼業","2239_その他の製鋼を行わない鋼材製造業（表面処理鋼材を除く）","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","22_鉄鋼業","2241_亜鉛鉄板製造業","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","22_鉄鋼業","2249_その他の表面処理鋼材製造業","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","22_鉄鋼業","2251_銑鉄鋳物製造業（鋳鉄管、可鍛鋳鉄を除く）","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","22_鉄鋼業","2252_可鍛鋳鉄製造業","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","22_鉄鋼業","2253_鋳鋼製造業","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","22_鉄鋼業","2254_鍛工品製造業","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","22_鉄鋼業","2255_鍛鋼製造業","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","22_鉄鋼業","2291_鉄鋼シャースリット業","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","22_鉄鋼業","2292_鉄スクラップ加工処理業","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","22_鉄鋼業","2293_鋳鉄管製造業","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","22_鉄鋼業","2299_他に分類されない鉄鋼業","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","23_非鉄金属製造業","2300_主として管理事務を行う本社等","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","23_非鉄金属製造業","2309_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","23_非鉄金属製造業","2311_銅第１次製錬・精製業","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","23_非鉄金属製造業","2312_亜鉛第１次製錬・精製業","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","23_非鉄金属製造業","2319_その他の非鉄金属第１次製錬・精製業","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","23_非鉄金属製造業","2321_鉛第２次製錬・精製業（鉛合金製造業を含む）","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","23_非鉄金属製造業","2322_アルミニウム第２次製錬・精製業（アルミニウム合金製造業を含む）","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","23_非鉄金属製造業","2329_その他の非鉄金属第２次製錬・精製業（非鉄金属合金製造業を含む）","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","23_非鉄金属製造業","2331_伸銅品製造業","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","23_非鉄金属製造業","2332_アルミニウム・同合金圧延業（抽伸、押出しを含む）","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","23_非鉄金属製造業","2339_その他の非鉄金属・同合金圧延業（抽伸、押出しを含む）","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","23_非鉄金属製造業","2341_電線・ケーブル製造業（光ファイバケーブルを除く）","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","23_非鉄金属製造業","2342_光ファイバケーブル製造業（通信複合ケーブルを含む）","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","23_非鉄金属製造業","2351_銅・同合金鋳物製造業（ダイカストを除く）","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","23_非鉄金属製造業","2352_非鉄金属鋳物製造業（銅・同合金鋳物及びダイカストを除く）","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","23_非鉄金属製造業","2353_アルミニウム・同合金ダイカスト製造業","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","23_非鉄金属製造業","2354_非鉄金属ダイカスト製造業（アルミニウム・同合金ダイカストを除く）","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","23_非鉄金属製造業","2355_非鉄金属鍛造品製造業","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","23_非鉄金属製造業","2391_核燃料製造業","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","23_非鉄金属製造業","2399_他に分類されない非鉄金属製造業","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業"]
["E_製造業","24_金属製品製造業","2400_主として管理事務を行う本社等","03_製造業","0304_金属製品製造業"]
["E_製造業","24_金属製品製造業","2409_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","03_製造業","0304_金属製品製造業"]
["E_製造業","24_金属製品製造業","2411_ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業","03_製造業","0304_金属製品製造業"]
["E_製造業","24_金属製品製造業","2421_洋食器製造業","03_製造業","0304_金属製品製造業"]
["E_製造業","24_金属製品製造業","2422_機械刃物製造業","03_製造業","0304_金属製品製造業"]
["E_製造業","24_金属製品製造業","2423_利器工匠具・手道具製造業（やすり、のこぎり、食卓用刃物を除く）","03_製造業","0304_金属製品製造業"]
["E_製造業","24_金属製品製造業","2424_作業工具製造業","03_製造業","0304_金属製品製造業"]
["E_製造業","24_金属製品製造業","2425_手引のこぎり・のこ刃製造業","03_製造業","0304_金属製品製造業"]
["E_製造業","24_金属製品製造業","2426_農業用器具製造業（農業用機械を除く）","03_製造業","0304_金属製品製造業"]
["E_製造業","24_金属製品製造業","2429_その他の金物類製造業","03_製造業","0304_金属製品製造業"]
["E_製造業","24_金属製品製造業","2431_配管工事用附属品製造業（バルブ、コックを除く）","03_製造業","0304_金属製品製造業"]
["E_製造業","24_金属製品製造業","2432_ガス機器・石油機器製造業","03_製造業","0304_金属製品製造業"]
["E_製造業","24_金属製品製造業","2433_温風・温水暖房装置製造業","03_製造業","0304_金属製品製造業"]
["E_製造業","24_金属製品製造業","2439_その他の暖房・調理装置製造業（電気機械器具、ガス機器、石油機器を除く）","03_製造業","0304_金属製品製造業"]
["E_製造業","24_金属製品製造業","2441_鉄骨製造業","03_製造業","0304_金属製品製造業"]
["E_製造業","24_金属製品製造業","2442_建設用金属製品製造業（鉄骨を除く）","03_製造業","0304_金属製品製造業"]
["E_製造業","24_金属製品製造業","2443_金属製サッシ・ドア製造業","03_製造業","0304_金属製品製造業"]
["E_製造業","24_金属製品製造業","2444_鉄骨系プレハブ住宅製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","24_金属製品製造業","2445_建築用金属製品製造業（サッシ、ドア、建築用金物を除く）","03_製造業","0304_金属製品製造業"]
["E_製造業","24_金属製品製造業","2446_製缶板金業","03_製造業","0304_金属製品製造業"]
["E_製造業","24_金属製品製造業","2451_アルミニウム・同合金プレス製品製造業","03_製造業","0304_金属製品製造業"]
["E_製造業","24_金属製品製造業","2452_金属プレス製品製造業（アルミニウム・同合金を除く）","03_製造業","0304_金属製品製造業"]
["E_製造業","24_金属製品製造業","2453_粉末や金製品製造業","03_製造業","0304_金属製品製造業"]
["E_製造業","24_金属製品製造業","2461_金属製品塗装業","03_製造業","0304_金属製品製造業"]
["E_製造業","24_金属製品製造業","2462_溶融めっき業（表面処理鋼材製造業を除く）","03_製造業","0304_金属製品製造業"]
["E_製造業","24_金属製品製造業","2463_金属彫刻業","03_製造業","0304_金属製品製造業"]
["E_製造業","24_金属製品製造業","2464_電気めっき業（表面処理鋼材製造業を除く）","03_製造業","0304_金属製品製造業"]
["E_製造業","24_金属製品製造業","2465_金属熱処理業","03_製造業","0304_金属製品製造業"]
["E_製造業","24_金属製品製造業","2469_その他の金属表面処理業","03_製造業","0304_金属製品製造業"]
["E_製造業","24_金属製品製造業","2471_くぎ製造業","03_製造業","0304_金属製品製造業"]
["E_製造業","24_金属製品製造業","2479_その他の金属線製品製造業","03_製造業","0304_金属製品製造業"]
["E_製造業","24_金属製品製造業","2481_ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業","03_製造業","0304_金属製品製造業"]
["E_製造業","24_金属製品製造業","2491_金庫製造業","03_製造業","0304_金属製品製造業"]
["E_製造業","24_金属製品製造業","2492_金属製スプリング製造業","03_製造業","0304_金属製品製造業"]
["E_製造業","24_金属製品製造業","2499_他に分類されない金属製品製造業","03_製造業","0304_金属製品製造業"]
["E_製造業","25_はん用機械器具製造業","2500_主として管理事務を行う本社等","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","25_はん用機械器具製造業","2509_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","25_はん用機械器具製造業","2511_ボイラ製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","25_はん用機械器具製造業","2512_蒸気機関・タービン・水力タービン製造業（舶用を除く）","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","25_はん用機械器具製造業","2513_はん用内燃機関製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","25_はん用機械器具製造業","2519_その他の原動機製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","25_はん用機械器具製造業","2521_ポンプ・同装置製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","25_はん用機械器具製造業","2522_空気圧縮機・ガス圧縮機・送風機製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","25_はん用機械器具製造業","2523_油圧・空圧機器製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","25_はん用機械器具製造業","2531_動力伝導装置製造業（玉軸受、ころ軸受を除く）","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","25_はん用機械器具製造業","2532_エレベータ・エスカレータ製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","25_はん用機械器具製造業","2533_物流運搬設備製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","25_はん用機械器具製造業","2534_工業窯炉製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","25_はん用機械器具製造業","2535_冷凍機・温湿調整装置製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","25_はん用機械器具製造業","2591_消火器具・消火装置製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","25_はん用機械器具製造業","2592_弁・同附属品製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","25_はん用機械器具製造業","2593_パイプ加工・パイプ附属品加工業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","25_はん用機械器具製造業","2594_玉軸受・ころ軸受製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","25_はん用機械器具製造業","2595_ピストンリング製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","25_はん用機械器具製造業","2596_他に分類されないはん用機械・装置製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","25_はん用機械器具製造業","2599_各種機械・同部分品製造修理業（注文製造・修理）","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","26_生産用機械器具製造業","2600_主として管理事務を行う本社等","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","26_生産用機械器具製造業","2609_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","26_生産用機械器具製造業","2611_農業用機械製造業（農業用器具を除く）","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","26_生産用機械器具製造業","2621_建設機械・鉱山機械製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","26_生産用機械器具製造業","2631_化学繊維機械・紡績機械製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","26_生産用機械器具製造業","2632_製織機械・編組機械製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","26_生産用機械器具製造業","2633_染色整理仕上機械製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","26_生産用機械器具製造業","2634_繊維機械部分品・取付具・附属品製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","26_生産用機械器具製造業","2635_縫製機械製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","26_生産用機械器具製造業","2641_食品機械・同装置製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","26_生産用機械器具製造業","2642_木材加工機械製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","26_生産用機械器具製造業","2643_パルプ装置・製紙機械製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","26_生産用機械器具製造業","2644_印刷・製本・紙工機械製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","26_生産用機械器具製造業","2645_包装・荷造機械製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","26_生産用機械器具製造業","2651_鋳造装置製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","26_生産用機械器具製造業","2652_化学機械・同装置製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","26_生産用機械器具製造業","2653_プラスチック加工機械・同附属装置製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","26_生産用機械器具製造業","2661_金属工作機械製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","26_生産用機械器具製造業","2662_金属加工機械製造業（金属工作機械を除く）","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","26_生産用機械器具製造業","2663_金属工作機械用・金属加工機械用部分品・附属品製造業（機械工具、金型を除く）","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","26_生産用機械器具製造業","2664_機械工具製造業（粉末や金業を除く）","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","26_生産用機械器具製造業","2671_半導体製造装置製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","26_生産用機械器具製造業","2672_フラットパネルディスプレイ製造装置製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","26_生産用機械器具製造業","2691_金属用金型・同部分品・附属品製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","26_生産用機械器具製造業","2692_非金属用金型・同部分品・附属品製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","26_生産用機械器具製造業","2693_真空装置・真空機器製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","26_生産用機械器具製造業","2694_ロボット製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","26_生産用機械器具製造業","2699_他に分類されない生産用機械・同部分品製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","27_業務用機械器具製造業","2700_主として管理事務を行う本社等","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","27_業務用機械器具製造業","2709_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","27_業務用機械器具製造業","2711_複写機製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","27_業務用機械器具製造業","2719_その他の事務用機械器具製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","27_業務用機械器具製造業","2721_サービス用機械器具製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","27_業務用機械器具製造業","2722_娯楽用機械製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","27_業務用機械器具製造業","2723_自動販売機製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","27_業務用機械器具製造業","2729_その他のサービス用・娯楽用機械器具製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","27_業務用機械器具製造業","2731_体積計製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","27_業務用機械器具製造業","2732_はかり製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","27_業務用機械器具製造業","2733_圧力計・流量計・液面計等製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","27_業務用機械器具製造業","2734_精密測定器製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","27_業務用機械器具製造業","2735_分析機器製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","27_業務用機械器具製造業","2736_試験機製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","27_業務用機械器具製造業","2737_測量機械器具製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","27_業務用機械器具製造業","2738_理化学機械器具製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","27_業務用機械器具製造業","2739_その他の計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","27_業務用機械器具製造業","2741_医療用機械器具製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","27_業務用機械器具製造業","2742_歯科用機械器具製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","27_業務用機械器具製造業","2743_医療用品製造業（動物用医療機械器具を含む）","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","27_業務用機械器具製造業","2744_歯科材料製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","27_業務用機械器具製造業","2751_顕微鏡・望遠鏡等製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","27_業務用機械器具製造業","2752_写真機・映画用機械・同附属品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","27_業務用機械器具製造業","2753_光学機械用レンズ・プリズム製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","27_業務用機械器具製造業","2761_武器製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","28_電子部品・デバイス・電子回路製造業","2800_主として管理事務を行う本社等","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","28_電子部品・デバイス・電子回路製造業","2809_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","28_電子部品・デバイス・電子回路製造業","2811_電子管製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","28_電子部品・デバイス・電子回路製造業","2812_光電変換素子製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","28_電子部品・デバイス・電子回路製造業","2813_半導体素子製造業（光電変換素子を除く）","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","28_電子部品・デバイス・電子回路製造業","2814_集積回路製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","28_電子部品・デバイス・電子回路製造業","2815_液晶パネル・フラットパネル製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","28_電子部品・デバイス・電子回路製造業","2821_抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","28_電子部品・デバイス・電子回路製造業","2822_音響部品・磁気ヘッド・小形モータ製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","28_電子部品・デバイス・電子回路製造業","2823_コネクタ・スイッチ・リレー製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","28_電子部品・デバイス・電子回路製造業","2831_半導体メモリメディア製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","28_電子部品・デバイス・電子回路製造業","2832_光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","28_電子部品・デバイス・電子回路製造業","2841_電子回路基板製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","28_電子部品・デバイス・電子回路製造業","2842_電子回路実装基板製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","28_電子部品・デバイス・電子回路製造業","2851_電源ユニット・高周波ユニット・コントロールユニット製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","28_電子部品・デバイス・電子回路製造業","2859_その他のユニット部品製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","28_電子部品・デバイス・電子回路製造業","2899_その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","29_電気機械器具製造業","2900_主として管理事務を行う本社等","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","29_電気機械器具製造業","2909_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","29_電気機械器具製造業","2911_発電機・電動機・その他の回転電気機械製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","29_電気機械器具製造業","2912_変圧器類製造業（電子機器用を除く）","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","29_電気機械器具製造業","2913_電力開閉装置製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","29_電気機械器具製造業","2914_配電盤・電力制御装置製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","29_電気機械器具製造業","2915_配線器具・配線付属品製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","29_電気機械器具製造業","2921_電気溶接機製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","29_電気機械器具製造業","2922_内燃機関電装品製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","29_電気機械器具製造業","2929_その他の産業用電気機械器具製造業（車両用、船舶用を含む）","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","29_電気機械器具製造業","2931_ちゅう房機器製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","29_電気機械器具製造業","2932_空調・住宅関連機器製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","29_電気機械器具製造業","2933_衣料衛生関連機器製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","29_電気機械器具製造業","2939_その他の民生用電気機械器具製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","29_電気機械器具製造業","2941_電球製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","29_電気機械器具製造業","2942_電気照明器具製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","29_電気機械器具製造業","2951_蓄電池製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","29_電気機械器具製造業","2952_一次電池（乾電池、湿電池）製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","29_電気機械器具製造業","2961_Ｘ線装置製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","29_電気機械器具製造業","2962_医療用電子応用装置製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","29_電気機械器具製造業","2969_その他の電子応用装置製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","29_電気機械器具製造業","2971_電気計測器製造業（別掲を除く）","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","29_電気機械器具製造業","2972_工業計器製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","29_電気機械器具製造業","2973_医療用計測器製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","29_電気機械器具製造業","2999_その他の電気機械器具製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","30_情報通信機械器具製造業","3000_主として管理事務を行う本社等","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","30_情報通信機械器具製造業","3009_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","30_情報通信機械器具製造業","3011_有線通信機械器具製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","30_情報通信機械器具製造業","3012_携帯電話機・PHS電話機製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","30_情報通信機械器具製造業","3013_無線通信機械器具製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","30_情報通信機械器具製造業","3014_ラジオ受信機・テレビジョン受信機製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","30_情報通信機械器具製造業","3015_交通信号保安装置製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","30_情報通信機械器具製造業","3019_その他の通信機械器具・同関連機械器具製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","30_情報通信機械器具製造業","3021_ビデオ機器製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","30_情報通信機械器具製造業","3022_デジタルカメラ製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","30_情報通信機械器具製造業","3023_電気音響機械器具製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","30_情報通信機械器具製造業","3031_電子計算機製造業（パーソナルコンピュータを除く）","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","30_情報通信機械器具製造業","3032_パーソナルコンピュータ製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","30_情報通信機械器具製造業","3033_外部記憶装置製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","30_情報通信機械器具製造業","3034_印刷装置製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","30_情報通信機械器具製造業","3035_表示装置製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","30_情報通信機械器具製造業","3039_その他の附属装置製造業","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業"]
["E_製造業","31_輸送用機械器具製造業","3100_主として管理事務を行う本社等","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","31_輸送用機械器具製造業","3109_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","31_輸送用機械器具製造業","3111_自動車製造業（二輪自動車を含む）","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","31_輸送用機械器具製造業","3112_自動車車体・附随車製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","31_輸送用機械器具製造業","3113_自動車部分品・附属品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","31_輸送用機械器具製造業","3121_鉄道車両製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","31_輸送用機械器具製造業","3122_鉄道車両用部分品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","31_輸送用機械器具製造業","3131_船舶製造・修理業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","31_輸送用機械器具製造業","3132_船体ブロック製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","31_輸送用機械器具製造業","3133_舟艇製造・修理業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","31_輸送用機械器具製造業","3134_舶用機関製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","31_輸送用機械器具製造業","3141_航空機製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","31_輸送用機械器具製造業","3142_航空機用原動機製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","31_輸送用機械器具製造業","3149_その他の航空機部分品・補助装置製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","31_輸送用機械器具製造業","3151_フォークリフトトラック・同部分品・附属品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","31_輸送用機械器具製造業","3159_その他の産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","31_輸送用機械器具製造業","3191_自転車・同部分品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","31_輸送用機械器具製造業","3199_他に分類されない輸送用機械器具製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","32_その他の製造業","3200_主として管理事務を行う本社等","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","32_その他の製造業","3209_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","32_その他の製造業","3211_貴金属・宝石製装身具（ジュエリー）製品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","32_その他の製造業","3212_貴金属・宝石製装身具（ジュエリー）附属品・同材料加工業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","32_その他の製造業","3219_その他の貴金属製品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","32_その他の製造業","3221_装身具・装飾品製造業（貴金属・宝石製を除く）","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","32_その他の製造業","3222_造花・装飾用羽毛製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","32_その他の製造業","3223_ボタン製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","32_その他の製造業","3224_針・ピン・ホック・スナップ・同関連品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","32_その他の製造業","3229_その他の装身具・装飾品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","32_その他の製造業","3231_時計・同部分品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","32_その他の製造業","3241_ピアノ製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","32_その他の製造業","3249_その他の楽器・楽器部品・同材料製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","32_その他の製造業","3251_娯楽用具・がん具製造業（人形を除く）","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","32_その他の製造業","3252_人形製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","32_その他の製造業","3253_運動用具製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","32_その他の製造業","3261_万年筆・ぺン類・鉛筆製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","32_その他の製造業","3262_毛筆・絵画用品製造業（鉛筆を除く）","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","32_その他の製造業","3269_その他の事務用品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","32_その他の製造業","3271_漆器製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","32_その他の製造業","3281_麦わら・パナマ類帽子・わら工品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","32_その他の製造業","3282_畳製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","32_その他の製造業","3283_うちわ・扇子・ちょうちん製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","32_その他の製造業","3284_ほうき・ブラシ製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","32_その他の製造業","3285_喫煙用具製造業（貴金属・宝石製を除く）","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","32_その他の製造業","3289_その他の生活雑貨製品製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","32_その他の製造業","3291_煙火製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","32_その他の製造業","3292_看板・標識機製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","32_その他の製造業","3293_パレット製造業","03_製造業","0304_金属製品製造業"]
["E_製造業","32_その他の製造業","3294_モデル・模型製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","32_その他の製造業","3295_工業用模型製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","32_その他の製造業","3296_情報記録物製造業（新聞、書籍等の印刷物を除く）","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","32_その他の製造業","3297_眼鏡製造業（枠を含む）","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["E_製造業","32_その他の製造業","3299_他に分類されないその他の製造業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["F_電気・ガス・熱供給・水道業","33_電気業","3300_主として管理事務を行う本社等","09_エネルギー","0901_エネルギー"]
["F_電気・ガス・熱供給・水道業","33_電気業","3309_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","09_エネルギー","0901_エネルギー"]
["F_電気・ガス・熱供給・水道業","33_電気業","3311_発電所","09_エネルギー","0901_エネルギー"]
["F_電気・ガス・熱供給・水道業","33_電気業","3312_変電所","09_エネルギー","0901_エネルギー"]
["F_電気・ガス・熱供給・水道業","34_ガス業","3400_主として管理事務を行う本社等","09_エネルギー","0901_エネルギー"]
["F_電気・ガス・熱供給・水道業","34_ガス業","3409_その他の管理、補助的経済活動を行う事業所","09_エネルギー","0901_エネルギー"]
["F_電気・ガス・熱供給・水道業","34_ガス業","3411_ガス製造工場","09_エネルギー","0901_エネルギー"]
["F_電気・ガス・熱供給・水道業","34_ガス業","3412_ガス供給所","09_エネルギー","0901_エネルギー"]
["F_電気・ガス・熱供給・水道業","35_熱供給業","3500_主として管理事務を行う本社等","09_エネルギー","0901_エネルギー"]
["F_電気・ガス・熱供給・水道業","35_熱供給業","3509_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","09_エネルギー","0901_エネルギー"]
["F_電気・ガス・熱供給・水道業","35_熱供給業","3511_熱供給業","09_エネルギー","0901_エネルギー"]
["F_電気・ガス・熱供給・水道業","36_水道業","3600_主として管理事務を行う本社等","14_その他","1400_その他業種"]
["F_電気・ガス・熱供給・水道業","36_水道業","3609_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","14_その他","1400_その他業種"]
["F_電気・ガス・熱供給・水道業","36_水道業","3611_上水道業","14_その他","1400_その他業種"]
["F_電気・ガス・熱供給・水道業","36_水道業","3621_工業用水道業","14_その他","1400_その他業種"]
["F_電気・ガス・熱供給・水道業","36_水道業","3631_下水道処理施設維持管理業","14_その他","1400_その他業種"]
["F_電気・ガス・熱供給・水道業","36_水道業","3632_下水道管路施設維持管理業","14_その他","1400_その他業種"]
["G_情報通信業","37_通信業","3700_主として管理事務を行う本社等","14_その他","1400_その他業種"]
["G_情報通信業","37_通信業","3709_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","14_その他","1400_その他業種"]
["G_情報通信業","37_通信業","3711_地域電気通信業（有線放送電話業を除く）","14_その他","1400_その他業種"]
["G_情報通信業","37_通信業","3712_長距離電気通信業","14_その他","1400_その他業種"]
["G_情報通信業","37_通信業","3713_有線放送電話業","14_その他","1400_その他業種"]
["G_情報通信業","37_通信業","3719_その他の固定電気通信業","14_その他","1400_その他業種"]
["G_情報通信業","37_通信業","3721_移動電気通信業","14_その他","1400_その他業種"]
["G_情報通信業","37_通信業","3731_電気通信に附帯するサービス業","14_その他","1400_その他業種"]
["G_情報通信業","38_放送業","3800_主として管理事務を行う本社等","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["G_情報通信業","38_放送業","3809_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["G_情報通信業","38_放送業","3811_公共放送業（有線放送業を除く）","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["G_情報通信業","38_放送業","3821_テレビジョン放送業（衛星放送業を除く）","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["G_情報通信業","38_放送業","3822_ラジオ放送業（衛星放送業を除く）","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["G_情報通信業","38_放送業","3823_衛星放送業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["G_情報通信業","38_放送業","3829_その他の民間放送業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["G_情報通信業","38_放送業","3831_有線テレビジョン放送業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["G_情報通信業","38_放送業","3832_有線ラジオ放送業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["G_情報通信業","39_情報サービス業","3900_主として管理事務を行う本社等","10_サービス業","1003_広告・調査・情報サービス業"]
["G_情報通信業","39_情報サービス業","3909_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","10_サービス業","1003_広告・調査・情報サービス業"]
["G_情報通信業","39_情報サービス業","3911_受託開発ソフトウェア業","10_サービス業","1003_広告・調査・情報サービス業"]
["G_情報通信業","39_情報サービス業","3912_組込みソフトウェア業","10_サービス業","1003_広告・調査・情報サービス業"]
["G_情報通信業","39_情報サービス業","3913_パッケージソフトウェア業","10_サービス業","1003_広告・調査・情報サービス業"]
["G_情報通信業","39_情報サービス業","3914_ゲームソフトウェア業","10_サービス業","1003_広告・調査・情報サービス業"]
["G_情報通信業","39_情報サービス業","3921_情報処理サービス業","10_サービス業","1003_広告・調査・情報サービス業"]
["G_情報通信業","39_情報サービス業","3922_情報提供サービス業","10_サービス業","1003_広告・調査・情報サービス業"]
["G_情報通信業","39_情報サービス業","3923_市場調査・世論調査・社会調査業","10_サービス業","1003_広告・調査・情報サービス業"]
["G_情報通信業","39_情報サービス業","3929_その他の情報処理・提供サービス業","10_サービス業","1003_広告・調査・情報サービス業"]
["G_情報通信業","40_インターネット附随サービス業","4000_主として管理事務を行う本社等","10_サービス業","1003_広告・調査・情報サービス業"]
["G_情報通信業","40_インターネット附随サービス業","4009_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","10_サービス業","1003_広告・調査・情報サービス業"]
["G_情報通信業","40_インターネット附随サービス業","4011_ポータルサイト・サーバ運営業","10_サービス業","1003_広告・調査・情報サービス業"]
["G_情報通信業","40_インターネット附随サービス業","4012_アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ","10_サービス業","1003_広告・調査・情報サービス業"]
["G_情報通信業","40_インターネット附随サービス業","4013_インターネット利用サポート業","10_サービス業","1003_広告・調査・情報サービス業"]
["G_情報通信業","41_映像・音声・文字情報制作業","4100_主として管理事務を行う本社等","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["G_情報通信業","41_映像・音声・文字情報制作業","4109_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["G_情報通信業","41_映像・音声・文字情報制作業","4111_映画・ビデオ制作業（テレビジョン番組制作業、アニメーション制作業を除く）","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["G_情報通信業","41_映像・音声・文字情報制作業","4112_テレビジョン番組制作業（アニメーション制作業を除く）","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["G_情報通信業","41_映像・音声・文字情報制作業","4113_アニメーション制作業","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["G_情報通信業","41_映像・音声・文字情報制作業","4114_映画・ビデオ・テレビジョン番組配給業","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["G_情報通信業","41_映像・音声・文字情報制作業","4121_レコード制作業","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["G_情報通信業","41_映像・音声・文字情報制作業","4122_ラジオ番組制作業","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["G_情報通信業","41_映像・音声・文字情報制作業","4131_新聞業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["G_情報通信業","41_映像・音声・文字情報制作業","4141_出版業","03_製造業","0306_その他の製造業"]
["G_情報通信業","41_映像・音声・文字情報制作業","4151_広告制作業","10_サービス業","1004_事業サービス業"]
["G_情報通信業","41_映像・音声・文字情報制作業","4161_ニュース供給業","10_サービス業","1003_広告・調査・情報サービス業"]
["G_情報通信業","41_映像・音声・文字情報制作業","4169_その他の映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["H_運輸業，郵便業","42_鉄道業","4200_主として管理事務を行う本社等","08_運輸業","0801_運輸業"]
["H_運輸業，郵便業","42_鉄道業","4209_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","08_運輸業","0801_運輸業"]
["H_運輸業，郵便業","42_鉄道業","4211_普通鉄道業","08_運輸業","0801_運輸業"]
["H_運輸業，郵便業","42_鉄道業","4212_軌道業","08_運輸業","0801_運輸業"]
["H_運輸業，郵便業","42_鉄道業","4213_地下鉄道業","08_運輸業","0801_運輸業"]
["H_運輸業，郵便業","42_鉄道業","4214_モノレール鉄道業（地下鉄道業を除く）","08_運輸業","0801_運輸業"]
["H_運輸業，郵便業","42_鉄道業","4215_案内軌条式鉄道業（地下鉄道業を除く）","08_運輸業","0801_運輸業"]
["H_運輸業，郵便業","42_鉄道業","4216_鋼索鉄道業","08_運輸業","0801_運輸業"]
["H_運輸業，郵便業","42_鉄道業","4217_索道業","08_運輸業","0801_運輸業"]
["H_運輸業，郵便業","42_鉄道業","4219_その他の鉄道業","08_運輸業","0801_運輸業"]
["H_運輸業，郵便業","43_道路旅客運送業","4300_主として管理事務を行う本社等","08_運輸業","0801_運輸業"]
["H_運輸業，郵便業","43_道路旅客運送業","4309_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","08_運輸業","0801_運輸業"]
["H_運輸業，郵便業","43_道路旅客運送業","4311_一般乗合旅客自動車運送業","08_運輸業","0801_運輸業"]
["H_運輸業，郵便業","43_道路旅客運送業","4321_一般乗用旅客自動車運送業","08_運輸業","0801_運輸業"]
["H_運輸業，郵便業","43_道路旅客運送業","4331_一般貸切旅客自動車運送業","13_観光業","1301_観光業"]
["H_運輸業，郵便業","43_道路旅客運送業","4391_特定旅客自動車運送業","08_運輸業","0801_運輸業"]
["H_運輸業，郵便業","43_道路旅客運送業","4399_他に分類されない道路旅客運送業","08_運輸業","0801_運輸業"]
["H_運輸業，郵便業","44_道路貨物運送業","4400_主として管理事務を行う本社等","08_運輸業","0801_運輸業"]
["H_運輸業，郵便業","44_道路貨物運送業","4409_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","08_運輸業","0801_運輸業"]
["H_運輸業，郵便業","44_道路貨物運送業","4411_一般貨物自動車運送業（特別積合せ貨物運送業を除く）","08_運輸業","0801_運輸業"]
["H_運輸業，郵便業","44_道路貨物運送業","4412_特別積合せ貨物運送業","08_運輸業","0801_運輸業"]
["H_運輸業，郵便業","44_道路貨物運送業","4421_特定貨物自動車運送業","08_運輸業","0801_運輸業"]
["H_運輸業，郵便業","44_道路貨物運送業","4431_貨物軽自動車運送業","08_運輸業","0801_運輸業"]
["H_運輸業，郵便業","44_道路貨物運送業","4441_集配利用運送業","08_運輸業","0801_運輸業"]
["H_運輸業，郵便業","44_道路貨物運送業","4499_その他の道路貨物運送業","08_運輸業","0801_運輸業"]
["H_運輸業，郵便業","45_水運業","4500_主として管理事務を行う本社等","08_運輸業","0801_運輸業"]
["H_運輸業，郵便業","45_水運業","4509_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","08_運輸業","0801_運輸業"]
["H_運輸業，郵便業","45_水運業","4511_外航旅客海運業","08_運輸業","0801_運輸業"]
["H_運輸業，郵便業","45_水運業","4512_外航貨物海運業","08_運輸業","0801_運輸業"]
["H_運輸業，郵便業","45_水運業","4521_沿海旅客海運業","08_運輸業","0801_運輸業"]
["H_運輸業，郵便業","45_水運業","4522_沿海貨物海運業","08_運輸業","0801_運輸業"]
["H_運輸業，郵便業","45_水運業","4531_港湾旅客海運業","08_運輸業","0801_運輸業"]
["H_運輸業，郵便業","45_水運業","4532_河川水運業","08_運輸業","0801_運輸業"]
["H_運輸業，郵便業","45_水運業","4533_湖沼水運業","08_運輸業","0801_運輸業"]
["H_運輸業，郵便業","45_水運業","4541_船舶貸渡業（内航船舶貸渡業を除く）","08_運輸業","0801_運輸業"]
["H_運輸業，郵便業","45_水運業","4542_内航船舶貸渡業","08_運輸業","0801_運輸業"]
["H_運輸業，郵便業","46_航空運輸業","4600_主として管理事務を行う本社等","08_運輸業","0801_運輸業"]
["H_運輸業，郵便業","46_航空運輸業","4609_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","08_運輸業","0801_運輸業"]
["H_運輸業，郵便業","46_航空運輸業","4611_航空運送業","13_観光業","1301_観光業"]
["H_運輸業，郵便業","46_航空運輸業","4621_航空機使用業（航空運送業を除く）","08_運輸業","0801_運輸業"]
["H_運輸業，郵便業","47_倉庫業","4700_主として管理事務を行う本社等","14_その他","1400_その他業種"]
["H_運輸業，郵便業","47_倉庫業","4709_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","14_その他","1400_その他業種"]
["H_運輸業，郵便業","47_倉庫業","4711_倉庫業（冷蔵倉庫業を除く）","14_その他","1400_その他業種"]
["H_運輸業，郵便業","47_倉庫業","4721_冷蔵倉庫業","14_その他","1400_その他業種"]
["H_運輸業，郵便業","48_運輸に附帯するサービス業","4800_主として管理事務を行う本社等","14_その他","1400_その他業種"]
["H_運輸業，郵便業","48_運輸に附帯するサービス業","4809_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","14_その他","1400_その他業種"]
["H_運輸業，郵便業","48_運輸に附帯するサービス業","4811_港湾運送業","14_その他","1400_その他業種"]
["H_運輸業，郵便業","48_運輸に附帯するサービス業","4821_利用運送業（集配利用運送業を除く）","14_その他","1400_その他業種"]
["H_運輸業，郵便業","48_運輸に附帯するサービス業","4822_運送取次業","14_その他","1400_その他業種"]
["H_運輸業，郵便業","48_運輸に附帯するサービス業","4831_運送代理店","14_その他","1400_その他業種"]
["H_運輸業，郵便業","48_運輸に附帯するサービス業","4841_こん包業（組立こん包業を除く）","14_その他","1400_その他業種"]
["H_運輸業，郵便業","48_運輸に附帯するサービス業","4842_組立こん包業","14_その他","1400_その他業種"]
["H_運輸業，郵便業","48_運輸に附帯するサービス業","4851_鉄道施設提供業","14_その他","1400_その他業種"]
["H_運輸業，郵便業","48_運輸に附帯するサービス業","4852_道路運送固定施設業","14_その他","1400_その他業種"]
["H_運輸業，郵便業","48_運輸に附帯するサービス業","4853_自動車ターミナル業","14_その他","1400_その他業種"]
["H_運輸業，郵便業","48_運輸に附帯するサービス業","4854_貨物荷扱固定施設業","14_その他","1400_その他業種"]
["H_運輸業，郵便業","48_運輸に附帯するサービス業","4855_桟橋泊きょ業","14_その他","1400_その他業種"]
["H_運輸業，郵便業","48_運輸に附帯するサービス業","4856_飛行場業","14_その他","1400_その他業種"]
["H_運輸業，郵便業","48_運輸に附帯するサービス業","4891_海運仲立業","14_その他","1400_その他業種"]
["H_運輸業，郵便業","48_運輸に附帯するサービス業","4899_他に分類されない運輸に附帯するサービス業","13_観光業","1301_観光業"]
["H_運輸業，郵便業","49_郵便業（信書便事業を含む）","4901_管理，補助的経済活動を行う事業所","14_その他","1400_その他業種"]
["H_運輸業，郵便業","49_郵便業（信書便事業を含む）","4911_郵便業（信書便事業を含む）","14_その他","1400_その他業種"]
["I_卸売業，小売業","50_各種商品卸売業","5000_主として管理事務を行う本社等","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","50_各種商品卸売業","5008_自家用倉庫","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","50_各種商品卸売業","5009_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","50_各種商品卸売業","5011_各種商品卸売業（従業者が常時100人以上のもの）","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","50_各種商品卸売業","5019_その他の各種商品卸売業","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","51_繊維・衣服等卸売業","5100_主として管理事務を行う本社等","04_卸売業","0402_繊維関連製品卸売業"]
["I_卸売業，小売業","51_繊維・衣服等卸売業","5108_自家用倉庫","04_卸売業","0402_繊維関連製品卸売業"]
["I_卸売業，小売業","51_繊維・衣服等卸売業","5109_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","04_卸売業","0402_繊維関連製品卸売業"]
["I_卸売業，小売業","51_繊維・衣服等卸売業","5111_繊維原料卸売業","04_卸売業","0402_繊維関連製品卸売業"]
["I_卸売業，小売業","51_繊維・衣服等卸売業","5112_糸卸売業","04_卸売業","0402_繊維関連製品卸売業"]
["I_卸売業，小売業","51_繊維・衣服等卸売業","5113_織物卸売業（室内装飾繊維品を除く）","04_卸売業","0402_繊維関連製品卸売業"]
["I_卸売業，小売業","51_繊維・衣服等卸売業","5121_男子服卸売業","04_卸売業","0402_繊維関連製品卸売業"]
["I_卸売業，小売業","51_繊維・衣服等卸売業","5122_婦人・子供服卸売業","04_卸売業","0402_繊維関連製品卸売業"]
["I_卸売業，小売業","51_繊維・衣服等卸売業","5123_下着類卸売業","04_卸売業","0402_繊維関連製品卸売業"]
["I_卸売業，小売業","51_繊維・衣服等卸売業","5129_その他の衣服卸売業","04_卸売業","0402_繊維関連製品卸売業"]
["I_卸売業，小売業","51_繊維・衣服等卸売業","5131_寝具類卸売業","04_卸売業","0402_繊維関連製品卸売業"]
["I_卸売業，小売業","51_繊維・衣服等卸売業","5132_靴・履物卸売業","04_卸売業","0402_繊維関連製品卸売業"]
["I_卸売業，小売業","51_繊維・衣服等卸売業","5133_かばん・袋物卸売業","04_卸売業","0402_繊維関連製品卸売業"]
["I_卸売業，小売業","51_繊維・衣服等卸売業","5139_その他の身の回り品卸売業","04_卸売業","0402_繊維関連製品卸売業"]
["I_卸売業，小売業","52_飲食料品卸売業","5200_主として管理事務を行う本社等","04_卸売業","0403_食料品卸売業"]
["I_卸売業，小売業","52_飲食料品卸売業","5208_自家用倉庫","04_卸売業","0403_食料品卸売業"]
["I_卸売業，小売業","52_飲食料品卸売業","5209_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","04_卸売業","0403_食料品卸売業"]
["I_卸売業，小売業","52_飲食料品卸売業","5211_米麦卸売業","04_卸売業","0403_食料品卸売業"]
["I_卸売業，小売業","52_飲食料品卸売業","5212_雑穀・豆類卸売業","04_卸売業","0403_食料品卸売業"]
["I_卸売業，小売業","52_飲食料品卸売業","5213_野菜卸売業","04_卸売業","0403_食料品卸売業"]
["I_卸売業，小売業","52_飲食料品卸売業","5214_果実卸売業","04_卸売業","0403_食料品卸売業"]
["I_卸売業，小売業","52_飲食料品卸売業","5215_食肉卸売業","04_卸売業","0403_食料品卸売業"]
["I_卸売業，小売業","52_飲食料品卸売業","5216_生鮮魚介卸売業","04_卸売業","0403_食料品卸売業"]
["I_卸売業，小売業","52_飲食料品卸売業","5219_その他の農畜産物・水産物卸売業","04_卸売業","0403_食料品卸売業"]
["I_卸売業，小売業","52_飲食料品卸売業","5221_砂糖・味そ・しょう油卸売業","04_卸売業","0403_食料品卸売業"]
["I_卸売業，小売業","52_飲食料品卸売業","5222_酒類卸売業","04_卸売業","0403_食料品卸売業"]
["I_卸売業，小売業","52_飲食料品卸売業","5223_乾物卸売業","04_卸売業","0403_食料品卸売業"]
["I_卸売業，小売業","52_飲食料品卸売業","5224_菓子・パン類卸売業","04_卸売業","0403_食料品卸売業"]
["I_卸売業，小売業","52_飲食料品卸売業","5225_飲料卸売業（別掲を除く）","04_卸売業","0403_食料品卸売業"]
["I_卸売業，小売業","52_飲食料品卸売業","5226_茶類卸売業","04_卸売業","0403_食料品卸売業"]
["I_卸売業，小売業","52_飲食料品卸売業","5227_牛乳・乳製品卸売業","04_卸売業","0403_食料品卸売業"]
["I_卸売業，小売業","52_飲食料品卸売業","5229_その他の食料・飲料卸売業","04_卸売業","0403_食料品卸売業"]
["I_卸売業，小売業","53_建築材料，鉱物・金属材料等卸売業","5300_主として管理事務を行う本社等","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","53_建築材料，鉱物・金属材料等卸売業","5308_自家用倉庫","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","53_建築材料，鉱物・金属材料等卸売業","5309_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","53_建築材料，鉱物・金属材料等卸売業","5311_木材・竹材卸売業","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","53_建築材料，鉱物・金属材料等卸売業","5312_セメント卸売業","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","53_建築材料，鉱物・金属材料等卸売業","5313_板ガラス卸売業","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","53_建築材料，鉱物・金属材料等卸売業","5314_建築用金属製品卸売業（建築用金物を除く）","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","53_建築材料，鉱物・金属材料等卸売業","5319_その他の建築材料卸売業","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","53_建築材料，鉱物・金属材料等卸売業","5321_塗料卸売業","04_卸売業","0401_化学製品卸売業"]
["I_卸売業，小売業","53_建築材料，鉱物・金属材料等卸売業","5322_プラスチック卸売業","04_卸売業","0401_化学製品卸売業"]
["I_卸売業，小売業","53_建築材料，鉱物・金属材料等卸売業","5329_その他の化学製品卸売業","04_卸売業","0401_化学製品卸売業"]
["I_卸売業，小売業","53_建築材料，鉱物・金属材料等卸売業","5331_石油卸売業","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","53_建築材料，鉱物・金属材料等卸売業","5332_鉱物卸売業（石油を除く）","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","53_建築材料，鉱物・金属材料等卸売業","5341_鉄鋼粗製品卸売業","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","53_建築材料，鉱物・金属材料等卸売業","5342_鉄鋼一次製品卸売業","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","53_建築材料，鉱物・金属材料等卸売業","5349_その他の鉄鋼製品卸売業","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","53_建築材料，鉱物・金属材料等卸売業","5351_非鉄金属地金卸売業","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","53_建築材料，鉱物・金属材料等卸売業","5352_非鉄金属製品卸売業","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","53_建築材料，鉱物・金属材料等卸売業","5361_空瓶・空缶等空容器卸売業","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","53_建築材料，鉱物・金属材料等卸売業","5362_鉄スクラップ卸売業","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","53_建築材料，鉱物・金属材料等卸売業","5363_非鉄金属スクラップ卸売業","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","53_建築材料，鉱物・金属材料等卸売業","5364_古紙卸売業","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","53_建築材料，鉱物・金属材料等卸売業","5369_その他の再生資源卸売業","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","54_機械器具卸売業","5400_主として管理事務を行う本社等","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","54_機械器具卸売業","5408_自家用倉庫","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","54_機械器具卸売業","5409_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","54_機械器具卸売業","5411_農業用機械器具卸売業","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","54_機械器具卸売業","5412_建設機械・鉱山機械卸売業","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","54_機械器具卸売業","5413_金属加工機械卸売業","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","54_機械器具卸売業","5414_事務用機械器具卸売業","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","54_機械器具卸売業","5419_その他の産業機械器具卸売業","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","54_機械器具卸売業","5421_自動車卸売業（二輪自動車を含む）","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","54_機械器具卸売業","5422_自動車部分品・附属品卸売業（中古品を除く）","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","54_機械器具卸売業","5423_自動車中古部品卸売業","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","54_機械器具卸売業","5431_家庭用電気機械器具卸売業","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","54_機械器具卸売業","5432_電気機械器具卸売業（家庭用電気機械器具を除く）","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","54_機械器具卸売業","5491_輸送用機械器具卸売業（自動車を除く）","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","54_機械器具卸売業","5492_計量器・理化学機械器具・光学機械器具等卸売業","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","54_機械器具卸売業","5493_医療用機械器具卸売業（歯科用機械器具を含む）","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","55_その他の卸売業","5500_主として管理事務を行う本社等","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","55_その他の卸売業","5508_自家用倉庫","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","55_その他の卸売業","5509_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","55_その他の卸売業","5511_家具・建具卸売業","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","55_その他の卸売業","5512_荒物卸売業","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","55_その他の卸売業","5513_畳卸売業","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","55_その他の卸売業","5514_室内装飾繊維品卸売業","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","55_その他の卸売業","5515_陶磁器・ガラス器卸売業","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","55_その他の卸売業","5519_その他のじゅう器卸売業","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","55_その他の卸売業","5521_医薬品卸売業","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","55_その他の卸売業","5522_医療用品卸売業","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","55_その他の卸売業","5523_化粧品卸売業","04_卸売業","0401_化学製品卸売業"]
["I_卸売業，小売業","55_その他の卸売業","5524_合成洗剤卸売業","04_卸売業","0401_化学製品卸売業"]
["I_卸売業，小売業","55_その他の卸売業","5531_紙卸売業","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","55_その他の卸売業","5532_紙製品卸売業","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","55_その他の卸売業","5591_金物卸売業","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","55_その他の卸売業","5592_肥料・飼料卸売業","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","55_その他の卸売業","5593_スポーツ用品卸売業","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","55_その他の卸売業","5594_娯楽用品・がん具卸売業","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","55_その他の卸売業","5595_たばこ卸売業","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","55_その他の卸売業","5596_ジュエリー製品卸売業","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","55_その他の卸売業","5597_書籍・雑誌卸売業","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","55_その他の卸売業","5598_代理商、仲立業","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","55_その他の卸売業","5599_他に分類されないその他の卸売業","04_卸売業","0404_その他の卸売業"]
["I_卸売業，小売業","56_各種商品小売業","5600_主として管理事務を行う本社等","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","56_各種商品小売業","5608_自家用倉庫","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","56_各種商品小売業","5609_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","56_各種商品小売業","5611_百貨店、総合スーパー","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","56_各種商品小売業","5699_その他の各種商品小売業（従業者が常時50人未満のもの）","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","57_織物・衣服・身の回り品小売業","5700_主として管理事務を行う本社等","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","57_織物・衣服・身の回り品小売業","5708_自家用倉庫","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","57_織物・衣服・身の回り品小売業","5709_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","57_織物・衣服・身の回り品小売業","5711_呉服・服地小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","57_織物・衣服・身の回り品小売業","5712_寝具小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","57_織物・衣服・身の回り品小売業","5721_男子服小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","57_織物・衣服・身の回り品小売業","5731_婦人服小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","57_織物・衣服・身の回り品小売業","5732_子供服小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","57_織物・衣服・身の回り品小売業","5741_靴小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","57_織物・衣服・身の回り品小売業","5742_履物小売業（靴を除く）","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","57_織物・衣服・身の回り品小売業","5791_かばん・袋物小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","57_織物・衣服・身の回り品小売業","5792_下着類小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","57_織物・衣服・身の回り品小売業","5793_洋品雑貨・小間物小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","57_織物・衣服・身の回り品小売業","5799_他に分類されない織物・衣服・身の回り品小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","58_飲食料品小売業","5800_主として管理事務を行う本社等","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","58_飲食料品小売業","5808_自家用倉庫","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","58_飲食料品小売業","5809_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","58_飲食料品小売業","5811_各種食料品小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","58_飲食料品小売業","5821_野菜小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","58_飲食料品小売業","5822_果実小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","58_飲食料品小売業","5831_食肉小売業（卵、鳥肉を除く）","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","58_飲食料品小売業","5832_卵・鳥肉小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","58_飲食料品小売業","5841_鮮魚小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","58_飲食料品小売業","5851_酒小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","58_飲食料品小売業","5861_菓子小売業（製造小売）","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","58_飲食料品小売業","5862_菓子小売業（製造小売でないもの）","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","58_飲食料品小売業","5863_パン小売業（製造小売）","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","58_飲食料品小売業","5864_パン小売業（製造小売でないもの）","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","58_飲食料品小売業","5891_コンビニエンスストア（飲食料品を中心とするものに限る）","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","58_飲食料品小売業","5892_牛乳小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","58_飲食料品小売業","5893_飲料小売業（別掲を除く）","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","58_飲食料品小売業","5894_茶類小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","58_飲食料品小売業","5895_料理品小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","58_飲食料品小売業","5896_米穀類小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","58_飲食料品小売業","5897_豆腐・かまぼこ等加工食品小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","58_飲食料品小売業","5898_乾物小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","58_飲食料品小売業","5899_他に分類されない飲食料品小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","59_機械器具小売業","5900_主として管理事務を行う本社等","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","59_機械器具小売業","5908_自家用倉庫","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","59_機械器具小売業","5909_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","59_機械器具小売業","5911_自動車（新車）小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","59_機械器具小売業","5912_中古自動車小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","59_機械器具小売業","5913_自動車部分品・附属品小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","59_機械器具小売業","5914_二輪自動車小売業（原動機付自転車を含む）","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","59_機械器具小売業","5921_自転車小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","59_機械器具小売業","5931_電気機械器具小売業（中古品を除く）","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","59_機械器具小売業","5932_電気事務機械器具小売業（中古品を除く）","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","59_機械器具小売業","5933_中古電気製品小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","59_機械器具小売業","5939_その他の機械器具小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","60_その他の小売業","6000_主として管理事務を行う本社等","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","60_その他の小売業","6008_自家用倉庫","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","60_その他の小売業","6009_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","60_その他の小売業","6011_家具小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","60_その他の小売業","6012_建具小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","60_その他の小売業","6013_畳小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","60_その他の小売業","6014_宗教用具小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","60_その他の小売業","6021_金物小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","60_その他の小売業","6022_荒物小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","60_その他の小売業","6023_陶磁器・ガラス器小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","60_その他の小売業","6029_他に分類されないじゅう器小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","60_その他の小売業","6031_ドラッグストア","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","60_その他の小売業","6032_医薬品小売業（調剤薬局を除く）","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","60_その他の小売業","6033_調剤薬局","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","60_その他の小売業","6034_化粧品小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","60_その他の小売業","6041_農業用機械器具小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","60_その他の小売業","6042_苗・種子小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","60_その他の小売業","6043_肥料・飼料小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","60_その他の小売業","6051_ガソリンスタンド","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","60_その他の小売業","6052_燃料小売業（ガソリンスタンドを除く）","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","60_その他の小売業","6061_書籍・雑誌小売業（古本を除く）","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","60_その他の小売業","6062_古本小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","60_その他の小売業","6063_新聞小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","60_その他の小売業","6064_紙・文房具小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","60_その他の小売業","6071_スポーツ用品小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","60_その他の小売業","6072_がん具・娯楽用品小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","60_その他の小売業","6073_楽器小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","60_その他の小売業","6081_写真機・写真材料小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","60_その他の小売業","6082_時計・眼鏡・光学機械小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","60_その他の小売業","6091_ホームセンター","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","60_その他の小売業","6092_たばこ・喫煙具専門小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","60_その他の小売業","6093_花・植木小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","60_その他の小売業","6094_建築材料小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","60_その他の小売業","6095_ジュエリー製品小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","60_その他の小売業","6096_ペット・ペット用品小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","60_その他の小売業","6097_骨とう品小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","60_その他の小売業","6098_中古品小売業（骨とう品を除く）","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","60_その他の小売業","6099_他に分類されないその他の小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","61_無店舗小売業","6100_主として管理事務を行う本社等","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","61_無店舗小売業","6108_自家用倉庫","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","61_無店舗小売業","6109_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","61_無店舗小売業","6111_無店舗小売業（各種商品小売）","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","61_無店舗小売業","6112_無店舗小売業（織物・衣服・身の回り品小売）","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","61_無店舗小売業","6113_無店舗小売業（飲食料品小売）","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","61_無店舗小売業","6114_無店舗小売業（機械器具小売）","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","61_無店舗小売業","6119_無店舗小売業（その他の小売）","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","61_無店舗小売業","6121_自動販売機による小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["I_卸売業，小売業","61_無店舗小売業","6199_その他の無店舗小売業","05_小売業","0501_小売業"]
["J_金融業，保険業","62_銀行業","6200_主として管理事務を行う本社等","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","62_銀行業","6209_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","62_銀行業","6211_中央銀行","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","62_銀行業","6221_普通銀行","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","62_銀行業","6222_郵便貯金銀行","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","62_銀行業","6223_信託銀行","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","62_銀行業","6229_その他の銀行","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","63_協同組織金融業","6300_主として管理事務を行う本社等","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","63_協同組織金融業","6309_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","63_協同組織金融業","6311_信用金庫・同連合会","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","63_協同組織金融業","6312_信用協同組合・同連合会","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","63_協同組織金融業","6313_商工組合中央金庫","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","63_協同組織金融業","6314_労働金庫・同連合会","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","63_協同組織金融業","6321_農林中央金庫","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","63_協同組織金融業","6322_信用農業協同組合連合会","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","63_協同組織金融業","6323_信用漁業協同組合連合会、信用水産加工業協同組合連合会","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","63_協同組織金融業","6324_農業協同組合","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","63_協同組織金融業","6325_漁業協同組合、水産加工業協同組合","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","64_貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関","6400_主として管理事務を行う本社等","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","64_貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関","6409_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","64_貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関","6411_消費者向け貸金業","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","64_貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関","6412_事業者向け貸金業","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","64_貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関","6421_質屋","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","64_貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関","6431_クレジットカード業","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","64_貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関","6432_割賦金融業","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","64_貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関","6491_政府関係金融機関","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","64_貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関","6492_住宅専門金融業","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","64_貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関","6493_証券金融業","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","64_貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関","6499_他に分類されない非預金信用機関","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","65_金融商品取引業，商品先物取引業","6500_主として管理事務を行う本社等","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","65_金融商品取引業，商品先物取引業","6509_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","65_金融商品取引業，商品先物取引業","6511_金融商品取引業（投資助言・代理業・運用業、補助的金融商品取引業を除く）","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","65_金融商品取引業，商品先物取引業","6512_投資助言・代理業","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","65_金融商品取引業，商品先物取引業","6513_投資運用業","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","65_金融商品取引業，商品先物取引業","6514_補助的金融商品取引業","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","65_金融商品取引業，商品先物取引業","6521_商品先物取引業","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","65_金融商品取引業，商品先物取引業","6522_商品投資顧問業","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","65_金融商品取引業，商品先物取引業","6529_その他の商品先物取引業、商品投資顧問業","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","66_補助的金融業等","6600_主として管理事務を行う本社等","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","66_補助的金融業等","6609_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","66_補助的金融業等","6611_短資業","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","66_補助的金融業等","6612_手形交換所","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","66_補助的金融業等","6613_両替業","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","66_補助的金融業等","6614_信用保証機関","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","66_補助的金融業等","6615_信用保証再保険機関","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","66_補助的金融業等","6616_預・貯金等保険機関","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","66_補助的金融業等","6617_金融商品取引所","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","66_補助的金融業等","6618_商品取引所","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","66_補助的金融業等","6619_その他の補助的金融業、金融附帯業","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","66_補助的金融業等","6621_運用型信託業","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","66_補助的金融業等","6622_管理型信託業","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","66_補助的金融業等","6631_金融商品仲介業","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","66_補助的金融業等","6632_信託契約代理業","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","66_補助的金融業等","6639_その他の金融代理業","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","67_保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）","6700_主として管理事務を行う本社等","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","67_保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）","6709_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","67_保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）","6711_生命保険業（郵便保険業、生命保険再保険業を除く）","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","67_保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）","6712_郵便保険業","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","67_保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）","6713_生命保険再保険業","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","67_保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）","6719_その他の生命保険業","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","67_保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）","6721_損害保険業（損害保険再保険業を除く）","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","67_保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）","6722_損害保険再保険業","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","67_保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）","6729_その他の損害保険業","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","67_保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）","6731_共済事業（各種災害補償法によるもの）","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","67_保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）","6732_共済事業（各種協同組合法等によるもの）","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","67_保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）","6733_少額短期保険業","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","67_保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）","6741_生命保険媒介業","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","67_保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）","6742_損害保険代理業","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","67_保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）","6743_共済事業媒介代理業・少額短期保険代理業","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","67_保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）","6751_保険料率算出団体","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","67_保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）","6752_損害査定業","14_その他","1400_その他業種"]
["J_金融業，保険業","67_保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）","6759_その他の保険サービス業","14_その他","1400_その他業種"]
["K_不動産業，物品賃貸業","68_不動産取引業","6800_主として管理事務を行う本社等","07_不動産業","0701_不動産業"]
["K_不動産業，物品賃貸業","68_不動産取引業","6809_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","07_不動産業","0701_不動産業"]
["K_不動産業，物品賃貸業","68_不動産取引業","6811_建物売買業","07_不動産業","0701_不動産業"]
["K_不動産業，物品賃貸業","68_不動産取引業","6812_土地売買業","07_不動産業","0701_不動産業"]
["K_不動産業，物品賃貸業","68_不動産取引業","6821_不動産代理業・仲介業","07_不動産業","0701_不動産業"]
["K_不動産業，物品賃貸業","69_不動産賃貸業・管理業","6900_主として管理事務を行う本社等","07_不動産業","0701_不動産業"]
["K_不動産業，物品賃貸業","69_不動産賃貸業・管理業","6909_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","07_不動産業","0701_不動産業"]
["K_不動産業，物品賃貸業","69_不動産賃貸業・管理業","6911_貸事務所業","07_不動産業","0701_不動産業"]
["K_不動産業，物品賃貸業","69_不動産賃貸業・管理業","6912_土地賃貸業","07_不動産業","0701_不動産業"]
["K_不動産業，物品賃貸業","69_不動産賃貸業・管理業","6919_その他の不動産賃貸業","07_不動産業","0701_不動産業"]
["K_不動産業，物品賃貸業","69_不動産賃貸業・管理業","6921_貸家業","07_不動産業","0701_不動産業"]
["K_不動産業，物品賃貸業","69_不動産賃貸業・管理業","6922_貸間業","07_不動産業","0701_不動産業"]
["K_不動産業，物品賃貸業","69_不動産賃貸業・管理業","6931_駐車場業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["K_不動産業，物品賃貸業","69_不動産賃貸業・管理業","6941_不動産管理業","07_不動産業","0701_不動産業"]
["K_不動産業，物品賃貸業","70_物品賃貸業","7000_主として管理事務を行う本社等","10_サービス業","1001_物品賃貸業"]
["K_不動産業，物品賃貸業","70_物品賃貸業","7009_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","10_サービス業","1001_物品賃貸業"]
["K_不動産業，物品賃貸業","70_物品賃貸業","7011_総合リース業","10_サービス業","1001_物品賃貸業"]
["K_不動産業，物品賃貸業","70_物品賃貸業","7019_その他の各種物品賃貸業","10_サービス業","1001_物品賃貸業"]
["K_不動産業，物品賃貸業","70_物品賃貸業","7021_産業用機械器具賃貸業（建設機械器具を除く）","10_サービス業","1001_物品賃貸業"]
["K_不動産業，物品賃貸業","70_物品賃貸業","7022_建設機械器具賃貸業","10_サービス業","1001_物品賃貸業"]
["K_不動産業，物品賃貸業","70_物品賃貸業","7031_事務用機械器具賃貸業（電子計算機を除く）","10_サービス業","1001_物品賃貸業"]
["K_不動産業，物品賃貸業","70_物品賃貸業","7032_電子計算機・同関連機器賃貸業","10_サービス業","1001_物品賃貸業"]
["K_不動産業，物品賃貸業","70_物品賃貸業","7041_自動車賃貸業","10_サービス業","1001_物品賃貸業"]
["K_不動産業，物品賃貸業","70_物品賃貸業","7051_スポーツ・娯楽用品賃貸業","10_サービス業","1001_物品賃貸業"]
["K_不動産業，物品賃貸業","70_物品賃貸業","7091_映画・演劇用品賃貸業","10_サービス業","1001_物品賃貸業"]
["K_不動産業，物品賃貸業","70_物品賃貸業","7092_音楽・映像記録物賃貸業（別掲を除く）","10_サービス業","1001_物品賃貸業"]
["K_不動産業，物品賃貸業","70_物品賃貸業","7093_貸衣しょう業（別掲を除く）","10_サービス業","1001_物品賃貸業"]
["K_不動産業，物品賃貸業","70_物品賃貸業","7099_他に分類されない物品賃貸業","10_サービス業","1001_物品賃貸業"]
["L_学術研究，専門・技術サービス業","71_学術・開発研究機関","7101_管理，補助的経済活動を行う事業所","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["L_学術研究，専門・技術サービス業","71_学術・開発研究機関","7111_理学研究所","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["L_学術研究，専門・技術サービス業","71_学術・開発研究機関","7112_工学研究所","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["L_学術研究，専門・技術サービス業","71_学術・開発研究機関","7113_農学研究所","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["L_学術研究，専門・技術サービス業","71_学術・開発研究機関","7114_医学・薬学研究所","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["L_学術研究，専門・技術サービス業","71_学術・開発研究機関","7121_人文・社会科学研究所","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["L_学術研究，専門・技術サービス業","72_専門サービス業（他に分類されないもの）","7201_管理，補助的経済活動を行う事業所","10_サービス業","1005_専門サービス業"]
["L_学術研究，専門・技術サービス業","72_専門サービス業（他に分類されないもの）","7211_法律事務所","10_サービス業","1005_専門サービス業"]
["L_学術研究，専門・技術サービス業","72_専門サービス業（他に分類されないもの）","7212_特許事務所","10_サービス業","1005_専門サービス業"]
["L_学術研究，専門・技術サービス業","72_専門サービス業（他に分類されないもの）","7221_公証人役場、司法書士事務所","10_サービス業","1005_専門サービス業"]
["L_学術研究，専門・技術サービス業","72_専門サービス業（他に分類されないもの）","7222_土地家屋調査士事務所","10_サービス業","1005_専門サービス業"]
["L_学術研究，専門・技術サービス業","72_専門サービス業（他に分類されないもの）","7231_行政書士事務所","10_サービス業","1005_専門サービス業"]
["L_学術研究，専門・技術サービス業","72_専門サービス業（他に分類されないもの）","7241_公認会計士事務所","10_サービス業","1005_専門サービス業"]
["L_学術研究，専門・技術サービス業","72_専門サービス業（他に分類されないもの）","7242_税理士事務所","10_サービス業","1005_専門サービス業"]
["L_学術研究，専門・技術サービス業","72_専門サービス業（他に分類されないもの）","7251_社会保険労務士事務所","10_サービス業","1005_専門サービス業"]
["L_学術研究，専門・技術サービス業","72_専門サービス業（他に分類されないもの）","7261_デザイン業","10_サービス業","1005_専門サービス業"]
["L_学術研究，専門・技術サービス業","72_専門サービス業（他に分類されないもの）","7271_著述家業","10_サービス業","1005_専門サービス業"]
["L_学術研究，専門・技術サービス業","72_専門サービス業（他に分類されないもの）","7272_芸術家業","10_サービス業","1005_専門サービス業"]
["L_学術研究，専門・技術サービス業","72_専門サービス業（他に分類されないもの）","7281_経営コンサルタント業","10_サービス業","1005_専門サービス業"]
["L_学術研究，専門・技術サービス業","72_専門サービス業（他に分類されないもの）","7282_純粋持株会社","10_サービス業","1005_専門サービス業"]
["L_学術研究，専門・技術サービス業","72_専門サービス業（他に分類されないもの）","7291_興信所","10_サービス業","1003_広告・調査・情報サービス業"]
["L_学術研究，専門・技術サービス業","72_専門サービス業（他に分類されないもの）","7292_翻訳業（著述家業を除く）","10_サービス業","1005_専門サービス業"]
["L_学術研究，専門・技術サービス業","72_専門サービス業（他に分類されないもの）","7293_通訳業，通訳案内業","10_サービス業","1005_専門サービス業"]
["L_学術研究，専門・技術サービス業","72_専門サービス業（他に分類されないもの）","7294_不動産鑑定業","10_サービス業","1005_専門サービス業"]
["L_学術研究，専門・技術サービス業","72_専門サービス業（他に分類されないもの）","7299_他に分類されない専門サービス業","10_サービス業","1005_専門サービス業"]
["L_学術研究，専門・技術サービス業","73_広告業","7300_主として管理事務を行う本社等","10_サービス業","1003_広告・調査・情報サービス業"]
["L_学術研究，専門・技術サービス業","73_広告業","7309_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","10_サービス業","1003_広告・調査・情報サービス業"]
["L_学術研究，専門・技術サービス業","73_広告業","7311_広告業","10_サービス業","1003_広告・調査・情報サービス業"]
["L_学術研究，専門・技術サービス業","74_技術サービス業（他に分類されないもの）","7401_管理，補助的経済活動を行う事業所","10_サービス業","1005_専門サービス業"]
["L_学術研究，専門・技術サービス業","74_技術サービス業（他に分類されないもの）","7411_獣医業","01_農業","0101_農業"]
["L_学術研究，専門・技術サービス業","74_技術サービス業（他に分類されないもの）","7421_建築設計業","10_サービス業","1005_専門サービス業"]
["L_学術研究，専門・技術サービス業","74_技術サービス業（他に分類されないもの）","7422_測量業","10_サービス業","1005_専門サービス業"]
["L_学術研究，専門・技術サービス業","74_技術サービス業（他に分類されないもの）","7429_その他の土木建築サービス業","10_サービス業","1005_専門サービス業"]
["L_学術研究，専門・技術サービス業","74_技術サービス業（他に分類されないもの）","7431_機械設計業","10_サービス業","1005_専門サービス業"]
["L_学術研究，専門・技術サービス業","74_技術サービス業（他に分類されないもの）","7441_商品検査業","10_サービス業","1004_事業サービス業"]
["L_学術研究，専門・技術サービス業","74_技術サービス業（他に分類されないもの）","7442_非破壊検査業","10_サービス業","1004_事業サービス業"]
["L_学術研究，専門・技術サービス業","74_技術サービス業（他に分類されないもの）","7451_一般計量証明業","10_サービス業","1004_事業サービス業"]
["L_学術研究，専門・技術サービス業","74_技術サービス業（他に分類されないもの）","7452_環境計量証明業","10_サービス業","1004_事業サービス業"]
["L_学術研究，専門・技術サービス業","74_技術サービス業（他に分類されないもの）","7459_その他の計量証明業","10_サービス業","1004_事業サービス業"]
["L_学術研究，専門・技術サービス業","74_技術サービス業（他に分類されないもの）","7461_写真業（商業写真業を除く）","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["L_学術研究，専門・技術サービス業","74_技術サービス業（他に分類されないもの）","7462_商業写真業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["L_学術研究，専門・技術サービス業","74_技術サービス業（他に分類されないもの）","7499_その他の技術サービス業","10_サービス業","1005_専門サービス業"]
["M_宿泊業，飲食サービス業","75_宿泊業","7500_主として管理事務を行う本社等","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["M_宿泊業，飲食サービス業","75_宿泊業","7509_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["M_宿泊業，飲食サービス業","75_宿泊業","7511_旅館、ホテル","13_観光業","1301_観光業"]
["M_宿泊業，飲食サービス業","75_宿泊業","7521_簡易宿所","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["M_宿泊業，飲食サービス業","75_宿泊業","7531_下宿業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["M_宿泊業，飲食サービス業","75_宿泊業","7591_会社・団体の宿泊所","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["M_宿泊業，飲食サービス業","75_宿泊業","7592_リゾートクラブ","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["M_宿泊業，飲食サービス業","75_宿泊業","7599_他に分類されない宿泊業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["M_宿泊業，飲食サービス業","76_飲食店","7600_主として管理事務を行う本社等","06_飲食業","0601_飲食業"]
["M_宿泊業，飲食サービス業","76_飲食店","7609_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","06_飲食業","0601_飲食業"]
["M_宿泊業，飲食サービス業","76_飲食店","7611_食堂、レストラン（専門料理店を除く）","06_飲食業","0601_飲食業"]
["M_宿泊業，飲食サービス業","76_飲食店","7621_日本料理店","06_飲食業","0601_飲食業"]
["M_宿泊業，飲食サービス業","76_飲食店","7622_料亭","06_飲食業","0601_飲食業"]
["M_宿泊業，飲食サービス業","76_飲食店","7623_中華料理店","06_飲食業","0601_飲食業"]
["M_宿泊業，飲食サービス業","76_飲食店","7624_ラーメン店","06_飲食業","0601_飲食業"]
["M_宿泊業，飲食サービス業","76_飲食店","7625_焼肉店","06_飲食業","0601_飲食業"]
["M_宿泊業，飲食サービス業","76_飲食店","7629_その他の専門料理店","06_飲食業","0601_飲食業"]
["M_宿泊業，飲食サービス業","76_飲食店","7631_そば・うどん店","06_飲食業","0601_飲食業"]
["M_宿泊業，飲食サービス業","76_飲食店","7641_すし店","06_飲食業","0601_飲食業"]
["M_宿泊業，飲食サービス業","76_飲食店","7651_酒場、ビヤホール","06_飲食業","0601_飲食業"]
["M_宿泊業，飲食サービス業","76_飲食店","7661_バー、キャバレー、ナイトクラブ","06_飲食業","0601_飲食業"]
["M_宿泊業，飲食サービス業","76_飲食店","7671_喫茶店","06_飲食業","0601_飲食業"]
["M_宿泊業，飲食サービス業","76_飲食店","7691_ハンバーガー店","06_飲食業","0601_飲食業"]
["M_宿泊業，飲食サービス業","76_飲食店","7692_お好み焼・焼きそば・たこ焼店","06_飲食業","0601_飲食業"]
["M_宿泊業，飲食サービス業","76_飲食店","7699_他に分類されない飲食店","06_飲食業","0601_飲食業"]
["M_宿泊業，飲食サービス業","77_持ち帰り・配達飲食サービス業","7700_主として管理事務を行う本社等","06_飲食業","0601_飲食業"]
["M_宿泊業，飲食サービス業","77_持ち帰り・配達飲食サービス業","7709_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","06_飲食業","0601_飲食業"]
["M_宿泊業，飲食サービス業","77_持ち帰り・配達飲食サービス業","7711_持ち帰り飲食サービス業","06_飲食業","0601_飲食業"]
["M_宿泊業，飲食サービス業","77_持ち帰り・配達飲食サービス業","7721_配達飲食サービス業","06_飲食業","0601_飲食業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","78_洗濯・理容・美容・浴場業","7800_主として管理事務を行う本社等","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","78_洗濯・理容・美容・浴場業","7809_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","78_洗濯・理容・美容・浴場業","7811_普通洗濯業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","78_洗濯・理容・美容・浴場業","7812_洗濯物取次業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","78_洗濯・理容・美容・浴場業","7813_リネンサプライ業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","78_洗濯・理容・美容・浴場業","7821_理容業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","78_洗濯・理容・美容・浴場業","7831_美容業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","78_洗濯・理容・美容・浴場業","7841_一般公衆浴場業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","78_洗濯・理容・美容・浴場業","7851_その他の公衆浴場業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","78_洗濯・理容・美容・浴場業","7891_洗張・染物業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","78_洗濯・理容・美容・浴場業","7892_エステティック業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","78_洗濯・理容・美容・浴場業","7893_リラクゼーション業(手技を用いるもの)","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","78_洗濯・理容・美容・浴場業","7894_ネイルサービス業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","78_洗濯・理容・美容・浴場業","7899_他に分類されない洗濯・理容・美容・浴場業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","79_その他の生活関連サービス業","7900_主として管理事務を行う本社等","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","79_その他の生活関連サービス業","7909_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","79_その他の生活関連サービス業","7911_旅行業（旅行業者代理業を除く）","13_観光業","1301_観光業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","79_その他の生活関連サービス業","7912_旅行業者代理業","13_観光業","1301_観光業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","79_その他の生活関連サービス業","7921_家事サービス業（住込みのもの）","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","79_その他の生活関連サービス業","7922_家事サービス業（住込みでないもの）","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","79_その他の生活関連サービス業","7931_衣服裁縫修理業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","79_その他の生活関連サービス業","7941_物品預り業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","79_その他の生活関連サービス業","7951_火葬業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","79_その他の生活関連サービス業","7952_墓地管理業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","79_その他の生活関連サービス業","7961_葬儀業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","79_その他の生活関連サービス業","7962_結婚式場業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","79_その他の生活関連サービス業","7963_冠婚葬祭互助会","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","79_その他の生活関連サービス業","7991_食品賃加工業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","79_その他の生活関連サービス業","7992_結婚相談業、結婚式場紹介業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","79_その他の生活関連サービス業","7993_写真プリント，現像・焼付業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","79_その他の生活関連サービス業","7999_他に分類されないその他の生活関連サービス業","13_観光業","1301_観光業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","80_娯楽業","8000_主として管理事務を行う本社等","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","80_娯楽業","8009_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","80_娯楽業","8011_映画館","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","80_娯楽業","8021_劇場","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","80_娯楽業","8022_興行場","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","80_娯楽業","8023_劇団","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","80_娯楽業","8024_楽団、舞踊団","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","80_娯楽業","8025_演芸・スポーツ等興行団","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","80_娯楽業","8031_競輪場","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","80_娯楽業","8032_競馬場","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","80_娯楽業","8033_自動車・モータボートの競走場","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","80_娯楽業","8034_競輪競技団","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","80_娯楽業","8035_競馬競技団","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","80_娯楽業","8036_自動車・モータボートの競技団","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","80_娯楽業","8041_スポーツ施設提供業（別掲を除く）","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","80_娯楽業","8042_体育館","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","80_娯楽業","8043_ゴルフ場","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","80_娯楽業","8044_ゴルフ練習場","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","80_娯楽業","8045_ボウリング場","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","80_娯楽業","8046_テニス場","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","80_娯楽業","8047_バッティング・テニス練習場","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","80_娯楽業","8048_フィットネスクラブ","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","80_娯楽業","8051_公園","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","80_娯楽業","8052_遊園地（テーマパークを除く）","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","80_娯楽業","8053_テーマパーク","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","80_娯楽業","8061_ビリヤード場","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","80_娯楽業","8062_囲碁・将棋所","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","80_娯楽業","8063_マージャンクラブ","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","80_娯楽業","8064_パチンコホール","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","80_娯楽業","8065_ゲームセンター","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","80_娯楽業","8069_その他の遊戯場","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","80_娯楽業","8091_ダンスホール","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","80_娯楽業","8092_マリーナ業","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","80_娯楽業","8093_遊漁船業","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","80_娯楽業","8094_芸ぎ業","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","80_娯楽業","8095_カラオケボックス業","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","80_娯楽業","8096_娯楽に附帯するサービス業","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["N_生活関連サービス業，娯楽業","80_娯楽業","8099_他に分類されない娯楽業","10_サービス業","1002_娯楽業"]
["O_教育，学習支援業","81_学校教育","8101_管理，補助的経済活動を行う事業所","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["O_教育，学習支援業","81_学校教育","8111_幼稚園","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["O_教育，学習支援業","81_学校教育","8121_小学校","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["O_教育，学習支援業","81_学校教育","8131_中学校","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["O_教育，学習支援業","81_学校教育","8141_高等学校","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["O_教育，学習支援業","81_学校教育","8142_中等教育学校","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["O_教育，学習支援業","81_学校教育","8151_特別支援学校","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["O_教育，学習支援業","81_学校教育","8161_大学","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["O_教育，学習支援業","81_学校教育","8162_短期大学","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["O_教育，学習支援業","81_学校教育","8163_高等専門学校","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["O_教育，学習支援業","81_学校教育","8171_専修学校","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["O_教育，学習支援業","81_学校教育","8172_各種学校","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["O_教育，学習支援業","81_学校教育","8181_学校教育支援機関","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["O_教育，学習支援業","81_学校教育","8191_幼保連携型認定こども園","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["O_教育，学習支援業","82_その他の教育，学習支援業","8200_主として管理事務を行う本社等","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["O_教育，学習支援業","82_その他の教育，学習支援業","8209_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["O_教育，学習支援業","82_その他の教育，学習支援業","8211_公民館","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["O_教育，学習支援業","82_その他の教育，学習支援業","8212_図書館","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["O_教育，学習支援業","82_その他の教育，学習支援業","8213_博物館、美術館","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["O_教育，学習支援業","82_その他の教育，学習支援業","8214_動物園、植物園、水族館","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["O_教育，学習支援業","82_その他の教育，学習支援業","8215_青少年教育施設","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["O_教育，学習支援業","82_その他の教育，学習支援業","8216_社会通信教育","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["O_教育，学習支援業","82_その他の教育，学習支援業","8219_その他の社会教育","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["O_教育，学習支援業","82_その他の教育，学習支援業","8221_職員教育施設・支援業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["O_教育，学習支援業","82_その他の教育，学習支援業","8222_職業訓練施設","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["O_教育，学習支援業","82_その他の教育，学習支援業","8229_その他の職業・教育支援施設","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["O_教育，学習支援業","82_その他の教育，学習支援業","8231_学習塾","10_サービス業","1005_専門サービス業"]
["O_教育，学習支援業","82_その他の教育，学習支援業","8241_音楽教授業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["O_教育，学習支援業","82_その他の教育，学習支援業","8242_書道教授業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["O_教育，学習支援業","82_その他の教育，学習支援業","8243_生花・茶道教授業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["O_教育，学習支援業","82_その他の教育，学習支援業","8244_そろばん教授業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["O_教育，学習支援業","82_その他の教育，学習支援業","8245_外国語会話教授業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["O_教育，学習支援業","82_その他の教育，学習支援業","8246_スポーツ・健康教授業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["O_教育，学習支援業","82_その他の教育，学習支援業","8249_その他の教養・技能教授業","10_サービス業","1005_専門サービス業"]
["O_教育，学習支援業","82_その他の教育，学習支援業","8299_他に分類されない教育，学習支援業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["P_医療，福祉","83_医療業","8300_主として管理事務を行う本社等","11_医療業","1101_医療業"]
["P_医療，福祉","83_医療業","8309_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","11_医療業","1101_医療業"]
["P_医療，福祉","83_医療業","8311_一般病院","11_医療業","1101_医療業"]
["P_医療，福祉","83_医療業","8312_精神科病院","11_医療業","1101_医療業"]
["P_医療，福祉","83_医療業","8321_有床診療所","11_医療業","1101_医療業"]
["P_医療，福祉","83_医療業","8322_無床診療所","11_医療業","1101_医療業"]
["P_医療，福祉","83_医療業","8331_歯科診療所","11_医療業","1101_医療業"]
["P_医療，福祉","83_医療業","8341_助産所","11_医療業","1101_医療業"]
["P_医療，福祉","83_医療業","8342_看護業","11_医療業","1101_医療業"]
["P_医療，福祉","83_医療業","8351_あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所","11_医療業","1101_医療業"]
["P_医療，福祉","83_医療業","8359_その他の療術業","11_医療業","1101_医療業"]
["P_医療，福祉","83_医療業","8361_歯科技工所","11_医療業","1101_医療業"]
["P_医療，福祉","83_医療業","8369_その他の医療に附帯するサービス業","11_医療業","1101_医療業"]
["P_医療，福祉","84_保健衛生","8400_主として管理事務を行う本社等","12_保険衛生、廃棄物処理業","1201_保険衛生、廃棄物処理業"]
["P_医療，福祉","84_保健衛生","8409_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","12_保険衛生、廃棄物処理業","1201_保険衛生、廃棄物処理業"]
["P_医療，福祉","84_保健衛生","8411_保健所","12_保険衛生、廃棄物処理業","1201_保険衛生、廃棄物処理業"]
["P_医療，福祉","84_保健衛生","8421_結核健康相談施設","12_保険衛生、廃棄物処理業","1201_保険衛生、廃棄物処理業"]
["P_医療，福祉","84_保健衛生","8422_精神保健相談施設","12_保険衛生、廃棄物処理業","1201_保険衛生、廃棄物処理業"]
["P_医療，福祉","84_保健衛生","8423_母子健康相談施設","12_保険衛生、廃棄物処理業","1201_保険衛生、廃棄物処理業"]
["P_医療，福祉","84_保健衛生","8429_その他の健康相談施設","12_保険衛生、廃棄物処理業","1201_保険衛生、廃棄物処理業"]
["P_医療，福祉","84_保健衛生","8491_検疫所（動物検疫所、植物防疫所を除く）","12_保険衛生、廃棄物処理業","1201_保険衛生、廃棄物処理業"]
["P_医療，福祉","84_保健衛生","8492_検査業","12_保険衛生、廃棄物処理業","1201_保険衛生、廃棄物処理業"]
["P_医療，福祉","84_保健衛生","8493_消毒業","12_保険衛生、廃棄物処理業","1201_保険衛生、廃棄物処理業"]
["P_医療，福祉","84_保健衛生","8499_他に分類されない保健衛生","12_保険衛生、廃棄物処理業","1201_保険衛生、廃棄物処理業"]
["P_医療，福祉","85_社会保険・社会福祉・介護事業","8500_主として管理事務を行う本社等","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["P_医療，福祉","85_社会保険・社会福祉・介護事業","8509_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["P_医療，福祉","85_社会保険・社会福祉・介護事業","8511_社会保険事業団体","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["P_医療，福祉","85_社会保険・社会福祉・介護事業","8521_福祉事務所","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["P_医療，福祉","85_社会保険・社会福祉・介護事業","8531_保育所","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["P_医療，福祉","85_社会保険・社会福祉・介護事業","8539_その他の児童福祉事業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["P_医療，福祉","85_社会保険・社会福祉・介護事業","8541_特別養護老人ホーム","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["P_医療，福祉","85_社会保険・社会福祉・介護事業","8542_介護老人保健施設","11_医療業","1101_医療業"]
["P_医療，福祉","85_社会保険・社会福祉・介護事業","8543_通所・短期入所介護事業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["P_医療，福祉","85_社会保険・社会福祉・介護事業","8544_訪問介護事業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["P_医療，福祉","85_社会保険・社会福祉・介護事業","8545_認知症老人グループホーム","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["P_医療，福祉","85_社会保険・社会福祉・介護事業","8546_有料老人ホーム","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["P_医療，福祉","85_社会保険・社会福祉・介護事業","8549_その他の老人福祉・介護事業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["P_医療，福祉","85_社会保険・社会福祉・介護事業","8551_居住支援事業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["P_医療，福祉","85_社会保険・社会福祉・介護事業","8559_その他の障害者福祉事業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["P_医療，福祉","85_社会保険・社会福祉・介護事業","8591_更生保護事業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["P_医療，福祉","85_社会保険・社会福祉・介護事業","8599_他に分類されない社会保険・社会福祉・介護事業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["Q_複合サービス事業","86_郵便局","8601_管理，補助的経済活動を行う事業所","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["Q_複合サービス事業","86_郵便局","8611_郵便局","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["Q_複合サービス事業","86_郵便局","8621_簡易郵便局","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["Q_複合サービス事業","86_郵便局","8629_その他の郵便局受託業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["Q_複合サービス事業","87_協同組合（他に分類されないもの）","8701_管理，補助的経済活動を行う事業所","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["Q_複合サービス事業","87_協同組合（他に分類されないもの）","8711_農業協同組合（他に分類されないもの）","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["Q_複合サービス事業","87_協同組合（他に分類されないもの）","8712_漁業協同組合（他に分類されないもの）","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["Q_複合サービス事業","87_協同組合（他に分類されないもの）","8713_水産加工業協同組合（他に分類されないもの）","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["Q_複合サービス事業","87_協同組合（他に分類されないもの）","8714_森林組合（他に分類されないもの）","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["Q_複合サービス事業","87_協同組合（他に分類されないもの）","8721_事業協同組合（他に分類されないもの）","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","88_廃棄物処理業","8800_主として管理事務を行う本社等","12_保険衛生、廃棄物処理業","1201_保険衛生、廃棄物処理業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","88_廃棄物処理業","8809_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","12_保険衛生、廃棄物処理業","1201_保険衛生、廃棄物処理業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","88_廃棄物処理業","8811_し尿収集運搬業","12_保険衛生、廃棄物処理業","1201_保険衛生、廃棄物処理業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","88_廃棄物処理業","8812_し尿処分業","12_保険衛生、廃棄物処理業","1201_保険衛生、廃棄物処理業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","88_廃棄物処理業","8813_浄化槽清掃業","12_保険衛生、廃棄物処理業","1201_保険衛生、廃棄物処理業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","88_廃棄物処理業","8814_浄化槽保守点検業","12_保険衛生、廃棄物処理業","1201_保険衛生、廃棄物処理業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","88_廃棄物処理業","8815_ごみ収集運搬業","12_保険衛生、廃棄物処理業","1201_保険衛生、廃棄物処理業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","88_廃棄物処理業","8816_ごみ処分業","12_保険衛生、廃棄物処理業","1201_保険衛生、廃棄物処理業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","88_廃棄物処理業","8817_清掃事務所","12_保険衛生、廃棄物処理業","1201_保険衛生、廃棄物処理業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","88_廃棄物処理業","8821_産業廃棄物収集運搬業","12_保険衛生、廃棄物処理業","1201_保険衛生、廃棄物処理業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","88_廃棄物処理業","8822_産業廃棄物処分業","12_保険衛生、廃棄物処理業","1201_保険衛生、廃棄物処理業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","88_廃棄物処理業","8823_特別管理産業廃棄物収集運搬業","12_保険衛生、廃棄物処理業","1201_保険衛生、廃棄物処理業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","88_廃棄物処理業","8824_特別管理産業廃棄物処分業","12_保険衛生、廃棄物処理業","1201_保険衛生、廃棄物処理業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","88_廃棄物処理業","8891_死亡獣畜取扱業","12_保険衛生、廃棄物処理業","1201_保険衛生、廃棄物処理業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","88_廃棄物処理業","8899_他に分類されない廃棄物処理業","12_保険衛生、廃棄物処理業","1201_保険衛生、廃棄物処理業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","89_自動車整備業","8901_管理，補助的経済活動を行う事業所","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","89_自動車整備業","8911_自動車一般整備業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","89_自動車整備業","8919_その他の自動車整備業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","90_機械等修理業（別掲を除く）","9000_主として管理事務を行う本社等","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","90_機械等修理業（別掲を除く）","9009_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","90_機械等修理業（別掲を除く）","9011_一般機械修理業（建設・鉱山機械を除く）","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","90_機械等修理業（別掲を除く）","9012_建設・鉱山機械整備業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","90_機械等修理業（別掲を除く）","9021_電気機械器具修理業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","90_機械等修理業（別掲を除く）","9031_表具業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","90_機械等修理業（別掲を除く）","9091_家具修理業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","90_機械等修理業（別掲を除く）","9092_時計修理業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","90_機械等修理業（別掲を除く）","9093_履物修理業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","90_機械等修理業（別掲を除く）","9094_かじ業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","90_機械等修理業（別掲を除く）","9099_他に分類されない修理業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","91_職業紹介・労働者派遣業","9100_主として管理事務を行う本社等","10_サービス業","1004_事業サービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","91_職業紹介・労働者派遣業","9109_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","10_サービス業","1004_事業サービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","91_職業紹介・労働者派遣業","9111_職業紹介業","10_サービス業","1004_事業サービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","91_職業紹介・労働者派遣業","9121_労働者派遣業","10_サービス業","1004_事業サービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","92_その他の事業サービス業","9200_主として管理事務を行う本社等","10_サービス業","1004_事業サービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","92_その他の事業サービス業","9209_その他の管理，補助的経済活動を行う事業所","10_サービス業","1004_事業サービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","92_その他の事業サービス業","9211_速記・ワープロ入力業","10_サービス業","1004_事業サービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","92_その他の事業サービス業","9212_複写業","10_サービス業","1004_事業サービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","92_その他の事業サービス業","9221_ビルメンテナンス業","10_サービス業","1004_事業サービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","92_その他の事業サービス業","9229_その他の建物サービス業","10_サービス業","1004_事業サービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","92_その他の事業サービス業","9231_警備業","10_サービス業","1004_事業サービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","92_その他の事業サービス業","9291_ディスプレイ業","10_サービス業","1004_事業サービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","92_その他の事業サービス業","9292_産業用設備洗浄業","10_サービス業","1004_事業サービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","92_その他の事業サービス業","9293_看板書き業","10_サービス業","1004_事業サービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","92_その他の事業サービス業","9294_コールセンター業","10_サービス業","1004_事業サービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","92_その他の事業サービス業","9299_他に分類されないその他の事業サービス業","10_サービス業","1004_事業サービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","93_政治・経済・文化団体","9311_実業団体","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","93_政治・経済・文化団体","9312_同業団体","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","93_政治・経済・文化団体","9321_労働団体","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","93_政治・経済・文化団体","9331_学術団体","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","93_政治・経済・文化団体","9332_文化団体","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","93_政治・経済・文化団体","9341_政治団体","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","93_政治・経済・文化団体","9399_他に分類されない非営利的団体","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","94_宗教","9411_神社、神道教会","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","94_宗教","9412_教派事務所","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","94_宗教","9421_寺院、仏教教会","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","94_宗教","9422_宗派事務所","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","94_宗教","9431_キリスト教教会、修道院","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","94_宗教","9432_教団事務所","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","94_宗教","9491_その他の宗教の教会","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","94_宗教","9499_その他の宗教の教団事務所","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","95_その他のサービス業","9501_管理，補助的経済活動を行う事業所","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","95_その他のサービス業","9511_集会場","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","95_その他のサービス業","9521_と畜場","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","95_その他のサービス業","9599_他に分類されないサービス業","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","96_外国公務","9611_外国公館","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["R_サービス業（他に分類されないもの）","96_外国公務","9699_その他の外国公務","10_サービス業","1006_その他のサービス業"]
["S_公務（他に分類されるものを除く）","97_国家公務","9711_立法機関","14_その他","1400_その他業種"]
["S_公務（他に分類されるものを除く）","97_国家公務","9721_司法機関","14_その他","1400_その他業種"]
["S_公務（他に分類されるものを除く）","97_国家公務","9731_行政機関","14_その他","1400_その他業種"]
["S_公務（他に分類されるものを除く）","98_地方公務","9811_都道府県機関","14_その他","1400_その他業種"]
["S_公務（他に分類されるものを除く）","98_地方公務","9821_市町村機関","14_その他","1400_その他業種"]
["T_分類不能の産業","99_分類不能の産業","9999_分類不能の産業","14_その他","1400_その他業種"]

{"sheet":"【参照】設備区分","index":25,"n_rows":33,"n_cols":3,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,1,18,1],[19,1,21,1],[23,1,24,1],[26,1,30,1],[5,1,8,1],[9,1,11,1],[12,1,16,1]]}
[]
[]
[]
[]
[null,"設備区分（大分類）","設備種別（細分類）"]
[null,"空調・換気設備","業務用エアコン"]
[null,null,"一般用エアコン"]
[null,null,"換気装置（熱交換型）"]
[null,null,"温風暖房機・ジェットヒーター"]
[null,"照明設備","業務用LED照明器具"]
[null,null,"一般用LED照明器具"]
[null,null,"非常時用照明器具（非常灯・誘導灯）"]
[null,"冷蔵・冷凍設備","業務用冷蔵・冷凍庫"]
[null,null,"一般用冷蔵・冷凍庫"]
[null,null,"冷凍・冷蔵ショーケース"]
[null,null,"冷凍・冷蔵ユニットクーラ"]
[null,null,"コンデンシングユニット"]
[null,"エネルギー管理設備","エネルギーマネジメントシステム"]
[null,null,"凍結防止ヒーター用節電器"]
[null,"恒温設備","チラー（冷却水循環装置）"]
[null,null,"一般・業務用ヒートポンプ式給湯器"]
[null,null,"高性能ボイラ"]
[null,"熱電併給設備","高効率コージェネレーション"]
[null,"電気制御設備","変圧器"]
[null,null,"産業用モータ"]
[null,"加熱設備","工業炉"]
[null,"生産設備","工作機械"]
[null,null,"プラスチック加工機械"]
[null,null,"プレス機械"]
[null,null,"印刷機械"]
[null,null,"ダイカストマシン"]
[null,"発電設備","太陽光パネル及び付属設備"]
[null,"建物付属設備","断熱ガラス及びサッシ"]

{"sheet":"【参照】業種区分","index":26,"n_rows":15,"n_cols":7,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
["01_農業","0101_農業"]
["02_建設業","0201_建設業"]
["03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業","0302_化学工業・関連製品製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業","0304_金属製品製造業","0305_一般・電気機械器具製造業","0306_その他の製造業"]
["04_卸売業","0401_化学製品卸売業","0402_繊維関連製品卸売業","0403_食料品卸売業","0404_その他の卸売業"]
["05_小売業","0501_小売業"]
["06_飲食業","0601_飲食業"]
["07_不動産業","0701_不動産業"]
["08_運輸業","0801_運輸業"]
["09_エネルギー","0901_エネルギー"]
["10_サービス業","1001_物品賃貸業","1002_娯楽業","1003_広告・調査・情報サービス業","1004_事業サービス業","1005_専門サービス業","1006_その他のサービス業"]
["11_医療業","1101_医療業"]
["12_保険衛生、廃棄物処理業","1201_保険衛生、廃棄物処理業"]
["13_観光業","1301_観光業"]
["14_その他","1400_その他業種"]

{"sheet":"【参照】企業規模","index":27,"n_rows":22,"n_cols":8,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,0,1,1],[14,3,17,4]]}
[]
["事業規模",null,{"$f":"IF(F22=1,\"分析対象外\",IF(SUM(F15:F20)=1,\"中規模事業者\",IF(SUM(F10:F13)=1,\"小規模事業者\",\"算出不可\")))","v":"分析対象外"}]
[]
["事業規模区分","中小企業基本法　中小企業定義\n業種区分","ローカルベンチマーク業種大分類","資本金","従業員","該当フラグ",null,"ロカベン23業種_大分類"]
["中小規模","卸売業","06_卸売業","1億円以下","100人以下",{"$f":"IF(AND(【出力】財務分析!D9=\"04_卸売業\",OR(AND(0<【出力】財務分析!$D$13,【出力】財務分析!$D$13<=100000),AND(0<【出力】財務分析!$D$12,0<【出力】財務分析!$D$12<=100))),1,0)","v":0},null,"01_農業"]
[null,"小売業","05_小売業、06_飲食業","5千万以下","50人以下",{"$f":"IF(AND(OR(【出力】財務分析!D9=\"05_小売業\",【出力】財務分析!D9=\"06_飲食業\"),OR(AND(0<【出力】財務分析!$D$13,【出力】財務分析!$D$13<=50000),AND(0<【出力】財務分析!$D$12,【出力】財務分析!$D$12<=50))),1,0)","v":0},null,"02_建設業"]
[null,"サービス業","10_サービス業、11_医療業、12_保健衛生、廃棄物処理業、13_観光業","5千万以下","100人以下",{"$f":"IF(AND(OR(【出力】財務分析!D9=\"10_サービス業\",【出力】財務分析!D9=\"11_医療業\",【出力】財務分析!D9=\"12_保険衛生、廃棄物処理業\",【出力】財務分析!D9=\"13_観光業\"),OR(AND(0<【出力】財務分析!$D$13,【出力】財務分析!$D$13<=50000),AND(0<【出力】財務分析!$D$12,【出力】財務分析!$D$12<=100))),1,0)","v":0},null,"03_製造業"]
[null,"製造業\nその他","01_農業、02_建設業、03_製造業、07_不動産業、08_運輸業、09_エネルギー、14_その他","3億円以下","300人以下",{"$f":"IF(AND(OR(【出力】財務分析!D9=\"01_農業\",【出力】財務分析!D9=\"02_建設業\",【出力】財務分析!D9=\"03_製造業\",【出力】財務分析!D9=\"07_不動産業\",【出力】財務分析!D9=\"08_運輸業\",【出力】財務分析!D9=\"09_エネルギー\",【出力】財務分析!D9=\"14_その他\"),OR(AND(0<【出力】財務分析!$D$13,【出力】財務分析!$D$13<=300000),AND(0<【出力】財務分析!$D$12,【出力】財務分析!$D$12<=300))),1,0)","v":0},null,"04_卸売業"]
[null,null,null,null,null,null,null,"05_小売業"]
["小規模","卸売業","06_卸売業",null,"5人以下",{"$f":"IF(AND(F5=1,0<=【出力】財務分析!$D$12,【出力】財務分析!$D$12<=5),1,0)","v":0},null,"06_飲食業"]
[null,"小売業","05_小売業、06_飲食業",null,"5人以下",{"$f":"IF(AND(F6=1,0<=【出力】財務分析!$D$12,【出力】財務分析!$D$12<=5),1,0)","v":0},null,"07_不動産業"]
[null,"サービス業","10_サービス業、11_医療業、12_保健衛生、廃棄物処理業、13_観光業",null,"5人以下",{"$f":"IF(AND(F7=1,0<=【出力】財務分析!$D$12,【出力】財務分析!$D$12<=5),1,0)","v":0},null,"08_運輸業"]
[null,"製造業\nその他","01_農業、02_建設業、03_製造業、07_不動産業、08_運輸業、09_エネルギー、14_その他",null,"20人以下",{"$f":"IF(AND(F8=1,0<=【出力】財務分析!$D$12,【出力】財務分析!$D$12<=20),1,0)","v":0},null,"09_エネルギー"]
[null,null,null,null,null,null,null,"10_サービス業"]
["中規模","卸売業","06_卸売業","中小規模該当の企業の内、小規模に該当する企業以外の企業",null,{"$f":"IF(AND(F5=1,F10=0),1,IF(AND(F5=1,F10=1),0,0))","v":0},null,"11_医療業"]
[null,"小売業","05_小売業、06_飲食業",null,null,{"$f":"IF(AND(F6=1,F11=0),1,IF(AND(F6=1,F11=1),0,0))","v":0},null,"12_保険衛生、廃棄物処理業"]
[null,"サービス業","10_サービス業、11_医療業、12_保健衛生、廃棄物処理業、13_観光業",null,null,{"$f":"IF(AND(F7=1,F12=0),1,IF(AND(F7=1,F12=1),0,0))","v":0},null,"13_観光業"]
[null,"製造業\nその他","01_農業、02_建設業、03_製造業、07_不動産業、08_運輸業、09_エネルギー、14_その他",null,null,{"$f":"IF(AND(F8=1,F13=0),1,IF(AND(F8=1,F13=1),0,0))","v":0},null,"14_その他"]
[]
["中堅企業",null,null,null,null,{"$f":"IF(SUM(F5:F18)+F22=0,1,0)","v":0}]
[]
["分析対象外",null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(【出力】財務分析!D9=\"エラー_日本標準分類を入力し直して下さい\",【出力】財務分析!D9=\"\",AND(OR(【出力】財務分析!$D$12=0,【出力】財務分析!$D$12=\"\"),OR(【出力】財務分析!D13=0,【出力】財務分析!D13=\"\"))),1,0)","v":1}]

{"sheet":"【参照】売上増加率基準値","index":28,"n_rows":61,"n_cols":10,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["指標カテゴリ","大分類","小分類","事業規模","中央値","標準偏差","ⅳ","ⅲ","ⅱ","ⅰ"]
["①売上増加率","01_農業","0101_農業","中規模事業者",2.26824245254778E-2,6.4006655435718401E-2,-5.1246708691894703E-2,-1.7702013628377699E-3,5.1472526563095998E-2,0.107865445411494]
["①売上増加率","01_農業","0101_農業","小規模事業者",3.5113178886081502E-2,0.123919473311696,-9.1690648761649798E-2,-8.7455954380440092E-3,6.32928307662734E-2,0.20210420621809899]
["①売上増加率","02_建設業","0201_建設業","中規模事業者",3.1069575355772198E-2,0.106944402165924,-9.5625158337148505E-2,-1.0730390681529201E-2,8.0218324109248396E-2,0.18952009427310601]
["①売上増加率","02_建設業","0201_建設業","小規模事業者",3.8603942858903902E-2,0.15352424224919101,-0.13274683392939099,-1.8334540742067699E-2,0.102788415327948,0.26132904244014399]
["①売上増加率","03_製造業","0306_その他の製造業","中規模事業者",-1.32748721576433E-2,8.0931162886199004E-2,-0.115834413289763,-4.21612812304787E-2,1.8330124675597501E-2,9.0916003045539207E-2]
["①売上増加率","03_製造業","0306_その他の製造業","小規模事業者",-1.6535617368945401E-2,0.118693586507049,-0.14267266335256201,-5.5249148152152899E-2,2.6634569146206901E-2,0.13824008407072699]
["①売上増加率","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業","中規模事業者",-1.08339319821788E-2,7.84375425060332E-2,-0.114342625524367,-3.7759808330805701E-2,2.1464855747800202E-2,8.5398013967103503E-2]
["①売上増加率","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業","小規模事業者",-1.5523328455178001E-2,0.122772235809074,-0.14637893816413899,-5.4503375226766203E-2,2.0336199955331199E-2,0.13477153716255]
["①売上増加率","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業","中規模事業者",-3.3402956198777299E-3,6.6070349357800595E-2,-8.2188218637217106E-2,-2.6412001182928899E-2,2.07201479696839E-2,7.6628832361704896E-2]
["①売上増加率","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業","小規模事業者",-2.00048423130593E-3,0.104859786596164,-9.6342397222675E-2,-2.8866353808657898E-2,4.71650599129377E-2,0.14089077177680101]
["①売上増加率","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業","中規模事業者",-2.9973307969688199E-2,7.1680147340679706E-2,-0.10488039008413901,-5.50231151504997E-2,1.3431917237548901E-3,8.1464182905462701E-2]
["①売上増加率","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業","小規模事業者",-2.6840886119630099E-2,0.10754040649873101,-9.2009763912591094E-2,-6.0112810503632402E-2,-4.7154705580754299E-3,8.5425607984235194E-2]
["①売上増加率","03_製造業","0304_金属製品製造業","中規模事業者",-1.0515062732011001E-2,7.7212745828623502E-2,-0.110385937527333,-3.9344860910232503E-2,1.8137331821473202E-2,8.9875405191302896E-2]
["①売上増加率","03_製造業","0304_金属製品製造業","小規模事業者",-1.6467181105373801E-2,0.10453682503512,-0.13935865853351501,-5.1097041616497099E-2,2.2984502880097402E-2,0.121361380614412]
["①売上増加率","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業","中規模事業者",-1.5247588970724099E-2,9.2830607240649898E-2,-0.13130373625988701,-5.5183513063846799E-2,2.3033424472558801E-2,0.105531593870186]
["①売上増加率","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業","小規模事業者",-2.1503627179386101E-2,0.12919884757036601,-0.15892812761997999,-6.4980594581149395E-2,3.0701792783880601E-2,0.15884818695928701]
["①売上増加率","不使用","不使用","中規模事業者"]
["①売上増加率","不使用","不使用","小規模事業者"]
["①売上増加率","04_卸売業","0404_その他の卸売業","中規模事業者",-2.3672961680752998E-3,9.5501031766696401E-2,-0.112258963023578,-3.5684896897832198E-2,3.1381061075396399E-2,0.121512846607706]
["①売上増加率","04_卸売業","0404_その他の卸売業","小規模事業者",-7.6279594322570497E-3,0.14245437692719801,-0.14569113603512701,-5.3139164725356097E-2,4.0091370955339399E-2,0.183806700409755]
["①売上増加率","04_卸売業","0401_化学製品卸売業","中規模事業者",-3.1648603845342298E-3,9.2403646636923201E-2,-9.5332784767693995E-2,-3.0935928209262199E-2,1.9769634798754401E-2,9.5184507749705494E-2]
["①売上増加率","04_卸売業","0401_化学製品卸売業","小規模事業者",-6.0216157412176898E-3,0.114213359217727,-0.12762707654204899,-4.9083768945980301E-2,3.7330460209666801E-2,0.17789907180620801]
["①売上増加率","04_卸売業","0402_繊維関連製品卸売業","中規模事業者",-3.7924965453437501E-2,0.10953889480135499,-0.16926076582689201,-8.8775152313244302E-2,6.8116655264841503E-3,0.121512846607706]
["①売上増加率","04_卸売業","0402_繊維関連製品卸売業","小規模事業者",-4.4892720699612802E-2,0.123022895241835,-0.20155635335329,-0.107781777801446,-5.5055481836656104E-3,0.16060047405230299]
["①売上増加率","04_卸売業","0403_食料品卸売業","中規模事業者",-2.15237948309428E-2,9.2099651654804104E-2,-0.13853534789087299,-5.0047363141836498E-2,1.5610594156364E-2,9.4488440821641706E-2]
["①売上増加率","04_卸売業","0403_食料品卸売業","小規模事業者",-3.1668732284327102E-2,0.135964668955535,-0.16330612661362101,-7.06328445525084E-2,1.6449756862362299E-2,0.15954659439316801]
["①売上増加率","不使用","不使用","中規模事業者"]
["①売上増加率","不使用","不使用","小規模事業者"]
["①売上増加率","05_小売業","0501_小売業","中規模事業者",4.7944312941764199E-4,0.11885631927013,-0.116122653153778,-3.03103380261261E-2,4.2717167651005403E-2,0.17147912953150399]
["①売上増加率","05_小売業","0501_小売業","小規模事業者",-7.7922732018851299E-3,0.16526869551998599,-0.13520480435089299,-4.3483394389444603E-2,6.8698714861695098E-2,0.226997116632073]
["①売上増加率","06_飲食業","0601_飲食業","中規模事業者",-7.0572788690003802E-2,0.10887484603530299,-0.20156998995723299,-0.115909709727712,-3.2354607707138397E-2,8.3950705737906597E-2]
["①売上増加率","06_飲食業","0601_飲食業","小規模事業者",-0.11051221848095,0.12736691116238599,-0.30560317934277298,-0.16686405564291301,-6.2825898597876004E-2,8.6710681709828694E-2]
["①売上増加率","07_不動産業","0701_不動産業","中規模事業者",3.4542715537769102E-2,0.122854826989441,-8.9959920942751306E-2,-1.71765661550925E-3,8.4602663701646402E-2,0.22762740064862]
["①売上増加率","07_不動産業","0701_不動産業","小規模事業者",5.5171511326954498E-2,0.20534787375244001,-0.176284081806374,-1.4998700037608099E-2,0.157448552809238,0.37062823517955901]
["①売上増加率","08_運輸業","0801_運輸業","中規模事業者",2.38977511770633E-2,0.105967418645149,-7.3807037353236293E-2,-4.2368946560223698E-3,5.9262531030986498E-2,0.17934645217795001]
["①売上増加率","08_運輸業","0801_運輸業","小規模事業者",3.1195121108882801E-2,0.162326465233287,-0.11911426345420301,-1.85072647246072E-2,8.5925367943785497E-2,0.29952794642978098]
["①売上増加率","09_エネルギー","0901_エネルギー","中規模事業者",7.0193108869697702E-3,0.19639295787476099,-5.2062169955545301E-2,-1.3396520352790601E-2,0.20149972734188201,0.459486578351674]
["①売上増加率","09_エネルギー","0901_エネルギー","小規模事業者",8.2475171132507699E-2,0.18167570035329,-0.12676935247922599,3.1097433363701701E-2,0.121185075887874,0.39544530955981799]
["①売上増加率","10_サービス業","1006_その他のサービス業","中規模事業者",2.96613254324125E-2,0.127982364153436,-0.11824516460208701,-1.23173464548761E-2,8.0047482371696801E-2,0.21581065798282201]
["①売上増加率","10_サービス業","1006_その他のサービス業","小規模事業者",1.8292172035454201E-2,0.18204630879467601,-0.18838776447738101,-4.2328046352788702E-2,9.06939882490959E-2,0.28022262352340399]
["①売上増加率","10_サービス業","1001_物品賃貸業","中規模事業者",2.3776661735689E-2,8.87462417165122E-2,-8.1788182358641895E-2,-1.5585116672932E-2,5.2850597056333902E-2,0.131156130857989]
["①売上増加率","10_サービス業","1001_物品賃貸業","小規模事業者",-3.6828426186444798E-3,0.134793259518001,-0.17423146432365599,-4.7689326189963098E-2,3.46063699968963E-2,0.21902299860619701]
["①売上増加率","10_サービス業","1002_娯楽業","中規模事業者",-4.12835430687465E-2,0.116713714234227,-0.18583219553286201,-9.2069669822482103E-2,9.9359416317165304E-4,0.102125221463493]
["①売上増加率","10_サービス業","1002_娯楽業","小規模事業者",-5.78480724533285E-2,0.14439696193593701,-0.312127737780171,-9.3234286267465702E-2,1.34784043613237E-2,0.12618158359071399]
["①売上増加率","10_サービス業","1003_広告・調査・情報サービス業","中規模事業者",5.3428549932915702E-2,0.13319256219592601,-9.0889632554171096E-2,8.5983049257340998E-3,0.10661260821669601,0.26945930300392801]
["①売上増加率","10_サービス業","1003_広告・調査・情報サービス業","小規模事業者",1.85632572218285E-2,0.167553021118139,-0.19945389581098699,-6.4510834751791105E-2,0.112010952203387,0.255765892475812]
["①売上増加率","10_サービス業","1004_事業サービス業","中規模事業者",2.7119392211019801E-2,0.13550008141864001,-0.119534588757823,-1.2951117940337299E-2,8.2178766574113896E-2,0.234546089380826]
["①売上増加率","10_サービス業","1004_事業サービス業","小規模事業者",2.09711309956493E-2,0.17233069403925699,-0.168946076476718,-3.7903475453156199E-2,7.7439808314105796E-2,0.22956324852668999]
["①売上増加率","10_サービス業","1005_専門サービス業","中規模事業者",4.5167475074209602E-2,0.11319755735049,-8.4937690415710504E-2,1.0791460896042201E-3,8.84228527617828E-2,0.204591142109742]
["①売上増加率","10_サービス業","1005_専門サービス業","小規模事業者",5.1465842122305899E-2,0.21633950989180201,-0.18198559380305701,-1.73022168967044E-2,0.14091596151843899,0.43108093790058999]
["①売上増加率","不使用","不使用","中規模事業者"]
["①売上増加率","不使用","不使用","小規模事業者"]
["①売上増加率","11_医療業","1101_医療業","中規模事業者",6.1428793212105898E-2,0.19604587045640101,-5.4921171050134499E-2,3.3191178830361101E-2,0.17540864073655099,0.444026721794052]
["①売上増加率","11_医療業","1101_医療業","小規模事業者",6.1428793212105898E-2,0.19604587045640101,-5.4921171050134499E-2,3.3191178830361101E-2,0.17540864073655099,0.444026721794052]
["①売上増加率","12_保険衛生、廃棄物処理業","1201_保険衛生、廃棄物処理業","中規模事業者",4.1455932141179201E-2,8.7976554678025495E-2,-5.6293696143514503E-2,1.35116996031423E-2,7.3053171610551706E-2,0.15230730932268999]
["①売上増加率","12_保険衛生、廃棄物処理業","1201_保険衛生、廃棄物処理業","小規模事業者",2.9746190722932098E-2,0.19429253285465301,-0.121687035635904,-1.1081009190100201E-2,0.12371881910311,0.41911279582171801]
["①売上増加率","13_観光業","1301_観光業","中規模事業者",-4.2334425081167297E-2,0.17284500507571399,-0.219851729483868,-0.13368802497842799,4.2372165862367202E-2,0.17674179929240799]
["①売上増加率","13_観光業","1301_観光業","小規模事業者",-3.5022034044586897E-2,0.15160132325435299,-0.25592479977350402,-0.109121886072176,4.0895873027034903E-3,0.235257173430901]
["①売上増加率","14_その他","1400_その他業種","中規模事業者",1.39712426702933E-2,0.11033134690829099,-0.109052391158157,-2.35390912118324E-2,5.7361669398535903E-2,0.171391039376878]
["①売上増加率","14_その他","1400_その他業種","小規模事業者",2.9930590392125998E-2,0.15867159545937701,-0.13861327408667201,-2.6237660755210002E-2,9.5351846203902399E-2,0.26218647262289702]

{"sheet":"【参照】営業利益率基準値","index":29,"n_rows":61,"n_cols":10,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["指標カテゴリ","大分類","小分類","事業規模","中央値","標準偏差","ⅳ","ⅲ","ⅱ","ⅰ"]
["②営業利益率","01_農業","0101_農業","中規模事業者",8.5650934931351692E-3,5.3023243672145497E-2,-6.0305346667714199E-2,-1.40465526296032E-2,2.39333169858842E-2,9.1318872426581196E-2]
["②営業利益率","01_農業","0101_農業","小規模事業者",-1.26812029956292E-2,7.2687722008074399E-2,-0.133169118926071,-4.3354801445731998E-2,1.9737827048800002E-2,7.7558368475615896E-2]
["②営業利益率","02_建設業","0201_建設業","中規模事業者",3.4600779384363803E-2,4.2471577176518602E-2,-1.2980080318557101E-2,1.7831830949847499E-2,5.4131985398136601E-2,9.8475907786610695E-2]
["②営業利益率","02_建設業","0201_建設業","小規模事業者",1.43704401419067E-2,5.8733762201072501E-2,-7.0534209581493396E-2,-3.40448612802014E-3,3.52567859926778E-2,8.5068875666638302E-2]
["②営業利益率","03_製造業","0306_その他の製造業","中規模事業者",1.9820899111490702E-2,5.0052456341631697E-2,-4.6316957822286203E-2,2.8766961764429798E-3,4.01540054488876E-2,8.8872609084212406E-2]
["②営業利益率","03_製造業","0306_その他の製造業","小規模事業者",7.1055390712823603E-3,6.9570587690499994E-2,-0.10325588506328599,-1.5634644804712099E-2,2.8688048954919401E-2,8.1236702433684096E-2]
["②営業利益率","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業","中規模事業者",9.7384001883502706E-3,4.43831525528596E-2,-5.4461877305582898E-2,-3.8993646792081101E-3,2.7023935507037099E-2,6.5190375668215797E-2]
["②営業利益率","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業","小規模事業者",4.7433349605941902E-3,6.4503606186968099E-2,-0.104097392978949,-1.7294245108171201E-2,1.9631527049006101E-2,5.6664411415927401E-2]
["②営業利益率","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業","中規模事業者",2.5765118719027199E-2,5.0541150530726497E-2,-3.0839708200493698E-2,8.6592370420163593E-3,4.7179549580512202E-2,0.107826540820574]
["②営業利益率","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業","小規模事業者",1.9867563378168501E-2,6.3053069232691106E-2,-6.82399630568441E-2,-2.41889470199638E-4,3.9939216154995502E-2,0.103688630814477]
["②営業利益率","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業","中規模事業者",1.51593026106126E-2,5.0255732427255499E-2,-5.7314935572408701E-2,-3.3673913727954499E-3,3.07789840248523E-2,8.0473426675019499E-2]
["②営業利益率","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業","小規模事業者",1.0241125627588E-3,4.7751810816623497E-2,-6.9455151182618399E-2,-1.98611229614939E-2,2.12810757524932E-2,4.6617937269664803E-2]
["②営業利益率","03_製造業","0304_金属製品製造業","中規模事業者",2.4046578039104601E-2,5.0672552693000299E-2,-3.9307898159417598E-2,5.0301276782573996E-3,4.3238617442931997E-2,9.5610419303730404E-2]
["②営業利益率","03_製造業","0304_金属製品製造業","小規模事業者",1.20638171645244E-2,6.96045143884544E-2,-0.10262179507644301,-1.46475185819527E-2,3.2710450974304701E-2,9.1849231670828799E-2]
["②営業利益率","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業","中規模事業者",2.4621501073371299E-2,5.37653025471517E-2,-5.0992336430213003E-2,7.5859997899327897E-3,5.04877358344571E-2,0.10290236777797999]
["②営業利益率","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業","小規模事業者",1.08390993731153E-2,7.2065183114496598E-2,-0.111709859011327,-1.7449061640255399E-2,3.8617096032980497E-2,9.0682364326573603E-2]
["②営業利益率","不使用","不使用","中規模事業者"]
["②営業利益率","不使用","不使用","小規模事業者"]
["②営業利益率","04_卸売業","0404_その他の卸売業","中規模事業者",1.1050438198395501E-2,3.4615216400934103E-2,-2.5932915195072199E-2,3.1642390556369001E-3,2.2861057580303799E-2,5.4763344829965602E-2]
["②営業利益率","04_卸売業","0404_その他の卸売業","小規模事業者",4.4497950304717496E-3,4.5472186744764401E-2,-5.5953224450986501E-2,-5.9594621252752203E-3,1.4957014288977199E-2,4.8924683848530402E-2]
["②営業利益率","04_卸売業","0401_化学製品卸売業","中規模事業者",1.14992053310797E-2,3.18671053407295E-2,-1.7780893618569899E-2,5.1236440851445599E-3,2.12307122649649E-2,5.48497572432778E-2]
["②営業利益率","04_卸売業","0401_化学製品卸売業","小規模事業者",6.1160169361481999E-3,4.8596217025976503E-2,-6.4521654353610403E-2,9.8784788364343298E-4,1.50259979851392E-2,4.8924683848530402E-2]
["②営業利益率","04_卸売業","0402_繊維関連製品卸売業","中規模事業者",7.4245848421264898E-3,4.8295932535088897E-2,-7.0557376666555705E-2,-6.3184586397099602E-3,2.1752055773473899E-2,6.2822457891040101E-2]
["②営業利益率","04_卸売業","0402_繊維関連製品卸売業","小規模事業者",2.9436889565926999E-3,5.5300038189184803E-2,-0.122824927650363,-1.30425861730472E-2,1.3086920735811299E-2,4.7492835751874699E-2]
["②営業利益率","04_卸売業","0403_食料品卸売業","中規模事業者",3.41670613425455E-3,3.02958884470085E-2,-4.4055950889843397E-2,-4.2562252983551901E-3,1.0096641903709E-2,3.0978905889251299E-2]
["②営業利益率","04_卸売業","0403_食料品卸売業","小規模事業者",2.2646586662595199E-3,4.0823541073739499E-2,-4.49038813405708E-2,-8.4614057376908892E-3,1.01663217081345E-2,3.2894662541788099E-2]
["②営業利益率","不使用","不使用","中規模事業者"]
["②営業利益率","不使用","不使用","小規模事業者"]
["②営業利益率","05_小売業","0501_小売業","中規模事業者",9.4946647576894198E-3,3.8800348095155E-2,-4.9941621126529501E-2,-1.16467733379771E-3,2.1257752255596198E-2,5.5646738806884199E-2]
["②営業利益率","05_小売業","0501_小売業","小規模事業者",4.4308816147909199E-4,5.8401295736498E-2,-9.0557828065173193E-2,-1.7998881581248401E-2,1.7278632781978699E-2,5.2534422743606903E-2]
["②営業利益率","06_飲食業","0601_飲食業","中規模事業者",-3.65836466133889E-2,5.8744481461666199E-2,-0.13376317688484399,-6.4173831446346197E-2,-1.03401630711115E-2,3.5918334713634599E-2]
["②営業利益率","06_飲食業","0601_飲食業","小規模事業者",-8.9927224641823095E-2,8.1621081506934201E-2,-0.23267330215460499,-0.127858237518197,-5.4069195917643503E-2,-4.7808273991819198E-3]
["②営業利益率","07_不動産業","0701_不動産業","中規模事業者",4.4058666730920203E-2,4.3218519737055899E-2,-3.2728348423314798E-3,2.5115517751099499E-2,6.2523486568914197E-2,0.10156064376424299]
["②営業利益率","07_不動産業","0701_不動産業","小規模事業者",3.5824832755646997E-2,6.2614881765285305E-2,-3.8064371853567397E-2,1.7034254008263101E-2,6.4042841690476304E-2,0.12504942371925501]
["②営業利益率","08_運輸業","0801_運輸業","中規模事業者",1.33515343337453E-2,3.5370225112588402E-2,-3.5710180028897802E-2,1.2665685432335799E-3,2.4227583043290198E-2,5.4135198973997503E-2]
["②営業利益率","08_運輸業","0801_運輸業","小規模事業者",3.7295424967076101E-3,5.3803128190794199E-2,-7.9125770472469298E-2,-1.23542457416446E-2,1.5634205693864801E-2,5.2158123667415297E-2]
["②営業利益率","09_エネルギー","0901_エネルギー","中規模事業者",1.48412117301755E-2,5.8519732273180303E-2,-0.112393378700838,-2.5043434220864198E-2,3.28124471420932E-2,7.0386094212011904E-2]
["②営業利益率","09_エネルギー","0901_エネルギー","小規模事業者",3.0815415965123098E-2,7.07456575676952E-2,-6.5530010037269507E-2,1.5433160005179599E-2,4.6221415551371298E-2,0.178973511962878]
["②営業利益率","10_サービス業","1006_その他のサービス業","中規模事業者",2.00503679508564E-2,5.4501163698647E-2,-5.2013745220098703E-2,4.0256385540260098E-3,4.3076696724230402E-2,9.5226382299066506E-2]
["②営業利益率","10_サービス業","1006_その他のサービス業","小規模事業者",5.75449329140064E-3,7.9131662070501999E-2,-0.121420917974381,-1.7950099736822499E-2,2.9606457407226099E-2,8.5876461214841202E-2]
["②営業利益率","10_サービス業","1001_物品賃貸業","中規模事業者",3.0517005320673699E-2,4.8843677065197398E-2,-2.95213619050778E-2,1.0091585385988699E-2,4.5320499970882E-2,0.101600491166291]
["②営業利益率","10_サービス業","1001_物品賃貸業","小規模事業者",5.2931754342592299E-3,7.1329126213080699E-2,-0.105885031370803,-4.9694601019122202E-3,3.0555967260246401E-2,8.7117635100697199E-2]
["②営業利益率","10_サービス業","1002_娯楽業","中規模事業者",1.36274022491668E-3,5.9225545559115897E-2,-0.123226329471816,-2.93799087252982E-2,1.26925664992235E-2,6.6587939945530306E-2]
["②営業利益率","10_サービス業","1002_娯楽業","小規模事業者",-2.8864390608373501E-2,0.100670486289515,-0.2364470158509,-0.109299748058041,2.3802479731447799E-3,6.6320246785043904E-2]
["②営業利益率","10_サービス業","1003_広告・調査・情報サービス業","中規模事業者",2.0474714097471799E-2,4.7774385620113297E-2,-3.5204878029926501E-2,7.7188239093742101E-3,4.1381114414248903E-2,8.93897609129152E-2]
["②営業利益率","10_サービス業","1003_広告・調査・情報サービス業","小規模事業者",1.27488913425544E-2,7.8098610243951205E-2,-0.104293888974269,-5.22527902590316E-3,3.3505110156961899E-2,8.1526715166829494E-2]
["②営業利益率","10_サービス業","1004_事業サービス業","中規模事業者",1.7035216782176701E-2,5.2302474598571201E-2,-4.8545703323531399E-2,1.56766189000019E-3,3.8849877411447402E-2,8.3314993608086405E-2]
["②営業利益率","10_サービス業","1004_事業サービス業","小規模事業者",-1.5959667261198501E-3,7.5927063681624898E-2,-0.121420917974381,-2.6433137027441701E-2,2.5724944180847E-2,8.1755339376366601E-2]
["②営業利益率","10_サービス業","1005_専門サービス業","中規模事業者",3.5882885005089099E-2,5.7934495106197297E-2,-3.9586582804114902E-2,1.43636882078909E-2,6.6878099610733793E-2,0.122948686130001]
["②営業利益率","10_サービス業","1005_専門サービス業","小規模事業者",7.7464500773669403E-3,7.8731282094412894E-2,-0.117855953758606,-1.52036868435689E-2,4.6218466862614903E-2,0.106774987511966]
["②営業利益率","不使用","不使用","中規模事業者"]
["②営業利益率","不使用","不使用","小規模事業者"]
["②営業利益率","11_医療業","1101_医療業","中規模事業者",2.96117803320473E-2,6.4352113387361201E-2,-7.9084553084144901E-2,-1.8977326701846198E-2,4.4515879031976499E-2,0.100687820589567]
["②営業利益率","11_医療業","1101_医療業","小規模事業者",2.96117803320473E-2,6.4352113387361201E-2,-7.9084553084144901E-2,-1.8977326701846198E-2,4.4515879031976499E-2,0.100687820589567]
["②営業利益率","12_保険衛生、廃棄物処理業","1201_保険衛生、廃棄物処理業","中規模事業者",3.9998697548334003E-2,5.0224409650206497E-2,-2.5823474819485701E-2,1.9825784900640599E-2,6.5075387751433802E-2,0.114016260294914]
["②営業利益率","12_保険衛生、廃棄物処理業","1201_保険衛生、廃棄物処理業","小規模事業者",1.8198280393543199E-2,5.9466823543906901E-2,-5.7528472675652698E-2,-2.2094996789813099E-2,5.6971167165949098E-2,9.4114691104067505E-2]
["②営業利益率","13_観光業","1301_観光業","中規模事業者",-3.6209434187215998E-5,6.7980794116920706E-2,-0.12275968509898599,-6.1315131939734098E-2,1.20887221363282E-2,7.1574128567301998E-2]
["②営業利益率","13_観光業","1301_観光業","小規模事業者",-4.79035150408888E-3,0.103401480100774,-0.22813966361943,-2.2320840103173201E-2,1.49004403957928E-2,0.106942493217042]
["②営業利益率","14_その他","1400_その他業種","中規模事業者",1.81915571773252E-2,4.4723883186446899E-2,-3.2646426155636302E-2,5.6874680982028697E-3,3.6360135202859703E-2,8.1676008522191604E-2]
["②営業利益率","14_その他","1400_その他業種","小規模事業者",1.2174680223421899E-2,5.9796354835202598E-2,-7.3819098724693305E-2,-4.5154644265663502E-3,3.2289241126004002E-2,8.2956335053772604E-2]

{"sheet":"【参照】労働生産性基準値","index":30,"n_rows":64,"n_cols":10,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["指標カテゴリ","大分類","小分類","事業規模","中央値","標準偏差","ⅳ","ⅲ","ⅱ","ⅰ"]
["③労働生産性（千円）","01_農業","0101_農業","中規模事業者",208.22632575757601,2646.8054092040602,-857.48585231193897,-441.78282828282801,957.15942028985501,6642.5161290322603]
["③労働生産性（千円）","01_農業","0101_農業","小規模事業者",-184.392857142857,3449.6066630055898,-2734.24444444444,-970.66666666666697,715.17857142857099,3257.6666666666702]
["③労働生産性（千円）","02_建設業","0201_建設業","中規模事業者",1416.16362118086,2232.2907839180398,-233.415632183908,660.66771909682404,2440.2285588807299,5230.1944444444398]
["③労働生産性（千円）","02_建設業","0201_建設業","小規模事業者",594.74901960784302,2801.15253149399,-1409.3333333333301,16.311111111111099,1507.76923076923,4593.5833333333303]
["③労働生産性（千円）","03_製造業","0306_その他の製造業","中規模事業者",544.23926404853103,1753.5660697637099,-825.47382297551803,104.86162687886799,1192.0102991453,3238.2170345217901]
["③労働生産性（千円）","03_製造業","0306_その他の製造業","小規模事業者",288.60000000000002,2496.2221878325199,-1998.9922027290399,-283.88235294117601,1010.3888888888901,3473.5094771241802]
["③労働生産性（千円）","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業","中規模事業者",349.97380952381002,1837.73360529258,-1173.7538011695899,-58.293542260208902,857.53678804855303,3249.3047619047602]
["③労働生産性（千円）","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業","小規模事業者",232.666666666667,2486.4033928990402,-3029.82051282051,-442.863492063492,961.27289377289401,2988.8222222222198]
["③労働生産性（千円）","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業","中規模事業者",786.32425214395903,2116.5938569554501,-595.31904761904798,281.67839889579,1781.28874024526,4794.4612939430099]
["③労働生産性（千円）","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業","小規模事業者",636.20833333333303,3107.1842677756799,-1183.8277777777801,138.05185185185201,1870.0784313725501,6082.5]
["③労働生産性（千円）","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業","中規模事業者",580.54054054054097,2049.2096532901701,-1111.5208333333301,2.6074829931972801,1471.3877469890799,3853.08833333333]
["③労働生産性（千円）","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業","小規模事業者",31.296296296296301,2636.1806852312202,-1617.2666666666701,-422.19641812865501,738,2358.5952380952399]
["③労働生産性（千円）","03_製造業","0304_金属製品製造業","中規模事業者",577.36827255357298,1582.9235379904001,-666.659574468085,135.82350096711801,1171.3407206885199,2723.3576036866398]
["③労働生産性（千円）","03_製造業","0304_金属製品製造業","小規模事業者",315.41666666666703,2234.1873230261099,-1686.19444444444,-189.219696969697,921.61355311355305,3027.5]
["③労働生産性（千円）","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業","中規模事業者",651.32407407407402,1765.6762550078299,-698.63678571428602,195.229166666667,1371.9024034142001,3448.22814814815]
["③労働生産性（千円）","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業","小規模事業者",414.57142857142901,2432.5075226202798,-1879.69803921569,-208.13333333333301,1286.55555555556,3698.5518518518502]
["③労働生産性（千円）","不使用","不使用","中規模事業者"]
["③労働生産性（千円）","不使用","不使用","小規模事業者"]
["③労働生産性（千円）","04_卸売業","0404_その他の卸売業","中規模事業者",793.65045853269498,2156.97599525539,-859.02930402930394,229.031746031746,1644.0733281161299,4351.7069444444496]
["③労働生産性（千円）","04_卸売業","0404_その他の卸売業","小規模事業者",563.73333333333301,3895.50945431117,-2676.0833333333298,-282.33333333333297,1879.3333333333301,6427.8333333333303]
["③労働生産性（千円）","04_卸売業","0401_化学製品卸売業","中規模事業者",1102.7740740740701,2451.8802420264901,-610.91666666666697,481.6,1912.4850931676999,5268.4302631578903]
["③労働生産性（千円）","04_卸売業","0401_化学製品卸売業","小規模事業者",921.75,4421.7860608690899,-2490.63333333333,61.3333333333333,2145.8333333333298,8316.3333333333303]
["③労働生産性（千円）","04_卸売業","0402_繊維関連製品卸売業","中規模事業者",422.71249999999998,2414.6466665296002,-1670.35,-222.81018518518499,1323.7777777777801,4430.3403110047802]
["③労働生産性（千円）","04_卸売業","0402_繊維関連製品卸売業","小規模事業者",312.5,3925.8565679640001,-3847.1111111111099,-660.444444444444,1648.25,6878.3888888888896]
["③労働生産性（千円）","04_卸売業","0403_食料品卸売業","中規模事業者",418.15678210678198,2114.7385559537502,-1411.60049019608,-154.53303167420799,1089.1538461538501,3771.2638888888901]
["③労働生産性（千円）","04_卸売業","0403_食料品卸売業","小規模事業者",516.93333333333305,4316.8596056074803,-3489.4444444444398,-661.6,2036,6293]
["③労働生産性（千円）","不使用","不使用","中規模事業者"]
["③労働生産性（千円）","不使用","不使用","小規模事業者"]
["③労働生産性（千円）","05_小売業","0501_小売業","中規模事業者",415.05555555555497,1846.4803284407701,-1135.1428571428601,5.6666666666666696,1021.7619047619,3175.5277777777801]
["③労働生産性（千円）","05_小売業","0501_小売業","小規模事業者",147,3398.86791247775,-3355.7777777777801,-679.5,1302.1111111111099,4682.5873015873003]
["③労働生産性（千円）","06_飲食業","0601_飲食業","中規模事業者",-798.26221839162997,1412.52871604351,-2581.2725925925902,-1369.92797619048,-188.052264239029,1316.7422222222201]
["③労働生産性（千円）","06_飲食業","0601_飲食業","小規模事業者",-1789.1666666666699,1916.24078907234,-5849.51111111111,-3103.6666666666702,-1385.3888888888901,-55.177777777777798]
["③労働生産性（千円）","07_不動産業","0701_不動産業","中規模事業者",1788.3962962963001,2837.0182485896698,-5.1402930402930496,952.73451910408403,3219.86666666667,7871.96839506173]
["③労働生産性（千円）","07_不動産業","0701_不動産業","小規模事業者",3275.75277777778,5550.3144541471502,-835.77777777777806,1281.42592592593,6851.9052631578998,13881.527777777799]
["③労働生産性（千円）","08_運輸業","0801_運輸業","中規模事業者",207.97499999999999,886.38570524623697,-525.861952861953,17.183760683760699,419.82857142857102,1116.2577777777799]
["③労働生産性（千円）","08_運輸業","0801_運輸業","小規模事業者",60.678780284043398,2156.5283602905101,-1586.9619047619001,-262.85000000000002,384.11111111111097,1538.75]
["③労働生産性（千円）","09_エネルギー","0901_エネルギー","中規模事業者",2655.31582491582,4804.7343838772504,309.85515703338501,1200.5680791816401,3331.04301075269,12285.031324725]
["③労働生産性（千円）","09_エネルギー","0901_エネルギー","小規模事業者",1054.7361111111099,7025.3338575264297,-536.01666666666699,400.29629629629602,2854,11269.5]
["③労働生産性（千円）","10_サービス業","1006_その他のサービス業","中規模事業者",399.22380174291902,1683.1841709295099,-795.06222222222198,74.819844789357006,943.42328042327995,2707.3444444444399]
["③労働生産性（千円）","10_サービス業","1006_その他のサービス業","小規模事業者",271.14999999999998,3437.8174543558798,-2746.7777777777801,-385.53333333333302,1338.8333333333301,5213]
["③労働生産性（千円）","10_サービス業","1001_物品賃貸業","中規模事業者",1048.8584494167301,2323.5654179918401,-621.10222222222205,368.25833333333298,1996.0413105413099,5541.4630467571696]
["③労働生産性（千円）","10_サービス業","1001_物品賃貸業","小規模事業者",193.53095238095199,3469.31005747377,-2907,-351,1336.25,5491.4416666666702]
["③労働生産性（千円）","10_サービス業","1002_娯楽業","中規模事業者",103.911295793758,2196.9412936346998,-1887.92916666667,-422.04761904761898,650.52,3402.46]
["③労働生産性（千円）","10_サービス業","1002_娯楽業","小規模事業者",-486,3393.3127108147301,-4154.3333333333303,-1463.94444444444,863.85024154589405,4847.6666666666697]
["③労働生産性（千円）","10_サービス業","1003_広告・調査・情報サービス業","中規模事業者",353.12747573845797,1260.2950403048301,-532.34121212121204,98.1589008363202,712.05,2029.9732142857099]
["③労働生産性（千円）","10_サービス業","1003_広告・調査・情報サービス業","小規模事業者",507.6,3282.9859720667801,-2273.3333333333298,-152,1384.1666666666699,5504.2333333333299]
["③労働生産性（千円）","10_サービス業","1004_事業サービス業","中規模事業者",325.41361737677499,1571.4250853410999,-795.63555555555604,26.3592261904762,921.83262527233103,2607.6017543859598]
["③労働生産性（千円）","10_サービス業","1004_事業サービス業","小規模事業者",308.777777777778,2935.2745113473802,-2313.9777777777799,-658.36111111111097,1311.6111111111099,4414.6666666666697]
["③労働生産性（千円）","10_サービス業","1005_専門サービス業","中規模事業者",645.16666666666697,1728.4531039936301,-536.91388888888901,227.279393939394,1315.3412571089,2987.70617245432]
["③労働生産性（千円）","10_サービス業","1005_専門サービス業","小規模事業者",271.14999999999998,3508.8366754550302,-2892.5555555555602,-475.58333333333297,1653.1666666666699,5940.3333333333303]
["③労働生産性（千円）","不使用","不使用","中規模事業者"]
["③労働生産性（千円）","不使用","不使用","小規模事業者"]
["③労働生産性（千円）","11_医療業","1101_医療業","中規模事業者",292.565,1096.90833700864,-789.28269230769195,-115.76666666666701,588.792921395544,1920.7830687830699]
["③労働生産性（千円）","11_医療業","1101_医療業","小規模事業者",292.565,1096.90833700864,-789.28269230769195,-115.76666666666701,588.792921395544,1920.7830687830699]
["③労働生産性（千円）","12_保険衛生、廃棄物処理業","1201_保険衛生、廃棄物処理業","中規模事業者",1138.11061728395,2166.6773811011899,-387.35925925925898,506.60952380952398,2068.98888888889,5025.1333333333296]
["③労働生産性（千円）","12_保険衛生、廃棄物処理業","1201_保険衛生、廃棄物処理業","小規模事業者",907.29166666666697,3910.7159271693899,-1131.3333333333301,-123.166666666667,1958.8888888888901,6798.6095238095204]
["③労働生産性（千円）","13_観光業","1301_観光業","中規模事業者",-378.96755464480901,1590.69437732348,-1896.1256410256401,-1067.0603030303,301.89655172413802,1901.12034188034]
["③労働生産性（千円）","13_観光業","1301_観光業","小規模事業者",-91.071428571428598,4117.5460142035199,-4683.6666666666697,-1735.9166666666699,1585.2631578947401,6322.4583333333303]
["③労働生産性（千円）","14_その他","1400_その他業種","中規模事業者",744.48937722666506,2116.52630893674,-734.76587301587301,226.966137566138,1619.05092592593,4310.6058467741896]
["③労働生産性（千円）","14_その他","1400_その他業種","小規模事業者",595.79040404040404,3266.9593401162401,-1696.1666666666699,-38.8611111111111,1596.66837606838,5349]
[]
[]
["※労働生産性＝営業利益/従業員数"]

{"sheet":"【参照】EBITDA基準値","index":31,"n_rows":68,"n_cols":10,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["指標カテゴリ","大分類","小分類","事業規模","中央値","標準偏差","ⅳ","ⅲ","ⅱ","ⅰ"]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","01_農業","0101_農業","中規模事業者",5.6098146585281299,18.2874611682516,26.429912055175699,8.8689100407929597,3.4604325916216601,1.0080950486044]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","01_農業","0101_農業","小規模事業者",9.2046591208212707,59.570855510954402,66.354921175969295,21.4092603250295,4.7586474931986,1.2978650137740999]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","02_建設業","0201_建設業","中規模事業者",5.6822696058608404,29.169691843776199,31.833415022668799,10.259958553994901,2.5551865776201601,0.470703246229284]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","02_建設業","0201_建設業","小規模事業者",6.16014939918613,34.247737270104899,36.888439349666598,11.7575387620559,3.0136707925364901,0.54195668986852297]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","03_製造業","0306_その他の製造業","中規模事業者",9.1302327588687202,36.497304599960501,54.631467439785901,17.231938431056001,4.5666705890872201,0.89579138082871002]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","03_製造業","0306_その他の製造業","小規模事業者",10.075370675453,37.381033431178601,55.572281303602097,18.652956989247301,5.1628483841527597,0.82896866391184498]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業","中規模事業者",10.8913934647845,36.398117162616501,62.581185330312898,22.252292160296701,4.8902058756067497,1.2201188296401499]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業","小規模事業者",12.158064824269299,34.569608962940102,64.743983073261006,22.473737831107101,6.70359964881475,1.0685438080540399]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業","中規模事業者",8.61598186593646,20.0399064717204,37.126382950294001,18.212448812448802,3.3404676154125599,0.65822062688785998]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業","小規模事業者",7.7539636584222604,26.410684015792601,40.634053689009001,14.077223360259699,4.4541721229898901,0.97715684687601101]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業","中規模事業者",9.2188783294482093,51.458539510614301,86.697047106407595,18.809978308026,4.5685161665252902,1.2733906758445599]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業","小規模事業者",12.9648246426694,29.358625982782002,52.241494888553703,17.260083480279501,5.5121301965247902,1.7624744499218501]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","03_製造業","0304_金属製品製造業","中規模事業者",8.3995564719074896,41.807296430281802,65.074179817275706,15.2967569559609,4.63679388198765,0.893212216579644]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","03_製造業","0304_金属製品製造業","小規模事業者",8.7648510925584304,44.359619390108101,49.078400668128197,17.9903409090909,5.1917329710848001,0.94282606067931796]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業","中規模事業者",8.2934176976107299,33.795306340042401,43.898610261340799,15.259947303472,4.4074084925192398,0.69399848279567]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業","小規模事業者",9.1249441870210397,34.316909270117002,63.707990376092198,16.337810886907601,4.3512653166909097,0.41750987166831199]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","不使用","不使用","中規模事業者"]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","不使用","不使用","小規模事業者"]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","04_卸売業","0404_その他の卸売業","中規模事業者",7.7173062227549796,29.8967457241517,38.589582669640002,14.775358313750299,4.1237828057978101,0.84226160380220405]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","04_卸売業","0404_その他の卸売業","小規模事業者",9.20342750794841,39.114358224515797,49.1006842619746,17.094031977204398,4.4583584670446799,0.73841219895921595]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","04_卸売業","0401_化学製品卸売業","中規模事業者",6.5460815652903497,11.4834777497557,27.642876324033999,10.941528564849699,3.5394724490753799,0.86458568707834305]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","04_卸売業","0401_化学製品卸売業","小規模事業者",5.5964108438335201,36.562230768128799,62.219264892268697,15.4579838340705,2.6162975344755499,0.55248838752488405]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","04_卸売業","0402_繊維関連製品卸売業","中規模事業者",10.0181551166171,25.767214384380999,42.116591778998199,15.8658190123388,5.2853120600657002,1.05530451053647]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","04_卸売業","0402_繊維関連製品卸売業","小規模事業者",8.3780718182447096,16.7741934343161,30.6518608660379,17.366003920470501,5.3006361995734403,0.569078295341923]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","04_卸売業","0403_食料品卸売業","中規模事業者",10.779928046275201,35.687529594415402,58.266687580605797,20.334058468478901,5.8554864976496299,1.2612033043351101]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","04_卸売業","0403_食料品卸売業","小規模事業者",10.56031444603,54.6211293889071,72.572595281306704,26.291442213516198,5.4228093488626596,0.76502113639238201]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","不使用","不使用","中規模事業者"]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","不使用","不使用","小規模事業者"]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","05_小売業","0501_小売業","中規模事業者",7.6151740082745203,27.713235062528501,35.249709302325599,12.866895324589599,4.4952461437203297,1.00408586163095]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","05_小売業","0501_小売業","小規模事業者",9.6129575164442205,36.8529392104127,47.335736752964003,17.468105097144399,4.0620942785174501,1.0860957642725599]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","06_飲食業","0601_飲食業","中規模事業者",7.7161031055637999,28.488190409165401,52.461578901252999,15.768827433296901,3.1594126160471601,0.88837827682880999]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","06_飲食業","0601_飲食業","小規模事業者",13.079728815157701,18.866098266061901,58.815257408413302,27.6318148420279,11.6106496458862,3.6971541733900501]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","07_不動産業","0701_不動産業","中規模事業者",8.5918586797241403,19.7770304313254,25.367978437328802,13.6097589644083,4.6943265122363496,1.2877080493792901]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","07_不動産業","0701_不動産業","小規模事業者",12.691032648464301,19.293706397194001,35.330646293288403,18.232468387073801,7.3624672355193503,2.2326553639534499]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","08_運輸業","0801_運輸業","中規模事業者",6.8126322389724301,23.709240906736401,34.719717120540402,12.7953420535848,3.9624363962885401,0.70591575882644597]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","08_運輸業","0801_運輸業","小規模事業者",5.6796815255408699,34.7506184749193,40.738667090822297,10.3068575597301,2.2397111014258102,0.35768579679357398]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","09_エネルギー","0901_エネルギー","中規模事業者",1.0763835284257901,6.21344742371351,13.247640043452201,1.16567006720413,0.98709698964744097,0.36619368021993498]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","09_エネルギー","0901_エネルギー","小規模事業者",6.1653473590574999,7.6407093279871798,21.234860942303602,12.571765747160301,3.56843307209218,0.65783480223829904]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","10_サービス業","1006_その他のサービス業","中規模事業者",5.0394960285288999,21.136928678058801,27.872616884759601,9.5026759922986308,2.4105767641712101,0.49375589066918002]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","10_サービス業","1006_その他のサービス業","小規模事業者",6.2257672966880504,26.967523262817998,36.374456703443698,11.46,2.94911776774723,0.48240776214617298]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","10_サービス業","1001_物品賃貸業","中規模事業者",4.5041833194255396,19.1061337329953,27.966159688297299,8.3819919613378602,2.4173008885963498,0.42333881192768302]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","10_サービス業","1001_物品賃貸業","小規模事業者",5.8630832889507998,32.390850196474602,26.0937320023037,9.4781629896443,1.5706996188368401,0.36185383244206798]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","10_サービス業","1002_娯楽業","中規模事業者",6.7178972819743201,19.630070027329001,44.832087406555502,11.978345570715,3.3522649803969502,0.62722284500560499]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","10_サービス業","1002_娯楽業","小規模事業者",7.6959327111418396,17.525520693407,54.2533822849214,12.697844933487801,5.3602599625132399,1.0576532182170599]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","10_サービス業","1003_広告・調査・情報サービス業","中規模事業者",3.7734693134152302,24.208043122671601,21.514701455092801,6.9472621626944999,1.80127398591806,0.332526765885512]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","10_サービス業","1003_広告・調査・情報サービス業","小規模事業者",5.9819572070561398,11.8527636621436,21.050085984522799,10.797262396694199,2.4765773160859399,0.55179788798288998]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","10_サービス業","1004_事業サービス業","中規模事業者",4.9618209890983902,15.112330905377,28.1627816627817,10.5946348429213,2.2564722376658901,0.47997446294070101]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","10_サービス業","1004_事業サービス業","小規模事業者",8.4128202537484302,42.844448868792703,71.012048192771005,15.8783961437336,4.0197067123097598,0.80457827623290801]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","10_サービス業","1005_専門サービス業","中規模事業者",4.2510332350919198,28.6479044976283,24.248912593206299,7.2171773297348798,2.0188376247270901,0.56054638286585801]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","10_サービス業","1005_専門サービス業","小規模事業者",5.0567771084337299,11.413503867289,29.285714285714299,9.8106074097525902,2.9630216245919101,0.57744004216814504]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","不使用","不使用","中規模事業者"]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","不使用","不使用","小規模事業者"]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","11_医療業","1101_医療業","中規模事業者",6.6516715016473098,33.297395907790197,95.801627446668206,8.9141422023257508,3.21228312871059,0.62179042331714096]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","11_医療業","1101_医療業","小規模事業者",6.6516715016473098,33.297395907790197,95.801627446668206,8.9141422023257508,3.21228312871059,0.62179042331714096]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","12_保険衛生、廃棄物処理業","1201_保険衛生、廃棄物処理業","中規模事業者",3.9503560158983402,23.601278013126599,22.5631925316961,7.4292210402555501,2.0321884666282402,0.64948422414836504]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","12_保険衛生、廃棄物処理業","1201_保険衛生、廃棄物処理業","小規模事業者",2.6072302152998801,13.563581455402501,17.268609492089901,5.0241638426403403,1.22977917981073,0.19425388215273301]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","13_観光業","1301_観光業","中規模事業者",13.693209134615399,26.891753780614199,68.188145779672595,19.513342320388499,8.9037170004491397,2.4800144598223501]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","13_観光業","1301_観光業","小規模事業者",10.8995472679188,46.113294617580003,140.91396103896099,14.4827911802853,1.6331909620023499,0.62013883305191497]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","14_その他","1400_その他業種","中規模事業者",6.5675751828925302,27.377469454330701,34.008658278310698,12.0662439621389,3.33085244889467,0.66178210336451504]
["④ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率","14_その他","1400_その他業種","小規模事業者",7.2118169249799902,33.376073020505302,39.317914643496003,13.609734981482401,3.5278888704829998,0.61929782487045903]
[]
[]
["※ＥＢＴＤＡ有利子負債倍率＝①（借入金－現金・預金）／②（営業利益＋減価償却費）"]
["※以下の優先順位に基づき、点数を付与。"]
["　　　優先①：①式が0以下（借入金＜現金・預金又は借入金＝現金・預金＝0）の場合は、「5点」を付与"]
["　　　優先②：②式が0以下（営業利益＋減価償却費<=0）の場合は、「1点」を付与"]
["　　　優先③：①式及び②式が0超の時、本式にて算出された結果に基づき点数を付与"]

{"sheet":"【参照】営業運転資本回転期間基準値","index":32,"n_rows":61,"n_cols":10,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["指標カテゴリ","大分類","小分類","事業規模","中央値","標準偏差","ⅳ","ⅲ","ⅱ","ⅰ"]
["⑥営業運転資本回転期間","01_農業","0101_農業","中規模事業者",1.0813262139419999,1.57231268687911,3.9496289340515802,1.98205069291491,0.59817654071941395,-0.70288880441518198]
["⑥営業運転資本回転期間","01_農業","0101_農業","小規模事業者",1.52760939480336,2.63047107134572,6.4337716606231101,2.4838340749977301,0.81383405938003694,5.3539614488982999E-2]
["⑥営業運転資本回転期間","02_建設業","0201_建設業","中規模事業者",1.2262358832021001,1.47659245246474,3.7025235363642901,1.9695659362000899,0.64138306999651695,-0.123962908602647]
["⑥営業運転資本回転期間","02_建設業","0201_建設業","小規模事業者",0.78061621609496501,1.4008272328231699,3.03802753063832,1.3824977738483299,0.37553525307324798,-6.6197263648607599E-3]
["⑥営業運転資本回転期間","03_製造業","0306_その他の製造業","中規模事業者",2.14651196643509,1.6561560811849101,4.83171852231371,2.96598501984441,1.42483770588345,0.39704485079719398]
["⑥営業運転資本回転期間","03_製造業","0306_その他の製造業","小規模事業者",1.8049056467048501,1.8675968116371,4.7245471813426203,2.6040821031811299,1.19007786545711,0.31112220090207598]
["⑥営業運転資本回転期間","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業","中規模事業者",1.8313982514834599,1.8426913057408201,5.5758947932107699,2.7143479346294201,1.2247211576293,0.47225405102565399]
["⑥営業運転資本回転期間","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業","小規模事業者",1.5993099235972099,2.2277589929842798,6.1421636069119101,2.56012866897369,1.0275945965601301,0.35946460543375802]
["⑥営業運転資本回転期間","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業","中規模事業者",2.4620497421743899,1.58830738077706,4.9564222655297003,3.38490918945539,1.7522971965462399,0.75973022835566995]
["⑥営業運転資本回転期間","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業","小規模事業者",1.7854860336596401,1.8228600077753601,4.5282095477022697,2.3412139848551998,1.2689269357028501,0.57151467072184503]
["⑥営業運転資本回転期間","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業","中規模事業者",2.1162332102117798,1.6666939258145099,4.9695428476832504,2.7886620339203398,1.47133592953273,0.50899025332311598]
["⑥営業運転資本回転期間","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業","小規模事業者",2.0468970668187501,1.8192244415402301,4.9445522554727397,2.6475678926586399,1.2871040702141101,0.41859244282469599]
["⑥営業運転資本回転期間","03_製造業","0304_金属製品製造業","中規模事業者",2.1541996282241498,1.5801327472428901,4.5342493427790096,2.8987491624958799,1.4765285057027699,0.33366851007524401]
["⑥営業運転資本回転期間","03_製造業","0304_金属製品製造業","小規模事業者",1.73826512555571,1.50269448949311,4.0652622739956401,2.3054377849094099,1.24300527382098,0.247757970511157]
["⑥営業運転資本回転期間","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業","中規模事業者",2.48417501291993,1.63501235357036,5.0554104676622504,3.3012332937378401,1.75598210129599,0.59940254856090602]
["⑥営業運転資本回転期間","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業","小規模事業者",1.9620110106742601,1.7189486313615101,4.8071662806134503,2.7768231798290399,1.3566671731232001,0.44210001377691299]
["⑥営業運転資本回転期間","不使用","不使用","中規模事業者"]
["⑥営業運転資本回転期間","不使用","不使用","小規模事業者"]
["⑥営業運転資本回転期間","04_卸売業","0404_その他の卸売業","中規模事業者",0.98940381399138,1.5098581923857,3.5013932918090398,1.6840223673210599,0.44692628944203899,-0.369229052423246]
["⑥営業運転資本回転期間","04_卸売業","0404_その他の卸売業","小規模事業者",0.88777424436598096,1.66616930254268,3.56398417628998,1.5540752726606599,0.40703988079736197,-0.25362039307012602]
["⑥営業運転資本回転期間","04_卸売業","0401_化学製品卸売業","中規模事業者",0.86234948423551006,1.33207836610084,2.8618276466759598,1.47372805671634,0.25191256730324801,-0.483171959264523]
["⑥営業運転資本回転期間","04_卸売業","0401_化学製品卸売業","小規模事業者",0.73334593308934803,1.91671260001285,3.56398417628998,1.3505352224901199,0.425222567017358,-0.36185967449693901]
["⑥営業運転資本回転期間","04_卸売業","0402_繊維関連製品卸売業","中規模事業者",2.3067619014763201,1.8300409380590701,5.2505072554313497,3.5071177395384598,1.49291773599457,0.15694442752047]
["⑥営業運転資本回転期間","04_卸売業","0402_繊維関連製品卸売業","小規模事業者",1.81694276364416,2.5481354606771598,6.7228465000220696,2.85938628664376,1.1310692161346001,-0.102630963487834]
["⑥営業運転資本回転期間","04_卸売業","0403_食料品卸売業","中規模事業者",0.66424361789082798,1.33458693539435,3.0414567074507901,1.2869544375447901,0.39836952462581898,-0.11867018755924499]
["⑥営業運転資本回転期間","04_卸売業","0403_食料品卸売業","小規模事業者",0.77343081629792998,1.45254547074922,3.5479822114770401,1.3373867461089799,0.32206696295030501,-0.134517918414995]
["⑥営業運転資本回転期間","不使用","不使用","中規模事業者"]
["⑥営業運転資本回転期間","不使用","不使用","小規模事業者"]
["⑥営業運転資本回転期間","05_小売業","0501_小売業","中規模事業者",0.86367338395804205,1.3766416964429999,3.0058170699459601,1.4721241004476,0.45794415775915398,-0.252440016065477]
["⑥営業運転資本回転期間","05_小売業","0501_小売業","小規模事業者",1.0515318075579601,1.9613685588896299,4.4191564455382197,1.79425477686215,0.54175418855171098,-7.5868413821864003E-2]
["⑥営業運転資本回転期間","06_飲食業","0601_飲食業","中規模事業者",7.6222615332991406E-2,0.46610865830552201,0.75301592553354102,0.22870753714525099,-5.9057777014001299E-2,-0.25814921848331301]
["⑥営業運転資本回転期間","06_飲食業","0601_飲食業","小規模事業者",8.7087669777161203E-2,0.52393853599476603,1.17691046629481,0.44842475811627203,2.2338648883336198E-2,-0.31406868114672598]
["⑥営業運転資本回転期間","07_不動産業","0701_不動産業","中規模事業者",1.5603870753453799,2.2443149242182301,5.9738248511071204,3.4530661357576702,0.53459078353182699,5.10817756414536E-3]
["⑥営業運転資本回転期間","07_不動産業","0701_不動産業","小規模事業者",3.6671940673458301,3.0817757908819701,8.2780664966647795,5.5561470697221402,1.34495010607025,4.5572230390695502E-2]
["⑥営業運転資本回転期間","08_運輸業","0801_運輸業","中規模事業者",1.01584007778126,0.84623361789808005,1.94215844746967,1.3365674693744001,0.59397690906275602,-0.13240202634242301]
["⑥営業運転資本回転期間","08_運輸業","0801_運輸業","小規模事業者",0.95853117199009896,0.99728240203348995,2.1115240521760898,1.30464479754464,0.64086270684610502,4.5954003873849E-2]
["⑥営業運転資本回転期間","09_エネルギー","0901_エネルギー","中規模事業者",0.77203988750323405,0.764831809574953,2.50875418311746,0.96874661321285505,0.56312318080593504,4.1017749879086803E-2]
["⑥営業運転資本回転期間","09_エネルギー","0901_エネルギー","小規模事業者",1.2537614985254699,1.21606833154199,2.3103405718183301,1.3893235825651,0.84489437532520995,0.14293082512330399]
["⑥営業運転資本回転期間","10_サービス業","1006_その他のサービス業","中規模事業者",1.0819492103542501,1.11065359800282,2.4718610162938202,1.4726198777263899,0.63984925904116996,4.2602523722003001E-3]
["⑥営業運転資本回転期間","10_サービス業","1006_その他のサービス業","小規模事業者",0.89426825959124501,1.29739418540944,2.8423690389323899,1.3038317214256401,0.56406855603319095,-1.90339060360875E-3]
["⑥営業運転資本回転期間","10_サービス業","1001_物品賃貸業","中規模事業者",1.1246544881460101,1.18399705940558,2.6816291197117201,1.58220546822407,0.565032968952348,-0.17640549685169099]
["⑥営業運転資本回転期間","10_サービス業","1001_物品賃貸業","小規模事業者",0.71423243212555798,1.09103060145668,2.4302505688817102,1.17598100814934,0.18140441116377701,-0.17312666663423601]
["⑥営業運転資本回転期間","10_サービス業","1002_娯楽業","中規模事業者",0.26018529701758297,0.973206576087426,1.8706262811601999,0.65251610129120896,8.1257278293798793E-2,-0.12574763067967901]
["⑥営業運転資本回転期間","10_サービス業","1002_娯楽業","小規模事業者",0.71004183795615305,1.49437677260491,4.44699465764658,0.97880508493666496,0.487705669853153,1.1774906102384901E-2]
["⑥営業運転資本回転期間","10_サービス業","1003_広告・調査・情報サービス業","中規模事業者",1.18432985926108,1.06481947648175,2.60589036017423,1.56187824397033,0.86260465994147295,0.14930298166191999]
["⑥営業運転資本回転期間","10_サービス業","1003_広告・調査・情報サービス業","小規模事業者",1.03318435041774,1.3425122367306199,3.4663871722271602,1.5364876791188899,0.73764084974094002,0.20905066827930099]
["⑥営業運転資本回転期間","10_サービス業","1004_事業サービス業","中規模事業者",1.1372856169385399,0.90379114356701296,2.1925659947175302,1.3940515884270801,0.80854618835014103,1.8436201261272801E-2]
["⑥営業運転資本回転期間","10_サービス業","1004_事業サービス業","小規模事業者",0.95725847433775102,1.04418944276196,2.28178616347315,1.2831908416557101,0.59830134474003904,1.68827475198178E-2]
["⑥営業運転資本回転期間","10_サービス業","1005_専門サービス業","中規模事業者",1.1328157350618,1.3584087713489701,3.1485515645367501,1.72335650406118,0.69004905508013503,7.0506351043246498E-2]
["⑥営業運転資本回転期間","10_サービス業","1005_専門サービス業","小規模事業者",0.81716216946016496,1.34900177706891,3.23708987185507,1.2778749547731201,0.52764572319585901,2.6060143800578299E-2]
["⑥営業運転資本回転期間","不使用","不使用","中規模事業者"]
["⑥営業運転資本回転期間","不使用","不使用","小規模事業者"]
["⑥営業運転資本回転期間","11_医療業","1101_医療業","中規模事業者",0.26830805158214099,1.19642758762316,2.4052429230511101,1.32761120540692,-8.7737156305456795E-3,-0.37090851150615101]
["⑥営業運転資本回転期間","11_医療業","1101_医療業","小規模事業者",0.26830805158214099,1.19642758762316,2.4052429230511101,1.32761120540692,-8.7737156305456795E-3,-0.37090851150615101]
["⑥営業運転資本回転期間","12_保険衛生、廃棄物処理業","1201_保険衛生、廃棄物処理業","中規模事業者",1.11882482379953,0.91722672765046598,2.03598626717074,1.38593582143213,0.75544057210493099,6.2498772276576998E-2]
["⑥営業運転資本回転期間","12_保険衛生、廃棄物処理業","1201_保険衛生、廃棄物処理業","小規模事業者",0.93746461383058199,1.3170877919689401,2.2783059359412299,1.2247422239300001,0.53317468035954096,5.4403185147675198E-2]
["⑥営業運転資本回転期間","13_観光業","1301_観光業","中規模事業者",0.48537562461157802,0.63033590775849702,1.33400670585887,0.77907641110593195,0.31199727456208298,2.0237404325013802E-3]
["⑥営業運転資本回転期間","13_観光業","1301_観光業","小規模事業者",0.61057402190677701,0.59023408366264496,1.4011764574662799,0.87436616898897801,0.49115004465407902,0.13564900450982301]
["⑥営業運転資本回転期間","14_その他","1400_その他業種","中規模事業者",1.04527399149272,1.4047074586855599,3.3143254430776699,1.62478318896217,0.52241713796032896,-0.19344356975857499]
["⑥営業運転資本回転期間","14_その他","1400_その他業種","小規模事業者",0.84909770823847597,1.6633727829267799,3.5154064148795401,1.4773855610955999,0.410914169897101,-3.8500836920959E-2]

{"sheet":"【参照】自己資本比率基準値","index":33,"n_rows":61,"n_cols":10,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["指標カテゴリ","大分類","小分類","事業規模","中央値","標準偏差","ⅳ","ⅲ","ⅱ","ⅰ"]
["⑤自己資本比率","01_農業","0101_農業","中規模事業者",0.20320976787912901,0.25988080968463001,-0.165355432702914,7.8569594934033399E-2,0.27894880358532198,0.61895226788632596]
["⑤自己資本比率","01_農業","0101_農業","小規模事業者",0.123112916767676,0.34743729000470902,-0.28322278596608202,1.15526516755418E-2,0.35982335741423799,0.705918698730989]
["⑤自己資本比率","02_建設業","0201_建設業","中規模事業者",0.37388428071469099,0.234174466810565,6.6323773137503497E-2,0.23992807325807999,0.51667495718988599,0.72367585807759605]
["⑤自己資本比率","02_建設業","0201_建設業","小規模事業者",0.28764196816915899,0.37723358526091699,-0.25069774415228502,0.13667813343714899,0.46104065261857702,0.729619955837982]
["⑤自己資本比率","03_製造業","0306_その他の製造業","中規模事業者",0.32725050530954303,0.25994122448158202,8.70165168282328E-3,0.18917139144624501,0.48386021900922499,0.73359401417134895]
["⑤自己資本比率","03_製造業","0306_その他の製造業","小規模事業者",0.234732594229037,0.39369134039661602,-0.28578177545401301,8.96889509032857E-2,0.42895030942399598,0.71087181830652801]
["⑤自己資本比率","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業","中規模事業者",0.26619336946809802,0.27134639104936198,-3.1984193261336398E-2,0.14208944470818199,0.41248409012201498,0.68353593911803001]
["⑤自己資本比率","03_製造業","0301_食料品・飼料・飲料製造業","小規模事業者",0.15663337816186201,0.41670955537003002,-0.38613652795009801,3.3794350519329899E-2,0.301892541784617,0.639454323458852]
["⑤自己資本比率","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業","中規模事業者",0.42035550226577301,0.26508331187808898,3.4634286723063103E-2,0.25804066406959902,0.55171685460892195,0.78266498907131699]
["⑤自己資本比率","03_製造業","0302_化学工業・関連製品製造業","小規模事業者",0.302368607223714,0.40082287250494802,-0.268798702401358,0.12508568360298999,0.469499221939217,0.83094602634369996]
["⑤自己資本比率","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業","中規模事業者",0.338943286104046,0.27341553742987701,2.99328877081078E-3,0.17182897975966299,0.50502332145100504,0.76262724576963803]
["⑤自己資本比率","03_製造業","0303_鉄鋼業、非鉄金属製造業","小規模事業者",0.26113153883956303,0.404511430636389,-0.23116592473032899,9.4363555380497399E-2,0.41978422761446998,0.70222848226338597]
["⑤自己資本比率","03_製造業","0304_金属製品製造業","中規模事業者",0.32096466966054299,0.249967864819886,2.0150487423671301E-2,0.18809973841630001,0.46964683958858899,0.72774641692486497]
["⑤自己資本比率","03_製造業","0304_金属製品製造業","小規模事業者",0.242758630633886,0.40962027924684202,-0.26111764868019199,9.8735210235576507E-2,0.41628254370358098,0.72556879509938399]
["⑤自己資本比率","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業","中規模事業者",0.34702216123465002,0.25500434617470802,2.5003687711681301E-2,0.21088795553693701,0.50521517084299306,0.73474906248778604]
["⑤自己資本比率","03_製造業","0305_一般・電気機械器具製造業","小規模事業者",0.25217277062155802,0.37948636486409998,-0.25474430308899298,0.111120842620685,0.45251412537645802,0.70270847067183995]
["⑤自己資本比率","不使用","不使用","中規模事業者"]
["⑤自己資本比率","不使用","不使用","小規模事業者"]
["⑤自己資本比率","04_卸売業","0404_その他の卸売業","中規模事業者",0.293007448545479,0.230230059034223,3.7855899891196199E-2,0.18416020750415399,0.41821759996366298,0.66187420966003696]
["⑤自己資本比率","04_卸売業","0404_その他の卸売業","小規模事業者",0.210130449817965,0.36556903535392199,-0.27943150137657902,9.8248852112141793E-2,0.37196282816260201,0.67815873577937003]
["⑤自己資本比率","04_卸売業","0401_化学製品卸売業","中規模事業者",0.32052125556289102,0.22443878797655101,7.1631981461640307E-2,0.19925486593546199,0.44609266468720099,0.67044464265025905]
["⑤自己資本比率","04_卸売業","0401_化学製品卸売業","小規模事業者",0.244454334837477,0.33189686619472802,-0.236139775381592,0.146152619702449,0.40337342672923099,0.70168833480758896]
["⑤自己資本比率","04_卸売業","0402_繊維関連製品卸売業","中規模事業者",0.28181502039010597,0.23830356112656401,-1.0091507208373599E-2,0.17750590231482399,0.40510028572975698,0.63064887509196899]
["⑤自己資本比率","04_卸売業","0402_繊維関連製品卸売業","小規模事業者",0.16085029302818599,0.33763484620684597,-0.19825306800008599,6.7674996886160604E-2,0.33034886019510601,0.61115776031111502]
["⑤自己資本比率","04_卸売業","0403_食料品卸売業","中規模事業者",0.217065406257651,0.241936331581383,-6.0361481943314997E-2,0.12459147140893601,0.35311406395009998,0.64446436272082996]
["⑤自己資本比率","04_卸売業","0403_食料品卸売業","小規模事業者",0.14605351096225,0.43542852570551699,-0.44872884129796198,6.6621845052700801E-2,0.25065905653422099,0.65868204446303202]
["⑤自己資本比率","不使用","不使用","中規模事業者"]
["⑤自己資本比率","不使用","不使用","小規模事業者"]
["⑤自己資本比率","05_小売業","0501_小売業","中規模事業者",0.230718284870778,0.26599414693782403,-6.4646164539474194E-2,0.123416299679264,0.38165176968133102,0.68563087037440495]
["⑤自己資本比率","05_小売業","0501_小売業","小規模事業者",0.13652567012171901,0.37902954377280401,-0.37417548919760402,2.42974894039652E-2,0.300543608606261,0.62482648630404303]
["⑤自己資本比率","06_飲食業","0601_飲食業","中規模事業者",0.147400873358526,0.25547800642128499,-0.18187030629266401,5.0259746903856699E-2,0.24867556173573999,0.58022749095702397]
["⑤自己資本比率","06_飲食業","0601_飲食業","小規模事業者",7.8235459242855798E-3,0.37951583624555602,-0.38376426872130998,-5.4790182385733098E-2,0.12878197360098001,0.49837063556590799]
["⑤自己資本比率","07_不動産業","0701_不動産業","中規模事業者",0.26417569128624802,0.177293444284641,7.9668086877631203E-2,0.18390598385294099,0.35391942100638801,0.53642158882117696]
["⑤自己資本比率","07_不動産業","0701_不動産業","小規模事業者",0.16383436527276801,0.23888441227740001,9.5345996028150908E-3,8.8539639473146303E-2,0.25562802609658702,0.51909806521814705]
["⑤自己資本比率","08_運輸業","0801_運輸業","中規模事業者",0.13263970983222001,0.210949770646575,-7.8514830524379797E-2,6.8641854378025294E-2,0.25000254312139297,0.49461871318857198]
["⑤自己資本比率","08_運輸業","0801_運輸業","小規模事業者",9.4426339927958902E-2,0.33669261594933603,-0.45798235735008302,2.9977694673135801E-3,0.22506075088825001,0.50675527628892103]
["⑤自己資本比率","09_エネルギー","0901_エネルギー","中規模事業者",0.25315545117392901,0.199295178978835,6.9418727879927394E-2,0.14489651744910401,0.28750450377714099,0.68574158785773598]
["⑤自己資本比率","09_エネルギー","0901_エネルギー","小規模事業者",0.13661719808533401,0.173760613530243,-6.8131114039687701E-3,8.8824419311239397E-2,0.176946184416856,0.28776549870118201]
["⑤自己資本比率","10_サービス業","1006_その他のサービス業","中規模事業者",0.311092400832996,0.257940529015588,-4.3173408205848997E-3,0.18340118546049999,0.46411045251188798,0.722604821952465]
["⑤自己資本比率","10_サービス業","1006_その他のサービス業","小規模事業者",0.23460564213325799,0.44888634077793399,-0.479709149759247,7.6377953271697802E-2,0.40866742907106002,0.70855000199789098]
["⑤自己資本比率","10_サービス業","1001_物品賃貸業","中規模事業者",0.285727641605375,0.259757794884027,6.1364535248863497E-3,0.16111600144032401,0.43491149626859399,0.70870566809341795]
["⑤自己資本比率","10_サービス業","1001_物品賃貸業","小規模事業者",0.19602340888107,0.44513179968977101,-0.605003532196695,5.6746458090709398E-2,0.31164872821477202,0.61102989116816697]
["⑤自己資本比率","10_サービス業","1002_娯楽業","中規模事業者",0.25897183247244798,0.29680509553172801,-0.11969109227963901,0.105582332037728,0.41580915276084701,0.74302039553362598]
["⑤自己資本比率","10_サービス業","1002_娯楽業","小規模事業者",0.104690107620031,0.45261911609969102,-0.70968985411982899,-1.02682381776385E-2,0.39514507089735001,0.65148966969290301]
["⑤自己資本比率","10_サービス業","1003_広告・調査・情報サービス業","中規模事業者",0.320439221933632,0.242482982423705,2.8952682235777401E-2,0.211721079302326,0.472359166184593,0.70569775083849895]
["⑤自己資本比率","10_サービス業","1003_広告・調査・情報サービス業","小規模事業者",0.26733717701209703,0.45543730480526601,-0.62624646544929896,0.10915474910109001,0.40863391672967297,0.75326592722114605]
["⑤自己資本比率","10_サービス業","1004_事業サービス業","中規模事業者",0.31929511675181599,0.25284734542301801,-3.1309557328710199E-3,0.198773349130486,0.46149327887702801,0.71858487780170099]
["⑤自己資本比率","10_サービス業","1004_事業サービス業","小規模事業者",0.240491070273748,0.39030383445435402,-0.41486610510848498,7.8158314759566194E-2,0.423952315753789,0.791777701055978]
["⑤自己資本比率","10_サービス業","1005_専門サービス業","中規模事業者",0.39975765437530503,0.256490395053666,3.5413625843206398E-2,0.24861698824297801,0.566245218292032,0.75055586416087805]
["⑤自己資本比率","10_サービス業","1005_専門サービス業","小規模事業者",0.25460128819236799,0.44079065876276102,-0.39115421370558201,9.0633200601172595E-2,0.47413522296552002,0.69269121757825403]
["⑤自己資本比率","不使用","不使用","中規模事業者"]
["⑤自己資本比率","不使用","不使用","小規模事業者"]
["⑤自己資本比率","11_医療業","1101_医療業","中規模事業者",0.126656301168632,0.27989285741273801,-0.20482405116982799,6.3737305008128006E-2,0.32844702502175299,0.61966519093325001]
["⑤自己資本比率","11_医療業","1101_医療業","小規模事業者",0.126656301168632,0.27989285741273801,-0.20482405116982799,6.3737305008128006E-2,0.32844702502175299,0.61966519093325001]
["⑤自己資本比率","12_保険衛生、廃棄物処理業","1201_保険衛生、廃棄物処理業","中規模事業者",0.31458199574016299,0.251979309484892,3.5265207667829097E-2,0.17627396315639099,0.45754640848019901,0.73440825357331896]
["⑤自己資本比率","12_保険衛生、廃棄物処理業","1201_保険衛生、廃棄物処理業","小規模事業者",0.33140566113178599,0.42571641355427298,-0.33137603470452798,0.178530813767876,0.43626896540569099,0.72185062532052502]
["⑤自己資本比率","13_観光業","1301_観光業","中規模事業者",0.152573305430589,0.25140304187054102,-7.8931025672742697E-2,6.7090098587654898E-2,0.33511845161418002,0.64007095029912997]
["⑤自己資本比率","13_観光業","1301_観光業","小規模事業者",0.171005772876762,0.41324086218365902,-0.37496697404731899,9.1754524159515502E-2,0.37270380217201399,0.72718761155204104]
["⑤自己資本比率","14_その他","1400_その他業種","中規模事業者",0.301698527041589,0.24425322849213699,1.9801413352693E-2,0.180812684651945,0.44389721373212898,0.69154923241455601]
["⑤自己資本比率","14_その他","1400_その他業種","小規模事業者",0.25458779381271002,0.37449718004649901,-0.266471472472885,0.113914565325388,0.42830147218590398,0.71146046434063503]