調達番号　81659

乾式受精卵凍結装置　仕様書

１　調達する品名及び数量

乾式受精卵凍結装置　1台

参考機種（相当品以上）

・YT Freezer 80 （株式会社ヤマネテック）

２　仕様の条件

1. 冷却媒体不要の乾式凍結装置であること。
2. 本体重量は13kg未満であること。
3. ストロー収容本数は最大60本収容可能であること。
4. 冷却温度勾配は毎分-0.3～-0.6℃で0.01℃単位で任意に調整可能であ

ること。

1. 凍結完了温度は-20℃～-40℃で0.1℃単位で任意に調整可能であること。
2. 外形寸法はW250mm×Ｄ270mm×H390mm以内であること。
3. ユニットから80Hzの微細振動が発生すること。
4. 日本語メニュー表示であること。
5. 電源はAC100Vで使用が可能なこと。
6. 日本語の説明書を添付すること。
7. 故障時には修理代替器等により即日対応可能なこと。