仕様書

１　調達物品一覧　　長野県立歴史館古文書「大井法華堂文書」のマイクロフィルム・
PDFファイル・Ｂ５判プリント（引き伸ばし）・写真帳の作製
・マイクロフィルム（撮影） 1,180 コマ
・ＰＤＦファイル（デジタル化） 1,180 ページ
・Ｂ５判プリント（引き伸ばし） 1,180 枚
・写真帳（製本約150枚単位） 8 冊
			
２　履行期限	　　　令和７年３月14日（金）
                                                      
３　撮影場所		長野県立歴史館情報処理室（館内の別室を使用する場合あり）

４　成果物納入場所	長野県立歴史館2F　学芸部文献史料課

５　マイクロフィルム（撮影）の仕様
　（１）撮影
　　　　①　35ｍｍマイクロフィルム作成専用の平床式カメラを使用すること。
　　　　②　透明ガラス使用による平滑化撮影を行う。
        ③　使用フィルムは銀塩35ｍｍ・無孔ロールフィルム30.5ｍ巻とする。
        ④　コマサイズはフルサイズ45×32ｍｍを基本とし、コマ間隔は2ｍｍとする。
        ⑤　撮影方法はJIS　B7187－1997（マイクロフィルム撮影方法）による。
        ⑥　マイクロフィルム撮影オペレーターは、公益社団法人日本文書情報マネジメ
　　　　　　ント協会（JIIMA）の認定する文書情報管理士の資格を有し経験豊富な技術
　　　　　　者であるものとする。
　　　　
　（２）　納品フィルムの品質
        ①　マイクロフィルムの処理及び処理済みフィルムの特性は、JIS　Z6009－1994
　　　　　　（マイクロフィルムの処理と保存）の4条、5条及びJIS　K7616－2001［残
留処理薬品量の試験方法（メチレンブルー法）］による。なお、処理に当
たっては現像ムラ・フィルム画像上のキズ及び写し漏れのないように留意
し、使用現像機はマイクロフィルム専用自動現像機を用いるものとする。
　　　　②　フィルム濃度はベース0.12以下、バックグラウンド0.85～1.35を基本とし、　　　　　　
JIS　Z6010－1984（マイクロフィルムの濃度）とする、測定方法について
もJIS　Z6010－1984の4条によらなければならない。　　　　
        ③　解像力は120本/ｍｍ以上とする。
        ④　検査は下記の通りとする。
　　　　　　・解像力の測定
　　　　　　・バックグラウンド濃度の測定
            ・縮小率の検査
            ・残留処理薬品の検査
            ・文字又は記号が不明瞭なもの
            ・焦点がぼけているもの
            ・画像部に擦り傷又は異物があるもの
            ・フィルム上に指紋や油などが付いているもの
        ⑤　不適格品については、再撮影を行う。
        ⑥　フィルム用リ一ルはJIS　B7189－1983（リール）とし、フィルムの巻き方は
　　　　　　JIS　B7188－1983（フィルムのリールの巻き方）による。
        ⑦　ロールフィルムの保管及び表示は、1リールごとに中性紙帯を巻きマイクロ
　　　　　　フィルム用中性紙箱に入れ、箱の表面にフィルム内容、リール番号等を記載
　　　　　　する。

６　PDFファイル（デジタル化）の仕様
（１）	マイクロフィルムのスキャニングに使用するスキャナはマイクロフィルム専用ス
　　　　キャナを使用する。作業は、クリーンルームの中でこれを行うことが望ましいが、
　　　　クリーンルームがない場合、温度及び湿度の管理が可能な作業環境で行うこと。　
（２）　画像品質
        ①入力サイズ：A3
        ②解像度：300dpi
        ③データ形式：PDFファイル（資料1点毎マルチページとし、ファイル名は資料
　　　　　　　　　　　№とする）
（３）　電子データ格納媒体形式及び書込み規則
        ①格納媒体：DVD－R（片面１層、4．7GB）
        ②格納形式＝ISO9660（JIS　X　O606）Level2に準拠する
        ③格納媒体の耐用年数：メーカー公表値30年以上のもの
        ④フオーマット形式：ISO9660（Level2）
        ⑤クローズセッション：ON
        ⑥追記禁止：ON
        ⑦書き込み速度：4倍速以下で行うこと

７　作成時の注意事項
（１）	対象となる資料は歴史的価値を有することから、その取扱いには万全を期するも
のとし、破損・汚損、紛失等が生じないようにすること。

（２）	資料の受け渡し・取扱いの方法については長野県立歴史館文献史料課の担当職員
　　　（以下「担当職員」と呼ぶ）と協議して決定すること。

（３）	資料が撮影作業の過程で明らかに受注者のミスにより破損等された場合には、担
当職員の指示に従いしかるべき責に任ずること。

８　Ｂ５判プリント（引き伸ばし）の仕様
①	　プリント方法　マイクロフィルム専用リーダープリンターを使用する
または、デジタルプリントとする。
但し、デジタルプリントとする場合は、デジタルデータの作成も含む。
②	　サイズ調整　　用紙一杯になるように、史料・コマ毎にサイズを調整する。
③	　印刷・用紙　　モノクロ、B5判、普通紙（坪量70g/㎡以上）
④	　余白・位置　　右綴じのために１㎝の余白部分をつけ、中央配置とする。
　　　　⑤　その他　　　　試作を確認後作業に入る。

９　製本の仕様                                                           
　　　　①　規　格　　　　B5判、横長（182×257ｍｍ）、厚さ約20ｍｍ
　　　　　　　　　　　　　B5判のプリント約150枚を目途に製本
　　　　②　製本方法　　　上製本
　　　　③　クロス　　　　バックラムクロス                           
　　　　④　ボール紙　　　黄、40オンスまたは同程度以上のもの
　　　　⑤　見返し紙　　　上質紙〈とき〉四六版〈110〉または同程度以上
　　　　⑥　寒冷紗　　　　紙貼寒冷紗60番または同程度以上のもの
　　　　⑦　綴じ糸　　　　キンカギカタン糸40番または同程度以上のもの
　　　　⑧　文字の箔押し　MFつや消し金箔
　　　　⑨　一冊の厚さ　　150枚程度で約20ｍｍ
　　　　⑩　なか表紙　　　白色紙に史料名を記載
　　　　⑪　仕切り紙　　　黄色紙に史料区分を記載
　　　　⑫　背文字　　　　「○○家文書（史料名）」、「巻数」、「No.○（収載した写
真のリール番号）」、「製本巻の冒頭写真の史料番号（例：
1-1）」を入れる
　　　　⑬　表紙ネーム　　「○○家文書（史料名）」、「巻数」、「No.○（収載した写
真のリール番号）」、「製本巻の冒頭写真の史料番号（例：
1-1）」および、「長野県立歴史館」の名称を入れる
　　　　⑭　その他　既に製本済みのものと同等のものとなるように、打ち合わせをする
　　　　　　　　　　原則として、同一史料内で巻が変わることのないように製本する

10　その他
（１）	経費には、撮影にかかわる機材の運搬費および交通費・人件費・材料費・現像料
一切を含むものとする。なお、撮影場所は、長野県立歴史館内の担当職員の指定す
る場所とし、使用条件については別途指示する。撮影場所に係わる光熱費及び冷暖
房費については長野県立歴史館が負担する。

（２）	撮影資料および撮影場所の下見が必要な場合は、事前に連絡の上で来館するものと
する。

（３）　撮影資料の扱いを含む打合せを事前におこなった上で撮影に入るものとする。

（４）この仕様書に記載されていない事項について不明な点が生じた場合は、担当職員
の指示を受けなければならない。

（５）	納入したフィルム及びDVD－Rについて納入後1年以内に撮影または入力ミス、変
色及び瑕疵が発見されたときは、納入した製作者の負担で再作成するものとする。

（６）	フィルム撮影及び電子化作業で知り得た情報に関して秘密を厳守するとともに、
善良なる管理者の注意義務をもってこれを管理し、その取扱いについては担当職員
の指示に従うものとする。

（７）　長野県立歴史館の許可なくして作成したフィルム及びDVD－Rを複写しない。

（８）　業務を他の者へ委託してはならない。

（９）その他、この仕様書に定めのないことについては発注者と協議の上、決定する。