仕様書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長野県下伊那農業高等学校

１　調達物品名及び数量　　　　　スポットライト　１式

２　納品場所　　長野県飯田市鼎名古熊2366番地4　長野県下伊那農業高等学校

第一体育館 ２階ギャラリー　（ステージに向かって左側）

３　機器の仕様

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 品　　名 | 数量 | 仕　　　　様 |
| ２５０ＷＬＥＤＨ型  スタンド式スポットライト | １台 | 1. ＮＬＥ－９７０４Ｈ（株式会社日照）の相当品以上とする。 2. 光源：ＬＥＤ　２５０Ｗ/３２００Ｋ/Ｒa９８   寿命　２００００時間   1. レンズ：Ｄ１５２－非球面・Ｄ８９－フレネル 2. 寸法：Ｗ３２０　Ｌ５３０　Ｈ１４７５～１７９０   　質量：１７．６ｋｇ   1. 仕上色：ブラック 2. 消費電力：２７０Ｗ 3. 電源コード：２．５ｍパワコン+２極接地極付プラグ 4. 付属品：Ｈ型スタンド（ＮＲＳ－１５４８ＫＡ）   カラーホイル・フィルタ付（ＮＲＳ－１５８５） |
| ３Ｐ→２Ｐ変換アダプタ | １個 | 1. 上記スポットライトと接続できるものとする。 2. 参考商品はＴＡＰ－ＡＤ８ＧＹ（サンワサプライ）。 |

４　その他

(1)　製品の運搬、搬入、設置及び調整については受注者が一切行い、それに係る経費は見積額に含めるこ

と。

(2)　納入日の詳細日時やスケジュール等については、発注者と受注者で打ち合わせて決定すること。

(3)　納入の際に発生した梱包材等は受注者が持ち帰ること。

(4)　納入後、納入場所において製品の取扱い、操作方法について十分な説明を行うこと。

(5)　納入後に、初期不良等が発覚した場合は、速やかに状態を確認のうえ、無償にて交換、補修、調整等を行うこと。

(6) アフターサービス、メンテナンス及び取扱方法の説明など、技術的サポート体制が、十分に整備され、適切に対応できること。

（7）取扱説明書は日本語で記述されていること。

(8) ここに記載されていない事項については、発注者と受注者が協議して定めるものとする。